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2.pielikums
iepirkuma “Rezerves daļu tīkla iekārtām piegāde” 
Id. BKUS 2026/59 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents__________________________
	
	Iepirkuma priekšmets
	Nomenklatūras kods
	Mērvienība
	Prognozējamais daudzums uz 2 gadu periodu*
	Prasības (specifikācija/parametri)
	Tehniskais piedāvājums (jānorāda informācija par piedāvāto preci – preces ražotājs, modelis u.tml., kā arī jāiesniedz dokumenti, kas pierāda preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām )
	Cena EUR bez PVN par vienu mērvienību

	
	Vājstrāvu tīklu materiālu un iekārtu iepirkums
	
	
	
	Piegādes laiks: 	ne ilgāk par 2 nedēļām 
Garantijas laiks iekārtām: vismaz 12 mēneši

Nodrošināt: materiālu un iekārtu piegādi
	
	

	Vara tīkla kabeļi, savienojuma vadi un montāžas materiāli

	1.
	Vītā pāra kabelis UTP CAT5E
	310048
	m
	1220
	U/UTP CAT5E instalācijas kabelis, 305 m iepakojums vai ekvivalents, 8 dzīslas, 4 pāri, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	2.
	Konektors RJ45 CAT5E
	310053
	gab
	500
	RJ45 konektors CAT5E, 8P8C, paredzēts CAT5E vītā pāra tīkla kabeļa uzspiešanai.
	
	

	3.
	Konektors RJ45 CAT6 UTP
	310053
	gab
	300
	RJ45 konektors CAT6 UTP, 8P8C, paredzēts CAT6 U/UTP vītā pāra tīkla kabeļa uzspiešanai.
	
	

	4.
	RJ45 adapteris patch kabeļa savienošanai/pagarināšanai CAT5E
	310066
	gab
	100
	RJ45 socket to RJ45 socket adapteris, 8P8C, CAT5E, paredzēts patch kabeļa savienošanai/pagarināšanai.
	
	

	5.
	RJ45 adapteris patch kabeļa savienošanai/pagarināšanai CAT6
	310066
	gab
	50
	RJ45 socket to RJ45 socket adapteris, 8P8C, CAT6, paredzēts CAT6 patch kabeļa savienošanai/pagarināšanai.
	
	

	6.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 0,25 m
	
	gab
	1000
	RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 0,25 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	7.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 0,5 m
	310139
	gab
	800
	RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 0,5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	8.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 1 m
	310058
	gab
	600
	RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 1 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	9.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 1,5 m
	310140
	gab
	500
	RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 1,5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	10.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 2 m
	310059
	gab
	400
	RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 2 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	11.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 3 m
	310060
	gab
	300
	RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 3 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	12.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 5 m
	310061
	gab
	200
	RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	13.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT5E 10 m
	
	gab
	50
	RJ45 U/UTP CAT5E patch vads, 10 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	14.
	Kabeļu kanāls (virsapmetuma) 40x25/40x30/40x40 mm klase
	310039
	m
	100
	Kabeļu kanāls virsapmetuma montāžai, aptuveni 40x25/40x30/40x40 mm klase, balts, PVC vai līdzvērtīgs, pašdziestošs, ar droši fiksējamu vāku, piemērots publiskām telpām.
	
	

	15.
	RJ45 keystone ligzda CAT5E
	
	gab
	150
	RJ45 keystone ligzda, CAT5E UTP, 8P8C, paredzēta ievietošanai keystone tipa paneļos vai ietvaros.
	
	

	CAT6 vara tīkla infrastruktūras komponentes

	16.
	CAT6 komutācijas panelis 24 porti
	310003
	gab
	5
	19” CAT6 UTP komutācijas panelis, 24 RJ45 porti, 19” skapja montāžai, 0,5U vai 1U. Pieļaujams gatavs panelis vai modulārs risinājums ar 24 CAT6 UTP RJ45 keystone moduļiem.
	
	

	17.
	RJ45 keystone ligzda CAT6
	
	gab
	150
	RJ45 keystone ligzda, CAT6 UTP, 8P8C, paredzēta ievietošanai keystone tipa paneļos vai ietvaros.
	
	

	18.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT6 0,25 m
	
	gab
	1000
	RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 0,25 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	



	

	19.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT6 0,5 m
	
	gab
	800
	RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 0,5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	20.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT6 1 m
	
	gab
	600
	RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 1 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	21.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT6 1,5 m
	
	gab
	500
	RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 1,5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	22.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT6 2 m
	
	gab
	400
	RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 2 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	23.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT6 3 m
	
	gab
	200
	RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 3 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	24.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT6 5 m
	
	gab
	100
	RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 5 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	25.
	Savienojuma vads (patch cable) CAT6 10 m
	
	gab
	50
	RJ45 U/UTP CAT6 patch vads, 10 m, pilna vara dzīslas (ne CCA/CCS), LSZH vai ekvivalents zemas dūmošanas apvalks.
	
	

	Optiskie savienojuma vadi, adapteri un optikas tīrīšana

	26.
	Optiskais savienojuma vads SC-SC 1 metrs
	310042
	gab
	20
	Viens SC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 1 m.
	
	

	27.
	Optiskais savienojuma vads LC-SC 1 metrs
	310042
	gab
	20
	Viens LC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 1 m.
	
	

	28.
	Optiskais savienojuma vads LC-LC 1 metrs
	310042
	gab
	20
	Viens LC-LC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 1 m.
	
	

	29.
	Optiskais savienojuma vads SC-SC 2 metri
	310042
	gab
	20
	Viens SC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 2 m.
	
	

	30.
	Optiskais savienojuma vads LC-SC 2 metri
	310042
	gab
	20
	Viens LC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 2 m.
	
	

	31.
	Optiskais savienojuma vads LC-LC 2 metri
	310042
	gab
	20
	Viens LC-LC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 2 m.
	
	

	32.
	Optiskais savienojuma vads SC-SC 3 metri
	310042
	gab
	20
	Viens SC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 3 m.
	
	

	33.
	Optiskais savienojuma vads LC-SC 3 metri
	310042
	gab
	20
	Viens LC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 3 m.
	
	

	34.
	Optiskais savienojuma vads LC-LC 3 metri
	310042
	gab
	20
	Viens LC-LC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 3 m.
	
	

	35.
	Optiskais savienojuma vads SC-SC 5 metri
	310042
	gab
	20
	Viens SC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 5 m.
	
	

	36.
	Optiskais savienojuma vads LC-SC 5 metri
	310042
	gab
	20
	Viens LC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 5 m.
	
	

	37.
	Optiskais savienojuma vads LC-LC 5 metri
	310042
	gab
	20
	Viens LC-LC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 5 m.
	
	

	38.
	Optiskais savienojuma vads SC-SC 10 metri
	310042
	gab
	20
	Viens SC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 10 m.
	
	

	39.
	Optiskais savienojuma vads LC-SC 10 metri
	310042
	gab
	20
	Viens LC-SC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 10 m.
	
	

	40.
	Optiskais savienojuma vads LC-LC 10 metri
	310042
	gab
	20
	Viens LC-LC duplex A-to-B optiskais savienojuma vads, single-mode OS2 9/125, LSZH, UPC, 10 m.
	
	

	41.
	SC-SC duplex adapteris optiskajam sadales panelim
	310065
	gab
	50
	SC-SC duplex adapteris optiskajam sadales panelim, single-mode, ar keramisko centrējošo uzmavu.
	
	

	42.
	LC-LC duplex adapteris optiskajam sadales panelim, single-mode
	310065
	gab
	50
	LC-LC duplex adapteris optiskajam sadales panelim, single-mode OS2, UPC, ar keramisko centrējošo uzmavu.
	
	

	43.
	LC-LC duplex adapteris optiskajam sadales panelim, multi-mode
	310065
	gab
	10
	LC-LC duplex adapteris optiskajam sadales panelim, multi-mode OM4, UPC, ar keramisko centrējošo uzmavu.
	
	

	44.
	Optiskais savienojuma vads LC-LC multi-mode 1 m
	310042
	gab
	10
	Viens LC-LC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 1 m, piemērots 850 nm 10G/25G savienojumiem.
	
	

	45.
	Optiskais savienojuma vads LC-LC multi-mode 2 m
	310042
	gab
	10
	Viens LC-LC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 2 m, piemērots 850 nm 10G/25G savienojumiem.
	
	

	46.
	Optiskais savienojuma vads LC-LC multi-mode 3 m
	310042
	gab
	10
	Viens LC-LC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 3 m, piemērots 850 nm 10G/25G savienojumiem.
	
	

	47.
	Optiskais savienojuma vads LC-LC multi-mode 5 m
	310042
	gab
	10
	Viens LC-LC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 5 m, piemērots 850 nm 10G/25G savienojumiem.
	
	

	48.
	Optiskais savienojuma vads LC-LC multi-mode 10 m
	310042
	gab
	10
	Viens LC-LC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 10 m, piemērots 850 nm 10G/25G savienojumiem.
	
	

	49.
	Optiskais savienojuma vads LC-SC multi-mode 1 m
	310042
	gab
	10
	Viens LC-SC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 1 m, piemērots 850 nm 1G/10G/25G multi-mode savienojumiem.
	
	

	50.
	Optiskais savienojuma vads LC-SC multi-mode 2 m
	310042
	gab
	10
	Viens LC-SC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 2 m, piemērots 850 nm 1G/10G/25G multi-mode savienojumiem.
	
	

	51.
	Optiskais savienojuma vads LC-SC multi-mode 3 m
	310042
	gab
	10
	Viens LC-SC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 3 m, piemērots 850 nm 1G/10G/25G multi-mode savienojumiem.
	
	

	52.
	Optiskais savienojuma vads LC-SC multi-mode 5 m
	310042
	gab
	10
	Viens LC-SC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 5 m, piemērots 850 nm 1G/10G/25G multi-mode savienojumiem.
	
	

	53.
	Optiskais savienojuma vads LC-SC multi-mode 10 m
	310042
	gab
	10
	Viens LC-SC duplex optiskais savienojuma vads, multi-mode OM4, LSZH, 10 m, piemērots 850 nm 1G/10G/25G multi-mode savienojumiem.
	
	

	54.
	Optisko savienojumu tīrīšanas komplekts
	310180
	gab
	2
	Optisko savienojumu tīrīšanas komplekts LC/SC savienojumiem, one-click cleaner 1,25 mm un 2,5 mm savienotājiem, tīrīšanas salvetes vai ekvivalents komplekts.
	
	

	Optiskie transīveri (SFP/SFP+/SFP28/QSFP28)

	55.
	Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G single-mode DELL iekārtām
	310087
	gab
	5
	Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-LX; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar DELL X1026P sērijas iekārtām.
	
	

	56.
	Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G single-mode Mikrotik iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-LX; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar Mikrotik CRS354 sērijas iekārtām.
	
	

	57.
	Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G multi-mode DELL iekārtām
	310087
	gab
	5
	Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-SX; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 550 m; saderīgs ar DELL X1026P sērijas iekārtām.
	
	

	58.
	Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G multi-mode serveriem
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-SX; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 550 m; DDM atbalsts; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem.
	
	

	59.
	Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G single-mode serveriem
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-LX; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem.
	
	

	60.
	Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G multi-mode Mikrotik iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-SX; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 550 m; saderīgs ar Mikrotik CRS354 sērijas iekārtām.
	
	

	61.
	Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G single-mode Cisco iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-LX; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar Cisco Catalyst 9200/9500 sērijas iekārtām.
	
	

	62.
	Optiskais transīvers (SFP modulis) 1G multi-mode Cisco iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP; ātrums: 1G; 1GBASE-SX; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 550 m; saderīgs ar Cisco Catalyst 9200/9500 sērijas iekārtām.
	
	

	63.
	Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G single-mode HP/HPE iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar HP/HPE 5700 sērijas iekārtām.
	
	

	64.
	Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G single-mode Cisco iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar Cisco Catalyst 9200/9500 sērijas iekārtām.
	
	

	65.
	Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G multi-mode HP/HPE iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 300 m; saderīgs ar HP/HPE 5700 sērijas iekārtām.
	
	

	66.
	Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G multi-mode serveriem
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 300 m; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem.
	
	

	67.
	Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G single-mode serveriem
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem.
	
	

	68.
	Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G single-mode Mikrotik iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums vismaz 10 km; saderīgs ar Mikrotik CRS354/CRS518 sērijas iekārtām.
	
	

	69.
	Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G multi-mode Mikrotik iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 300 m; saderīgs ar Mikrotik CRS354/CRS518 sērijas iekārtām.
	
	

	70.
	Optiskais transīvers (SFP+ modulis) 10G multi-mode Cisco iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP+; ātrums: 10G; 10GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 300 m; saderīgs ar Cisco Catalyst 9200/9500 sērijas iekārtām.
	
	

	71.
	Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G single-mode Mikrotik iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums līdz 10 km; saderīgs ar Mikrotik CRS518-16XS-2XQ sērijas iekārtām.
	
	

	72.
	Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G multi-mode serveriem
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 100 m; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem.
	
	

	73.
	Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G single-mode serveriem
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums līdz 10 km; saderīgs ar pasūtījumā norādītajiem HP/HPE ProLiant serveru tīkla adapteriem.
	
	

	74.
	Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G multi-mode Mikrotik iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 100 m; saderīgs ar Mikrotik CRS518 sērijas iekārtām.
	
	

	75.
	Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G single-mode Cisco iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-LR; 1310 nm; single-mode (SM); LC duplex; attālums līdz 10 km; saderīgs ar Cisco Catalyst 9500 sērijas iekārtām.
	
	

	76.
	Optiskais transīvers (SFP28 modulis) 25G multi-mode Cisco iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: SFP28; ātrums: 25G; 25GBASE-SR; 850 nm; multi-mode (MM); LC duplex; attālums līdz 100 m; saderīgs ar Cisco Catalyst 9500 sērijas iekārtām.
	
	

	77.
	Optiskais transīvers (QSFP28 modulis) 100G single-mode Mikrotik iekārtām
	310087
	gab
	10
	Form-factor: QSFP28; ātrums: 100G; 100GBASE-LR4; single-mode (SM); LC duplex; attālums līdz 10 km; saderīgs ar Mikrotik CRS518-16XS-2XQ sērijas iekārtām.
	
	

	


Bezvadu piekļuves punkti, 5G maršrutētāji un PoE barošana

	78.
	Bezvadu piekļuves punkts (WiFi iekārta)
	
	gab
	10
	Iekštelpu WiFi 6 (802.11ax) piekļuves punkts, dual-band 2,4/5 GHz, PoE barošana, centralizēti pārvaldāms un savietojams ar Cisco Catalyst 9800-CL kontrolieri (17.9.3+). Komplektā Cisco DNA On-Prem Essential vai ekvivalenta 5 gadu vadības licence. Piemēram: Cisco Catalyst 9105AXI-E vai ekvivalents.
	
	

	79.
	5G/LTE maršrutētājs ar WiFi un SIM/eSIM atbalstu
	
	gab
	2
	5G/LTE maršrutētājs, SIM/eSIM, WiFi 6, vismaz 4x 1G un 1x 2,5G Ethernet porti, 4G/5G antenu pieslēgšana vai iebūvētas antenas, maršrutēšanas, ugunsmūra un VPN funkcijas, komplektā barošanas bloks. Piemēram: MikroTik Chateau 5G R17 ax vai ekvivalents.
	
	

	80.
	PoE+ barošanas injektors tīkla iekārtām
	
	gab
	10
	PoE+ injektors, IEEE 802.3af/at, vismaz 30 W, 1x 1G RJ45 DATA IN un 1x 1G RJ45 PoE OUT, 100-240 V AC, Plug and Play. Piemēram: TP-Link TL-POE160S vai ekvivalents.
	
	

	81.
	PoE++ barošanas injektors tīkla iekārtām
	
	gab
	10
	PoE++ injektors, IEEE 802.3af/at/bt, vismaz 60 W, 1x 1G vai ātrāks RJ45 DATA IN un 1x RJ45 PoE OUT, 100-240 V AC, Plug and Play. Piemēram: 802.3bt 60W PoE injector vai ekvivalents.
	
	

	DAC kabeļi komutatoru/serveru savienojumiem

	82.
	SFP+ DAC kabelis 10G 1 m
	310020
	gab
	10
	SFP+ DAC kabelis, 10G, 1 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem.
	
	

	83.
	SFP+ DAC kabelis 10G 3 m
	310020
	gab
	10
	SFP+ DAC kabelis, 10G, 3 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem.
	
	

	84.
	SFP28 DAC kabelis 25G 1 m
	310020
	gab
	10
	SFP28 DAC kabelis, 25G, 1 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem.
	
	

	85.
	SFP28 DAC kabelis 25G 3 m
	310020
	gab
	10
	SFP28 DAC kabelis, 25G, 3 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem.
	
	

	86.
	QSFP+ DAC kabelis 40G 1 m
	310020
	gab
	10
	QSFP+ DAC kabelis, 40G, 1 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem.
	
	

	87.
	QSFP+ DAC kabelis 40G 3 m
	310020
	gab
	10
	QSFP+ DAC kabelis, 40G, 3 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem.
	
	

	88.
	QSFP28 DAC kabelis 100G 1 m
	310020
	gab
	10
	QSFP28 DAC kabelis, 100G, 1 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem.
	
	

	89.
	QSFP28 DAC kabelis 100G 3 m
	310020
	gab
	10
	QSFP28 DAC kabelis, 100G, 3 m, pasīvs. Saderīgs ar pasūtījumā norādītajām Cisco, MikroTik vai HPE iekārtām, nodrošinot darbību bez funkcionalitātes ierobežojumiem vai brīdinājumiem.
	
	

	Instrumenti un testēšanas aprīkojums

	90.
	RJ45 kabeļu uzspiešanas instruments
	310180
	gab
	2
	RJ45/RJ11 kabeļu uzspiešanas instruments, paredzēts modulāro konektoru uzspiešanai, ar kabeļa griešanas un izolācijas noņemšanas funkcijām.
	
	

	91.
	Pamata tīkla kabeļu testeris
	310180
	gab
	3
	Pamata tīkla kabeļu testeris RJ45 kabeļiem, paredzēts vadu secības pārbaudei, pārrāvumu un īssavienojumu noteikšanai. Komplektācijā galvenais testeris un atdalāmais attālinātais testēšanas modulis.
	
	

	92.
	Daudzfunkcionāls tīkla un optiskās infrastruktūras testeris
	310180
	gab
	2
	Daudzfunkcionāls RJ45/optikas testeris: vadu secība, pārrāvumi/īssavienojumi, kabeļa garums, trasešana ar zondi, PoE/PoE+, port flash, optiskās jaudas mērītājs un VFL. Displejs, akumulators, zonde, vadi/adapteri un uzlādes/barošanas piederumi komplektā. Piemēram: NOYAFA NF-859GT vai ekvivalents.
	
	

	Tīkla iekārtu rezerves barošanas bloki

	93.
	Tīkla komutatora barošanas bloks Mikrotik CRS518
	
	gab
	5
	Hot-swap barošanas modulis MikroTik 12POW150 vai ekvivalents, 12V 150W AC/DC, saderīgs ar Mikrotik CRS518-16XS-2XQ-RM tīkla komutatoru.
	
	

	94.
	Barošanas bloks Cisco Catalyst C9200L 24P sērijas komutatoram
	
	gab
	2
	Rezerves barošanas bloks, saderīgs ar Cisco Catalyst C9200L 24P sērijas PoE+ komutatoriem. 600 W AC klase; PWR-C5-600WAC vai PWR-C5-600WAC/2, vai ražotāja specifikācijai atbilstošs ekvivalents.
	
	

	95.
	Barošanas bloks Cisco Catalyst C9200L 48P sērijas komutatoram
	
	gab
	2
	Rezerves barošanas bloks, saderīgs ar Cisco Catalyst C9200L 48P sērijas PoE+ komutatoriem. 1 kW AC klase; PWR-C5-1KWAC vai PWR-C5-1KWAC/2, vai ražotāja specifikācijai atbilstošs ekvivalents.
	
	

	96.
	Kopējā (vērtējamā) cena (1-95.pozīciju cenu summa) Cena EUR bez PVN par vienu mērvienību
	




*norādīts tikai plānotais preču daudzums, kas var mainīties atkarībā no pasūtītāja vajadzībām, preču pasūtījumus Pasūtītājs veiks Līguma laikā saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

Pretendents (Pretendenta pilnvarotā persona) ______________________ /Vārds, Uzvārds, paraksts/**
2026.gada  ___. ______________** 
**- ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko vai EIS parakstu un tam ir laika zīmogs, datuma un paraksta aili neaizpilda.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

