Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
iepirkuma “Universālu transportlīdzekļu – kvadriciklu piegāde” (ID. Nr. BIOR 2026/29/EJZAF) nolikuma
2.pielikums
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	Komplektācija un tehniskās prasības:
	
Jauns, iepriekš neekspluatēts universālais transportlīdzeklis - kvadricikls CAN-AM TRAXTER XU HD11 T ABS vai ekvivalents
	3
	

	
	
Dzinējs – benzīna, ar šķidruma dzesēšanu. Dzinēja tilpums - robežās no 900 līdz 1000 cm. Dzinēja jauda - ne mazāk kā 48 kw (65ZS). Degvielas tvertnes tilpums – ne mazāks kā 40 litri
	
	

	
	
	
	

	
	Vilktspēja ne mazāk kā 1100 kg, kravnesība: no 670 – 750 kg robežās
	
	

	
	Izmēri: garums no 305 cm līdz 312 cm, platums no 164 cm līdz 168 cm, augstums līdz 208 cm
	
	

	
	Aprīkots ar kravas kasti. Kravas kastes izmēri – ne mazāk kā 96 x 138 x 30 cm. Nolaista aizmugurējā borta kravnesība – ne mazāk kā 110 kg
	
	

	
	Aprīkots ar kabīni. Sēdvietu skaits – 3 (ieskaitot vadītāju). Kabīnei polikarbonāta logu stiklojumi, plastikāta jumts. Mērinstrumentu panelis - ne mazāks kā 4,5 collu plats digitālais displejs. Sēdeklis - sols ar paceļamiem pasažieru sēdekļiem. Regulējams vadītāja sēdeklis. Stūres regulēšanas iespēja
	
	

	
	Degvielas padeves sistēma - e elektroniska degvielas iesmidzināšanas sistēma (EFI)
	
	

	
	Gaitas iekārta 4x4.  2WD / 4WD piedziņa ar automātiski bloķējošu priekšējā diferenciāļa sistēmu vai līdzvērtīgu risinājumu, kas nodrošina saķeres uzlabošanu bez vadītāja manuālas ieslēgšanas. Elektrisks vai elektroniski regulējums stūres pastiprinātājs. 
	
	

	
	Bezpakāpju (CVT) automātiskā transmisija ar ātru reakciju un piemērota darbam bezceļa apstākļos
	
	

	
	LED Priekšējais un pakaļējais apgaismojums. Priekšējā apgaismojuma jauda ne mazāk kā 140 W. LED aizmugurējie lukturi un atpakaļgaitas lukturis. Pagriezienu rādītāji
	
	

	
	Priekšējā piekare:
Divkārša A veida svira ar ne mazāk kā 11 collu gājienu. Aizmugurējā piekare – ārējais stabilizatora stienis ar ne mazāk kā 11 collu gājienu. Priekšējie aizmugurējie amortizatori - gāzes amortizatori
	
	

	
	Riteņi: 27 collu riepas uz 14 collu lietiem alumīnija diskiem.
Riteņu bāze 83- 85 collas. Klīrenss 11 -13 collas
	
	

	
	Bremzes:
Priekšējās - dubultās disku bremzes ar hidrauliskiem divu virzuļu suportiem.
Aizmugurējās - disku bremzes ar hidraulisko viena virzuļa suportu. Bremžu noturēšanas mehānisms
	
	

	
	Priekšējā vinča ar sintētisku trosi. Vilktspēja ne mazāk kā 2000 kg.
Sakabes āķis aizmugurē. Sakabes tips 2 collu sakabes uztvērējs
	
	

	
	Pretaizdzīšanas sistēma - digitāli kodēta drošības sistēma
	
	

	
	
CE marķējums
	
	

	
	Garantija: vismaz 12 mēneši (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	
	

	
	Garantijas periodā - jānodrošina periodiskās tehniskās apkopes (ne tālāk kā 40 km attālumā no Lejupes iela 3, Rīga), saskaņā ar ražotāja rūpnīcas instrukciju un garantijas nosacījumiem
	
	

	Piegādes vietas
	1. Zivju audzētava “Tome”, Tomes pagasts, Ogres novads, LV-5020 – 1 gab.
2. Zivju audzētava “Dole”, Doles sala, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2118 -1 gab. 
3. Zivju audzētava “Pelči”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3322 -1 gab.
	
	

	Citas prasības
	Apmaksas nosacījumi - pēcapmaksa
	

	
	Dokumenti kvadricikla reģistrēšanai
	

	
	Piegādes laiks (nedēļas) pēc līguma noslēgšanas – 4 (četras) nedēļas pēc līguma noslēgšanas
	

	
	Lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā
	

	
	Ražotāja tehniskā dokumentācija
	

	
	Instrumentu komplekts ikdienas apkopei (ja paredzēts ražotāja komplektācijā)
	




