	



PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
„Iekšpagalmu seguma rekonstrukcija  pie Jelgavas iela 28, Olaines pilsētā””


	1. 
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Olaines novada pašvaldība

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas ceļu inženieris Edgars Jumītis 
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
e-pasts: edgars.jumitis@olaine.lv tālr.: 29803913

	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis

	Uzlabot brauktuves un gājēju ietvju segumu kvalitāti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, risināt auto novietošanas problēmu, paredzot jaunas autostāvvietas un paplašinot esošās, izveidot ērtas un drošas gājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas, sakārtot lietus ūdens atvadi un paredzēt labiekārtošanas darbus.

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu
[bookmark: _Hlk201147859]24200401 - Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām

	1.5. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	II Grupa
	Jauna būvniecība
/ Pārbūve
	
Būvniecības dokumentācija

	1.6. [bookmark: _Hlk442423646]
	Projektēšanas robežas
	80090042110 - Jelgavas ielas 28, 
80090042108 – Jelgavas iela 24;
80090042121 – Jelgavas iela 24A

Aptuvenas projektēšanas robežas skatīt grafiskajā pielikumā. Projektēšanas robeža, pēc nepieciešamības projektēšanas gaitā var tikt mainīta, paplašināta, lai nodrošinātu projektēšanas uzdevumā aprakstīto mērķu sasniegšanu.


	2. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK7]Galvenie normatīvi un standarti
	1. [bookmark: OLE_LINK240]Būvniecības likums;
2. 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
3. 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;
4. 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
5. Olaines pilsētas domes 2022. gada 27. aprīļa izdotais „Olaines novada teritorijas plānojums”. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”;
6. Visi Latvijas Republikā spēkā esošie standarti (obligātie un rekomendētie) pēc projekta specifikas;
7. Latvijas Republikā spēkā esošie ceļu projektēšanas standarti
8. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” materiāli:
8.1. Aktuālās redakcijas Autoceļu specifikācijas;
8.2. u.c. pēc projekta specifikas;
9. Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi pēc projekta specifikas.

Projektējot ir jāņem vērā iepriekš minēto standartu, normatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas.

	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	2.3. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams līguma nosacījumu izpildei.
Sagatavo Pasūtītājs 5 dienu laikā pēc Izstrādātāja pieprasījuma.

	2.4. 
	Tehniskā apsekošana, inspekcijas
	Tehnisko apsekošanu, inspekcijas un atskaites sagatavošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs (darbu izmaksas jāiekļauj Būvprojekta izstrādes izmaksās). 

	2.5. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]X
	Nav nepieciešama
	Nav nepieciešama

	
	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. Līdz 25. pantam, 2012.gada 24.aprīļa MK not. Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
[bookmark: OLE_LINK243][bookmark: OLE_LINK244]Inženierizpētes darbu izmaksas jāiekļauj Izstrādātājam Būvprojekta izstrādes izmaksās.

	2.6. .
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa un saņem Izpildītājs.

	3. 
	PASŪTĪTĀJA PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA

	3.1. 
	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē. Pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādāt būvprojektu, kurā izpildīti Olaines novada pašvaldības būvvaldes būvatļaujas projektēšanas nosacījumi, Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju u.c. ieinteresēto personu un organizāciju prasības, veikt projekta saskaņošanu un akceptu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu Būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus Būvprojekta veiksmīgai izstrādei.
Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

	3.2. 
	Būvprojekta saturs
	[bookmark: OLE_LINK251][bookmark: OLE_LINK252][bookmark: OLE_LINK253]Būvprojekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām, ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu.


	3.3. 
	Plāns, garenprofils, šķērsprofils, ceļu mezgli
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.

Risinājumu iespēju robežās paredzēt analogu kā pie ēkas Jelgavas ielā 24, Olainē. Gar ēku paredzēt gājēju ietvi no bruģakmens segumu, to savienojot ar izbūvēto ietvi pie Jelgavas 24 ēkas. Pretī kāpņu telpām paredzēt noejas vienā līmenī ar brauktuvi. 

Brauktuves platumu paredzēt divvirzienu kustībai.

Projektā izstrādāt risinājumus, kas paredzētu pēc iespējas lielāku autostāvvietu skaitu gar/ap ēku.

Visā projektējamā teritorijā paredzēt vides pieejamības prasības.



	3.4. 
	Segas konstrukcija
	Segumus paredzēt no betona bruģakmens un asfaltbetona segumu – vienotā stilā ar seguma risinājumiem pie Jelgavas 24,Olainē. 

Izmantot tāda paša stila betona bruģakmeni, kā pieguļojošajos pagalmos. 

Izvērtēt iespēju pastiprināt esošo segas konstrukciju un plašinājumu vietās izbūvēt jaunu konstrukciju. 

Izvērtēt iespēju pielietot vietējos un atkārtoti izmantojamos materiālus. 

Ceļa segas konstrukcijas noteikšanai un aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev pieņemamāko nestingo segu projektēšanas metodiku. 

	3.5. 
	Satiksmes organizācija
	Izvērtēt esošo satiksmes organizācijas risinājumu un pēc nepieciešamības paredzēt satiksmes organizācijas izmaiņas.

	3.6. 
	Aprīkojums, teritorijas labiekārtošana un vides aizsardzība
	1. Izvērtēt citos Olaines pilsētas transporta infrastruktūras esošos risinājumus un, ja iespējams izvēlēties analogus tehniskos risinājumus;
2. Izpētīt projekta apkārtējā teritorijā izvietotos labiekārtojuma elementus – atkritumu urnas, gājēju barjeras, bruģa segums, apzaļumošanas stilu utml.;

	3.7. 
	Apgaismojums
	Būvniecības dokumentācijā izstrādāt apgaismojuma izbūves risinājumu. 
Paredzēt uzstādīt jaunus cinkotus konusveida stabus (staba augstums, konsoles variants pamatojoties uz gaismas intensitātes aprēķiniem DIALux vai cits), ar betona pamatu, gumijas blīvējumu, zemējumu, ar vienu lūku. Kabeļu līnijas ievietot aizsargcaurulēs atbilstoši izmantojamajiem apstākļiem, t.sk. balstos.
LED gaismekļu aizsardzībai balstos paredzēt aizsargautomātslēdžus.
Paredzēt lietot LED gaismekļus, kas atbilst ES2017/852 prasībām. Gaismekļa tipu saskaņot ar pasūtītāju. 
Projektējamajam apgaismojumam ir jānodrošina normatīviem atbilstoša brauktuves, krustojumu un citas infrastruktūras apgaismošana.
Teritorijas un ielu apgaismojuma risinājumus saskaņot ar pašvaldības apgaismojuma tīklu uzturētājiem.

Paredzēt esošās apgaismojuma kabeļlīnijas rekonstrukciju – vecās KL trases demontāžu un jaunu kabeļu izbūvi. KL trasi paredzēt ar piecdzīslu kabeļiem, lai nodrošinātu pastavīgu spriegumu videokamerām.

 Kameru uzstādīšana projektā nav jāparedz.

KL paredzēt no esošā TP (Jelgavas 22B) līdz Mežaparkam (kad.apz.  80090020516).

Apgaismojuma klases paredzēt ne zemākas kā M5/P4, saskaņā ar LVS EN 13201 prasībām. Apgaismojuma klases precizēt projektēšanas laikā saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2021 noteikto.

Izvietotjot apgaismojuma stabus pārbaudīt dabā tā atrašanās vietu – paredzot to novietojumu ārpus koku zaru vainagiem.



	3.8. 
	Lietus notekūdeņu savākšana
	Projekta teritorijā paredzēt slēgta tipa lietus notekūdens kanalizācijas izbūvi un pieslēgšanu esošiem LK tīkliem.

	3.9. 
	Inženierkomunikācijas
	Inženierkomunikāciju pārbūvi paredzēt saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju prasībām, tehniskajiem noteikumiem, LBN prasībām. Projekta risinājumus paredzēt tādus, lai pēc iespējas izvairītos no esošu inženierkomunikāciju pārbūves, t.sk. pieļaujot atkāpes no LBN un tehnisko noteikumu prasībām, ja tās saskaņo inženierkomunikāciju turētāji un tās neietekmē inženiertīklu darbību un apkalpošanas iespējas.

Izpildītāja pienākums situācijā ja tiek pieprasīta inženiertīklu pārbūve ir izvērtēt prasības pamatotību alternatīvus projekta risinājumu variantus.

Izpildītāja pienākums pēc nepieciešamības pieprasīt papildus tehniskos noteikumus inženiertīklu pārcelšanas projekta izstrādei un paredzēt inženiertīklu pārcelšanu projekta risinājumos. Ja uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi, objektīvu iemeslu dēļ, nav bijis iespējams novērtēt inženierkomunikāciju pārcelšanas nepieciešamību (par projektējamo teritoriju nav pieejami augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati), Izpildītājs ar Pasūtītāju vienojās par inženierkomunikāciju pārcelšanas risinājumu izstrādi.

Projekta risinājumā iekļaut inženiertīklu aizsardzības pasākumus, ja tādi ir nepieciešami.
Projekta rasējumos (plānā, garenprofilā, šķērsprofilos) jāuzrada esošo un projektēto inženierkomunikāciju novietojums.

	3.10. 
	Būvniecības kārtas un to sadalījums
	Būvniecību paredzēt vienā kārtā.

	3.11. 
	Būvprojekta ekspertīze
	Atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  - nav nepieciešama.

	3.12. 3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu izstrādā Izpildītājs, pirms izmantošanas formas saturu un izskatu saskaņo ar Pasūtītāju.

Vismaz 1 saskaņojuma protokola oriģinālu iesniegt Pasūtītājam.

	3.13. 3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Saskaņā ar Olaines novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2024 “Par koku ciršanu ārpus meža Olaines novadā”

	3.14. 
	Citi nosacījumi
	1. Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa Būvprojekta izstrādes laikā;
2. Būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmjautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju;
3. Visas ar Būvprojekta izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.

	4. 
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS

	4.1. 
	Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 24 (divdesmit četras) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

	4.1.1. 

	[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK204][bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK212][bookmark: OLE_LINK213]1.Starpziņojums
	1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 6 (sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:
Informācija par esošo situāciju, apsekošanas atskaite brīvā formā;
Topogrāfiskā izpētes atskaite;
Principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (plāna, šķērsporfilu varianti, pricipiālie satiksmes organizācijas risinājumi);
Apgaismojuma principiālie risinājumi, t.sk. apgaismojuma aprēķins;
Inženierkomunikāciju aizsardzības risinājumi, ja nepieciešami;
Izvēlētais plāna risinājums;
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.2. 
	2.Starpziņojums
	2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas - Būvprojekts minimālā sastāvā – iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē, būvatļaujas saņemšanai.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā CD, DVD diskā vai elektroniski iesūtīts, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.3. [bookmark: _Hlk232544321]
	3. Starpziņojums
	3. Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs: projekta risinājumu precizējumi (plāna, šķērsporfilu, lietus ūdens atvades, satiksmes organizācijas u.c. risinājumi), provizoriskās kontroltāmes iesniegšana.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā CD, DVD diskā vai elektroniski iesūtīts, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.4. 
	Gala ziņojums
	[bookmark: OLE_LINK210][bookmark: OLE_LINK211]Visās instancēs saskaņota Būvprojekta dokumentācija, ar Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (BIS) iesniedzama Pasūtītājam ne ilgāk kā 24 (divdesmit četras) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Būvprojekta materiālus:
Būvprojekta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 
1 eksemplārs drukātā formā, 1 eksemplārā elektroniskā formā USB atmiņas kartē, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā.
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