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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Berģu mūzikas un mākslas skolas sporta zāle

Tīkla veida sadalošo aizskaru, siju, sliedīšu un ritentiņu uz gultņiem montāža un uzstādīšana sporta zāles telpas sadalīšanai 3 vienādos laukumos. Telpas parametri 21,61m x 32,80m h= 9m. Tīkla savilkšana kopā un uzvilkšana uz laukuma katrā laukuma malā pie katra tīklā ir domāta manuāli.

	Materiāls
	Apraksts
	Gab.
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	Sliede 
	tiek izmantotas industriālo aizkaru sistēmās. Nestspēja: 200 kg
Materiāls: karsti cinkots tērauds, Sliedes profils: Platums 36 mm x augstums 47 mm, sienas biezums 2 mm , sliedes garums: 6 m x 3 gab + 4m x 1 gab. 
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	Sliedes savienotājs
	tiek izmantots sliedes savienošanai. Nestspēja: 200 kg
Materiāls: karsti cinkots tērauds, Profila izmēri: Garums 100 mm. augstums: 56 mm, platums: 45 mm, sieniņas biezums 4 mm
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	Sliedes stiprinājuma kronšteins ar stiprinājuma plāksni
	Montāžas veids: stiprināšana pie pārseguma (griestiem vai kopnēm), uz divām enkurskrūvēm. Pirms uzstādīšanas saskaņot ar pasūtītāju.
Kronšteinu montāžas intervāls: maks. 1000 mm
Nestspēja: 200 kg
Materiāls: karsti cinkots tērauds
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	Bīdāms četru riteņu sistēmas aizkaru ratiņš / turētājs 
	Nestspēja: 100 kg/gab.
Materiāls: korpuss – cinkots tērauds; ritenis – neilons ar lodīšu gultni. Ritenīša diametrs 35 mm, ērtai  - vieglai - ātrai tīkla pārvietošanai. Lai nodrošinātu vienmērīgu un ilgmūžīgu aizkaru kustību, ieteicams aizkaru sistēmas pirmajā un pēdējā piekares punktā izmantot divriteņu ratiņus.
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	Bīdāms divriteņu sistēmas aizkaru ratiņš / turētājs 
	Nestspēja: 50 kg/gab.
Materiāls: korpuss – cinkots tērauds; ritenis – neilons ar lodīšu gultni. Ritenīša diametrs 35 mm, ērtai  - vieglai - ātrai tīkla pārvietošanai. 
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	S veida āķis aizkaru ratiņiem. Tīkla turētāji 
	Centra augstums 50 mm, āķa materiāla diametrs 5 mm
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	Sliežu atdure / bremze
	Sliedes atdure aptur ritenīšu pakari sliedes iekšpusē. Korpuss: cinkots tērauds
Apakšdaļa: gumija
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	Tīkls
[image: ]
	Polipropilēns ( PP ), PP - augsta izturība, viegls, mīksts un elastīgs, izturīgs pret laikapstākļiem, PP/45/4mm – acs izmērs  45 x 45 mm – tīkla diega biezums - 4 mm, krāsa: Melna. Tīkla lejas daļā visā platumā,  iešūta Svina aukla (200 g/m). Apjoms: 1 gab tikls - 194.49 m²
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	Rāpšanās virve
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	Izgatavota no kaņepju auklas, diametrs 34 mm, L=5m
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