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Stopiņu pamatskolas Sauriešu Sporta zāli sadalošais aizkars
Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

	Materiāls
	Apraksts
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	PILNS PVC MATERIĀLS
	Sporta zāli sadalošais aizkars jāizgatavo no PVC materiāla.
PVC materiāla svars - no 600 g/m2 līdz 800 g/m2 (atbilstība DIN EN ISO 2286-2)
Krāsa -  PVC materiāla krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju
Aizkara izmērs – 7,21m x 20,78m (149,82m2),  Stiepes noturība DIN EN ISO 1421/V1, Noturība pret plīšanu DIN53363, Ugunsnoturība ISO3795. 
Aizkara pacelšanu un nolaišanu regulē ar tālvadības pulti izmantojot 1 elektromotoru. 
Aizkars ir aprīkots ar papildus cauruli (41mm diametrs) apakšā, lai nodrošinātu tā vienmērīgu pacelšanu, nolaišanu un funkcionalitāti, kad tas ir nolaists lejā.
Pacelšanas mehānisma stiprinājumiem izmantot metāla konstrukcijas. Stiprināšanas veids pie jumta kopnēm ir jāsaskaņo ar pasūtītāju. 
	

	MOTORS
	Elektromotors tiek uzstādīts aizkaram pa vidu. Motors atbilst  EN60335 normatīvam (SIMUBOX vai ekvivalents), aprīkots ar stopslēdžiem, kas nodrošina automātisku aizkara apstāšanos ieprogrammētajā augstumā un nolaižot aizkaru līdz grīdai, kā arī motors aprīkots ar dubulto drošību, kas nodrošina aizkara automātisku aizsardzību pret nokrišanu.
Elektromotoru jāuzstāda tā, lai nodrošinātu vienmērīgu aizkara pacelšanu visā platumā.
	

	Aizkara montāža
	Montāžas darbus drīkst veikt tikai ar saliekamo alumīnija torni
Cenā iekļaut - stiprinājumu montāžu pie griestu konstrukcijas, montāžas darbus, nepieciešamās tehnikas izmantošanas izmaksas.

	

	Papildus prasības un informācija
	Pēc aizkara uzstādīšanas jāiesniedz izstrādājuma pase.
Bezmaksas lietotāju apmācība vienas nedēļas laikā kopš uzstādīšanas – apmācāmo skaits  - 2 personas.
Pasūtītājs nodrošinās elektrības pievadu 380V aizkara atrašanās vietas vidus punktā.
	




