
  1.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/54 nolikumam

Atklāts konkurss
“Transportlīdzekļa iegāde Ropažu novada pašvaldības policijas vajadzībām”
ID.Nr. RNP 2026/54

Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmets: 1 (VIENA), jauna, vieglā,  M1 - JC kategorijas, trafarēta un aprīkota operatīvā transportlīdzekļa iegāde.
	Nr.
p/k
	1. Transportlīdzeklim izvirzītās tehniskās prasības
	Pretendenta 
 piedāvājums
(aizpilda pretendents)

	
	[bookmark: _Hlk69216841]Transportlīdzekļa marka, modelis, izlaiduma gads, (iepriekš nereģistrēta un nelietota, konkrēta modeļa jaunākā / pēdējā versija, izlaiduma gads ne vecāks par 2026.gadu). Odometra rādījums  – ne lielāks kā 100 km. Pielikumā jāpievieno: krāsainas piedāvājamo transportlīdzekļu fotogrāfijas pirms to pārbūves, kas atspoguļo transportlīdzekļa 4 pušu kopskatus. 
	marka
	

	
	
	modelis
	

	
	
	izlaiduma gads
	


	
	
	
	

	
	Ražotāja garantijas laikā paredzētais nobraukums – 150 000 km. 
	km
	

	1.
	Virsbūve:
	

	
	  1.1.
	rūpnieciskais krāsojums – balts (atbilstoši Latvijas Republikas standartam 63:2015)
	krāsa
	

	
	1.2.
	4 vai 5 durvis                         
	skaits
	

	
	1.3.
	kopējais garums – ne mazāk kā 4500 mm un ne vairāk kā 4800 mm
	mm
	 

	
	1.4.
	kopējais augstums – ne mazāk kā 1550 mm un ne vairāk kā 1700 mm
	mm
	 

	
	1.5.
	klīrenss ne mazāks kā 176 mm
	mm
	

	
	1.6.
	pilna masa ne mazāka kā 2200 kg
	kg
	

	
	
1.7.
	sēdvietu skaits – ne mazāk kā 4 stacionārās sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām (transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā uzstādītas)                                                                                        
	 

	
	1.8.
	riteņu garenbāze – ne mazāk kā 2680 mm un ne vairāk kā 2800 mm
	mm
	 

	2.
	Transportlīdzekļa pārbūve, papildu aprīkošana:
	

	
	2.1.
	stacionāri uzstādīts speciālais gaismas, skaņas aprīkojums, autonomi uzstādīti divi priekšēji un divi aizmugurējie, (atbilstoši Latvijas Republikas standarta 63:2015/A3:2018 "Operatīvo transportlīdzekļu krāsojums, aprīkojums" prasībām pašvaldības policijas transportlīdzekļiem) stroboskopi.
	

	
	2.2.
	virsbūve trafarēta ar speciālo krāsojumu, atpazīšanas simbolu (ģerboņi, uzraksti) uzlīmēm saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumu Nr.304 "Noteikumi operatīvajiem transportlīdzekļiem" prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas standarta 63:2015/A3:2018 "Operatīvo transportlīdzekļu krāsojums, aprīkojums" prasībām pašvaldības policijas transportlīdzekļiem, videonovērošanas veikšanas brīdinājumu uzlīmēm
	

	
	2.3.
	pasažieru nodalījumā:

	
	
	2.3.1. otrās rindas pasažieru nodalījuma logu un aizmugures loga tonējums (50 – 70%)
	

	
	
	2.3.2.viegli kopjams salons ar ādas, mikrošķiedras/ādas imitācijas sēdekļiem vai ādas/ādas imitācijas sēdekļu pārvalkiem
	

	
	
	2.3.3. priekšējā panelī izvietots patstāvīgs (neatkarīgi no aizdedzes atslēgas stāvokļa), stacionāri iebūvēts USB strāvas pieslēgums (5V, 1000 – 2100 mA) papildu elektroiekārtu uzlādei
	

	
	2.4.
	apgaismojums:

	
	
	2.4.1.saglabāt pasažieru nodalījumā ražotāja apgaismojumu pie griestiem un aprīkot ar papildus apgaismojumu.
	

	
	2.5.
	Nodrošina Pircējam piekļuvi transportlīdzekļa rūpnīcas piekļuves kodiem un iespēju transportlīdzekļu pārbūves laikā aprīkot tos ar globālās pozicionēšanās sistēmu iekārtām.
	

	3.
	Ātrumkārbas tips – vismaz 6-7 pakāpju automātiskā 
	Ātrumkārbas tips, pārnesumu skaits
	 

	4.
	Dzinējs: 
	

	
	4.1.
	tips – turbopūtes benzīna dzinējs 
	dzinēja tips
	

	
	4.2.
	tilpums – ne mazāk kā 1980 cm3
	cm3
	

	

	4.3.
	jauda – ne mazāk kā  200 Zs
	Zs
	

	
	4.4.
	Maks. griezes moments, Nm – ne mazāk kā 320
	Nm
	

	
	4.5.
	Maks. ātrums, km/h – ne mazāk kā 220 km/h
	km/h
	

	
	4.6.
	Paātrinājums, 0–100 km/h, s – ne vairāk kā 7,5 s
	sek.
	

	
	4.7.
	atbilstība emisiju klasei - vismaz EURO 6 (norādīts COC sertifikātā)
	EURO
	

	5.
	Degviela:

	
	5.1.
	tips – benzīns
	tips
	

	
	5.2.
	degvielas patēriņš pēc WLTP, vidējais degvielas patēriņš - ne vairāk par 8,5 litriem uz 100 km
	l/100 km
	

	6.
	Piedziņas tips – pilnpiedziņa 
	

	7.
	Riteņu izmērs – ne mazāk kā 17 collas
	collas
	

	
	Riepas, diski – atbilstoši piegādes laika sezonai. Riepām jābūt sertificētām un marķētām atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ātruma un slodzes indeksam jāatbilst transportlīdzekļa jaudai un pilnai masai. Riepu ražošanas gads ne vecāks par 2026.gadu. Vieglmetāla diski.
	

	8.
	Tehniskais obligātais aprīkojums:                                                                   

	
	8.1.
	elektroniskais dzinēja aizdedzes imobilaizers                                                          
	

	
	8.2.
	divas centralizētās aizslēgšanas tālvadības pultis (aizdedzes atslēgu komplekti)
	  

	
	8.3.
	centrālā atslēga visām durvīm un signalizācija atbilstoši Latvijas apdrošināšanas sabiedrību noteiktām atbilstības prasībām. 
	

	
	8.4.
	stūres pastiprinātājs
	

	
	8.5.
	stūres statņa stāvokļa regulēšana (gan dziļumā, gan augstumā)
	

	
	8.6.
	bremžu pretbloķēšanās sistēma – ABS
	

	
	8.7.
	elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma – ESC 
	

	
	8.8.
	elektriski regulējami ārējie sānskata spoguļi ar apsildi
	

	
	8.9.
	visām durvīm elektriski logu pacēlāji
	

	
	8.10.
	apsildāmi priekšējie sēdekļi
	

	
	8.11.
	apsildāms stūres rats
	

	
	8.12.
	galvas balsti vadītāja un pasažieru sēdekļiem
	

	
	8.13.
	klimata kontrole vai kondicionieris                                                                            
	

	
	8.14.
	ne mazāk kā 7 drošības gaisa spilveni
	

	
	8.15.
	izbīdāms sakabes āķis ar elektrisku atbrīvošanu un elektrisko savienotāju
	

	
	8.16.
	dzinēja un ātrumkārbas pastiprināts nosegs (plastikāta vai alumīnija) 
	

	
	8.17.
	ārkārtas zvanu sistēma
	

	
	8.18.
	atpakaļskata kamera
	

	
	8.19.
	stāvvietā novietošanas sensori auto aizmugurē
	

	
	8.20.
	automātiska tālo gaismu pārslēgšana
	

	
	8.21.
	lietus sensors
	

	
	8.22.
	adaptīvā kruīza kontrole 
	

	
	8.23.
	Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma – FRONT ASSIST
	

	9.
	Transportlīdzekli jāpiegādā pilnā komplektācijā:

	
	9.1.
	rezerves ritenis vai riepu remonta komplekts
	

	
	9.2.
	transportlīdzekļa pacēlājs, kādu paredz ražotājs
	

	
	9.3.
	instrumentu komplekts, kādu paredz ražotājs
	

	
	9.4.
	salona gumijas paklājiņi visām sēdvietām
	

	
	9.5.
	ugunsdzēšamais aparāts – tilpums 2 kg
	

	
	9.6.
	avārijas apstāšanās zīme
	

	
	9.7.
	medicīniskā aptieciņa (jāatbilst Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.713)
	

	
	9.8.
	gaismu atstarojoša veste 
	

	
	9.9.
	ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā
	

	
	2. Speciālajam gaismas/skaņas aprīkojumam un trafarēšanai izvirzītās tehniskās prasības

	10.
	[bookmark: _Hlk61257163]Operatīvā statusa transportlīdzeklis aprīkojamas ar:

	
	10.1.
	Uz jumta stacionāri uzstādīts paneļa veida zilas krāsas R65 Class 2 LED diožu bākuguns;
- Bākuguns paneļa izmērs proporcionāli jumta platumam, vismaz 1200mm;
- Paneļa dizains zems, aerodinamisks ne augstāks par 50 mm un uzstādīts tā, lai attālums no auto jumta līdz paneļa augšai nepārsniedz 120mm;
- Panelis izvietots transportlīdzekļa jumta priekšpusē tā lai būtu saskatāms no visām pusēm (priekša, sāni, aizmugure);
- Nodrošināta nakts funkcija, ar samazinātu bākuguns gaismas intensitāti, ieslēdzama no vadības pults
	

	[bookmark: _Hlk61264492]
	10.2.
	2 mirgojoši zilas krāsas LED diožu stroboskopi izvietoti uz priekšējās restes galveno lukturu līmenī. Katrā lukturī vismaz sešas 3W diodes;
- 2 mirgojoši zilas krāsas LED diožu stroboskopi izvietoti salonā, aiz automašīnas aizmugurējā stikla. Katrā lukturī vismaz sešas 3W diodes;
- Stroboskopi ieslēdzami no bākuguņu vadības pults kopā un atsevišķi no bākuguns galvenā paneļa gaismām
	

	
	10.3.
	speciālā skaņas iekārta pilnā komplektā integrēta aiz transportlīdzekļa priekšējā atdurstieņa.
- Nodrošina skaņas virzību uz priekšu 180° leņķī, atbilstoši 31.08.1999. MK noteikumu Nr. 304 „Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem”, punkts Nr. 2., punkts Nr. 4. un Latvijas Valsts standarta LVS 63:2021. punkts Nr. 5
	

	
	10.4.
	speciālās gaismas un skaņas iekārtas vada programmējams vadības bloks;
- Vadība tiek nodrošināta no vadības pults ar iebūvēto mikrofonu un izgaismotām vadības pogām un funkcijām atbilstošām piktogrammām
	

	
	10.5
	aktivizējot speciālās skaņas iekārtas, transportlīdzekļa standarta signāls (vadāms no stūres) pārslēdzas un darbojas 4 (četros) speciālās skaņas režīmos (Horn, Wail, Yelp, Rumbler).
	

	11.
	Virsbūves trafarēšana ar speciālo krāsojumu - atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS 63:2015. punkti 2.7., 3. un 4. Uzlīmēt atpazīšanas simbolus - 2 ģerboņus, brīdinājuma zīmi (atbilstoši spēkā esošajiem LV normatīvajiem aktiem) uzlīmes formā, kas informē par video novērošanas veikšanu (uzlīme no iekšpuses ielīmēta transportlīdzekļa augšējā labajā vējstikla stūrī). Pirms darbu izpildes trafarēšanu saskaņot ar Nomnieku.
Trafarēšanas uzlīmju izgatavošanā izmantot tikai speciālās pašlīmējošās auto līmplēves, kas ir elastīgas un noturīgas uz liektām virsmām, mainīgo laika apstākļu noturīgas un kurām ir ilgāks ekspluatācijas laiks (vismaz 5gadi)

	    

	
	4. Citas prasības

	12.
	Transportlīdzekļi tiks reģistrēti VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), par īpašnieku norādot Ropažu novada pašvaldība, CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis – izdevumi iekļauti cenā
	

	13.
	Defektu novēršanas kārtība un termiņi – kamēr spēkā ražotāja garantija Pārdevējs nodrošina Transportlīdzeklim konstatēto trūkumu novēršanas iespējas autorizētos servisos ne tālāk kā 30 km attālumā no Ropažu novada pašvaldības policijas Garkalnes-Vangažu iecirkņa (Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads) ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenziju vai pieteikuma saņemšanas dienas.
	

	14.
	Piegādes termiņš un kārtība: Pēc pirkuma līguma noslēgšanas Pārdevējs uz norādīto adresi piegādā transportlīdzekli ne vēlāk kā 9 (deviņu) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
	

	15.
	Garantijas laiks transportlīdzeklim – ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši vai 150 000 km
	



Ar parakstu apliecinām, ka Tehniskais piedāvājums ir sagatavots ievērojot Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, un pakalpojums tiks sniegts atbilstoši sagatavotajam Tehniskajam piedāvājumam:


	Pretendenta nosaukums
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds
	

	Ieņemamā amata nosaukums
	

	Amatpersonas paraksts
	

	Datums
	




___________________________________________________________________
(Pretendenta nosaukums, vadītāja  vai pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums)

