6. pielikums                                                                                         
 Iepirkuma ID Nr. CNP/2026/80                                                             
nolikumam 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam “Skatuves, apgaismojuma un apskaņošanas aprīkojuma noma festivālam “Veidenfests””,
Identifikācijas Nr. CNP/2026/80
	Nosaukums
	Nepieciešamais skaits / gab/t.m/kompl.
	Cena par vienību, EUR bez PVN
	Kopējā cena par pozīciju (pozīcijas vienībām), EUR bez PVN

	Akustiskās sistēmas
	0
	
	

	Aktīvā akustiskā SUB sistēma 
Zemfrekvenču skanda, aprīkota ar:
1) iebūvētu pastiprinātāju;
2) 2 gab. zemfrekvenču skaļruņiem, ne mazākiem par 18 collām diametrā un ar spoles diametru ne mazāku par 4.5 collām;
3) Maksimālais skaņas spiediens: ne mazāks par 143 dB;
4) Atskaņojamo frekvenču diapazons ( -10dB): diapazonā vismaz 27 Hz – 400 Hz;
5) Skandā iebūvētā pastiprinātāja RMS jauda: ne mazāka par 4000 W;
6) Skandas platums: ne lielāks par 1300 mm;
7) Skandas augstums: ne lielāks par 540 mm;
8) Skandas svars: ne lielāks par 80 kg. 
Jābūt iespējai ar datoru pieslēgties pie skandā iebūvētā pastiprinātāja procesora, un veikt skandas skaļuma līmeņa, aiztures, un ekvalizācijas filtru regulēšanu.
	2
	
	

	Skaņas komplekts dīķa/ plosta apskaņošanai
	1
	
	

	Plosta konstrukcijas sagatavošana – 5x2,5 kravnesība 500kg
	1
	
	

	3 joslu platjoslas skanda, aprīkota ar: 
1) iebūvētu pastiprinātāju;
2) 2 gab. zemfrekvenču skaļruņiem, ne mazākiem par 12 collām diametrā un ar spoles diametru ne mazāku par 3 collām;
3) viena divjoslu vidējo / augšējo frekvenču skaļruņa ar izstarošanas diametru 1.4 collas, kura vidējo frekvenču membrānas diametrs ne mazāks par 3 collām, un augšējo frekvenču skaļruņa membrānas diametrs ne mazāks par 2 collām;
4)  Skandas izstarošanas leņķis  500Hz ( -6dB ) – pa horizontāli ne mazāk par 80 grādiem, pa vertikāli – ne mazāk par 45 grādiem;
5) Vidējo / augšējo frekvenču ruporam jābūt rotējamam, bez papildus instrumentu pielietošanas, ar soli 1 grāds;
6) Maksimālais skaņas spiediens – ne mazāks par 142 dB;
7) Atskaņojamo frekvenču diapazons ( -6dB ) vismaz: 48 Hz - 21 000 Hz;
8) Skandā iebūvētā pastiprinātāja RMS jauda: ne mazāka par 1900 W;
9) Skandā iebūvētā pastiprinātāja procesora kvantizācijas frekvence: ne mazāka par 96 kHz;
10) Skandas platums: ne lielāks par 370 mm;
11) Skandas augstums: ne lielāks par 830 mm;
12) Skandas svars: ne lielāks par 36 kg.
Jābūt iespējai ar datoru pieslēgties pie skandā iebūvētā pastiprinātāja procesora, un veikt skandas skaļuma līmeņa, aiztures, un ekvalizācijas filtru regulēšanu.

	2
	
	

	
Monitoru sistema
	
	
	

	Divjoslu aktiīvā akustiskā monitoru sistēma RCF NX12 (700W) vai analogs
	6
	
	

	Jaudas pastiprinātāji, sistēmas procesori
	0
	
	

	Jaudas pastiprinātājs NEXT MQ10000 4x2200W+Skaņas procesors XILICA XA4080 vai analogs
	1
	
	

	Mikspultis
	#REF!
	
	

	Digitala pults  Beringer WING vai analogs
	1
	
	

	Mikrofonu sistēmas
	#REF!
	
	

	Radio mikrofoni Shure QLXD SM58 vai analogs
	4
	
	

	Mikrofons SHURE Beta 52 vai analogs
	1
	
	

	Mikrofons SHURE Beta 57 vai analogs
	3
	
	

	Mikrofons DPA d:vote 4099 vai analogs
	1
	
	

	Mikrofons Sennheiser e904 vai analogs
	4
	
	

	Shure s81 vai analogs
	2
	
	

	Instrument mikrofoni Beyerdinamic M930 vai analogs
	2
	
	

	Di -box  (pasivs stereo)
	6
	
	

	Gaismas tehnika
	
	
	

	DMX vadības sistēma CHAMSYS PC Wing vai analogs
	1
	
	

	LED IP PAR 18X18
	16
	
	

	ARRI T1 vai analogs
	2
	
	

	DMX Splitter
	1
	
	

	Dimer bloks 1CH
	2
	
	

	Statīvi
	#REF!
	
	

	Mikrofona statīvs K&M 21020 vai analogs
	15
	
	

	Skandu statīvi ( Lifti )
	2
	
	

	Skandu statīvi
	2
	
	

	Skatuves Aprīkojums
	
	
	

	Bungu komplekts Tama vai analogs
	1
	
	

	Ģitāras pastiprinātājs FENDER HOT ROD DELUXE 3 vai analogs
	2
	
	

	Ģitāras pastiprinātājs AMPEG BA 210 vai analogs
	1
	
	

	Papildus Aprīkojums
	
	
	

	Skatuve 1x2 m
	12
	
	

	Kabeļu šahtas
	20
	
	

	Skatuves telts
	1
	
	

	Elektroenerģijas un Audio komutācija
	
	
	

	Elektroenerģijas un Audio Kabeļu un  savienojošo vadu komplekts
	1
	
	

	DJ , Darba un transporta izmaksas
	
	
	

	Skaņu režisors 
	1
	
	

	skatuves tehniķis
	1
	
	

	Gaismu tehniķis
	1
	
	

	Iekārtu montāža, demontāža

	1
	
	

	Kravas transporta izmaksas nomas aprīkojuma piegādei un pēc tam aizvešanai.
Transporta izmaksas nepieciešamā personāla dalībai pasākumā.
	1
	
	

	KOPĀ, EUR bez PVN
	

	PVN
	

	KOPĀ, EUR ar PVN
	



Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums[footnoteRef:1] [1:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 

	




