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Par atklāta konkursa  „Ēkas Miera ielā 58a (kad. Nr. 0100 026 0092 005) un Ēkas Miera ielā 58a (kad. Nr. 0100 026 2024 005), Rīga daļas pārbūve Kino muzeja vajadzībām” (LKA 2026/14) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem

	[bookmark: _Hlk57976133]


	Jautājums1
	1. LOKĀLĀ TĀME Nr.1-8 “DAŽĀDI DARBI” ir pozīcija:
	  9.2
	 
	Sola izbūve
	kpl
	1


 
Šis sols ir rasējumā AR-04, taču pēc izmaiņas rasējuma AR-04i sols nav paredzēts.
AR-04:
[image: ]

AR-04i 
[image: ]Lūdzam sniegt skaidrojumus.

	Grozījumi
	Sakarā ar izmaiņām būvprojektā, sola izvietošana gar fasādi vairs nav iespējama. Lokālās tāmes 1-8 pozīcija Nr.9.2.tiek svītrota.

	


	Jautājums2
	Tāmē Nr. 1–7 “DURVIS” ir iekļautas durvis D-4, bet nav iekļautas pārplānojuma rasējumā AR-02i. Lūdzam labot tāmes apjomus atbilstoši izmaiņu rasējumam.

	Grozījumi
	Sakarā ar izmaiņām būvprojektā, karkasa starpsiena S5 uz iepriekš nodalīto telpu 001-3 netiek paredzēta izbūvei, tā pat kā durvis D-4, kas bija paredzētas šajā sienā.
Pretendentam jāveic visi darbi, kas norādīti būvprojektā, Tāme izskatāma tikai kopā ar būvprojektu. Pretendentam, veicot būvdarbus jābalstās uz būvprojektu un tāmi, galarezultātā nodrošinot objekta realizāciju atbilstoši būvprojektam.
Lokālās tāmes 1-7 pozīcija Nr.4 tiek svītrota.

	


	Jautājums3
	Rasējumā AR-02i ir durvis bez marķējuma, lūdzam sniegt skaidrojumus un veikt labojumus rasējumā un durvju specifikācijā:
[image: ]

	Grozījumi
	Lokālā tāme 1-7 tiek papildināta ar pozīciju Nr.10 šādā redakcijā:
	10
	 
	Jaunas durvis, krāsots MDF 800x2100mm, sask.ar rasējumu AR-02i, iesk. visus nepieciešamos materiālus.
	kpl
	1




	


	Jautājums4
	Rasējumā AR-02i ir paredzēta divu durvju bloku pārvietošana, savukārt šis darbu apjoms tāmē nav atrodams. Lūdzam skaidrot vai apliecināt, ka pretendentiem šo darbu apjomu nav jāiekļauj savā piedāvājumā:
[image: ]

	Grozījumi
	Būvprojektā ir paredzēta 2 durvju bloku pārvietošana. Tātad šie darbi ir jāveic.
Pretendentam jāveic visi darbi, kas norādīti būvprojektā, Tāme izskatāma tikai kopā ar būvprojektu. Pretendentam, veicot būvdarbus jābalstās uz būvprojektu un tāmi, galarezultātā nodrošinot objekta realizāciju atbilstoši būvprojektam.
Lokālā tāme 1-7 tiek papildināta ar pozīciju Nr.11. šādā redakcijā:
	11
	 
	Durvju bloku pārvietošana, sask.ar rasējumu AR-02i, iesk.visus nepieciešamos materiālus.
	kpl
	2




	


	Jautājums5
	Rasējumā BK-1 ir piezīme : “24. Veicot atvēruma izveidi esošajā pārsegumā precizēt esošo pārseguma paneļu tipu un nestspēju, ja nestspēja ir mazāka par 8 kN/m2, nomainīt BK-4 plānā norādītos pārseguma paneļus. Pārseguma paneļus dobumos un šuvēs saenkurot atbilstoši saliekamā dzelzsbetona tehnoloģijai ar d12 B500 stiegrām.”
Rasējumā BK-9 “APJOMU SARAKSTS (turpinājums)” ir apjoms:
[image: ]
Šis darbu apjoms tāmēs nav paredzēts. Lūdzam apliecināt, ka minētais darbu apjoms tiks uzskatīts par papildu apjomu un par to tiks veikta atsevišķa apmaksa vai lūdzam šo apjomu iekļaut iepirkuma tāmēs jau iepirkuma stadijā.

	Grozījumi
	Ir paredzēts pārseguma paneļus pēc atsegšanas testēt uz slodzi un mainīt tikai pamatojoties uz testa rezultātiem.
Lokālā tāme 1-2 tiek papildināta ar pozīciju Nr.12 un apakšpozīcijām Nr.12.1.un Nr.12.2. šādā redakcijā:
	12
	 
	Pārsegums
	 
	 

	 12.1
	 
	Saliekamā dz/betona pārseguma paneļa HCS 220x1200x6000 montāža (apjomu precizēt būvniecības laikā) 
	gb
	8

	 12.2
	 
	Pārseguma paneļu testēšana (ja nepieciešams)
	kpl
	1




	


	Jautājums6
	Tāmē 1-2 “BŪVKONSTRUKCIJAS” apjomi neatbilst projekta apjomiem, lūdzam skaidrot: 
	9
	 
	CLT konstrukcijas
	 
	Tāmē 
	 Projektā

	9.13
	 
	Enkuri 4M16+HILTI HIT HY170
	gb
	64
	64

	
	
	Enkuri 4M16+HILTI HIT HY170
	gb
	 
	32

	
	
	Bezrukuma java M5
	m3
	 
	0,12

	
	
	Balstplāksne t10*180*510
	t
	 
	0,12




	Grozījumi
	Lokālā tāme 1-2 tiek papildināta ar pozīciju Nr.9.13.1 un Nr.9.13.2., kā arī tiek precizēts daudzums pozīcijā Nr.9.13. šādā redakcijā:
	9.13
	 
	Enkuri 4M16+HILTI HIT HY170
	gb
	96

	 9.13.1
	 
	Bezrukuma java M5
	m3
	0,12

	 9.13.2
	 
	Balstplāksne t10*180*510
	t
	0,12




	


	Jautājums7
	Rasējumā BK-3 ir “PĀRBŪVĒJAMO KĀPNU RISINAJUMS” un tāmē 1-2 “BŪVKONSTRUKCIJAS” ir šīs kāpnes apjoms:
	8
	 
	Kāpnes
	 
	 

	 8.1
	 
	Finiera iebūve, t=25mm
	m2
	10

	 8.2
	 
	Tērauda konstrukciju montāža- grīdas sijas RHS 60x40x4.0
	t
	0,15

	 8.3
	 
	Tērauda konstrukciju montāža- loksnes t6x80x100
	gb
	26

	 8.4
	 
	Betona enkuri M12
	gb
	26

	 8.5
	 
	Tērauda konstrukciju montāža- statnis RHS
60x40x4.0
	t
	0,07

	 8.6
	 
	Tērauda konstrukciju montāža- kāpņu sijas RHS 60x40x4.0
	t
	0,25

	 8.7
	 
	Tērauda konstrukciju montāža- margas
	gb
	2


Savukārt rasējumā AR-02i “1. stāva plāns” ir paredzēta šo kāpņu pilnīga demontāža un jauna pandusa izbūve. Lūdzam attiecīgi precizēt projekta BK daļu atbilstoši veiktajām izmaiņām un izslēgt no tāmes lieko darbu apjomu.

	Grozījumi
	Kāpnes izmaiņu projektā demontējamas. To pārbūve nav jāveic.
Lokālās tāmes 1-2 pozīcija Nr.8 ar apakšpozīcijām no Nr.8.1 – Nr.8.7 tiek svītrotas.

	


	Jautājums8
	Saskaņā ar rasējumu AR-02i “1. stāva plāns” ir paredzēta jauna pandusa izbūve. Lai varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam iesniegt pandusa konstrukcijas rasējumu.

	Skaidrojumi
	Lapā AR 13i dots pandusa shematisks zīmējums un apjoms. Darba rasējumi precizējami autoruzraudzības kārtībā, sadarbībā ar izvēlēto ražotāju, atbilstoši pielietojamajai tehnoloģijai.

	


	Jautājums9
	Atbilstoši rasējumam AR-02i “1. stāva plāns” ir veiktas izmaiņas 1. stāva pārplānojumā. Savukārt šajā rasējumā nav norādīts marķējums visam iekšsienām, tādēļ nav iespējams salīdzināt tāmē paredzētos darbu apjomus ar projekta risinājumiem un korekti sagatavot finanšu piedāvājumu.
Lūdzam iesniegt 1. stāva plānu ar iekšsienu konstrukciju marķējumu un attiecīgi precizēt iepirkuma tāmes darbu apjomus.

	Skaidrojumi
	Izmaiņu rasējumos nodalošā starpsiena Mainīgās ekspozīcijas zālē 001-22 paredzēta kā S5 tipa siena ar kopējo kvadratūru 70.0m2.

	


	Jautājums10
	Lai sagatavotu korektu piedāvājumu, lūdzam precizēt kāpņu garumu un to konstrukciju:
	 
	Kāpnes uz jumta
	 
	 

	 
	Kāpnes K1- standarta cinkotas metāla trepes ar aizsarglokiem jumta un ventilācijas telpas piekļuvei
	kpl
	1

	 
	Kāpnes K2- standarta cinkotas metāla trepes ar aizsarglokiem jumta un ventilācijas telpas piekļuvei
	kpl
	1



[image: ]

	Skaidrojumi
	Skatīt kopā ar būvprojektu. Piedāvāt atbilstoši aprakstam.

	


	Jautājums11
	Atbilstoši DOP projekta risinājumiem ir paredzēta velostatīva pārvietošana un labiekārtojuma elementu – puķu podu – izvietošana, taču šie darbu apjomi tāmē nav iekļauti. Lūdzam papildinat tāmi ar šiem apjomiem, vai arī apliecināt, ka pretendentiem tie nav jāiekļauj savā piedāvājumā.

	Grozījumi
	Pretendentam jāveic visi darbi, kas norādīti būvprojektā, Tāme izskatāma tikai kopā ar būvprojektu. Pretendentam, veicot būvdarbus, jābalstās uz būvprojektu un tāmi, galarezultātā nodrošinot objekta realizāciju atbilstoši būvprojektam.
Lokālā tāme 1-8 tiek papildināta ar pozīciju Nr.9.5. šādā redakcijā:
	9.5
	 
	Pārvietojami velo statīvi (skaitu precizēt)
	kpl
	1




	


	Jautājums12
	Tāpat rasējumā ĢP-02 ir paredzēti labiekārtošanas darbi, savukārt tāmē ir iekļauta tikai esošā bruģa seguma pārkrāsošana. Lūdzam papildināt tāmi ar pārējiem rasējumā ĢP-02 paredzētajiem darbu apjomiem, vai apliecināt, ka šie darbi pretendentiem nav jāiekļauj savā piedāvājumā.

	Grozījumi
	Pretendentam jāveic visi darbi, kas norādīti būvprojektā, Tāme izskatāma tikai kopā ar būvprojektu. Pretendentam, veicot būvdarbus jābalstās uz būvprojektu un tāmi, galarezultātā nodrošinot objekta realizāciju atbilstoši būvprojektam.
Lokālā tāme 1-8 tiek papildināta ar pozīcijām Nr.9.3.un 9.4. šādā redakcijā:
	9.3
	 
	Esošās puķu dobes krāsošana
	gb
	1

	 9.4
	 
	Pārvietojami puķu podi
	m2
	11




	


	Jautājums13
	Atbilstoši rasējumiem DOP-02 un DOP-03 būvlaukuma nožogošanai ir paredzēts pagaidu būvžogs BEKAFOR ar necaurspīdīgu plēvi. Savukārt DOP-01 ir noteiktas atšķirīgas prasības būvlaukuma žogam:
“3. Būvlaukums tiek organizēts teritorijas iekšpagalmā. Kā pagaidu nožogojums izmantojams cinkota metāla lokšņu (2mm) žogs, krāsots melns ar pulvera krāsu uz 30 x 40 mm cinkota metāla stabiem ar PVC jumtiņu. Žogs izvietojams uz saliekamiem betona pamatiem. Būvlaukumā paredzami 1 iebraukšanas vārti teritorijā saskaņā ar DOP. Žoga konfigurācija tiek mainīta atkarībā no būvniecības posma.”
Lūdzam skaidrot, kāda veida būvlaukuma žogs ir jāparedz finanšu piedāvājumā, jo atšķirīgie risinājumi būtiski ietekmē būvdarbu izmaksas.

	Skaidrojumi
	Paredzēt DOP-02 un DOP-03 lapās plānoto saliekamo būvžogu, vai analogu.

	


	Jautājums14
	Atbilstoši rasējumam AR-02i projekta apjoms ir 716,6 m², savukārt tāmē 1-5 “GRĪDU KONSTRUKCIJAS” ir paredzēta grīdu ierīkošana tikai atsevišķās telpās: 1. stāva ekspozīcijas zālē (Nr. 001-23) – 203,8 m², kinozālē (Nr. 001-23) – 65,5 m², 2. stāva ventilācijas telpā (Nr. 002-24) – 20,9 m², kā arī jaunizbūvējamā pandusa krāsošana – 21,85 m².
Savukārt telpās Nr. 001-2 līdz Nr. 001-20 un Nr. 001-25 projekta dokumentācijā un tāmē nav paredzēti grīdu, sienu un griestu apdares darbi.
Lūdzam iesniegt projekta IN daļu ar norādītiem grīdu, griestu un sienu apdares darbu apjomiem visām projektā ietvertajām telpām vai apliecināt, ka minētie darbi šī projekta ietvaros nav paredzēti un pretendentiem tie nav jāiekļauj piedāvājumā.

	Skaidrojumi
	Telpās, kurās apdare nav plānota, apdare saglabājama esošā.

	


	Jautājums15
	Lai sagatavotu korektu piedāvājumu, lūdzam iesniegt sienu akustiskās apdares risinājumu:
	9
	 
	Iekšsienu konstrukcija S8 (jauna siena kino zālē)
	 
	 

	9.2
	 
	Akustiskā sienu apdare
	m2
	52,2




	Grozījumi
	Lokālās tāmes 1-3 pozīcija Nr.9.2. tiek svītrota.

	


	Jautājums16
	Lūdzam precizēt slēdžu un rozešu marku un krāsu.

	Skaidrojumi
	Jung LS 990 vai ekvivalents, melni.

	


	Jautājums17
	Iepazīstoties ar atklātā konkursa "Ēkas Miera ielā 58a (kad. Nr. 0100 026 0092 005) un Ēkas Miera ielā 58a (kad. Nr. 0100 026 2024 005), Rīga daļas pārbūve Kino muzeja vajadzībām" iepirkuma dokumentāciju, konstatējām, ka saskaņā ar nolikuma 3.1. punktu pretendentam ir jāiesniedz apliecinošs dokuments atbilstoši nolikuma 12. pielikumam.
Savukārt, pārskatot EIS pieejamo iepirkuma dokumentāciju, konstatējām, ka nolikuma 12. pielikums nav pievienots un nav pieejams.
Lūdzam precizēt, vai 12. pielikums nav pievienots tehniskas kļūdas dēļ, un, ja tā, lūdzam to publicēt.

	Skaidrojumi
	Nolikuma 12.pielikums ir atrodams Elektronisko iepirkumu sistēmā dokumentā 2026-14-nolikums.

	


	Jautājums18
	Tāmē “SIENU KONSTRUKCIJAS”  ārsienai S2 ir šādas konstrukcijas: 
	2
	 
	Ārsienu konstrukcija S2 (jauna siena) (REI-60/A1) 
	 
	 

	 2.1
	 
	Izlīdzinošais apmetums, mūra šuvju aizpildīšana 5mm (ugunsreakcijas klase A1)
	m2
	121,2

	 2.2
	 
	ISOVER minerālvate 20mm uz jauna keramzītbetona bloku mūra (ugunsreakcijas klase A1)
	m2
	121,2

	 2.3
	 
	Eksponēts bloku mūris, apstrādāts ar pretputekļu pārklājumu (ugunsreakcijas klase A1)
	m2
	121,2

	10
	 
	Kaimiņu ārsienas papildus siltinājums
	 
	 

	 10.1
	 
	PAROC CGL 20cy akmens vates lameles uz ārsienas 150mm, iesk.līmi PAROC SW
	m2
	130



Savukārt pēc  AR-10 “KONSTRUKCIJU SASTĀVI”  ārsienai S2 ir cits risinājums:[image: ]
Nav saprotams:
· kūrām sienām ir paredzēts izlīdzinošais apmetums - kaimiņa vai jaunajai bloku sienai;
· kāda minerālvate ir paredzēta 20 mm vai 30 mm un vai tā jālīmē  uz esošās vai jaunās sienas;
·  ja uz jaunā bloku mūra jālīmē lameles, tad parasti zem tām tiek paredzēts izlīdzinošais apmetums, taču tāmē norādīts: "Eksponēts bloku mūris, apstrādāts ar pretputekļu pārklājumu";
· nav skaidrs, kāda apstrāde paredzēta lamelēm, jo IN projektā un tāmē tas nav norādīts.

Lai varētu sagatavot piedāvājumu, lūdzam iesniegt ārsienas S2 mezglu ar precīzi definētu konstrukciju un attiecīgi veikt nepieciešamos labojumus tāmē.

	Grozījumi
	Lūdzam ņemt vēra, ka visi darbi izpildāmi saskaņā ar Būvprojektu. Tāme nav izmantojama bez Būvprojekta.
- mūra šuvju aizpildīšana un izlīdzinošs apmetums esošajai sienai, lai nodrošinātu nepieciešamo ugunsdrošības klasi.
- 30mm minerālvate
- pretputekļu pārsegums nav nepieciešams, mūris mūrējams maksimāli precīzi, ar domu, ka uz tā tiks līmētas lameles.
- lamelām jau ir gruntskrāsas pārklājums, to arī atstājam.

Lokālās tāmes Nr.1-3 pozīcijas Nr.2.2. un Nr.2.3. precizētas un tiek izteiktas šādā redakcijā:
	2.2
	 
	ISOVER minerālvate 2030mm uz jauna keramzītbetona bloku mūra (ugunsreakcijas klase A1)
	m2
	121,2

	 2.3
	 
	Eksponēts bloku mūris, apstrādāts ar pretputekļu pārklājumu (ugunsreakcijas klase A1)
	m2
	121,2




	


	Jautājums19
	Tāmē “SIENU KONSTRUKCIJAS”  sienai S7 ir apjoms m3
	8
	 
	Iekšsienu konstrukcija S7 (jauna siena)
	 
	 

	 8.1
	 
	Esošās sienas piemūrējums kāpņu telpā (REI-60/A1) 
	m3
	1



Savukārt pēc  AR-10 “KONSTRUKCIJU SASTĀVI”   S7 apjoms ir m2:
[image: ]
Lūdzam skaidrot.

	Grozījumi
	Lokālās tāmes 1-3 pozīcija Nr.8.1. precizēta un tiek izteikta šādā redakcijā:
	8.1
	 
	Esošās sienas piemūrējums kāpņu telpā (REI-60/A1) 
	m32
	1




	


	Jautājums20
	Lūdzam skaidrot neatbilstības un veikt labojumus tāmē:
	3
	 
	Jumta konstrukcija J3 (jauns jumts), tāmē
	Jumta konstrukcija J3 (jauns jumts), rasējumā AR-10

	 3.5
	 
	Siltumizolācija <0,035 W/MK (ISOVER KL 35 vai līdzvērtīgs) 200mm 
	Siltumizolācija <0,035 W/MK (ISOVER KL 35 vai līdzvērtīgs) 350mm 

	 3.6
	 
	Koka karkass 50x200mm, solis 600mm
	Koka karkass 50x350mm, solis 600mm




	Grozījumi
	Lokālās tāmes 1-4 pozīcijas Nr.3.5. un Nr.3.6. precizētas un tiek izteiktas šādā redakcijā:
	3.5
	 
	Siltumizolācija <0,035 W/MK (ISOVER KL 35 vai līdzvērtīgs) 200mm 350mm
	m2
	28

	 3.6
	 
	Koka karkass 50x200mm 50x350mm, solis 600mm
	m2
	28




	


	Jautājums21
	Lūdzam iesniegt attiecīgo rasējumu, jo projekta dokumentācijā tas nav atrodams.
	4
	 
	Tehniskās izbūves jumts
	 
	 

	 4.1
	 
	Papildus tehniskās izbūves jumta siltinājums 150mm, siltumizolācija <0,035 W/MK
(ISOVER KL 35 vai līdzvērtīgs)
	m2
	27

	 4.2
	 
	Koka karkass 50x150mm, solis 600mm
	m2
	27

	 4.2
	 
	Papildus brusas jumta metāla kronšteina balstīšanai 75x150mm, L=6800mm, 2 gab.
	m3
	0,08


1. 

	 Skaidrojumi
	Skatīt rasējumus AR 05 (griezumi); AR09 (mezgli) un AR10 (konstrukciju sastāvus), t.sk. AR izmaiņu daļu

	


	Jautājums22
	LK 1-2 poz.Nr.9.2. nav skaidra akustiskā sienu apdare, jo pieejamajā dokumentācijā nav norādīta, kas tā par akustisko apdari, kā ari būvprojekta lapā AR-10 ir norādīts: [image: ]
Lūdzu nolikumu papildināt ar Interjera projektu. 

	Grozījumi
	Lokālās tāmes 1-3 pozīcija Nr.9.2. tiek svītrota.

	


	Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana
	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10.punktā noteiktajam. Konkrēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā IUB tīmekļvietnes paziņojumā un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

	




image6.png
Y

\7,7]
WAL/

S
NSereE o

/ >\%\g

S





image7.png
S2 / JAUNA SIENA UZ KAIMINA PUSI (REI-60/A1) (1212 M?)
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UGUNSREAKCIJAS KLASE A1

- 30mm MINERALVATE, A=0.037 (W/m+K), UGUNSREAKCIJAS KLASE Al

- 250mm JAUNS BLOKU MURIS (SKAT. BK DALA), UGUNSREAKCIJAS KLASE A1

~PAROC CGL 20cy AKMENS VATES LAMELES 150mm, LTMEJAMA PIE SIENAS
AR TEHNOLOGIJAI ATBILSTOSU PAROC SW LTMI

~LAMELES VIRSMAS PAPILDUS APSTRADE SASKANA AR IN PROJEKTA
RISINAJUMIEM

- Rrsienu konstrukciju papildus siltingsana ar 180 mm biezu silfumizol3cias
slani. Ekas norobeZojoso konstrukciju siltuma caurlaidTbas koeficients
vidgjais U = 0,18 (W/m2 K} un siltuma vaditspgjas koeficientu < 0,037
(W/m K)
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57/ JAUNA SIENA (REI-60/A1) (10 1?]
ESO3AS SIENAS PIEMUREJUMS (KAPNU TELPE), UGUNSREAKCLIAS KLASE AT
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S8 / JAUNA SIENA KINO ZALE (52.2 M?)
- 200mm ARMETS FIBO SMPa BLOKU MURIS
- 50mm AKUSTISKA SIENU APDARE (SASKANA AR IN PROJEKTU)
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DURVIS PARNESTAS NO 4
TELPAS: 001-20
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BUVMATERIALU SPECIFIKACIJA (PRECIZET BUVDARBU LAIKA)

kg7
Marka Standarts Nosaukums Garums vai gb kg,;'; Daudzums |mérv.|  Piezimes
CLT KONSTRUKCIJAS
Saliekama
dzelzsbetona [Panela nestspeja
" b A
LVSEN 1168 parsegums HGS 6000*mm 800 | g BN
2201200

PROVIZORISKAIS PARSEGUMA PANELU ARJONS, tisk
precizéts péc atseg3anas, skatit BK-1 piezimi 24.un BK4





