Pielikums Nr.1
 Iepirkuma “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”
Nolikumam Nr.ViA 2026/06 A )
Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai
Nr. ViA 2026/06 A
Iekārtu un aprīkojumu tehniskā specifikācija.

	Prasības
	Piedāvājums
	

	[bookmark: _Hlk227610057]Telpa C301
	Skaits

	[bookmark: _Hlk227609694]Skārienjūtīgs displejs
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Izmērs pa diagonāli 98” (+/-1”), skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	
	

	Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 7 (Mohs standarts)
	
	

	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	
	

	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	
	

	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 420 cd/m2
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 5000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 3
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C (pilnais) x 2
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
NFC x 1
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x20W + 20W subfoofer
	
	

	Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 8m
	
	

	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	
	

	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm
	
	

	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms
	
	

	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm
	
	

	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	
	

	Displejam jābūt spējīgam darboties 24/7 režīmā, šai prasībai jābūt ražotāja apstiprinātai
	
	

	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	
	

	Iebūvēts Android 14 vai jaunāka versija
	
	

	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 128GB
	
	

	Jānodrošina vismaz 3 veidu navigācijas režīmi:
-	Žestu navigācija,
-	3 pogu navigācija,
-	Tradicionālā navigācija
	
	

	Jābūt iespējai ielādēt un uz Android operētāj sistēmas fona uzlikt savu logo
	
	

	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	
	

	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 320W
	
	

	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	
	

	Motorizēts stiprinājums displejam
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pret grīdu balstīts pie sienas montēts statīvs displejam ar motorizēti regulējamu augstumu
	
	

	Motorizēti jāvar regulēt augstumu ne mazāk kā 650mm
	
	

	Kravnesība ne mazāk kā 120kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x600
	
	

	Rūpniecisks krāsojums melns
	
	

	Displeja centrs no grīdas minimālajā augstumā vismaz 1200mm un maksimālajā augstumā vismaz 1850mm
	
	

	Jābūt iebūvētai pret sadursmju un drošības aizsardzības sistēmai, kura aptur kustību, ja tiek konstatēts šķērslis, nodrošinot lietotāja drošību un ierīces aizsardzību
	
	

	Jābūt iebūvētu kabeļu pārvaldības sistēmai, kas ierullējas/izrullējās no centrālā skapja statīva lejas daļā
	
	

	Statīva kustības ātrums ne mazāks kā 35 mm/s
	
	

	Komplektā tālvadības pults un plauks kamerai virs displeja
	
	

	Statīva konstrukcija no sienas līdz displejam maksimāli plāna, tā nepārsniedz 135mm 
	
	

	Iekārtai jābūt CE sertificētai
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	
	

	Displejs
	Modelis:
	7

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Displeja izmērs 55” (+/-1”)
	
	

	Spilgtums tipiskais ne mazāks kā 500 cd/m2
	
	

	Dabīgā izšķirtspēja ne mazāka kā 3840 x 2160 attēla punkti
	
	

	Kontrasts tipiskais ne mazāks kā 5000:1
	
	

	Resurss ne mazāks kā 50 000h
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms
	
	

	Ekrāna pret atspīdums (Haze) ne mazāks kā 25%
	
	

	Paredzēts darbā slodzei 24/7
	
	

	Displejs izmantojams ainavas un portreta orientācijā
	
	

	Displejā iebūvēta operētājsistēma vismaz Android 14
	
	

	Iebūvētā atmiņa ne mazāka kā 32GB
	
	

	Iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka kā 4GB
	
	

	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	
	

	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 120W
	
	

	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 8 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Displejā iebūvēti audio skaļruņi ar jaudu ne mazāk kā 2x10W
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja x 3
HDMI izeja x 1
USB-C (pilnais) x 1
LAN(RJ45) x 1
RS232 x 1
Audio izeja x 1
USB x 2
	
	

	Šaurs metāla rāmis, kura malas ne lielākas kā 10mm visapkārt
	
	

	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	
	

	Jānodrošina, ka displejā iebūvētais infrasarkanais sensors tālvadības pultij atrodas tieši zem matricas
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Pārvietojams statīvs displejam
	Modelis:
	4

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pārvietojams statīvs displejam uz 4 ritenīšiem, bloķējamiem
	
	

	Riteņu diametrs ne mazāks kā 76mm, lai ērti pārvietot starp telpām un pāri sliekšņiem
	
	

	Piemērots displejiem ar izmēru no 55”- 86”
	
	

	Krāsa ražotāja rūpnieciski krāsota –  melna
	
	

	Atbalsta stiprināšanas izmēru no VESA 200x200 līdz VESA 800x500mm
	
	

	Kravnesība ne mazākā kā 90kg
	
	

	Augstuma regulācija vismaz 300mm robežās, displeja centram no zemes 1350-1650 mm
	
	

	Statīvam lejas daļā kāju izmēri ne lielāki kā 680mm dziļumā un 1000mm platumā
	
	

	Pie abām statīv kājām montējams piederumu plaukts ar izmēru ne mazāku kā pl. 505mm un dz. 320mm, komplektā
	
	

	Virs displeja montējams kameras plaukts ar izmēru ne mazāku kā pl. 250mm un dz. 125mm, komplektā
	
	

	Visi kabeļi integrējami stiprinājuma kājās
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Sienas stiprinājums displejam
	Modelis:
	3

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 45 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 400x400
	
	

	Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas vismaz 490 mm
	
	

	Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 45 grādu robežās
	
	

	Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi
	
	

	Paša stiprinājuma svars ne lielāks kā 8kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	PTZ Kamera
	Modelis:
	3

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 12x optisko palielinājumu (zoom)
	
	

	Jānodrošina PTZ automātiskās kadrēšanas funkcijas: vairāku personu kadrēšana un sejas reģistrācija
	
	

	Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS)
	
	

	Jānodrošina PTZ automātiskā kadrēšana ar iebūvētu AI analīzi. Kamerai jāvar automātiski noteikt un izsekot prezentētāja pozīciju kameras kadrā
	
	

	Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix
	
	

	IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	
	

	Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K)
	
	

	Jānodrošina vairāku personu kadrēšanu. Jāvar automātiski izsekot līdz astoņu cilvēku grupai ar primāro un sekundārajiem priekšmetiem
	
	

	Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	
	

	Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu vai parāda, ka ir aktīvs PTZ automātiskās kadrēšanas režīms
	
	

	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 256
	
	

	Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	
	

	Jānodrošina barošanas avots (POE++), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	
	

	Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux
	
	

	Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla
	
	

	Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	
	

	Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi
	
	

	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	
	

	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20°
	
	

	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek
	
	

	Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana
	
	

	Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek.
	
	

	Jābūt iespējamai NDI|HX ar papildus licenci
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	
	

	Komplektā iekļauta NDI licence
	
	

	Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	PTZ Kameras sienas stiprinājums
	Modelis:
	3

	Atbilstošs sienas stiprinājums augstāk minētajai PTZ Kamerai
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	3

	PTZ Kameras POE barošanas bloks
	Modelis:
	

	Atbilstošs POE barošanas bloks augstāk minētajai PTZ Kamerai
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	AVoIP raidītājs
	Modelis:
	3

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Audio, video un kontroles signālu raidošā iekārta caur interneta tīklu ar ļoti zemu aizturi
	
	

	Atbalsta vismaz 4K60 video signālu un vismaz HDCP 2.3 standartu
	
	

	Raida vismaz RTP,SDP straumēšanas protokolus MPEG-2 konteinerī
	
	

	HDMI atbalsta vismaz 8 audio kanālus
	
	

	Vismaz divu kanālu analogā audio izeja
	
	

	Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232 un viens IR ports iekārtu vadībai
	
	

	AES67 atbalsts vai ekvivalents
	
	

	Tīkla pieslēgums vismaz 1Gbps ar POE
	
	

	Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Multicast TTL, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	
	

	Iekārtas konfigurācija caur iekārtā iebūvētu mājaslapu
	
	

	Elektrības patēriņš ne lielāks kā 9W
	
	

	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	
	

	Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto AVoIP vadības iekārtas programmēšanā
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	AVoIP uztvērējs
	Modelis:
	8

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Audio, video un kontroles signālu uztverošā iekārta caur interneta tīklu ar ļoti zemu aizturi
	
	

	Atbalsta vismaz 4K60 video signālu un vismaz HDCP 2.3 standartu
	
	

	Uztver vismaz RTP,SDP straumēšanas protokolus MPEG-2 konteinerī
	
	

	HDMI atbalsta vismaz 8 audio kanālus
	
	

	Vismaz divu kanālu analogā audio izeja
	
	

	Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232 un viens IR ports iekārtu vadībai
	
	

	AES67 atbalsts vai ekvivalents
	
	

	Tīkla pieslēgums vismaz 1Gbps ar POE
	
	

	Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Multicast TTL, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	
	

	Iekārtas konfigurācija caur iekārtā iebūvētu mājaslapu
	
	

	Elektrības patēriņš ne lielāks kā 9W
	
	

	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	
	

	Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto AVoIP vadības iekārtas programmēšanā
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Kontroles procesors
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Kontroles procesors ar ko iespējams vadīt AVoIP iekārtas tīklā, kā arī citas pieslēgtās iekārtas
	
	

	Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232, divi releji, divi IR/seriālie un divas digitālās ieejas/izejas pieslēgumi
	
	

	Iebūvēta operatīvā atmiņa vismaz 1GB un 8GB atmiņa ar atbalstu to paplašināt ārēji caur USB pieslēgumu
	
	

	Uz iekārtas iespējams publicēt lielotāja saskarsmi iekārtu vadībai caur pārlūkprogrammu, ražotāja izstrādātām Android un Apple aplikācijām
	
	

	Vismaz viens tīkla pieslēgums ar POE
	
	

	Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Bachnet, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	
	

	Iespēja izmantot atvērtas programmēšanas valodas (piem., C#, JavaScript)
	
	

	Elektrības patēriņš ne lielāks kā 15W caur POE vai ārējo barošanas bloku
	
	

	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto kontroles un vadības iekārtu konfigurēšanu un programmēšanu.
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Skārienjūtīgs kontroles panelis
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Kontroles procesors”
	
	

	Uz galda novietojams skārienjūtīgs vismaz 170mm pa diagonāli displejs ar izšķirtspēju vismaz 1280x800, spilgtums vismaz 350nits
	
	

	Displejs ergonomiski iebūvēts slīpi un priekšējais panelis izgatavots no stikla no malas līdz malai
	
	

	Skārienjūtīgs displejs vismaz 170mm pa diagonāli. izšķirtspēju vismaz 1280x800, spilgtums vismaz 350nits
	
	

	Kapacitatīvā skārienjūtīgā ekrāna tehnoloģija ar vairāku pieskārienu atbalstu, kā arī drag & drop funkciju
	
	

	Iebūvēta operatīvā atmiņa vismaz 2GB un 16GB atmiņa
	
	

	Atbalsta HTML5 izveidotu lietotāja saskarsmi
	
	

	Atbalsta RTSP protokola video un audio uztveršanu vismaz līdz FullHD izšķirtspējai
	
	

	Barošana caur POE
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēma
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona
	
	

	Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts
	
	

	Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas
	
	

	Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt
	
	

	IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), otra krāsa – signāla pārraidi uz uztvērēju
	
	

	Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā
	
	

	USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS
	
	

	Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju
	
	

	Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus
	
	

	HDMI video izeja atbalsta izšķirtspēju vismaz līdz 4K30
	
	

	Vismaz 2 USB pieslēguma porti un 1x LAN 1Gbps ports
	
	

	Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta.
	
	

	Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam.
	
	

	Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs ar pogām
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz trīs krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), otra krāsa – signāla pārraidi uz uztvērēju, trešā krāsa konferences režīms
	
	

	Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	AVoIP tīkla komutātors
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Vadāms tīkla komutātors ar vismaz 48 portiem
	
	

	Vismaz 40 porti ar 1Gbps un POE+
	
	

	Vismaz 10 porti 10Gbps SFP+
	
	

	Kopējā POE jauda vismaz 900W
	
	

	Komutātorā iebūvēti sagatavoti konfigurācijas profili priekš piedāvātajām AVoIP iekārtām, kā arī citi AV profili, vismaz Dante, NDI, AES67
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā, kā arī tā nodrošina pilnvērtīgu AVoIP signālu pārraidīšanu bez aiztures
	
	

	Griestu mikrofons
	Modelis:
	2

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Matricu tipa mikrofons 
	
	

	Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	
	

	Datu pārraide un mikrofona barošana caur vienu RJ-45 portu
	
	

	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	
	

	Frekvenču diapazons 125-20000Hz
	
	

	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu
	
	

	Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar vismaz astoņām pārklājuma zonām
	
	

	Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un  to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu
	
	

	Kopējais DANTE kanālu skaits ne mazāk kā 10
	
	

	SNR ne mazāks kā 75 dB
	
	

	Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu
	
	

	Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	
	

	Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos 
	
	

	Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums nepārsniedz 5,5cm, svars ne vairāk kā 5,5 kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Audio procesors
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	
	

	Vismaz 2 analogas audio ieejas
	
	

	Vismaz 2 analogas audio izejas
	
	

	Vismaz viens 3,5 mm TRRS savienojums
	
	

	Vismaz viens USB savienojums, audio signālu transportēšanai 2 izeju un 2 ieeju kanāliem
	
	

	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	
	

	DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 10 uztveršanas (RX) un 8 pārraides (TX kanāli)
	
	

	Iekārtas barošana caur PoE+
	
	

	Vismaz šādas funkcijas – Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, automiksēšanai, AEC līdz 8 kanāliem, automatizēta ieeju jūtības kontrole, signāla aiztures funkcija, parametriskais ekvalaizeris
	
	

	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	
	

	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Griestu skaļruņi
	Modelis:
	8

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Griestos iebūvējams pasīvs skaļrunis aizvērtā korpusā
	
	

	Frekvenču josla vismaz no 70 līdz 17000 Hz
	
	

	Skaļruņa jauda ne mazāk kā 40W
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 100 dB
	
	

	Koniskais pārklājums ne mazāk kā 145°
	
	

	Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru
	
	

	Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 4 režīmos diapazonā vismaz no 5-40W
	
	

	Skaļruņa izmērs vismaz 110mm
	
	

	Skaļruņa krāsa baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī
	
	

	Piekļuve transformatoram un vada konektoram no skaļruņa priekšpuses
	
	

	Atbilstība UL1480 ugunsdrošības klasei
	
	

	Izmēri nepārsniedz 280x180mm. Svars ne lielāks kā 4kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Skaļruņu jaudas pastiprinātājs
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Vismaz 4x kanālu pastiprinātājs
	
	

	Izejas jauda vismaz 4x 150 W
	
	

	Iespēja apvienot divu kanālu jaudu 2x 300 W
	
	

	Iespēja izvēlēties 70/100V vai 4-8 Ω izejas
	
	

	Frekvenču diapazons vismaz 20 kH – 20 kHz
	
	

	Dinamiskais diapazons vismaz 100 dBA, latence ne lielāka kā 1ms
	
	

	Iekārtā iebūvēts DSP procesors ar vismaz šādām funkcijām – audio maršrutēšana, līmeņa kontrole, aiztures, ierobežotāji, ekvalaizeri
	
	

	Iekārtu iespējams vadīt caur tīkla pieslēgumu
	
	

	Vismaz 4x analogas ieejas
	
	

	Vismaz 4x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstumu
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Piegādātājs iesniedz vismaz divus darbinieka sertifikātus, kas apliecina ka darbinieki ir pabeiguši apmācību audio sistēmas programmēšanā ražotāja apmācības centrā
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Telpa C205
	Skaits

	Displejs
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Displeja izmērs 86” (+/-1”)
	
	

	Spilgtums tipiskais ne mazāks kā 500 cd/m2
	
	

	Dabīgā izšķirtspēja ne mazāka kā 3840 x 2160 attēla punkti
	
	

	Kontrasts tipiskais ne mazāks kā 1200:1
	
	

	Resurss ne mazāks kā 50 000h
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Ekrāna pret atspīdums (Haze) ne mazāks kā 25%
	
	

	Paredzēts darbā slodzei 24/7
	
	

	Displejs izmantojams ainavas un portreta orientācijā
	
	

	Displejā iebūvēta operētājsistēma vismaz Android 14
	
	

	Iebūvētā atmiņa ne mazāka kā 32GB
	
	

	Iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka kā 4GB
	
	

	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	
	

	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 248W
	
	

	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 8 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Displejā iebūvēti audio skaļruņi ar jaudu ne mazāk kā 2x10W
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja x 3
HDMI izeja x 1
USB-C (pilnais) x 1
LAN(RJ45) x 1
RS232 x 1
Audio izeja x 1
USB x 2
	
	

	Šaurs metāla rāmis, kura malas ne lielākas kā 16mm visapkārt
	
	

	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	
	

	Jānodrošina, ka displejā iebūvētais infrasarkanais sensors tālvadības pultij atrodas tieši zem matricas
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Displeja sienas stiprinājums
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 60 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x400
	
	

	Distance no sienas ne lielāka kā 25mm
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Paša stiprinājuma svars 2kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	PTZ Kamera
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 30x optisko palielinājumu (zoom)
	
	

	Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS)
	
	

	Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix
	
	

	IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	
	

	Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K)
	
	

	Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	
	

	Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu
	
	

	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 100
	
	

	Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	
	

	Jānodrošina barošanas avots (POE+), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	
	

	Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux
	
	

	Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla
	
	

	Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	
	

	Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi
	
	

	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	
	

	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20°
	
	

	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek
	
	

	Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana
	
	

	Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek.
	
	

	Jābūt iespējamai NDI|HX ar papildus licenci
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	
	

	Komplektā iekļauta NDI licence
	
	

	Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	PTZ kamera
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 12x optisko palielinājumu (zoom)
	
	

	Jānodrošina PTZ automātiskās kadrēšanas funkcijas: vairāku personu kadrēšana un sejas reģistrācija
	
	

	Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS)
	
	

	Jānodrošina PTZ automātiskā kadrēšana ar iebūvētu AI analīzi. Kamerai jāvar automātiski noteikt un izsekot prezentētāja pozīciju kameras kadrā
	
	

	Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix
	
	

	IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	
	

	Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K)
	
	

	Jānodrošina vairāku personu kadrēšanu. Jāvar automātiski izsekot līdz astoņu cilvēku grupai ar primāro un sekundārajiem priekšmetiem
	
	

	Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	
	

	Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu vai parāda, ka ir aktīvs PTZ automātiskās kadrēšanas režīms
	
	

	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 256
	
	

	Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	
	

	Jānodrošina barošanas avots (POE++), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	
	

	Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux
	
	

	Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla
	
	

	Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	
	

	Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi
	
	

	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	
	

	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20°
	
	

	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek
	
	

	Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana
	
	

	Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek.
	
	

	Jābūt iespējamai NDI|HX ar papildus licenci
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	
	

	Komplektā iekļauta NDI licence
	
	

	Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	PTZ Kameras sienas stiprinājums
	Modelis:
	2

	Atbilstošs sienas stiprinājums augstāk minētajām PTZ Kamerām
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	PTZ Kameras POE barošanas bloks
	Modelis:
	2

	Atbilstošs POE barošanas bloks augstāk minētajai PTZ Kamerai
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	PTZ kameru kontrolieris
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Iekārtai iespējams vadīt vismaz 255 caur tīklu pieslēgtas PTZ kameras
	
	

	Atbalstītie kontroles protokoli vismaz VISCA, VISCA Over IP, NDI
	
	

	Papildus iespējams vadīt kameras caur RS232 un RS422 portiem
	
	

	Iebūvēts LCD ekrāns uz kura iespējams redzēt kameras bildi kura tiek pārraidīta caur RTSP un NDI standartiem
	
	

	Barošana iespējama caur POE un barošanas bloku
	
	

	Vismaz septiņas ātrās kameru izvēles pogas
	
	

	Iebūvēta četru asu svira
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Griestu mikrofons
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Matricu tipa mikrofons 
	
	

	Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	
	

	Datu pārraide un mikrofona barošana caur vienu RJ-45 portu
	
	

	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	
	

	Frekvenču diapazons 125-20000Hz
	
	

	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu
	
	

	Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar vismaz astoņām pārklājuma zonām
	
	

	Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un  to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu
	
	

	Kopējais DANTE kanālu skaits ne mazāk kā 10
	
	

	SNR ne mazāks kā 75 dB
	
	

	Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu
	
	

	Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	
	

	Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos 
	
	

	Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums nepārsniedz 5,5cm, svars ne vairāk kā 5,5 kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Audio procesors
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	
	

	Vismaz 1 analoga audio izeja un 1 ieeja
	
	

	USB pieslēgums ar vismaz 1 ieejas un 1 izejas signālu
	
	

	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	
	

	DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 4 uztveršanas (RX) un 2 pārraides (TX kanāli)
	
	

	Iekārtas barošana caur PoE+
	
	

	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, parametriskais ekvalaizeris
	
	

	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	
	

	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Aktīvs griestu skaļrunis
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Aktīvs griestos iebūvējams skaļrunis, kurš audio signālu saņem caur tīklu ar AES67 protokolu un nobarojas ar POE
	
	

	Pie skaļruņa iespējams pieslēgt papildus vismaz trīs pasīvus skaļruņus
	
	

	Frekvenču josla vismaz no 90 līdz 20000 Hz
	
	

	Jauda ne mazāk kā 25W
	
	

	Pārklājums ne mazāk kā 170°
	
	

	Iekārtā iebūvēts DSP procesors ar vismaz šādām funkcijām – līmeņa kontrole, aiztures, ierobežotāji, ekvalaizeri
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 95 dB
	
	

	Skaļruņa krāsa baltā krāsā
	
	

	Izmēri nepārsniedz 200x120mm. Svars ne lielāks kā 2kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Pasīvs griestu skaļrunis
	Modelis:
	3

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Aktīvs griestu skaļrunis”
	
	

	Pasīvs griestos iebūvējams skaļrunis, kurš audio signālu saņem no “Aktīvs griestu skaļrunis”
	
	

	Frekvenču josla vismaz no 90 līdz 20000 Hz
	
	

	Jauda ne mazāk kā 25W
	
	

	Pārklājums ne mazāk kā 170°
	
	

	Skaļruņa krāsa baltā krāsā
	
	

	Izmēri nepārsniedz 200x120mm. Svars ne lielāks kā 2kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Tīkla komutātors
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Tīkla komutātors ar vismaz 8x 1Gbps portiem
	
	

	Vismaz 4 porti ar POE+
	
	

	Kopējā POE jauda vismaz 60W
	
	

	Metāla korpusā bez ventilātoriem
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Aparatūras stiprinājums mēbelē
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	19” rāmja konstrukcija
	
	

	Izmērs vismaz 4U
	
	

	Skrūvju vietas stiprināšanai pie horizontālām un vertikālām konstrukcijām
	
	

	Materiāls- metāls, ne plānāks kā 1,5 mm
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Telpa C311
	Skaits

	Skārienjūtīgs displejs
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Izmērs pa diagonāli 86” (+/-1”), skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	
	

	Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts)
	
	

	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	
	

	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	
	

	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 500 cd/m2
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 5000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C ieeja (pilnais) x 2
USB-C izeja x 1
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W
	
	

	Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 8m
	
	

	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	
	

	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm
	
	

	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms
	
	

	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm
	
	

	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	
	

	Displejam jābūt spējīgam darboties 24/7 režīmā, šai prasībai jābūt ražotāja apstiprinātai
	
	

	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	
	

	Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija
	
	

	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB
	
	

	Jābūt iespējai pilnībā izslēgt/ieslēgt iebūvēto operētāj sistēmu Android. Šādā veidā tiktu nodrošināta: paaugstināta drošība, displejs darbojas tikai kā skārienjūtīgs ārējais monitors, vienkāršāka IT administrēšana. Šī funkcija jāapliecina iesniedzot ražotāja izdotu apliecinājumu
	
	

	Ierīces iestatījumos ir jābūt pieejamam kioska režīmam (“kiosk mode”). Ierīcei ieslēdzoties, tā atver noteiktu programmu /lietotni: internets, lietotņu veikals, jebkura displejā instalēta lietotne, datu glabāšanas mākonis, baltā tāfele
	
	

	Iekārtas sistēmas visi IESTATĪJUMI (“SETTINGS”) bloķējami ar administratora paroli, lai citi lietotāji nevarētu veikt izmaiņas iekārtas iestatījumos
	
	

	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	
	

	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 212W
	
	

	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Displeja sienas stiprinājums
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 60 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x400
	
	

	Distance no sienas ne lielāka kā 25mm
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Paša stiprinājuma svars 2kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Pieslēguma panelis
	Modelis:
	1

	Nepieciešams nodrošināt divus neatkarīgus datora pieslēguma paneļus, kurš viens no viņiem izpildīts kā HDMI un USB, otrs kā USB-C
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Aparatūras skapis
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Uz grīdas liekams aparatūras skapis
	
	

	Izmērs vismaz 12U
	
	

	Dziļums vismaz 600mm
	
	

	Priekšējās durvis caurspīdīgas
	
	

	Krāsa melna
	
	

	Atveramas sāna sienas un aizmugures durvis
	
	

	Ar atslēgu aizslēdzamas durvis un sānu malas
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Uzstādīšana un palīgmateriāli
	

	Instalācijas palīgmateriāli
	
	

	Piegādātājs nodrošina visus nepieciešamos kabeļus un palīgmateriālus visas sistēmas kopējai darbībai
	
	

	Uzstādīšana
	
	

	Piegādātājs veic iekārtu uzstādīšanu un programmēšanu visas sistēmas kopējai darbībai
	
	

	Piegādātājs integrē esošo klienta tehniku kopējā sistēmā
	
	






Pretendenta kvalifikācijas prasības.

[bookmark: _Hlk212456297]1)Apliecinājums, ka Pretendents ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgus projektus/līgumus, kur:
· [bookmark: _Hlk187414578]līguma ietvaros ir piegādātas un uzstādītas audio - vizuālās iekārtas (TV displeji, interaktīvie displeji, griestu mikrofoni, bezvadu prezentācijas iekārtas, audio iekārtas, sistēmas kontroles un vadības iekārtas).
· katra realizētā līguma summa vismaz 80 000 EUR, neieskaitot PVN.
[bookmark: _Hlk116900351]Apliecinājumam jāpievieno atsauksmes, vismaz 3 (trīs), no klientiem par sekmīgi realizētiem projektiem/līgumiem, kas tiek uzskatītas par līdzvērtīgām.
2) Pretendents sagatavojot tehnisko piedāvājumu norāda katras Preces ražotāju ( ņemot vērā PIL 2.2. pantu) un modeli, kā arī iesniedz katalogu vai norāda vietni, kurā ir pieejams elektronisks katalogs, no kura var pārliecināties par attiecīgās tehnikas un materiālu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

