[bookmark: _Hlk160184798]
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
[bookmark: _Hlk63426071][bookmark: _Hlk63427513]atklātā konkursa „Akustiskās telemetrijas raidītāja un uztvērēja piegāde”
(ID. Nr. BIOR 2026/31/AK/EJZAF) nolikuma
2. pielikums


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1.DAĻA “AKUSTISKĀS TELEMETRIJAS RAIDĪTĀJU PIEGĀDE”

	[bookmark: _Hlk161316316]
Tehniskās prasības
	Piegādātāja piedāvājums
Pretendenta piedāvājuma apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai, norāde uz piedāvājumā iekļautās ražotāja tehniskās dokumentācijas lpp., vai saiti, kur atrodama informācija par preces atbilstību katrai prasībai.
	Cena EUR bez PVN/
	Cena EUR ar PVN/

	[bookmark: _Hlk161316338]Tehniskais apraksts un komplektācija
	· [bookmark: _Hlk161316435]Daudzums: 50 gab.
· Unikāli ID numuri
· Temperatūras un aktivitātes sensors
· Diametrs: ne vairāk kā 10 mm
· Garums: ne vairāk kā 29 mm
· Pārraides intervāls: vidēji 60 s (30-90)
· Frekvence 69kHz
· Atvērtais protokols (OP)
· Zema jauda
· Baterijas darbības laiks pie vidējā pārraides intervāla 60 s: ne mazāk kā 10 mēneši
· Svars gaisā: ne vairāk kā 6 g
· Svars ūdenī: ne vairāk kā 4 g 
	
	
	

	
	Piegāde 
Piegādes adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, Latvija 
	
	
	

	Citas prasības
	Piegādes laiks: ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
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