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1. [bookmark: _Toc26600573][bookmark: _Toc26600574]Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _Hlk201752314]Šķēršļu trases izveide Mazsalacā, Valmieras novadā.

Iepirkums netiek dalīts daļās. Katrs pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Pretendents nedrīkst izslēgt no iepirkuma kādu no apjomu pozīcijām. Pretendentam nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.

Iepirkumu organizē komisija, kas apstiprināta ar Valmieras novada pašvaldības domes 25.06.2025. lēmumu Nr.416 (protokols Nr.11, 5.§) (turpmāk arī – Komisija).

Iepirkuma identifikācijas Nr.: MAP 2026/007P

[bookmark: _Hlk135722804][bookmark: _Toc26600576][bookmark: _Toc26600578]CPV kodi: 37451000-4 (Aprīkojums sporta nodarbībām brīvā dabā) 

Preču piegādes un uzstādīšanas vietas: 
Parka iela 5A, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215

Preču piegādes termiņš: 3 (trīs) mēnešu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas

Garantijas prasības: ne mazāk kā 2 (divi) gadi 

2. Pasūtītājs un kontaktpersonas
Mazsalacas apvienības pārvalde
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” iepirkumu speciāliste Antra Medne, tālrunis 64207206, e-pasts:  iepirkumi@valmierasnovads.lv;
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” iepirkumu speciāliste Aiga Kontere, tālrunis 64292218, e-pasts:  iepirkumi@valmierasnovads.lv.
[bookmark: _Hlk82442214]
Kontaktpersonas tehniskās specifikācijas un projekta realizācijas jautājumos: 
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes būvinženiere Mārīte Bondare, tālrunis 29168352, e-pasts: marite.bondare@valmierasnovads.lv;
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” ainavu arhitekte Agnese Vasiļjeva, tālrunis 64210681, e-pasts: agnese.vasiljeva@valmierasnovads.lv.

3. Iepirkuma nolikuma saņemšanas vieta un laiks
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visiem iepirkuma dokumentiem pircēja profilā Valsts digitālās attīstības aģentūras uzturētajā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk arī – EIS) e‑konkursu apakšsistēmā, saite https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17225. 
Pieejamā iepirkuma dokumentācija ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.
[bookmark: _Hlk157690014]Iepirkuma nolikuma drukāto versiju var saņemt Valmieras novada pašvaldības (turpmāk arī – Pašvaldība) Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Klientu apkalpošanas centra darba laiks – darba dienās no 800 līdz 1700, pirmdienās no 800 līdz 1800, piektdienās no  800 līdz 1600.
Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam Lāčplēša ielā 2, Valmierā Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pircēja profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

4. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana un termiņi
4.1. Termiņš un vieta
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – PIL) 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi iepirkumā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). 
	Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 
	Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. 
	Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
4.2. Piedāvājuma iesniegšana
4.2.1. Piedāvājuma iesniegšana:
4.2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas izvēles iespējas: 
4.2.1.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
4.2.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas pdf formas, t. sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
4.2.1.1.3. elektroniski (pdf formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
4.2.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
4.2.2.1. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
4.2.2.2. Piedāvājuma dokumentus ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
4.2.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim;
4.2.2.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents;
4.2.2.5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
4.2.2.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t. sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus;
4.2.2.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e‑konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai;
4.2.2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
4.3. Piedāvājumu atvēršana
Iesniegtos piedāvājumus atvērs saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā, izmantojot tajā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.3.1. Atvēršanas sanāksmē piedalās iepirkuma komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti.
4.3.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Komisija atver pretendentu piedāvājumus, vienlaikus pircēja profilā publicējot pretendentu  piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto cenu. 
4.3.3. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
4.3.4. Komisija piedāvājumus izvērtē slēgtās sēdēs. Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. 
4.3.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
4.3.6. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 4.2.2.7. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

5. Piedāvājumu noformēšana
5.1. Pretendenta piedāvājumam pilnībā jāatbilst iepirkuma tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikums) noteiktajam. Pretendentam jāpievieno nolikuma 6. punktā prasītie dokumenti.
5.2. Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu iepirkuma nolikuma akceptēšanu un uzvaras gadījumā gatavību parakstīt nolikuma 3. pielikumā esošo līgumu.
5.3. Līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz tālāku līdzdalību iepirkumā. Katrs pretendents kā ģenerāluzņēmējs iepirkumā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu.
5.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

6. [bookmark: _Toc26600577]Prasības pretendentiem un piedāvājuma sastāvs
6.1. Par pretendentu šajā iepirkumā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma nosacījumi visiem pretendentiem ir vienādi.
6.2. Uz pretendentu neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī, ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42. panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām personām. 
6.3. Ja pretendents būtu izslēdzams, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 2. punktā noteikto, pretendents ir tiesīgs nodrošināt uzticamību, izpildot saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā un iesniedz pasūtītājam pierādījumus par saistību izpildi vai arī pierādījumus, ka personai nemaz nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā PIL noteiktajā termiņā.
6.4. Pretendents ir reģistrēts (ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju), licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi un uzstādīšanu Latvijas Republikā.
6.5. Ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu (nolikuma 1. pielikuma veidlapa), finanšu piedāvājumu (nolikuma 4. pielikuma veidlapa) un tehnisko piedāvājumu (nolikuma 5. pielikuma veidlapa) paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 6.9.5. apakšpunktā. Citus piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks.
6.6. Ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad uz katru apvienības dalībnieku / personālsabiedrības biedru attiecas nolikuma 6.1., 6.2. un 6.3. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienības dalībniekiem / personālsabiedrības biedriem kopumā.
6.7. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai preču piegādei un uzstādīšanai.
6.8. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.
6.9. Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
6.9.1. Pretendenta pieteikums (nolikuma 1. pielikuma veidlapa);
6.9.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona;
6.9.3. Finanšu piedāvājums (nolikuma 4. pielikuma veidlapa);
6.9.4. Tehniskais piedāvājums (nolikuma 5. pielikuma veidlapa);
6.9.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt finanšu piedāvājumu un tehnisko piedāvājumu, ja tos neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma izpildē;
6.9.6. Apliecinājums (nolikuma 7. pielikuma veidlapa), ka pretendents ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu preču piegādi un uzstādīšanu. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu preču piegādi un uzstādīšanu tiks uzskatīta tāda piegāde un uzstādīšana, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:
a) [bookmark: _Hlk116900351][bookmark: _Hlk138838270]piegādājamā un uzstādāmā prece – šķēršļu trases elementi vai bērnu spēļu vai rotaļu laukumu iekārtas;
b) šķēršļu trases elementu vai bērnu spēļu vai rotaļu laukumu iekārtu piegādes un uzstādīšanas apjoms naudas izteiksmē (EUR bez PVN) ir ne mazāks kā 15 000,00 EUR bez PVN.
Apliecinājumam pievienot pretendenta pieredzes, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu, atsauksmi no preču pasūtītāja par preču piegādi, ar norādi par preču piegādes atbilstību līdzvērtīgas pieredzes raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 6.9.6. apakšpunktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi.
6.10. Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajam.
6.11. Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus – par apakšuzņēmēju (fizisku vai juridisku personu) piesaisti aizpildāma un iesniedzama nolikuma 6. pielikuma veidlapa. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām norādīto darba daļu veikšanai.
6.12. Gadījumā, ja pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām, atbilstoši nolikuma 6.8. punkta prasībai pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
6.13. Pasūtītājs veic izslēgšanas nosacījumu neesamību pārbaudes atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajai daļai. Minēto izslēgšanas nosacījumu neesamību pasūtītājs pārbauda saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un šādās datubāzēs: 
http://sankcijas.fid.gov.lv/  un/vai  https://sankcijas.lursoft.lv/ (vai citās datubāzēs, ja tajās pieejama aktuālāka informācija).

7. [bookmark: _Toc26600582]Piedāvājuma cena un valūta
[bookmark: _Toc26600583]Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
· [bookmark: _Toc26600584]preču cena;
· preces piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
· citi izdevumi, ja tādi paredzami;
· visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un citi maksājumi.

8. [bookmark: _Toc26600586]Informācijas sniegšana
Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā e-pastā vai Elektronisko iepirkumu sistēmā. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta Elektronisko iepirkumu sistēmā vai uz nolikumā norādītās pasūtītāja kontaktpersonas iepirkuma jautājumos e‑pastu – iepirkumi@valmierasnovads.lv.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pasūtītājs atbildi nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas pieprasījis papildinformāciju vai uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kurā ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

9. [bookmark: _Toc26600588]Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
Piedāvājuma vērtēšanu pasūtītājs veic pretendentam, kuram pirmšķietami būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, proti, pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu. Pirms noteikt pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija visos piedāvājumos pārbauda aritmētiskās kļūdas.
Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:
1. kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;
2. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām;
3. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē: finanšu piedāvājumus.
Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts kādā no vērtēšanas posmiem, pasūtītājs pārbaudi veic attiecībā uz nākamo pretendentu, kuram iepirkumā pirmšķietami būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, proti, pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
Ja tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās labo, un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
Ja pasūtītājs konstatē, ka informācija, ko pretendents sniedzis, lai apliecinātu atbilstību paredzētajiem pretendentu atlases noteikumiem, ir neskaidra vai nepilnīga vai trūkst kāda dokumenta, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo laiku, izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot, ka tiek ievērota vienlīdzīga attieksme pret visiem kandidātiem un pretendentiem, sniegtā informācija apliecina faktus, kas pastāvējuši pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, netiek mainīts iesniegtais piedāvājums un tā novērtējums saskaņā ar pasūtītāja noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. (saskaņā ar PIL pārejas noteikumiem, kas stājušies spēkā līdz ar 2026. gada 9. jūnija grozījumiem)
Ja komisija konstatē, ka pretendenta iesniegtais tehniskais vai finanšu piedāvājums ir neskaidrs vai tajā ir acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pasūtītāja noteiktajā termiņā tiek izskaidrota vai papildināta tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija un novērstas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, nodrošinot to, ka tiek ievērota vienlīdzīga attieksme pret visiem pretendentiem un  netiek mainīts iesniegtais piedāvājums un tā novērtējums saskaņā ar pasūtītāja noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. (saskaņā ar PIL pārejas noteikumiem, kas stājušies spēkā līdz ar 2026. gada 9. jūnija grozījumiem) 
Ja pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst nolikuma prasībām vai piedāvājumā nav norādīta nolikumā prasītā informācija, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot trūkstošās informācijas būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta piedāvājumu. 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51. pantu, iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka ņemot vērā zemāko piedāvāto cenu.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Piedāvājumi tiks izvērtēti atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.
3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks rakstiski informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

10. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi
[bookmark: _Toc26600591]Starp iepirkuma uzvarētāju un pasūtītāju tiks slēgts līgums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pretendenta piedāvājumam tādā redakcijā, kā tas ir nolikuma 3. pielikumā – LĪGUMS.
Līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa par darbu izpildi tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. Līguma projektu nolikuma 3. pielikumā).
Pēc Līguma noslēgšanas līguma grozījumi veicami līgumā noteiktajā kārtībā (skat. Līguma projektu nolikuma 3. pielikumā).
Avansa maksājumi nav paredzēti.
Pretendentam jāparaksta iepirkuma līgums dienā, kuru nosaka pasūtītājs.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmito daļu, iepirkuma līguma teksts 10 darba dienu laikā, pēc tam kad stājies spēkā iepirkuma līgums, tiks publicēts pircēja profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.

11. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
11.1. Komisijas tiesības:
· pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;
· lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;
· lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;
· veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā;
· noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām;
· neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam izdalītos līdzekļus; 
· Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu;
· pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju (ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu);
· ja Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
11.2. Komisijas pienākumi:
· izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
· rakstiski informēt iepirkuma pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;
· lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
· noteikt iepirkuma uzvarētāju;
· 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma pretendentus par iepirkuma rezultātiem;
· nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

12. Personas datu aizsardzība
Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

13. Nolikuma pielikumu saraksts
1. pielikums – Pretendenta pieteikums;
2. pielikums – Tehniskā specifikācija;
3. pielikums – Līguma projekts;
4. pielikums – Finanšu piedāvājums;
5. pielikums – Tehniskais piedāvājums;
6. pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;
7. pielikums – Informācija par pretendenta līdzvērtīgu pieredzi;
· sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LABIE KOKI eksperti" sagatavotais “Koku novērtējums” (arborista atzinums un rekomendācijas par bērnu rotaļu laukuma izbūvi);
· šķēršļu trases skice ar vizualizāciju.

[bookmark: _Hlk110598963]                                                   1. pielikums
Iepirkuma Nr. MAP 2026/007P nolikumam


PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ 
[bookmark: _Hlk141553377]“Šķēršļu trases izveide Mazsalacā, Valmieras novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. MAP 2026/007P

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Bankas rekvizīti (banka, kods, konta Nr.):
	

	Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds):
	

	Tālruņa Nr.:
	

	e-pasts:
	

	Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu vai pilnvarotā persona
(amats, vārds, uzvārds)
	

	Pretendenta patiesais labuma guvējs[footnoteRef:1] (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) [1:  norāda pretendenta patieso labuma guvēju, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumu.] 

	

	Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
(Juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas Nr.,
fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu))
	

	[bookmark: _Hlk169706869]Pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:2]: [2:  norāda, vai pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu) ] 

[image: ](atbilstošo atzīmēt ar      )  
		☐	mikrouzņēmums (nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieki un gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro)
vai

	☐	mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)
vai

	☐	vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro)

	☐	neatbilst ne mikrouzņēmuma, ne mazā, ne vidējā uzņēmuma  statusam








Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. piesakās piedalīties iepirkumā MAP 2026/007P “Šķēršļu trases izveide Mazsalacā, Valmieras novadā”;
2. piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;
3. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
4. informē, ka piedāvājums ir iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:3] un bez konsultācijām, līgumiem, vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [3:  ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces, pakalpojumus vai būvdarbus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.1. cenām;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai 
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5. apņemas nodrošināt, ka iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
6. apņemas parakstīt līgumu šī iepirkuma nolikumam pievienotajā redakcijā (3. pielikums) gadījumā, ja piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.



	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	




Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai datorrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai.
                                                  2. pielikums
Iepirkuma Nr. MAP 2026/007P nolikumam
(Tehniskās specifikācijas sagatavošanas/aktualizācijas datums: 14.07.2026.)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Šķēršļu trases izveide Mazsalacā, Valmieras novadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MAP 2026/007P

Iepirkuma priekšmets:
Šķēršļu trases izveide Mazsalacā, Valmieras novadā. 

Iepirkums netiek dalīts daļās. Katrs pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Pretendents nedrīkst izslēgt no iepirkuma kādu no apjomu pozīcijām. Pretendentam nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.

CPV kodi: 37451000-4 (Aprīkojums sporta nodarbībām brīvā dabā) 

Līguma izpildes vieta:
Parka iela 5A, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215

Līguma izpildes termiņš: 3 mēneši

Preču piegādes termiņš: 2 (divu) mēnešu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas

Garantijas prasības: ne mazāk kā 2 (divi) gadi 

NOSACĪJUMI:
· Pretendentiem savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās tehnisko aprakstu.
· Šķēršļu trases iekārtas ir ražotas no kvalitatīviem materiāliem, izmantojot modernākās apstrādes tehnoloģijas. 
· Visas šķēršļu trases iekārtas ir jaunas, nelietotas, stabilas un drošas lietošanā. 
· Visi šķēršļu trases iekārtu elementi ir netoksiski, termo un UV staru izturīgi, ar augstu izturību ārējās vides ietekmēm un vandālismu, tās ir ekspluatējamas dažādos klimatiskajos apstākļos. Metāla detaļas krāsotas ar ekoloģiski nekaitīgu krāsu.
· Šķēršļu trasei jābūt izveidotai tā, lai to būtu iespējams lietot bez papildaprīkojuma (drošības jostām, ķiverēm vai citiem aizsardzības līdzekļiem), nodrošinot drošu lietošanu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajiem standartiem.
· Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, darbi un materiāli (arī tie, kas šeit nav atsevišķi norādīti), kas nepieciešami kvalitatīvai preču uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā/lietošanā. 
· Preču piegādi un uzstādīšanu veic pārdevējs.
· Iekārtu uzstādīšana jānodrošina atbilstoši ražotāja un starptautisko normatīvu prasībām un tehniskās specifikācijas nosacījumiem.
· Obligāta lietošanas instrukcija (valsts valodā), kas iever detalizētu tehnisko rādītāju aprakstu – izvietojums, izmēri, augstums.
· Pretendentam, gatavojot piedāvājumu un īstenojot līguma izpildi, jāņem vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātās vadlīnijas – “Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai”. 
· Pretendentam, gatavojot piedāvājumu un īstenojot līguma izpildi, jāņem vērā Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” noteiktās prasības. 
· Piedāvāto iekārtu izmēri drīkst atšķirties no tehniskajā specifikācijā norādītajiem līdz 5 % apmērā katrā no dimensijām  (ja tehniskajā specifikācijā nav noteikts citādi) (rēķinātā amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 5 % izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām). Pielaide attiecināma arī uz dažādu detaļu un komponentu prasībām, kurām norādīti konkrēti izmēri.
· Atļauts piedāvāt ekvivalentus izejmateriālus, norādot informāciju par tiem un iesniedzot izvērtēšanai īpašību raksturojumu, kas tos ļauj uzskatīt par funkcionālo īpašību un izturības ziņā līdzvērtīgiem.
· Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.
· Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tehniskajā piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto produktu un tā tehniskajiem parametriem, lai pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.
· Ekvivalentai iekārtai ir obligāti jāsatur visi uzskaitītie minimālie funkcionālie elementi.
· Garantija ir pretendenta apliecinājums, ka prece vai tās sastāvdaļas garantijas laikā saglabās tehniskajā specifikācijā un preces tehniskajā dokumentācijā norādītās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu, un pretendents apņemas uz sava rēķina veikt preces remontu vai aizstāšanu ar līdzvērtīgu preci.
· Gatavojot piedāvājumu un īstenojot līguma izpildi, jāņem vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LABIE KOKI eksperti" sagatavotais “Koku novērtējums” (arborista atzinums un rekomendācijas par bērnu rotaļu laukuma izbūvi), kas ievietots un pieejams lejupielādēšanai pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas e‑konkursu apakšsistēmā:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17225.
· Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, pretendents nodrošina, ka piedāvājumā netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces. 

Prasības darbu nodošanai:  
· Izpildītājs pēc iekārtu un seguma uzstādīšanas sagatavo objekta izpildmērījumus. 
· [bookmark: _Hlk191890929]Izpildītājs pirms darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas organizē pēcuzstādīšanas pārbaudi un rotaļu laukuma reģistrāciju saskaņā ar Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumiem Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”. Ja procesā tiek norādīts uz neatbilstībām, tās jānovērš izpildītājam. Līgumā noteikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu pasūtītājs parakstīs pēc pozitīva pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinuma saņemšanas.
· Pēcuzstādīšanas pārbaudi veic sertificēts 3. līmeņa bērnu laukumu inspektors kā neatkarīga persona, kas nav iesaistīta šķēršļu trases iekārtu/elementu piegādē un laukuma ierīkošanas, apsaimniekošanas vai labošanas darbos. Veiktās pēcuzstādīšanas pārbaudes rezultāti tiek noformēti rakstiskā atzinumā, kas pievienojams pieņemšanas - nodošanas aktam. 




 Iepirkums Nr. MAP 2026/007P133


PREČU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRASĪBAS
	Nr.p.
k.
	Preces
nosaukums, veids
	Daudzums (gab.)
	Tehniskā specifikācija / preces apraksts (izmēri, materiāls, krāsa utt.) (attēliem informatīvs raksturs)

	1.
	Starpposmu platforma ar kāpnēm
































	7 gab.
	Trases starta / finiša platforma bez balsta ar kāpnēm
Izgatavots no:
• UC3 augstspiedienā impregnētām skujkoka 50mm x 100mm un 100mm x 100mm koka brusām, 145mm x 28mm gludiem dēļiem.
• Koku aizsargi veidoti no skujkokiem, kuru augšpusē izveidotas plaknes trošu nostiprināšanai.
Komplektā ietilpst:
• 1,20 m x 1,20 m / 1,30 m x 1,30 m  / 1,40 m x 1,40 m platforma
• Kāpnes
• Koku aizsardzības plāksnes
Elementa funkcijas:
• Uzkāpšana/nokāpšana no šķēršļu trases.
• Atpūšanās zona.
Izmēri:
• Garums: 1200-1400 mm
• Platums: 1200-1400 mm
• Kopējais augstums: <850mm
• Vecuma diapazons: 4+  gadi
• Maks. lietotāju skaits: 3
• Maksimālais krišanas augstums 850mm
Augstums: 850mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
[image: ]


	2.
	Starpposmu platforma bez kāpnēm
	7 gab.
	Trases starta / finiša platforma bez balsta ar kāpnēm
Izgatavots no:
• UC3 augstspiedienā impregnētām skujkoka 50mm x 100mm un 100mm x 100mm koka brusām, 145mm x 28mm gludiem dēļiem.
• Koku aizsargi veidoti no skujkokiem, kuru augšpusē izveidotas plaknes trošu nostiprināšanai.
Komplektā ietilpst:
• 1,20 m x 1,20 m / 1,30 m x 1,30 m  / 1,40 m x 1,40 m platforma.
• Koku aizsardzības plāksnes.
Elementa funkcijas:
• Uzkāpšana/nokāpšana no šķēršļu trases.
• Atpūšanās zona.
Izmēri:
• Garums: 1200-1400 mm
• Platums: 1200-1400 mm
• Kopējais augstums: <850mm
• Vecuma diapazons: 4+  gadi
• Maks. lietotāju skaits: 3
• Maksimālais krišanas augstums 850mm
Augstums: 850mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
[image: ] 

	3.
	Trase “Lielais Zig-Zag apaļkoku tilts”
	1 gab.
	Izgatavots no:
•  Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
•  Cinkoti troses žņaugi.
•  Koku aizsargi.
•  Cinkoti 50 mm gredzeni.
•   Poliamīda 16 mm virve.
•   Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x900 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 4400 mm
• Platums: 900 mm
• Augstums: 850 mm
• Kopējais augstums: 3200 mm
• Vecuma diapazons: 6+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 850 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	4.
	Trase “Kustīgās kāpnes”
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
•   Cinkoti troses žņaugi.
•   Koku aizsargi.
•   Poliamīda 16 mm virve.
•    Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 50x500 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 3800 mm
• Platums: 100 mm
• Augstums: 700 mm
• Kopējais augstums: 2500 mm
• Vecuma diapazons: 4+
• Maks. Lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 1200 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1 
[image: ]
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	5.
	Trase “Vidējais garenvirziena apaļkoku tilts”
	1 gab.
	Izgatavots no:
•  Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
•  Cinkoti 50 mm gredzeni.
•  Cinkoti troses žņaugi.
•  Koku aizsargi.
•  Skujkoku dēļu laipas 60x60 cm.
•  Poliamīda 16 mm virve.
•  Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x900 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis
Izmēri:
• Garums: 9500 mm
• Platums: 1000 mm 
• Augstums: 600 mm
• Kopējais augstums: 2000 mm
• Vecuma diapazons: 4+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 600 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
[image: ]
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	6.
	Trase “Tunelis”
	1 gab.
	Izgatavots no:
•  Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
•  Cinkoti troses žņaugi.
•  Koku aizsargi.
•  Krāsotas tērauda stīpas 1000 mm diametrā. 
•  Augstspiedienā impregnēti skujkoku dēļi 28x95mm. 
Elementa funkcija:
•  Trases šķērslis
Izmēri:
•  Garums: 4300 mm
•  Platums: 1000 mm 
•  Augstums: 1200 mm
•  Kopējais augstums: 2000 mm
•  Vecuma diapazons: 4+
•  Maks. lietotāju skaits: 1 
•  Maksimālais krišanas augstums 1000 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	7.
	Trase “Mazais tiltiņš”
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Gludi, augstspiedienā impregnēti skujkoku dēļi 145x28x500 mm.
• Koku aizsargi.
Elementa funkcija:
•  Trases šķērslis
Izmēri:
•  Garums: 3800 mm
•  Platums: 500 mm
•  Kopējais augstums: 2500 mm
•  Vecuma diapazons: 4+
•  Maks. lietotāju skaits: 1 
•  Augstums: 950 mm
•  Maksimālais krišanas augstums 850 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	8.
	Trase "Alpīnisma siena"
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku dēļi 45x145x2400.
• Kāpšanas akmeņi.
Elementa funkcija:
•Trases šķērslis.
Izmēri:
•  Garums: 5500 mm
•  Platums: 200 mm
•  Augstums: 1000 mm
•  Kopējais augstums: 3000 mm
•  Vecuma diapazons: 4+
•  Maks. lietotāju skaits: 1 
•  Maksimālais krišanas augstums 1200 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
[image: ]
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	9.
	Trase "Rokturu tilts"
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Cinkoti 50 mm gredzeni.
• Poliamīda 16 mm virve.
• Gredzenveida plastikāta rokturi, diametrs 200 mm.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 4200 mm
• Platums: 250 mm
• Augstums: 800 mm
• Kopējais augstums: 2500 mm
• Vecuma diapazons: 10+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 800 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	10.
	Trase "Lielais kustīgo galdu un trīsstūru tilts"
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Cinkoti 50 mm gredzeni.
•  Poliamīda 16 mm virve.
•  Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
• Trīsstūra un taisnstūra formas elementi, kas izgatavoti no augstspiedienā impregnētiem skujkoku dēļiem
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 7400 mm
• Platums: 600 mm
• Augstums: 900 mm
• Kopējais augstums: 3200 mm
• Vecuma diapazons: 6+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 900 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
[image: ]

[image: ]  [image: ]

	11.
	Trase “Virpulis”
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
•  Cinkoti troses žņaugi.
•  Koku aizsargi.
•  Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x900 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 5600 mm
• Platums: 900 mm
• Augstums: 900 mm
• Kopējais augstums: 1800 mm
• Vecuma diapazons: 4+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 1500 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
[image: ]
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	12.
	Trase “Vertikālie apaļkoki un rokturi"
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Poliamīda 16 mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x2400 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 6100 mm
• Platums: 20 mm
• Augstums: 700 mm
• Kopējais augstums: 3000 mm
• Vecuma diapazons: 4+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 900 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	13.
	Trase “Mazais tiltiņš ar 3D elementiem”
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Poliamīda 12 mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 50x500 mm , kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā, un no dēļiem veidoti 3D telpiski elementi, kas stiprināti balstā uz troses un iekarot 12mm poliamīda virvē.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 7500 mm
• Platums: 600 mm
• Augstums: 750 mm
• Kopējais augstums: 2000 mm
• Vecuma diapazons: 4+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 750 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	14.
	Trase "L-veida apaļkoku tilts"
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Cinkoti 50mm gredzeni.
• Poliamīda 16mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x900, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 4700 mm
• Platums: 1600 mm
• Augstums: 900 mm
• Kopējais augstums: 3200 mm
• Vecuma diapazons: 6+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 900 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1 
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	15.
	Trase "Lielais gareno apaļkoku tilts"
	1 gab.
	Izgatavots no:
•  Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
•  Cinkoti 50 mm gredzeni.
•  Cinkoti troses žņaugi.
•  Koku aizsargi.
•  Poliamīda 16 mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x900 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 5700 mm
• Platums: 100 mm
• Augstums: 900 mm
• Kopējais augstums: 3200 mm
• Vecuma diapazons: 6+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 900 mm

Atbilst standartiem: 
LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
[image: ]
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	16.
	Zipline nobrauciens
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm pretrotācijas tērauda trose  ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā.
• Dubultruļļu trīsis, kas paredzēts nobraucieniem.
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Bremzēšanas mehānisms.
• Poliamīda 20 mm virve ar sēdekli vai ekvivalents risinājums.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 14500 mm
• Platums: 100 mm
• Augstums: 900 mm
• Kopējais augstums: 3200 mm
• Vecuma diapazons: 6+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 900 mm

Atbilst standartiem: 
LVS NE 1176-1 ; LVS NE 15567-1+A1
[image: ]

	17.
	Elementu komplekts
	1 gab.
	Šūpoļu konstrukcija ar 2 veidu iekārtiem sēdeklīšiem.
1. Parastais šūpoļu sēdeklis, kas veidots no cinkota tērauda un gumijas. Iekārts cinkotā šūpoļu ķēdē, kas pārklāta ar termosašaurinošu cauruli.. Paredzēts lietotājiem vecumā no 1 līdz 3 gadiem.
2. Zīdaiņu šūpuļsēdeklis (šūpuļveida), kas veidots no cinkota tērauda un gumijas. Iekārts cinkotā šūpoļu ķēdē, kas pārklāta ar termosašaurinošu cauruli. Paredzēts lietotājiem vecumā no 1 līdz 3 gadiem.
3. Šūpoļu sēdekļi tiek iekārti un nostiprināti pie tērauda balsta sijas (ja laidums starp kokiem >3m.) vai pie galvanizētas 12mm tērauda troses (ja laidums starp kokiem <3m.). Abu veidu balsta konstrukcijas nostiprināmas pie kokiem izmantojot frikciju starp elementiem, koku aizsargiem un kokiem. Koka mizā aizliegts veidot urbumus un skrūvēt skrūves.
Nerūsējošā tērauda slidkalniņš.
1. Nobrauciena augstums: 1500 mm.
2. Izmēri (G*P*A): 565*2855*2410.
3. Materiāls: Nerūsējošais tērauds AISI-304, 2 mm.
4. Tiek nostiprināts pie platformas.
Platforma ar kāpnēm un margām.
1. UC3 augstspiedienā impregnētām skujkoka  50mm x 100mm un 100mm x 100mm koka brusām,  145mm x 28mm gludiem dēļiem.
2.  Koku aizsargi veidoti no pusapaļiem skujkoku kokmateriāliem.
3. Platformas tiek piestiprinātas pie koka izmantojot frikciju starp koku aizsargiem un koka mizu. Koka mizā aizliegts veidot urbumus un skrūvēt skrūves.
Komplektā ietilpst:
1.  1,50m līdz 1,8m kvadrātveida platforma (izmērs tiek izvēlēts veicot platformas uzstādīšanu).
2. Koku aizsardzības plāksnes.
3. Montāžas skrūves un stiprinājumi. 
4. Kāpnes.
5. Margas, kas uzstādītas pa platformas perimetru. 

Zem rotaļu iekārtām tiek ieklāts amortizējošs šķeldas segums. 

Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1 
[image: C:\Users\User\Pictures\mazsalac rotalu laukuma viz.png]
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	18.
	Piktogrammu plāksnītes
	45 gab.
	Izgatavotas uz alumīnija kompozīta pamatnes. 
Informātīvas zīmes (grafisks attēlojums), kas apzīmē platformu un trašu numurus, lietošanas noteikumus un ražotāja informāciju.
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	19.
	Informācijas stends
	1 gab.
	Prasības:
Informācijas stends ar šķēršļu lietošanas noteikumiem sastāv no:
Taisnstūra informācijas stends 600 x 900 mm, stiprināta uz koka rāmja, divām koka kājām. Stends nostiprināts kājas ierokot gruntī.

Pirms informācijas zīmes izgatavošanas, tās makets un informācija, jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
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	20.
	Informatīvās zīmes
	8 gab.
	Prasības:
Informātīvas zīmes (grafisks attēlojums), kas sniedz informāciju par ierobežojumiem vai īpašām prasībām. Zīmes uz alumīnija kompozīta pamatnes, 29x21 cm, stiprinātas pie šķēršļa vai novietotas tam blakus stiprinot gruntī. Grafisko dizainu saskaņot ar Pasūtītāju.
[image: ]

	21. 
	Segums
	400 m2


	Specifikācija:
Drošības seguma ierīkošana no šķeldas, h 30-50 cm zem šķēršļu trases (dažviet uzberot vairāk, lai nodrošinātu attālumu (50 cm) starp segumu un trases elementu), 1,5m līdz 2,0m attālumā no tās un katrā virzienā ap to. Aptuveni 400 m2 platībā.	

	22.
	Dokumentācija
	1
	Objekta izpildmērījumi.

	23.
	Pēcuzstādīšanas pārbaude un reģistrācija
	1
	Izpildītājs pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas organizē pēcuzstādīšanas pārbaudi un rotaļu laukuma reģistrāciju saskaņā ar Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumiem Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”.
Pēcuzstādīšanas pārbaudi veic sertificēts 3. līmeņa bērnu laukumu inspektors kā neatkarīga persona, kas nav iesaistīta šķēršļu trases iekārtu/elementu piegādē un laukuma ierīkošanas, apsaimniekošanas vai labošanas darbos. Veiktās pēcuzstādīšanas pārbaudes rezultāti tiek noformēti rakstiskā atzinumā, kas pievienojams pieņemšanas - nodošanas aktam.
Ja procesā tiks norādīts uz neatbilstībām, tās jānovērš izpildītājam.
Līgumā noteikto pieņemšanas - nodošanas aktu pasūtītājs parakstīs pēc pozitīva pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinuma saņemšanas.



3. pielikums
Iepirkuma Nr. MAP 2026/007P nolikumam

LĪGUMS Nr. __________
		           		           
Mazsalacā, Valmieras novadā
[bookmark: _Hlk47104410]Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks

Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvalde, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403 (turpmāk – Pircējs), kuras vārdā, pamatojoties uz _____, rīkojas _____, no vienas puses, un
____________, reģ. Nr. __________ (turpmāk – Pārdevējs), kuru, pamatojoties uz _____________, pārstāv ___________, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, 
pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 2026.gada __.______ lēmumu Nr. __ iepirkumā “Šķēršļu trases izveide Mazsalacā, Valmieras novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. MAP 2026/007P),
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda, bet Pircējs pērk un pieņem šķēršļu trases izveidi Mazsalacā, Valmieras novadā (turpmāk – Preces). Piegādātajām un uzstādītajām Precēm jābūt jaunām un nelietotām, Precēm jāatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 
1.2. Preces tiek piegādātas un uzstādītas saskaņā ar Līguma, Līgumā noteiktā iepirkuma nolikuma 2. pielikuma “Tehniskā specifikācija” nosacījumiem un atbilstoši Pārdevēja Līgumā noteiktajā iepirkumā iesniegtajam finanšu un tehniskajam piedāvājumam, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās iepirkuma tehniskās specifikācijas un Pārdevēja finanšu un tehniskā piedāvājuma kopijas ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Līguma summa un tās samaksas kārtība
2.1. Līguma summa par Precēm, Preču piegādi un uzstādīšanu tiek noteikta EUR _____ (_____ euro _____ centi), plus pievienotās vērtības nodoklis __% – EUR _____ (_____ euro _____ centi), pavisam kopā EUR ______ (_____ euro _____ centi). 
2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pircējs samaksās Pārdevējam 30 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.1.punktā noteikto Preču pieņemšanas - nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktais maksājums tiek veikts saskaņā ar Pušu parakstīto aktu un Pārdevēja iesniegto e-rēķinu.
2.3. Puses vienojas, ka e-rēķins ir elektronisks dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par preču piegādi un atbilst ES standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, un ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.
2.4. [bookmark: m_-8856928387104688970_m_-35313164949178]Puses vienojas, ka ar šo Līgumu saistīto e-rēķinu, IZPILDĪTĀJS sagatavo elektroniski bez paraksta, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās prasības, un nosūta PASŪTĪTĀJAM uz e-adresi: EINVOICE@90000043403.
2.5. Pircējs tam Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, kas noteikts Līgumā, vai arī Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts Pārdevēja iesniegtajā e-rēķinā, kura apmaksa tiek veikta.
2.6. Līgumā noteikts Pircēja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Pārdevēja Līgumā vai e-rēķinā, kas noteikts Līguma 2.2.punktā, norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pircēja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pircējs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

3. Preču pieņemšana - nodošana
3.1. Preces tiek pieņemtas ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Preces uzskatāms par piegādātām, uzstādītām un nodotām Pircējam ar dienu, kad Pārdevējs iesniedz Pasūtītājam 3.4.punktā minēto atzinumu un, kad Puses ir parakstījušas Preču pieņemšanas - nodošanas aktu. Pircējs šajā Līguma punktā noteikto aktu paraksta 5 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir pabeigta Preču piegāde, uzstādīšana un 3.4. punktā minētā atzinuma saņemšana, un Pircējs no Pārdevēja ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto aktu vai arī minētajā termiņā Pircējs aktu neparaksta un tiek gatavots un parakstīts Līguma 3.2.punktā noteiktais akts, ja ir konstatēts, ka piegādātās un uzstādītās Preces kopumā vai kāda to daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Preces kopumā vai kāda to daļa ir bojātas.
3.2. Gadījumā, ja Preču pieņemšanas - nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Preces kopumā vai kāda to daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Preces kopumā vai kāda to daļa ir bojātas, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un tiek pārtraukta Preču pieņemšana - nodošana. Pārdevējam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā (kurš nedrīkst būt ilgāks par 10 kalendārām dienām) ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošo un bojāto Preču nomaiņa pret visiem Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un prasībām atbilstošām Precēm. 
3.3. Preces pāriet Pircēja valdījumā ar dienu, kad Puses ir parakstījuši Līguma 3.1.punktā noteikto Preču pieņemšanas - nodošanas aktu, bet Pircēja īpašumā Preces pāriet ar dienu, kad Pircējs ir samaksājis Pārdevējam par Precēm Līgumā noteiktajā kārtībā. 
3.4. Pārdevējs pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas organizē pēcuzstādīšanas pārbaudi un rotaļu laukuma reģistrāciju saskaņā ar Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumiem Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”. Līgumā noteikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu Pircējs paraksta pēc pozitīva pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinuma saņemšanas. Pēcuzstādīšanas pārbaudi veic sertificēts 3. līmeņa bērnu laukumu inspektors kā neatkarīga persona, kas nav iesaistīta šķēršļu trases iekārtu/elementu piegādē un laukuma ierīkošanas, apsaimniekošanas vai labošanas darbos. Veiktās pēcuzstādīšanas pārbaudes rezultāti tiek noformēti rakstiskā atzinumā, kas pievienojams pieņemšanas - nodošanas aktam.

4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Pārdevējs apņemas:
4.1.1. Preces piegādāt un tās uzstādīt Parka ielā 5A, Mazsalacā, Valmieras novadā                    3 mēnešu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas;
4.1.2. Preces piegādāt un uzstādīt atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem;
4.1.3. Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pircēju veikt Pārdevēja piedāvājumā Līgumā noteiktajam iepirkumam norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pircējs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem;
4.1.4. Pārdevējam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pircēju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, pirms tiek veikta šāda personāla iesaistīšana;
4.1.5. Pārdevēja Līgumā noteiktajā iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircējs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Līgumā noteiktā iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām;
4.1.6. Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvājumā Līgumā noteiktajam iepirkumam norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
4.1.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
4.1.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Pārdevējs  balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par plānoto līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., un 4.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4.1.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., un 4.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4.1.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
4.2. Pircējs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
4.3. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus, un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Pārdevējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2.punktā minēto termiņu skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pircējam.
4.4. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
4.5. Darbu izpildes laikā Pircējam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma noteikumus. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Pircēja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
4.6. Ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pircējs var apturēt Darba izpildi līdz Pārdevējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 4.1.1.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
4.7. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Pārdevējs.
4.8. Pircējs apņemas:
4.8.1. Pieņemt Preces atbilstoši Līguma nosacījumiem; 
4.8.2. Norēķināties par Precēm atbilstoši Līguma nosacījumiem;
4.8.3. Pircējam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5. Garantijas
5.1. Precēm garantijas termiņš tiek noteikts __ gadi. Preču garantijas termiņš sākas no dienas, kad Puses ir parakstījušas Preču pieņemšanas - nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 3.1.punktā.
5.2. Pircējam ir tiesības Preču garantijas termiņā, kas noteikts atbilstoši Līguma 5.1.punktam, pieteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Preces, kurus Pārdevējs novērš uz sava rēķina 3 darba dienu laikā no Pircēja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētos Preču defektus nav iespējams novērst, tad Pārdevējs uz sava rēķina veic Preču, kuru defektus nav iespējams novērst, nomaiņu pret visiem Līguma nosacījumiem atbilstošām jaunām Precēm 5 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Preču defektu novēršanai.

6. Pušu mantiskā atbildība
6.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kuras samaksa tiek kavēta. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pircējam ir jānomaksā 15 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis no Pārdevēja e-rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
6.2. Līguma 4.1.1.punktā noteiktā termiņa nokavējuma gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā. 
6.3. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Līguma 5.2.punktā noteikto Preču defektu novēršanas un/vai Preču maiņas termiņu, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu EUR 25,00 (divdesmit pieci euro, 00 centi) par katru kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. 
6.4. Ja Pircējs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 10.2.punktu, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā. 
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
6.6. Pircējam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Pārdevējam aprēķināti saskaņā ar Līgumu.
6.7. Ja Pārdevējam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pircējam, tad Pircējs rīkojas saskaņā ar Līguma 6.6.punktu vai arī Pircējs iesniedz Pārdevējam e-rēķinu par līgumsodu un tad līgumsods nomaksājams 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja šajā Līguma punktā noteikto e-rēķinu.
6.8. Parakstot Līgumu, Pārdevējs uzņemas visa un jebkāda veida atbildību par to, ka Preces atbildīs visām Līguma un tā pielikumu prasībām, kā arī kvalitātes, drošības, u.c. prasībām, kuras ir noteiktas Latvijas Republikas un Eiropas Savienībā spēkā esošajos normatīvajos aktos, noteikumos. 
6.9. Gadījumā, ja Pārdevējs vai tā piesaistītie apakšuzņēmēji, izpildot Līgumā noteiktās saistības, sabojā trešo personu vai Pircēja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu vai Pircēja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Pārdevējs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām, kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos tiešos zaudējumus. Šī Līguma punkta nosacījumi piemērojami arī gadījumā, ja nodarījums veidojas dēļ tā, ka Preces uzstādītās neatbilstoši un/vai tās neatbilst Līguma noteikumiem.
6.10. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība
Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Līguma grozījumi
8.1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. Gadījumā, ja mainās kādas Puses rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta Puses. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Līguma grozījumi par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu.

9. Nepārvaramas varas apstākļi
9.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā Līguma punktā noteiktajiem līdzvērtīgi apstākļi).
9.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1 mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

10. Līguma izbeigšana
10.1. Pārdevējs ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Pircējam, ja Pircējs kavē Līgumā noteikto Līguma summas samaksas termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.
10.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Pārdevējam, gadījumos, ja:
10.2.1. Pārdevējs Līguma 4.1.1.punktā noteikto Preču izgatavošanas un piegādes termiņu kavē vairāk nekā 10 kalendārās dienas;
10.2.2. Pārdevējs nepilda tam Līgumā noteiktās saistības vai pilda tās neatbilstoši Līguma nosacījumiem;
10.2.3. Tiek pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Pārdevēja likvidācijas process;
10.2.4. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmā daļa).

11. Personas datu aizsardzība
11.1. Puses nodrošina, ka Līguma izpildes gaitā to rīcībā nonākušai informācijai, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati):
11.1.1. tiek ievērota konfidencialitāte un dati tiek izmantoti tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
11.1.2. neizpaust trešajām personām informāciju, kuru tās ieguvušas savstarpējas sadarbības rezultātā par otras Puses esošo vai turpmāko darbību bez attiecīgās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
11.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod Personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
11.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
11.4. Apstrādājot Personas datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

12. [bookmark: _Hlk136598131][bookmark: _Hlk136598079]Preču un pakalpojumu izcelsmes ierobežojumi
12.1. Pārdevējs, izpildot Līgumu, nodrošina, ka Līguma saistību izpildē tieši vai netieši netiek izmantotas preces vai pakalpojumi, kuru izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
12.2. Pārdevējs nodrošina un ir pilnībā atbildīgs par to, ka visi tā Līguma izpildē piesaistītie apakšuzņēmēji, personāls un citi sadarbības partneri ievēro Līguma 12.1. punktā noteiktās prasības.
12.3. Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs iesniedz informāciju par Līguma izpildē izmantoto preču izcelsmi un rakstveida apliecinājumu, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
12.4. Ja tiek konstatēts Līguma 12.1. vai 12.2. punkta noteikumu pārkāpums, Pircējam ir tiesības:
12.4.1. pieprasīt Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pircēja noteiktajā termiņā, veikt attiecīgo preču vai pakalpojumu nomaiņu pret Līguma noteikumiem atbilstošām precēm vai pakalpojumiem;
12.4.2. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pārkāpums netiek novērsts Pircēja noteiktajā termiņā.
12.5. Šajā Līguma sadaļā ietvertie ierobežojumi un prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 22. panta regulējuma un ir atzīstami par būtisku Līguma izpildes nosacījumu. Šo noteikumu pārkāpums ir uzskatāms par būtisku Līguma pārkāpumu.

13. Citi noteikumi
13.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses, un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.
13.2. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
13.3. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
13.4. Atbildīgā persona par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja Puses ir __________, tālrunis ______, e-pasts _________________.
13.5. [bookmark: m_8885860738026164357__Hlk52299119]Atbildīgā persona par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja Puses ir __________, tālrunis ______, e-pasts _________________.
13.6. [bookmark: m_8885860738026164357__Hlk46325980][bookmark: m_8885860738026164357__Hlk70094399]Līgums noformēts elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satura laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā.

Pielikumā: 	1. 
	2. 
	3.


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. Pušu rekvizīti un paraksti
	
PIRCĒJS
Valmieras novada pašvaldības
Mazsalacas apvienības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas 
kods 90000043403
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, 
Valmieras nov., LV-4215
Banka:
Kods:
Konts Nr.
e-pasts:

____________ 
	
PĀRDEVĒJS

Reģ. Nr.
Adrese:
Banka:
Kods:
Konts Nr.
e-pasts:




____________


  (paraksts)	(paraksts)
4. pielikums
Iepirkuma Nr. MAP 2026/007P nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr.: MAP 2026/007P
[bookmark: _Hlk191468809]Iepirkuma nosaukums: Šķēršļu trases izveide Mazsalacā, Valmieras novadā

1. IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.
	




2. PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam nodrošināt šķēršļu trases izveidi Mazsalacā, Valmieras novadā saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā termiņā:
	
1. 
2. 
2.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši attiecīgās specifikācijas pozīcijām) ir:
	Nr.p.
k.
	Nosaukums
	Daudzums
	Vienas vienības cena 
EUR bez PVN
	Kopā 
EUR bez PVN par visu apjomu

	1.
	Starpposmu platforma ar kāpnēm
	7 gab.
	
	

	2.
	Starpposmu platforma bez kāpnēm
	7 gab.
	
	

	3.
	Trase ”Lielais Zig-Zag apaļkoku tilts”
	1 gab.
	
	

	4.
	Trase “Kustīgās kāpnes”
	1 gab.
	
	

	5.
	Trase ”Vidējais garenvirziena apaļkoku tilts”
	1 gab.
	
	

	6.
	Trase ”Tunelis”
	1 gab.
	
	

	7.
	Trase ”Mazais tiltiņš”
	1 gab.
	
	

	8.
	Trase "Alpīnisma siena"
	1 gab.
	
	

	9.
	Trase "Rokturu tilts"
	1 gab.
	
	

	10.
	Trase "Lielais kustīgo galdu un trīsstūru tilts"
	1 gab.
	
	

	11.
	Trase “Virpulis”
	1 gab.
	
	

	12.
	Trase ”Vertikālie apaļkoki un rokturi"
	1 gab.
	
	

	13.
	Trase ”Mazais tiltiņš ar 3D elementiem”
	1 gab.
	
	

	14.
	Trase "L-veida apaļkoku tilts"
	1 gab.
	
	

	15.
	Trase "Lielais gareno apaļkoku tilts"
	1 gab.
	
	

	16.
	Zipline nobrauciens
	1 gab.
	
	

	17.
	Elementu komplekts
	1 gab.
	
	

	18.
	Piktogrammu plāksnītes
	45 gab.
	
	

	19.
	Informācijas stends
	1 gab.
	
	

	20.
	Informatīvās zīmes
	8 gab.
	
	

	21.
	Segums
	400 m2
	
	

	22.
	Dokumentācija (izpildmērījumi)
	1
	
	

	23.
	Pēcuzstādīšanas pārbaude un reģistrācija
	1
	
	

	PAVISAM KOPĀ EUR bez PVN
	
	

	PVN 21%
	
	

	PAVISAM KOPĀ EUR ar PVN
	
	



Mūsu piedāvājuma apjoma kopsumma:

bez PVN, EUR:                                               summa ar vārdiem                                              
PVN, EUR:                                                   summa ar vārdiem                                                  
KOPĀ, EUR:                                                 summa ar vārdiem                                                 

2.2. Mēs apliecinām, ka:
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.
· Nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona:


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	



Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast piedāvājuma būtību. 
[bookmark: _Hlk135906135][bookmark: _Hlk136598196]5. pielikums
Iepirkuma Nr. MAP 2026/007P nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr.: MAP 2026/007P
Iepirkuma nosaukums: Šķēršļu trases izveide Mazsalacā, Valmieras novadā
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS:
1) pretendenta piedāvātās preces nosaukums, tehniskās īpašības, materiāls, krāsa, izmērs, skaits
vai
2) norāde “TIKS NODROŠINĀTS ATBILSTOŠI IEPIRKUMA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM”, atkārtoti neaprakstot katru parametru.

	Nr.p.
k.
	Preces
nosaukums, veids
	Daudzums (gab.)
	Tehniskā specifikācija / preces apraksts (izmēri, materiāls, krāsa utt.) 
	Skice, foto (attēliem ir ilustratīva nozīme)
	

	1.
	Starpposmu platforma ar kāpnēm




















	7 gab.
	Trases starta / finiša platforma bez balsta ar kāpnēm
Izgatavots no:
• UC3 augstspiedienā impregnētām skujkoka 50mm x 100mm un 100mm x 100mm koka brusām, 145mm x 28mm gludiem dēļiem.
• Koku aizsargi veidoti no skujkokiem, kuru augšpusē izveidotas plaknes trošu nostiprināšanai.
Komplektā ietilpst:
• 1,20 m x 1,20 m / 1,30 m x 1,30 m  / 1,40 m x 1,40 m platforma
• Kāpnes
• Koku aizsardzības plāksnes
Elementa funkcijas:
• Uzkāpšana/nokāpšana no šķēršļu trases.
• Atpūšanās zona.
Izmēri:
• Garums: 1200-1400 mm
• Platums: 1200-1400 mm
• Kopējais augstums: <850mm
• Vecuma diapazons: 4+  gadi
• Maks. lietotāju skaits: 3
• Maksimālais krišanas augstums 850mm
Augstums: 850mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
	[image: ]
	

	2.
	Starpposmu platforma bez kāpnēm
	7 gab.
	Trases starta / finiša platforma bez balsta ar kāpnēm
Izgatavots no:
• UC3 augstspiedienā impregnētām skujkoka 50mm x 100mm un 100mm x 100mm koka brusām, 145mm x 28mm gludiem dēļiem.
• Koku aizsargi veidoti no skujkokiem, kuru augšpusē izveidotas plaknes trošu nostiprināšanai.
Komplektā ietilpst:
• 1,20 m x 1,20 m / 1,30 m x 1,30 m  / 1,40 m x 1,40 m platforma.
• Koku aizsardzības plāksnes.
Elementa funkcijas:
• Uzkāpšana/nokāpšana no šķēršļu trases.
• Atpūšanās zona.
Izmēri:
• Garums: 1200-1400 mm
• Platums: 1200-1400 mm
• Kopējais augstums: <850mm
• Vecuma diapazons: 4+  gadi
• Maks. lietotāju skaits: 3
• Maksimālais krišanas augstums 850mm
Augstums: 850mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
	[image: ]
	

	3.
	Trase “Lielais Zig-Zag apaļkoku tilts”
	1 gab.
	Izgatavots no:
•  Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Cinkoti 50 mm gredzeni.
• Poliamīda 16 mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x900 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā..
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 4400 mm
• Platums: 900 mm
• Augstums: 850 mm
• Kopējais augstums: 3200 mm
• Vecuma diapazons: 6+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 850 mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
	[image: ]


[image: ]
	

	4. 
	Trase “Kustīgās kāpnes”
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
•  Cinkoti troses žņaugi.
•  Koku aizsargi.
•  Poliamīda 16 mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 50x500 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 3800 mm
• Platums: 100 mm
• Augstums: 700 mm
• Kopējais augstums: 2500 mm
• Vecuma diapazons: 4+
• Maks. Lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 1200 mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1 
	[image: ]


[image: ]
	

	5.
	Trase “Vidējais garenvirziena apaļkoku tilts”
	1 gab
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti 50 mm gredzeni.
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Skujkoku dēļu laipas 60x60 cm.
• Poliamīda 16 mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x900 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis
Izmēri:
• Garums: 9500 mm
• Platums: 1000 mm
• Augstums: 600 mm
• Kopējais augstums: 2000 mm
• Vecuma diapazons: 4+
• Maks. lietotāju skaits: 1
• Maksimālais krišanas augstums 600 mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
	[image: ]

[image: ]

[image: ]
	

	6.
	Trase “Tunelis”
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Krāsotas tērauda stīpas 1000 mm diametrā. 
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku dēļi 28x95mm.
Elementa funkcija:
•  Trases šķērslis
Izmēri:
•  Garums: 4300 mm
•  Platums: 1000 mm 
•  Augstums: 1200 mm
•  Kopējais augstums: 2000 mm
•  Vecuma diapazons: 4+
•  Maks. lietotāju skaits: 1 
•  Maksimālais krišanas augstums 1000 mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
	[image: ]



[image: ]
	

	7.
	Trase “Mazais tiltiņš”
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Gludi, augstspiedienā impregnēti skujkoku dēļi 145x28x500 mm.
• Koku aizsargi.
Elementa funkcija:
•  Trases šķērslis
Izmēri:
•  Garums: 3800 mm
•  Platums: 500 mm
•  Kopējais augstums: 2500 mm
•  Vecuma diapazons: 4+
•  Maks. lietotāju skaits: 1 
•  Augstums: 950 mm
•  Maksimālais krišanas augstums 850 mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1


	[image: ]


[image: ]
	

	8.
	Trase "Alpīnisma siena"
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku dēļi 45x145x2400.
• Kāpšanas akmeņi.
Elementa funkcija:
•  Trases šķērslis.
Izmēri:
•  Garums: 5500 mm
•  Platums: 200 mm
•  Augstums: 1000 mm
•  Kopējais augstums: 3000 mm
•  Vecuma diapazons: 4+
•  Maks. lietotāju skaits: 1 
•  Maksimālais krišanas augstums 1200 mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	9.
	Trase "Rokturu tilts"
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Cinkoti 50 mm gredzeni.
• Poliamīda 16 mm virve.
• Gredzenveida plastikāta rokturi, diametrs 200 mm.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 4200 mm
• Platums: 250 mm
• Augstums: 800 mm
• Kopējais augstums: 2500 mm
• Vecuma diapazons: 10+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 800 mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	10.
	Trase "Lielais kustīgo galdu un trīsstūru tilts"
	1 gab.
	Izgatavots no:
•     Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Cinkoti 50 mm gredzeni.
• Poliamīda 16 mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
• Trīsstūra un taisnstūra formas elementi, kas izgatavoti no augstspiedienā impregnētiem skujkoku dēļiem. 
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 7400 mm
• Platums: 600 mm
• Augstums: 900 mm
• Kopējais augstums: 3200 mm
• Vecuma diapazons: 6+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 900 mm

Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	11.
	Trase “Virpulis”
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
•Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x900 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 5600 mm
• Platums: 900 mm
• Augstums: 900 mm
• Kopējais augstums: 1800 mm
• Vecuma diapazons: 4+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 1500 mm

Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	12.
	Trase “Vertikālie apaļkoki un rokturi"
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
•  Cinkoti troses žņaugi.
•  Koku aizsargi.
• Poliamīda 16 mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x2400 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 6100 mm
• Platums: 20 mm
• Augstums: 700 mm
• Kopējais augstums: 3000 mm
• Vecuma diapazons: 4+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 900 mm

Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	13.
	Trase “Mazais tiltiņš ar 3D elementiem”
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Poliamīda 12 mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 50x500 mm , kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā, un no dēļiem veidoti 3D telpiski elementi, kas stiprināti balstā uz troses un iekarot 12mm poliamīda virvē.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 7500 mm
• Platums: 600 mm
• Augstums: 750 mm
• Kopējais augstums: 2000 mm
• Vecuma diapazons: 4+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 750 mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	14.
	Trase "L-veida apaļkoku tilts"
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Cinkoti 50mm gredzeni.
• Poliamīda 16mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x900, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 4700 mm
• Platums: 1600 mm
• Augstums: 900 mm
• Kopējais augstums: 3200 mm
• Vecuma diapazons: 6+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 900 mm

Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1 
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	15.
	Trase "Lielais gareno apaļkoku tilts"
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm tērauda trose ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā. 
• Cinkoti 50 mm gredzeni.
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Poliamīda 16 mm virve.
• Augstspiedienā impregnēti skujkoku apaļkoki 75x900 mm, kas ir rūpnieciski virpotie no skujkoku brusām, bez koka centrālās serdes iekļaušanas šķērsgriezumā.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 5700 mm
• Platums: 100 mm
• Augstums: 900 mm
• Kopējais augstums: 3200 mm
• Vecuma diapazons: 6+
• Maks. lietotāju skaits: 1
• Maksimālais krišanas augstums 900 mm
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1
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	16.
	Zipline nobrauciens
	1 gab.
	Izgatavots no:
• Galvanizēta 12 mm pretrotācijas tērauda trose  ar regulējamiem spriegošanas mezgliem, kas nodrošina iespēju trases elementus atkārtoti spriegot un regulēt ekspluatācijas laikā.
• Dubultruļļu trīsis, kas paredzēts nobraucieniem.
• Cinkoti troses žņaugi.
• Koku aizsargi.
• Bremzēšanas mehānisms.
• Poliamīda 20 mm virve ar sēdekli vai ekvivalents risinājums.
Elementa funkcija:
• Trases šķērslis.
Izmēri:
• Garums: 14500 mm
• Platums: 100 mm
• Augstums: 900 mm
• Kopējais augstums: 3200 mm
• Vecuma diapazons: 6+
• Maks. lietotāju skaits: 1 
• Maksimālais krišanas augstums 900 mm
Atbilst standartiem: LVS NE 1176-1 ; LVS NE 15567-1+A1
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	17.
	Elementu komplekts
	1 gab.
	Šūpoļu konstrukcija ar 2 veidu iekārtiem sēdeklīšiem.
1. Parastais šūpoļu sēdeklis, kas veidots no cinkota tērauda un gumijas. Iekārts cinkotā šūpoļu ķēdē, kas pārklāta ar termosašaurinošu cauruli.. Paredzēts lietotājiem vecumā no 1 līdz 3 gadiem.
2. Zīdaiņu šūpuļsēdeklis (šūpuļveida), kas veidots no cinkota tērauda un gumijas. Iekārts cinkotā šūpoļu ķēdē, kas pārklāta ar termosašaurinošu cauruli. Paredzēts lietotājiem vecumā no 1 līdz 3 gadiem.
3. Šūpoļu sēdekļi tiek iekārti un nostiprināti pie tērauda balsta sijas (ja laidums starp kokiem >3m.) vai pie galvanizētas 12mm tērauda troses (ja laidums starp kokiem <3m.). Abu veidu balsta konstrukcijas nostiprināmas pie kokiem izmantojot frikciju starp elementiem, koku aizsargiem un kokiem. Koka mizā aizliegts veidot urbumus un skrūvēt skrūves.
Nerūsējošā tērauda slidkalniņš.
1. Nobrauciena augstums: 1500 mm.
2. Izmēri (G*P*A): 565*2855*2410.
3. Materiāls: Nerūsējošais tērauds AISI-304, 2 mm.
4. Tiek nostiprināts pie platformas.
Platforma ar kāpnēm un margām.
1. UC3 augstspiedienā impregnētām skujkoka  50mm x 100mm un 100mm x 100mm koka brusām, 145mm x 28mm gludiem dēļiem.
2.  Koku aizsargi veidoti no pusapaļiem skujkoku kokmateriāliem.
3. Platformas tiek piestiprinātas pie koka izmantojot frikciju starp koku aizsargiem un koka mizu. Koka mizā aizliegts veidot urbumus un skrūvēt skrūves.
Komplektā ietilpst:
1.  1,50m līdz 1,8m kvadrātveida platforma (izmērs tiek izvēlēts veicot platformas uzstādīšanu).
2. Koku aizsardzības plāksnes.
3. Montāžas skrūves un stiprinājumi. 
4. Kāpnes.
5. Margas, kas uzstādītas pa platformas perimetru.

Zem rotaļu iekārtām tiek ieklāts amortizējošs šķeldas segums. 
Atbilst standartiem: LVS EN 1176-1 ; LVS EN 15567-1+A1 
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	18.
	Piktogrammu plāksnītes
	45 gab.
	Izgatavotas uz alumīnija kompozīta pamatnes.
Informatīvas zīmes (grafisks attēlojums), kas apzīmē platformu un trašu numurus, lietošanas noteikumus un ražotāja informāciju.
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	19.
	Informācijas stends
	1 gab.
	Prasības:
Informācijas stends ar šķēršļu lietošanas noteikumiem sastāv no:
Taisnstūra informācijas stends 600 x 900 mm, stiprināta uz koka rāmja, divām koka kājām. Stends nostiprināts kājas ierokot gruntī.

Pirms informācijas zīmes izgatavošanas, tās makets un informācija, jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
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	20.
	Informatīvās zīmes
	8 gab.
	Prasības:
Informātīvas zīmes (grafisks attēlojums), kas sniedz informāciju par ierobežojumiem vai īpašām prasībām. Zīmes uz alumīnija kompozīta pamatnes, 29x21 cm, stiprinātas pie šķēršļa vai novietotas tam blakus stiprinot gruntī. Grafisko dizainu saskaņot ar Pasūtītāju.
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	21.
	Segums
	400 m2


	Specifikācija:
Drošības seguma ierīkošana no šķeldas, h 30-50 cm zem šķēršļu trases (dažviet uzberot vairāk, lai nodrošinātu attālumu (50 cm) starp segumu un trases elementu), 1,5m līdz 2,0m attālumā no tās un katrā virzienā ap to. Aptuveni 400 m2 platībā.	
	
	

	22.
	Dokumentācija
	1
	Objekta izpildmērījumi.
	
	

	23.
	Pēcuzstādīšanas pārbaude un reģistrācija
	1
	Izpildītājs pirms objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas organizē pēcuzstādīšanas pārbaudi un rotaļu laukuma reģistrāciju saskaņā ar Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumiem Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”.
Pēcuzstādīšanas pārbaudi veic sertificēts 3. līmeņa bērnu laukumu inspektors kā neatkarīga persona, kas nav iesaistīta šķēršļu trases iekārtu/elementu piegādē un laukuma ierīkošanas, apsaimniekošanas vai labošanas darbos. Veiktās pēcuzstādīšanas pārbaudes rezultāti tiek noformēti rakstiskā atzinumā, kas pievienojams pieņemšanas - nodošanas aktam.
Ja procesā tiks norādīts uz neatbilstībām, tās jānovērš izpildītājam.
Līgumā noteikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu pasūtītājs parakstīs pēc pozitīva pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinuma saņemšanas.
	
	





	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	






Iepirkums Nr. MAP 2026/007P
2
Iepirkums Nr. MAP 2026/007P
[bookmark: _Hlk136598315]6. pielikums
Iepirkuma Nr. MAP 2026/007P nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Iepirkuma identifikācijas Nr.: MAP 2026/007P
[bookmark: _Hlk201762131]Iepirkuma nosaukums: Šķēršļu trases izveide Mazsalacā, Valmieras novadā

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu apjoma vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, kā arī katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas summu.

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji (neatkarīgi no veicamā darba daļas apjoma), uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu iepirkuma nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.

	Apakšuzņēmēja nosaukums, 
reģistrācijas Nr.
	Veicamā darba daļa

	
	Darba nosaukums, 
kura vērtība ir vismaz
10 000 euro bez PVN
	Summa euro bez PVN
no darbu apjoma

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam: 
1. Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam (fiziskai un juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi. (Par Latvijā reģistrētu apakšuzņēmēju pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistrā. Par ārvalstī reģistrētu apakšuzņēmēju, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā pasūtītājs var pārliecināties par tā reģistrācijas faktu vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz).
2. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.
3. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei. 


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	




[bookmark: _Hlk136598385]7. pielikums
Iepirkuma Nr. VNP 2026/007P nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA LĪDZVĒRTĪGU PIEREDZI

Iepirkuma identifikācijas Nr.: MAP 2026/007P
Iepirkuma nosaukums: Šķēršļu trases izveide Mazsalacā, Valmieras novadā

Informācija par pretendenta pieredzi ne vairāk kā 3 iepriekšējos gados (t.i., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), kas atbilst iepirkuma nolikuma 6.9.6. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem:
	N.p.k.
	Pasūtītājs, kontaktinformācija
	Piegādātās preces
(veids, īss apraksts)
	Noslēgtā preču piegādes līguma summa 
(EUR bez PVN)
	Preču piegādes laiks
 (norādot gadu un mēnesi)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Apliecinājumam pievienot pretendenta pieredzes, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu, atsauksmi no preču pasūtītāja par preču piegādi ar norādi par preču piegādes atbilstību līdzvērtīgas pieredzes raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 6.9.6. apakšpunktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi.



	Informāciju apliecinu:

	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
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