1.pielikums 
atklāta konkursa, identifikācijas 
Nr. RNP 2026/48, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
atklātam konkursam

“MIKROAUTOBUSU NOMA”
identifikācijas Nr. RNP 2026/48
A. Vispārīgās prasības

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

1.1. Mikroautobusu pilna servisa noma uz 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem no transportlīdzekļa piegādes dienas.

1.2. Nomas ietvaros Pretendents nodrošina transportlīdzekļu pilnu ekspluatāciju, uzturēšanu un nepārtrauktu lietošanas iespēju visā līguma darbības laikā.

1.3.Transportlīdzekļiem jābūt tehniski piemērotiem regulārai ekspluatācijai pašvaldības funkciju nodrošināšanai un jāatbilst visām šajā tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām prasībām.

1.4. Pretendents drīkst piedāvāt papildu aprīkojumu, kas pārsniedz minimālās prasības.
2. Prasības transportlīdzeklim
Iepirkumā piedāvātā mikroautobusa modelim jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām.

B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
 UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
	Nr.p.k.
	Pozīcija
	PRASĪBAS
	pretendenta Piedāvājums
(Pretendents norāda precīzus datus, atbilstoši savam piedāvājumam!)

	1. 
	Mikroautobusa marka, modelis
	Piedāvājumam jāpievieno ražotāja vai izplatītāja buklets, tehnisko datu lapa vai cits ražotāja sagatavots dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa tehniskos parametrus. Ja attiecīgā informācija ir publiski pieejama ražotāja oficiālajā tīmekļvietnē, pretendents norāda attiecīgo avotu.

	

	2. 
	Mikroautobusu skaits
	2.gab.
	

	3. 
	Izlaiduma gads
	Jauns, bez iepriekšējās reģistrācijas un ekspluatācijas.
	

	4. 
	Nobraukums piegādes brīdī (km)
	ne vairāk kā  500
	

	5. 
	Piegādes termiņi
	ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas.
	

	6. 
	Paredzamais nobraukums nomas termiņā (km)
	Prognozētais nobraukto kilometru skaits 48 (četrdesmit astoņi) mēnešu laikā: 90 000 km. Nobraukums tiek uzskaitīts pēc transportlīdzekļa odometra rādījumiem un fiksēts katra mēneša beigās pieņemšanas–nodošanas aktā.
Pretendents finanšu piedāvājumā norāda maksu par katru papildu kilometru virs paredzētā limita.
	

	7. 
	Nomas termiņš
	48 mēneši no transportlīdzekļa piegādes dienas

	

	8. 
	Automobiļa klase saskaņā ar ”Automobiļu klasifikatoru”
	M1 vai M2 kategorija

	

	9. 
	Izmēri
	Transportlīdzekļa kopējais garums ne vairāk kā 6200 mm.
	

	10. 
	Durvju skaits 
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar vismaz vienām sānu durvīm pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, kā arī aizmugurējām durvīm vai bagāžas nodalījuma vāku.
	

	11. 
	Sēdvietu skaits 
	vismaz 8+1 (ieskaitot vadītāju)
	

	12. 
	Funkcionalitāte
	Sēdvietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	

	13. 
	Motora darba tilpums (cm3)
	Vismaz 1900 cm3
	

	14. 
	Dzinēja jauda (kW)
	Vismaz 100 kW

	

	15. 
	Degvielas veids
	Benzīns, dīzeļdegviela vai hibrīddzinējs (HEV vai MHEV).

Uzlādējamie hibrīdautomobiļi (PHEV) un pilnībā elektriskie transportlīdzekļi (BEV) netiek pieļauti, jo Pasūtītāja rīcībā nav attiecīgās uzlādes infrastruktūras un transportlīdzekļi paredzēti intensīvai ekspluatācijai dažādos maršrutos un objektos Ropažu novada administratīvajā teritorijā.
	

	16. 
	Pārnesumu kārbas tips
	Automātiskā
	

	17. 
	Piedziņas veids
	Priekšpiedziņa, aizmugures piedziņa vai pilnpiedziņa.

	

	PAMATA APRĪKOJUMS
	pretendenta Piedāvājums

	18. 
	Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC)
	

	19. 
	Bremžu iekārtas antibloķēšanas sistēma (ABS) 
	

	20. 
	Stūres pastiprinātājs
	

	21. 
	Brīdinājuma sistēma par spiedienu riepās
	

	22. 
	Rūpnīcas audiosistēma ar vadības slēdžiem uz stūres
	

	23. 
	Stūres augstuma un attāluma regulēšanas iespējas
	

	24. 
	Regulējams vadītāja sēdekļa augstums
	

	25. 
	Priekšējie un sānu gaisa drošības spilveni priekšā sēdošajiem, sānu gaisa drošības aizkari
	

	26. 
	Priekšējo sēdekļu apsilde
	

	27. 
	Centrālā atslēga visām durvīm ar tālvadības funkciju 
	

	28. 
	Rūpnīcas imobilaizers
	

	29. 
	Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi
	

	30. 
	Elektriski vadāmi priekšējo durvju sānu logu pacēlēji
	

	31. 
	Oriģinālā ražotāja rūpnīcas mobilā tālruņa brīvroku sistēma
	

	32. 
	Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma 
	

	33. 
	Automātiskā klimata kontroles sistēma
	

	34. 
	USB pieslēgvieta
	

	35. 
	Rūpnīcas signalizācija
	

	36. 
	Riteņu disku izmērs – ne lielāks kā R17.

	

	37. 
	Transportlīdzeklim jānodrošina iespēja demontēt pasažieru salona sēdekļu rindas atbilstoši ražotāja paredzētajam tehniskajam risinājumam
	

	38. 
	Drošības komplekts: aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trijstūris, veste
	

	39. 
	Priekšējo un aizmugurējo riteņu dubļu sargi
	

	40. 
	Aizmugurē jeb salonā atsevišķa apsildes sistēma
	

	TRANSPORTLĪDZEKĻA IETEKMES UZ VIDI RĀDĪTĀJI

	pretendenta Piedāvājums

	41. 
	Iekšdedzes dzinēja vai hibrīddzinēja (HEV, MHEV) transportlīdzeklim jāatbilst vismaz Euro 6 emisiju standartam.
	

	42. 
	Oglekļa dioksīda (CO₂) emisiju apjoms, g/km (WLTP)
	

	43. 
	Kombinētais enerģijas vai degvielas patēriņš saskaņā ar WLTP metodiku
	

	PAPILDPRASĪBAS

	44. 
	Transportlīdzekļu reģistrācija CSDD – Pretendents apņemas veikt transportlīdzekļu reģistrāciju uz sava rēķina un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norāda turētāju Ropažu novada pašvaldība
	

	45. 
	Pretendents nodrošina transportlīdzekļu ekspluatācijas, apkopes un remonta pakalpojumus visā nomas periodā neatkarīgi no ražotāja garantijas termiņa.
	

	46. 
	Nomā iekļautie pakalpojumi:

-
24/7diennakts atbalsts palīdzībai CSN vai automašīna negadījumos;

-
OCTA un KASKO apdrošināšanu sedz Pretendents visā nomas perioda laikā. (KASKO pašrisks ne lielāks par 220 euro);

-
Tehniskā apkope atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām (u.c. remonti, piegādes uz servisiem nodrošina Pretendents (izņemot bojājumus, kas radušies Nomnieka vainas dēļ);

-
Ziemas un vasaras riepu maiņa ,montāža, balansēšana ,remonts, uzglabāšana Satiksmes drošībai atbilstošu riepu komplekti visam nomas periodam;

-
Ikgadējā valsts tehniskā apskate;

-
Dabiski nolietojušos detaļu nomaiņa un citi ar normālu nolietojumu saistīti remonta darbi visam nomas periodam.
	

	47. 
	Pretendents nodrošina:
– reakcijas laiku uz bojājumu: ne vēlāk kā 4 stundas;

– transportlīdzekļa atjaunošanu ekspluatācijā: ne vēlāk kā 48 stundas;

– ja transportlīdzekļa atjaunošana ekspluatācijā noteiktajā termiņā nav iespējama, rezerves transportlīdzeklim ar vismaz 8+1 sēdvietu konfigurāciju jābūt pieejamam ne vēlāk kā 24 stundu laikā neatkarīgi no bojājuma iemesla. Rezerves transportlīdzeklim jābūt ar automātisko pārnesumkārbu, un tas nedrīkst būt zemākā emisiju klasē nekā pamata nomas transportlīdzeklis.

	


Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums.
� Visas tehniskās prasības interpretējamas kā minimālās. Ja tiek minēti konkrēti risinājumi, tie saprotami kā "vai ekvivalents". Prasības formulētas, ievērojot konkurences, samērīguma un nediskriminācijas principus.


� Pretendents emisiju un degvielas/enerģijas patēriņa rādītājus norāda saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja publicētajiem WLTP datiem vai cita līdzvērtīga ražotāja izsniegta dokumenta datiem.





