2.1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
„Automašīnas noma (operatīvais līzings) Mārupes novada pašvaldības administrācijai”
	Nr. p/k
	Jaunai automašīnai izvirzītās minimālās tehniskās prasības

	Automašīnu skaits – 2 gab.

	1. reģistrācija – Jauna 2026. gads

	Kompakta apvidus klases automašīna

	1. Virsbūve:

	1.1.
	Klase – Kompaktā apvidus (Jc) (pēc LPAA klasifikatora)

	1.2.
	Virsbūves veids – Krosovers vai SUV

	1.3.
	Kopējais platums – min 1 855 līdz max 1 900 mm

	1.4.
	Kopējais garums – min 4 600 mm ±10mm līdz max 4 800 mm

	1.5.
	Kopējais augstums – min 1 680 mm  ± 10 mm līdz max 1 800 mm

	1.6.
	Riteņu bāze – min 2 690 mm 

	1.7.
	Bagāžnieka tilpums – min 500 litri

	1.8.
	Durvju skaits – 5

	1.9.
	Sēdvietu skaits – ne mazāk kā 5

	1.10.
	Krāsa virsbūvei – metāliska

	2. Dzinējs:

	2.1.
	Tips – benzīna vai hibrīdzinējs (HEV, MHEV)

	2.2.
	Jauda – ne mazāk par 135 kW

	2.3.
	Benzīna dzinēja tilpums – ne mazāk kā 2200 cm³

	3.
	Pārnesumu kārbas tips – automātiskā

	4.
	Piedziņas veids – priekšējā piedziņa vai pilnpiedziņa

	5.
	Riteņi – uzstādītas vasaras riepas un ziemas riepu komplekts (vidējā klase)

	6. Tehniskais aprīkojums:

	6.1.
	Divas centrālās atslēgas ar pults vadību jeb analoģiska ierīce

	6.2.
	Elektrisks stūres pastiprinātājs

	6.3.
	Multifunkcionāla ādas apdares stūre ar augstuma un dziļuma regulāciju

	6.4.
	Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie logu pacēlāji

	6.5.
	Elektriski regulējami sānskata spoguļi ar apsildi, elektriski pielokami

	6.6.
	Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos

	6.7.
	Regulējams vadītāja sēdekļa augstums, elektriski regulējami

	6.8.
	Transformējami aizmugurējie sēdekļi

	6.9.
	Drošības spilveni vadītājam un pasažieriem

	6.10.
	Bremžu pretbloķēšanās sistēma – ABS

	6.11.
	Vilces kontroles sistēma

	6.12.
	Automašīnas stabilitātes kontroles sistēma (VC) jeb analoģiska sistēma

	6.13.
	LED lukturi priekšā, tuvās un tālās gaismas

	6.14.
	LED dienas gaitas gaismas

	6.15.
	LED lukturi aizmugurē

	6.16.
	Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori

	6.17.
	Jumta reliņi

	6.18.
	Atbilstošs riepu remontkomplekts

	6.19.
	2 vai 3 zonu klimata kontrole

	6.20.
	Audio sistēma- radio/DAB (Bluetooth u.t.t.) ar vismaz sešiem iebūvētiem skaļruņiem

	6.21.
	Signalizācija un salona aizsardzība

	6.22.
	Elektroniska pretaizdzīšanas ierīce

	6.23.
	Bluetooth sistēma telefonam

	6.24.
	Kruīza kontrole adaptīvā

	6.25.
	Aklo zonu monitors

	6.26.
	Vieglmetāla diski R17 vai R18

	6.27.
	Navigācijas dublēšana uz radio sistēmas ekrāna no viedtālruņa (Apple CarPlay / Android Auto vai analogs)

	6.28.
	Salons – tumšs, viegli kopjams

	7. Automašīnas komplektācija:

	7.1.
	Abām sēdekļu rindām gumijas paklājiņu komplekts

	7.2.
	Avārijas apstāšanās zīme

	7.3.
	Ugunsdzēšamais aparāts

	7.4.
	Atstarojošā veste

	7.5.
	Medicīniskā aptieciņa

	7.6.
	Automašīnas un automašīnā uzstādītā papildus aprīkojuma ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā

	2. Citas prasības

	8. Garantijas prasības:

	8.1.
	Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai 120 000 km no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas

	8.2.
	Virsbūves pretkorozijas garantija – ne mazāk kā 6 (seši) gadi no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas

	8.3.
	Ja automašīnas garantijas remonta veikšanai automašīna nav ekspluatējama vairāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas (izņemot apdrošināšanas gadījumus), pretendents nodrošina Pirkuma Līgumā ietvertu līdzvērtīgu automašīnu bez maksas

	9. Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji:

	9.1.
	Vidējais, maksimālais degvielas patēriņš, l/100 km – ne vairāk kā 7,9

	9.2.
	Oglekļa dioksīda (CO₂) emisiju apjoms g/km atbilstoši EURO 6 standartam

	9.3.
	Slāpekļa oksīda (NO) apjoms g/km atbilstoši EURO 6 standartam

	9.4.
	Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms g/km atbilstoši EURO 6 standartam

	10.
	Automašīnai uz piegādes brīdi jābūt reģistrētai VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) uz Pasūtītāja vārda; CSDD izdevumi – pirmreizēja reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, pirmreizējais ceļu nodoklis – iekļauti cenā.

	11.
	Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei uz 23 mēnešiem.

	12.
	OCTA līgumu nodrošina pasūtītājs.

	13.
	KASKO apdrošināšanu nodrošina pasūtītājs 

	14.
	Turpmākās (pēc 23 mēnešu perioda) Līguma izpildes laikā nepieciešamās tehniskās apskates izmaksas un nodokļus sedz pasūtītājs.

	15.
	Automašīnas markas autorizēta izplatītāja tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanas vieta atrodas līdz 20 km no Mārupes novada pašvaldības, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes nov.

	16.
	Līgumā norādīta atpirkuma (atlikusī) vērtība perioda beigās (EUR bez PVN)

	17.
	Līzinga periodā iekļautas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes atbilstoši nobraukumam (visu līguma darbības laiku)


Tehniskas specifikācijas sagatavotājs: Vilnis Lasmanis
Tehniskā specifikācija precizēta 2026. gada 16. jūlijā.

