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1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc63860912][bookmark: _Ref90868378][bookmark: _Toc98233103][bookmark: _Toc59334724]Iepirkuma nosaukums 
2. Tehniskā aprīkojuma iegāde Latgales plānošanas reģionam.
3. Iepirkuma identifikācijas numurs 
LPR 2026/6.
4. Iepirkuma veids 
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
5. Iepirkuma normatīvais regulējums
Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760#position=14303), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums), citi spēkā esošie normatīvie akti.
6. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti
	[bookmark: _Ref57698581]Pasūtītājs, līgumslēdzējpuse:
	Latgales plānošanas reģions

	Reģistrācijas numurs:
	90002181025

	Juridiskā adrese:
	Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, Latvija

	Tālruņa numurs:
	65428111

	Darba laiks:
	Darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:30 līdz 17:30

	Kontaktpersona:
	Juridiskā un lietvedības nodaļas
Informācijas sistēmu administrators Raimonds Orbidāns,
t. 65428111, raimonds.orbidans@lpr.gov.lv 



           Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
6.1. Tehniskā aprīkojuma iegāde Latgales plānošanas reģionam,  saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 5.pielikums).
6.2. Darbu apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajā specifikācijā.
6.3. CPV kodi:
32413100-2, 32420000-3, 30233100-2, 30200000-1, 30213000-5. 
7. Iepirkuma priekšmeta daļas, to apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās
7.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
7.2. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
8. Vispārīgi noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos
Nav attiecināms.
9. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
9.1. Līguma darbības laiks – 10 mēneši  no līguma parakstīšanas dienas. 	Prece tiek piegādāta Pasūtītājam pamatojoties uz Pasūtītāja pasūtījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.
9.2. Līgumu izpildes vieta – Daugavpils, Latvijas Republika.
10. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
10.1. [bookmark: _Toc61422127]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
10.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pasūtītājs steidzamības dēļ ir saīsinājis piedāvājumu iesniegšanas termiņu atklātā konkursā, papildu informāciju pasūtītājs sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
10.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai.  
10.5. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu, faksu vai elektroniski, pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
11.1. Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski[footnoteRef:1].  [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās – 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.] 

11.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
11.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
11.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2026.gada 17. augusta, plkst.10:00.
11.5. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2026.gada 17. augustā, plkst.14:00.
11.6. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi tiešsaistes režīmā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
11.7. Ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
12. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta. 
13. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
13.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
13.1.1. izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
13.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
13.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
13.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
13.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā (tehniskais piedāvājums jebkurā formātā, finanšu piedāvājums word formātā).
13.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
13.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
13.2.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
13.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus.
13.4. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
13.5. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
13.5.1. kvalifikācijas dokumenti saskaņā ar nolikuma 20.punktu;
13.5.2. tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 21.punktu;
13.5.3. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 22.punktu.
13.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
13.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
13.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
13.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 
13.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas
13.11. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
13.12. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā, vai tās pilnvarota persona.
13.13. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
14. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
Nav attiecināms.
15. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam
Nav attiecināms.
16. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam
Nav attiecināms.
17. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude.
17.1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteiktajā kārtībā.
17.2. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi –  https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-655336.
17.3. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.
17.4. Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221. 
17.5. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
17.6. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.

18. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām. 

	Nr.p.k.
	Kvalifikācijas prasība
	Iesniedzamā informācija

	Attiecībā uz pretendentiem

	18.1.
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē arī pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (UR) tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.
Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 
•	kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;
•	kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);
•	komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	18.2.
	Pretendentam jāapliecina savu dalību atklāta konkursā.
	Pretendentam jāiesniedz:
· pieteikums dalībai atklāta konkursā saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.  

	18.3.
	Pretendentam iepriekšējos trīs gados (2023, 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir attiecīga pieredze preču piegādē, t.i. pretendents atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 2 (divus) līgumus ar sekojošiem nosacījumiem:
18.3.1. līguma ietvaros tika veikta datortehnikas, tīkla iekartu utml. piegāde;
18.3.2. līgums uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir izpildīts.
	Pretenentam jāiesniedz: 
· pretendenta pieredzes apraksts saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu;
· atsauksme vai cits pieredzi apliecinošs dokuments.

	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	18.4.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 
	Pretendentam jāiesniedz:
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;
personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	18.5.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 
· pretendenta apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību.



19. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu
	Nr.p.k.
	Tehniskā piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	-
	Pretendents savā piedāvājumā norāda tehniskajā specifikācijā minēto nosacījumu un prasību izpildes tehnisko aprakstu.
	Pretendentam jāiesniedz: 
· tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu. Tehniskajā piedāvājumā norādītajām precēm jāatbilst attiecīgās tehniskās specifikācijas minimālajām tehniskajām prasībām;
· piedāvāto preču ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti un/vai tīmekļvietnes, kas satur informāciju par piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām un zaļajām prasībām.
Mazumtirgotāju interneta veikalu preču kartītes, cenu salīdzināšanas vietnes, forumi, apskati, sludinājumu portāli un citi neoficiāli trešo personu avoti netiek pieņemti.



20. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu
	Nr.p.k.
	Finanšu piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	20.1.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu, kuru norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Kopējo izmaksu summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnā apmērā un pienācīgā kvalitātē piegādātu tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas preces.
	Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

	20.2.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda atsevišķo izmaksu summas euro (EUR), ņemot vērā tehniskajā specifikācijā norādītos preču veidus un apjomus. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
	Pretendentam jāiesniedz tāme saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu. 


                                                                                                          
21. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
21.1. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai piesķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.  
21.2. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajam spējām var apliecināt viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem, vai abi dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
22. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai.
22.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
22.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā
23. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
24.1. Pretendents var izvēlēties iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
24.2. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
24.3. Ja Pretendents, kurš būtu uzaicināms iesniegt sākotnējo piedāvājumu, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma      nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
24.4. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums) pieejama tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda III daļas “Izslēgšanas iemesli” A līdz D punkti, kā arī IV daļas “Atlases kritēriji” A punkts, saskaņā ar nolikuma kvalifikācijas (atlases) prasībām”.
25. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji, piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs– saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru aprēķina saskaņā ar sekojošajiem kritērijiem:
	
Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	Cena
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam ar zemāko piedāvāto kopējo cenu EUR, bez PVN.
Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
	zemākā piedāvātā cena
	 × 90

	pretendenta piedāvātā cena
	



	90

	Eneģijas patēriņš
Papildu punkti var tikt piešķirti, ja pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda ierīču enerģijas patēriņu, saskaņā ar kuru piedāvātais iespējamais uzlabojums rada produkta kopējo ekspluatācijas izmaksu relatīvu samazinājumu, savstarpēji salīdzinot ar iesniegtajiem piedāvājuma modeļiem ar zemāku energoefektivitātes līmeni.
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam, kura piedāvājumā norādīts zemākais enerģijas patēriņš. Citiem pretendentiem punktus piešķir proporcionāli to norādītajam enerģijas patēriņam salīdzinājumā ar zemākajām izmaksām, izmantojot šādu formulu:
	mazākais piedāvātais kopējais gada patēriņš, kWh/gadā
	 × 10

	vērtējamā piedāvājuma kopējais gada patēriņš, kWh/gadā
	



	10




25.1. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu katrā daļā. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.
25.2. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, komisija izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts vērtēšanas kritērijā “Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN”.
25.3. Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
25.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
25.5. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

26. Iepirkuma līgums
26.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 9. pielikumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
26.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
26.3. Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
27. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
27.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.
27.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.
27.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
27.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
27.5. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
27.6. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
27.7. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 
27.8. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
27.9. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
27.10. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
27.11. Citas iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
28. Pretendenta tiesības un pienākumi
28.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
28.2. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
28.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
28.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
28.5. Sniegt patiesu informāciju.
28.6. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
28.7. Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu izvērtēšanai un izvēlei.
28.8. No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
28.9. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
29. Cita informācija
29.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
29.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
29.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
29.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
29.5. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
30. Nolikuma pielikumi 
1.pielikums –Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne), 
2.pielikums -  Pretendenta pieredzes apraksts (veidne),
3.pielikums – Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts,
4. pielikums – Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts,
5.pielikums – Tehniskā specifikācija,
6.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne),
7.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne),
8.pielikums –Tāme,
9.pielikums –Līgums (projekts).
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1.pielikums
[bookmark: _Hlk135992183]nolikumam “Tehniskā aprīkojuma iegāde 
Latgales plānošanas reģionam”,
identifikācijas numurs LPR 2026/6


PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTA KONKURSĀ
(veidne)
	Pretendents
	

	nosaukums:
	___________________________________________

	reģistrācijas Nr.
	___________________________________________

	juridiskā adrese:
	___________________________________________

	pretendenta MVU statuss[footnoteRef:2]: [2:  Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.] 

	___________________________________________

	telefona numurs:
e-pasta adrese:
	___________________________________________
___________________________________________

	
Kontaktpersonas
pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese piedāvājuma vērtēšanas procesā:
	


___________________________________________

	pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese līguma izpildes nodrošināšanā:
	

___________________________________________

	pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība līguma parakstīšanā:
	

__________________________________________




Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:
1. apliecina, ka:
· iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;
· apzinās savas spējas un piedalīsies iepirkumā;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· pakalpojumus sniegs atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2. sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________;

3. sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme[footnoteRef:3] uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:4], kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _____________; [3:  Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.]  [4:  Skatīt – https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.] 

4. sniedz informāciju par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot):  _____________.


2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

































Pielikums Nr.2
nolikumam “Tehniskā aprīkojuma iegāde 
Latgales plānošanas reģionam”,
identifikācijas numurs LPR 2026/6


PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  apraksts
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	
	



Pielikumā: atsauksme vai cits pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments.





2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)








Pielikums Nr.3
nolikumam “Tehniskā aprīkojuma iegāde 
Latgales plānošanas reģionam”,
identifikācijas numurs LPR 2026/6



[bookmark: _Hlk92281108]Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts[footnoteRef:5] [5:  Pretendentam jāizvērtē vai persona, uz kuras iespējām tas balstās, vienlaikus nav apakšuzņēmējs. ] 


Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma 18.4.punkta kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Personu, uz kuru iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 
(piemēram, līguma izpildē pretendents piesaistīs tā speciālistus; pretendents balstās uz tā pieredzi u.tml.)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	











2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)















Pielikums Nr.4
nolikumam “Tehniskā aprīkojuma iegāde 
Latgales plānošanas reģionam”,
identifikācijas numurs LPR 2026/6



1. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts[footnoteRef:6] [6:  Pretendentam jāizvērtē vai apakšuzņēmējs, kuru tas plāno piesaistīt līguma izpildei, vienlaikus nav persona, uz kuras iespējām tas balstās.] 

Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma 18.5.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā pakalpojuma  daļa (10000,00 EUR vai lielāka)[footnoteRef:7] [7:  Pretendents, nododot darbu daļu apakšuzņēmējam, nodod konkrētus darbu veidus (darbu pozīcijas) pilnā apmērā. Gadījumā, ja pretendents balstās uz personas iespējām, tad tā jānorāda arī kā apakšuzņēmējs pat tad, ja tam nododamo veicamo darbu daļa ir līdz 10000,00 EUR.] 


	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, MVU statuss[footnoteRef:8] [8:  Pretendentam jānorāda vai apakšuzņēmēja uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.] 

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Pakalpojuma posma nosaukums
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	



Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)










5.pielikums
“Tehniskā aprīkojuma iegāde 
Latgales plānošanas reģionam”,
nolikumam identifikācijas numurs LPR 2026/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Bezvadu tīkla piekļuves punkts (9 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Atbalstītie standarti:
	Vismaz IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; jāatbalsta vienlaicīga darbība 2.4 GHz un 5 GHz joslā, ar iespēju izveidot atsevišķu viesu bezvadu tīklu.

	Drošība:
	Jāatbalsta vismaz WPA3 vai līdzvērtīgi bezvadu tīkla šifrēšanas mehānismi.

	Barošana:
	Vismaz PoE-in ar IEEE 802.3af un/vai IEEE 802.3at atbalstu un DC ieeja. Barošanas adapteris vai cits ierīces darbināšanai nepieciešamais barošanas risinājums jāiekļauj komplektā. Tam nav obligāti jābūt ražotāja standarta komplektācijā — Pretendents var iekļaut saderīgu barošanas adapteri vai PoE injektoru, piedāvājumā norādot gan piekļuves punkta, gan barošanas risinājuma modeli.

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet ports

	Uzstādīšana:
	Ierīcei jābūt paredzētai montāžai pie griestiem; komplektā jābūt nepieciešamajiem stiprinājumiem montāžai pie piekaramajiem griestiem.

	Pārvaldība:
	Vēlama savietojamība ar pasūtītāja esošo centralizētās bezvadu tīkla pārvaldības risinājumu — MikroTik CAPsMAN — vai jānodrošina līdzvērtīgs centralizētas pārvaldības risinājums bez papildu abonēšanas maksas. Pārvaldībai jābūt iespējamai lokāli, bez obligātas ražotāja mākoņpakalpojuma izmantošanas.

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



2. Tīkla komutators (1 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Portu skaits:
	Vismaz 8 × 10/100/1000 Mbps Ethernet pieslēgvietas ar PoE-out atbalstu bezvadu tīkla piekļuves punktu pieslēgšanai un vismaz 1 papildu 10/100/1000 Mbps Ethernet pieslēgvieta savienošanai ar maršrutētāju.

	PoE atbalsts:
	PoE-out pieslēgvietām jāatbalsta IEEE 802.3af un/vai IEEE 802.3at standarts.

	PoE jauda:
	Kopējam PoE jaudas budžetam jābūt pietiekamam, lai vienlaicīgi nodrošinātu vismaz 8 šīs specifikācijas 1. punktā norādīto bezvadu piekļuves punktu darbību.
Komutatora barošanas bloks/adapteris vai cits ierīces darbināšanai nepieciešamais barošanas risinājums jāiekļauj komplektā. Ja komutatoram PoE budžets ir atkarīgs no izmantotā barošanas bloka/adaptera jaudas, Pretendentam jānodrošina tāds barošanas risinājums, kas ļauj vienlaicīgi nodrošināt vismaz 8 šīs specifikācijas 1. punktā norādīto bezvadu piekļuves punktu darbību.

	Pārvaldība
	Komutatoram jāatbalsta lokāla pārvaldība, IEEE 802.1q VLAN, piekļuves kontrole administrēšanai, konfigurācijas eksportēšana/rezerves kopēšana un diagnostikas rīki. Vēlama savietojamība ar pasūtītāja esošo MikroTik RouterOS infrastruktūru vai līdzvērtīga funkcionalitāte bez papildu licenču vai abonēšanas maksas.

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



3. Tīkla komutators (1 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Tips:
	Pārvaldāms rack-mount tīkla komutators lokālā tīkla pieslēgumu un centrālā tīkla/uplink savienojumu nodrošināšanai.

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 48 × RJ45 Ethernet pieslēgvietas, no kurām katrai jāatbalsta vismaz 10/100/1000 Mbps.

	Augstas caurlaidspējas porti:
	Vēlami vismaz 2 × 40 Gbps QSFP+ vai līdzvērtīgi augstas caurlaidspējas uplink/stacking porti.

	VLAN:
	Jāatbalsta IEEE 802.1Q VLAN, vairāku VLAN konfigurēšana, trunk/access portu režīmi un starpsegmentu datplūsmas nodalīšana.

	Pārvaldība:
	Jānodrošina lokāla pārvaldība, piekļuves kontrole administrēšanai, konfigurācijas eksportēšana/importēšana vai rezerves kopēšana, žurnālu skatīšana un diagnostikas rīki. Pārvaldībai jābūt iespējamai bez obligātas ražotāja mākoņpakalpojuma izmantošanas.

	Tīkla funkcijas:
	Jāatbalsta vismaz STP/RSTP vai līdzvērtīgs cilpu novēršanas mehānisms, link aggregation/LACP, port mirroring, MAC adrešu tabula un QoS vai līdzvērtīga prioritizācijas funkcionalitāte.

	Savietojamība:
	Vēlama savietojamība ar pasūtītāja esošo MikroTik RouterOS/SwOS infrastruktūru vai līdzvērtīga funkcionalitāte bez papildu licenču vai abonēšanas maksas.

	Barošana:
	Ierīcei jābūt aprīkotai ar iebūvētu barošanas risinājumu vai komplektā jāiekļauj nepieciešamie barošanas bloki/adapteri. Vēlama redundanta barošana vai vismaz divas neatkarīgas barošanas ieejas.

	Montāža:
	Ierīcei jābūt paredzētai uzstādīšanai 19” serveru/tīkla skapī; rack-mount stiprinājumiem jābūt komplektā.

	Licences/abonēšana:
	Visiem pamatfunkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem programmatūras moduļiem/licencēm jābūt iekļautiem cenā. Pamatfunkcionalitātei nav pieļaujama obligāta abonēšanas maksa.

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



4. Maršrutētājs (1 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Tips:
	Pārvaldāms tīkla maršrutētājs ar ugunsmūra, NAT, VLAN funkcionalitāti.

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 7 × RJ45 Ethernet pieslēgvietas, no kurām katrai jāatbalsta vismaz 10/100/1000 Mbps.

	PoE-out:
	Jānodrošina vismaz 2 šīs specifikācijas 1. punktā norādīto bezvadu piekļuves punktu barošana ar IEEE 802.3af un/vai IEEE 802.3at PoE-out. PoE-out funkcionalitāte var tikt nodrošināta maršrutētājā vai ar komplektā iekļautu tīkla komutatoru.

	PoE jauda:
	Kopējam PoE jaudas budžetam jābūt pietiekamam, lai vienlaicīgi nodrošinātu vismaz 2 šīs specifikācijas 1. punktā norādīto bezvadu piekļuves punktu darbību.

	Barošana:
	Maršrutētāja, komutatora, ja tāds tiek piedāvāts, un citu ierīču darbināšanai nepieciešamais barošanas bloks/adapteris vai cits barošanas risinājums jāiekļauj komplektā. Ja PoE budžets ir atkarīgs no izmantotā barošanas bloka/adaptera jaudas, Pretendentam jānodrošina tāds barošanas risinājums, kas ļauj vienlaicīgi nodrošināt vismaz 2 šīs specifikācijas 1. punktā norādīto bezvadu piekļuves punktu darbību.

	Maršrutēšana un ugunsmūris:
	Jāatbalsta NAT, ugunsmūra funkcionalitāte ar savienojumu stāvokļa uzskaiti (stateful firewall), port forwarding, DHCP serveris, statiskā maršrutēšana, VLAN un VPN funkcionalitāte drošai attālinātai piekļuvei, t.sk. site-to-site VPN vai līdzvērtīgs risinājums.

	VLAN:
	Jāatbalsta IEEE 802.1Q VLAN, vairāku lokālo tīklu/subnetu izveide un starp-VLAN maršrutēšanas/filtrēšanas iespējas.

	VPN:
	Jāatbalsta vismaz viens no šādiem VPN risinājumiem: IPsec, WireGuard, OpenVPN vai līdzvērtīgs drošs VPN risinājums.

	Pārvaldība:
	Jānodrošina lokāla pārvaldība, piekļuves kontrole administrēšanai, konfigurācijas eksportēšana/rezerves kopēšana, žurnālu skatīšana un diagnostikas rīki. Pārvaldībai jābūt iespējamai bez obligātas ražotāja mākoņpakalpojuma izmantošanas.

	Savietojamība:
	Vēlama savietojamība ar pasūtītāja esošo MikroTik RouterOS infrastruktūru vai līdzvērtīga funkcionalitāte bez papildu licenču vai abonēšanas maksas.

	Veiktspēja:
	Ierīcei jābūt piemērotai vismaz 1 Gbps interneta pieslēguma maršrutēšanai maza biroja slodzē, izmantojot NAT un ugunsmūra pamatnoteikumus.

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



5. Maršrutētājs (1 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Tips:
	Pārvaldāms tīkla maršrutētājs ar ugunsmūra, NAT, VLAN un iebūvēta bezvadu tīkla funkcionalitāti.

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 8 × RJ45 Ethernet pieslēgvietas, no kurām katrai jāatbalsta vismaz 10/100/1000 Mbps

	Atbalstītie standarti:
	Vismaz IEEE 802.11a/b/g/n/ac; jāatbalsta vienlaicīga darbība 2.4 GHz un 5 GHz joslā.

	Bezvadu tīkla funkcijas:
	Jāatbalsta vairāki SSID un iespēja nodalīt viesu bezvadu tīklu no iekšējā tīkla, izmantojot VLAN vai līdzvērtīgu tīkla segmentēšanas mehānismu.

	Maršrutēšana un ugunsmūris:
	Jāatbalsta NAT, ugunsmūra funkcionalitāte ar savienojumu stāvokļa uzskaiti (stateful firewall), port forwarding, DHCP serveris, statiskā maršrutēšana, VLAN un VPN funkcionalitāte drošai attālinātai piekļuvei, t.sk. site-to-site VPN vai līdzvērtīgs risinājums.

	VLAN:
	Jāatbalsta IEEE 802.1Q VLAN, vairāku lokālo tīklu/subnetu izveide un starp-VLAN maršrutēšanas/filtrēšanas iespējas.

	VPN:
	Jāatbalsta vismaz viens no šādiem VPN risinājumiem: IPsec, WireGuard, OpenVPN vai līdzvērtīgs drošs VPN risinājums.

	Pārvaldība:
	Jānodrošina lokāla pārvaldība, piekļuves kontrole administrēšanai, konfigurācijas eksportēšana/rezerves kopēšana, žurnālu skatīšana un diagnostikas rīki. Pārvaldībai jābūt iespējamai bez obligātas ražotāja mākoņpakalpojuma izmantošanas.

	Savietojamība:
	Vēlama savietojamība ar pasūtītāja esošo MikroTik RouterOS infrastruktūru vai līdzvērtīga funkcionalitāte bez papildu licenču vai abonēšanas maksas.

	Veiktspēja:
	Ierīcei jābūt piemērotai vismaz 1 Gbps interneta pieslēguma maršrutēšanai maza biroja slodzē, izmantojot NAT un ugunsmūra pamatnoteikumus.

	Barošana:
	Ierīces darbināšanai nepieciešamais barošanas bloks/adapteris jāiekļauj komplektā.

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



6. Maršrutētājs (1 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Tips:
	Pārvaldāms rack-mount tīkla maršrutētājs esošā centrālā maršrutētāja rezerves/aizvietošanas funkcijas nodrošināšanai.

	Savietojamība ar esošo infrastruktūru:
	Ierīcei jābūt savietojamai ar pasūtītāja esošo MikroTik RouterOS infrastruktūru un jānodrošina iespēja pārnest/atjaunot esošā MikroTik CCR2004-16G-2S+ maršrutētāja konfigurāciju vai nodrošināt līdzvērtīgu konfigurācijas migrāciju bez funkcionalitātes zuduma.

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 16 × 1G Ethernet pieslēgvietas, no kurām vismaz 8 × RJ45; ja pārējās pieslēgvietas nav RJ45, piedāvājumā jāiekļauj nepieciešamie saderīgie RJ45 moduļi/adapteri vai jānodrošina līdzvērtīga pieslēgšanas iespēja.

	Veiktspējas klase:
	Ierīcei jābūt piemērotai centrālā biroja vai vairāku lokālo tīklu maršrutēšanai, izmantojot NAT, ugunsmūra noteikumus, VLAN un VPN funkcionalitāti.

	Procesors un atmiņa:
	Vismaz 4 kodolu 64 bitu procesors un vismaz 4 GB RAM.

	Maršrutēšana un ugunsmūris:
	Jāatbalsta NAT, ugunsmūra funkcionalitāte ar savienojumu stāvokļa uzskaiti, port forwarding, DHCP serveris, statiskā maršrutēšana, dinamiskā maršrutēšana vai līdzvērtīga funkcionalitāte, kā arī piekļuves kontroles noteikumi.

	VLAN:
	Jāatbalsta IEEE 802.1Q VLAN, vairāku lokālo tīklu/subnetu izveide un starp-VLAN maršrutēšanas/filtrēšanas iespējas.

	VPN:
	Jāatbalsta IPsec, WireGuard, OpenVPN vai līdzvērtīgs drošs VPN risinājums, tostarp site-to-site VPN scenārijiem.

	Pārvaldība:
	Jānodrošina lokāla pārvaldība, piekļuves kontrole administrēšanai, konfigurācijas eksportēšana/importēšana vai rezerves kopēšana, žurnālu skatīšana un diagnostikas rīki. Pārvaldībai jābūt iespējamai bez obligātas ražotāja mākoņpakalpojuma izmantošanas.

	Konsoles pieslēgums:
	Vēlams RJ45 serial console vai līdzvērtīgs lokālas avārijas administrēšanas interfeiss.

	Barošana:
	Ierīcei jābūt aprīkotai ar iebūvētu barošanas risinājumu vai komplektā jāiekļauj nepieciešamie barošanas bloki/adapteri. Vēlama redundanta barošana vai vismaz divas neatkarīgas barošanas ieejas.

	Montāža:
	Ierīcei jābūt paredzētai uzstādīšanai 19” serveru/tīkla skapī; rack-mount stiprinājumiem jābūt komplektā.

	Darbība:
	Ierīcei jābūt paredzētai nepārtrauktai 24/7 darbībai.

	Licences/abonēšana:
	Visiem pamatfunkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem programmatūras moduļiem/licencēm jābūt iekļautiem cenā. Pamatfunkcionalitātei nav pieļaujama obligāta abonēšanas maksa.

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



7. SSD disks (3 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Apjoms:
	Vismaz 480GB

	Tips: 
	NVME M.2 SSD, PCIe 3.0 x4 vai ātrāks

	NAND tips:
	TLC vai izturīgāks; QLC nav pieļaujams

	Random Read IOPS:
	Vismaz 500 000

	Random Write IOPS:
	Vismaz 100 000

	Izturība:
	Vismaz 500TB TBW

	Datu aizsardzība:
	Vēlama power-loss protection vai līdzvērtīgs datu integritātes aizsardzības mehānisms

	Darbības režīms:
	Paredzēts 24/7 darbībai servera vai datu centra slodzē

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi vai līdz TBW limita sasniegšanai



8. HDD disks (4 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Pieslēguma tips:
	SATA III / SATA 6 Gbit/s

	Apjoms:
	Vismaz 14TB

	Darbības režīms:
	Paredzēts 24/7 darbībai servera vai datu centra slodzē

	Pielietojums:
	Servera, NAS enterprise vai datu centra klases HDD, piemēram, WD Ultrastar DC sērija, Toshiba MG sērija vai ekvivalents

	Ieraksta tehnoloģija:
	CMR; SMR nav pieļaujams

	Apgriezieni:
	7200rpm

	Buferis:
	Vismaz 512MB

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



9. Webkamera (3 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Izšķirtspēja:
	Vismaz 3840 x 2160

	Kadru ātrums:
	Vismaz 30 fps pie 3840 × 2160 izšķirtspējas

	Pieslēgums:
	USB-A vai USB-C

	Funkcijas:
	Autofokuss; iebūvēts mikrofons; automātiska vai manuāla ekspozīcijas/baltā balansa korekcija

	Privātums:
	Vēlama fiziska kameras aizsegšanas iespēja — privacy shutter, privacy cover vai līdzvērtīgs risinājums

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



10. Datorpele (3 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Tips:
	Lāzera vai optiskā pele

	Pogu skaits:
	Vismaz 7

	Ritenis:
	Pārslēdzams ritenis ar diviem režīmiem — brīvās inerces ritināšana un pakāpeniska/klikšķu ritināšana.

	Pieslēgums:
	USB-A vai USB-C vadu pieslēgums; pieļaujama arī pele ar papildu bezvadu režīmiem, ja tā pilnvērtīgi darbojas vadu USB režīmā.

	Papildu prasības:
	Birojam piemērots izskats, bez izteikta LED apgaismojuma vai dekoratīviem zīmējumiem

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



11. Klaviatūra (3 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Izkārtojums:
	Full size ar ciparu bloku

	Pieslēgums:
	USB-A vai USB-C vadu pieslēgums; pieļaujama arī klaviatūra ar papildu bezvadu režīmiem, ja tā pilnvērtīgi darbojas vadu USB režīmā.

	Taustiņu tips:
	Membrānas, šķērveida/slim vai līdzvērtīga zema trokšņa biroja tipa taustiņu mehānika; mehāniskie slēdži nav obligāti

	Taustiņu resurss:
	Ražotāja norādīts taustiņu darbības resurss vismaz 5 miljoni nospiedienu vai līdzvērtīga izturības klase

	Stabilitāte:
	Klaviatūrai jābūt stabilai lietošanas laikā, ar pretslīdes kājiņām

	Papildu prasības:
	Birojam piemērots izskats, bez izteikta LED/RGB apgaismojuma vai dekoratīviem zīmējumiem

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



12. Portatīvais dators (1 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Ekrāns:
	Vismaz 15”, 2880x1800

	Svars:
	Līdz 1,5kg

	Procesora veiktspēja:
	Vismaz 22 000 cpubenchmark.net testā

	Operatīvā atmiņa:
	Vismaz 32GB DDR5/LPDDR5X 

	SSD disks:
	Vismaz 1TB 

	Operētājsistēma:
	Windows 11 Pro vai ekvivalents. Pieļaujams piedāvāt ierīci ar Windows 11 Home licenci, ja Pretendents komplektā nodrošina legālu Windows 11 Pro jauninājuma licenci un tās izmantošanai nepieciešamo informāciju. Visiem operētājsistēmas licencēšanas izdevumiem jābūt iekļautiem piedāvājuma cenā.

	Lietojumprogrammas:
	Microsoft Office 2024 H&B vai ekvivalents

	Papildu prasības:
	Komplektā iekļauts barošanas adapteris; iebūvēta tīmekļa kamera un mikrofons

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



13. Serveris (1 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Iekārtas tips:
	Stacionārs serveris vai darbstacijas tipa serveris, paredzēts 24/7 darbībai rezerves kopiju glabāšanas vajadzībām. Iekārtai jābūt piegādātai kā pilnībā samontētai un pārbaudītai sistēmai.

	Procesors:
	Veiktspēja vismaz 22 000 cpubenchmark.net testā. Procesoram jāatbalsta aparatūras virtualizācija un ECC atmiņas izmantošana.

	Operatīvā atmiņa:
	Ne mazāk kā 64 GB DDR4 ECC UDIMM operatīvā atmiņa. Atmiņai jābūt nereģistrētai / unbuffered. RDIMM, LRDIMM vai cita ar piedāvāto sistēmplati nesavietojama serveru atmiņa nav pieļaujama. ECC funkcionalitātei jābūt atbalstītai ar procesora, sistēmplates un atmiņas moduļu kombināciju.

	Sistēmplate:
	Sistēmplatei jābūt savietojamai ar piedāvāto procesoru, ECC UDIMM atmiņu un visām pārējām piedāvātajām komponentēm. Jānodrošina pietiekams PCIe slotu skaits datu glabāšanas kontroliera pieslēgšanai.

	Sistēmas datu nesēji:
	2x 1TB NVMe SSD datu nesēji, kas atbilstu arī šīs specifikācijas 7.punktā prasītajiem.

	Rezerves kopiju datu nesēji:
	4x 20TB HDD, kas atbilstu arī šīs specifikācijas 8. punkta prasībām

	Datu glabāšanas kontrolieris:
	Jānodrošina atsevišķs SAS/SATA HBA kontrolieris ar vismaz 8 iekšējo disku atbalstu. Kontrolierim jādarbojas HBA/IT/JBOD režīmā un jānodrošina tieša fizisko disku nodošana operētājsistēmai. Tikai aparatūras RAID režīmā strādājoši kontrolieri nav pieļaujami.
Visiem HDD datu nesējiem operētājsistēmā jābūt redzamiem kā atsevišķiem fiziskiem diskiem. Nedrīkst būt izmantota aparatūras RAID konfigurācija, kas slēpj fiziskos diskus no operētājsistēmas.

	Korpuss:
	Korpusam jābūt piemērotam vismaz 6 × 3.5" HDD uzstādīšanai ar aktīvu gaisa plūsmu pāri HDD zonai. Jānodrošina iespēja uzstādīt arī sistēmas SSD/NVMe datu nesējus un paplašināšanas kartes.

	Dzesēšana:
	Jānodrošina procesora un korpusa dzesēšana, kas piemērota ilgstošai 24/7 darbībai. HDD zonai jābūt aktīvi dzesētai. Dzesēšanas risinājumam jānodrošina stabila sistēmas darbība ilgstošas disku noslodzes laikā.

	Barošanas bloks:
	Ne mazāk kā 700 W barošanas bloks ar 80 PLUS Titanium efektivitātes sertifikāciju vai līdzvērtīgu. Barošanas blokam jānodrošina pietiekama jaudas rezerve visām uzstādītajām komponentēm un nākotnes paplašināšanai līdz vismaz 6 × 3.5" HDD. Jāizmanto atbilstoši oriģinālie vai ražotāja paredzētie barošanas kabeļi. Zemas kvalitātes pārejas, tai skaitā Molex-to-SATA tipa adapteri, nav pieļaujami.

	Tīkla pieslēgums:
	Vismaz 1 × Gigabit Ethernet tīkla pieslēgums. Ja tiek piedāvāts 2.5GbE vai 10GbE pieslēgums, tam jābūt pilnībā funkcionālam Linux/Debian vidē bez nestabiliem vai eksperimentāliem draiveriem.

	Saderība ar Linux:
	Visām būtiskajām komponentēm — sistēmplatei, tīkla kartei, HBA kontrolierim, SSD un HDD datu nesējiem — jābūt savietojamām ar Debian/Linux un Proxmox Backup Server vai līdzvērtīgu Linux bāzētu rezerves kopiju sistēmu.

	Diagnostika:
	Jānodrošina iespēja nolasīt SMART datus visiem uzstādītajiem HDD un SSD datu nesējiem. HBA vai cita kontroliera konfigurācija nedrīkst liegt SMART datu nolasīšanu.

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža

	Papildus prasības:
	Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka piedāvātā iekārta ir pilnībā nokomplektēta, savstarpēji savietojama un piemērota Proxmox Backup Server vai līdzvērtīgas Debian/Linux bāzētas rezerves kopiju sistēmas darbībai. Visas sistēmas darbībai nepieciešamās komponentes, kabeļi, stiprinājumi, adapteri, ventilatori, disku montāžas elementi un cita nepieciešamā komplektācija ir iekļauta piedāvājuma cenā.



14. Nepārtrauktās barošanas bloks (1 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Izejas jauda:
	Vismaz 1500 VA / 700 W

	Izejas forma:
	Vēlama tīra sinusoidāla izejas sprieguma forma; pieļaujams līdzvērtīgs risinājums, kas piemērots serveru barošanas blokiem ar aktīvo PFC

	Baterija:
	Nomaināma baterija vai bateriju bloks

	Komplektā:
	Barošanas vads un datu kabelis pieslēgšanai serverim, ja tas nepieciešams UPS pārvaldībai

	Pārvaldība:
	USB vai līdzvērtīga pieslēgvieta UPS stāvokļa uzraudzībai un korektai servera izslēgšanai

	Aizsardzība:
	Jānodrošina aizsardzība pret sprieguma svārstībām, pārspriegumu un īslaicīgiem elektroapgādes pārtraukumiem

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža



15. Infostends (1 gab.)
	Prasība
	Rādītājs

	Tips:
	Brīvstāvošs interaktīvs skārienjūtīgs informācijas terminālis ar integrētu datoru un statīvu, paredzēts publiskai lietošanai muzeja vai līdzīgā apmeklētāju vidē.
Iekārtai nav obligāti jābūt ražotāja rūpnieciski komplektētam terminālim. Pretendents drīkst piedāvāt funkcionāli līdzvērtīgu komplektu, kas sastāv no specializēta skārienjūtīga ekrāna, individuāli izgatavota vai pielāgota statīva, un tajā integrēta datora. Šādā gadījumā Pretendentam jānodrošina pilnībā nokomplektēts, savstarpēji saderīgs, stabils un publiskai lietošanai piemērots risinājums, kas atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām.

[image: ]
NB: attēlam ir demonstratīvs raksturs, ierīcei nav jāizskatās tieši tā

	Ekrāna izmērs:
	Vismaz 43”

	Ekrāna izšķirtspēja:
	Vismaz 3840 × 2160

	Skārienjutība:
	Kapacitatīvs vai līdzvērtīgs multi-touch skārienekrāns; jāatbalsta vismaz 10 vienlaicīgi pieskārieni.

	Ekrāna aizsardzība:
	Rūdīts aizsargstikls vai līdzvērtīgs izturīgs aizsardzības risinājums, piemērots publiskai lietošanai; stikla biezums vismaz 3 mm.

	Ekrāna spilgtums:
	Vismaz 400 cd/m².

	Skata leņķis:
	Vismaz 170° horizontāli un vertikāli vai līdzvērtīgs plaša skata leņķa panelis.

	Korpuss/statīvs:
	Stabila brīvstāvoša konstrukcija ar metāla vai līdzvērtīgi izturīgu korpusu/statīvu; paredzēta lietošanai publiski pieejamās telpās.

	Kabeļu aizsardzība:
	Korpusam/statīvam jānodrošina kabeļu paslēpšana un jāierobežo apmeklētāju piekļuve barošanas, tīkla un perifērijas pieslēgvietām.

	Servisa piekļuve:
	Vēlams slēdzams servisa nodalījums datora, barošanas un pieslēgvietu apkopei.

	Ekrāna novietojums:
	Slīps vai ergonomiski novietots ekrāns ērtai lietošanai stāvus; konstrukcijai jānodrošina stabilitāte lietošanas laikā.

	Procesors:
	Vismaz Intel Core i5 12. paaudzes / AMD Ryzen 5 5000 sērijas vai jaunāks, vai līdzvērtīgas veiktspējas procesors.

	Operatīvā atmiņa:
	Vismaz 16 GB.

	Datu nesējs:
	Vismaz 512 GB SSD.

	Grafika:
	Integrēta vai diskrēta grafika, pietiekama 4K interaktīvas kartes, tīmekļa lietotnes, HTML5/JavaScript/WebGL un multimediju satura attēlošanai bez būtiskas aiztures.

	Tīkls:
	Gigabit Ethernet un Wi-Fi 5 vai jaunāks.

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 2 × USB pieslēgvietas apkopei/perifērijai; vēlams HDMI/DisplayPort vai līdzvērtīga video pieslēgvieta apkopei.

	Audio:
	Iebūvēti skaļruņi vai iespēja pieslēgt ārēju audio risinājumu.

	Operētājsistēma:
	Windows 11 Pro, Windows 11 IoT, Linux vai līdzvērtīga operētājsistēma, kas nodrošina kioska režīma darbību.

	Kioska režīms:
	Jānodrošina iespēja palaist interaktīvo karti pilnekrāna kioska režīmā, ierobežojot apmeklētāju piekļuvi operētājsistēmas darbvirsmai, iestatījumiem, failu sistēmai un citām lietotnēm.
Terminālim jāspēj attēlot Pasūtītāja norādītu tīmekļa vietni vai lokāli izvietotu tīmekļa lietotni pilnekrāna režīmā bez lietotāja piekļuves pārlūka adreses joslai un operētājsistēmas funkcijām.

	Automātiska palaišana:
	Pēc ieslēgšanas vai restartēšanas terminālim jāspēj automātiski palaist paredzēto interaktīvo karti vai tīmekļa lietotni.

	Programmatūras saderība:
	Jānodrošina saderība ar tīmekļa pārlūku balstītām interaktīvām lietotnēm, tostarp HTML5, JavaScript un WebGL vai līdzvērtīgām tehnoloģijām.

	Pārvaldība:
	Jānodrošina iespēja lokāli administrēt ierīci, mainīt tīkla iestatījumus, atjaunināt saturu/programmatūru un veikt diagnostiku.

	Barošana:
	komplektā jāiekļauj visi ierīces darbināšanai nepieciešamie barošanas vadi/adapteri.

	Darbības režīms:
	Paredzēts ilgstošai ikdienas darbībai publiski pieejamā telpā; vēlams 24/7 darbības režīms.

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi.

	Uzstādīšana:
	Cenā jāiekļauj termināļa piegāde, montāža/salikšana, sākotnējā pārbaude un pieslēgšana Pasūtītāja norādītajā telpā.


Papildus prasības:
	Prasība
	Pretendenta apliecinājums atbilstībai
(jāraksta APLIECINĀM)

	REZERVES DAĻU NEPĀRTRAUKTA PIEEJAMĪBA

Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	GARANTIJA UN KALPOŠANAS ILGUMS

Pretendents nodrošina vismaz trīs gadu garantiju ierīcēm, kas ir spēkā no produkta piegādes brīža. Šī garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu ar produkta aizvešanas un atvešanas vai remonta uz vietas iespēju.

Garantija nodrošina to, ka produkti atbilst līguma specifikācijām, nenosakot papildu maksu par to remontu, ja ir ievēroti ekspluatācijas un garantijas noteikumi. Tā attiecas uz akumulatora bojājumiem (pie bojājumiem pieskaita neuzlādēšanos, kā arī nespēju noteikt akumulatora pieslēgumu. Akumulatora ietilpības pakāpenisku samazināšanos lietošanas gaitā neuzskata par bojājumu.)
	

	NOLIETOTĀS DATORTEHNIKAS DROŠA UTILIZĀCIJA

IT tehnikas piegādātājam pēc attiecīgās iekārtas kalpošanas laika beigām ir pienākums nodrošināt bezmaksas tehnikas pieņemšanu un utilizācijas servisu. Pasūtītājs izdzēš datus un nogādā Piegādātājam iekārtu, savukārt piegādātājs to bezmaksas pieņem un nodod utilizēšanai elektronisko atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
	




Tehniskās specifikācijas sagatavotāji:
R.Orbidāns, S.Teivāne
01.07.2026.
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6.pielikums
nolikumam “Tehniskā aprīkojuma iegāde 
Latgales plānošanas reģionam”,
identifikācijas numurs LPR 2026/6
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(veidne)
Pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), piedāvā veikt iepirkuma “Tehniskā aprīkojuma iegāde Latgales plānošanas reģionam”, identifikācijas Nr.LPR 2026/6, piegādāt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu preci, sniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu.
	Prasības nosaukums
	Pasūtītāja prasības
(obligāti noteiktās minimālās prasības)
	Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

	Prece
	Iekārtu barošanas spriegums – 220-240V, 50 Hz.
	

	
	Iekārtas ir kvalitatīvas, bez bojājumiem, pilnībā funkcionējošas un piegādātas ražotāja noteiktajā komplektācijā; Visas Preču detaļas un izejmateriāli ir ražotāja komplektētas un sertificētas un nav papildinātas/aizvietotas ar citu ražotāju detaļām vai izejmateriāliem.
	

	
	Iekārtās nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas detaļas.
	

	
	Iekārtas nav atradušās lietošanā vai demonstrācijā.
	

	
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā.
	

	
	Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām.
	

	
	Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām.
	

	TEHNISKĀS PRASĪBAS

	1.	Bezvadu tīkla piekļuves punkts (9 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Atbalstītie standarti:
	Vismaz IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; jāatbalsta vienlaicīga darbība 2.4 GHz un 5 GHz joslā, ar iespēju izveidot atsevišķu viesu bezvadu tīklu.
	

	Drošība:
	Jāatbalsta vismaz WPA3 vai līdzvērtīgi bezvadu tīkla šifrēšanas mehānismi.
	

	Barošana:
	Vismaz PoE-in ar IEEE 802.3af un/vai IEEE 802.3at atbalstu un DC ieeja. Barošanas adapteris vai cits ierīces darbināšanai nepieciešamais barošanas risinājums jāiekļauj komplektā. Tam nav obligāti jābūt ražotāja standarta komplektācijā — Pretendents var iekļaut saderīgu barošanas adapteri vai PoE injektoru, piedāvājumā norādot gan piekļuves punkta, gan barošanas risinājuma modeli.
	

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet ports
	

	Uzstādīšana:
	Ierīcei jābūt paredzētai montāžai pie griestiem; komplektā jābūt nepieciešamajiem stiprinājumiem montāžai pie piekaramajiem griestiem.
	

	Pārvaldība:
	Vēlama savietojamība ar pasūtītāja esošo centralizētās bezvadu tīkla pārvaldības risinājumu — MikroTik CAPsMAN — vai jānodrošina līdzvērtīgs centralizētas pārvaldības risinājums bez papildu abonēšanas maksas. Pārvaldībai jābūt iespējamai lokāli, bez obligātas ražotāja mākoņpakalpojuma izmantošanas.
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	2.	Tīkla komutators (1 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Portu skaits:
	Vismaz 8 × 10/100/1000 Mbps Ethernet pieslēgvietas ar PoE-out atbalstu bezvadu tīkla piekļuves punktu pieslēgšanai un vismaz 1 papildu 10/100/1000 Mbps Ethernet pieslēgvieta savienošanai ar maršrutētāju.
	

	PoE atbalsts:
	PoE-out pieslēgvietām jāatbalsta IEEE 802.3af un/vai IEEE 802.3at standarts.
	

	PoE jauda:
	Kopējam PoE jaudas budžetam jābūt pietiekamam, lai vienlaicīgi nodrošinātu vismaz 8 šīs specifikācijas 1. punktā norādīto bezvadu piekļuves punktu darbību.
Komutatora barošanas bloks/adapteris vai cits ierīces darbināšanai nepieciešamais barošanas risinājums jāiekļauj komplektā. Ja komutatoram PoE budžets ir atkarīgs no izmantotā barošanas bloka/adaptera jaudas, Pretendentam jānodrošina tāds barošanas risinājums, kas ļauj vienlaicīgi nodrošināt vismaz 8 šīs specifikācijas 1. punktā norādīto bezvadu piekļuves punktu darbību.
	

	Pārvaldība
	Komutatoram jāatbalsta lokāla pārvaldība, IEEE 802.1q VLAN, piekļuves kontrole administrēšanai, konfigurācijas eksportēšana/rezerves kopēšana un diagnostikas rīki. Vēlama savietojamība ar pasūtītāja esošo MikroTik RouterOS infrastruktūru vai līdzvērtīga funkcionalitāte bez papildu licenču vai abonēšanas maksas.
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	3.	Tīkla komutators (1 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Tips:
	Pārvaldāms rack-mount tīkla komutators lokālā tīkla pieslēgumu un centrālā tīkla/uplink savienojumu nodrošināšanai.
	

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 48 × RJ45 Ethernet pieslēgvietas, no kurām katrai jāatbalsta vismaz 10/100/1000 Mbps.
	

	Augstas caurlaidspējas porti:
	Vēlami vismaz 2 × 40 Gbps QSFP+ vai līdzvērtīgi augstas caurlaidspējas uplink/stacking porti.
	

	VLAN:
	Jāatbalsta IEEE 802.1Q VLAN, vairāku VLAN konfigurēšana, trunk/access portu režīmi un starpsegmentu datplūsmas nodalīšana.
	

	Pārvaldība:
	Jānodrošina lokāla pārvaldība, piekļuves kontrole administrēšanai, konfigurācijas eksportēšana/importēšana vai rezerves kopēšana, žurnālu skatīšana un diagnostikas rīki. Pārvaldībai jābūt iespējamai bez obligātas ražotāja mākoņpakalpojuma izmantošanas.
	

	Tīkla funkcijas:
	Jāatbalsta vismaz STP/RSTP vai līdzvērtīgs cilpu novēršanas mehānisms, link aggregation/LACP, port mirroring, MAC adrešu tabula un QoS vai līdzvērtīga prioritizācijas funkcionalitāte.
	

	Savietojamība:
	Vēlama savietojamība ar pasūtītāja esošo MikroTik RouterOS/SwOS infrastruktūru vai līdzvērtīga funkcionalitāte bez papildu licenču vai abonēšanas maksas.
	

	Barošana:
	Ierīcei jābūt aprīkotai ar iebūvētu barošanas risinājumu vai komplektā jāiekļauj nepieciešamie barošanas bloki/adapteri. Vēlama redundanta barošana vai vismaz divas neatkarīgas barošanas ieejas.
	

	Montāža:
	Ierīcei jābūt paredzētai uzstādīšanai 19” serveru/tīkla skapī; rack-mount stiprinājumiem jābūt komplektā.
	

	Licences/abonēšana:
	Visiem pamatfunkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem programmatūras moduļiem/licencēm jābūt iekļautiem cenā. Pamatfunkcionalitātei nav pieļaujama obligāta abonēšanas maksa.
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	4.	Maršrutētājs (1 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Tips:
	Pārvaldāms tīkla maršrutētājs ar ugunsmūra, NAT, VLAN funkcionalitāti.
	

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 7 × RJ45 Ethernet pieslēgvietas, no kurām katrai jāatbalsta vismaz 10/100/1000 Mbps.
	

	PoE-out:
	Jānodrošina vismaz 2 šīs specifikācijas 1. punktā norādīto bezvadu piekļuves punktu barošana ar IEEE 802.3af un/vai IEEE 802.3at PoE-out. PoE-out funkcionalitāte var tikt nodrošināta maršrutētājā vai ar komplektā iekļautu tīkla komutatoru.
	

	PoE jauda:
	Kopējam PoE jaudas budžetam jābūt pietiekamam, lai vienlaicīgi nodrošinātu vismaz 2 šīs specifikācijas 1. punktā norādīto bezvadu piekļuves punktu darbību.
	

	Barošana:
	Maršrutētāja, komutatora, ja tāds tiek piedāvāts, un citu ierīču darbināšanai nepieciešamais barošanas bloks/adapteris vai cits barošanas risinājums jāiekļauj komplektā. Ja PoE budžets ir atkarīgs no izmantotā barošanas bloka/adaptera jaudas, Pretendentam jānodrošina tāds barošanas risinājums, kas ļauj vienlaicīgi nodrošināt vismaz 2 šīs specifikācijas 1. punktā norādīto bezvadu piekļuves punktu darbību.
	

	Maršrutēšana un ugunsmūris:
	Jāatbalsta NAT, ugunsmūra funkcionalitāte ar savienojumu stāvokļa uzskaiti (stateful firewall), port forwarding, DHCP serveris, statiskā maršrutēšana, VLAN un VPN funkcionalitāte drošai attālinātai piekļuvei, t.sk. site-to-site VPN vai līdzvērtīgs risinājums.
	

	VLAN:
	Jāatbalsta IEEE 802.1Q VLAN, vairāku lokālo tīklu/subnetu izveide un starp-VLAN maršrutēšanas/filtrēšanas iespējas.
	

	VPN:
	Jāatbalsta vismaz viens no šādiem VPN risinājumiem: IPsec, WireGuard, OpenVPN vai līdzvērtīgs drošs VPN risinājums.
	

	Pārvaldība:
	Jānodrošina lokāla pārvaldība, piekļuves kontrole administrēšanai, konfigurācijas eksportēšana/rezerves kopēšana, žurnālu skatīšana un diagnostikas rīki. Pārvaldībai jābūt iespējamai bez obligātas ražotāja mākoņpakalpojuma izmantošanas.
	

	Savietojamība:
	Vēlama savietojamība ar pasūtītāja esošo MikroTik RouterOS infrastruktūru vai līdzvērtīga funkcionalitāte bez papildu licenču vai abonēšanas maksas.
	

	Veiktspēja:
	Ierīcei jābūt piemērotai vismaz 1 Gbps interneta pieslēguma maršrutēšanai maza biroja slodzē, izmantojot NAT un ugunsmūra pamatnoteikumus.
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	5.	Maršrutētājs (1 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Tips:
	Pārvaldāms tīkla maršrutētājs ar ugunsmūra, NAT, VLAN un iebūvēta bezvadu tīkla funkcionalitāti.
	

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 8 × RJ45 Ethernet pieslēgvietas, no kurām katrai jāatbalsta vismaz 10/100/1000 Mbps
	

	Atbalstītie standarti:
	Vismaz IEEE 802.11a/b/g/n/ac; jāatbalsta vienlaicīga darbība 2.4 GHz un 5 GHz joslā.
	

	Bezvadu tīkla funkcijas:
	Jāatbalsta vairāki SSID un iespēja nodalīt viesu bezvadu tīklu no iekšējā tīkla, izmantojot VLAN vai līdzvērtīgu tīkla segmentēšanas mehānismu.
	

	Maršrutēšana un ugunsmūris:
	Jāatbalsta NAT, ugunsmūra funkcionalitāte ar savienojumu stāvokļa uzskaiti (stateful firewall), port forwarding, DHCP serveris, statiskā maršrutēšana, VLAN un VPN funkcionalitāte drošai attālinātai piekļuvei, t.sk. site-to-site VPN vai līdzvērtīgs risinājums.
	

	VLAN:
	Jāatbalsta IEEE 802.1Q VLAN, vairāku lokālo tīklu/subnetu izveide un starp-VLAN maršrutēšanas/filtrēšanas iespējas.
	

	VPN:
	Jāatbalsta vismaz viens no šādiem VPN risinājumiem: IPsec, WireGuard, OpenVPN vai līdzvērtīgs drošs VPN risinājums.
	

	Pārvaldība:
	Jānodrošina lokāla pārvaldība, piekļuves kontrole administrēšanai, konfigurācijas eksportēšana/rezerves kopēšana, žurnālu skatīšana un diagnostikas rīki. Pārvaldībai jābūt iespējamai bez obligātas ražotāja mākoņpakalpojuma izmantošanas.
	

	Savietojamība:
	Vēlama savietojamība ar pasūtītāja esošo MikroTik RouterOS infrastruktūru vai līdzvērtīga funkcionalitāte bez papildu licenču vai abonēšanas maksas.
	

	Veiktspēja:
	Ierīcei jābūt piemērotai vismaz 1 Gbps interneta pieslēguma maršrutēšanai maza biroja slodzē, izmantojot NAT un ugunsmūra pamatnoteikumus.
	

	Barošana:
	Ierīces darbināšanai nepieciešamais barošanas bloks/adapteris jāiekļauj komplektā.
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	6.	Maršrutētājs (1 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Tips:
	Pārvaldāms rack-mount tīkla maršrutētājs esošā centrālā maršrutētāja rezerves/aizvietošanas funkcijas nodrošināšanai.
	

	Savietojamība ar esošo infrastruktūru:
	Ierīcei jābūt savietojamai ar pasūtītāja esošo MikroTik RouterOS infrastruktūru un jānodrošina iespēja pārnest/atjaunot esošā MikroTik CCR2004-16G-2S+ maršrutētāja konfigurāciju vai nodrošināt līdzvērtīgu konfigurācijas migrāciju bez funkcionalitātes zuduma.
	

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 16 × 1G Ethernet pieslēgvietas, no kurām vismaz 8 × RJ45; ja pārējās pieslēgvietas nav RJ45, piedāvājumā jāiekļauj nepieciešamie saderīgie RJ45 moduļi/adapteri vai jānodrošina līdzvērtīga pieslēgšanas iespēja.
	

	Veiktspējas klase:
	Ierīcei jābūt piemērotai centrālā biroja vai vairāku lokālo tīklu maršrutēšanai, izmantojot NAT, ugunsmūra noteikumus, VLAN un VPN funkcionalitāti.
	

	Procesors un atmiņa:
	Vismaz 4 kodolu 64 bitu procesors un vismaz 4 GB RAM.
	

	Maršrutēšana un ugunsmūris:
	Jāatbalsta NAT, ugunsmūra funkcionalitāte ar savienojumu stāvokļa uzskaiti, port forwarding, DHCP serveris, statiskā maršrutēšana, dinamiskā maršrutēšana vai līdzvērtīga funkcionalitāte, kā arī piekļuves kontroles noteikumi.
	

	VLAN:
	Jāatbalsta IEEE 802.1Q VLAN, vairāku lokālo tīklu/subnetu izveide un starp-VLAN maršrutēšanas/filtrēšanas iespējas.
	

	VPN:
	Jāatbalsta IPsec, WireGuard, OpenVPN vai līdzvērtīgs drošs VPN risinājums, tostarp site-to-site VPN scenārijiem.
	

	Pārvaldība:
	Jānodrošina lokāla pārvaldība, piekļuves kontrole administrēšanai, konfigurācijas eksportēšana/importēšana vai rezerves kopēšana, žurnālu skatīšana un diagnostikas rīki. Pārvaldībai jābūt iespējamai bez obligātas ražotāja mākoņpakalpojuma izmantošanas.
	

	Konsoles pieslēgums:
	Vēlams RJ45 serial console vai līdzvērtīgs lokālas avārijas administrēšanas interfeiss.
	

	Barošana:
	Ierīcei jābūt aprīkotai ar iebūvētu barošanas risinājumu vai komplektā jāiekļauj nepieciešamie barošanas bloki/adapteri. Vēlama redundanta barošana vai vismaz divas neatkarīgas barošanas ieejas.
	

	Montāža:
	Ierīcei jābūt paredzētai uzstādīšanai 19” serveru/tīkla skapī; rack-mount stiprinājumiem jābūt komplektā.
	

	Darbība:
	Ierīcei jābūt paredzētai nepārtrauktai 24/7 darbībai.
	

	Licences/abonēšana:
	Visiem pamatfunkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem programmatūras moduļiem/licencēm jābūt iekļautiem cenā. Pamatfunkcionalitātei nav pieļaujama obligāta abonēšanas maksa.
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	7.	SSD disks (3 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Apjoms:
	Vismaz 480GB
	

	Tips: 
	NVME M.2 SSD, PCIe 3.0 x4 vai ātrāks
	

	NAND tips:
	TLC vai izturīgāks; QLC nav pieļaujams
	

	Random Read IOPS:
	Vismaz 500 000
	

	Random Write IOPS:
	Vismaz 100 000
	

	Izturība:
	Vismaz 500TB TBW
	

	Datu aizsardzība:
	Vēlama power-loss protection vai līdzvērtīgs datu integritātes aizsardzības mehānisms
	

	Darbības režīms:
	Paredzēts 24/7 darbībai servera vai datu centra slodzē
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi vai līdz TBW limita sasniegšanai
	

	8.	HDD disks (4 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Pieslēguma tips:
	SATA III / SATA 6 Gbit/s
	

	Apjoms:
	Vismaz 14TB
	

	Darbības režīms:
	Paredzēts 24/7 darbībai servera vai datu centra slodzē
	

	Pielietojums:
	Servera, NAS enterprise vai datu centra klases HDD, piemēram, WD Ultrastar DC sērija, Toshiba MG sērija vai ekvivalents
	

	Ieraksta tehnoloģija:
	CMR; SMR nav pieļaujams
	

	Apgriezieni:
	7200rpm
	

	Buferis:
	Vismaz 512MB
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	9.	Webkamera (3 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Izšķirtspēja:
	Vismaz 3840 x 2160
	

	Kadru ātrums:
	Vismaz 30 fps pie 3840 × 2160 izšķirtspējas
	

	Pieslēgums:
	USB-A vai USB-C
	

	Funkcijas:
	Autofokuss; iebūvēts mikrofons; automātiska vai manuāla ekspozīcijas/baltā balansa korekcija
	

	Privātums:
	Vēlama fiziska kameras aizsegšanas iespēja — privacy shutter, privacy cover vai līdzvērtīgs risinājums
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	10.	Datorpele (3 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Tips:
	Lāzera vai optiskā pele
	

	Pogu skaits:
	Vismaz 7
	

	Ritenis:
	Pārslēdzams ritenis ar diviem režīmiem — brīvās inerces ritināšana un pakāpeniska/klikšķu ritināšana.
	

	Pieslēgums:
	USB-A vai USB-C vadu pieslēgums; pieļaujama arī pele ar papildu bezvadu režīmiem, ja tā pilnvērtīgi darbojas vadu USB režīmā.
	

	Papildu prasības:
	Birojam piemērots izskats, bez izteikta LED apgaismojuma vai dekoratīviem zīmējumiem
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	11.	Klaviatūra (3 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Izkārtojums:
	Full size ar ciparu bloku
	

	Pieslēgums:
	USB-A vai USB-C vadu pieslēgums; pieļaujama arī klaviatūra ar papildu bezvadu režīmiem, ja tā pilnvērtīgi darbojas vadu USB režīmā.
	

	Taustiņu tips:
	Membrānas, šķērveida/slim vai līdzvērtīga zema trokšņa biroja tipa taustiņu mehānika; mehāniskie slēdži nav obligāti
	

	Taustiņu resurss:
	Ražotāja norādīts taustiņu darbības resurss vismaz 5 miljoni nospiedienu vai līdzvērtīga izturības klase
	

	Stabilitāte:
	Klaviatūrai jābūt stabilai lietošanas laikā, ar pretslīdes kājiņām
	

	Papildu prasības:
	Birojam piemērots izskats, bez izteikta LED/RGB apgaismojuma vai dekoratīviem zīmējumiem
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	12.	Portatīvais dators (1 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Ekrāns:
	Vismaz 15”, 2880x1800
	

	Svars:
	Līdz 1,5kg
	

	Procesora veiktspēja:
	Vismaz 22 000 cpubenchmark.net testā
	

	Operatīvā atmiņa:
	Vismaz 32GB DDR5/LPDDR5X 
	

	SSD disks:
	Vismaz 1TB 
	

	Operētājsistēma:
	Windows 11 Pro vai ekvivalents. Pieļaujams piedāvāt ierīci ar Windows 11 Home licenci, ja Pretendents komplektā nodrošina legālu Windows 11 Pro jauninājuma licenci un tās izmantošanai nepieciešamo informāciju. Visiem operētājsistēmas licencēšanas izdevumiem jābūt iekļautiem piedāvājuma cenā.
	

	Lietojumprogrammas:
	Microsoft Office 2024 H&B vai ekvivalents
	

	Papildu prasības:
	Komplektā iekļauts barošanas adapteris; iebūvēta tīmekļa kamera un mikrofons
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	13.	Serveris (1 gab.)

	Iekārtas tips:
	Stacionārs serveris vai darbstacijas tipa serveris, paredzēts 24/7 darbībai rezerves kopiju glabāšanas vajadzībām. Iekārtai jābūt piegādātai kā pilnībā samontētai un pārbaudītai sistēmai.
	

	Procesors:
	Veiktspēja vismaz 22 000 cpubenchmark.net testā. Procesoram jāatbalsta aparatūras virtualizācija un ECC atmiņas izmantošana.
	

	Operatīvā atmiņa:
	Ne mazāk kā 64 GB DDR4 ECC UDIMM operatīvā atmiņa. Atmiņai jābūt nereģistrētai / unbuffered. RDIMM, LRDIMM vai cita ar piedāvāto sistēmplati nesavietojama serveru atmiņa nav pieļaujama. ECC funkcionalitātei jābūt atbalstītai ar procesora, sistēmplates un atmiņas moduļu kombināciju.
	

	Sistēmplate:
	Sistēmplatei jābūt savietojamai ar piedāvāto procesoru, ECC UDIMM atmiņu un visām pārējām piedāvātajām komponentēm. Jānodrošina pietiekams PCIe slotu skaits datu glabāšanas kontroliera pieslēgšanai.
	

	Sistēmas datu nesēji:
	2x 1TB NVMe SSD datu nesēji, kas atbilstu arī šīs specifikācijas 7.punktā prasītajiem.
	

	Rezerves kopiju datu nesēji:
	4x 20TB HDD, kas atbilstu arī šīs specifikācijas 8. punkta prasībām
	

	Datu glabāšanas kontrolieris:
	Jānodrošina atsevišķs SAS/SATA HBA kontrolieris ar vismaz 8 iekšējo disku atbalstu. Kontrolierim jādarbojas HBA/IT/JBOD režīmā un jānodrošina tieša fizisko disku nodošana operētājsistēmai. Tikai aparatūras RAID režīmā strādājoši kontrolieri nav pieļaujami.
Visiem HDD datu nesējiem operētājsistēmā jābūt redzamiem kā atsevišķiem fiziskiem diskiem. Nedrīkst būt izmantota aparatūras RAID konfigurācija, kas slēpj fiziskos diskus no operētājsistēmas.
	

	Korpuss:
	Korpusam jābūt piemērotam vismaz 6 × 3.5" HDD uzstādīšanai ar aktīvu gaisa plūsmu pāri HDD zonai. Jānodrošina iespēja uzstādīt arī sistēmas SSD/NVMe datu nesējus un paplašināšanas kartes.
	

	Dzesēšana:
	Jānodrošina procesora un korpusa dzesēšana, kas piemērota ilgstošai 24/7 darbībai. HDD zonai jābūt aktīvi dzesētai. Dzesēšanas risinājumam jānodrošina stabila sistēmas darbība ilgstošas disku noslodzes laikā.
	

	Barošanas bloks:
	Ne mazāk kā 700 W barošanas bloks ar 80 PLUS Titanium efektivitātes sertifikāciju vai līdzvērtīgu. Barošanas blokam jānodrošina pietiekama jaudas rezerve visām uzstādītajām komponentēm un nākotnes paplašināšanai līdz vismaz 6 × 3.5" HDD. Jāizmanto atbilstoši oriģinālie vai ražotāja paredzētie barošanas kabeļi. Zemas kvalitātes pārejas, tai skaitā Molex-to-SATA tipa adapteri, nav pieļaujami.
	

	Tīkla pieslēgums:
	Vismaz 1 × Gigabit Ethernet tīkla pieslēgums. Ja tiek piedāvāts 2.5GbE vai 10GbE pieslēgums, tam jābūt pilnībā funkcionālam Linux/Debian vidē bez nestabiliem vai eksperimentāliem draiveriem.
	

	Saderība ar Linux:
	Visām būtiskajām komponentēm — sistēmplatei, tīkla kartei, HBA kontrolierim, SSD un HDD datu nesējiem — jābūt savietojamām ar Debian/Linux un Proxmox Backup Server vai līdzvērtīgu Linux bāzētu rezerves kopiju sistēmu.
	

	Diagnostika:
	Jānodrošina iespēja nolasīt SMART datus visiem uzstādītajiem HDD un SSD datu nesējiem. HBA vai cita kontroliera konfigurācija nedrīkst liegt SMART datu nolasīšanu.
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	Papildus prasības:
	Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka piedāvātā iekārta ir pilnībā nokomplektēta, savstarpēji savietojama un piemērota Proxmox Backup Server vai līdzvērtīgas Debian/Linux bāzētas rezerves kopiju sistēmas darbībai. Visas sistēmas darbībai nepieciešamās komponentes, kabeļi, stiprinājumi, adapteri, ventilatori, disku montāžas elementi un cita nepieciešamā komplektācija ir iekļauta piedāvājuma cenā.
	

	14.	Nepārtrauktās barošanas bloks (1 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Izejas jauda:
	Vismaz 1500 VA / 700 W
	

	Izejas forma:
	Vēlama tīra sinusoidāla izejas sprieguma forma; pieļaujams līdzvērtīgs risinājums, kas piemērots serveru barošanas blokiem ar aktīvo PFC
	

	Baterija:
	Nomaināma baterija vai bateriju bloks
	

	Komplektā:
	Barošanas vads un datu kabelis pieslēgšanai serverim, ja tas nepieciešams UPS pārvaldībai
	

	Pārvaldība:
	USB vai līdzvērtīga pieslēgvieta UPS stāvokļa uzraudzībai un korektai servera izslēgšanai
	

	Aizsardzība:
	Jānodrošina aizsardzība pret sprieguma svārstībām, pārspriegumu un īslaicīgiem elektroapgādes pārtraukumiem
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi no piegādes brīža
	

	15.	Infostends (1 gab.)

	Ierīces modelis un atsauce uz ražotāja dokumentāciju:
	

	Tips:
	Brīvstāvošs interaktīvs skārienjūtīgs informācijas terminālis ar integrētu datoru un statīvu, paredzēts publiskai lietošanai muzeja vai līdzīgā apmeklētāju vidē.
Iekārtai nav obligāti jābūt ražotāja rūpnieciski komplektētam terminālim. Pretendents drīkst piedāvāt funkcionāli līdzvērtīgu komplektu, kas sastāv no specializēta skārienjūtīga ekrāna, individuāli izgatavota vai pielāgota statīva, un tajā integrēta datora. Šādā gadījumā Pretendentam jānodrošina pilnībā nokomplektēts, savstarpēji saderīgs, stabils un publiskai lietošanai piemērots risinājums, kas atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām.
	

	Ekrāna izmērs:
	Vismaz 43”
	

	Ekrāna izšķirtspēja:
	Vismaz 3840 × 2160
	

	Skārienjutība:
	Kapacitatīvs vai līdzvērtīgs multi-touch skārienekrāns; jāatbalsta vismaz 10 vienlaicīgi pieskārieni.
	

	Ekrāna aizsardzība:
	Rūdīts aizsargstikls vai līdzvērtīgs izturīgs aizsardzības risinājums, piemērots publiskai lietošanai; stikla biezums vismaz 3 mm.
	

	Ekrāna spilgtums:
	Vismaz 400 cd/m².
	

	Skata leņķis:
	Vismaz 170° horizontāli un vertikāli vai līdzvērtīgs plaša skata leņķa panelis.
	

	Korpuss/statīvs:
	Stabila brīvstāvoša konstrukcija ar metāla vai līdzvērtīgi izturīgu korpusu/statīvu; paredzēta lietošanai publiski pieejamās telpās.
	

	Kabeļu aizsardzība:
	Korpusam/statīvam jānodrošina kabeļu paslēpšana un jāierobežo apmeklētāju piekļuve barošanas, tīkla un perifērijas pieslēgvietām.
	

	Servisa piekļuve:
	Vēlams slēdzams servisa nodalījums datora, barošanas un pieslēgvietu apkopei.
	

	Ekrāna novietojums:
	Slīps vai ergonomiski novietots ekrāns ērtai lietošanai stāvus; konstrukcijai jānodrošina stabilitāte lietošanas laikā.
	

	Procesors:
	Vismaz Intel Core i5 12. paaudzes / AMD Ryzen 5 5000 sērijas vai jaunāks, vai līdzvērtīgas veiktspējas procesors.
	

	Operatīvā atmiņa:
	Vismaz 16 GB.
	

	Datu nesējs:
	Vismaz 512 GB SSD.
	

	Grafika:
	Integrēta vai diskrēta grafika, pietiekama 4K interaktīvas kartes, tīmekļa lietotnes, HTML5/JavaScript/WebGL un multimediju satura attēlošanai bez būtiskas aiztures.
	

	Tīkls:
	Gigabit Ethernet un Wi-Fi 5 vai jaunāks.
	

	Pieslēgvietas:
	Vismaz 2 × USB pieslēgvietas apkopei/perifērijai; vēlams HDMI/DisplayPort vai līdzvērtīga video pieslēgvieta apkopei.
	

	Audio:
	Iebūvēti skaļruņi vai iespēja pieslēgt ārēju audio risinājumu.
	

	Operētājsistēma:
	Windows 11 Pro, Windows 11 IoT, Linux vai līdzvērtīga operētājsistēma, kas nodrošina kioska režīma darbību.
	

	Kioska režīms:
	Jānodrošina iespēja palaist interaktīvo karti pilnekrāna kioska režīmā, ierobežojot apmeklētāju piekļuvi operētājsistēmas darbvirsmai, iestatījumiem, failu sistēmai un citām lietotnēm.
Terminālim jāspēj attēlot Pasūtītāja norādītu tīmekļa vietni vai lokāli izvietotu tīmekļa lietotni pilnekrāna režīmā bez lietotāja piekļuves pārlūka adreses joslai un operētājsistēmas funkcijām.
	

	Automātiska palaišana:
	Pēc ieslēgšanas vai restartēšanas terminālim jāspēj automātiski palaist paredzēto interaktīvo karti vai tīmekļa lietotni.
	

	Programmatūras saderība:
	Jānodrošina saderība ar tīmekļa pārlūku balstītām interaktīvām lietotnēm, tostarp HTML5, JavaScript un WebGL vai līdzvērtīgām tehnoloģijām.
	

	Pārvaldība:
	Jānodrošina iespēja lokāli administrēt ierīci, mainīt tīkla iestatījumus, atjaunināt saturu/programmatūru un veikt diagnostiku.
	

	Barošana:
	komplektā jāiekļauj visi ierīces darbināšanai nepieciešamie barošanas vadi/adapteri.
	

	Darbības režīms:
	Paredzēts ilgstošai ikdienas darbībai publiski pieejamā telpā; vēlams 24/7 darbības režīms.
	

	Garantija:
	Vismaz 3 gadi.
	

	Uzstādīšana:
	Cenā jāiekļauj termināļa piegāde, montāža/salikšana, sākotnējā pārbaude un pieslēgšana Pasūtītāja norādītajā telpā.
	



Papildus prasības:
	Prasība
	Pretendenta apliecinājums atbilstībai
(jāraksta APLIECINĀM)

	REZERVES DAĻU NEPĀRTRAUKTA PIEEJAMĪBA

Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	GARANTIJA UN KALPOŠANAS ILGUMS

Pretendents nodrošina vismaz trīs gadu garantiju ierīcēm, kas ir spēkā no produkta piegādes brīža. Šī garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu ar produkta aizvešanas un atvešanas vai remonta uz vietas iespēju.

Garantija nodrošina to, ka produkti atbilst līguma specifikācijām, nenosakot papildu maksu par to remontu, ja ir ievēroti ekspluatācijas un garantijas noteikumi. Tā attiecas uz akumulatora bojājumiem (pie bojājumiem pieskaita neuzlādēšanos, kā arī nespēju noteikt akumulatora pieslēgumu. Akumulatora ietilpības pakāpenisku samazināšanos lietošanas gaitā neuzskata par bojājumu.)
	

	NOLIETOTĀS DATORTEHNIKAS DROŠA UTILIZĀCIJA

IT tehnikas piegādātājam pēc attiecīgās iekārtas kalpošanas laika beigām ir pienākums nodrošināt bezmaksas tehnikas pieņemšanu un utilizācijas servisu. Pasūtītājs izdzēš datus un nogādā Piegādātājam iekārtu, savukārt piegādātājs to bezmaksas pieņem un nodod utilizēšanai elektronisko atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
	


Ierīču energopatēriņš:
	Ierīce
	Tipiskais patēriņš (W)
	Ierīču skaits
	Darba stundas gadā
	Kopējais patēriņš, kWh/gadā
	Avots, dokumenta lpp./sadaļa

	1. Bezvadu tīkla piekļuves punkts
	
	9
	8 760
	
	

	2. Tīkla komutators
	
	1
	8 760
	
	

	3. Tīkla komutators
	
	1
	8 760
	
	

	4. Maršrutētājs
	
	1
	8 760
	
	

	5. Maršrutētājs
	
	1
	8 760
	
	

	6. Maršrutētājs
	
	1
	8 760
	
	

	12. Portatīvais dators
	
	1
	2 000
	
	

	15. Infostends
	
	1
	6 570
	
	

	
	
	
	KOPĀ:
	
	



Ja ierīces ražotājs nenorāda tipisko elektroenerģijas patēriņu normālā darba režīmā, norādāms maksimālais elektroenerģijas patēriņš, par to izdarot attiecīgu atzīmi. Norādītā informācija jāpamato ar ražotāja vai ražotāja oficiālā reģionālā pārstāvja publicētu tehnisko dokumentāciju, kurā nepārprotami identificējams konkrētais piedāvātās ierīces modelis, elektroenerģijas patēriņa vērtība un attiecīgais darbības režīms. Par pieņemamu dokumentāciju uzskatāma produkta datu lapa, tehniskā specifikācija, lietotāja rokasgrāmata vai produkta oficiālā tīmekļvietne. Mazumtirgotāju interneta veikalu preču kartītes, cenu salīdzināšanas vietnes, forumi, apskati, sludinājumu portāli un citi neoficiāli trešo personu avoti netiek pieņemti.
Gada elektroenerģijas patēriņu aprēķina pēc formulas: jauda W × ierīču skaits × Pasūtītāja noteiktās darba stundas gadā ÷ 1000.
PoE komutatoriem un maršrutētājiem ar PoE-out norāda pašas ierīces patēriņu bez pieslēgto PoE gala ierīču patēriņa. Piedāvājumam ar zemāko kopējo aprēķināto elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirts maksimālais punktu skaits; pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti proporcionāli pēc nolikumā noteiktās formulas.




7.pielikums
nolikumam “Tehniskā aprīkojuma iegāde 
Latgales plānošanas reģionam”,
identifikācijas numurs LPR 2026/6

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
(veidne)

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), piedāvā iepirkuma “Tehniskā aprīkojuma iegāde Latgales plānošanas reģionam”, identifikācijas Nr.LPR 2026/6, ietvaros piegādāt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu preci saskaņā ar nolikuma nosacījumiem par kopējo līgumcenu:
	Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

	




Apliecinām, ka: 
· iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
· šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto preču piegādi pilnā apjomā;
Apņemamies:
· slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam;
· darbu izpildē ievērot tehniskās specifikācijas nosacījumus.

Pielikumā: Tāme.


2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)






8.pielikums
nolikumam “Tehniskā aprīkojuma iegāde 
Latgales plānošanas reģionam”,
identifikācijas numurs LPR 2026/6

TĀME 
(veidne)

	Preces pozīcijas numurs tehniskajā specifkācijā
	Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvājums
(Preces ražotājs, precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls)
	Kopējais
apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	
	
	
	
	
	

	1.
	Bezvadu tīkla piekļuves punkts 
	
	9
	
	

	2.
	Tīkla komutators 
	
	1
	
	

	3.
	Tīkla komutators 
	
	1
	
	

	4.
	Maršrutētājs 
	
	1
	
	

	5.
	Maršrutētājs 
	
	1
	
	

	6.
	Maršrutētājs 
	
	1
	
	

	7.
	SSD disks 
	
	3
	
	

	8.
	HDD disks 
	
	4
	
	

	9.
	Webkamera 
	
	3
	
	

	10.
	Datorpele
	
	3
	
	

	11.
	Klaviatūra
	
	3
	
	

	12.
	Portatīvais dators
	
	1
	
	

	13.
	Serveris
	
	1
	
	

	14.
	Nepārtrauktās barošanas bloks
	
	1
	
	

	15.
	Infostends
	
	1
	
	






9.pielikums
nolikumam “Tehniskā aprīkojuma iegāde 
Latgales plānošanas reģionam”,
identifikācijas numurs LPR 2026/6


LĪGUMS

Līguma parakstīšanas datums – pēdējā pievienotā droša elektroniskā 
paraksta un tā laika zīmoga datums
Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, administrācijas vadītājas, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieces Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas puses, un
<Izpildītāja nosaukums>, <vienotās reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, tās <pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses,
saskaņā ar atklāta konkursa “Tehniskā aprīkojuma iegāde Latgales plānošanas reģionam”  identifikācijas Nr.LPR 2026/6 (turpmāk - iepirkums) rezultātiem noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem intelektuālajiem, materiālajiem un tehniskajiem līdzekļiem, ievērojot šī Līguma noteikumus un saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), Tāmi (3.pielikums)  un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem piegādāt tehnisko aprīkojumu Latgales plānošanas reģionam. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa sastāda līdz  _______ EUR (summa vārdos) bez PVN, ieskaitot PVN _______ EUR (summa vārdos). Līguma summa bez PVN sastāda _______ EUR (summa vārdos). 
Pasūtītājs ir tiesīgs neizmantot visu Līguma kopējo summu.
2.2. Līguma kopējā summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transporta izdevumiem, sakomplektēšanu, darbības pārbaudi,  garantijām,  trūkumu  un  nepilnību  novēršanu,  nodokļiem,  nodevām  un nepieciešamo  atļauju  iegūšanu  no  trešajām  personām  un  citas  ar  Līguma  izpildi  saistītas izmaksas.
2.3. Pasūtītājs par saņemto Preci veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu saskaņā ar 3.pielikumā noteiktām cenām 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir iesniedzis pavadzīmi un Pušu pilnvarotās personas to ir parakstījušas.

3. Preces piegādes kārtība
3.1. Izpildītājs veic Preces piegādi pēc sekojošas adreses: Saules iela 15 (3.stāvs), Daugavpils, Latvija.
3.2. Prece tiek piegādāta Pasūtītājam pamatojoties uz Pasūtītāja pasūtījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas. Pasūtījums tiek nosūtīts Izpildītājam uz e-pasta adresi _______ vai telefoniski. 
3.3. Pasūtījumā tiek norādīts (ja nosūtīts uz e-pasta adresi): 
3.3.1. piegādājamās Preces specifikācija;
3.3.2. piegādājamās Preces daudzums.
3.4. Pasūtītājs pārbauda Preces kvalitāti, tās atbilstību Līgumā, 1., 2.pielikumā un pasūtījumā norādītajām prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbilstības gadījumā tiek parakstīta pavadzīme, kas reizē ir pieņemšanas – nodošanas akts.
3.5. Konstatējot piegādātas Preces neatbilstību Līgumā, tā 1., 2.pielikumā noteiktajām prasībām (kvalitātes, kvantitātes, u.c. neatbilstības), Pasūtītājs neparaksta pavadzīmi, un par to tiek sastādīts Defektācijas akts, saskaņā, ar kuru Piegādātājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā par saviem finanšu līdzekļiem novērst Defektācijas aktā norādītos trūkumus. Defektācijas akts tiek apstiprināts ar Pušu pilnvaroto personu parakstiem. 
3.6. Neatbilstošas Preces piegādes gadījumā Izpildītājs par saviem finanšu līdzekļiem novērš visus trūkumus. 
3.7. Pasūtītājs pasūta Preci pēc nepieciešamības. Tam nav pienākumu iegādāties visas 2.pielikumā norādītās Preces. Apmaksa tiek veikta tikai par pēc pasūtījuma piegādāto Preci, par kuru tiek abpusēji parakstīta pavadzīme, kas reizē ir pieņemšanas – nodošanas akts.
3.8. Visai piegādātai Precei ir jābūt jaunai un nelietotai.
3.9. Preces garantijas termiņš sākas no brīža, kad Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas pavadzīmi. 
3.10. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas, nodrošina bezmaksas Preces garantijas remontu visā garantijas termiņā.

4. Pušu atbildība
4.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.2.apakšpunktā minēto Preces piegādes termiņu tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma kopējas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējas summas. 
4.2. Noteikto termiņu, par kuriem Puses ir vienojušās saskaņā ar šī Līguma 2.3.apakšpunktu, neievērošanas gadījumā Pasūtītājs apņemas maksāt līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma kopējas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējas summas. 
4.3. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies to darbības vai bezdarbības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.
4.4. Pavadzīmes, t.i. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Preces kvalitāti.
4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

5. Līguma darbības termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
5.2. Pasūtītājs pēc nepieciešamības pasūta un Izpildītājs piegādā Preci atsevišķu piegāžu veidā atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumiem 10 (desmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

6. Pasūtījuma konfidencialitāte
Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

7. Apakšuzņēmēju nomaiņas un iesaistes kārtība
7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
7.2. Saraksts ar apakšuzņēmējiem, ko Izpildītājs  plāno iesaistīt Līguma izpildē, iesniedzams Pasūtītājam Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 63.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. Termiņš saraksta iesniegšanai – ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi. Saraksts pievienojams Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.
7.3. Izpildītājs Līguma izpildē apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām, ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumus.
7.4. Trešo personu, t.sk. apakšuzņēmēju pieaicināšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
8.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 
8.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

9. Citi noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei. 
9.2. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstveidā. Grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, un tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
9.2.1. grozījumi ir nebūtiski;
9.2.2. ja nepieciešams veikt piedāvājumā apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē atbilstoši šī Līguma noteikumiem;
9.2.3. līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt. Par iemesliem, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, uzskatāmi tādi iemesli, kas cita starpā nav atkarīgi no pasūtītāja darbības un kas tam objektīvi nebija un nevarēja būt zināmi, piemēram, normatīvo aktu izmaiņas, neparedzami izpildvaras lēmumi, nepārvaramas varas apstākļi utml.
9.2.4. gadījumā, ja Izpildītājam objektīvu iemeslu dēļ, kuri iestājās pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkumā, nav iespējams piegādāt tehniskajā piedāvājumā norādīto Preces vienību (piemēram, preces ražotājs aptur preces ražošanu), pusēm ir tiesības vienoties par preces vienības aizvietošanu ar analoģisku preci, kura atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Šajā gadījumā kopējā līgumcena nedrīkst palielināties vairāk par 10% no sākotnējās līgumcenas.
9.3. Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu:
9.3.1. ja Izpildītājs nepilda šī Līguma noteikumus, neveic piegādi atbilstoši šī Līguma noteikumiem vai Pasūtītāja norādījumiem;
9.3.2. brīdinot Izpildītāju 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, ja tam mainījās apstākļi (finansējums, nepieciešamība, tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem utt.); 
9.3.3. līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji lauž Līgumu pamatojoties uz Līguma 9.3.1.apakšpunktu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma laušanu.
9.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 9.3.2.apakšpunktu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par samaksas apmēru un kārtību.
9.6. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējusi starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu.
9.7. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.8. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 
9.9. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
9.10. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
9.11. Šis Līgums ir  parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

10. Pušu rekvizīti un paraksti
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