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Pretendenta nosaukums: ______________________

Reģ. Nr. __________________________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
,,Abordāžas kāpņu iegāde”
	Pasūtītāja tehniskā specifikācija
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

(aizpilda pretendents saskaņā ar tehnisko specifikāciju, norādot konkrētus piedāvātās preces parametrus - neizmantot tādus jēdzienus kā „ne mazāk”, „ekvivalents”, „ir jābūt”, „atbilst”, ”nodrošina”, “jā” utml.)

	I Taktisko kāpņu sistēma

	Pielietojums/ funkcija
	Taktisko kāpņu sistēma paredzēta kuģu apskates grupai, izmantošanai speciālajās operācijās uz ūdens, lai nodrošinātu nokļūšanu no ūdens uz kuģa un atpakaļ.

	Konstrukcija
	1.Kāpņu komplekts: 
1.1.Kāpnes sastāv no vairākiem savstarpēji savienojamiem segmentiem (posmiem). 
1.2.Tās paredzētas ilgstošai lietošanai sālsūdenī, ar iespēju tās vienlaikus izmantot diviem cilvēkiem. 
1.3.Uz katra posma abās pusēs izvietoti pakāpieni uzkāpšanai uz kuģa. 
1.4.Pakāpienu skaits uz katra posma – no 4 līdz 6. 
1.5.Pakāpieni izvietoti pamīšus (nav viens otram pretī). 
1.6.Apakšējā segmenta daļā ir iespējams pievienot papildus pakāpienu, pie kura stiprinās vismaz 1.5m garas trošu kāpnes, vai ir iespējams pievienot vismaz 1.5m garas trošu kāpnes bez papildus pakāpiena.

2.Taktiskais āķis ar rokturi:

2.1. Āķis paredzēts kāpņu aizķeršanai aiz jebkāda veida malas, piemēram, kuģa reliņiem. 
2.2. Āķis stiprinās taktisko kāpņu augšējā posma augšgalā. 
2.3. Āķim jānodrošina saķere ar virsmu un jāgarantē droša fiksācija pie malas. 
2.4. Taktiskā āķa rokturis garumā nepārsniedz 150 mm un ir vienkārši un ērti iestiprināms taktiskā āķa pamatnē bez papildu instrumentu nepieciešamības, un tiek izmantots, lai atvieglotu kāpņu pārvirzīšanu pa atbalsta malu (piemēram, kuģa bortu). 
2.5. Āķa galā izvietots papildu izgriezums, kurā iespējams iestiprināt alpīnisma vai industriālās drošības tipa karabīni āķa piestiprināšanai pie stabilas konstrukcijas, tādējādi veicot kāpņu sistēmas drošināšanu.

3.Papildus pakāpiens trošu kāpņu pievienošanai – Uzstādīšanai taktisko kāpņu apakšējā segmentā. Pie pakāpiena iespējams piestiprināt vismaz 1.5 m  garas trošu kāpnes. 

4.Lokanais savienojums: 
4.1. savienojuma korpuss vidusdaļā ir lokans. 
4.2. savietojams ar taktisko kāpņu augšējā segmenta posmu un taktisko āķi. 
4.3. no vienas puses savienojumā ievieto un nofiksē taktisko kāpņu augšējā segmenta posmu, no otras puses – pievieno un nofiksē taktisko āķi.

5.Trošu kāpnes (wire rope ladder) – Kāpņu vertikālās līnijas izgatavotas no nerūsējošā tērauda troses ar nerūsējošā tērauda vai alumīnija pakāpieniem ar neslīdošu virsmu. Stiprinās pie kāpņu apakšējā segmenta posma ar drošības karabīnēm.

6.Transportēšanas un uzglabāšanas soma:

6.1. paredzēta taktisko kāpņu sistēmas transportēšanai un uzglabāšanai. 
6.2. ar rokturiem, atbilstoša izmēra, lai tajā var ērti ievietot visus sistēmas elementus. 
6.3. izturība ir atbilstoša kāpņu sistēmas kopējam svaram,  kā arī pasargā sistēmu no apkārtējās vides ietekmes.
	

	Izmēri,
tehniskās  prasības
	Kāpņu komplekts: 

1.Viena posma garums no 1.2m līdz 1.6m;

2.Kāpņu kopējais garums saliktā veidā 8.0m (± 500 mm).
3.Svars vienam posmam – ne vairāk kā 3 kg;

4.Kopējais svars saliktā veidā – ne vairāk kā 15 kg;

5.Minimālā pārrāvuma slodze (minimum breaking load) vienam posmam – ne mazāk kā 1000 kg.

Taktiskais āķis:

1.Garums (bez roktura) - 360 mm (± 50 mm);

2.Platums (bez roktura) - 294 mm (± 50 mm);

3.Biezums (bez roktura) - 40 mm (± 10 mm).
4. Roktura garums no 120mm līdz 150mm.
5.Minimālā pārrāvuma slodze (minimum breaking load) – 1900kg (± 100 kg);

6.Svars āķim – ne vairāk kā 1000 g.

Papildus pakāpiens trošu kāpņu pievienošanai garumā ne vairāk kā 200 mm.
Lokanā savienojuma 
1.Garums – ne vairāk kā 150 mm.
2.Slodzes noturība – ne mazāk kā 1000 kg.

3.Lokanība – ne mazāk kā 20° leņķī visos virzienos.

Trošu kāpnes (wire rope ladder) 
1.Garums – ne mazāk kā 1.5 m.
2.Minimālā pārrāvuma slodze (minimum breaking load)  trosei - ne mazāk kā 1080 kg

Savienojot visus kāpņu posmus un papildus pievienojot tiem āķi un trošu kāpnes, sistēmas kopējais kāpņu garums sasniedz vismaz 8 metrus.

Sistēmas kopējais svars nedrīkst pārsniegt 19 kg.
Taktisko kāpņu sistēmas pakāpieniem, rokturiem un kāpšļiem jābūt ar neslīdošu virsmu.
	

	Materiāls, krāsa
	Visu sistēmas elementu (komplektācijas sastāvdaļu), izņemot trosēm,  pamata krāsa – tumša.
1.Trošu kāpnes (wire rope ladder) – kāpņu vertikālās līnijas izgatavotas no nerūsējošā tērauda troses ar nerūsējošā tērauda vai alumīnija pakāpieniem ar neslīdošu virsmu.

2.Transportēšanas un uzglabāšanas soma – tumšas krāsas.
	

	Komplektācija
	1.Kāpņu komplekts – 1 gab.

2.Taktiskais āķis ar rokturi – 1 gab.

3.Papildu pakāpiens stiepļu kāpņu pievienošanai – 1 gab.

4.Lokanais savienojums – 1 gab.

5.Trošu kāpnes (wire rope ladder) – 1 gab.

6.Transportēšanas un uzglabāšanas soma – 1 gab.
	

	II Teleskopiskā kāta kāpņu sistēma

	Pielietojums/ funkcija
	Teleskopiskā kāta taktisko kāpņu sistēma paredzēta kuģu apskates grupai, izmantošanai speciālajās operācijās uz ūdens, lai nodrošinātu nokļūšanu no ūdens uz kuģa un atpakaļ.

	Konstrukcija


	1.Teleskopiskais kāts:

1.1 viengabala, taču sastāv no vairākiem savstarpēji izslīdošiem segmentiem;

1.2. katra segmenta galā ir fiksators, kas droši fiksē iekšējo segmentu noteiktā pozīcijā;

1.3. pagriežot fiksatoru atvērtā stāvoklī, iekšējais segments var brīvi pārvietoties; 
1.4. segmentu noregulē līdz vēlamajam garumam un fiksatoru novieto atpakaļ aizvērtā stāvoklī; 

1.5. darbību atkārtojot (1.3 un 1.4. punkts) visiem segmentiem, kāts tiek izvilkts līdz nepieciešamajam garumam; 
1.6. aprīkots ar atbrīvošanas mehānismu, gredzena stiprinājumu un bloķēšanas tapas atbrīvošanas sistēmu, ko izmanto, lai teleskopisko kātu atvienotu no āķa.

2.Āķis ar atbrīvošanas mehānismu: 
2.1. paredzēts kāpņu aizķeršanai aiz jebkāda veida malas, piemēram, kuģa reliņiem;

2.2. stiprinās teleskopiskā kāta augšgalā; 
2.3. jānodrošina saķere ar virsmu un jāgarantē droša fiksācija pie malas; 
2.4. jābūt aprīkotam ar ātrās atbrīvošanas sistēmas adapteri ar fiksācijas tapu, kas paredzēts savienošanai ar teleskopiskā kāta augšējo adapteri; 
2.5. pēc āķa nostiprināšanas uz atbalsta malas, fiksācijas tapa tiek izvilkta, kā rezultātā atbrīvošanas mehānisms atvienojas no kāta, atstājot uzstādīto enkura punktu bez papildu palīginstrumentiem;

2.6. Āķa galā izvietots papildu izgriezums, kurā iespējams iestiprināt alpīnisma vai industriālās drošības tipa karabīni āķa piestiprināšanai pie stabilas konstrukcijas, tādējādi veicot kāpņu sistēmas drošināšanu; 
2.7. Āķa apakšā stiprinās vismaz 10m garas trošu kāpnes, kas nodrošina karavīru uzkāpšanu uz kuģa.

3.Trošu kāpnes (wire rope ladder):

3.1. vertikālās līnijas izgatavotas no nerūsējošā tērauda troses ar nerūsējošā tērauda vai alumīnija pakāpieniem ar neslīdošu virsmu;

3.2. stiprinās pie āķa apakšējās daļas ar drošības karabīnēm; 
3.3. komplektā kāpnes ievietojas neliela izmēra somā, kāpņu drošai transportēšanai un uzglabāšanai.

4.Transportēšanas un uzglabāšanas soma: 
4.1. paredzēta taktisko kāpņu sistēmas transportēšanai un uzglabāšanai;

4.2. ar rokturiem, atbilstoša izmēra, lai tajā var ērti ievietot visus sistēmas elementus. 
4.3. izturība ir atbilstoša kāpņu sistēmas kopējam svaram,  kā arī pasargā sistēmu no apkārtējās vides ietekmes.
	

	Izmēri,
tehniskās  prasības


	Teleskopiskais kāts: 

1.Kāta garums izvilktā veidā ne īsāks kā 9m.

2.Teleskopiskā kāta garums saliktā veidā no 1.5 m līdz 2 m. 
3. Svars – ne vairāk kā 5 kg.
Āķis ar atbrīvošanas mehānismu:

1.Garums (bez roktura) – 360mm (± 50 mm);
2.Platums (bez roktura) – 294 mm (± 50 mm);
3.Biezums (bez roktura) – 40 mm (± 10 mm).
4.Minimālā pārrāvuma slodze (minimum breaking load) – 1900kg (± 100 kg).

5.Svars āķim – ne vairāk kā 1.5 kg.

Trošu kāpnes (wire rope ladder) 
1.Garumā ne īsākas kā 10 m.
2.Minimālā pārrāvuma slodze (minimum breaking load)  trosei - ne mazāk kā 1080 kg

3.Svars – ne vairāk kā 3 kg.
Izvelkot un nostiprinot visus teleskopiskā kāta posmus un papildus pievienojot tiem āķi un trošu  kāpnes, sistēmas kopējais garums sasniedz vismaz 9 m. 
Sistēmas kopējais svars nedrīkst pārsniegt 9,5 kg.
	

	Materiāls, krāsa


	Visu sistēmas elementu (komplektācijas sastāvdaļu), izņemot trosēm,  pamata krāsa –tumša.
1.Trošu kāpnes (wire rope ladder) – kāpņu vertikālās līnijas izgatavotas no nerūsējošā tērauda troses ar nerūsējošā tērauda vai alumīnija pakāpieniem ar neslīdošu virsmu;
2.Transportēšanas un uzglabāšanas soma –tumšas krāsas.
	

	Komplektācija
	1.Teleskopiskais kāts – 1 gab.

2.Āķis ar atbrīvošanas mehānismu – 1 gab.

3.Trošu kāpnes (wire rope ladder) – 2 gab.

4.Transportēšanas un uzglabāšanas soma – 1 gab.
	

	Citas specifiskas prasības
	1.Taktisko kāpņu sistēma  un Teleskopiskā kāta kāpņu sistēma paredzēta ilgstošai lietošanai sālsūdenī.

2.Taktisko kāpņu sistēmai un Teleskopiskā kāta kāpņu sistēmai jābūt noturīgai pret koroziju.
	

	Kvalitātes prasības, garantija
	1. Prece ir jauna un nelietota. 

2. Kopā ar taktisko kāpņu sistēmu tiek iesniegts slodzes tests par katru posmu atsevišķi.

3. Kopā ar teleskopiskā kāta taktisko kāpņu sistēmu tiek iesniegts slodzes tests par katru posmu atsevišķi.
4. Garantijas laiks ne īsāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes brīža.
	

	Piedāvātās preces ražotājs, modelis un interneta vietne, kur var apskatīt preces tehnisko aprakstu
	Jānorāda precīzs Preces modeļa nosaukums un saite uz piedāvātās Preces modeļa detalizētu aprakstu.

Ražotājs:

Modelis:

https:// www.___________________________________




Preces tehniskajā aprakstā jānorāda konkrētās piedāvātās preces tehniskie parametri (preces ražotājs, ražotājvalsts, modelis u.c. preci identificējoša informācija), kā arī tās īpašības (neizmantot tādus apzīmējumus/ jēdzienus kā „ne mazāk”, „ekvivalents”, „ir jābūt”, „atbilst” utml.). Piedāvājums ar identiski pārkopētu tehnisko specifikāciju var tikt atzīts par neatbilstošu tehniskās specifikācijas prasībām un noraidīts.

1. Preces piegādes termiņš: ___________________________ kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

2. Nekvalitatīvas preces apmaiņas/ trūkumu novēršanas termiņš (garantijas laikā): ______________ darba dienu laikā no akta nosūtīšanas dienas.

3. Papildus informācija (ja nepieciešams): ________________________________.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Ja Tehniskajā specifikācija  nav norādīta kāda prasība vai komplektācijas elements, kas nepieciešama iekārtas kvalitatīvai darbībai vai tās uzstādīšanai uz kuģa, tad pretendentam, bez papildus samaksas, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi darbi, kas nepieciešami pilnīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai uzstādīšanas darbu izpildei, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto saistību izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. Mēs saprotam, ka jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Vārds, uzvārds: _________________________________
 Amats: __________________________________
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