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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	
Tehniskās prasības
	Piegādātāja piedāvājums
Pretendenta piedāvātās preces apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai

	Tehniskais apraksts un komplektācija
	1) Divi zinātniskie grunts traļi, izgatavoti pēc pievienotā vēsturiskā rasējuma (1.attēls) izmēriem. Paredzēti zvejošanai 10 līdz 60 m dziļumā ar rūpnieciskās zvejas traleriem. Traļu izejmateriāls – kaprons ar spārnu daļā iestrādātu tērauda trosi.
	

	
	2) Papildaprīkojums abiem minētajiem traļiem kopā: ķēde atsvariem (200kg), 20 mm/ 12.5T / 8. klase 24 m, Šeikeļi 1.5T 8 gab.  Šeikeļi 2.0T 8 gab., traļu peldošie elementi (bumbas) N - 280/600 12 gab.
	

	Citas prasības
	Garantijas termiņš: Vismaz 2 gadi pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Piegādātājs apraksta garantijas nosacījumus, ņemot vērā preces ekspluatācijas apstākļus
	

	
	Piegādes laiks
	

	
	Piegādes vieta: Lejupes iela 3, Rīga. Piegādes izmaksas ir iekļautas piedāvājumā. 
	


[image: ][image: ]
1. Attēls. Zinātniskā grunts traļa vēsturiskais rasējums
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