[bookmark: _Hlk168470607]1.pielikums paziņojumam
par apspriedi plānotajam iepirkumam
 (paziņojuma ID. Nr. CN VAP 2026/03/Apspriede)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
atklātam konkursam “Kokskaidu granulu iegāde un piegāde Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes katlu mājām 2026./2027.gada apkures sezonā”,
identifikācijas numurs: CN VAP 2026/03

Tehniskās specifikācijas izstrāde: 2026. gada 29.jūnijā
Precizēta: 2026.gada 21.jūlijā

Pasūtītājam - Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei
Reģistrācijas Nr. 90000057259
Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122

1. (pretendenta nosaukums) piedāvā piegādāt kokskaidu granulas iepirkuma “Kokskaidu granulu iegāde un piegāde Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes katlu mājām 2026./2027.gada apkures sezonā”, identifikācijas numurs: CN VAP CN VAP 2026/03,  ___.daļā.
<Tehniskajam piedāvājumam Pretendents pievieno arī zemāk dotās formas, aizpildot tikai tās daļas, kas attiecas uz pretendenta piedāvājumiem, parējās dzēst>

1.DAĻA - Kokskaidu granulu piegāde Inešu ciema katlumājām
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums*

	1. Vispārējās prasības:

	1.1. Kokskaidu granulām jābūt svaigi ražotām no 100% tīras koksnes, sausām, ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām, mehāniski cietām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.
	

	2. Tehniskie rādītāji:

	2.1. Ģeometriskais lielums:
diametrs 6 - 8 mm
garums 10mm - 30mm
	

	2.2. Tilpumsvars: 1≥ 650 kg/m3
	

	2.3. Siltumspēja: zemākā ≥ 4.2 kWh/kg
	

	2.4. Pelnu saturs: ≤ 0,4 % 
	

	2.5. relatīvais mitrums ne vairāk kā 10 %
	

	3. Piegādes nosacījumi:

	3.1. Pretendents ar savu autotransportu un tehniskiem līdzekļiem nodrošina granulu piegādi, svara kontroli un iepildīšanu 20 m3 granulu torņos pie katlumājas „Saulītes” un katlumājas „Klēts”. 
3.2. Vienā reizē piegādājamais granulu apjoms līdz 18t. 
3.3. Pretendents nodrošina Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu granulu piegādes laikā.
	

	3.4. Piegādātais granulu apjoms jānodrošina ar sertifikātu par granulu kvalitātes rādītājiem un granulu laboratoriskās testēšanas pārskatu. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par granulu atbilstību uzrādītajam dokumentam, tiek veikta granulu laboratoriskā testēšana, lai pārbaudītu to atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilstības gadījumā testēšanas izdevumus un Pasūtītājam nekvalitatīva kurināmā radītos zaudējumus sedz Piegādātājs.
	Jāiesniedz ENplus® sertifikāta vai līdzvērtīga analoga kopija.
(Pretendents norāda ENplus® kokskaidu granulu ražotāju, izcelsmes valsti, ENplus®  ID numurs).

	3.5. Kopējais piegādes apjoms 330 t
Vienā reizē piegādājamais granulu apjoms līdz 18 t 
	

	3.6. Granulu piegāde:
atbilstoši pasūtītāja (kontaktpersona Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Inešu saimniecības vadītāja Gunita Skalbe, tālr. +371 27834402, e-pasts: gunita.skalbe@cesunovads.lv)
pieprasījumam 4 (četru) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Pasūtīšanu nodrošina pa tālruni vai e-pastu. 
Granulu piegādes adreses:
1) katlumāja „Saulītes”, piegādes adrese – „Saulītes”, Ineši, Inešu pagasts, Cēsu novads, LV-4123;
2) katlumāja „Klēts”, piegādes adrese – „Magazīna”, Ineši, Inešu pagasts, Cēsu novads, LV-4123.
	



2.DAĻA – Kokskaidu granulu piegāde Kaives pagasta pakalpojumu centra vajadzībām 
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums*

	1. Vispārējās prasības:

	1.1. Kokskaidu granulām jābūt svaigi ražotām no 100% tīras koksnes, sausām, ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām, mehāniski cietām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.
	

	2. Tehniskie rādītāji:

	3.7. Ģeometriskais lielums:
diametrs 6 - 8 mm
garums 10mm - 30mm
	

	2.1. Tilpumsvars: 1≥ 650 kg/m3
	

	2.2. Siltumspēja: zemākā ≥ 4.2 kWh/kg
	

	2.3. Pelnu saturs: ≤ 0,4 % 
	

	2.4. relatīvais mitrums ne vairāk kā 10 %
	

	3. Piegādes nosacījumi:

	3.1. Pretendents ar savu autotransportu un tehniskiem līdzekļiem nodrošina granulu piegādi Kaives pagasta pakalpojumu centram, “Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Cēsu novads. 
3.2. Kokskaidu granulu iepakojums maisi, ar ietilpību no 15kg līdz 30 kg. 
3.3. Objektā jānodrošina preces izkraušana.
3.4. Pretendents nodrošina Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu granulu piegādes laikā.
	

	3.5. Piegādātais granulu apjoms jānodrošina ar sertifikātu par granulu kvalitātes rādītājiem un granulu laboratoriskās testēšanas pārskatu. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par granulu atbilstību uzrādītajam dokumentam, tiek veikta granulu laboratoriskā testēšana, lai pārbaudītu to atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilstības gadījumā testēšanas izdevumus un Pasūtītājam nekvalitatīva kurināmā radītos zaudējumus sedz Piegādātājs.
	Jāiesniedz ENplus® sertifikāta vai līdzvērtīga analoga kopija.
(Pretendents norāda ENplus® kokskaidu granulu ražotāju, izcelsmes valsti, ENplus®  ID numurs).


	3.6. Kopējais piegādes apjoms 40 t
Vienā reizē piegādājamais granulu apjoms līdz 15 t 
	

	3.7. Granulu piegāde:
atbilstoši pasūtītāja (kontaktpersona Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Kaives saimniecības vadītāja Gunita Skalbe, tālr. +371 27834402, e-pasts: gunita.skalbe@cesunovads.lv) pieprasījumam 4 (četru) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Pasūtīšanu nodrošina pa tālruni vai e-pastu. 
Granulu piegādes adrese: 
“Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144.
	



3.DAĻA – Kokskaidu granulu piegāde Vecpiebalgas Kultūras nama un doktorāta vajadzībām
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums*

	1. Vispārējās prasības:

	1.1. Kokskaidu granulām jābūt svaigi ražotām no 100% tīras koksnes, sausām, ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām, mehāniski cietām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.
	

	2. Tehniskie rādītāji:

	2.1. Ģeometriskais lielums:
diametrs 6 - 8 mm
garums 10mm - 30mm
	

	2.2. Tilpumsvars: 1≥ 650 kg/m3
	

	2.3. Siltumspēja: zemākā ≥ 4.2 kWh/kg
	

	2.4. Pelnu saturs: ≤ 0,4 % 
	

	2.5. relatīvais mitrums ne vairāk kā 10 %
	

	3. Piegādes nosacījumi:

	3.1. Pretendents ar savu autotransportu un tehniskiem līdzekļiem nodrošina granulu piegādi Gaismas ielā 6a, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts Cēsu novads. Kokskaidu granulu iepakojums “BIG BAG” maisi.
3.2. Pretendents nodrošina Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu granulu piegādes laikā.
	

	3.3. Piegādātais granulu apjoms jānodrošina ar sertifikātu par granulu kvalitātes rādītājiem un granulu laboratoriskās testēšanas pārskatu. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par granulu atbilstību uzrādītajam dokumentam, tiek veikta granulu laboratoriskā testēšana, lai pārbaudītu to atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilstības gadījumā testēšanas izdevumus un Pasūtītājam nekvalitatīva kurināmā radītos zaudējumus sedz Piegādātājs.
	Jāiesniedz ENplus® sertifikāta vai līdzvērtīga analoga kopija.
(Pretendents norāda ENplus® kokskaidu granulu ražotāju, izcelsmes valsti, ENplus®  ID numurs).


	3.4. Kopējais piegādes apjoms 65 t
Vienā reizē piegādājamais granulu apjoms līdz 21 t 
	

	3.5. Granulu piegāde:
atbilstoši pasūtītāja (kontaktpersona Vecpiebalgas saimniecības vadītājs Aldis Mālnieks, Tel. 22016879, e-pasts: aldis.malnieks@cesunovads.lv) pieprasījumam 4 (četru) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Pasūtīšanu nodrošina pa tālruni vai e-pastu. 
Granulu piegādes adrese: 
Gaismas iela 6a, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122.
	


*Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast piedāvājuma būtību.

Garantējam granulu kvalitāti un piegāžu veikšanu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.

	Nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasts:
	

	Kontaktpersona:
	


Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums[footnoteRef:1] [1:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 

	



