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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma veidne
Iepirkumam “Asenizācijas automašīnas piegāde”

	
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	
	Automašīnas ražotājs / modelis
	

	
	Aprīkojuma ražotājs
	

	
1.

	VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS
	

	1.1.
	Precei jābūt jaunai, iepriekš nelietotai un ražotai ne agrāk kā 2026. gadā. Precei jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu, tai skaitā Ceļu satiksmes noteikumu, prasībām. Precei un tās aprīkojumam jāatbilst Eiropas Savienības kvalitātes un drošības prasībām, un tiem jābūt marķētiem ar CE atbilstības marķējumu.
	

	1.2.
	Transportlīdzekļa mērķis ir notekūdeņu, dūņu savākšana un pārvadāšana.
	

	1.3.
	Piedāvājumā jāiekļauj pilna piedāvātās Preces tehniskā dokumentācija latviešu valodā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Jānorāda aprīkojuma mezglu ražotājus un tīmekļa vietnes. Iekārtu kontroles datiem jābūt metriskajā sistēmā.
	 

	1.4.
	Precei jābūt reģistrētai LR kā īpaša automašīna (kravas cisterna), aprīkotai ar transportlīdzekļa numura zīmēm. Reģistrāciju un pirmo tehnisko apskati (TA) CSDD veic Piegādātājs uz Pasūtītāja vārda. Izmaksas, kas saistītas ar reģistrāciju, TA un transportlīdzekļa valsts nodevu sedz Piegādātājs. Reģistrācijas un TA veikšanas procesā CSDD pieaicināms Pasūtītāja pārstāvis.
	

	1.5.
	Preces bezatteikuma darbība jānodrošina pie gaisa temperatūras ziemā no -15°C vasarā līdz +35°C.
	

	1.6.
	Automašīnai un aprīkojumam jābūt ražotam vai sertificētam ES.
	

	1.7.
	Iekārtām jābūt ar CE drošības sertifikātu.
	

	1.8.
	Pretkorozijas aizsardzības apstrāde.
	

	1.9.
	Pretendentam jāiesniedz asenizācijas iekārtas ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības piegādāt attiecīgā ražotāja produkciju un nodrošināt tās garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu vai organizēt tās veikšanu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām.
	

	2.
	DZINĒJS UN ŠASIJA
	

	2.1.
	Abu tiltu piedziņa (4x4), atslēdzams priekšējais tilts. Pilna masa līdz 18,00 t. Lietderīgā kravnesība – pilns cisternu tilpums un aprīkojums. Automašīnas šasijai jāatbilst uzstādāmā aprīkojuma radītajai slodzei.
	

	2.2.
	Preces kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 3860 mm, garums, ieskaitot aprīkojumu, līdz 8000 mm, riteņu bāze ne lielāka par 3500 mm.
	

	2.3.
	Ass slodze uz priekšējo asi ir vismaz 5500 kg, uz aizmugurējo asi - vismaz 10 500 kg.
	

	2.4.
	Dīzeļdzinējs, ar tiešo degvielas iešprici un turbīnu, minimālā jauda vismaz 200 kW.  Gāzu izplūde atbilstoši EURO 6 prasībām. Ātruma ierobežotājs 90 km/h.
	

	2.5.
	Dzinējam jābūt aprīkotam ar sistēmu, kas ziemā atvieglo automašīnas iedarbināšanu. Jābūt degvielas sildīšanas sistēmai, apsildāmam degvielas filtram ar ūdens separatoru.
	

	2.6.
	Automātiskā pārnesumkārba. Aizmugurē sapārotie riteņi ar paaugstinātas caurejamības vissezonas riepām R22,5 + Rezerves ritenis. Nāk komplektā ar auto pacēlāju un atslēgām tā nomaiņai. Pacēlāja celtspēja ir vismaz 10 t. Aizmugurējo riteņu spārni ar dubļu aizsargiem.
	

	2.7.
	Degvielas tvertne ar tilpumu vismaz 130 litri. Aizslēdzams degvielas tvertnes vāciņš. AdBlue tvertne, ne mazāk kā 30 litri.
	

	2.8.
	Priekšējie un aizmugurējie pret šļakatu dubļu sargi.  
	

	2.9.
	Ventiļu pagarinājumi aizmugurējiem (iekšējiem) diskiem. Pneimo vads riepu pumpēšanai vismaz 15m.
	

	2.10.
	Automātiskās dienas gaismas LED. Tuvās un tālās gaismas, miglas, gabarīta un pagrieziena rādītāja lukturi atbilstoši ES standarta prasībām. Aizmugurējie lukturi ar metāla aizsargrežģi. Lukturu gaismas tāluma korekcija.
	

	2.11.
	Aizmugurējā tilta diferenciāļa bloķētājs.
	

	2.12.
	Elektroniska bremžu vadība (ietverot pret izbuksēšanas sistēmu ar atslēgšanas funkciju).
	

	2.13.
	Kompresora ražība atbilstoši uzstādītajam aprīkojumam un minimālais spiediens pie max ražības vismaz  8 bar. Jaudas noņēmēji ar atbilstošu jaudu un pievienojumiem uzstādāmajam aprīkojumam
	

	2.14.
	Kabīne hidrauliski paceļama. Sēdvietas vadītājam un vismaz 1 pasažierim. Abu sēdekļu amortizācija ar iebūvētu 3 punktu drošības jostu sēdeklī. Centrālā atslēga ar tālvadības pulti.
	

	2.15.
	Apsildāmi un elektriski regulējami sfēriskie atpakaļskata spoguļi ar apsildāmiem platleņķa spoguļiem abās pusēs un tuvskata spoguli pasažieru pusē. Priekšskata spogulis. Elektriski logu pacēlāji. Aklās zonas kamera
	

	2.16.
	Kondicionieris. Stūres pastiprinātājs. Kruīza kontrole. Imobilaizers. Digitālais tahogrāfs 2 vadītājiem un programma tahogrāfa datu nolasīšanai. Audiosistēma ar ”Handfree" brīvroku sistēmu. Regulējams stūres augstums un slīpums. Papildus gumijas paklāji. Atpakaļskata skata kamera un monitors integrēts kabīnes panelī.
	

	2.17.
	Āra temperatūras rādītājs, vadītāja info sistēma (ar pilnu vizuālo kontroli), degvielas patēriņa kontroles rādītājs, borta kompjūters. USB uzlādes iespēja.
	

	2.18.
	Ražotāja uzstādīts imobilaizers.
	

	2.19.
	Akumulatora ietilpība vismaz 2x170 Ah.
	

	2.20.
	Vējstiklam jābūt apsildāmam.
	

	2.21.
	Automašīnas krāsai jābūt neitrālai – baltai, gaiši pelēkai vai citai gaišai krāsai.
	

	3.
	TVERTNES UN APRĪKOJUMS
	

	3.1.
	Dūņu tvertne - tilpums vismaz 4 m3 un ne vairāk kā 4,5 m3. Tvertne no tērauda ar vismaz 6 mm sieniņu biezumu ar iekšējām stabilizējošām starpsienām. Tvertne lai izturētu maksimālo vakuumu -1 bārs un spiedienu 2 bāri; tā ir pārbaudīta un sertificēta darba spiedienam 1,5 bāri.
Pretkorozijas aizsardzība pulverkrāsota.
	

	3.2.
	Tvertnes iztukšošana, paceļot tvertni ar hidrauliskā cilindra palīdzību vismaz 25º leņķī (tvertnes pacelšanas leņķim jānodrošina pilnīga nogulšņu izvadīšana) attiecībā pret transportlīdzekļa garenisko asi. Hidrauliskais cilindrs ar drošības bloķēšanas mehānismu un mehānisku atbalstu paceltai tvertnei.
	

	3.3.
	Tvertnes aizmugurē slīpa tekne no nerūsējošā tērauda, lai aizsargātu iekārtu no netīrumiem iztukšošanas laikā. Tvertnes aizmugurē vismaz 80º leņķī ir uzstādīts hidrauliski atverams vāks ar aizsardzību pret spontānu nolaišanos/kritienu. Vāka izmērs ir vienāds ar visu tvertnes diametru. Lai nodrošinātu vāka hermētiskumu, tiek izmantotas uzticamas blīves. Aizvērtā stāvoklī vāks ir fiksēts ar hidrauliskām slēdzenēm, kuras tiek vadītas centrāli no vadības paneļa.
	

	3.4.
	Tvertnes aizmugurējā vāka apakšējā daļā ir uzstādīta tvertnes uzpildes caurule ar pneimatisko vārstu un ātrās savienošanas savienotāju "PERROT" (vai ekvivalents) ar 4 collu (DN100) aizbāzni, bet tvertnes iekšējā daļā - sifons.
	

	3.5.
	Tvertnes aizmugurējā vāka apakšējā daļā ir uzstādīta tvertnes iztukšošanas caurule ar pneimatisko vārstu un ātrās savienošanas savienotāju "PERROT" (vai ekvivalents) ar 6 collu (DN150) aklo aizbāzni.
	

	3.6.
	Tvertnes uzpildes līmenim jābūt vizuāli kontrolējamam, aizmugurē ir uzstādīta ārējā skala.
	

	3.7.
	Vismaz divas aizsardzības līmeņi pret netīrumu iekļūšanu vakuumsūknī sistēmas. Viena sistēmas pieslēgumā pie mucas, otra priekškamerā ar netīrumu notecināšanu, vismaz četrvirzienu sūkšanas/spiediena vārsts un iespēja atbrīvot sistēmas spiedienu. Vakuuma un pārspiediena drošības vārsti.
	

	3.8.
	Ar gaisu dzesēts, nepārtrauktas darbības vakuumsūknis ar jaudu vismaz 850 m³/h. Aprīkots ar sieta filtru aizsardzībai pret cietajām daļiņām un pārpildīšanu. Sūkņa izplūdes sistēma ar trokšņu slāpētāju un eļļas separatoru. 
	

	3.9.
	Sūkšanas caurule DN 100  2x3 m gara. Caurulēm jābūt aprīkotām ar papildus vienu otrā ievietojamiem veidgabaliem to savstarpējai savienošanai (“Perrot” vai ekvivalents). Jābūt ežektortipa (ar papildus gaisa piesūci) sūkšanas caurulei DN100 no alumīnija, cinkots vai nerūsējošā tērauda.
	

	3.10.
	No alumīnija, cinkots vai nerūsējošā tērauda PERROT (vai ekvivalents) reducēšana no DN 150 līdz DN 100.
	

	3.11.
	Tvertnes labajā sānā uzstādāma noslēdzama nerūsējoša tērauda uzglabāšanas kaste instrumentu un šļūteņu glabāšanai, virs tās atvērta tipa siles šļūteņu  glabāšanai.  Tvertnes kreisajā sānā atvērta tipa siles šļūteņu  glabāšanai.
	

	3.12.
	2 āķi uz aizmugurējā vāka, ko izmanto, lai aptītu iesūkšanas šļūtenes ap tvertni no vienas paletes uz otru
	

	3.13.
	Nerūsējošā tērauda atkritumu tvertne (perforēta) ar minimālo tilpumu 50 litri, kas atrodas transportlīdzekļa kreisajā pusē.
	

	3.14.
	Plastmasas tvertne tīram ūdenim un ziepēm roku mazgāšanai, atbalsta konstrukcija satiksmes konusiem, atstarojošas sarkanas svītras gar visu aizmugurējo bortu, atstarojošas baltas svītras uz glabāšanas nodalījuma durvīm un kabīnes sāniem,
nerūsējošā tērauda pārsegs starp tvertni un kabīni (ar nelielām atveramām durvīm).
	

	4.
	VADĪBA UN SPECIĀLAIS APRĪKOJUMS
	

	4.1.
	Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana jānodrošina pie ieslēgta dzinēja. Papildus nodalījums vakuumsūkņa vadībai tvertnei aizmugurē. Vadības panelis ar apgaismojumu, aizvērts un noslēdzams.
	

	4.2.
	Vadības panelim jāspēj vadīt un uzraudzīt iekārtas (dzinēja apgriezienus, vakuumsūkņa ieslēgšanu/izslēgšanu, dūņu tvertnes vakuuma neitrālā spiediena maiņu, LED apgaismojumu, avārijas apturēšanu, aizmugurējo tvertnes vāku, tvertnes iztukšošanu).
	

	4.3.
	Radiovadāma tālvadības pults, kas darbojas vismaz 100 m attālumā no transportlīdzekļa un ar kuru var vadīt galvenās darbības funkcijas.
Vadības panelim jābūt aprīkotam ar visām notekūdeņu savākšanas transportlīdzekļa galvenajām vadības funkcijām. Vadības paneļa aizsardzības klase ir IP 65.
	

	4.4.
	Vakuuma iekārtas darbības laika skaitītājs.
	

	4.5.
	Avārijas trijstūris.  Alumīnija kāpnes 3 m, kas stiprinātas pie tvertnes.
	

	4.6.
	Pirmās medicīniskās palīdzības komplekts. Pulvera ugunsdzēšamais aparāts, vismaz 4 kg, nostiprinātam kabīnē. Atstarojošā veste 2 gb.
	

	4.7.
	Automašīnas sānu un aizmugurējās daļas drošības konstrukcijas atstarotāji ar krāsojumu saskaņā ar CSN prasībām. 
2 oranžas LED mirgojošas signālgaismas                     (stroboskopi) cisternas aizmugurē un 2 mašīnas priekšā.
	

	4.8.
	Vismaz divi luksofora signāllukturi transportlīdzekļa priekšpusē un vismaz divi aizmugurē. Luksofora signāllukturi ir uzstādīti tā, lai tie būtu redzami no visām transportlīdzekļa pusēm.
	

	4.9.
	LED darba apgaismojums mašīnas aizmugurējā daļā darbam tumšā diennakts laikā, jānodrošina arī mašīnas sānu redzamība. 
	

	4.10.
	Atpakaļgaitas pārnesuma skaņas brīdinājuma signāls. Atpakaļgaitas TV kamera tvertnes aizmugurē augšējā daļā (lai var redzēt aprīkojumu), kas nodrošināta ar pret putekļu aizsardzību. Kameras monitors integrēts automašīnas kameras ekrānā.
	

	4.11.
	Iekārtas galvenajiem eļļošanas punktiem jābūt savienotiem ar centrālo eļļošanas sistēmu ar automātisko eļļošanas sūkni.
	

	5.
	APMĀCĪBAS UN GARANTIJAS
	

	5.1.
	Iesniedzama transporta un iekārtu tehniskā dokumentācija latviešu valodā, ieskaitot ekspluatācijas rokasgrāmatu, rezerves daļu katalogu, uzturēšanas un apkopes instrukciju. 
	

	5.2.
	Iesniedzama apmācības programma. Apmācība veicama latviešu valodā vismaz 2 darbiniekiem. Jānodrošina apmācība preces piegādes vietā.
	

	5.3.
	Visai Precei kopumā jānodrošina garantija vismaz 24 mēnešu periodam vai 100 000 km nobraukuma ierobežojumam, bez tvertnes aprīkojuma darba stundu skaita ierobežojuma, no brīža, kad Prece tiek nodota lietotājam. Nodošana tiek dokumentēta ar pieņemšanas–nodošanas aktu starp Pasūtītāju un Piegādātāju.
	

	5.4.
	Preces garantijas remonts un garantijas apkope jāveic saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. Garantijas remontu un garantijas apkopi veic ražotāja apmācīti tehniskie/mehāniskie speciālisti. Piegādātājam jānodrošina servisa reakcijas laiks – garantijas remonta vai apkopes darbu uzsākšana ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas. Rezerves daļu piegāde jānodrošina 3 darba dienu laikā. Servisa centram šasijas apkopei un remontam jāatrodas ne vairāk kā 120 km no Pasūtītāja juridiskās adreses.
	

	5.5.
	Garantijas periodā jānodrošina Preces bezmaksas garantijas remonts Preces glabāšanās vietā. Iekļaujot nepieciešamo rezerves daļu, materiālu bezmaksas piegādi un nomaiņu, nepieciešamības gadījumā evakuatora izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu uz servisa vietu.
	

	5.6.
	Piedāvājumā jāiekļauj rezerves daļas, materiāli, kas saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem obligāti jānomaina garantijas perioda laikā.
	

	5.7.
	Jāsniedz informācija par rezerves daļu pieejamību (vietu, laiku) pēc garantijas periodā.
	

	6.
	PIEGĀDE
	

	6.1.
	Piegādes termiņš - ne vēlāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
	

	6.2.
	Piegādes vieta - Rīgas iela 14a, Talsi, Talsu novads.
	




	Finanšu piedāvājums, cena EUR bez PVN 

	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN

	



