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Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas Mārupes novada pašvaldības iestādēs

	Nr. p.k.
	Iestāde
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma
	Trauksmes izziņošanas balss sistēma

	1
	Mārupes pašvaldības administratīvā ēka un Kultūras nams

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
	Sistēmas panelis INIM Smart Line 036-4 ar paplašinātāju 8 zonām 

Darbības zonu skaits - 32;
Dūmu detektors – 92gb;
Staru dūmu detektors zālē – 2gb;
Rokas signāldevējs trauksmei – 12gb;
Skaņu signāls /sirēna – 7gb;

	
NAV

	2
	Mārupes pašvaldības administratīvā ēka

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads
	Sistēmas panelis Smart Line 020/4
Darbības zonu skaits - 12;
Dūmu detektors – 53gb;
Rokas signāldevējs trauksmei – 5gb;
Skaņu signāls /sirēna – 4gb;

	
NAV

	3
	Mārupes Valsts ģimnāzija

Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads
	ESMI FX3 NET
Darbības zonu skaits –adrešu / elektroniski
Adrešu dūmu un siltuma detektors – 260gb
Rokas signāldevējs trauksmei – 24gb;
Skaņu signāls /sirēna – 6gb;

	Bosch Plena Voice Alarma System

Izziņošanas skaļruņi sienas un griestu


	4
	Babītes Vidusskola

Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads
	Sistēmas panelis FX 3NET
Darbības zonu skaits - 80;
Dūmu un kombinētais detektors – 570gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 51gb;
Skaņu signāls /sirēna – 100gb;

	Bosch Plena Voice Alarma System

Izziņošanas skaļruņi sienas un griestu


	5
	Jaunmārupes Pamatskola

Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes novads
	SAMARTLINE 036-4
Smart Line INIM ELECTRONIC
Darbības zonu skaits – 35;
Dūmu un kombinētie detektori -230 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 48 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 6 gb.

	BOSCH Plena Voice Alarm Controllers

Izziņošanas skaļruņi sienas un griestu


	6
	Jaunmārupes Pamatskola

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe, Mārupes novads
	UNIPOS IFS7002-4
Adrešu sistēmas :

Darbības zonu skaits – 74;
Dūmu un kombinētie detektori -246 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 56 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 10 gb.

	JEDIA Energency UNIT JEU-211A

Izziņošanas skaļruņi sienas un griestu


	7
	Mārupes Pamatskola

Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads
	Sistēmas panelis MAVIGARD SD64+
Sistēmas panelis IRIS EN54-2/4
Adrešu sistēma – 92;
(Sistēmas apvienotas, kas ietver arī Sporta centra telpas un zāli)
Dūmu detektori – 280 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 21 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 18 gb;

	
JEDIA Energency UNIT JEU-211A



	8
	Mārupes Sporta centrs, Tīraine

Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads
	Sistēmas panelis MAVIGARD SD64+
Darbības zonu skaits – 38;
(Sistēma apvienota ar Mārupes pamatskolas ugusdrošības signalizācijas sistēmu IRIS EN54-2/4)
Staru detektori Zālē – 2 gb;
Dūmu detektori – 35 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 4gb;
Skaņu signāls /sirēna – 3gb;

	Izziņošanas sistēma darbojas no Mārupes skolas : 
JEDIA Energency UNIT JEU-211A


	9
	Mārupes Pamatskola-
D koprpuss

Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads
	Sistēmas panelis TELETEK IRIS1/4 
Darbības zonu skaits - 4;
Dūmu un kombinētie detektori – 360 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 21 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 2 gb

	
Bosch LBB 1990 /0
Sienas un gristu skaļruņi

	10
	Skultes sākumskola

Skultes iela 25, Skulte, Mārupes novads
	Sistēmas panelis Bentel J424 
Darbības zonu skaits - 24;
Dūmu un kombinētie detektori -52 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 5 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 6 gb;

	

NAV

	11
	Salas Sākumskola

Spuņciema iela 9, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads
	Sistēmas panelis Bentel J424 -24
Darbības zonu skaits - 24;
Dūmu un kombinētie detektori -91 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 11 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 11 gb;

	

NAV

	12
	Mārupes pašvaldības PII ,,LIENĪTE,,

Amatas iela 2, Mārupe, Mārupes novads
	Sistēmas panelis STIM J524-F
Darbības zonu skaits – 15;
Dūmu un kombinētie detektori -77 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 13 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 6gb.

	
NAV

	13
	Mārupes pašvaldības PII ,,LIENĪTE,,

Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads
	Sistēmas panelis SAMARTLINE 036-4
Darbības zonu skaits – 9;
Dūmu un kombinētie detektori -30 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 7 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 10gb.

	NAV

	14
	Mārupes pašvaldības PII ,,MĀRZEMĪTE”

Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads
	Sistēmas panelis"UNIPOS" IFS 7002.

Dūmu signāldevēji: 163gb , FD7130
Siltuma signāldevējs 2gb, FD7110
Rokas signāldevēji: 16gb, FD7150
Skaņu signāls /sirēna – 4 gb;


	Sistēma "Plena" , LBB 1990/00
Iekārtas tips:
LB1-UW06V-L


	15
	Mārupes pamatskola – Pirmsskola-Tīraine

Viskalnu iela 3, Tīraine, Mārupes novads
	Sistēmas panelis Bentel J424 
Darbības zonu skaits - 14;
Dūmu un kombinētie detektori – 61 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 6 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 8 gb



	
NAV

	16
	Mārupes pašvaldības PII ,,ZĪĻUKS”

Ozolu iela 2, Jaunmārupe, Mārupes novads

	Sistēmas panelis Honeywell ESSER, FACP FlexES, Control FX10
Darbības zonas : adrešu
Dūmu un kombinētie detektori – 390 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 27 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 71 gb

	
NAV

	17
	Babītes Pirmsskolas izglītības iestāde

Priežu iela 1, Babīte, Babītes pag. Mārupes novads

	( Pamatēka ): 
sisitēmas panelis ZITON ZP2-FI-99
Darbības zonu skaits - 36;
Dūmu un kombinētie detektori – 46 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 10 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 7 gb;
( Moduļu ēka ): 
sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4
Darbības zonu skaits – 12;
Dūmu detektori -13 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 4 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 3gb.


	
NAV

	18
	Babītes Pirmsskolas izglītības iestāde ,,SAIMĪTE”

Rīgas iela 7, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads

	( Lielā ēka ): 
sistēmas panelis SAMARTLINE 036
Darbības zonu skaits – 36;
Dūmu detektori -98 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 15 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 3gb.
( Mazā ēka ): 
sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4
Darbības zonu skaits – 7;
Dūmu detektori -12 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 7 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 3gb.
( Mazā ēka ): 
Sistēmas panelis Bentel J424
Darbības zonu skaits – 7;
Dūmu detektori -12 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 7 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 3gb.

	
NAV

	19
	Mārupes pašvaldības administratīvā ēka / Policija, Bāriņtiesa

Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads
	Sistēmas panelis Bentel J424-8 
darbības zonu skaits - 16;
Dūmu un kombinētie detektori -48 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 8 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 6 gb;
	
NAV

	20
	Mārupes pašvaldības administratīvā ēka / Izglītības dienests

Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads

	Sistēmas panelis Bentel J408
Darbības zonu skaits - 4;
Dūmu un kombinētie detektori -9 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 2 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 2 gb;

	
NAV


	21
	Mārupes Mūzikas un Mākslas skola

Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads

	Sistēmas panelis ESMI FX3NET/LV ar plati MC2 un barošanas bloku PCB 4A
Darbības zonu skaits – adrešu
Dūmu un kombinētie detektori -400 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 32 gb;
Skaņu signāls /sirēna ārējā – 1 gb.

	Izziņošanas sistēma BOSCH -Praesideo
PRS-NCO-B
Virsapmetuma skaļruņi

	22
	Babītes Kultūrizglītības centrs 

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads

	Sistēmas panelis FX NET-LV (FX-ALCB 2cilpu plates Intellia)
Darbības zonas : adrešu
Dūmu un kombinētie detektori – 105 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei –107 gb;
Skaņu signāls /sirēna sr stobru –  12 gb
Ārējās trauksmes sirēnas – 3 gb

	Sistēma "Plena" , LBB 1990/00 59
Virsapmetuma skaļruņi

	23
	Babītes Kultūrizglītības centrs: filiāle ,,Vietvalži”

Vietvalži, Spuņciems, Salas pagasts  Mārupes novads

	Sistēmas panelis SmartLine (INIM Electronics)
Darbības zonas : 
Dūmu un kombinētie detektori – 35 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei –7 gb;
Skaņu signāls /sirēna  –  8 gb

	Izziņošanas sistēma BOSCH  PLENA 


	24
	Jaunmārupes sabiedriskā ēka, bibliotēka

Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads
	Sistēmas panelis Bentel J424-8

Darbības zonu skaits - 16;
Dūmu detektors – 79 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 7 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 11 gb;

	
NAV





	25
	Mārupes sporta skola 

Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads
	Sistēmas panelis Bentel J424
Darbības zonu skaits - 16;
Staru dūmu detektors zālē – 3gb;
Dūmu un kombinētais detektors – 55gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 10gb;
Skaņu signāls /sirēna – 10gb;

	NAV

	26
	Babītes Sporta komplekss

Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads

	Sistēmas panelis Bentel J424-8
Darbības zonu skaits - 24;
Staru dūmu detektors zālē – 3gb;
Dūmu un kombinētais detektors – 55gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 4gb;
Skaņu signāls /sirēna – 11gb;

	NAV

	27
	Spuņciema Sporta halle

Mazā Spuņciema iela 2, Spuņciems, Salas pagasts  Mārupes novads

	Sistēmas panelis Bentel J424-8 
darbības zonu skaits - 14;
Dūmu detektori -36 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 7 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 9 gb;

	NAV

	28
	Mārupes Sporta centrs- Stadions Mārupē

Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads
	Sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4
Darbības zonu skaits – 8;
Dūmu detektori -8 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 3 gb;
Skaņu signāls /sirēna 


	
NAV

	29
	Mārupes Sporta centrs- Stadions Jaunmārupē

Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads
	Sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4
Darbības zonu skaits – 8;
Dūmu detektori -10 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 3 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 1gb.

	
NAV





	30
	Babītes Sporta centrs- Stadions Piņķos

Rīgas iela 1C, Piņķi, Babītes pag. Mārupes nov
	Sistēmas panelis Bentel J408
Darbības zonu skaits - 6;
Dūmu un kombinētie detektori -17 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 1 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 8 gb;
	
NAV




	31
	Sociālais dienests Babītē

Centra iela 3, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads 
	Sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4
Darbības zonu skaits – 4;
Dūmu detektori -21 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 3 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 4gb.

	
NAV





	32
	Daudzfunkcionālais sociālais centrs Babītē

Centra iela 3, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads 
	Sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4
Darbības zonu skaits – 3;
Dūmu detektori -8 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 2 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 3gb.

	
NAV





	33
	Sociālais centrs Babītē
II stāvs

Centra iela 3, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads 
	Sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4
Darbības zonu skaits – 8;
Dūmu detektori -20 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 2 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 7gb.

	
NAV





	34
	Daudzfunkcionālais sociālais centrs Babītē-Filiāle

Liepu aleja 17, Babīte,  Mārupes novads 
	Sistēmas panelis EATON CF2000
Darbības zonu skaits – 12;
Dūmu detektori -20 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 6 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 4gb.

	
NAV





	35
	Dienas centrs ,,ŠVARCENIEKI”

Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads
	Sistēmas panelis Bentel J424-8 
darbības zonu skaits - 8;
Dūmu un kombinētie detektori -18 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 3 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 3 gb;
	
NAV





	[bookmark: _Hlk233981260]36
	Dienas centrs ,,SKULTE”

Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads
	Sistēmas panelis Bentel J408 
darbības zonu skaits - 7;
Dūmu un kombinētie detektori -19 gb;
Rokas signāldevējs-trauksmei – 6 gb;
Skaņu signāls /sirēna – 3 gb;

	
NAV





	37
	Pirmskolas izglītības iestāde “Mārupīte”

Viskalnu iela 4A, Tīraine, Mārupes novads
	Ugunsdrošības signalizācijas centrālā vadības pults, 5-slotu ESMI Sence FDP252/LV, FFS00703920LV, Schneider Electric - 1gab.;
Darbības zonas: adrešu
Adrešu optiskais dūmu detektors ESMI 22051E, FFS06710602, Schneider Electric – 273gab.;
Adrešu siltuma detektors ESMI 52051REI, FFS06710611, Schneider Electric – 32gab.;
Adrešu trauksmes poga, z/a montāža, ar izolatoru MCP5A RP02FF-01, FFS06423742EN, Schneider – 26gab.;
Adrešu sirēna ar strobu (EN54-23), ar izolatoru WSS-PC-I33, FFS06711745, Schneider Electric – 43gab.;
Akumulators 12V 17A/St., Flaam – 8gab.;
Adrešu izejas releju modulis (240V) EM201E-240, FFS06717041, Schneider Electric – 47gab.;
Adrešu konvenciālais modulis 
EM210E-CZ, FFS06717030, Schneider Electric – 3gab.;
Adrešu Ieejas modulis EM210EA, FFS06717011, Schneider Electric – 4gab
	
NAV
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