2. pielikums
iepirkuma „Dabasgāzes iegāde” nolikumam
(identifikācijas Nr. RPM 2026/16)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
IEPIRKUMAM „DABASGĀZES IEGĀDE”
(identifikācijas Nr. RPM 2026/16)

	Nr.
p.k.
	Gazificētais objekts
	Adrese
	Atļautā maksimālā slodze
	Prognozētais dabasgāzes apjoms 12 mēnešiem, m3

	1.
	Rundāles pils muzejs, katlumāja
	Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads
	162,4 m3/h
	160 000

	2.
	Rundāles pils muzejs, dārznieka māja
	Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads
	6 m3/h
	5 800

	[bookmark: _Hlk200273639]3.
	Rundāles pils muzejs, stallis
(kadastra apzīmējums 40760030354005)
	Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads
	10 m3/h
	19 000

	4.
	Rundāles pils muzeja struktūrvienība Mežotnes pils, katlumāja
	Mežotnes pils, Pils iela 1, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads
	132 m3/h
	60 000

	
	244 800



1. Pretendentam jānodrošina dabasgāzes piegāde atbilstoši Enerģētikas likuma, Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un citu saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2. Prognozētajam dabasgāzes apjomam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums pilnībā izmantot norādīto apjomu, un pretendentam nav tiesību šajā sakarā izvirzīt kādas pretenzijas, piemērot līgumsodus vai citas sankcijas. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu dabasgāzes apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, un samazināt vai palielināt norādīto apjomu atkarībā no gadalaika un laikapstākļiem.
3. Pasūtītājam ir tiesības papildināt gazificēto objektu sarakstu ar citiem objektiem vai izslēgt objektus no gazificēto objektu saraksta.
4. Apkures sezonas uzsākšanas un beigu termiņu nosaka pasūtītājs, un pretendentam nav tiesību izvirzīt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.
5. [bookmark: _Hlk200273897][bookmark: _Hlk200274046][bookmark: _Hlk200274117]Rundāles pils katlumājas katlu nominālā siltuma jauda ir 1500 kW (2 katli kaskādē, katrs pa 400 kW un 1 katls ar jaudu 700 kW). Uzskaite ar mēraparātu GFO (Qmax 260m3/h) un korektoru midi Elcor GSM ar attālinātu datu nolasīšanu.
6. Dārznieka mājas katls ar jaudu 25kW, uzskaite ar mēraparātu FIOR G4 RSE (Qmax 6m3/h) ar attālinātu datu nolasīšanu.
7. [bookmark: _Hlk201050206]Staļļu ēkas katls ar jaudu 98kW (2 x 49kW), uzskaite ar mēraparātu FIOR G6 RSE (Qmax 10m3/h) ar attālinātu datu nolasīšanu.
8. Mežotnes pils katlumājas katlu nomināla siltuma jauda ir 1225kW (2 katli kaskādē, ar jaudu 800 kW un 425 kW). Uzskaite ar mēraparātu G-25 Schlumberger Delta (Qmax 8-160m3/h) un korektoru midi Elcor GSM ar attālinātu datu nolasīšanu.

Dabasgāzes patēriņš 2025./2026. gada apkures sezonā*

	Mēnesis
	Dabasgāzes patēriņš m3
	Saražotā siltumjauda kWh pēc aprēķinātās siltumspējas kWh/m3 (vidēji 10,74)

	2025

	Jūlijs
	11
	120,18

	Augusts
	9
	97,44

	Septembris
	118
	1277,14

	Oktobris
	19832
	212693,06

	Novembris
	27842
	301420,41

	Decembris
	33635
	439734,52

	2026

	Janvāris
	51809
	555698,27

	Februāris
	49164
	536151,02

	Marts
	27526
	299140,69

	Aprīlis
	17648
	191725,31

	Maijs
	240
	2651,64

	Jūnijs
	1
	10,61

	Kopā
	227835
	2540720,29


*Dati par 2025./2026. gada apkures sezonu paredzēti tikai informatīviem nolūkiem. 
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