PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
(Pēc principa Projektē un būvē)
	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1.
	Objekta nosaukums
	Braukšanas ātruma displeju uzstādīšana Ropažu novadā

	1.2.
	Objekta adrese
	Braukšanas ātruma displeju uzstādīšanas vietas norādītas Pielikumā Nr.1 “Displeju izvietojuma shēmas”.

	1.3.
	Būvniecības ierosinātājs / Pasūtītājs
	Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

	1.4.
	Objektu skaits
	· Ustādāmo balstu skaits - 6 (seši) gab.;
· Uzstādāmo braukšanas ātruma displeju skaits- 9 (deviņi) gab.;

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods atbilstoši MK noteikumiem Nr.326” Būvju klasifikācijas noteikumi”
	2.1    2420 (Citas iepriekš neklasificētas inženierbūves);
2.2    221402 ( Elektropārvades pazemes līnijas);

	2.2.
	Būves grupa atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
	I grupa

	2.3.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	Paskaidrojuma raksts katram objektam atsevišķi.  Kopā 5 (pieci) paskaidrojuma raksti;

	2.4.
	Projektēšanas risinājumu skaits
	Viens (1) izstrādes stadijā- shēma (pirms iesniegšanas būvvaldē), viens (1) –būvniecības dokumentācija.

	2.5.
	Būvniecības veids
	Jauna būvniecība

	2.6.
	Būvniecības kārtas
	Paredzēt  1 (vienā) kārtā

	2.7.
	Esošās situācijas apraksts
	Esošā situācija aprakstīta pielikumā Nr.1 “Displeju izvietojuma shēmas”.


	2.8.
	Projektēšanas mērķis
	Transportlīdzekļu momentānā braukšanas ātruma displeju (turpmāk – Displeji) uzstādīšanas mērķis ir satiksmes mierināšana vietās, kur ir samazināts atļautais braukšanas ātrums, augsts ceļu satiksmes negadījumu risks, īpaši ar maz aizsargātākajiem ceļu  satiksmes dalībniekiem.


	3. PROJEKTĒSANAS NOSACĪJUMI

	3.1.
	Prasības projekta risinājumam
	3.1.1 Izpildītāja uzdevums ir veikt Displeju un balstu uzstādīšanu  Pasūtītāja noteiktajās vietās. Izvietojumu vietas un uzstādīšanas uzdevumi  Displeju uzstādīšanai apkopoti Pielikumā Nr.1 “Digitālo ātruma displeju uzstādīšanas vietas”. Atkāpju gadījumā risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.
3.1.2 Ropažu ciemā , Zaķumuižas ciemā un Garkalnes ciemā Displejus paredzēts uzstādīt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā esošo ceļu nodalījumu joslās līdz ar to Izpildītājam nepieciešams saņemt saskaņojumu no VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
3.1.3 Nepieciešamības gadījumā paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus un/vai to pārbūvi atbilstoši inženierkomunikāciju turētāju tehniskajiem noteikumiem saskaņojot ar atbildīgajiem attiecīgo inženierkomunikāciju turētajiem. 
3.1.4 Elektrības kabeļus paredzēt ieguldīt aizsarg čaulās vai aizsarg caurulēs, ja tos iegulda ceļu/ ielu aizsargjoslā vai ielu  sarkano līniju koridorā.
3.1.5 Asfaltbetona, bruģakmens u.c cieto segumu šķērsojumus projektēt perpendikulāri ceļa (ielas) ass līnijai  ar beztranšeju tehnoloģiju-caurduri.
3.1.6 Tehniskās prasības transportlīdzekļu momentānā braukšanas ātruma displejam un to uzstādīšanai  skatīt Pielikumā Nr.2 “Tehniskās prasības transportlīdzekļu momentānā braukšanas ātruma displejiem un to uzstādīšanai”.
3.1.7 Pirms tehniskā risinājuma izstrādes sazināties ar Pasūtītāja pārstāvi projekta risinājuma detalizēšanai.

	3.2.
	Vispārīgie projektēšanas/būvniecības noteikumi
	3.2.1 Pretendentam jāveic Displeju un to papildaprīkojuma piegāde, uzstādīšana un regulēšana atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Ātruma mērīšanas attālums katram displejam ir noregulējams individuāli saskaņojot ar pasūtītāju.
3.2.2 Pretendentam izmaksās jāiekļauj materiālu un darbu cena, kas nepieciešami, lai izpildītu Pasūtītāja prasības – visas nepieciešamās iekārtas, balstu uzstādīšana,  aprīkojums, materiāli, to uzstādīšana, pieslēgšana, regulēšana, palaišana u.c. darbi. 
3.2.3 Displejus uzstādīt tādā augstumā, lai būtu ierobežota piekļuve un būtu maksimāli pasargāti no vandālisma. 
3.2.4 Pretendentam cenā jāiekļauj jebkuri (programmatūras u.c.) licenču maksājumi.
3.2.5 Piegādājot un uzstādot Displejus, jāveic sekojoši darbi:
· Piegādāt un uzstādīt Displejus norādītajās vietās, pieslēgt tos elektrības tīklam.
· Veikt Displeju darbības pārbaudi (testēšanu) to darbības nodrošināšanai nepieciešamajā apjomā.
· Ieslēgt Displejus darba režīmā un nodot Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu.


	4. [bookmark: _Hlk134515895]BŪVNIECĪBAS IECERES NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	4.1.
	Īpašuma vai apbūves tiesību apliecinošie dokumenti
	Nodrošina Pasūtītājs

	4.2.
	Pilnvaras
	Pasūtītājs būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pilnvaro Projektētāju tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehniskās dokumentācijas saskaņošanai un citām darbībām, kas nepieciešamas līguma izpildei.

	4.3.
	Inženierizpēte
	4.3.1 Topogrāfiskā  -   Veic Projektētājs 
4.3.2 Ģeotehniskā - Veic Projektētājs (Pēc nepieciešamības);

	4.4.
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi un citi noteikumi
	Pieprasa Projektētājs.

	4.5.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic Projektētājs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	4.6.
	Tehniskās dokumentācijas izstrādē izmantojamie normatīvie akti
	4.6.1 Būvniecības likums;
4.6.2 Ceļu satiksmes likums;
4.6.3 MK noteikumi Nr.279 ”Ceļu satiksmes noteikumi”;
4.6.4 MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
4.6.5 MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
4.6.6 MK noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”;
4.6.7 MK noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
4.6.8  “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026”.
4.6.9 Atbilstošo aktuālo Latvijas valsts standartu un citu normatīvo aktu prasībām.


	      5.PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

	5.1.
	Būvniecības ieceres izstrāde un saskaņošana
	5.1.1 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā pirms iesniegšanas Būvvaldē jāsaņem Pasūtītāja saskaņojums.
5.1.2 Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas  saskaņošanas ar Pasūtītāju būvniecības ieceres dokumentācija jāiesniedz elektroniski  līgumā noteiktajā termiņā un šī Projektēšanas uzdevuma noteiktajā apjomā.
Pēc kā projektētājs izveido būvniecības lietu un iesniedz attiecīgajā būvvaldē.
5.1.3 Tehniskos noteikumus un saskaņojumus pieprasa projektētājs izmantojot  (BIS).

	5.2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes nosacījumi
	5.2.1 Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši šī projektēšanas uzdevuma nosacījumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajai būvniecību reglamentējošajai likumdošanai un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus;
5.2.2 Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs un rasējumi atbilstoši speciālajiem būvnoteikumiem, ieskaitot darbu daudzumu sarakstu un būvdarbu izmaksu aprēķinu. Projekta dokumentācijai, visiem pielikumiem un papildus informācijai jābūt latviešu valodā. Jebkādiem pievienotiem dokumentiem svešvalodās jābūt apstiprinātiem tulkojumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”;
5.2.3 Būvmateriālu un būvdarbu tehnoloģiju pielietošana, kā arī prasības produkta kvalitātei jāatbilst “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026” noteiktajiem kritērijiem un metodikai.
5.2.4 Būvdarbu izmaksu aprēķins atbilstoši MK  noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība“”, kā arī pirms būvniecības izmaksu aprēķināšanas tāmes formu un galvenos principus, kas jāņem vērā, nosakot paredzamās izmaksas, saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	5.3.
	Projektēšanas un būvniecības ilgums
	5.3.1. Paskaidrojuma rakstu izstrādei un Displeju montāžai- 4 (Četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

	      6. GARANTIJA

	6.1. 
	Garantijas termiņš 
	6.1.1.	Izpildītājs nodrošina iekārtu garantijas tehnisko atbalstu 24 mēnešus pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
6.1.2.	Garantijas ietvaros Izpildītājs bez maksas veic bojāto iekārtu remontu vai nomaiņu.







