  2.2.pielikums 
Nolikumam ID Nr. RTU 2026/14-3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Atklātā konkursa „Tehnoloģisko iekārtu piegāde (3.kārta)”
Id.Nr. RTU 2026/14-3
Pastāvīgi darbojošs C joslas (bez papildaprīkojuma) pastiprinātājs.

	Tehniskā specifikācijas
	Tehniskais piedāvājums

	Nr.p.k. 
	Tehniskie parametri (sastāvdaļas)
	Tehniskais apraksts (prasības)
	Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda tehniskais apraksts, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumenta, kas pievienota piedāvājumam, lpp., pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni.
Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā)
Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju

	1.
	Pastāvīgi darbojošs C joslas (bez papildaprīkojuma) pastiprinātājs.
Skaits: 3 gab.
	Preces nosaukums:     ______________________ 
Ražotājs:                     ______________________
Modelis:                      ______________________
Numurs, (ja pieejams) ______________________

Pretendentam piedāvājumā jānorāda iekārtas maksimālā jauda W ar atsauci, kur to var atrast ražotāja dokumentācijā.

	1.1.
	Viļņa garuma diapazons
	Vismaz no 1530 līdz 1565 nm
	

	1.2.
	Izejas jauda
	Vairāk par 24.5 dBm
	

	1.3.
	Signāla pastiprinājums (pie -20 dBm ieejas jaudas)
	Vairāk par 40 dB
	

	1.4.
	Trokšņu līkne (pie 3 dBm ieejas jaudas)
	Mazāk par 6 dB
	

	1.5.
	Izejas jaudas stabilitāte (Iconst, pie 3 dBm ieejas jaudas)
	Mazāk par ± 2% vismaz 24 stundas
	

	1.6.
	Izejas jaudas stabilitāte (Pconst, pie 3 dBm ieejas jauda)
	Mazāk par ± 0.5% vismaz 24 stundas
	

	1.7.
	Kopēja izkliede
	Mazāk par 0.14 ps/nm
	

	1.8.
	Izejas polarizācija
	Lineāra, salāgota lēno asi
	

	1.9.
	Polarizācijas ekstinkcijas koeficients
	Vairāk par 25 dB
	

	1.10.
	Izejas/ieejas konektori
	FC/APC
	

	1.11.
	Pastiprinātāja funkcionalitāte
	Piegādātājam jānodrošina viss aprīkojums un komponentes, kas nepieciešamas katra pastiprinātāja pilnvērtīgai un nepārtrauktai darbībai atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
Piedāvātajam risinājumam pēc piegādes un uzstādīšanas jābūt pilnībā funkcionālam bez papildu aprīkojuma vai komponenšu iegādes.
	

	2.
	Preces garantijas termiņš
	Vismaz 12 mēneši no pieņemšana-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Piegādātājs visas izmaksas, kas saistītas ar garantijas veikšanu ietver līgumcenā.
	

	3.
	Preces piegādes termiņš
	· 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas;
· Preces piegādes izmaksas sedz Piegādātājs.
· Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.
Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai.
	

	4.
	Preces piegādes adrese
	Āzenes ielā 12, Rīgā, Latvijā
	



Pretendents nolikuma 2.pielikumā ietver norādi uz ražotāja tīmekļvietni vai pievieno ražotāja dokumentus (apliecinājumu) no kuriem Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces (parametru) atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Piegādātājs Preces piegādes brīdī Pasūtītājam iesniedz dokumentāciju, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

