	Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss”

	(pasūtītāja nosaukums)
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	Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana PII Strautiņš un Ādažu Līgo laukumā (atkārtots iepirkums)
 (iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

	Identifikācijas Nr.: PA „Carnikavas komunālserviss” 2026/41

	JAUTĀJUMS

	Iekārta izgatavota no:
-           Nesošā konstrukcija  izgatavota no nerūsējošā tērauda vai cinkota pulverkrāsota tērauda stabiem un tiek uzstādīta betona masā. 
-           Pārējās detaļas izgatavotas no augstas  mitruma un apkārtējās vides apstākļu ietekmes izturīgiem materiāliem- HDPE plastikāts vai ekvivalents
-           Platformas no augstas  mitruma un apkārtējās vides apstākļu ietekmes izturīgiem materiāliem, kas pārklāti ar pretslīdes pārklājumu. Atstarpes starp platformām nedrīkst būt lielākas par 1 cm, lai bērni neaizķeras starp atstarpēm. 
Visas skrūvju vietas jānosedz ar atbilstošam uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.
-Sieti, virves  izgatavoti no polipropilēna virvēm ar D 16-18 mm, kuras ir armētas un izturīgas vai ekvivalents.
- Iekārta atrodas uz smilšu seguma, kur nepieciešams jāpapildina smilšu segums.
Rotaļu elementi:
Platformas 2 gab. vai vairāk.. 
Divslīpju jumtiņš – vismaz 1 gab.
Slidkalniņš – vismaz 1 gab., h=1,3-1,7m.
Uzeja uz platformām – 2 veida kāpnes.
Ugunsdzēsības stienis 1gab.
Interaktīvie paneļi vismaz 1gab.
Piegādātājs bez jau uzskaitītajiem rotaļu elementiem var piedāvāt  papildus elementus.
Apdare – košas krāsas..
Vecuma grupa  no 3 gadiem
Lietotāju skaits no  8 bērniem
Krišanas augstums ne vairāk kā 1800mm
Iekārtas garums sākot no 4000mm, platums sākot no 3000mm.
 
Iekārta atbilst EN 1176 standarta “Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” prasībām un ir apstiprināta ar neatkarīgas inspicēšanas institūcijas TUV izsniegtu sertifikātu, ko Pretendents iesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu.
Paredzamais iekārtas drošības segums ierīkojams saskaņā ar ražotāja norādījumiem un atbilstoši standarta EN1177 “Triecienus slāpējošas spēļu laukumu virsmas” prasībām.
Vai varētu būt ka konstrukcijai nebūtu ugunsdzēsēja stienis ?

	ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

	Pretendenta piedāvātajai iekārtai jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, tai skaitā jābūt aprīkotai ar ugunsdzēsības stieni 1gab.





