Iepirkuma LVP 2026/139
nolikuma 5.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Tehniskajā specifikācijā lietotie termini:
Lifti - Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzturētajā bīstamo iekārtu reģistrā reģistrēti lifti un cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji (Domus Lift Nr.0V99165986, Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā un Aricto “7000”, Nr.AR183331, Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā).
Pacēlāji - pacelšanas platformas invalīdiem ratiņkrēslos ( 'HIRO 320'', SĒRIJAS NR.: 149160 Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā, ''VP-200'' Viršu ielā 9/11, Liepāja)
Iekārtas - lifti un pacēlāji 

          2. Iekārtu atrašanās vieta (turpmāk- Objekts), Objekta atbildīgā persona, Iekārtu tehniskie parametri
	1.tabula
	N. p.k.
	Objekta nosaukums
un adrese
	Objekta atbildīgā persona, kontaktinformācija
	Iekārtu tehniskie parametri

	1.
	Sociālā dienesta biroja ēka, E. Veidenbauma iela 3, Liepājā
 
	Saimniecības daļas vadītājs Aleksandrs DOROFEJENKOVS, 
t.26672780, e-pasts: aleksandrs.dorefejenkovs@liepaja.lv

	A) Pasažieru pacēlājs. Izgatavots Itālijā 2006.gadā, pacēlāja platforma Domus Lift Nr.0V99165986, piedziņa hidrauliskā, celtspēja 400 kg, ietilpība 5 cilvēki, ātrums 0,15m/s, 3 pieturas, pacelšanas augstums 7,25 m

	2.
	Dienas centrs “SAULESSVECE”, Teodora Breikša iela 16/20, Liepāja
	Vadītāja Maija AGATINA, t.26445161, e-pasts: maija.agatina@liepaja.lv
	B) Invalīdu pacelšanas platforma Aricto “7000”, Nr.AR183331. Izgatavota Zviedrijā 2019.gadā. netiešās piedziņas hidrauliskais lifts, celtspēja 500 kg, pacelšanas augstums 4230 m, ātrums 0,15 m/s, 2 pieturas .

	
	
	
	[bookmark: _Hlk198278750]C) Pacelšanas platforma invalīdiem ratiņkrēslos 'HIRO 320'', SĒRIJAS NR..: 149160
 Izgatavošanas gads 2021, uzstādīts 2021.g. 30. Oktobrī,  Izgatavotājs Hillenkotter + Ronsieck GmbH, Izcelsmes valsts Vācija, Celtspēja 250 kg / 1 persona, pārvietošanās ātrums līdz 0.15 m/s.

	3.
	Grupu dzīvokļi, Viršu iela 9/11 (ēkas vecā korpusa 1.stāvs)
	Virginija Stankuviene
t. 63454554
virginija.stankuviene@liepaja.lv
 

	D) Pacelšanas platforma invalīdiem ratiņkrēslos VERTIKĀLAIS PACĒLĀJS ''VP-200''
Izgatavošanas gads 2022, Ražotājs SIA ’’ZANTIS’’, Celtspēja 250 kg, pāvietošanās ātrums līdz 10 cm/s, Sērijas NR. VP2000.22.08, uzstādīts 2022.g. 26. februārī





3. Prasības 1.tabulas norādītajām iekārtām (A, B): pacēlāj platformu Domus Lift, rūpnīcas Nr. 0V99165986, ar hidraulisko piedziņu (skatīt tabulā iekārtu (A))  un invalīdu pacelšanas platformu Aricto 7000, rūpnīcas Nr. AR183331, kas ir netiešās piedziņas hidrauliskais lifts (skatīt tabulā iekārtu (B)). Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros Izpildītājs par ikmēneša maksu nodrošina regulāro tehnisko apkopi, veicot apkopes darbus vienu reizi mēnesī (turpmāk – Regulārie darbi).
3.1. Liftu tehniskā apkope ietver:
3.1.1. Liftu apskati un lietošanas dokumentācijas uzturēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17.novembra noteikumiem Nr.679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” u.c. normatīvajiem tiesību aktiem, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar iekārtām, kā arī to tehniskās uzraudzības kārtību.
3.1.2. [bookmark: _Hlk198294563]Tehniskā apkope ietver liftu mezglu un detaļu pārbaudi, tīrīšanu, eļļošanu, regulēšanu un uzturēšanu darba kārtībā.
3.1.3. Tehniskās apkopes laikā (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) veicamie darbi: 
3.1.3.1. mašīntelpas un šahtas bedres tīrīšana;
3.1.3.2. vadības stacijas aparātu pārbaude, tīrīšana un regulēšana;
3.1.3.3. mašīntelpas elektroinstalācijas un lifta vadības sadalnes vadojuma  pārbaude;
3.1.3.4. mašīntelpas apgaismojuma pārbaude un spuldžu nomaiņa;
3.1.3.5. elektrodzinēju pārbaude;
3.1.3.6. bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšana;
3.1.3.7. celšanas mehānisma eļļas līmeņa pārbaude, regulēšana un eļļošana;
3.1.3.8. kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana;
3.1.3.9. bloku pārbaude un eļļošana;
3.1.3.10. nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja slēdžu pārbaude;
3.1.3.11. kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaude un eļļošana;
3.1.3.12. šahtas un kabīnes spiedpogu darbības pārbaude un liftu kabīnes spuldžu nomaiņa;
3.1.3.13. trauksmes sistēmas darbības pārbaude.
3.1.4. Līguma darbības laikā papildu 4.1.3. apakšpunktā minētajiem darbiem Pasūtītājs var iekļaut šādus darbus (turpmāk - Papildu darbi):
3.1.4.1. bezvadu pārrunu iekārtu darbības nodrošināšana, proti, GSM pieslēguma regulāru apmaksa un, ja nepieciešams, SIM karšu iegāde un nomaiņa;   
3.1.5. pārrunu iekārtas darbības pārbaude;
3.1.5.1. liftu pārrunu iekārtu parametru/tālruņu numuru ievadīšana vai nomaiņa.
3.1.6. Par Papildu darbu iekļaušanu Pasūtītājs ne vēlāk kā līdz iepriekšējā mēneša 20. datumam rakstveidā informē izpildītāju un vienojas par Papildu darbu cenu. 
3.2. Pacēlāju tehniskā apkope ietver (ne retāk kā vienu reizi mēnesī):
3.2.1.  darbības pārbaudi;
3.2.2.  regulēšanu pēc nepieciešamības;
3.2.3.  eļļošanu pēc nepieciešamības;
3.2.4.  novērtēt rāmja un platformas stāvokli;
3.2.5.  motora un suku stāvokļa novērtēšana;
3.2.6.  elektriskās sistēmas pārbaude.
3.3. Apkopes laikā izmantotie materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu:
3.3.1. ražotāja noteiktās smērvielas un eļļas;
3.3.2. tīrīšanas līdzekļi;
3.3.3. spuldzes;
3.3.4. drošinātāji;
3.3.5. citi apkopei nepieciešamie materiāli.     
4. Prasības 1.tabulas norādītajām iekārtām (C, D):  ratiņkrēslos HIRO 320, sērijas Nr. 149160 (skatīt tabulā iekārtu (C)), un pacelšanas platformu invalīdiem ratiņkrēslos – vertikālo pacēlāju VP-200, sērijas Nr. VP2000.22.08 (skatīt tabulā iekārtu (D)). Iekārtu tehniskajām apkopēm, pēc Objekta atbildīgās personas pieprasījuma (turpmāk - Neregulārie darbi). 
4.1. Darbus jāsniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Par darbu sniegšanas nepieciešamību Pasūtītājs informē telefoniski vai nosūtot uz Līgumā norādīto Izpildītāja pārstāvja ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā elektroniskā pasta adresi. Izpildītājs nodrošina darbu veikšanu 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (vai citā termiņā, ja Līdzēji par to ir vienojušies).
4.2.  pacelšanas platformas invalīdiem ratiņkrēslos tehniskā apkope ietver:
5.2.1. darbības pārbaudi;
5.2.2. regulēšanu pēc nepieciešamības;
5.2.3. eļļošanu pēc nepieciešamības;
5.2.4. [bookmark: _Hlk198534870]rāmja un platformas stāvokļa novērtēšanu; 
5.2.5. motora un suku stāvokļa novērtēšanu; 
5.2.6. elektriskās sistēmas pārbaudi; 
5.3. Apkopes laikā izmantotie materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir iekļautas maksā par apkalpošanu:
5.3.1. ražotāja noteiktās smērvielas un eļļas;
5.3.2. tīrīšanas līdzekļi;
5.3.3. citi apkopei nepieciešamie materiāli.

6. Prasības liftu avārijas apkalpošanai
6.1. Izpildītājs jebkurā diennakts laikā nodrošina operatīvu attiecīgās kvalifikācijas personāla ierašanos pēc izsaukuma liftu bojājuma gadījumos un pēc nepieciešamības veikt liftu darbības atjaunošanas darbus;
6.2.  avārijas apstāšanās gadījumos (iestrēguši pasažieri);
6.3. avārijas bojājuma gadījumā;
6.4. citos steidzamos gadījumos (šahtā iekrituši, iestrēguši priekšmeti u.c.).

7. Ikgadējā pārbaude un remontdarbi
7.1. veikt liftu sagatavošanas darbus un piedalīties to pārbaudēs;
7.2. negatīva pārbaudes rezultāta gadījumā atkārtoti veikt sagatavošanas darbus;
7.3. bojājumu konstatēšanas gadījumā nodrošināt savlaicīgu remontdarbu veikšanu.
7.4. Ikmēneša pakalpojuma maksa sedz apkalpojošā personāla darba izmaksas, sagatavojot liftus ikgadējai pārbaudei un piedaloties tajā.
8. Vispārējās prasības 
8.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumiem Nr.679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, rūpnīcas - izgatavotājas instrukciju, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem veikt liftu un pacēlāju:
- tehniskās apkopes, 
- sagatavošanu ikgadējai pārbaudei, 
- remontus, 
- reaģēt uz avārijas izsaukumiem, 
- nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, uzturēšanu un iesniegšanu.
8.2. Apkopes gaitā izmantoto materiālu (mazgāšanas līdzekļi, šķīdinātāji, švammes, eļļošanas materiāli un smērvielas, metināšanas materiāli, spuldzes, elektroniskie drošinātāji, kabīņu durvju piedziņas atsperes, stiprinājumi) izmaksas jāiekļauj apkopes cenā.
8.3. Apkopēs un remontdarbos izmantojamajiem materiāliem un detaļām ir jābūt jaunām un nelietotām. 
8.4. Izpildītājs atslēdz liftu vai pacēlāju, ja tiek pārkāpti to drošas ekspluatācijas noteikumi un paziņo par to Pasūtītājam.

9. Zvanu centra darbības nodrošināšana
9.1. Izpildītājam jānodrošina telefona numurs un e-pasta adrese, uz kuru Objekta atbildīgā persona vai cits nozīmēts darbinieks 24 stundas diennaktī ziņo par avārijām, piesaka pretenzijas/sūdzības/pieteikumus (turpmāk – pieteikumi). Visus saņemtos pieteikumus Izpildītājam jāreģistrē uzskaites sistēmā, norādot pieteicēja tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pieteikuma datumu, laiku, īsu problēmas aprakstu, maksimāli pieļaujamo izpildes laiku pēc līguma. 
Pretendents apliecina, ka pretendenta rīcībā ir gan personāls, gan tehniskie resursi, lai veiktu iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu apkopes un remontu, t.sk. iekārtu tehnisko parametru pārbaudi, mērīšanu un ieregulēšanu.
 

 




Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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