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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. [bookmark: _Hlk96793505]Vispārīgie noteikumi
1.1. Izpildītājs veic peldbaseina iekārtu apkopi un ķīmisko preču piegādi (turpmāk – Pakalpojums) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcīši” peldbaseinam, adrese: Ganību iela 66, Jelgava.
1.2. Kvalitatīvai piedāvājuma sagatavošanai pretendentam ir iespēja iepazīsties ar peldbaseina iekārtām dabā, iepriekš saskaņojot un precizējot apskates laiku ar PII “Kāpēcīši” vadītājas vietnieku administratīvi saimnieciskajā darbā Artūru Zosuli, tālr. 63022875, e-pasts: Arturs.Zosuls@izglitiba.jelgava.lv.
1.3. Pakalpojuma mērķis: Saņemt atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem un šīs Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Pakalpojumu norādītajā kvalitātes līmenī. 
1.4. Izpildītājam Pasūtītāja izstrādātā iepirkuma dokumentācija, tajā minētie tehniskie parametri un nosacījumi jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļauti visi darbi, materiāli un izmaksas (t.sk. peļņa u.c. sadārdzinājumi), kuri nepieciešami pilnīgai Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā piedāvājumā paredzēto Pakalpojumu nodrošināšanai labā kvalitātē.
1.5. Izpildītājs Pakalpojumu sniegšanai nodrošina savu darbaspēku, tehniku, iekārtas un nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekus.
1.6. Konkrētu Pakalpojuma veidu, apjomu, uzsākšanas un pabeigšanas laiku Pasūtītājs nosaka darba uzdevumā. Par nepieciešamo darbu veikšanu Pasūtītājs informēs Pretendentu telefoniski vai izmantojot elektronisko saziņu.
1.7. Darba uzdevumā noteikto Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc darba uzdevuma saņemšanas (ja puses nav vienojošās citādi).
1.8. Pasūtītājs tiesīgs noteikt sniedzamā Pakalpojuma apjomu atkarībā no finanšu iespējām vai atbilstoši faktiskajai vajadzībai. Pasūtītājam nav pienākums veikt visu tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu apkopi un iegādāties visu norādīto preču klāstu.
1.9. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniegšanas rezultātā tiek konstatēti trūkumi, tie jānovērš ne vēlāk kā 1 (vienas) kalendārās dienas pēc informācijas saņemšanas (ja puses nav vienojošās citādi).
1.10. Piegādātājām peldbaseina ūdens attīrīšanas līdzekļiem jābūt ražotāja iepakojumā.
1.11. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas Piegādātājam piecu darba dienu laikā jāspēj nodot Pasūtītāja pārstāvim jebkuras Piegādātāja Tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā norādītās vai iepirkuma līguma izpildes gaitā piegādātās Preces dokumentācija (preces atbilstības deklarāciju un datu lapu katrai atsevišķai piegādei), kas satur Preces raksturojumu, īpašības, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus valsts valodā, ja tā nav iesniegta kopā ar preci. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt akreditētas laboratorijas atzinumu jebkurai no piegādātām precēm par vielas koncentrāciju un sastāvu.

2. Pakalpojuma izpildes prasības
2.1. Sniedzot Pakalpojumu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja norādījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Pakalpojuma izpildes kārtību, kvalitāti un drošību, tai skaitā izpilda normatīvu prasības attiecībā uz darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku cilvēku veselībai.
2.2. Izpildītājs Peldbaseina ūdens tehnoloģisko iekārtu apkopes un ūdens kvalitātes nodrošināšanas darbus veic saskaņā ar ražotāja instrukcijām un Pasūtītāja norādījumiem.
2.3. Izpildītājs pirms Pakalpojuma sniegšanas veic savu darbinieku instruēšanu par darba drošību, elektrodrošību un uguns drošību, izvērtējot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tai skaitā nodrošina Ministru kabineta 2002. gada 9. decembra noteikumu Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” un Ministru kabineta 2014. gada 18. marta noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” izpildi, pakalpojumu izpildei piesaistot personas, kuras ir apmācītas atbilstošo darbu veikšanai ar nepieciešamo aprīkojumu.
2.4. Sniedzot Pakalpojumu, Izpildītājs ievēro Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 470 “Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 470) prasības.
2.5. Pakalpojums tiek veikts, atbildīgi izturoties pret Pasūtītāja un trešo personu īpašumu. Ja Pakalpojuma izpildes laikā tiek nodarīts bojājums Pasūtītāja vai trešās personas mantai, Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par nodarītajiem zaudējumiem.
2.6. Izpildītājs Pakalpojuma izpildi nodrošina ar savu kvalificētu (apmācītu) darbaspēku, kam ir atbilstoša pieredze un nepieciešamās zināšanas, profesionālu un atbilstošu tehniku, saviem materiāliem un līdzekļiem. 
2.7. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Tehniskās specifikācijas pielikumos norādītajai informācijai.
2.8. Izpildītājs nodrošina baseina un tā sistēmu uzturēšanas, tīrīšanas, dezinfekcijas, apkopes un ūdens nomaiņas darbu dokumentēšanu atbilstoši 2020.gada 28.jūlija MK noteikumu Nr. 470 1. pielikumā un 2.pielikumā noteiktajam.
2.9. Par Pakalpojuma sniegšanas laikā konstatētajiem defektiem vai bojājumiem Izpildītājam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam.
2.10. Avārijas gadījumā avārijas seku novēršanas darbus uzsāk ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pēc informācijas saņemšanas no Pasūtītāja atbildīgās personas.
2.11. Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijas:
2.11.1. Izpildītājs sagatavo defektu aktu, detalizēti norādot visas bojātās detaļas un veicot fotofiksācijas, un iesniedz saskaņošanai veicamo darbu, iekārtu detaļu un materiālu tāmi.
2.11.2. Izpildītājs iesniedz uz saskaņošanu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kopā ar nomainīto iekārtu detaļu un materiālu fotofiksāciju.
2.12. Iekārtu detaļām un materiāliem jābūt savienotajiem ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā norādītajām peldbaseina ūdens tehnoloģisko iekārtu sastāvdaļām.

3. Informācija par peldbaseinu
Lielais peldbaseins
· izmērs: 15 x 10 m 
· dziļums: no 0,8 līdz 1,2 m 
· tilpums: 147 m3 
Mazais peldbaseins
· izmērs: 5 x 4 m
· dziļums: 0,7m 
· tilpums: 74 m3 
· peldbaseina konstrukcija ar pārplūdi 
· peldbaseina tehniskais pārtraukums vasaras periodā: aptuveni 2  mēneši, par ko Pasūtītājs savlaicīgi informē Izpildītāju; 

Pielikumā:
1. “Peldbaseina ūdens tehnoloģisko iekārtu sastāvdaļas” uz 1 (vienas) lapas;
2. “Peldbaseina ūdens tehnoloģisko iekārtu apkalpošanas darbu un nomaināmo detaļu saraksts” uz 3 (trīs) lapām;
3. “Peldbaseina ūdens attīrīšanas līdzekļu / ķīmisko preču saraksts” uz 1 (vienas) lapas. 

Specifikācija aktualizēta: 22.07.2026.

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums
Peldbaseina ūdens tehnoloģisko iekārtu sastāvdaļas
	Nr. p.k.
	Iekārtas nosaukums un apraksts
	Daudzums
	Ražotājs

	LIELAIS PELDBASEINS

	1. 
	Ventmašīna Meatstar Phoenix 6000
	1
	Vācija

	2. 
	Ūdens ātrsildītājs Pahlen 75kw
	2
	Vācija

	3. 
	Sūknis kaskādei Kripsol KA 450
	1
	Vācija

	4. 
	Sūknis masāžai EMG 90/2
	1
	Vācija

	5. 
	Ūdens cirkulācijas sūkņi Badu Resart 70
	2
	Vācija

	6. 
	Ūdens filtri Kripsol 1600
	2
	Francija

	7. 
	Ūdens filtrs Pirocodi 760
	1
	Spānija

	8. 
	Ķīmijas dozatoriekārta Bayrol SN 14
	1
	Vācija

	MAZAIS PELDBASEINS

	9. 
	Ventmašīna Meatstar Phoenix 1000
	1
	Vācija

	10. 
	Ūdens ātrsildītājs Pahlen 28 kw
	1
	Vācija

	11. 
	Ūdens cirkulācijas sūknis Belstar 200T
	1
	Vācija

	12. 
	Ūdens cirkulācijas sūknis Kripsol 90/2
	1
	Vācija

	13. 
	Ūdens filtrs Kripsol 900
	1
	Francija

	14. 
	Ūdens filtrs Pirocodi 610
	1
	Spānija

	15. 
	Ķīmijas dozatoriekārta Bayrol SN 14
	1
	Vācija







Tehniskās specifikācijas 2. pielikums
Peldbaseina ūdens tehnoloģisko iekārtu apkalpošanas darbu 
un nomaināmo detaļu saraksts
	A sadaļa – LIELAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu apkalpošana regulārie darbi

	Nr. p.k.
	Veicamie darbi
	Plānotais darbu veikšanas  biežums

	1. 
	Kvarca smilšu filtra skalošana un apkope
	1 reizi nedēļā

	2. 
	Ūdens ķīmiskā sastāva kontrole (parametru analīzes noteikšana ar testera palīdzību)
	1 reizi nedēļā

	3. 
	Ķimikāliju dozēšanas un testēšanas iekārtu pārbaude un apkalpošana
	1 reizi nedēļā

	4. 
	Cirkulācijas sūkņu darbības kontrole un apkalpošana
	1 reizi nedēļā

	5. 
	Siltumapmaiņas bloku pārbaude, temperatūras kontrole un ieregulēšana
	1 reizi nedēļā

	6. 
	Baseina virsmas laukuma tīrīšana 
	1 reizi nedēļā

	7. 
	Ūdens masāžas un kaskādes sistēmu pārbaude
	1 reizi nedēļā

	8. 
	Visu ūdens filtrēšanas iekārtu un aprīkojuma apsekošana
	1 reizi nedēļā

	9. 
	Cauruļvadu, veidgabalu un noslēgarmatūras apsekošana
	1 reizi nedēļā

	10. 
	Ūdens līmeņa un kontroles automātikas pārbaude
	1 reizi nedēļā

	11. 
	Ķimikāliju pievienošana un dozācijas procesa kontrole
	1 reizi 3 mēnešos

	12. 
	Elektroiekārtu (sūkņu, el.automātu, elektroinstalāciju, elektrosadales) pārbaude
	1 reizi nedēļā

	13. 
	Filtrācijas sūkņu priekšfiltu tīrīšana
	1 reizi nedēļā

	14. 
	Peldbaseina ūdens kvalitātes rādītāju kontroles veikšana (atbilstoši MK 28.07.2020. noteikumu Nr.470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" 2.pielikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā Pasūtītāja Peldbaseina darbības žurnāla aizpildīšana
	1 reizi nedēļā

	15. 
	Peldbaseina darbības paškontroles veikšana (atbilstoši MK 28.07.2020. noteikumu Nr.470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" 1.pielikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā Pasūtītāja Peldbaseina darbības žurnāla aizpildīšana
	1 reizi nedēļā



	A sadaļa – MAZAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu apkalpošana regulārie darbi

	Nr. p.k.
	Veicamie darbi
	Plānotais darbu veikšanas  biežums

	1. 
	Kvarca smilšu filtra skalošana un apkalpošana
	1 reizi nedēļā

	2. 
	Ūdens ķīmiskā sastāva kontrole (parametru analīzes noteikšana ar testera palīdzību)
	1 reizi nedēļā

	3. 
	Ķimikāliju dozēšanas un testēšanas iekārtu pārbaude un apkalpošana
	1 reizi nedēļā

	4. 
	Cirkulācijas sūkņu darbības kontrole un apkalpošana
	1 reizi nedēļā

	5. 
	Siltumapmaiņas bloku pārbaude, temperatūras kontrole un ieregulēšana
	1 reizi nedēļā

	6. 
	Baseina virsmas laukuma tīrīšana 
	1 reizi nedēļā

	7. 
	Visu ūdens filtrēšanas iekārtu un aprīkojuma apsekošana
	1 reizi nedēļā

	8. 
	Cauruļvadu, veidgabalu un noslēgarmatūras apsekošana
	1 reizi nedēļā

	9. 
	Ūdens līmeņa un kontroles automātikas pārbaude
	1 reizi nedēļā

	10. 
	Ķimikāliju pievienošana un dozācijas procesa kontrole
	1 reizi 3 mēnešos

	11. 
	Filtrācijas sūkņu priekšfiltu tīrīšana
	1 reizi nedēļā

	12. 
	Elektroiekārtu (sūkņu, el.automātu, elektroinstalāciju, elektrosadales) pārbaude
	1 reizi nedēļā

	13. 
	Peldbaseina ūdens kvalitātes rādītāju kontroles veikšana (atbilstoši MK 28.07.2020. noteikumu Nr.470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" 2.pielikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā Pasūtītāja Peldbaseina darbības žurnāla aizpildīšana
	1 reizi nedēļā

	14. 
	Peldbaseina darbības paškontroles veikšana (atbilstoši MK 28.07.2020. noteikumu Nr.470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" 1.pielikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā Pasūtītāja Peldbaseina darbības žurnāla aizpildīšana
	1 reizi nedēļā




	B sadaļa – LIELAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu apkalpošana pēc pieprasījuma

	Nr. p.k.
	Veicamie darbi

	1. 
	PH zondes maiņa

	2. 
	Redox zondes maiņa

	3. 
	Brīvā Hlora zondes maiņa

	4. 
	PH līmeņa un brīvā Hlora testkameras apkope

	5. 
	Injekcijas pievadu nomaiņa

	6. 
	Inžektoru nomaiņa

	7. 
	Ūdens apsildes vārstu nomaiņa

	8. 
	Pretvārstu  nomaiņa

	9. 
	Sūkņu gultņu un blīvslēgu nomaiņa

	10. 
	Cirkulācijas sūkņa apkope

	11. 
	Ķīmijas automātikas testkameras ķīmiskā tīrīšana

	12. 
	Pārplūdes kanālu un tvertnes apkope

	13. 
	Ūdens līmeņa sensoru nomaiņa 

	14. 
	Ķimikāliju dozācijas sistēmas ieplūdes vārsta nomaiņa

	15. 
	Ķimikāliju dozēšanas sistēmas testkameras pievadcaurules nomaiņa

	16. 
	Ķimikāliju dozēšanas sistēmas vārsta filtru nomaiņa

	17. 
	Ķīmijas līmeņa kontroliera nomaiņa

	18. 
	Baseina iekārtu elektroinstalācijas, magnētisko palaidēju pārbaude un tīrīšana, kontaktsavienojumu pievilkšana

	19. 
	Celiņu sadalošo joslu pludiņlīniju tīrīšana



	B sadaļa – MAZAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu apkalpošana pēc pieprasījuma

	Nr. p.k.
	Veicamie darbi

	1. 
	PH zondes maiņa

	2. 
	Redox zondes maiņa

	3. 
	PH līmeņa un Redox testkameras apkope

	4. 
	Injekcijas pievadu nomaiņa

	5. 
	Inžektoru nomaiņa

	6. 
	Elektroiekārtu sadales automātu nomaiņa

	7. 
	Ūdens apsildes vārstu nomaiņa

	8. 
	Pretvārstu  nomaiņa

	9. 
	Sūkņu gultņu un blīvslēgu nomaiņa

	10. 
	Cirkulācijas sūkņa apkope

	11. 
	Ķīmijas automātikas testkameras ķīmiskā tīrīšana

	12. 
	Pārplūdes kanālu un tvertnes apkope

	13. 
	Ūdens līmeņa sensoru nomaiņa 

	14. 
	Filtrācijas sistēmas cauruļvadu savienojumu nomaiņa

	15. 
	Ķimikāliju dozācijas sistēmas ieplūdes vārsta nomaiņa

	16. 
	Ķimikāliju dozēšanas sistēmas testkameras pievadcaurules nomaiņa

	17. 
	Ķimikāliju dozēšanas sistēmas vārsta filtru nomaiņa

	18. 
	Ķīmijas līmeņa kontroliera nomaiņa

	19. 
	Baseina iekārtu elektroinstalācijas, magnētisko palaidēju pārbaude un tīrīšana, kontaktsavienojumu pievilkšana




	C sadaļa LIELAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu detaļu un materiālu saraksts ***

	Nr. p.k.
	Detaļu saraksts

	1. 
	Ūdens ātrsildītājs Pahlen 75kw
Ražotājs: Vācija

	2. 
	Sūknis kaskādei Kripsol KA 450
Ražotājs: Vācija

	3. 
	Sūknis masāžai EMG 90/2
Ražotājs: Vācija

	4. 
	Ūdens cirkulācijas sūkņi Badu Resort 70
Ražotājs: Vācija

	5. 
	Ūdens filtri Kripsol 1600
Ražotājs: Francija

	6. 
	Ūdens filtrs Procopi 760
Ražotājs: Spānija

	7. 
	Ķīmijas dozatoriekārta Bayrol Pool Manager. pH/Cl
Ražotājs: Vācija

	8. 
	PH zonde
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	9. 
	Redox zonde
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	10. 
	Brīvā hlora zonde
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	11. 
	Injekcijas pievadi
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	12. 
	Inžektori
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	13. 
	Pretvārsti
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	14. 
	Ķīmijas līmeņa kontrolieris
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	15. 
	Ķīmijas līmeņa kontrolieris ar ventili
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	16. 
	Ķīmijas automātikas testkamera
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	17. 
	Ūdens līmeņa sensoru nomaiņa
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	18. 
	Ķīmijas automātikas sūkņu pievadcaurule
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	19. 
	Sūkņu gultņi
OK33, 230V
Ražotājs: Kripsol, Spānija

	20. 
	Sūkņu blīvslēgi
OK33, 230V
Ražotājs: Kripsol, Spānija

	21. 
	Cauruļvadu savienojumi 
Ražotājs: CH, Spānija

	22. 
	Elektroiekārtu sadales automāti 
Ražotājs: Schneider, Vācija

	23. 
	Magnētiskais vārsts 1" Danfos



	C sadaļa MAZAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu detaļu un materiālu saraksts ***

	Nr. p.k.
	Detaļu saraksts

	1. 
	Ūdens ātrsildītājs Pahlen 28 kw
Ražotājs: Vācija

	2. 
	Ūdens cirkulācijas sūknis Belstar 200T
Ražotājs: Vācija

	3. 
	Ūdens cirkulācijas sūknis Kripsol 90/2
Ražotājs: Vācija

	4. 
	Ūdens filtrs Kripsol 900
Ražotājs: Francija

	5. 
	Ūdens filtrs Pirocodi 610
Ražotājs: Spānija

	6. 
	Ķīmijas dozatoriekārta FLOC SYSTEM ASTRAPOOL
Ražotājs: Spānija

	7. 
	Redox zonde

	8. 
	PH zonde

	9. 
	Injekcijas pievadi
Ražotājs: AtraPool, Spānija

	10. 
	Inžektori
Ražotājs: AtraPool, Spānija

	11. 
	Pretvārsti
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	12. 
	Ķīmijas līmeņa kontrolieris
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	13. 
	Ķīmijas līmeņa kontrolieris ar ventili
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	14. 
	Ķīmijas automātikas testkamera
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	15. 
	Ūdens līmeņa sensoru nomaiņa
Ražotājs: Bayrol, Vācija

	16. 
	Ķīmijas automātikas sūkņu pievadcaurule
Ražotājs: AstraPool, Spānija

	17. 
	Sūkņu gultņi
OK33, 230V
Ražotājs: Kripsol, Spānija

	18. 
	Sūkņu blīvslēgi
OK33, 230V
Ražotājs: Kripsol, Spānija

	19. 
	Cauruļvadu savienojumi 
Ražotājs: CH, Spānija

	20. 
	Elektroiekārtu sadales automāti 
Ražotājs: Schneider, Vācija

	21. 
	Magnētiskais vārsts 3/4" Danfos


*** Iekārtu detaļām un materiāliem jābūt savietojamiem ar Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā minētām peldbaseina ūdens tehnoloģiskajām iekārtu sastāvdaļām.

	Nr. p.k.
	D sadaļa  LIELAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens nomaiņa 
atbilstoši MK Nr. 470 noteikumu 27. punktā noteiktajām prasībām

	
	Veicamie pakalpojumi
	Pakalpojuma veikšanas biežums

	1. 
	Ūdens nolaišana un uzpildīšana jāveic lēni, sekojot līdzi sūkņa darbībai. Ūdens nolaišana un uzpildīšana jāveic bez pārtraukumiem, līdz pilnīgai baseina iztukšošanai vai pilnīgai uzpildīšanai
	1 reizi gadā

	2. 
	Tukšu peldbaseinu (ietverot ūdens kompensācijas un nostādināšanas baseinu tīrīšanu) un ūdens caurules mazgā, dezinficē un, izmantojot augstspiedienu, skalo ar ūdeni, apstrādā peldbaseina flīžu šuves ar 5% hlora šķīdumu un veic flīžu un šuvju pretaļģu apstrādi, pilnīgi nomaina un sagatavo ūdeni peldbaseina ekspluatācijai
	1 reizi gadā



	Nr. p.k.
	D sadaļa MAZAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens nomaiņa 
atbilstoši MK Nr. 470 noteikumu 27. punktā noteiktajām prasībām

	
	Veicamie pakalpojumi
	Pakalpojuma veikšanas biežums

	1. 
	Ūdens nolaišana un uzpildīšana jāveic lēni, sekojot līdzi sūkņa darbībai. Ūdens nolaišana un uzpildīšana jāveic bez pārtraukumiem, līdz pilnīgai baseina iztukšošanai vai pilnīgai uzpildīšanai
	1 reizi gadā

	2. 
	Tukšu peldbaseinu (ietverot ūdens kompensācijas un nostādināšanas baseinu tīrīšanu) un ūdens caurules mazgā, dezinficē un, izmantojot augstspiedienu, skalo ar ūdeni, apstrādā peldbaseina flīžu šuves ar 5% hlora šķīdumu un veic flīžu un šuvju pretaļģu apstrādi, pilnīgi nomaina un sagatavo ūdeni peldbaseina ekspluatācijai
	1 reizi gadā




Tehniskās specifikācijas 3. pielikums
E sadaļa – Peldbaseina ūdens attīrīšanas līdzekļu / ķīmisko preču saraksts 
	Nr. p.k.
	Nosaukums

	1. 
	Nātrija hipohlorīda šķīdums 13% stabilizēts baseina ūdens dezinfekcijai
Stabilizēts šķidrums baseina ūdens dezinfekcijai- automātiskajām dozācijas sistēmām. Ar ātru iedarbību uz ūdenī esošajām baktērijām, sēnītēm un vīrusiem. Aizkavē organiska piesārņojuma rašanos. Stabilizators novērš cietu daļiņu un kaļķa nosēdumu veidošanos uz padevēm

	2. 
	pH mīnuss
50 % automātiskajai dozācijas iekārtai ūdens pH pazemināšanai peldbaseinā, ja tas ir augstāks par 7,8, kas paredzēts lietošanai automātiskā dozēšanas sistēmā

	3. 
	Koagulants šķidrā veidā
Novērš peldbaseina ūdens duļķainumu. Paredzēts automātiskajām dozācijas sistēmām

	4. 
	CL/ reaģentu tabletes
CL līmeņa noteikšanai ar fotometru

	5. 
	pH/ reaģentu tabletes
pH  līmeņa noteikšanai ar fotometru

	6. 
	Efektīvs, neputojošs algicicīda šķīdums Alga Stop Ultra CTX-530 (vai ekvivalents) šķidrā veidā, ar ļoti spēcīgu baktericīdu, fungicīdu un aļģicīdu darbību, paredzēts aizsardzībai pret aļģēm un to iznīcināšanai

	7. 
	Pretputu līdzeklis  CTX-71 Anti-foam Spa (vai ekvivalents)
gatavs lietošanai un var tikt pievienots tiešā veidā vai sagatavots ar sākotnējo koncentrāciju 5 – 10 cm3 uz 1 m3 ūdens

	8. 
	Efektīvs tīrīšanas līdzeklis CTX- 75 (vai ekvivalents) baseina vannas un SPA seguma tīrīšanai
Netīrumu tīrīšanai no baseina malām. Dezinficējošs maisījums, kurš likvidē taukus, kaļķa nogulsnes, rūsas plankumus u.c. netīrumus, kas izveidojušies uz baseina sienām un malām





2 .pielikums   ATKLĀTA KONKURSA     “ Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes  “Kāpēcīši” peldbaseinu iekārtu apkope un ķīmisko preču piegāde ”   identifikācijas Nr.   JVP   202 6 / 107 /AK /apspriede     TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA     1.   Vispārīgie noteikumi   1.1.   Izpildītājs veic peldbaseina iekārtu apkopi un ķīmisko preču piegādi (turpmāk  –   Pakalpojums) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “ Kāpēcīši ”  peldbaseinam , adrese:  G anību iela 66, Jelgava.   1.2.   Kvalitatīvai piedāvājuma sagatavošanai pretendentam ir iespēja iepazīsties ar  peldbaseina iekārtām dabā,  iepriekš saskaņojot un precizējot apskates laiku ar PII  “Kāpēcīši”   vadītājas vietnieku   administratī vi saimnieciskajā darbā Artūru Zosuli , tālr.   63022875 , e - past s:  Arturs.Zosuls@izglitiba.jelgava.lv .   1.3.   Pakalpojuma mērķis:   Saņemt atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību  aktiem un šīs Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Pakalpojumu norādītajā kvalitātes  līmenī.    1.4.   Izpildītājam Pasūtītāja izstrādātā   iepirkuma   dokumentācija, tajā minētie  tehniskie  parametri   un nosacījumi jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai varētu apliecināt, ka piedāvājumā  ir iekļauti visi darbi, materiāli un izmaksas (t.sk. peļņa u.c. sadārdzinājumi), kuri nepieciešami  pilnīgai Tehniskajā specifikācijā   un Tehniskajā piedāvājumā   paredzēto Pakalpojumu  nodrošināšanai labā kvalitātē.   1.5.   Izpildītājs Pakalpojumu sniegšanai nodrošina savu darbaspēku, tehniku, iekārtas un  nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekus.   1.6.   Konkrētu   Pakalpojuma  veidu, apjomu ,  uzsākšanas un pabeigšanas  laiku   P asūtītājs  no saka   darba uzdevumā. Par nepieciešamo darbu veikšanu  P asūtītājs informēs  P retendentu  telefoniski vai izmantojot elektronisko saziņu.   1.7.   Darba uzdevumā noteikto Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk ne vēlāk kā 2 (divu) darba  dienu laikā pēc darba uzdevuma saņemšanas (ja puses nav vienojošās citādi).   1.8.   Pasūtītājs tiesīgs noteikt sniedzamā Pakalpojuma apjomu atkarībā no finanšu iespējām   vai atbilstoši faktiskajai vajadzībai. Pasūtītājam nav pienākums veikt visu tehniskajā  specifikācijā norādīto iekārtu apkopi un iegādāties visu norādīto preču  klāstu .   1.9.   Gadījumā, ja Pakalpojuma sniegšanas rezultātā tiek konstatēti trūkumi, tie jānovērš ne  vēlāk kā 1 (vienas) kalendārās dienas pēc informācijas saņemšanas (ja puses nav vienojošās  citādi).   1.10.   Piegādātājām  peldbaseina  ūdens attīrīšanas līdzekļiem   jābūt  ražotāja  iepakojumā.   1.11.   Pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas Piegādātājam piecu darba dienu laikā jāspēj  nodot Pasūtītāja pārstāvim jebkuras  P iegādātāja Tehniskajā specifikācijā un tehniskajā  piedāvājumā norādītās vai iepirkuma līguma izpildes gaitā piegādātās Preces dokumentācija  (preces atbilstības deklarāciju un datu lapu katrai atsevišķai piegādei), kas satur Preces  raksturojumu, īpašības, u zglabāšanas un lietošanas noteikumus valsts valodā, ja tā nav  iesniegta kopā ar preci. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt akreditētas lab o ratorijas atzinumu  jebkurai no piegādātām precēm par vielas koncentrāciju un sastāvu.     2.   Pakalpojuma izpildes prasības   2.1.   Sniedzot Pakalpojumu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja norādījumus un Latvijas Republikā  spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Pakalpojuma izpildes kārtību,  kvalitāti un drošību, tai skaitā izpilda normatīvu prasības attiecībā uz dar biem, kas saistīti ar 

