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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Centralizēto iepirkumu institūcija

Olaines novada pašvaldība, kas veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 17.pantu (turpmāk – Institūcija). 
1.1.1. Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija 

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438
Tālruņa numurs: +371 66954899
E-pasta adrese: pasts@olaine.lv
Mājas lapa: www.olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma gaitā sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Anita DEIČMANE - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 29218044, e-pasts: anita.deicmane@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz 2025.gada 30.jūlija grozījumiem Olaines novada domes lēmumā “Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu un iepirkumu komisijas izveidošanu” (3.prot., 11.p.) un 2017.gada 22.marta nolikuma Nr. NOL4/2017 “Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums” grozījumiem (turpmāk - Komisija).
1.3. Pasūtītāji: 
Olaines 1.vidusskola,

Olaines 2.vidusskola,

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”,

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Dzērvenīte”,

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”.

1.4. Pretendents:

Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2026/43 „Interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”. 

1.5. Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu
1.5.1. Iepirkums identifikācijas numurs – ONP 2026/43.
1.5.2. Iepirkuma priekšmets ir interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.
1.5.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu (turpmāk - Preces) piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
1.5.4. CPV kodi: 
30000000-9 (Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru); 30231300-0 (displeja ekrāni).

1.5.5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.
1.5.6. Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

1.6.  Piegādes vieta, apjoms un laiks
1.6.1. Preču piegāde un uzstādīšana ir paredzēta:
1.6.1.1.  Olaines 1.vidusskola - Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, 

1.6.1.2. Olaines 2.vidusskola – Skolas iela 1, Olaine, Olaines novads,
1.6.1.3.  Olaines PII „Ābelīte” – Parka iela 5, Olaine, Olaines novads,
1.6.1.4. Olaines PII „Dzērvenīte” – Zemgales iela 39, Olaine, Olaines novads,
1.6.1.5. Olaines PII „Zīle” – Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads.
1.6.2. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit)  dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
1.7. Informācijas sniegšana
1.7.1. Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/934 . Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.7.2. Komisija sniedz papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām.

1.7.3. Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par Nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu vai adresējot tos Komisijai un nosūtot to elektroniski Nolikuma 1.1.2.punktā minētajai kontaktpersonai.

1.7.4. Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
1.7.5. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv.
1.8. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

1.8.1. Pretendents var iesniegt:

1.8.1.1. piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;
1.8.1.2. viena piedāvājuma variantu.

1.8.2. Konkrēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajā paziņojumā par līgumu un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

1.8.3. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.8.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot, vai papildināt tikai līdz 1.8.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā un piedāvājumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina piegādātāju apvienības dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

1.8.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
1.8.7. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.
1.8.8. Ja konstatēti EIS darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 4 stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 39.panta 4.daļu.
1.9.   Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
1.9.1. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajā paziņojumā par līgumu un EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā norādītajā termiņā.
1.9.2. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapā www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Komisija atver Pretendentu iesniegtos piedāvājumus tiešsaistes režīmā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

1.9.3. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz komisijai elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 

1.9.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas protokols un finanšu piedāvājumu apkopojums pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.10. Piedāvājuma noformēšana

1.10.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

1.10.1.1. Izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

1.10.1.2. Elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

1.10.1.3. Elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 
1.10.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

1.10.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

1.10.2.2. Dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot tos ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
1.10.2.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā;
1.10.3. Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja Pasūtītājam radīsies šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektajai daļai;
1.10.4. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, Pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju;
1.10.5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus;
1.10.6. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

1.11. Cita informācija

1.11.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.11.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 
2.1.1. Attiecībā uz Komisijas apstiprināto Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Komisija veic pārbaudi, vai minētais Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā.

2.1.2. Pārbaude veicama atbilstoši PIL 9. panta astotajā un devītajā daļā noteiktajai kārtībai un atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pirmās daļas regulējumam.

2.1.3. Komisija apstiprināto Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9. panta astotās daļas  izslēgšanas iemesliem.

2.1.4. Konstatējot PIL 9. panta astotās daļā minēto izslēgšanas iemeslu noteikto kārtību un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums likuma 11.1 pirmajā daļā minēto apstākļu esamību, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL 42.panta  ceturtās daļas 2. punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot PIL 43. panta noteikumus. 

2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšana

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

2.2.2. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei, tajā skaitā garantijas servisa nodrošināšanai.
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir vismaz Pretendenta piedāvājuma kopsummas apmērā.
2.3.2. Ja Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim iepriekšējiem pārskata gadiem, tad prasība ir attiecināma uz Pretendenta nostrādāto periodu. 
2.4. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
2.4.1. Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma preču piegādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) vismaz 1 (viena) darījuma izpildē, kura ietvaros ir veikta Pretendenta piedāvājumā iekļautā paneļa ražotāja interaktīvā iekārtas piegāde un uzstādīšana, ko apliecina vismaz 1 (viena) pozitīva rakstura atsauksme no attiecīgā preču pasūtītāja par sekmīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi un kurā ir uzrādītas preces, apjomi un summa (saskaņā ar Nolikuma 3.1.pielikumā doto standarta formu). Pretendents pieredzi var apliecināt ar alternatīviem dokumentiem, ja tam objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams iesniegt atsauksmi. 
2.4.2. Ja Pretendents balstās uz cita uzņēmēja iespējām, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, ir jāņem vērā Publisko iepirkumu likuma 45.panta astotā daļa un 46.panta ceturtā daļa.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pretendenta pieteikums (saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā doto standarta formu), kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (saskaņā ar Nolikuma 2.1.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par Pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (saskaņā ar Nolikuma 2.2.pielikumā doto standarta formu). Aizpildot 2.1. un 2.2. pielikumus, Pretendentam obligāti jāiekļauj informācija par to, vai Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.
3.2. Piegādātāju apvienības, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā Līguma izpildi (t.sk. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no dalībniekiem).
3.3. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē (norādot to kopsummu eiro bez PVN no kopējās līgumcenas).
3.4. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju vai apliecinot reģistrāciju ar norādi uz publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par Pretendenta reģistrācijas faktu.
3.5. Ražotāja vai ražotāja oficiālā pārstāvja izsniegts(-i) apliecinājums(-i), ka Pretendents ir tiesīgs piegādāt un uzstādīt piedāvātās iekārtas Latvijas Republikas teritorijā un ir tiesības veikt Pretendenta piedāvātās preces tehnisko apkopi garantijas periodā. 

3.6. Ražotāja vai ražotāja oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kurā norādīti autorizēti servisa centri, kas Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši ražotāja garantijas noteikumiem spēj nodrošināt garantijas pakalpojumus Iepirkumā piedāvātajām šī ražotāja iekārtām. 

3.7. Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo neto gada apgrozījumu euro iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, uzrādot summas par katru no iepriekšējiem trīs gadiem, saskaņā ar Nolikuma 2.3.punkta nosacījumiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot vienošanos par sadarbību Līguma izpildē, un kurā paredzēta solidāra atbildība par Līguma izpildi.
3.8. Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu) saskaņā ar Nolikuma 2.4.punkta nosacījumiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem. Nolikuma 2.4. punktā izvirzītās prasības jāizpilda vismaz vienam piegādātāju apvienības dalībniekam.
3.9. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, izmantojot Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu.
3.9.1. Tehniskajam piedāvājumam Pretendents pievieno Preces attēlus vai skices, saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu “Prasības preces piegādei un uzstādīšanai”.
3.9.2. Kopā ar Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz rakstveida apliecinājumus un autorizācijas, kurās viņš garantē, ka produkcija atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Nolikuma 1.pielikuma “Prasības preces piegādei un uzstādīšanai” prasībām, t.sk. katrās  konkrētās pozīcijās.
3.9.3. Preces ražotājam/iem un piedāvātai Precei/ēm (t.sk. preces sastāvdaļām, komponentiem un to ražotājiem) piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošās Eiropas savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas un piedāvātās Preces (t.sk. preces sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
3.10. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 5.pielikumā dotajai standarta formai.
3.10.1. Nosakot vienības cenas Precei, tajā ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Nolikumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 6.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus. 
3.10.2. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
3.10.3. Piedāvājuma kopējā cenā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, palīgmateriālu iegādi un, ja nepieciešams, uzstādīšanu. 
3.10.4. Cenā ietver visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.
3.10.5. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 6.pielikuma „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos. 

3.10.6. Vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJS 
4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu Komisijas sēdē.
4.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudes laikā Komisija pieņem lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.10. punktā noteiktajām prasībām. 
4.3. Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa Pretendentus, kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja Pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta sniegtā informācija ir neskaidra vai nepilnīga vai trūkst kāda dokumenta, tā pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, atbilstoši PIL 41.pantam 6.daļai. Komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
4.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.9.punkta prasībām un Nolikuma 1.pielikuma „Prasības Preces piegādei un uzstādīšanai” prasībām. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta Tehniskajā piedāvājumā un Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija un novērstas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, vai pieprasīt iesniegt trūkstošo dokumentu, atbilstoši PIL 41.pantam 8.daļai.  Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 3.9.punkta prasībām un/vai Nolikuma 1.pielikuma „ Prasības preces piegādei un uzstādīšanai” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
4.4. Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

4.4.1. Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas Komisija veic atbilstošo piedāvājumu Finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.
4.4.2. Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas.
4.4.2.1.  Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Aritmētiskas kļūdas ir nejaušas aprēķinu kļūdas, piemēram, nepareiza kopsumma, ja vienības cenas un daudzums ir norādīti pareizi. Pārrakstīšanās kļūdas ir acīmredzamas pareizrakstības kļūdas vārdos, burtu vai ciparu sajaukšana vietām, ja no konteksta skaidri izriet pareizā informācija. Pārrakstīšanās kļūdas labojums nedrīkst mainīt piedāvājuma būtību, t.i., tas nedrīkst mainīt cenas piedāvājumu (izņemot pašas aritmētiskās kļūdas labojumu), tehniskos parametrus vai citus būtiskus nosacījumus
4.4.2.2.  Par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas labotas un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu labojumus. 
4.4.3. Pretendents ieraksta vienības līgumcenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā vienības līgumcenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
4.4.4. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokļi.
4.4.5. Ja Komisijai piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija Pretendentu noraida.
4.5.  Pretendentu izvēles kritērijs
4.5.1. Komisija pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes vērtē piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.

4.5.2. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti:
	Nr. p.k.
	Kritērija apzīmējums
	Vērtēšanas kritēriji
	Vērtējuma skaidrojums
	Maksimāli iegūstamais punktu skaits

	1.
	A1
	Piedāvātā līgumcena


	Kopējā cena EUR (bez PVN).

Maksimālais punktu skaits (70 punkti) tiek piešķirts Pretendentam, kas piedāvā zemāko cenu, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: 

A1 = 70 x Azem/Apied,  kur

A1 – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz simtdaļai;

70 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 

Azem – zemākā piedāvātā līgumcena; 

Apied – vērtējamā līgumcena.
	70

	
	B1
	Vērtējamā aprīkojuma (interaktīvo mācību vadības tehnoloģisko sistēmu skolotājam) kopējais elektroenerģijas patēriņš to lietošanas laikā 8 stundās kopā  (kW/h) 
	Interaktīvo mācību vadības tehnoloģisko sistēmu skolotājam kopējais elektroenerģijas patēriņš to lietošanas laikā, 8 stundās kopā.
Maksimālo punktu skaitu – 20 punkti, piešķir piedāvājumam ar viszemāko interaktīvo mācību vadības tehnoloģisko sistēmu skolotājam kopējo elektroenerģijas patēriņu to lietošanas laikā, 8 stundās kopā. 

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas formulas:

B1 = 20 x Bzem / Bpied, kur 

B1 – Pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz simtdaļai;

Bzem – viszemākais no piedāvātajiem interaktīvo mācību vadības tehnoloģisko sistēmu skolotājam elektroenerģijas patēriņiem 8 stundās kopā; 

Bpied – piedāvāto interaktīvo mācību vadības tehnoloģisko sistēmu skolotājam kopējais elektroenerģijas patēriņš 8 stundās kopā; 

20 – attiecīgā kritērija maksimālais punktu skaits.

Ja katram no Tehniskajā specifikācijā/Tehniskā piedāvājumā norādītajiem interaktīvo mācību vadības tehnoloģisko sistēmu skolotājam komplektiem būs atšķirīgs kopējais elektroenerģijas patēriņš to lietošanas laikā (8 stundas dienā kopā), tad Komisija sasummēs visu komplektu norādītās kilovatstundas (kWh) kopā un izdalīs ar  kopējo komplektu skaitu, lai iegūtu vidējo rādītāju, kas tiks ņemts vērā šajā kritērijā piešķirot punktus, t.i., veicot aprēķinu.
	20

	
	B2
	Interaktīvo mācību vadības tehnoloģisko sistēmu pirmsskolas skolotājam vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām
	Interaktīvo mācību vadības tehnoloģisko sistēmu pirmsskolas skolotājam vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām.

Maksimālais punktu skaits (10 punkti) piešķir Pretendentam, kurš izpilda visas “Vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām” prasības.

Ja netiek izpildītas visas “Vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām” prasības, Pretendents šajā kritērijā saņem 0 punktus.
	10

	C – Kopējais iegūtais punktu skaits, kas aprēķināts pēc formulas

C = A1 + B1+B2
	100


4.5.3. Katrs iepirkuma komisijas loceklis sastāda savas atsevišķas (individuālas) saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulas katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai, atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem. 
4.5.4. Summējot Komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu, tiks noteikta iegūto punktu vidējā kopsumma katram Pretendentam ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus. 
4.5.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko visu vērtēšanas kritēriju punktu kopsummu ar divām zīmēm aiz komata.
4.5.6. Divu līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā (piedāvājumi ar vienādu kopēju punktu skaitu), Komisija izvēlas to piedāvājumu, kurš kritērijā “Piedāvātā līgumcena” ir ieguvis vairāk punktu.
4.5.7. Ja Komisija konstatē, ka Nolikuma 4.5.6.punktā minētajā gadījumā joprojām vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad Komisija izvēlas Pretendentu, kurš ieguvis vairāk punktu kritērijā “Interaktīvo mācību vadības tehnoloģisko sistēmu pirmsskolas skolotājam vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām”.
4.6. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
4.6.1. Komisija līguma slēgšanai izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami PIL 9. panta astotās daļas  un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

4.6.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

5.1. Komisija, 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. 

6. LĪGUMA IZPILDE

6.1. Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.
6.2. Gadījumā, ja Pasūtītāja budžetā ir nepietiekošs finansējums līgumā paredzēto darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzētās Preces piegādi un uzstādīšanu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.
6.3. Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiek piešķirtas iepirkuma līguma    slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
6.4. Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu.

6.5. Atbilstoši PIL 9.panta astoņpadsmitajai daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja Pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma Nolikums.
7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

7.1. Olaines novada pašvaldība Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 



Ģ.Batrags

1.  pielikums

Iepirkuma ONP 2026/43 nolikumam
Sagatavots 23.07.2026.
PRASĪBAS PRECES PIEGĀDEI UN UZSTĀDĪŠANAI 
1. Prece:

1.1.  Interaktīvā mācību atbalsta sistēma skolotājam IMASS-86 – 4 komplekti
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	1 interaktīvās mācību atbalsta sistēmas skolotājam IMASS-86 komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 85 collas. 

*

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.


	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*


	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	QLED (augsta blīvuma tiešais fona apgaismojums ar LED).

*

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 850 cd/m². 
*

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 

	Paneļa tehnoloģija
	Paneļa ekrāna aizsargstikls līmēts pie paneļa ekrāna (optiski saistīts).

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 16 500:1 .

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 900 000:1 .

*

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare), pret traipiem, ieskaitot pirkstu nospiedumus.

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 3 ms.

* 

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 500 Hz.

* 

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu pasīvie rakstāmrīki. Rakstāmrīki ir bez elektriskās barošanas elementiem.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (aktīvie)
	Komplektā ir iekļauts vismaz viens bezvadu aktīvais rakstāmrīks ar tā bezvadu lādētāju, kas nodrošina vismaz šādas funkcijas: “gaisa” pele (no attāluma uz ekrāna vadāms kursors un ar divvirzienu taustiņu ritināms ekrāna saturs vai pārslēdzami prezentācijas slaidi), spiediena jutīga rakstīšana ar roku, “sarkana” punkta marķieris (rādāmpunkts).

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs, un vismaz vienā no malām ir “kabata” rakstāmrīku ievietošanai.

*

	Panelī iebūvēti mikrofoni
	Ir paneļa konstrukcijā integrēta vismaz 6 mikrofonu kopa (masīvs) audio ierakstam.

*

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas un vismaz viena papildu zemfrekvences skanda, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 70 W (vati).

* 

	Paneļa centrālā konsole
	Paneļa korpusa apakšējās malas priekšpusē tieši zem paneļa ekrāna ir izvietota Paneļa centrālā konsole, kurā ir vismaz šādas vadības “pogas”:

- poga: ieslēgt paneli / izslēgt paneli gaidīšanas režīmā (Standby mode) / izslēgt paneli miega režīmā (Sleep mode);

- skaņas skaļuma pogas, lai palielinātu vai samazinātu paneļa skaņas skaļumu;

- ekrāna satura fiksēšanas poga, lai iesaldētu pašreizējo attēlu uz ekrāna no pievienotās ierīces;

- aktīvas virsmas skārienfunkcijas atslēgšanas/ieslēgšanas poga;
- izmantojamo iekārtu (avotu) pārslēgšanas poga.
*

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 3.0,

vismaz 3 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1 un strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 1 gab. 100 W apmērā un vismaz 1 gab. 65 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

augšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.0,

augšpusē vismaz 1 gab. USB-C vismaz 3.0,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s).
* 

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. USB-C izeja vismaz 3.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).
* 

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā nav iebūvēts.
Panelis ir bez iebūvēta Android skaitļošanas moduļa.

*

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
* 

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
DNSH sertifikāti:

REACH (ES ķīmisko vielu regula), RoHS (Obligāta prasība elektronikai), POP (Noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP / POP Regulation)), Eco Design
* 


	Paneļa atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām
	Piegādātājam jānodrošina, ka panelis atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām un ražotājs šo informāciju publiski norāda savā oficiālajā tīmekļa vietnē un tā ir brīvi pieejama bez reģistrācijas (norādīt konkrētu saiti).
* 

	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 5 gadiem (64 mēneši).

* 

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.
*

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*




Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (sienas), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (sienas) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.

· Visiem vadiem jābūt ieguldītiem dekoratīvajos vadu kanālos. Dekoratīvo vadu kanālu galā pie pasūtītāja datortehnikas vietas jāierīko atbilstoša sienas pieslēguma kārbā.

	Sienas pieslēguma kārba pie Pasūtītāja datortehnikas vietas
	Sienas pieslēguma kārba pie Pasūtītāja datortehnikas vietas ir ar šādām pieslēguma vietām:

· HDMI konektors (female) ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 izšķirtspēju;

· USB-B konektors.



	Paneļa signālu savienojuma vadi
	No paneļa pieslēguma vietām līdz sienas pieslēguma kārbai pie pasūtītāja datortehnikas vietas, kas atrodas pasūtītāja norādītājā vietā, ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);
· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- dekoratīvo vadu kanālu nostiprināšana pie sienas;

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.



1.2. Interaktīvā mācību atbalsta sistēma skolotājam ar skaitļošanas moduli IMASSASM-86 – 4 komplekti

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	1 interaktīvās mācību atbalsta sistēmas skolotājam ar skaitļošanas moduli IMASSASM-86 komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 85 collas. 

*

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	QLED (augsta blīvuma tiešais fona apgaismojums ar LED).

*

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 850 cd/m². 
*

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 

	Paneļa tehnoloģija
	Paneļa ekrāna aizsargstikls līmēts pie paneļa ekrāna (optiski saistīts).

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 16 500:1 .

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 900 000:1 .

*

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare), pret traipiem, ieskaitot pirkstu nospiedumus.

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 3 ms.

* 

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 500 Hz.

* 

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu pasīvie rakstāmrīki. Rakstāmrīki ir bez elektriskās barošanas elementiem.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (aktīvie)
	Komplektā ir iekļauts vismaz viens bezvadu aktīvais rakstāmrīks ar tā bezvadu lādētāju, kas nodrošina vismaz šādas funkcijas: “gaisa” pele (no attāluma uz ekrāna vadāms kursors un ar divvirzienu taustiņu ritināms ekrāna saturs vai pārslēdzami prezentācijas slaidi), spiediena jutīga rakstīšana ar roku, “sarkana” punkta marķieris (rādāmpunkts).

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs, un vismaz vienā no malām ir “kabata” rakstāmrīku ievietošanai.

*

	Panelī iebūvēti mikrofoni
	Ir paneļa konstrukcijā integrēta vismaz 6 mikrofonu kopa (masīvs) audio ierakstam.

*

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas un vismaz viena papildu zemfrekvences skanda, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 70 W (vati).

* 

	Paneļa centrālā konsole
	Paneļa korpusa apakšējās malas priekšpusē tieši zem paneļa ekrāna ir izvietota Paneļa centrālā konsole, kurā ir vismaz šādas vadības “pogas”:

- poga: ieslēgt paneli / izslēgt paneli gaidīšanas režīmā (Standby mode) / izslēgt paneli miega režīmā (Sleep mode);

- skaņas skaļuma pogas, lai palielinātu vai samazinātu paneļa skaņas skaļumu;

- ekrāna satura fiksēšanas poga, lai iesaldētu pašreizējo attēlu uz ekrāna no pievienotās ierīces;

- aktīvas virsmas skārienfunkcijas atslēgšanas/ieslēgšanas poga;
- izmantojamo iekārtu (avotu) pārslēgšanas poga.
*

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 3.0,

vismaz 3 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1 un strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 1 gab. 100 W apmērā un vismaz 1 gab. 65 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

augšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.0,

augšpusē vismaz 1 gab. USB-C vismaz 3.0,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s).
* 

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. USB-C izeja vismaz 3.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).
* 

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā nav iebūvēts.
Panelis ir bez iebūvēta Android skaitļošanas moduļa.

*

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
* 

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
DNSH sertifikāti:

REACH (ES ķīmisko vielu regula), RoHS (Obligāta prasība elektronikai), POP (Noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP / POP Regulation)), Eco Design
* 


	Paneļa atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām
	Piegādātājam jānodrošina, ka panelis atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām un ražotājs šo informāciju publiski norāda savā oficiālajā tīmekļa vietnē un tā ir brīvi pieejama bez reģistrācijas (norādīt konkrētu saiti).
* 

	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.

	Skaitļošanas modulis (spraudējdators)
	OPS pieslēguma vietā Panelī ievietots pēc nepieciešamības izņemams skaitļošanas modulis:
Paneļa ražotāja oriģināls Android ekosistēmas spraudējdators ar:

Operētājsistēma – vismaz Android 14 vai jaunāka versija

Operatīvā atmiņa – vismaz 8 Gb

Iekšējais datu nesējs - vismaz 64 Gb

Skārienekrāna savietojamība – Jā

TPM – vismaz 2.0

Pieslēgumvietas 

- vismaz 2 gab. USB-A vismaz 3.0

- vismaz 1 gab. USB-B

- vismaz 1 gab. HDMI ieeja

- vismaz 1 gab. HDMI izeja

LAN RJ45 - vismaz 10/100/1000 Mbps

Savienojamība ar tīklu - Wi-Fi vismaz Wi-Fi 6 (divjoslu 2.4 GHz un 5 GHz) un Bluetooth® vismaz 5.2 

Ar Wi-Fi signāla antenām.

Ir pamata lietotnes: Whiteboard, Screen Share, Screen Capture, Annotate, Spinner un Timer.

Skaitļošanas modulim ir EDLA sertifikācija.

*

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.
*

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*




Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (sienas), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (sienas) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.

· Visiem vadiem jābūt ieguldītiem dekoratīvajos vadu kanālos. Dekoratīvo vadu kanālu galā pie pasūtītāja datortehnikas vietas jāierīko atbilstoša sienas pieslēguma kārbā.

	Sienas pieslēguma kārba pie Pasūtītāja datortehnikas vietas
	Sienas pieslēguma kārba pie Pasūtītāja datortehnikas vietas ir ar šādām pieslēguma vietām:

· HDMI konektors (female) ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 izšķirtspēju;

· USB-B konektors.



	Paneļa signālu savienojuma vadi
	No paneļa pieslēguma vietām līdz sienas pieslēguma kārbai pie pasūtītāja datortehnikas vietas, kas atrodas pasūtītāja norādītājā vietā, ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);
· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).



	Skaitļošanas moduļa (spraudējdatora) instalācija
	Veikt Skaitļošanas moduļa (spraudējdatora) ievietošanu OPS pieslēguma vietā un pilnu instalāciju Panelī.



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- dekoratīvo vadu kanālu nostiprināšana pie sienas;

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.




1.3. Pamata interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM – 1 komplekts

1.3.1. Pamata interaktīvās mācību vadības atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM panelis
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	1 pamata interaktīvās mācību atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 64 collas. 

*

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	Vismaz Tiešais LED fona apgaismojums.

*

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 500 cd/m². 
*

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 

	Paneļa tehnoloģija
	Vismaz Bonded Glass (Līmēts stikls).

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 1 200:1 .

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 5 000:1 .

*

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare), pret traipiem, ieskaitot pirkstu nospiedumus.

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 3 ms.

* 

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 500 Hz.

* 

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu rakstāmrīki. Rakstāmrīki ir bez elektriskās barošanas elementiem.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (aktīvie)
	Komplektā ir iekļauts vismaz viens bezvadu aktīvais rakstāmrīks ar tā bezvadu lādētāju, kas nodrošina vismaz šādas funkcijas: “gaisa” pele (no attāluma uz ekrāna vadāms kursors un ar divvirzienu taustiņu ritināms ekrāna saturs vai pārslēdzami prezentācijas slaidi), spiediena jutīga rakstīšana ar roku, “sarkana” punkta marķieris (rādāmpunkts).

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs, un vismaz vienā no malām ir “kabata” rakstāmrīku ievietošanai.

*

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 40 W (vati).

* 

	Paneļa centrālā konsole
	Paneļa korpusa apakšējās malas priekšpusē tieši zem paneļa ekrāna ir izvietota Paneļa centrālā konsole, kurā ir vismaz šādas vadības “pogas”:

- poga: ieslēgt paneli / izslēgt paneli gaidīšanas režīmā (Standby mode) / izslēgt paneli miega režīmā (Sleep mode);

- skaņas skaļuma pogas, lai palielinātu vai samazinātu paneļa skaņas skaļumu;

- ekrāna satura fiksēšanas poga, lai iesaldētu pašreizējo attēlu uz ekrāna no pievienotās ierīces;

- aktīvas virsmas skārienfunkcijas atslēgšanas/ieslēgšanas poga.

- izmantojamo iekārtu (avotu) pārslēgšanas poga.
*

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 3.0,

vismaz 3 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1, vismaz 1 gab. ar strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 100 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s).
* 

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).
* 

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā nav iebūvēts.
Panelis ir bez iebūvēta Android skaitļošanas moduļa.

*

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
*

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
DNSH sertifikāti:

REACH (ES ķīmisko vielu regula), RoHS (Obligāta prasība elektronikai), POP (Noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP / POP Regulation)), Eco Design
* 


	Paneļa atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām
	Piegādātājam jānodrošina, ka panelis atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām un ražotājs šo informāciju publiski norāda savā oficiālajā tīmekļa vietnē un tā ir brīvi pieejama bez reģistrācijas (norādīt konkrētu saiti).
* 

	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 5 gadiem (64 mēneši).

* 

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.

*

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)

	Vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām
	Tiek nodrošinātas četrgadniekiem, piecgadniekiem un sešgadniekiem paredzētās .flipchart formāta interaktīvās darblapas “Sākam mācīties!” lietošanas tiesības vismaz šādos tematos:

- “Sākam mācīties! Burti un skaitļi. Interaktīvās darblapas” ( autori: Rūta Dortāne, Ināra Dzērve, Ina Leite);

- “Sākam mācīties! Interaktīvās digitālās darblapas” ( autori: Zenta Anspoka, Ineta Helmane, Ina Leite, Egina Birzgale, Ināra Dzērve );

- “Sākam mācīties! Uzdevumi četrgadniekiem. Interaktīvās darblapas” (autori: Ina Leite, Ināra Dzērve ).

Darba lapas tiek uzstādītas uz 1 mācību iestādes rīcībā esoša skolotāja datora, kas pieslēgts pie konkrētā interaktīvā paneļa.

Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda “tiek nodrošināts” vai “netiek nodrošināts”.



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*




Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva)) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.



	Paneļa signālu savienojuma vadi
	Paneļa komplektam papildu ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);

· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.




1.3.2. Papildu pārvietojamais 1.3.1. paneļa stiprinājums (mobilais statīvs) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu.

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta apraksts:
	· Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektu veido visas zemāk uzskaitītas prasības.

· Apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai arī precīzu interneta adresi, kurā var atrast atbilstību prasībai, vai apliecinot, piedāvājumā pievienojot konkrētās īpašības demonstrēšanas video saiti, kas demonstrē un apliecina prasības izpildi, vai apliecinot atbilstoši citām šī pielikuma prasībām.

	Pārvietojamā paneļa spirinājuma funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· paneļa stiprinājuma ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Pārvietojamais paneļa stiprinājums
	Pārvietojamais paneļa stiprinājums nodrošina uz tā uzstādītā paneļa brīvu pārvietošanu telpā.

Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir vismaz 4 riteņi, no kuriem vismaz 2 ir aprīkoti ar bremzes funkciju.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma nestspēja atbilst piedāvātā paneļa, tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma un piedāvātās pārvietojamā paneļa stiprinājuma ražotāja oriģinālās manuālās augstuma maiņas (vismaz 400 mm amplitūdā) sistēmas kopsvaram.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE sertifikāta marķējumu.

*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma papildu paliktnis datoram
	Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir paredzēts oriģināls ražotāja paliktnis, kas nostiprināms pie tā un paredzēts portatīvā datora (vismaz ar 16” diagonāli) vai datora tastatūras novietošanai. Paliktņa nestspējai jābūt vismaz 5 kg.
*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma
	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma nodrošina piedāvātā paneļa un tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma kopējam svaram atbilstošu augstuma maiņu vismaz 400 mm amplitūdā.

Piedāvātā paneļa augstuma maiņu jāvar veikt ar vieglu rokas kustību bez elektropieslēguma palīdzības, kā arī sistēmai jānodrošina iespēju nofiksēt ekrāna augstumu jebkurā pacelšanas/nolaišanas punktā.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE (ISO 60950) sertifikāta marķējumu.

*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta garantija
	Ražotāja noteiktais garantijas laiks Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektam – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visu piedāvātā pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta elementu samontēšanu un piedāvātā paneļa uzstādīšanu uz tā.


1.4. Pamata interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM2 – 1 komplekts

1.4.1. Pamata interaktīvās mācību vadības atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM2 panelis
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	1 pamata interaktīvās mācību atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM2 komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 64 collas. 

*

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	Vismaz Tiešais LED fona apgaismojums.

*

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 500 cd/m². 
*

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 

	Paneļa tehnoloģija
	Vismaz Bonded Glass (Līmēts stikls).

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 1 200:1 .

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 5 000:1 .

*

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare), pret traipiem, ieskaitot pirkstu nospiedumus.

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 3 ms.

* 

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 500 Hz.

* 

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu rakstāmrīki. Rakstāmrīki ir bez elektriskās barošanas elementiem.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs, un vismaz vienā no malām ir “kabata” rakstāmrīku ievietošanai.

*

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 40 W (vati).

* 

	Paneļa centrālā konsole
	Paneļa korpusa apakšējās malas priekšpusē tieši zem paneļa ekrāna ir izvietota Paneļa centrālā konsole, kurā ir vismaz šādas vadības “pogas”:

- poga: ieslēgt paneli / izslēgt paneli gaidīšanas režīmā (Standby mode) / izslēgt paneli miega režīmā (Sleep mode);

- skaņas skaļuma pogas, lai palielinātu vai samazinātu paneļa skaņas skaļumu;

- ekrāna satura fiksēšanas poga, lai iesaldētu pašreizējo attēlu uz ekrāna no pievienotās ierīces;

- aktīvas virsmas skārienfunkcijas atslēgšanas/ieslēgšanas poga.

- izmantojamo iekārtu (avotu) pārslēgšanas poga.
*

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 3.0,

vismaz 3 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1, vismaz 1 gab. ar strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 100 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s).
* 

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).
* 

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā nav iebūvēts.
Panelis ir bez iebūvēta Android skaitļošanas moduļa.

*

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
*

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
DNSH sertifikāti:

REACH (ES ķīmisko vielu regula), RoHS (Obligāta prasība elektronikai), POP (Noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP / POP Regulation)), Eco Design
* 


	Paneļa atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām
	Piegādātājam jānodrošina, ka panelis atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām un ražotājs šo informāciju publiski norāda savā oficiālajā tīmekļa vietnē un tā ir brīvi pieejama bez reģistrācijas (norādīt konkrētu saiti).
* 

	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.

*

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)

	Vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām
	Tiek nodrošinātas četrgadniekiem, piecgadniekiem un sešgadniekiem paredzētās .flipchart formāta interaktīvās darblapas “Sākam mācīties!” lietošanas tiesības vismaz šādos tematos:

- “Sākam mācīties! Burti un skaitļi. Interaktīvās darblapas” ( autori: Rūta Dortāne, Ināra Dzērve, Ina Leite);

- “Sākam mācīties! Interaktīvās digitālās darblapas” ( autori: Zenta Anspoka, Ineta Helmane, Ina Leite, Egina Birzgale, Ināra Dzērve );

- “Sākam mācīties! Uzdevumi četrgadniekiem. Interaktīvās darblapas” (autori: Ina Leite, Ināra Dzērve ).

Darba lapas tiek uzstādītas uz 1 mācību iestādes rīcībā esoša skolotāja datora, kas pieslēgts pie konkrētā interaktīvā paneļa.

Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda “tiek nodrošināts” vai “netiek nodrošināts”.



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*




Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva)) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.



	Paneļa signālu savienojuma vadi
	Paneļa komplektam papildu ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);

· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.




1.4.2. Papildu pārvietojamais 1.4.1. paneļa stiprinājums (mobilais statīvs) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu.

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta apraksts:
	· Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektu veido visas zemāk uzskaitītas prasības.

· Apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai arī precīzu interneta adresi, kurā var atrast atbilstību prasībai, vai apliecinot, piedāvājumā pievienojot konkrētās īpašības demonstrēšanas video saiti, kas demonstrē un apliecina prasības izpildi, vai apliecinot atbilstoši citām šī pielikuma prasībām.

	Pārvietojamā paneļa spirinājuma funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· paneļa stiprinājuma ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Pārvietojamais paneļa stiprinājums
	Pārvietojamais paneļa stiprinājums nodrošina uz tā uzstādītā paneļa brīvu pārvietošanu telpā.

Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir vismaz 4 riteņi, no kuriem vismaz 2 ir aprīkoti ar bremzes funkciju.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma nestspēja atbilst piedāvātā paneļa, tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma un piedāvātās pārvietojamā paneļa stiprinājuma ražotāja oriģinālās manuālās augstuma maiņas (vismaz 400 mm amplitūdā) sistēmas kopsvaram.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE sertifikāta marķējumu.

*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma papildu paliktnis datoram
	Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir paredzēts oriģināls ražotāja paliktnis, kas nostiprināms pie tā un paredzēts portatīvā datora (vismaz ar 16” diagonāli) vai datora tastatūras novietošanai. Paliktņa nestspējai jābūt vismaz 5 kg.
*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma
	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma nodrošina piedāvātā paneļa un tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma kopējam svaram atbilstošu augstuma maiņu vismaz 400 mm amplitūdā.

Piedāvātā paneļa augstuma maiņu jāvar veikt ar vieglu rokas kustību bez elektropieslēguma palīdzības, kā arī sistēmai jānodrošina iespēju nofiksēt ekrāna augstumu jebkurā pacelšanas/nolaišanas punktā.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE (ISO 60950) sertifikāta marķējumu.

*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta garantija
	Ražotāja noteiktais garantijas laiks Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektam – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visu piedāvātā pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta elementu samontēšanu un piedāvātā paneļa uzstādīšanu uz tā.


1.5. Bāzes interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-SM – 1 komplekts

1.5.1. Bāzes interaktīvās mācību vadības atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-SM panelis
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	1 pamata interaktīvās mācību atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-SM komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 64 collas. 

*

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	Vismaz Tiešais LED fona apgaismojums.

*

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 400 cd/m². 
*

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 

	Paneļa tehnoloģija
	Vismaz Bonded Glass (Līmēts stikls).

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 1 200:1 .

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 5 000:1 .

*

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 6 ms.

* 

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 200 Hz.

* 

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu rakstāmrīki.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs vai magnētisks rakstāmrīku turēšanās veids.

*

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 40 W (vati).

* 

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 2.0,

vismaz 2 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1, vismaz 1 gab. ar strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 65 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s),

vismaz 1 gab. MicroSD slots.
* 

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).

* 

	Paneļa Wi-Fi un Bluetooth
	Wi-Fi vismaz 6 klients,

Bluetooth vismaz 5.2 .

* 

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā:

Android ekosistēmas dators ar:

Operētājsistēma – vismaz Android 14 vai jaunāka versija

Operatīvā atmiņa – vismaz 8 Gb

Iekšējais datu nesējs - vismaz 64 Gb

*

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
*

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
EDLA sertificēts 
* 


	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 5 gadiem (64 mēneši).

* 

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās ar [ (v) ] atzīmētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.

*

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)

	Vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām
	Tiek nodrošinātas četrgadniekiem, piecgadniekiem un sešgadniekiem paredzētās .flipchart formāta interaktīvās darblapas “Sākam mācīties!” lietošanas tiesības vismaz šādos tematos:

- “Sākam mācīties! Burti un skaitļi. Interaktīvās darblapas” ( autori: Rūta Dortāne, Ināra Dzērve, Ina Leite);

- “Sākam mācīties! Interaktīvās digitālās darblapas” ( autori: Zenta Anspoka, Ineta Helmane, Ina Leite, Egina Birzgale, Ināra Dzērve );

- “Sākam mācīties! Uzdevumi četrgadniekiem. Interaktīvās darblapas” (autori: Ina Leite, Ināra Dzērve ).

Darba lapas tiek uzstādītas uz 1 mācību iestādes rīcībā esoša skolotāja datora, kas pieslēgts pie konkrētā interaktīvā paneļa.

Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda “tiek nodrošināts” vai “netiek nodrošināts”.



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*




Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva)) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.



	Paneļa signālu savienojuma vadi
	Paneļa komplektam papildu ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);

· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.




1.5.2. Papildu pārvietojamais 1.5.1. paneļa stiprinājums (mobilais statīvs) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu.

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta apraksts:
	· Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektu veido visas zemāk uzskaitītas prasības.

· Apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai arī precīzu interneta adresi, kurā var atrast atbilstību prasībai, vai apliecinot, piedāvājumā pievienojot konkrētās īpašības demonstrēšanas video saiti, kas demonstrē un apliecina prasības izpildi, vai apliecinot atbilstoši citām šī pielikuma prasībām.

	Pārvietojamā paneļa spirinājuma funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· paneļa stiprinājuma ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Pārvietojamais paneļa stiprinājums
	Pārvietojamais paneļa stiprinājums nodrošina uz tā uzstādītā paneļa brīvu pārvietošanu telpā.

Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir vismaz 4 riteņi, no kuriem vismaz 2 ir aprīkoti ar bremzes funkciju.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma nestspēja atbilst piedāvātā paneļa, tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma un piedāvātās pārvietojamā paneļa stiprinājuma ražotāja oriģinālās manuālās augstuma maiņas (vismaz 400 mm amplitūdā) sistēmas kopsvaram.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE sertifikāta marķējumu.

*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma papildu paliktnis datoram
	Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir paredzēts oriģināls ražotāja paliktnis, kas nostiprināms pie tā un paredzēts portatīvā datora (vismaz ar 16” diagonāli) vai datora tastatūras novietošanai. Paliktņa nestspējai jābūt vismaz 5 kg.
*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma
	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma nodrošina piedāvātā paneļa un tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma kopējam svaram atbilstošu augstuma maiņu vismaz 400 mm amplitūdā.

Piedāvātā paneļa augstuma maiņu jāvar veikt ar vieglu rokas kustību bez elektropieslēguma palīdzības, kā arī sistēmai jānodrošina iespēju nofiksēt ekrāna augstumu jebkurā pacelšanas/nolaišanas punktā.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE (ISO 60950) sertifikāta marķējumu.

*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta garantija
	Ražotāja noteiktais garantijas laiks Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektam – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visu piedāvātā pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta elementu samontēšanu un piedāvātā paneļa uzstādīšanu uz tā.


1.6. Bāzes interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-S – 1 komplekts

1.6.1. Bāzes interaktīvās mācību vadības atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-S panelis
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	1 pamata interaktīvās mācību atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-S komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 64 collas. 

*

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	Vismaz Tiešais LED fona apgaismojums.

*

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 400 cd/m². 
*

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 

	Paneļa tehnoloģija
	Vismaz Bonded Glass (Līmēts stikls).

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 1 200:1 .

*

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 5 000:1 .

*

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare).

*

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 6 ms.

* 

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 200 Hz.

* 

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu rakstāmrīki.

*

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs vai magnētisks rakstāmrīku turēšanās veids.

*

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 40 W (vati).

* 

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 2.0,

vismaz 2 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1, vismaz 1 gab. ar strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 65 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s),

vismaz 1 gab. MicroSD slots.
* 

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).

* 

	Paneļa Wi-Fi un Bluetooth
	Wi-Fi vismaz 6 klients,

Bluetooth vismaz 5.2 .

* 

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā:

Android ekosistēmas dators ar:

Operētājsistēma – vismaz Android 14 vai jaunāka versija

Operatīvā atmiņa – vismaz 8 Gb

Iekšējais datu nesējs - vismaz 64 Gb

*

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
*

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
EDLA sertificēts 
* 


	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 5 gadiem (64 mēneši).

* 

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās ar [ (v) ]  atzīmētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.

*

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)

	Vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām
	Tiek nodrošinātas četrgadniekiem, piecgadniekiem un sešgadniekiem paredzētās .flipchart formāta interaktīvās darblapas “Sākam mācīties!” lietošanas tiesības vismaz šādos tematos:

- “Sākam mācīties! Burti un skaitļi. Interaktīvās darblapas” ( autori: Rūta Dortāne, Ināra Dzērve, Ina Leite);

- “Sākam mācīties! Interaktīvās digitālās darblapas” ( autori: Zenta Anspoka, Ineta Helmane, Ina Leite, Egina Birzgale, Ināra Dzērve );

- “Sākam mācīties! Uzdevumi četrgadniekiem. Interaktīvās darblapas” (autori: Ina Leite, Ināra Dzērve ).

Darba lapas tiek uzstādītas uz 1 mācību iestādes rīcībā esoša skolotāja datora, kas pieslēgts pie konkrētā interaktīvā paneļa.

Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda “tiek nodrošināts” vai “netiek nodrošināts”.



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*




Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva)) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.



	Paneļa signālu savienojuma vadi
	Paneļa komplektam papildu ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);

· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.




1.6.2. Papildu pārvietojamais 1.6.1. paneļa stiprinājums (mobilais statīvs).

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta apraksts:
	· Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektu veido visas zemāk uzskaitītas prasības.

· Apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai arī precīzu interneta adresi, kurā var atrast atbilstību prasībai, vai apliecinot, piedāvājumā pievienojot konkrētās īpašības demonstrēšanas video saiti, kas demonstrē un apliecina prasības izpildi, vai apliecinot atbilstoši citām šī pielikuma prasībām.

	Pārvietojamā paneļa spirinājuma funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· paneļa stiprinājuma ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Pārvietojamais paneļa stiprinājums
	Pārvietojamais paneļa metāla stiprinājums nodrošina uz tā uzstādītā paneļa brīvu pārvietošanu telpā.

Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir vismaz 4 riteņi, no kuriem vismaz 2 ir aprīkoti ar bremzes funkciju.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma nestspēja atbilst piedāvātā paneļa un tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA kopsvaram.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE sertifikāta marķējumu.

*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma papildu paliktnis rakstāmrīkiem un portatīvajam datoram
	Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir paredzēts oriģināls ražotāja paliktnis, kas paredzēts Paneļa rakstāmrīku un/vai portatīvā datora novietošanai.
*

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta garantija
	Ražotāja noteiktais garantijas laiks Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektam – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visu piedāvātā pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta elementu samontēšanu un piedāvātā paneļa uzstādīšanu uz tā.


1.7. Interaktīvo mācību atbalsta sistēmu skaitļošanas modulis IMASSM -864A – 4 komplekti
1.7.1. Interaktīvo mācību atbalsta sistēmu skaitļošanas modulis IMASSM -864A
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	1 Interaktīvo mācību atbalsta sistēmu skaitļošanas moduļa  IMASSM -864A komplekta apraksts:
	· Iekārtai jābūt jaunai un nelietotai.

· Komplektu veido skaitļošanas modulis (spraudējdators) un uz tā instalētās pamata lietotnes.

· Lietotnēm ir jābūt bez to darbības ierobežošanas lietojuma.

· Jānodrošina telefoniskas un elektroniskas konsultācijas valsts valodā.

· Jānodrošina visa komplekta bezmaksas apkope, ieskaitot programmatūras versiju atjaunināšanu vismaz 1 reizi gadā.

· Apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai arī precīzu interneta adresi, kurā var atrast atbilstību prasībai, vai apliecinot, piedāvājumā pievienojot konkrētās īpašības demonstrēšanas video saiti, kas demonstrē un apliecina prasības izpildi, vai apliecinot atbilstoši citām šī pielikuma prasībām.

	Spraudējdatora funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· spraudējdatora ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.

	Operētājsistēma
	Vismaz Android 14 vai jaunāka versija. 

*

	Operatīvā atmiņa 
	vismaz 8 Gb 
*

	Iekšējais datu nesējs
	vismaz 64 Gb
*

	Skārienekrāna savietojamība
	Nodrošina savietojamību ar Promethean ActivPanel 10 un Promethean ActivPanel 10 Premium
*

	Aparatūras līmeņa aizsardzību
	TPM – vismaz 2.0.

*

	Pieslēgumvietas
	- vismaz 2 gab. USB-A vismaz 3.0

- vismaz 1 gab. USB-B
- vismaz 1 gab. USB-C datu pārraidei
- vismaz 1 gab. HDMI  (4K @ 60 Hz) ieeja

- vismaz 1 gab. HDMI  (4K @ 60 Hz) izeja
- vismaz 1 gab. mikrofona (3.5mm) ieeja

- vismaz 1 gab. austiņu pieslēgumvieta (3.5 mm)

- vismaz 1 gab. iekšējā datu nesēja paplašināšanas slēgumvieta (piemēram, MicroSD)
- tikls RJ45 - vismaz 10/100/1000 Mbps
*

	Savienojamība ar tīklu - Wi-Fi
	Vismaz Wi-Fi 6 (divjoslu 2.4 GHz un 5 GHz).
Pilns komplekts ar Wi-Fi signāla antenām.
*

	Savienojamība ar tīklu - Bluetooth
	Bluetooth vismaz 5.2 .

*

	Instalētās pamata lietotnes
	Whiteboard, Screen Share, Screen Capture, Annotate, Spinner un Timer .

*

	Sertifikācija
	Modulim ir vismaz EDLA ((Google Enterprise Device Licensing Agreement) – Google uzņēmumu ierīču licencēšanas programma, kas nodrošina ierīces atbilstību Google prasībām un piekļuvi oficiālajiem Google mobilajiem pakalpojumiem (Google Mobile Services)), CE un RoHS (Obligāta prasība elektronikai) sertifikācija 
*

	Paneļa garantija
	Ražotāja noteiktais garantijas laiks – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 

	Darba temperatūra
	Vismaz līdz +40 ºC.

* 


Skaitļošanas moduļa IMASSM -864A komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)

	Moduļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva)) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.



	Skaitļošanas moduļa (spraudējdatora) instalācija
	Veikt Skaitļošanas moduļa (spraudējdatora) ievietošanu Pasūtītāja rīcībā esošo Interaktīvo mācību atbalsta sistēmu skolotājam IMASS-86 paneļu ( modeļa ražotāja kods: AP10-B86 un nosaukums Promethean ActivPanel® 10 Premium 86") OPS pieslēguma vietā un pilnu instalāciju šajā IMASS-86 panelī



	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- viss nepieciešamais moduļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja paneli.




2. Prasības Preces piegādei:

2.1. Prece tiek piegādāta, ienesta telpās, uzstādīta, konfigurēta un nodota ekspluatācijā ar Piegādātāja transportu un resursiem šādās adresēs:
Preču 1.1. 4 komplekti – Olaines 1. vidusskola, adrese: Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads;

Preču 1.2. 4 komplekti – Olaines 2. vidusskola, adrese: Skolas iela 1, Olaine, Olaines novads;

Preču 1.3. 1 komplekts – Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Dzērvenīte”, adrese: Zemgales iela 39, Olaine pagasts, Olaines novads;

Preču 1.4. 1 komplekts – Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle”, adrese: Kūdras iela 9, Olaine pagasts, Olaines novads;

Preču 1.5. 1 komplekts – Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, adrese: Parka iela 5, Olaine pagasts, Olaines novads;

Preču 1.6. 1 komplekts – Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, adrese: Parka iela 5, Olaine pagasts, Olaines novads;

Preču 1.7. 1 komplekts – Olaines 1. vidusskola, adrese: Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads.

2.2. Preces cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar piegādi, izkraušanu, ienešanu telpās, montāžu, uzstādīšanu, konfigurēšanu, personāla apmācību un iepakojuma utilizāciju.
2.3. Prece jāpiegādā, jāuzstāda, jānokonfigurē un jānodod ekspluatācijā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, iepriekš saskaņojot darbu veikšanas laiku ar Pasūtītāja pārstāvi.
2.4. Visai piegādātajai un uzstādītajai Precei garantija jānodrošina atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
2.5. Piegādātāja reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteiktu bojājumu nedrīkst pārsniegt 2 (divas) darba dienas no pieteikuma saņemšanas pa tālruni vai elektroniski.
2.6. Ja bojājumu nav iespējams novērst Pasūtītāja telpās saprātīgā termiņā, Piegādātājam uz remonta laiku pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina līdzvērtīga aizstājējiekārta.
3. Citas prasības:

- Jānodrošina telefoniskas un elektroniskas konsultācijas valsts valodā.

- Jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi, kļūdu labojumi un ražotāja publicētās jaunākās programmatūras versijas visā garantijas laikā.
- Katram komplektam uz 1 mācību iestādes rīcībā esoša skolotāja datora, kas pieslēgts pie konkrētā interaktīvā paneļa, ir jāuzstāda atbilstoša licencēta Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra bez lietošanas termiņa ierobežojuma (abonēšanas veida licence netiek pieļauta).
- Jānodrošina mācību iestādes personāla (2 cilvēki 1 komplektam) apmācība darbam ar Pretendenta piegādātajiem interaktīvajiem paneļiem un programmatūru vismaz 1 mācību stundas apjomā.

- Pretendenta piedāvātajām iekārtām jābūt ražotāja garantijai.

- Lai nodrošinātu savstarpēju savietojamību un izmantojamību, visiem preču paneļu modeļiem – 1.1., 1.2., 1.3.1., 1.4.1., 1.5.1. un 1.6.1. ir jābūt no viena un tā paša paneļu ražotāja.

- Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā interaktīvā paneļa ražotāja, Pretendentam jāiesniedz programmatūras ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka:

· Pretendents ir tiesīgs izplatīt un pārdot piedāvātās programmatūras licences;

· piedāvātā programmatūra ir savietojama ar piedāvāto interaktīvā paneļa modeli;

· programmatūras ražotājs nodrošina vai apliecina programmatūras darbību ar piedāvāto interaktīvā paneļa modeli visā programmatūras licences darbības laikā;

· programmatūras ražotājs nodrošina tehnisko atbalstu un programmatūras atjauninājumus piedāvātajam interaktīvā paneļa modelim;

· piedāvāto programmatūras licenci ir atļauts izmantot kopā ar piedāvāto interaktīvā paneļa modeli.
4. Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra:
	Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras prasības:

	Preces nosaukums, detalizēts apraksts (jānorāda Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs, licences nosaukums un saite uz ražotāja tīmekļvietni, kur pieejams programmatūras apraksts)



	Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras funkcionālie rādītāji (prasības) 
(Pretendenta piedāvājums: detalizēts apraksts atbilstoši katrai prasībai)

	Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra (turpmāk tekstā – Programmatūra) apvieno vienotā programmatūras risinājumā visus mācību stundu sagatavošanai, prezentēšanai un vadīšanai nepieciešamos rīkus, nodrošinot iespēju pedagogiem veidot un izmantot mācību materiālus gan tiešsaistē, gan bez interneta pieslēguma. *

	Programmatūra nodrošina atbalstu interaktīvu mācību stundu sagatavošanai, prezentēšanai un vadīšanai, izmantojot tekstu, attēlus, audio, video un citu multivides saturu.

	Programmatūra darbojas datorā, kas pieslēgts interaktīvajam displejam, un ir savietojama vismaz ar Microsoft Windows® 10 Pro vai jaunāku operētājsistēmas versiju. *

	Programmatūras lietotāja saskarne un palīdzības sistēma ir pieejama arī latviešu valodā.*

	Visas prasītās funkcionalitātes tiek nodrošinātas vienotā programmatūras risinājumā bez nepieciešamības izmantot papildu rediģēšanas vai prezentēšanas programmatūru. *

	Programmatūras licence ir beztermiņa un nodrošina programmatūras lietošanas tiesības bez abonēšanas maksas vai licences periodiska atjaunošanas pienākuma. *

	Programmatūra nodrošina iespēju veidot, rediģēt, saglabāt un atkārtoti izmantot mācību materiālus to oriģinālajā darba formātā.

	

	1. Programmatūra stundu sagatavošanai nodrošina vismaz šādas funkcijas:



	1.1. Dažādu interaktīvu aktivitāšu veidošanu. (v) *

	1.2. Programmatūrā pieejamo resursu meklēšanu. (v)  *

	1.3. Vairāku lapu atlasi. (v)  *

	1.4. Objektu slāņošanu un kārtošanu, mainot to secību. (v) *

	1.5. Režģa maskas funkcionalitāti, piemēram, izmantojot rūtiņas, pie kurām var piesaistīt objektus. (v)  *

	1.6. Teksta rediģēšanu. (v) *

	1.7. Apgabalu atlasi. (v)  *

	1.8. Darbību (Actions) veidošanu. *

	1.9. Dizaina (projektēšanas) režīmu. *

	1.10. Tematisko veidņu izmantošanu. *

	1.11. Objektu līdzināšanu. *

	1.12. Objekta replikācijas ("Gumijas zīmogs") funkciju, nodrošinot sagatavota objekta vairākkārtēju kopēšanu un izvietošanu darba lapā. *

	1.13. Objektu vilkšanas un kopēšanas funkcionalitāti. *

	1.14. Režģu veidošanu. *

	1.15. Unikālu objektu marķēšanu. *

	1.16. Lapu piezīmju un komentāru pievienošanu, nodrošinot metodisko norāžu saglabāšanu, kuras prezentēšanas laikā skolēniem nav redzamas. *

	1.17. Formu bibliotēku, piemēram, ar ģeometriskām figūras, bultiņas, diagrammu elementus un citus vizuālus rīkus. *

	1.18. Apgriešanas rīku, nodrošinot attēlu un objektu apgriešanu tieši programmatūras vidē. (v) *

	

	2. Programmatūras funkcionalitāte ar dažādiem multimediju resursiem, nodrošina vismaz šādas funkcijas:

	2.1. Dokumentu sasaiste Programmatūras darblapās (saites uz citiem resursiem no drablapas). (v) *

	2.2. Grafikas/attēlu atbalsts (dažādu attēlu pievienošana). (v)  *

	2.3. Ekrāna darbību ierakstītājs, nodrošina iespēju ierakstīt un saglabāt nodarbību vai tās daļu digitālā video failā. *

	2.4. Skaņas ierakstītājs, nodrošina iespēju ierakstīt un saglabāt nodarbību vai tās daļu digitālā video failā. *

	

	3. Programmatūra nodrošina vismaz šādas sagatavju un datņu importēšanas funkcijas: 



	3.1. Microsoft PowerPoint® prezentāciju importēšanu Windows operētājsistēmas vidē. (v) *

	3.2. PDF formāta datņu importēšanu. *

	3.3. QTI (Question and Test Interoperability) XML formāta datņu importēšanu. *

	3.4. Iespēju importēt un atvērt iepriekš sagatavotas .flipchart formāta datnes, saglabājot tajās esošo objektu un interaktīvo elementu funkcionalitāti. (v) *

	3.5. Iespēju importēt un atvērt iepriekš sagatavotas .flipchart formāta datnes, nodrošinot iespēju veidot jaunas šī formāta datnes, rediģēt esošās un saglabāt tās .flipchart formātā..*

	3.6. SMART Notebook™ formāta datņu importēšanu. (v)  *

	

	4. Programmatūra nodrošina vismaz šādas datņu eksporta funkcijas:



	4.1. PDF formāta datņu eksportēšana. *

	4.2. BMP formāta datņu eksportēšana. *

	4.3. JPEG formāta datņu eksportēšana. *

	4.4. Iespēju saglabāt mācību materiālus .flipchart formātā turpmākai atvēršanai, rediģēšanai un izmantošanai citās programmatūrās vai programmatūras versijās, kas nodrošina .flipchart formāta atbalstu. *

	

	5. Programmatūra darbam pie interaktīvā ekrāna vai tāfeles nodrošina vismaz šādas funkcijas:

	5.1. Taimera funkciju. (v) *

	5.2. Aizpildījuma (Fill) rīku objektu un laukumu aizpildīšanai. (v) *

	5.3. Lapas mērogošanas funkciju. (v) *

	5.4. Pārlūkprogrammas tipa paneļus (Browsers), tostarp:

- darbību (Actions) pārlūku;

- lapu (Page) pārlūku;

- resursu (Resource) pārlūku;

- objektu (Object) pārlūku;

- rekvizītu (Property) pārlūku.

(v) *

	5.5. Labās peles pogas konteksta izvēlni (Right Click/Context Menu). (v) *

	5.6. Pildspalvas rīku un pildspalvas līnijas biezuma indikatoru. (v)  *

	5.7. Objektu dublēšanas funkciju. *

	5.8. Lapas atiestatīšanas funkciju, atjaunojot lapu sākotnējā stāvoklī. *

	5.9. Lapas tālummaiņas (Zoom) funkciju. *

	5.10. XY koordinātu sistēmas sākumpunkta (XY Origin) attēlošanu un izmantošanu. *

	5.11. Skolotāja bloķēšanas funkciju (Teacher Lock). *

	5.12. Darbvirsmas anotēšanas funkciju, nodrošinot iespēju veikt pierakstus virs citām programmām un darbvirsmas satura. *

	5.13. Divu lietotāju vienlaicīgas darbības režīmu (Dual-User Mode), atbalstot divu vienlaicīgu rakstīšanas punktu izmantošanu. *

	5.14. Pildspalvas modifikatoru funkcijas (Pen Modifiers). *

	

	6. Programmatūra interaktivitātes un lietotāju iesaistes nodrošināšanai nodrošina vismaz šādas funkcijas:



	6.1. Darbību (Actions) piešķiršanu objektiem un lapām. *

	6.2. Maģiskās tintes (Magic Ink) un destruktīvās dzēšanas (Destructive Eraser) funkcijas. (v) *

	6.3. Programmatūras iestatījumu pārvaldību. (v) *

	6.4. Tastatūras īsinājumtaustiņu (Keyboard Shortcuts) atbalstu. (v)  *

	6.5. Punktētu un pārtrauktu līniju veidošanu. (v) *

	6.6. Lokalizētu lietotāja saskarni, tostarp vairāku valodu atbalstu.. (v) *

	6.7. Iespēju pārvietot objektus, kuriem piešķirtas darbības (Actions), saglabājot to funkcionalitāti. (v) *

	6.8. Pielāgojamu lietotāju profilu izveidi un izmantošanu.*

	6.9. Programmatūras ikonu izmēra pielāgošanu. *

	6.10. Lietotāja definētu pogu izveidi un izmantošanu. *

	6.11. Velkamu pogu (Drag-on Buttons) izveidi un izmantošanu interaktīvu aktivitāšu veidošanai. *

	6.12. Rokraksta atpazīšanas rīku..*

	6.13. Rokrakstā ievadīta teksta pārveidošanu drukātā tekstā. *

	6.14. Ģeometrisko figūru atpazīšanas rīku (Shape Recognition Tool). *

	6.15. Funkciju lietotāja zīmētu objektu automātiskai pārveidošanai precīzās ģeometriskās figūrās (Convert to Shape Tool). *

	6.16. Lapu pāršķiršanas efektus prezentācijas laikā. *

	

	7. Programmatūra nodrošina vismaz šādus papildu rīkus un funkcijas:



	7.1. Pulksteņa funkciju. (v)  *

	7.2. Objektu piesaisti režģim (Snap Object to Grid). (v) *

	

	7.3. Prožektora rīku (Spotlight), kas ļauj izcelt noteiktu darba zonas daļu. (v)  *

	7.4. Laika zīmogu (Time Stamping) pievienošanas funkciju. *

	7.5. Krāsu izvēles rīku (Color Picker), kas ļauj noteikt un izmantot jebkuru darba virsmā redzamu krāsu. (v)  *

	7.6. Ritināma teksta joslas (Ticker Tape) rīku. *

	7.7. Aizsega rīku (Revealer Tool), kas ļauj pakāpeniski atklāt vai paslēpt mācību saturu. *

	7.8. Kalkulatora rīku. *

	7.9. Ekrāna tastatūru (On-screen Keyboard). *

	7.10. “Metamo kauliņu” (Dice Tool) rīku nejaušu vērtību ģenerēšanai un interaktīvu aktivitāšu veidošanai. *

	7.11. Pareizrakstības pārbaudes funkciju visam datnes dokumentam. *


Sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai precīzu interneta adresi, kurā konstatējama atbilstība attiecīgajai prasībai, vai pievienojot video ierakstu, kas nepārprotami demonstrē un apliecina prasības izpildi.

Ja Pretendents visiem piedāvātajiem Paneļiem kā Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru piedāvā Pasūtītāja jau izmantoto Promethean ActivInspire® Professional, uzskatāms, ka ar apzīmējumu “*” norādītās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras funkcionālās prasības ir izpildītas pilnā apjomā, un papildu atbilstību apliecinoši dokumenti par šīm prasībām nav jāiesniedz, jo Pasūtītāja rīcībā jau ir informācija par minētās programmatūras atbilstību izvirzītajām prasībām..
2. pielikums

Iepirkuma ONP 2026/43 nolikumam
Pretendenta pieteikums
par piedalīšanos iepirkumā “Interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
	Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai 

	Nr.:
	________________________/Datums/

	
	


Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā ONP 2026/43 “Interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” paredzētās Preces piegādi, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu

EUR _______________ (summa vārdiem) bez PVN 21% ___________________(summa vārdiem), kas kopā sastāda EUR __________________ (summa vārdiem). 
Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.
Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt Preces piegādi un pabeigt to tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Nolikumā norādītās prasības.

Piegādes izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem). 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un prasības Darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma 3.punktā noteiktie dokumenti. 

Ar šo mēs apliecinām, ka, sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

Apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> ir / nav (nepieciešamo pasvītrot) ārzonā*** reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
2.1.pielikums

Iepirkuma ONP 2026/43 nolikumam
Vispārēja informācija par Pretendentu
Iepirkumam „Interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
	1.
	Pretendenta nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Kontaktpersona:

	4.
	Telefons:

	6.
	E-pasts:

	7.
	Mājas lapas adrese:

	8.
	Reģistrācijas Nr.

	11.
	Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst šādam uzņēmuma statusam:

☐
Mikrouzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieku un uzņēmuma gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro)
☐
Mazais uzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)

☐
Vidējais uzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).

☐
Lielais uzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbinātas vairāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā pārsniedz 43 miljonus euro).


	12.
	Personas, kurām Pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem
 izpratnē (atzīmēt atbilstošo ar “x” un, ja atbilst, norādīt):
☐
šādām personām ir izšķiroša nozīme:

(ja ir, tad norādīt personas):
☐
nav personu, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme




[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

2.2.pielikums
Iepirkuma ONP 2026/43 nolikumam
Informācija par Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem
Iepirkumam „Interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	veicamo darbu vai/un pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (naudas un % izteiksmē)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. pielikums

Iepirkuma ONP 2026/43 nolikumam
Informācija par Pretendenta pieredzi
Iepirkumam „Interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
	Pasūtītājs
	Izpildes termiņš, vieta, Pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Līguma summa EUR 
	Piegādātās preces, to apjoms (aprakstīt, kādas preces piegādātas, ņemot vērā Nolikuma 2.4.punkta prasības)
	Pašu spēkiem piegādāto preču apjoms, %
	Piezīmes 
(norādīt, vai piegādes veiktas atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigtas) 
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2026.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2025.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2024.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2023.gads

	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

3.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2026/43 nolikumam

PRETENDENTA KLIENTA ATSAUKSME
Iepirkumam „Interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Projekta nosaukums: ………………………………….., Projekta Nr. ………………………

Pasūtītājs: ……………………………….

(nosaukums, rekvizīti)

Izpildītājs*: ………………………………….

(nosaukums, rekvizīti)

* Ja izpildītājs ir bijis personu apvienība vai projekta realizācijā bija piesaistīts apakšuzņēmējs, jānorāda visi projekta realizācijā iesaistītie piegādātāji un to rekvizīti.

Projekta apjoms (EUR): ……………………... bez PVN

Projekta īstenošanas laiks: …………………………………..

Nodrošināto sniegto pakalpojumu apraksts* …………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………...

4. pielikums

Iepirkuma ONP 2026/43 nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Prece:

1.1.  Interaktīvā mācību atbalsta sistēma skolotājam IMASS-86 – 4 komplekti
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	1 interaktīvās mācību atbalsta sistēmas skolotājam IMASS-86 komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 85 collas. 

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.
	

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*
	

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*
	

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*
	

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	QLED (augsta blīvuma tiešais fona apgaismojums ar LED).

*
	

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*
	

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 850 cd/m². 
*
	

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*
	

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*
	

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*
	

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 
	

	Paneļa tehnoloģija
	Paneļa ekrāna aizsargstikls līmēts pie paneļa ekrāna (optiski saistīts).

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 16 500:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 900 000:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare), pret traipiem, ieskaitot pirkstu nospiedumus.

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*
	

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 
	

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 3 ms.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 500 Hz.

* 
	

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*
	

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu pasīvie rakstāmrīki. Rakstāmrīki ir bez elektriskās barošanas elementiem.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (aktīvie)
	Komplektā ir iekļauts vismaz viens bezvadu aktīvais rakstāmrīks ar tā bezvadu lādētāju, kas nodrošina vismaz šādas funkcijas: “gaisa” pele (no attāluma uz ekrāna vadāms kursors un ar divvirzienu taustiņu ritināms ekrāna saturs vai pārslēdzami prezentācijas slaidi), spiediena jutīga rakstīšana ar roku, “sarkana” punkta marķieris (rādāmpunkts).

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs, un vismaz vienā no malām ir “kabata” rakstāmrīku ievietošanai.

*
	

	Panelī iebūvēti mikrofoni
	Ir paneļa konstrukcijā integrēta vismaz 6 mikrofonu kopa (masīvs) audio ierakstam.

*
	

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas un vismaz viena papildu zemfrekvences skanda, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 70 W (vati).

* 
	

	Paneļa centrālā konsole
	Paneļa korpusa apakšējās malas priekšpusē tieši zem paneļa ekrāna ir izvietota Paneļa centrālā konsole, kurā ir vismaz šādas vadības “pogas”:

- poga: ieslēgt paneli / izslēgt paneli gaidīšanas režīmā (Standby mode) / izslēgt paneli miega režīmā (Sleep mode);

- skaņas skaļuma pogas, lai palielinātu vai samazinātu paneļa skaņas skaļumu;

- ekrāna satura fiksēšanas poga, lai iesaldētu pašreizējo attēlu uz ekrāna no pievienotās ierīces;

- aktīvas virsmas skārienfunkcijas atslēgšanas/ieslēgšanas poga;
- izmantojamo iekārtu (avotu) pārslēgšanas poga.
*
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 3.0,

vismaz 3 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1 un strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 1 gab. 100 W apmērā un vismaz 1 gab. 65 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

augšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.0,

augšpusē vismaz 1 gab. USB-C vismaz 3.0,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s).
* 
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. USB-C izeja vismaz 3.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).
* 
	

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*
	

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā nav iebūvēts.
Panelis ir bez iebūvēta Android skaitļošanas moduļa.

*
	

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
* 
	

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
DNSH sertifikāti:

REACH (ES ķīmisko vielu regula), RoHS (Obligāta prasība elektronikai), POP (Noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP / POP Regulation)), Eco Design
* 

	

	Paneļa atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām
	Piegādātājam jānodrošina, ka panelis atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām un ražotājs šo informāciju publiski norāda savā oficiālajā tīmekļa vietnē un tā ir brīvi pieejama bez reģistrācijas (norādīt konkrētu saiti).
* 
	

	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.
	

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 5 gadiem (64 mēneši).

* 
	

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 
	

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.
*
	

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)
	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*


	


Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (sienas), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (sienas) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.

· Visiem vadiem jābūt ieguldītiem dekoratīvajos vadu kanālos. Dekoratīvo vadu kanālu galā pie pasūtītāja datortehnikas vietas jāierīko atbilstoša sienas pieslēguma kārbā.

	Sienas pieslēguma kārba pie Pasūtītāja datortehnikas vietas
	Sienas pieslēguma kārba pie Pasūtītāja datortehnikas vietas ir ar šādām pieslēguma vietām:

· HDMI konektors (female) ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 izšķirtspēju;

· USB-B konektors.


	

	Paneļa signālu savienojuma vadi
	No paneļa pieslēguma vietām līdz sienas pieslēguma kārbai pie pasūtītāja datortehnikas vietas, kas atrodas pasūtītāja norādītājā vietā, ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);
· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- dekoratīvo vadu kanālu nostiprināšana pie sienas;

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.

	


1.2. Interaktīvā mācību atbalsta sistēma skolotājam ar skaitļošanas moduli IMASSASM-86 – 4 komplekti

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	1 interaktīvās mācību atbalsta sistēmas skolotājam ar skaitļošanas moduli IMASSASM-86 komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 85 collas. 

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.
	

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*
	

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*
	

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*
	

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	QLED (augsta blīvuma tiešais fona apgaismojums ar LED).

*
	

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*
	

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 850 cd/m². 
*
	

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*
	

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*
	

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*
	

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 
	

	Paneļa tehnoloģija
	Paneļa ekrāna aizsargstikls līmēts pie paneļa ekrāna (optiski saistīts).

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 16 500:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 900 000:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare), pret traipiem, ieskaitot pirkstu nospiedumus.

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*
	

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 
	

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 3 ms.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 500 Hz.

* 
	

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*
	

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu pasīvie rakstāmrīki. Rakstāmrīki ir bez elektriskās barošanas elementiem.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (aktīvie)
	Komplektā ir iekļauts vismaz viens bezvadu aktīvais rakstāmrīks ar tā bezvadu lādētāju, kas nodrošina vismaz šādas funkcijas: “gaisa” pele (no attāluma uz ekrāna vadāms kursors un ar divvirzienu taustiņu ritināms ekrāna saturs vai pārslēdzami prezentācijas slaidi), spiediena jutīga rakstīšana ar roku, “sarkana” punkta marķieris (rādāmpunkts).

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs, un vismaz vienā no malām ir “kabata” rakstāmrīku ievietošanai.

*
	

	Panelī iebūvēti mikrofoni
	Ir paneļa konstrukcijā integrēta vismaz 6 mikrofonu kopa (masīvs) audio ierakstam.

*
	

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas un vismaz viena papildu zemfrekvences skanda, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 70 W (vati).

* 
	

	Paneļa centrālā konsole
	Paneļa korpusa apakšējās malas priekšpusē tieši zem paneļa ekrāna ir izvietota Paneļa centrālā konsole, kurā ir vismaz šādas vadības “pogas”:

- poga: ieslēgt paneli / izslēgt paneli gaidīšanas režīmā (Standby mode) / izslēgt paneli miega režīmā (Sleep mode);

- skaņas skaļuma pogas, lai palielinātu vai samazinātu paneļa skaņas skaļumu;

- ekrāna satura fiksēšanas poga, lai iesaldētu pašreizējo attēlu uz ekrāna no pievienotās ierīces;

- aktīvas virsmas skārienfunkcijas atslēgšanas/ieslēgšanas poga;
- izmantojamo iekārtu (avotu) pārslēgšanas poga.
*
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 3.0,

vismaz 3 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1 un strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 1 gab. 100 W apmērā un vismaz 1 gab. 65 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

augšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.0,

augšpusē vismaz 1 gab. USB-C vismaz 3.0,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s).
* 
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. USB-C izeja vismaz 3.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).
* 
	

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*
	

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā nav iebūvēts.
Panelis ir bez iebūvēta Android skaitļošanas moduļa.

*
	

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
* 
	

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
DNSH sertifikāti:

REACH (ES ķīmisko vielu regula), RoHS (Obligāta prasība elektronikai), POP (Noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP / POP Regulation)), Eco Design
* 

	

	Paneļa atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām
	Piegādātājam jānodrošina, ka panelis atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām un ražotājs šo informāciju publiski norāda savā oficiālajā tīmekļa vietnē un tā ir brīvi pieejama bez reģistrācijas (norādīt konkrētu saiti).
* 
	

	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.
	

	Skaitļošanas modulis (spraudējdators)
	OPS pieslēguma vietā Panelī ievietots pēc nepieciešamības izņemams skaitļošanas modulis:
Paneļa ražotāja oriģināls Android ekosistēmas spraudējdators ar:

Operētājsistēma – vismaz Android 14 vai jaunāka versija

Operatīvā atmiņa – vismaz 8 Gb

Iekšējais datu nesējs - vismaz 64 Gb

Skārienekrāna savietojamība – Jā

TPM – vismaz 2.0

Pieslēgumvietas 

- vismaz 2 gab. USB-A vismaz 3.0

- vismaz 1 gab. USB-B

- vismaz 1 gab. HDMI ieeja

- vismaz 1 gab. HDMI izeja

LAN RJ45 - vismaz 10/100/1000 Mbps

Savienojamība ar tīklu - Wi-Fi vismaz Wi-Fi 6 (divjoslu 2.4 GHz un 5 GHz) un Bluetooth® vismaz 5.2 

Ar Wi-Fi signāla antenām.

Ir pamata lietotnes: Whiteboard, Screen Share, Screen Capture, Annotate, Spinner un Timer.

Skaitļošanas modulim ir EDLA sertifikācija.

*
	

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 
	

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 
	

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.
*
	

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)
	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*


	


Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (sienas), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (sienas) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.

· Visiem vadiem jābūt ieguldītiem dekoratīvajos vadu kanālos. Dekoratīvo vadu kanālu galā pie pasūtītāja datortehnikas vietas jāierīko atbilstoša sienas pieslēguma kārbā.

	Sienas pieslēguma kārba pie Pasūtītāja datortehnikas vietas
	Sienas pieslēguma kārba pie Pasūtītāja datortehnikas vietas ir ar šādām pieslēguma vietām:

· HDMI konektors (female) ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 izšķirtspēju;

· USB-B konektors.


	

	Paneļa signālu savienojuma vadi
	No paneļa pieslēguma vietām līdz sienas pieslēguma kārbai pie pasūtītāja datortehnikas vietas, kas atrodas pasūtītāja norādītājā vietā, ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);
· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).


	

	Skaitļošanas moduļa (spraudējdatora) instalācija
	Veikt Skaitļošanas moduļa (spraudējdatora) ievietošanu OPS pieslēguma vietā un pilnu instalāciju Panelī.


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- dekoratīvo vadu kanālu nostiprināšana pie sienas;

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.


	


1.3. Pamata interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM – 1 komplekts

1.3.1. Pamata interaktīvās mācību vadības atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM panelis
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	1 pamata interaktīvās mācību atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 64 collas. 

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.
	

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*
	

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*
	

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*
	

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	Vismaz Tiešais LED fona apgaismojums.

*
	

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*
	

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 500 cd/m². 
*
	

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*
	

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*
	

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*
	

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 
	

	Paneļa tehnoloģija
	Vismaz Bonded Glass (Līmēts stikls).

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 1 200:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 5 000:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare), pret traipiem, ieskaitot pirkstu nospiedumus.

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*
	

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 
	

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 3 ms.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 500 Hz.

* 
	

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*
	

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu rakstāmrīki. Rakstāmrīki ir bez elektriskās barošanas elementiem.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (aktīvie)
	Komplektā ir iekļauts vismaz viens bezvadu aktīvais rakstāmrīks ar tā bezvadu lādētāju, kas nodrošina vismaz šādas funkcijas: “gaisa” pele (no attāluma uz ekrāna vadāms kursors un ar divvirzienu taustiņu ritināms ekrāna saturs vai pārslēdzami prezentācijas slaidi), spiediena jutīga rakstīšana ar roku, “sarkana” punkta marķieris (rādāmpunkts).

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs, un vismaz vienā no malām ir “kabata” rakstāmrīku ievietošanai.

*
	

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 40 W (vati).

* 
	

	Paneļa centrālā konsole
	Paneļa korpusa apakšējās malas priekšpusē tieši zem paneļa ekrāna ir izvietota Paneļa centrālā konsole, kurā ir vismaz šādas vadības “pogas”:

- poga: ieslēgt paneli / izslēgt paneli gaidīšanas režīmā (Standby mode) / izslēgt paneli miega režīmā (Sleep mode);

- skaņas skaļuma pogas, lai palielinātu vai samazinātu paneļa skaņas skaļumu;

- ekrāna satura fiksēšanas poga, lai iesaldētu pašreizējo attēlu uz ekrāna no pievienotās ierīces;

- aktīvas virsmas skārienfunkcijas atslēgšanas/ieslēgšanas poga.

- izmantojamo iekārtu (avotu) pārslēgšanas poga.
*
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 3.0,

vismaz 3 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1, vismaz 1 gab. ar strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 100 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s).
* 
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).
* 
	

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*
	

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā nav iebūvēts.
Panelis ir bez iebūvēta Android skaitļošanas moduļa.

*
	

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
*
	

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
DNSH sertifikāti:

REACH (ES ķīmisko vielu regula), RoHS (Obligāta prasība elektronikai), POP (Noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP / POP Regulation)), Eco Design
* 

	

	Paneļa atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām
	Piegādātājam jānodrošina, ka panelis atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām un ražotājs šo informāciju publiski norāda savā oficiālajā tīmekļa vietnē un tā ir brīvi pieejama bez reģistrācijas (norādīt konkrētu saiti).
* 
	

	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.
	

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 5 gadiem (64 mēneši).

* 
	

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 
	

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.

*
	

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)
	

	Vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām
	Tiek nodrošinātas četrgadniekiem, piecgadniekiem un sešgadniekiem paredzētās .flipchart formāta interaktīvās darblapas “Sākam mācīties!” lietošanas tiesības vismaz šādos tematos:

- “Sākam mācīties! Burti un skaitļi. Interaktīvās darblapas” ( autori: Rūta Dortāne, Ināra Dzērve, Ina Leite);

- “Sākam mācīties! Interaktīvās digitālās darblapas” ( autori: Zenta Anspoka, Ineta Helmane, Ina Leite, Egina Birzgale, Ināra Dzērve );

- “Sākam mācīties! Uzdevumi četrgadniekiem. Interaktīvās darblapas” (autori: Ina Leite, Ināra Dzērve ).

Darba lapas tiek uzstādītas uz 1 mācību iestādes rīcībā esoša skolotāja datora, kas pieslēgts pie konkrētā interaktīvā paneļa.

Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda “tiek nodrošināts” vai “netiek nodrošināts”.


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*


	


Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva)) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.

· 

	Paneļa signālu savienojuma vadi
	Paneļa komplektam papildu ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);

· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.


	


1.3.2. Papildu pārvietojamais 1.3.1. paneļa stiprinājums (mobilais statīvs) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu.

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta apraksts:
	· Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektu veido visas zemāk uzskaitītas prasības.

· Apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai arī precīzu interneta adresi, kurā var atrast atbilstību prasībai, vai apliecinot, piedāvājumā pievienojot konkrētās īpašības demonstrēšanas video saiti, kas demonstrē un apliecina prasības izpildi, vai apliecinot atbilstoši citām šī pielikuma prasībām.

	Pārvietojamā paneļa spirinājuma funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· paneļa stiprinājuma ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Pārvietojamais paneļa stiprinājums
	Pārvietojamais paneļa stiprinājums nodrošina uz tā uzstādītā paneļa brīvu pārvietošanu telpā.

Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir vismaz 4 riteņi, no kuriem vismaz 2 ir aprīkoti ar bremzes funkciju.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma nestspēja atbilst piedāvātā paneļa, tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma un piedāvātās pārvietojamā paneļa stiprinājuma ražotāja oriģinālās manuālās augstuma maiņas (vismaz 400 mm amplitūdā) sistēmas kopsvaram.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE sertifikāta marķējumu.

*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma papildu paliktnis datoram
	Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir paredzēts oriģināls ražotāja paliktnis, kas nostiprināms pie tā un paredzēts portatīvā datora (vismaz ar 16” diagonāli) vai datora tastatūras novietošanai. Paliktņa nestspējai jābūt vismaz 5 kg.
*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma
	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma nodrošina piedāvātā paneļa un tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma kopējam svaram atbilstošu augstuma maiņu vismaz 400 mm amplitūdā.

Piedāvātā paneļa augstuma maiņu jāvar veikt ar vieglu rokas kustību bez elektropieslēguma palīdzības, kā arī sistēmai jānodrošina iespēju nofiksēt ekrāna augstumu jebkurā pacelšanas/nolaišanas punktā.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE (ISO 60950) sertifikāta marķējumu.

*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta garantija
	Ražotāja noteiktais garantijas laiks Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektam – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 
	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visu piedāvātā pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta elementu samontēšanu un piedāvātā paneļa uzstādīšanu uz tā.
	


1.4. Pamata interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM2 – 1 komplekts

1.4.1. Pamata interaktīvās mācību vadības atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM2 panelis
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	1 pamata interaktīvās mācību atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM2 komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 64 collas. 

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.
	

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*
	

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*
	

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*
	

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	Vismaz Tiešais LED fona apgaismojums.

*
	

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*
	

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 500 cd/m². 
*
	

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*
	

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*
	

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*
	

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 
	

	Paneļa tehnoloģija
	Vismaz Bonded Glass (Līmēts stikls).

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 1 200:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 5 000:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare), pret traipiem, ieskaitot pirkstu nospiedumus.

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*
	

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 
	

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 3 ms.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 500 Hz.

* 
	

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*
	

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu rakstāmrīki. Rakstāmrīki ir bez elektriskās barošanas elementiem.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs, un vismaz vienā no malām ir “kabata” rakstāmrīku ievietošanai.

*
	

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 40 W (vati).

* 
	

	Paneļa centrālā konsole
	Paneļa korpusa apakšējās malas priekšpusē tieši zem paneļa ekrāna ir izvietota Paneļa centrālā konsole, kurā ir vismaz šādas vadības “pogas”:

- poga: ieslēgt paneli / izslēgt paneli gaidīšanas režīmā (Standby mode) / izslēgt paneli miega režīmā (Sleep mode);

- skaņas skaļuma pogas, lai palielinātu vai samazinātu paneļa skaņas skaļumu;

- ekrāna satura fiksēšanas poga, lai iesaldētu pašreizējo attēlu uz ekrāna no pievienotās ierīces;

- aktīvas virsmas skārienfunkcijas atslēgšanas/ieslēgšanas poga.

- izmantojamo iekārtu (avotu) pārslēgšanas poga.
*
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 3.0,

vismaz 3 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1, vismaz 1 gab. ar strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 100 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s).
* 
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).
* 
	

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*
	

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā nav iebūvēts.
Panelis ir bez iebūvēta Android skaitļošanas moduļa.

*
	

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
*
	

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
DNSH sertifikāti:

REACH (ES ķīmisko vielu regula), RoHS (Obligāta prasība elektronikai), POP (Noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP / POP Regulation)), Eco Design
* 

	

	Paneļa atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām
	Piegādātājam jānodrošina, ka panelis atbilst “Sustainability Scorecard” prasībām un ražotājs šo informāciju publiski norāda savā oficiālajā tīmekļa vietnē un tā ir brīvi pieejama bez reģistrācijas (norādīt konkrētu saiti).
* 
	

	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.
	

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 
	

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 
	

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.

*
	

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)
	

	Vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām
	Tiek nodrošinātas četrgadniekiem, piecgadniekiem un sešgadniekiem paredzētās .flipchart formāta interaktīvās darblapas “Sākam mācīties!” lietošanas tiesības vismaz šādos tematos:

- “Sākam mācīties! Burti un skaitļi. Interaktīvās darblapas” ( autori: Rūta Dortāne, Ināra Dzērve, Ina Leite);

- “Sākam mācīties! Interaktīvās digitālās darblapas” ( autori: Zenta Anspoka, Ineta Helmane, Ina Leite, Egina Birzgale, Ināra Dzērve );

- “Sākam mācīties! Uzdevumi četrgadniekiem. Interaktīvās darblapas” (autori: Ina Leite, Ināra Dzērve ).

Darba lapas tiek uzstādītas uz 1 mācību iestādes rīcībā esoša skolotāja datora, kas pieslēgts pie konkrētā interaktīvā paneļa.

Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda “tiek nodrošināts” vai “netiek nodrošināts”.


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*


	


Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva)) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.

· 

	Paneļa signālu savienojuma vadi
	Paneļa komplektam papildu ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);

· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.


	


1.4.2. Papildu pārvietojamais 1.4.1. paneļa stiprinājums (mobilais statīvs) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu.

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta apraksts:
	· Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektu veido visas zemāk uzskaitītas prasības.

· Apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai arī precīzu interneta adresi, kurā var atrast atbilstību prasībai, vai apliecinot, piedāvājumā pievienojot konkrētās īpašības demonstrēšanas video saiti, kas demonstrē un apliecina prasības izpildi, vai apliecinot atbilstoši citām šī pielikuma prasībām.

	Pārvietojamā paneļa spirinājuma funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· paneļa stiprinājuma ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Pārvietojamais paneļa stiprinājums
	Pārvietojamais paneļa stiprinājums nodrošina uz tā uzstādītā paneļa brīvu pārvietošanu telpā.

Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir vismaz 4 riteņi, no kuriem vismaz 2 ir aprīkoti ar bremzes funkciju.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma nestspēja atbilst piedāvātā paneļa, tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma un piedāvātās pārvietojamā paneļa stiprinājuma ražotāja oriģinālās manuālās augstuma maiņas (vismaz 400 mm amplitūdā) sistēmas kopsvaram.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE sertifikāta marķējumu.

*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma papildu paliktnis datoram
	Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir paredzēts oriģināls ražotāja paliktnis, kas nostiprināms pie tā un paredzēts portatīvā datora (vismaz ar 16” diagonāli) vai datora tastatūras novietošanai. Paliktņa nestspējai jābūt vismaz 5 kg.
*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma
	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma nodrošina piedāvātā paneļa un tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma kopējam svaram atbilstošu augstuma maiņu vismaz 400 mm amplitūdā.

Piedāvātā paneļa augstuma maiņu jāvar veikt ar vieglu rokas kustību bez elektropieslēguma palīdzības, kā arī sistēmai jānodrošina iespēju nofiksēt ekrāna augstumu jebkurā pacelšanas/nolaišanas punktā.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE (ISO 60950) sertifikāta marķējumu.

*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta garantija
	Ražotāja noteiktais garantijas laiks Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektam – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 
	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visu piedāvātā pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta elementu samontēšanu un piedāvātā paneļa uzstādīšanu uz tā.
	


1.5. Bāzes interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-SM – 1 komplekts

1.5.1. Bāzes interaktīvās mācību vadības atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-SM panelis
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	1 pamata interaktīvās mācību atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-SM komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 64 collas. 

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.
	

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*
	

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*
	

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*
	

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	Vismaz Tiešais LED fona apgaismojums.

*
	

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*
	

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 400 cd/m². 
*
	

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*
	

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*
	

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*
	

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 
	

	Paneļa tehnoloģija
	Vismaz Bonded Glass (Līmēts stikls).

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 1 200:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 5 000:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*
	

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 
	

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 6 ms.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 200 Hz.

* 
	

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*
	

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu rakstāmrīki.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs vai magnētisks rakstāmrīku turēšanās veids.

*
	

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 40 W (vati).

* 
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 2.0,

vismaz 2 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1, vismaz 1 gab. ar strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 65 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s),

vismaz 1 gab. MicroSD slots.
* 
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).

* 
	

	Paneļa Wi-Fi un Bluetooth
	Wi-Fi vismaz 6 klients,

Bluetooth vismaz 5.2 .

* 
	

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā:

Android ekosistēmas dators ar:

Operētājsistēma – vismaz Android 14 vai jaunāka versija

Operatīvā atmiņa – vismaz 8 Gb

Iekšējais datu nesējs - vismaz 64 Gb

*
	

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
*
	

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
EDLA sertificēts 
* 

	

	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.
	

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 5 gadiem (64 mēneši).

* 
	

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 
	

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās ar [ (v) ] atzīmētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.

*
	

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)
	

	Vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām
	Tiek nodrošinātas četrgadniekiem, piecgadniekiem un sešgadniekiem paredzētās .flipchart formāta interaktīvās darblapas “Sākam mācīties!” lietošanas tiesības vismaz šādos tematos:

- “Sākam mācīties! Burti un skaitļi. Interaktīvās darblapas” ( autori: Rūta Dortāne, Ināra Dzērve, Ina Leite);

- “Sākam mācīties! Interaktīvās digitālās darblapas” ( autori: Zenta Anspoka, Ineta Helmane, Ina Leite, Egina Birzgale, Ināra Dzērve );

- “Sākam mācīties! Uzdevumi četrgadniekiem. Interaktīvās darblapas” (autori: Ina Leite, Ināra Dzērve ).

Darba lapas tiek uzstādītas uz 1 mācību iestādes rīcībā esoša skolotāja datora, kas pieslēgts pie konkrētā interaktīvā paneļa.

Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda “tiek nodrošināts” vai “netiek nodrošināts”.


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*


	


Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva)) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.

· 

	Paneļa signālu savienojuma vadi
	Paneļa komplektam papildu ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);

· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.


	


1.5.2. Papildu pārvietojamais 1.5.1. paneļa stiprinājums (mobilais statīvs) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu.

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta apraksts:
	· Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektu veido visas zemāk uzskaitītas prasības.

· Apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai arī precīzu interneta adresi, kurā var atrast atbilstību prasībai, vai apliecinot, piedāvājumā pievienojot konkrētās īpašības demonstrēšanas video saiti, kas demonstrē un apliecina prasības izpildi, vai apliecinot atbilstoši citām šī pielikuma prasībām.

	Pārvietojamā paneļa spirinājuma funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· paneļa stiprinājuma ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Pārvietojamais paneļa stiprinājums
	Pārvietojamais paneļa stiprinājums nodrošina uz tā uzstādītā paneļa brīvu pārvietošanu telpā.

Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir vismaz 4 riteņi, no kuriem vismaz 2 ir aprīkoti ar bremzes funkciju.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma nestspēja atbilst piedāvātā paneļa, tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma un piedāvātās pārvietojamā paneļa stiprinājuma ražotāja oriģinālās manuālās augstuma maiņas (vismaz 400 mm amplitūdā) sistēmas kopsvaram.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE sertifikāta marķējumu.

*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma papildu paliktnis datoram
	Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir paredzēts oriģināls ražotāja paliktnis, kas nostiprināms pie tā un paredzēts portatīvā datora (vismaz ar 16” diagonāli) vai datora tastatūras novietošanai. Paliktņa nestspējai jābūt vismaz 5 kg.
*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma
	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma manuāla augstuma maiņas sistēma nodrošina piedāvātā paneļa un tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA stiprinājuma kopējam svaram atbilstošu augstuma maiņu vismaz 400 mm amplitūdā.

Piedāvātā paneļa augstuma maiņu jāvar veikt ar vieglu rokas kustību bez elektropieslēguma palīdzības, kā arī sistēmai jānodrošina iespēju nofiksēt ekrāna augstumu jebkurā pacelšanas/nolaišanas punktā.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE (ISO 60950) sertifikāta marķējumu.

*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta garantija
	Ražotāja noteiktais garantijas laiks Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektam – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 
	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visu piedāvātā pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta elementu samontēšanu un piedāvātā paneļa uzstādīšanu uz tā.
	


1.6. Bāzes interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-S – 1 komplekts

1.6.1. Bāzes interaktīvās mācību vadības atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-S panelis
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	1 pamata interaktīvās mācību atbalsta sistēmas pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-S komplekta apraksts:
	· Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām un oriģinālā ražotāja komplektācijā.
· Komplektu veido:
· interaktīvais panelis;
· Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas uzstādāma uz Pasūtītāja skolotāja datora.
· Vienotajai stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūrai jābūt licencētai bez termiņa ierobežojuma (perpetual licence). Programmatūras izmantošanai nav pieļaujama abonēšanas (subscription) licence vai cits termiņā ierobežots lietošanas modelis.
· Uz viena Pasūtītāja rīcībā esoša skolotāja datora, kas tiek izmantots kopā ar konkrēto interaktīvo paneli, jānodrošina Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licence un uzstādīšana.
· Piedāvātajam risinājumam jānodrošina vismaz līdzvērtīga funkcionalitāte interaktīvās mācību vides atbalstam skolotājiem, salīdzinot ar mācību iestādēs jau izmantotajiem vadošo ražotāju interaktīvo paneļu risinājumiem. 

· Pretendentam jānodrošina konsultācijas latviešu valodā pa tālruni un elektroniski visā garantijas laikā.

· Pretendentam jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi un kļūdu labojumi visā garantijas laikā.
· Mācību iestādes personālam (vismaz 2 personas katram piegādātajam komplektam) jānodrošina apmācība darbam ar piegādāto interaktīvo paneli un programmatūru vismaz vienas akadēmiskās stundas (45 minūšu) apjomā.

· Ar simbolu „*” apzīmēto prasību atbilstība jāpierāda ar: 
· ražotāja tehnisko dokumentāciju;
· ražotāja apliecinājumu;
· publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu dokumenta lappusi vai precīzu interneta adresi;
· videomateriālu, kas nepārprotami demonstrē prasības izpildi;
· vai citu šajā tehniskajā specifikācijā noteiktu pierādījumu.

	Paneļa funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· interaktīvā paneļa ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Paneļa ekrāna izmērs 
	Aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 64 collas. 

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas (miega) režīmā (W):

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā
	Elektrības patēriņš standarta režīmā (W):
 ( parametra vērtība norādāma atbilstoši, vai nu paneļu ražotāja oficiālajā tehniskajā specifikācijā lietotajai vai arī kādam konkrētajam paneļa modelim tiek norādīts EnergyStar sertifikātā iekļautie parametri: “Maximum Luminance (candelas per square meter)” un “On Mode Power (watts)”. EnergyStar sertifikāti ir pieejami tīmekļa vietnē https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results  )

*
	

	Paneļa enerģijas patēriņš standarta režīmā 8 stundās
	Enerģijas patēriņš standarta režīmā tā lietošanas laikā 8 stundās
(elektroenerģijas patēriņu norādīt kilovatstundās (kWh))
( Paneļa elektrības patēriņš standarta režīmā * laika periods (8) ) : 
Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda vērtība.
	

	Paneļa dzesēšanas risinājums
	Klusā dzesēšanas tehnoloģija bez ventilatora. 

*
	

	Paneļa ekrāna malu attiecība
	16:9.

*
	

	Paneļa ekrāna veids
	TFT LCD

*
	

	Paneļa ekrāna fona apgaismojuma tehnoloģijas veids
	Vismaz Tiešais LED fona apgaismojums.

*
	

	Paneļa ekrāna izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 4K UHD (3840x2160 @ 60Hz).

*
	

	Paneļa ekrāna spilgtums
	Vismaz 400 cd/m². 
*
	

	Paneļa ekrāna spožuma regulēšana
	Tiek nodrošināta paneļa ekrāna pielāgošanās apkārtējās vides apgaismojumam (ir sensors).

*
	

	Paneļa ekrāna skata leņķis
	Vismaz 1780.

*
	

	Paneļa ekrāna reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 8 ms.

*
	

	Paneļa ekrāna LED kalpošanas ilgums
	Vismaz 50 000 stundas.

* 
	

	Paneļa tehnoloģija
	Vismaz Bonded Glass (Līmēts stikls).

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (statiskā)
	Vismaz 1 200:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Vismaz 5 000:1 .

*
	

	Paneļa ekrāna starojums
	Ir zilās gaismas mazināšanas funkcija.

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla cietība
	Vismaz 7 (pēc Mosa skalas).
*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla virsmas skrāpējumnoturība
	Vismaz 9H (zīmulis).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla veids
	Termiski rūdīts (Heat tempered).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla pārklājuma veids
	Pret atspīdumu (Anti-Glare).

*
	

	Paneļa ekrāna aizsargstikla biezums
	Vismaz 3 mm.

*
	

	Paneļa interaktivitātes pieskārienu nodrošinājums
	Ir vismaz četrdesmit nepārtrauktu pieskārienu vienlaicīga atpazīšana paneļa ekrāna lietošanai pa visu interaktīvo paneļa ekrāna aktīvo virsmu.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes pieskāriena precizitāte
	Ne lielāka kā 1 mm.
* 
	

	Paneļa interaktivitātes atbildes reakcijas laiks
	Ne lielāks kā 6 ms.

* 
	

	Paneļa interaktivitātes skenēšanas (meklēšanas) frekvence
	Ne mazāka kā 200 Hz.

* 
	

	MS Windows ® interaktīvais atbalsts
	Žesti un pārvilkšana no malas

*
	

	Paneļa interaktivitātes rakstīšanas un dzēšanas veidi
	Nodrošina rakstāmrīku un skārienu atpazīšanu. Nodrošina dzēšanu ar plaukstu, nodrošinot iespēju šo funkciju atspējot, rakstīšanas-rokas plaukstas atspējošana.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīki (pasīvie)
	Komplektā ir iekļauti vismaz divi bezvadu rakstāmrīki.

*
	

	Paneļa komplekta rakstāmrīku turētājs
	Ir paneļa konstrukcijā iebūvēts pilna garuma oriģinālais rakstāmrīku turētājs vai magnētisks rakstāmrīku turēšanās veids.

*
	

	Paneļa iebūvētā skaņas sistēma
	Paneļa korpusā iebūvētas vismaz divas audio skandas, kur kopējā iebūvēto skandu skaņas jauda ir ne mazāka kā 40 W (vati).

* 
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades ieejas pieslēgumvietas
	Vismaz 2 gab. HDMI vismaz 2.1,

vismaz 3 gab. USB-B vismaz 2.0,

vismaz 2 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

priekšpusē vismaz 1 gab. USB-A vismaz 3.2 Gen 1,

vismaz 1 gab. USB-A 2.0, 

vismaz 2 gab. USB-C vismaz 3.2 Gen 1, vismaz 1 gab. ar strāvas padeves nodrošināšanas funkciju vismaz 65 W apmērā, kā arī viena no šīm pieslēgvietām novietota ekrāna priekšpusē,

vismaz 1 gab. Display Port vismaz 1.4,

vismaz 1 gab. LAN (RJ45) ieeja (vismaz 1 Gb/s),

vismaz 1 gab. MicroSD slots.
* 
	

	Panelī iebūvētās signālu pārvades izejas pieslēgumvietas
	Vismaz 1 gab. HDMI izeja vismaz 2.0,

vismaz 1 gab. LAN izeja (RJ45) (vismaz 1 Gb/s), 

vismaz 1 gab. Audio izeja (3,5 mm).

* 
	

	Paneļa Wi-Fi un Bluetooth
	Wi-Fi vismaz 6 klients,

Bluetooth vismaz 5.2 .

* 
	

	Panelī iebūvētais skaitļošanas moduļa spraudnis
	vismaz 1 gab. OPS (Open Pluggable Specification, Skaitļošanas moduļa spraudnis) pieslēguma vieta.
*
	

	Panelī iebūvētais pamatdators
	Panelī skaitļošanas modulis standarta komplektācijā:

Android ekosistēmas dators ar:

Operētājsistēma – vismaz Android 14 vai jaunāka versija

Operatīvā atmiņa – vismaz 8 Gb

Iekšējais datu nesējs - vismaz 64 Gb

*
	

	Paneļa sertifikācija
	CE (Conformité Européenne)
*
	

	Panelim izvirzītā prasība
	Ir Energy Star sertificēts un apliecināms saitē:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/results 

* 
EDLA sertificēts 
* 

	

	Ar interaktīvo paneli saistīto uz skolotāja datora instalēto darbam klasē lietotņu funkcionalitāte
	Skolotāja datorā (vismaz MS Windows® 10 Pro un/vai jaunākas tās versijas vidē) ir uzstādītas darbam klasē lietotnes (programmas un/vai rīki), kas darbojas tā operētājsistēmas vidē un nodrošina darbošanos ar interaktīvo ekrānu interaktīvi.
	

	Paneļa garantija
	Ražotāja nodrošinātais garantijas laiks panelim – ne mazāk par 5 gadiem (64 mēneši).

* 
	

	Paneļa stiprinājumi 
	Jābūt iespējai paneli stiprināt gan pie sienas, gan uz mobila stenda, gan uz paneļa augstuma maiņas sistēmām.

* 
	

	Paneļa komplektā ir Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras beztermiņa licence
	Paneļa sistēmas komplektā ir iekļauta licencēta stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra, kas vismaz visas sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” definētās ar [ (v) ]  atzīmētās funkcijas nodrošina vismaz skolotājā datorizētās darba vietas operētājsistēmā Windows® 10 Pro un/vai jaunākā tās versijas vidē un bez ierobežojumiem lietojama ar piedāvāto Paneli. 

Paneļa Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licencei jānodrošina tās legāla izmantošana kopā ar Paneli un jābūt bez tās lietošanas laika ierobežojuma, t.i., beztermiņa.

*
	

	Paneļa Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra
	Panelim ir jābūt pilnībā savietojamam ar Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru visā garantijas termiņā un bez ierobežojuma licences lietošanai pēc garantijas termiņa beigām bez papildu maksas.
*

(Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā Paneļa ražotāja, ir jāiesniedz ar paneli piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot šo Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras licenci.)
	

	Vēlamā funkcionalitāte pirmsskolas mācību iestādes vajadzībām
	Tiek nodrošinātas četrgadniekiem, piecgadniekiem un sešgadniekiem paredzētās .flipchart formāta interaktīvās darblapas “Sākam mācīties!” lietošanas tiesības vismaz šādos tematos:

- “Sākam mācīties! Burti un skaitļi. Interaktīvās darblapas” ( autori: Rūta Dortāne, Ināra Dzērve, Ina Leite);

- “Sākam mācīties! Interaktīvās digitālās darblapas” ( autori: Zenta Anspoka, Ineta Helmane, Ina Leite, Egina Birzgale, Ināra Dzērve );

- “Sākam mācīties! Uzdevumi četrgadniekiem. Interaktīvās darblapas” (autori: Ina Leite, Ināra Dzērve ).

Darba lapas tiek uzstādītas uz 1 mācību iestādes rīcībā esoša skolotāja datora, kas pieslēgts pie konkrētā interaktīvā paneļa.

Tiek izmantots piedāvājuma kopīgā izvērtēšanā, jānorāda “tiek nodrošināts” vai “netiek nodrošināts”.


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- uzstādīšana pie siena;

- iekļauts vismaz viens 3 m garš paneļa ražotāja nodrošināts atbilstošs augstas kvalitātes USB-C kabelis, vismaz viens 3 m garš HDMI kabelis, vismaz viens 3 m garš USB kabelis (A-B) un vismaz viens 3 m garš Latvijas reģionālajam standartam atbilstošs barošanas kabelis.
*


	


Paneļa komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Paneļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva)) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.

· 

	Paneļa signālu savienojuma vadi
	Paneļa komplektam papildu ir jānodrošina vismaz šādi signāla savienojuma vadi:

· HDMI vads ar specifikāciju: vismaz High Speed 2.0 HDMI, nodrošina UHD 3840×2160 @ 60 Hz izšķirtspēju (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (male) un otrs (male);

· USB vads (vismaz 5 metri), konektori galos - viens (B) un otrs (A).


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- viss nepieciešamais paneļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu atsevišķo tā ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja datortehniku.


	


1.6.2. Papildu pārvietojamais 1.6.1. paneļa stiprinājums (mobilais statīvs).

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta apraksts:
	· Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektu veido visas zemāk uzskaitītas prasības.

· Apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai arī precīzu interneta adresi, kurā var atrast atbilstību prasībai, vai apliecinot, piedāvājumā pievienojot konkrētās īpašības demonstrēšanas video saiti, kas demonstrē un apliecina prasības izpildi, vai apliecinot atbilstoši citām šī pielikuma prasībām.

	Pārvietojamā paneļa spirinājuma funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· paneļa stiprinājuma ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Pārvietojamais paneļa stiprinājums
	Pārvietojamais paneļa metāla stiprinājums nodrošina uz tā uzstādītā paneļa brīvu pārvietošanu telpā.

Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir vismaz 4 riteņi, no kuriem vismaz 2 ir aprīkoti ar bremzes funkciju.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma nestspēja atbilst piedāvātā paneļa un tā nostiprināšanai nepieciešamā, atbilstošā VESA kopsvaram.

Pārvietojamā paneļa stiprinājuma drošība ir apliecināta ar CE sertifikāta marķējumu.

*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma papildu paliktnis rakstāmrīkiem un portatīvajam datoram
	Pārvietojamajam paneļa stiprinājumam ir paredzēts oriģināls ražotāja paliktnis, kas paredzēts Paneļa rakstāmrīku un/vai portatīvā datora novietošanai.
*
	

	Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta garantija
	Ražotāja noteiktais garantijas laiks Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplektam – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 
	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visu piedāvātā pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta elementu samontēšanu un piedāvātā paneļa uzstādīšanu uz tā.
	


1.7. Interaktīvo mācību atbalsta sistēmu skaitļošanas modulis IMASSM -864A – 4 komplekti
1.7.1. Interaktīvo mācību atbalsta sistēmu skaitļošanas modulis IMASSM -864A
	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	1 Interaktīvo mācību atbalsta sistēmu skaitļošanas moduļa  IMASSM -864A komplekta apraksts:
	· Iekārtai jābūt jaunai un nelietotai.

· Komplektu veido skaitļošanas modulis (spraudējdators) un uz tā instalētās pamata lietotnes.

· Lietotnēm ir jābūt bez to darbības ierobežošanas lietojuma.

· Jānodrošina telefoniskas un elektroniskas konsultācijas valsts valodā.

· Jānodrošina visa komplekta bezmaksas apkope, ieskaitot programmatūras versiju atjaunināšanu vismaz 1 reizi gadā.

· Apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai arī precīzu interneta adresi, kurā var atrast atbilstību prasībai, vai apliecinot, piedāvājumā pievienojot konkrētās īpašības demonstrēšanas video saiti, kas demonstrē un apliecina prasības izpildi, vai apliecinot atbilstoši citām šī pielikuma prasībām.

	Spraudējdatora funkcionālās prasības 


	Modelis: 
Pretendentam jānorāda:

· spraudējdatora ražotājs;
· precīzs modeļa nosaukums;
· ražotāja preces (produkta) kods;
· tieša saite uz ražotāja tīmekļvietni, kurā publiski pieejams konkrētā piedāvātā modeļa apraksts, saitei jāved uz lapu, kurā identificējams konkrētais modelis, tā tehniskais apraksts un modeļa attēls.
Piedāvātajam modelim piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt ražotāja aktuālajā produktu portfelī un publiski pieejamam ražotāja tīmekļvietnē.

* Atbilstību apliecina ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai tiešu saiti uz ražotāja tīmekļvietni.
	

	Operētājsistēma
	Vismaz Android 14 vai jaunāka versija. 

*
	

	Operatīvā atmiņa 
	vismaz 8 Gb 
*
	

	Iekšējais datu nesējs
	vismaz 64 Gb
*
	

	Skārienekrāna savietojamība
	Nodrošina savietojamību ar Promethean ActivPanel 10 un Promethean ActivPanel 10 Premium
*
	

	Aparatūras līmeņa aizsardzību
	TPM – vismaz 2.0.

*
	

	Pieslēgumvietas
	- vismaz 2 gab. USB-A vismaz 3.0

- vismaz 1 gab. USB-B
- vismaz 1 gab. USB-C datu pārraidei
- vismaz 1 gab. HDMI  (4K @ 60 Hz) ieeja

- vismaz 1 gab. HDMI  (4K @ 60 Hz) izeja
- vismaz 1 gab. mikrofona (3.5mm) ieeja

- vismaz 1 gab. austiņu pieslēgumvieta (3.5 mm)

- vismaz 1 gab. iekšējā datu nesēja paplašināšanas slēgumvieta (piemēram, MicroSD)
- tikls RJ45 - vismaz 10/100/1000 Mbps
*
	

	Savienojamība ar tīklu - Wi-Fi
	Vismaz Wi-Fi 6 (divjoslu 2.4 GHz un 5 GHz).
Pilns komplekts ar Wi-Fi signāla antenām.
*
	

	Savienojamība ar tīklu - Bluetooth
	Bluetooth vismaz 5.2 .

*
	

	Instalētās pamata lietotnes
	Whiteboard, Screen Share, Screen Capture, Annotate, Spinner un Timer .

*
	

	Sertifikācija
	Modulim ir vismaz EDLA ((Google Enterprise Device Licensing Agreement) – Google uzņēmumu ierīču licencēšanas programma, kas nodrošina ierīces atbilstību Google prasībām un piekļuvi oficiālajiem Google mobilajiem pakalpojumiem (Google Mobile Services)), CE un RoHS (Obligāta prasība elektronikai) sertifikācija *
	

	Paneļa garantija
	Ražotāja noteiktais garantijas laiks – ne mazāk par 3 gadiem (36 mēneši).

* 
	

	Darba temperatūra
	Vismaz līdz +40 ºC.

* 
	


Skaitļošanas moduļa IMASSM -864A komplekta uzstādīšana un pieslēgšana:

	Funkcionalitāte

	Tehniskā specifikācija
(Pasūtītāja prasības Pretendentam)
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Moduļa komplekta uzstādīšanas un pieslēgšanas apraksts
	· Pretendents nodrošina paneļa un visu atsevišķo ar to saistīto ierīču uzstādīšanu un saslēgšanu Pasūtītāja norādītājā vietā pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva) ar papildu paliktni datoram un manuālu augstuma maiņu), ievērojot visas zemāk uzskaitītas prasības, kā arī veic paneļa saslēgšanu ar Pasūtītāja datortehniku.

· Panelis un tās ierīces pie vertikālas virsmas (Pārvietojamā paneļa stiprinājuma komplekta (mobilā statīva)) jāstiprina paneļa ražotāja rekomendētajā augstumā ar tam piemērotu stiprinājumu.

· 

	Skaitļošanas moduļa (spraudējdatora) instalācija
	Veikt Skaitļošanas moduļa (spraudējdatora) ievietošanu Pasūtītāja rīcībā esošo Interaktīvo mācību atbalsta sistēmu skolotājam IMASS-86 paneļu ( modeļa ražotāja kods: AP10-B86 un nosaukums Promethean ActivPanel® 10 Premium 86") OPS pieslēguma vietā un pilnu instalāciju šajā IMASS-86 panelī


	

	Papildu prasības: 


	Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

- viss nepieciešamais moduļa uzstādīšanai ar atbilstošiem stiprinājumiem u.c. materiāliem;

- visu ierīču saslēgšanu ar pasūtītāja paneli.


	


2. Prasības Preces piegādei:

2.1. Prece tiek piegādāta, ienesta telpās, uzstādīta, konfigurēta un nodota ekspluatācijā ar Piegādātāja transportu un resursiem šādās adresēs:
Preču 1.1. 4 komplekti – Olaines 1. vidusskola, adrese: Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads;

Preču 1.2. 4 komplekti – Olaines 2. vidusskola, adrese: Skolas iela 1, Olaine, Olaines novads;

Preču 1.3. 1 komplekts – Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Dzērvenīte”, adrese: Zemgales iela 39, Olaine pagasts, Olaines novads;

Preču 1.4. 1 komplekts – Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle”, adrese: Kūdras iela 9, Olaine pagasts, Olaines novads;

Preču 1.5. 1 komplekts – Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, adrese: Parka iela 5, Olaine pagasts, Olaines novads;

Preču 1.6. 1 komplekts – Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, adrese: Parka iela 5, Olaine pagasts, Olaines novads;

Preču 1.7. 1 komplekts – Olaines 1. vidusskola, adrese: Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads.

2.2. Preces cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar piegādi, izkraušanu, ienešanu telpās, montāžu, uzstādīšanu, konfigurēšanu, personāla apmācību un iepakojuma utilizāciju.
2.3. Prece jāpiegādā, jāuzstāda, jānokonfigurē un jānodod ekspluatācijā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, iepriekš saskaņojot darbu veikšanas laiku ar Pasūtītāja pārstāvi.
2.4. Visai piegādātajai un uzstādītajai Precei garantija jānodrošina atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
2.5. Piegādātāja reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteiktu bojājumu nedrīkst pārsniegt 2 (divas) darba dienas no pieteikuma saņemšanas pa tālruni vai elektroniski.
2.6. Ja bojājumu nav iespējams novērst Pasūtītāja telpās saprātīgā termiņā, Piegādātājam uz remonta laiku pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina līdzvērtīga aizstājējiekārta.
3. Citas prasības:

- Jānodrošina telefoniskas un elektroniskas konsultācijas valsts valodā.

- Jānodrošina visa komplekta bezmaksas garantijas apkope, tostarp programmatūras atjauninājumi, kļūdu labojumi un ražotāja publicētās jaunākās programmatūras versijas visā garantijas laikā.
- Katram komplektam uz 1 mācību iestādes rīcībā esoša skolotāja datora, kas pieslēgts pie konkrētā interaktīvā paneļa, ir jāuzstāda atbilstoša licencēta Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra bez lietošanas termiņa ierobežojuma (abonēšanas veida licence netiek pieļauta).
- Jānodrošina mācību iestādes personāla (2 cilvēki 1 komplektam) apmācība darbam ar Pretendenta piegādātajiem interaktīvajiem paneļiem un programmatūru vismaz 1 mācību stundas apjomā.

- Pretendenta piedāvātajām iekārtām jābūt ražotāja garantijai.

- Lai nodrošinātu savstarpēju savietojamību un izmantojamību, visiem preču paneļu modeļiem – 1.1., 1.2., 1.3.1., 1.4.1., 1.5.1. un 1.6.1. ir jābūt no viena un tā paša paneļu ražotāja.

- Ja piedāvātās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs atšķiras no piedāvātā interaktīvā paneļa ražotāja, Pretendentam jāiesniedz programmatūras ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinājums, ka:

· Pretendents ir tiesīgs izplatīt un pārdot piedāvātās programmatūras licences;

· piedāvātā programmatūra ir savietojama ar piedāvāto interaktīvā paneļa modeli;

· programmatūras ražotājs nodrošina vai apliecina programmatūras darbību ar piedāvāto interaktīvā paneļa modeli visā programmatūras licences darbības laikā;

· programmatūras ražotājs nodrošina tehnisko atbalstu un programmatūras atjauninājumus piedāvātajam interaktīvā paneļa modelim;

· piedāvāto programmatūras licenci ir atļauts izmantot kopā ar piedāvāto interaktīvā paneļa modeli.
4. Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra:
	Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras prasības:
	Pretendenta piedāvājums
(detalizēts apraksts, aizpilda Pretendents atbilstoši apzīmējumiem vai prasībai)

	Preces nosaukums, detalizēts apraksts (jānorāda Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras ražotājs, licences nosaukums un saite uz ražotāja tīmekļvietni, kur pieejams programmatūras apraksts)


	

	Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras funkcionālie rādītāji (prasības) 
(Pretendenta piedāvājums: detalizēts apraksts atbilstoši katrai prasībai)
	

	Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra (turpmāk tekstā – Programmatūra) apvieno vienotā programmatūras risinājumā visus mācību stundu sagatavošanai, prezentēšanai un vadīšanai nepieciešamos rīkus, nodrošinot iespēju pedagogiem veidot un izmantot mācību materiālus gan tiešsaistē, gan bez interneta pieslēguma. *
	

	Programmatūra nodrošina atbalstu interaktīvu mācību stundu sagatavošanai, prezentēšanai un vadīšanai, izmantojot tekstu, attēlus, audio, video un citu multivides saturu.
	

	Programmatūra darbojas datorā, kas pieslēgts interaktīvajam displejam, un ir savietojama vismaz ar Microsoft Windows® 10 Pro vai jaunāku operētājsistēmas versiju. *
	

	Programmatūras lietotāja saskarne un palīdzības sistēma ir pieejama arī latviešu valodā.*
	

	Visas prasītās funkcionalitātes tiek nodrošinātas vienotā programmatūras risinājumā bez nepieciešamības izmantot papildu rediģēšanas vai prezentēšanas programmatūru. *
	

	Programmatūras licence ir beztermiņa un nodrošina programmatūras lietošanas tiesības bez abonēšanas maksas vai licences periodiska atjaunošanas pienākuma. *
	

	Programmatūra nodrošina iespēju veidot, rediģēt, saglabāt un atkārtoti izmantot mācību materiālus to oriģinālajā darba formātā.
	

	
	

	1. Programmatūra stundu sagatavošanai nodrošina vismaz šādas funkcijas:


	

	1.1. Dažādu interaktīvu aktivitāšu veidošanu. (v) *
	

	1.2. Programmatūrā pieejamo resursu meklēšanu. (v)  *
	

	1.3. Vairāku lapu atlasi. (v)  *
	

	1.4. Objektu slāņošanu un kārtošanu, mainot to secību. (v) *
	

	1.5. Režģa maskas funkcionalitāti, piemēram, izmantojot rūtiņas, pie kurām var piesaistīt objektus. (v)  *
	

	1.6. Teksta rediģēšanu. (v) *
	

	1.7. Apgabalu atlasi. (v)  *
	

	1.8. Darbību (Actions) veidošanu. *
	

	1.9. Dizaina (projektēšanas) režīmu. *
	

	1.10. Tematisko veidņu izmantošanu. *
	

	1.11. Objektu līdzināšanu. *
	

	1.12. Objekta replikācijas ("Gumijas zīmogs") funkciju, nodrošinot sagatavota objekta vairākkārtēju kopēšanu un izvietošanu darba lapā. *
	

	1.13. Objektu vilkšanas un kopēšanas funkcionalitāti. *
	

	1.14. Režģu veidošanu. *
	

	1.15. Unikālu objektu marķēšanu. *
	

	1.16. Lapu piezīmju un komentāru pievienošanu, nodrošinot metodisko norāžu saglabāšanu, kuras prezentēšanas laikā skolēniem nav redzamas. *
	

	1.17. Formu bibliotēku, piemēram, ar ģeometriskām figūras, bultiņas, diagrammu elementus un citus vizuālus rīkus. *
	

	1.18. Apgriešanas rīku, nodrošinot attēlu un objektu apgriešanu tieši programmatūras vidē. (v) *
	

	
	

	2. Programmatūras funkcionalitāte ar dažādiem multimediju resursiem, nodrošina vismaz šādas funkcijas:
	

	2.1. Dokumentu sasaiste Programmatūras darblapās (saites uz citiem resursiem no drablapas). (v) *
	

	2.2. Grafikas/attēlu atbalsts (dažādu attēlu pievienošana). (v)  *
	

	2.3. Ekrāna darbību ierakstītājs, nodrošina iespēju ierakstīt un saglabāt nodarbību vai tās daļu digitālā video failā. *
	

	2.4. Skaņas ierakstītājs, nodrošina iespēju ierakstīt un saglabāt nodarbību vai tās daļu digitālā video failā. *
	

	
	

	3. Programmatūra nodrošina vismaz šādas sagatavju un datņu importēšanas funkcijas: 


	

	3.1. Microsoft PowerPoint® prezentāciju importēšanu Windows operētājsistēmas vidē. (v) *
	

	3.2. PDF formāta datņu importēšanu. *
	

	3.3. QTI (Question and Test Interoperability) XML formāta datņu importēšanu. *
	

	3.4. Iespēju importēt un atvērt iepriekš sagatavotas .flipchart formāta datnes, saglabājot tajās esošo objektu un interaktīvo elementu funkcionalitāti. (v) *
	

	3.5. Iespēju importēt un atvērt iepriekš sagatavotas .flipchart formāta datnes, nodrošinot iespēju veidot jaunas šī formāta datnes, rediģēt esošās un saglabāt tās .flipchart formātā..*
	

	3.6. SMART Notebook™ formāta datņu importēšanu. (v)  *
	

	
	

	4. Programmatūra nodrošina vismaz šādas datņu eksporta funkcijas:


	

	4.1. PDF formāta datņu eksportēšana. *
	

	4.2. BMP formāta datņu eksportēšana. *
	

	4.3. JPEG formāta datņu eksportēšana. *
	

	4.4. Iespēju saglabāt mācību materiālus .flipchart formātā turpmākai atvēršanai, rediģēšanai un izmantošanai citās programmatūrās vai programmatūras versijās, kas nodrošina .flipchart formāta atbalstu. *
	

	
	

	5. Programmatūra darbam pie interaktīvā ekrāna vai tāfeles nodrošina vismaz šādas funkcijas:
	

	5.1. Taimera funkciju. (v) *
	

	5.2. Aizpildījuma (Fill) rīku objektu un laukumu aizpildīšanai. (v) *
	

	5.3. Lapas mērogošanas funkciju. (v) *
	

	5.4. Pārlūkprogrammas tipa paneļus (Browsers), tostarp:

- darbību (Actions) pārlūku;

- lapu (Page) pārlūku;

- resursu (Resource) pārlūku;

- objektu (Object) pārlūku;

- rekvizītu (Property) pārlūku.

(v) *
	

	5.5. Labās peles pogas konteksta izvēlni (Right Click/Context Menu). (v) *
	

	5.6. Pildspalvas rīku un pildspalvas līnijas biezuma indikatoru. (v)  *
	

	5.7. Objektu dublēšanas funkciju. *
	

	5.8. Lapas atiestatīšanas funkciju, atjaunojot lapu sākotnējā stāvoklī. *
	

	5.9. Lapas tālummaiņas (Zoom) funkciju. *
	

	5.10. XY koordinātu sistēmas sākumpunkta (XY Origin) attēlošanu un izmantošanu. *
	

	5.11. Skolotāja bloķēšanas funkciju (Teacher Lock). *
	

	5.12. Darbvirsmas anotēšanas funkciju, nodrošinot iespēju veikt pierakstus virs citām programmām un darbvirsmas satura. *
	

	5.13. Divu lietotāju vienlaicīgas darbības režīmu (Dual-User Mode), atbalstot divu vienlaicīgu rakstīšanas punktu izmantošanu. *
	

	5.14. Pildspalvas modifikatoru funkcijas (Pen Modifiers). *
	

	
	

	6. Programmatūra interaktivitātes un lietotāju iesaistes nodrošināšanai nodrošina vismaz šādas funkcijas:


	

	6.1. Darbību (Actions) piešķiršanu objektiem un lapām. *
	

	6.2. Maģiskās tintes (Magic Ink) un destruktīvās dzēšanas (Destructive Eraser) funkcijas. (v) *
	

	6.3. Programmatūras iestatījumu pārvaldību. (v) *
	

	6.4. Tastatūras īsinājumtaustiņu (Keyboard Shortcuts) atbalstu. (v)  *
	

	6.5. Punktētu un pārtrauktu līniju veidošanu. (v) *
	

	6.6. Lokalizētu lietotāja saskarni, tostarp vairāku valodu atbalstu.. (v) *
	

	6.7. Iespēju pārvietot objektus, kuriem piešķirtas darbības (Actions), saglabājot to funkcionalitāti. (v) *
	

	6.8. Pielāgojamu lietotāju profilu izveidi un izmantošanu.*
	

	6.9. Programmatūras ikonu izmēra pielāgošanu. *
	

	6.10. Lietotāja definētu pogu izveidi un izmantošanu. *
	

	6.11. Velkamu pogu (Drag-on Buttons) izveidi un izmantošanu interaktīvu aktivitāšu veidošanai. *
	

	6.12. Rokraksta atpazīšanas rīku..*
	

	6.13. Rokrakstā ievadīta teksta pārveidošanu drukātā tekstā. *
	

	6.14. Ģeometrisko figūru atpazīšanas rīku (Shape Recognition Tool). *
	

	6.15. Funkciju lietotāja zīmētu objektu automātiskai pārveidošanai precīzās ģeometriskās figūrās (Convert to Shape Tool). *
	

	6.16. Lapu pāršķiršanas efektus prezentācijas laikā. *
	

	
	

	7. Programmatūra nodrošina vismaz šādus papildu rīkus un funkcijas:


	

	7.1. Pulksteņa funkciju. (v)  *
	

	7.2. Objektu piesaisti režģim (Snap Object to Grid). (v) *
	

	7.3. Prožektora rīku (Spotlight), kas ļauj izcelt noteiktu darba zonas daļu. (v)  *
	

	7.4. Laika zīmogu (Time Stamping) pievienošanas funkciju. *
	

	7.5. Krāsu izvēles rīku (Color Picker), kas ļauj noteikt un izmantot jebkuru darba virsmā redzamu krāsu. (v)  *
	

	7.6. Ritināma teksta joslas (Ticker Tape) rīku. *
	

	7.7. Aizsega rīku (Revealer Tool), kas ļauj pakāpeniski atklāt vai paslēpt mācību saturu. *
	

	7.8. Kalkulatora rīku. *
	

	7.9. Ekrāna tastatūru (On-screen Keyboard). *
	

	7.10. “Metamo kauliņu” (Dice Tool) rīku nejaušu vērtību ģenerēšanai un interaktīvu aktivitāšu veidošanai. *
	

	7.11. Pareizrakstības pārbaudes funkciju visam datnes dokumentam. *
	


Sadaļā “Vienotā stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūra” apzīmējums “*” uzliek par pienākumu Pretendentam prasības izpildi apliecināt ar ražotāja apliecinājumu, tehnisko dokumentāciju vai publiski pieejamu informāciju, norādot precīzu ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi vai precīzu interneta adresi, kurā konstatējama atbilstība attiecīgajai prasībai, vai pievienojot video ierakstu, kas nepārprotami demonstrē un apliecina prasības izpildi.

Ja Pretendents visiem piedāvātajiem Paneļiem kā Vienoto stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūru piedāvā Pasūtītāja jau izmantoto Promethean ActivInspire® Professional, uzskatāms, ka ar apzīmējumu “*” norādītās Vienotās stundu vadīšanas un prezentēšanas programmatūras funkcionālās prasības ir izpildītas pilnā apjomā, un papildu atbilstību apliecinoši dokumenti par šīm prasībām nav jāiesniedz, jo Pasūtītāja rīcībā jau ir informācija par minētās programmatūras atbilstību izvirzītajām prasībām..
5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2026/43 nolikumam
 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam „Interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
	Nr.p.k.
	Piegādājamās Preces nosaukums
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN (EUR)
	Cena kopā bez PVN (EUR)

	1.
	Interaktīvā mācību atbalsta sistēma skolotājam IMASS-86
	4 komplekti
	
	

	2.
	Interaktīvā mācību atbalsta sistēma skolotājam ar skaitļošanas moduli IMASSASM-86
	4 komplekti
	
	

	3.
	Pamata interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM
	1 komplekts
	
	

	4.
	Pamata interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam PIMASPS-65-SM2
	1 komplekts
	
	

	5.
	Bāzes interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-SM
	1 komplekts
	
	

	6.
	Bāzes interaktīvā mācību atbalsta sistēma pirmsskolas skolotājam BIMASPS-65-S
	1 komplekts
	
	

	7.
	Interaktīvo mācību atbalsta sistēmu skaitļošanas modulis IMASSM -864A
	4 komplekti
	
	

	
	
	
	KOPĀ: 
	

	
	
	
	PVN:
	

	
	
	
	KOPĀ AR PVN: 
	


Preces piegādes un uzstādīšanas laiks – ______________, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pārstāvi;
Piegādātajai Precei dodam ____ (vārdiem) gadu garantiju.

Gadījumā, ja Pasūtītāja budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu izpildes apmaksai, piekrītam, ka Pasūtītājam var samazināt iepirkumā paredzētās Preces piegādes apjomu 30% apmērā.
Prece tiks piegādāta pēc Pasūtītāja pieprasījuma ar mūsu transportu Pasūtītāja uzrādītajā vietā.

Transporta izdevumi tiek iekļauti cenā.
6.pielikums

Iepirkuma ONP 2026/43 nolikumam
LĪGUMS Nr. ONP 2026/43
Par ____________________________________________________
 (projekts)

Olaine,
2025.gada ____.____________
___________________, reģistrācijas numurs ____________, tās ______________ personā, kura rīkojas saskaņā ar ___________, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

_______________, reģistrācijas Nr. ________________, tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, 

Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk - Puses, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības rīkotā iepirkuma ONP 2026/43 „Interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu piegāde un uzstādīšana Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk - Līgums): 

1.  Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas pārdot, piegādāt un uzstādīt interaktīvo mācību vadības tehnoloģisko sistēmu ______________________________ __________ (turpmāk - Prece) Pasūtītājam, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (2.pielikums),  līdz 2026.gada __________ (turpmāk - Pasūtījums). 
1.2. Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem Eiropas Savienības un valsts standartiem vai citos piemērojamos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai, Piedāvājumam, Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja un Eiropas Savienībā noteiktiem sertifikātiem (Preces ražotāja un CE marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.

1.3. Pasūtījums ietver arī Preču piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu pie komunikācijām, palaišanu darbībā, pārbaudi, Pasūtītāja darbinieku tehnisku apmācību Preču darbības izmantošanai,  Preču garantiju, apkopi, bojājumu un tehnisko kļūmju novēršanu, un Izpildītājs to veic ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem nepieciešamajiem resursiem.

1.4. Preces piegādes un uzstādīšanas vieta (objekts)  – ____________.

2. Pušu saistības

2.1. Izpildītājs apņemas:

2.1.1. piegādāt un uzstādīt Preci, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.1.2. atbildēt par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu neievērošanu. 

2.1.3. Izpildītājs Preču piegādes un uzstādīšanas laikā apņemas kompensēt nodarītos zaudējumus telpā, apdarēm, mēbelēm.

2.1.4. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pasūtījuma un Līguma izpildi.

2.1.5. Izpildītājs apņemas pieņemt atpakaļ Preci gadījumā, ja tā neatbilst tehniskās specifikācijas un Līguma prasībām, sedzot Pasūtītājam nodarītos vai radītos zaudējumus.

2.1.6. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtījuma izpildē iesaistītā personāla kvalifikācijas atbilstību veicamajiem pienākumiem, ar normatīvajos aktos noteikto vai attiecīgajai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.

2.1.7. Izpildītājs apņemas garantijas laikā nodrošināt bojājumu un tehnisko kļūmju novēršanu, ja tādi radīsies.

2.1.8. Izpildītājs apņemas Preces vai vairāku Preču neatgriezeniska bojājuma gadījumā garantijas termiņa laikā, kas noticis no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (gadījums, kura rezultātā Preci nav iespējams atjaunot turpmākai izmantošanai, izņemot ārējo apstākļu ietekmē radušos neatgriezenisku bojājumu), visu neatgriezeniski bojāto Preču pilnīgu nomaiņu pret jaunām, līdzvērtīgām Precēm.

2.1.9. Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas un nodošanas prasības.

2.1.10. Izpildītājs apņemas Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

2.1.11. samazināt Preces piegādes apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, bet ne vairāk kā 30% robežās;

2.1.12. nodrošina, ka Līguma izpildes laikā netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
2.2. Pasūtītājs apņemas:

2.2.1. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Izpildītājam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai izmainīt) Preces piegādes apjomu. Gadījumā, ja Pasūtītāja budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzētās Preces apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā.

2.2.2. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izgatavoto, piegādāto un uzstādīto Preci saskaņā ar Līguma 3.punkta nosacījumiem;

2.2.3. neradīt šķēršļus Preces piegādei un uzstādīšanai;

2.2.4. nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi;

2.2.5. ekspluatēt Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

3. Līguma summa un norēķinu veikšanas kārtība

3.1. Kopējā Līguma summa, ieskaitot visus ar Līguma izpildi saistītos ražošanas, transporta, piegādes un uzstādīšanas izdevumus, ir _____________ euro (_______________ euro un ________ centi) un PVN ____% _____________ euro (_______________ euro un ________ centi), kas kopā sastāda _____________ euro (_______________ euro un ________ centi) (turpmāk - Līguma summa).

3.2. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam avansu ____% apmērā no 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, jeb _____________ euro (_______________ euro un ________ centi) un PVN ____% _____________ euro (_______________ euro un ________ centi), kas kopā sastāda _____________ euro (_______________ euro un ________ centi), pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja. 

3.3. Pasūtītājs gala maksājumu veic pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma izpildes un nodošanas saskaņā ar Līguma 4.punktu un attiecīgā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

3.4. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktās Preces vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas tieši ietekmē Preces cenu.

3.5. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīts piegādājamās Preces apjoms, kas ir atšķirīgs no uzrādītāja, tad vienošanās par papildu piegādi tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

3.6. Puses vienojas, ka rēķinu Izpildītājs sagatavos kā strukturētu elektronisku rēķinu (turpmāk  e-rēķins), kas būs derīgs bez paraksta un e-rēķinu nosūtīs uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi. Puse apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, informēt otru Pusi par kļūdu, nosūtot vai saņemot e-rēķinu.

4. Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas kārtība

4.1. Pasūtījums tiek pieņemts ar pieņemšanas - nodošanas aktu, ko paraksta abas Puses. Pasūtītājs, pieņemot Pasūtījumu, pārbauda to izpildes savlaicīgumu, kvalitāti un atbilstību Līguma, Tehniskās specifikācijas, Nolikuma un piedāvājuma nosacījumiem.
4.2. Ja Pasūtījums  un/vai Prece neatbilst Līguma, Tehniskās specifikācijas, Nolikuma un piedāvājuma nosacījumiem vai tajā konstatējami trūkumi un/vai defekti, Pasūtītājam ir tiesības atteikties parakstīt Pasūtījuma nodošanas -  pieņemšanas aktu un ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt to.
4.3. Līguma 4.2.punktā noteiktajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas, veikt konstatēto trūkumu un/vai defektu novēršanu vai jānomaina Prece pret kvalitatīvu Preci bez trūkumiem un defektiem, un pēc tam tiek veikta atkārtota Pasūtījuma pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā. Šajā punktā noteiktais termiņš Preces trūkumu novēršanai, netiek ieskaitīts Līgumā noteiktajā Pasūtījuma izpildes un nodošanas termiņā.

4.4. Līguma 4.1.punktā noteikto aktu Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam un tam pievieno Līguma 3.3.punktā noteikto rēķinu. 

4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās un uzstādāmas Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar 4.1.punktu.

5. Garantijas

5.1. Izpildītājs garantē piegādātās un uzstādītās Preces kvalitātes atbilstību Tehniskajai specifikācijai, valsts standartiem un citos normatīvajos aktos izvirzītajām interaktīvu mācību vadības tehnoloģisko sistēmu kvalitātes prasībām, kā arī ekrānu izgatavotāja sniegtajai informācijai.

5.2. Izpildītājs Precei nodrošina ___ (________) gadu garantiju, skaitot no Pasūtījuma nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

5.3. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir Pasūtītājam iesniedzis Preces ekspluatācijas noteikumus.

5.4. Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē Preces bojājumus, trūkumus un/vai defektus, par to rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Līdzēji var rakstveidā vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. 
5.5. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas bezierunu kārtībā ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu Izpildītājam tiek paziņots rakstveidā, norādot Precei konstatētos defektus un/vai trūkumus, to novēršanas termiņu, vietu un laiku, kad defektu akts ir ticis sastādīts.
5.6. Ja Izpildītājs nenovērš defektu aktā norādītos defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā un/vai atsakās tos novērst, Pasūtītājam ir tiesības nolīgt citu darba veicēju defektu novēršanai, un Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam defektu novēršanu saistītās izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs par lēmumu veikt defektu novēršanu, nolīdzot citu darba veicēju. Šajā punktā noteiktā cita darba veicēja nolīgšana nepārtrauc vai kā citādi neietekmē Līgumā noteiktās Garantijas spēkā esamību, un Izpildītājam Garantijas laikā saglabājas pienākums nodrošināt visu defektu novēršanu par saviem līdzekļiem. 
6. Līgumsods

6.1. Ja šī Līguma 4.2.punktā minētajā termiņā defekti un trūkumi nav novērsti un netiek saņemta Izpildītāja motivēts atteikums, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Preces vērtības, kam Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā konstatēti slēpti defekti, summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.

6.2. Par nesavlaicīgu Pasūtījuma izpildi Pasūtītājs ietur līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) no Līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 

6.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs, saskaņā ar šī Līguma 6.1., 6.2.punkta nosacījumiem, ir aprēķinājis un pieprasījis Izpildītājam nokavējuma maksu, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no norēķina summas aprēķināto nokavējuma maksu, par to paziņojot Izpildītājam, vai arī izrakstīt rēķinu par aprēķināto nokavējuma maksu. 

6.4. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noteiktā Pasūtījuma izpildes termiņa beigām nav nodevis Pasūtījumu saskaņā ar Līguma 4.punktu, vai ja Izpildītājs būtiski pārkāpj vai neizpilda Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums un jānomaksā Pasūtītājam (vai Pasūtītājs to ietur) vienreizējs līgumsods 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas.

6.5. Pasūtītājam var tikt piemērots līgumsods 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no pamatparāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tā.

6.6. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

6.7. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem .

7. Nepārvaramā vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 

7.2. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi šādi apstākļi, kas padara neiespējamu Līgumā noteikto saistību izpildi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofa, epidēmija, kara darbība, streiks, iekšējais nemiers, blokāde, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.

7.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā no apstākļu iestāšanās, par to rakstveidā jāziņo otrai pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

7.4. Ja nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus vai nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama, Pusēm ir rakstveidā jāvienojas par turpmāko Pušu rīcību līgumsaistību izpildei vai Pusēm ir tiesības rakstiski paziņot otrai Pusei par vienpusēju Līguma izbeigšanu.

8. Domstarpības un strīdi
8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā.

8.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Līguma spēkā esamība un Līguma grozījumi 
9.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abi Līdzēji to ir parakstījuši. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. Līguma izbeigšana vai Līguma termiņa iztecējums neatbrīvo Līdzējus no tādu saistību izpildes, kuru izpildes pienākums saglabājās arī pēc Līguma izbeigšanas un Līguma termiņa beigām .

9.2. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs (vai tā autorizēts pārstāvis) pārtrauc Izpildītāja piedāvājumā piedāvātās Preces ražošanu vai piegādi, par ko 14 (četrpadsmit) dienu laikā no ražošanas, vai piegādes pārtraukšanas dienas Izpildītājs spēj iesniegt ražotāja (vai tā autorizēta pārstāvja) rakstisku apliecinājumu, Pasūtītājs var piekrist, ka šīs Preces vietā Izpildītājs piegādā Nolikuma prasībām līdzvērtīgu (ekvivalentu) Preci vai labāku Preci. Ja Pasūtītājs piekrīt šādai pamatotai Preces aizvietošanai, tad Izpildītājs nodrošina, ka jaunā Prece atbilst Nolikuma prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība, tehniskie un funkcionālie parametri ir atbilstoši, garantijas nosacījumi ir līdzvērtīgi, pirms tam 3 (trīs) dienu laikā rakstiski apliecinot šo datu salīdzināšanu un pamatojumu. Izpildītājs piekrīt, ka šādā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi iepirkuma nosacījumi. Ja Pasūtītājs ir piekritis, tad Preces nomaiņu Puses apliecina ar abpusēji parakstītu Līguma pielikumu.

9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītajam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
9.3.1. ja Izpildītājs ir nokavējis Līgumā piegādes termiņu, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

9.3.2. ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas
9.3.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

9.4. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties, šajā Līgumā minētajos gadījumos un Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
9.5. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt grozījumus Līgumā, ievērojot Līguma un Publisko iepirkumu likuma (PIL) 61. panta noteikumus.
9.6. Būtiski Līguma grozījumi pieļaujami, ja: 

9.6.1. Ražotājs izbeidz Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču ražošanu, par ko Izpildītājs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu un, ja Izpildītājs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā specifikācijā paredzēto Preču un nomaiņai piedāvāto Preču tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato Preču līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar Pasūtītāju.

9.6.2. Izplatītājs, ražotājs nespēj pietiekamā daudzumā nodrošināt Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi, ko Izpildītājs līdz Līguma noslēgšanai nevarēja paredzēt, par ko Izpildītājs ir iesniedzis attiecīgu izplatītāja, ražotāja apliecinājumu, un ja Izpildītājs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā specifikācijā paredzēto Preču un nomaiņai piedāvāto Preču tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato Preču līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar Pasūtītāju.

9.6.3. Ražotājs īslaicīgi apturējis Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču ražošanu saistībā ar Preču detaļu pieejamību, par ko Izpildītājs līdz Līguma noslēgšanai nevarēja paredzēt, par ko Izpildītājs ir iesniedzis attiecīgu izplatītāja, ražotāja apliecinājumu un saskaņojis Līguma termiņa pagarinājumu ar Pasūtītāju. Iepriekš minēto apstākļu dēļ Līguma izpilde var tikt atlikta uz laiku līdz 1 (vienam) mēnešiem.

9.7. Pasūtītājs nepiekrīt un Puses neveic tādus Līguma grozījumus vai izmaiņas, kas neatbilst PIL, Nolikumam, Projektam vai Vienošanās nosacījumiem, izņemot šajā Līgumā atrunātos gadījumus.

10. Apakšuzņēmēji un personāls
10.1. Izpildītājs, ar Līguma parakstīšanu, iesniedz Pasūtītājam pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā 
Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
10.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam.

10.3. Pasūtītājs nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla (speciālista) un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.3.1. piedāvātais personāls (speciālists) un/vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personāla un/vai apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

10.3.2. tiek nomainīts Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

10.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.4.1. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Līguma 10.3. punkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to rakstveidā paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas 10.3.3. punkta nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs pārbaudi veic tajā datumā, kad lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

10.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 10.3.punkta noteikumiem.

11. Noslēguma noteikumi

11.1. Izpildītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja kontaktpersona) ___________, __________________________________, tālruņa Nr.:_______, e-pasts: __________________.

1.1. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma saistību izpildes jautājumos (turpmāk – Pasūtītāja kontaktpersona) _____________________, ____________________________________________, tālruņa Nr.: _____________, e-pasts:_________________. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses nav tiesīga Pasūtītāja vietā pieņemt lēmumus, izdarīt grozījumus Līgumā, slēgt vienošanās, izbeigt Līgumu, parakstīties Pasūtītāja vārdā. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses ir tiesīga veikt Līgumā noteikto saistību izpildes uzraudzību un kontroli, koordinēt un risināt organizatoriskus jautājumus.
11.2. Visai oficiālajai Pušu korespondencei, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskai un ir jābūt nodotai personīgi vai nosūtītai uz Līguma 12.punktā norādītajām adresēm. Korespondence tiek uzskatīta par saņemtu dienā, kad tā ir nodota personīgi, 5. (piektajā) dienā pēc ierakstītas vēstules nodošanas pastā, e-pasta nosūtīšanas dienā. Ja uz saņemto korespondenci tiek prasīta atbilde, tā ir jāsniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas brīža, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos.

11.3. Izpildītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādāto preci un nodošanas – pieņemšanas aktu.

11.4. Ar parakstu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

11.5. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.

11.6.  Līguma pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likumu, Līgumu vai Vienošanos.

11.7. Līgums ir saistošs Līguma slēdzēju saistību pārņēmējiem.

11.8. Līgums sastādīts un parakstīts elektroniska dokumenta veidā, ko katrs Līdzējs glabā savā lietvedībā elektroniskā dokumenta formā. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
11.9. Līgumam ir 1 (viens) pielikums, kurš ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

11.9.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskais piedāvājums;

11.9.2. Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājums;

12. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS
	  IZPILDĪTĀJS
z.v. z.v.


� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�





� Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.
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