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[bookmark: _Hlk199510896]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:1] – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS [1:  Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026. gada 21. aprīlī] 

Atklāts konkurss 
“Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”
 identifikācijas Nr. BNP 2026/86


Vispārīgie noteikumi:
1. Iepirkuma priekšmets ir operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru piegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām.
1. Transportlīdzekļa piegādes vieta – Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.
1. Transportlīdzekļa piegādes termiņš: ne vēlāk kā 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā no Iepirkuma Līguma noslēgšanas dienas;
1. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina transportlīdzekļa reģistrācija VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) uz Pasūtītāja vārda un  paredzot, ka Bauskas novada pašvaldības policijas datiem jābūt uzrādītiem reģistrācijas apliecībā, kā “Turētājs”.
1. Piegādes brīdī  transportlīdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu transportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē.
1. Piegādes dienā transportlīdzeklis ir nokomplektēts ar riepām, kādas paredzētas Ceļu satiksmes noteikumos konkrētam kalendāram laikam.
TEHNISKĀS PRASĪBAS:
	[bookmark: _Hlk79593461]Pozīcijas nosaukums
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt precīzus tehniskos datus)

	Marka / modelis
	
	

	Transportlīdzekļu (TL) skaits
	1
	

	Virsbūves tips / TL veids
	Vidējais furgons 
	

	TL kategorija
	Vieglais komerctransports (N1)
	

	Pašreizējais nobraukums
	Jauna, ne vairāk kā 100 km
	

	Izgatavošanas gads
	2026
	

	Prasības piegādājamajam transportlīdzeklim
	

	1. Virsbūve:
	Furgona tipa virsbūve
	

	0. Riteņu garenbāze
	Ne mazāka par 3000 mm
	

	0. durvju skaits
	4
	

	0. Transportlīdzekļa garums
	Ne mazāks par 4950 mm
	

	0. sēdvietu skaits
	Piecas (ieskaitot vadītāju)
	

	1. Pārnesumu kārba
	Mehāniskā
	

	1. Krāsa
	Balta
	

	1. Dzinējs
	Dīzeļdzinējs
	

	3. Jauda
	Ne mazāka kā 105 kw 
	

	1. Degvielas tips
	Dīzeļdegviela
	

	1. Dzinēja tilpums
	Ne mazāks kā 1950 cm3
	

	1. Piedziņas veids
	Priekšpiedziņa
	

	1. Riepas izmērs
	Ne mazāk kā R16
	

	1. Riepas
	Papildus jaunu vasaras vai ziemas riepu komplekts uzmontēts un nobalansēts uz tērauda disku komplekta
	

	1. Bremžu sistēmas
	ABS (bremžu bloķēšanas sistēma) un ESP sistēma
	

	1. Pretaizdzīšanas ierīce
	Pret aizdzīšanas signalizācija ar perimetra apsardzi
	

	1. Papildus pret aizdzīšanas ierīce
	Elektronisks aizdedzes imobilaizers
	

	1. Atslēga
	Centrālā atslēga visām durvīm
	

	1. Durvis
	Sānu slīddurvis salona labajā pusē ar logu, divdaļīgas par 1800 uz sāniem atveramas aizmugures durvis bez logiem
	

	1. Sānu spoguļi
	Elektriski apsildāmi, regulējami no salona un pielokāmi ārējie spoguļi ar virzienrādītājiem
	

	1. Durvju logu mehānisms
	Elektriski vadāmi priekšējie 
	

	1. Vadības ierīce (stūres iekārta)
	Stūres pastiprinātājs un stūres augstuma regulēšana
	

	1. Drošības aprīkojums
	Frontālie gaisa drošības spilveni priekšā sēdošajiem
	

	1. Drošības jostas
	Visām sēdvietām
	

	1. Sēdekļi
	Vadītāja sēdeklis, 1- vietīgs priekšējais pasažiera sēdeklis, 3- vietīgs sēdeklis otrajā sēdekļu rindā 
	

	1. Vadības panelis
	Aprīkots ar borta datoru
	

	1. Rezerves ritenis
	Rezerves ritenis ar tam speciāli paredzētu vietu, domkrats un riteņu atslēga
	

	1. Priekšējie lukturi
	Dienas gaismas, no salona regulējams priekšējo lukturu gaismu augstums, orģinālie miglas lukturi, automātiska tuvo gaismu ieslēgšanās funkcija
	

	1. Audio aprīkojums
	Audio sistēma ar skaļruņiem priekšā, Bluetooth, USB pieslēgvieta, mikrofons Audio sistēmas vadības elementi uz stūres.
	

	1. Logi
	Elektriski regulējami, aizmugurējie logi ar tumšu tonējumu
	

	1. Kondicionieris 
	Gaisa kondicionieris vai klimata kontrole
	

	1. Ugunsdzēšamais aparāts
	Ir nepieciešams
	

	1. Parkošanās sensori
	Parkošanās sensori priekšā un aizmugurē
	

	1. Medicīniskā aptieciņa
	Ir nepieciešams
	

	1. Avārijas apstāšanās zīme
	Ir nepieciešams
	

	1. Papildaprīkojums
	Ierīkot papildus LED tālās gaismas lukturi priekšējā atdurstienī (numura rāmītis)
[image: ]

Attēlam ir ilustratīva nozīme
 
	

	1. Piekabes āķis
	Piekabes āķis ar elektroinstalāciju
	

	1. Salona apdare, darba galds
	Tumša maksimāli izturīga auduma apdare, gumijas paklāju komplekts. 
Pie kreisā sāna loga uzstādīt nolokāmu galdu darba vietai, galda augstums pieskaņots sēdvietām. Darba galdam ierīkots atsevišķs LED tipa apgaismojums, integrēts griestu apšuvumā, tieši virs darba galda (kas nav salona kopējais griestu apgaismojums) ar ieslēgšanu pie galda ērti izvietotu slēdzi
	

	1. CO2 izmešu norma
	Dzinējam jāatbilst vismaz EURO 6 emisijas prasībām
	

	1. Parametri transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķinam transportlīdzekļa ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi, norādot (metode: WLTP): 
	enerģijas patēriņš, kombinētais degvielas patēriņš (l/100km)
	

	34. oglekļa dioksīda (CO2) emisijas
	g/km
	

	34. Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas
	g/km
	

	34. Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas
	g/km
	

	34. Cieto daļiņu (PM) emisijas
	g/km
	




	Nr.
	Pārbūve un izolatora ierīkošanai izvirzītās tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt precīzus tehniskos datus)

	1.
	Uz jumta stacionāri uzstādīts paneļa veida ar 48 diožu (vismaz) bākuguns ar sirēnas skaļruni ne mazāk kā 100W, autonomi uzstādīti priekšējie un aizmugures stroboskopi, uz jumta aizmugurējā daļā un vidus daļā uz abām pusēm, uzstādīti apgaismojuma LED tipa diožu prožektori (atbilstoši LVS 63:2024)
	

	2.
	Virsbūve trafarēta ar speciālo krāsojumu, atpazīšanas simbolu (Bauskas novada ģerboņi un uzraksti – Bauskas novads) uzlīmēm. Uz motora pārsega un aizmugures durvīm uzraksts -POLICIJA, uz sāniem uzraksti -PAŠVALDĪBAS POLICIJA un pašvaldības policijas telefona Nr. Saskaņot ar pasūtītāju
	

	3.
	Aizturēto nodalījumu (izolatoru) 
	

	3.1.
	sadalīt iekštelpu ar starpsienu - pasažieru iekštelpa no kravas nodalījuma atdalīta ar starpsienu (nodrošinot zemāk minēto darba vietu ar pasažieru sēdvietām) un aizturēto nodalījumu (izolatoru) speciālam kontingentam:
	

	3.2.
	starpsiena no triecienizturīga materiāla, tās augšējā daļā iebūvēts 300x600 mm (pielaide +/– 10mm) liels atbīdāms logs no caurspīdīga materiāla, logs no vadītāja puses ar noslēdzamu un atbīdāmu vērtni, no kravas nodalījuma puses, aizsargāts ar restēm. Restes izgatavotas no metāla, stacionāri nostiprinātas, izturīgas pret fizisku un mehānisku iedarbību, izmantojot materiālus un elementus, kuri nepieļauj gūt traumas. Režģu „acs” izmērs – ne vairāk kā 30x30 mm. Starpsienas vidū horizontāli piestiprināts metāla rokturis. Rokturis un tā stiprinājums izturīgs pret fizisku un mehānisku iedarbību;
	

	3.3.
	virs riteņu arkām izvietoti sēdekļi, kuru augstums no grīdas līmeņa ir ne mazāks par 650 mm (izgatavota no cieta, viegli kopjama mehāniski izturīga plastmasas vai tamlīdzīga materiāla, izmantojot materiālus un elementus, kuri nepieļauj gūt traumas)
	

	3.4.
	izolatora nodalījumā ievietota grīda no ne mazāka kā 9 mm saplākšņa, sienas, griestu daļa no ne mazāka kā 6,5 mm saplākšņa. Grīdas daļa apstrādāta raupja, droša pret slīdēšanu. Paredzēta mazgāšanai ar ūdens strūklu;
	

	3.5.
	izolatora nodalījums aprīkots ar piespiedu ventilācijas sistēmu. Ventilācijas sistēma ieslēdzama no autovadītāja vietas, slēdzis aprīkots ar ieslēgšanas gaismas indikatoru;
	

	3.6.
	izolatora nodalījuma aizmugures daļā visa nodalījuma platumā un augstumā papildus uzstādīt mehāniski izturīgas restotas (režģu „acs” izmērs – ne vairāk kā 30x30 mm) divviru metāla durvis apstrādātas pret rūsēšanu, atveramas uz āru, ar fiksāciju un aizbīdņiem no durvju ārpuses:
	

	
	[image: Attēls, kurā ir ārpus telpām, automašīna, sauszemes transportlīdzeklis, motorizēts transportlīdzeklis

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.] 
	

	
	Attēlam ir ilustratīva nozīme
a) durvju eņģu un aizslēgu piestiprināšanai izmantot metāla metināšanu, vai gadījumā, ja tiek izmantotas kniedes, tām jābūt no nerūsējošā tērauda, nav pieļaujama alumīnija kniežu izmantošana;
	

	
	b) nodalījuma divviru durvīm uzstādīt pastiprinātas izturības biezu (ne plānāku par 9 mm) ūdens izturīgu materiālu (finieri) no durvju apakšas līdz vidus daļai, durvju apakšējiem iekšējiem stūriem, no ārpuses piestiprināt 200x200 mm (pielaide +/– 10 mm) lielas metāla plāksnes;
	

	3.7.
	transportlīdzekļa aizmugures durvju slēdzenes mehānisms no iekšpuses tiek aprīkots ar aizsargplāksni (kurai jānodrošina pret durvju nesankcionētu atvēršanu un bojāšanu)
	

	4.
	Pasažieru nodalījumā:
	

	4.1.
	pasažieru nodalījuma logu tonējums (70 - 75%);
	

	5.
	apgaismojums:
	

	5.1.
	saglabāt pasažieru nodalījumā ražotāja apgaismojumu pie griestiem;
	

	5.2.
	ierīkots atsevišķs LED tipa apgaismojums, integrēts griestu apšuvumā, virs šofera, pasažiera un aizmugurē pa vidu (kas nav salona kopējais griestu apgaismojums) ar ērti izvietotu slēdzi;
	

	5.3.
	izolatorā, piestiprināts uz starpsienas vai pie griestiem un norobežots ar aizsargrežģi, ieslēdzams no autovadītāja vietas ar ieslēgšanas gaismas indikatoru
	

	6.
	Uzstādīta autonomā apkure
	

	7.
	Transportlīdzekļai uzstādīto rūpnīcas (oriģinālo) motora aizsargu aizstāt vai papildināt ar pastiprinātas izturības dzinēja kartera aizsargu no augstas veiktspējas kompozītmateriāliem
	

	8.
	Sakabes āķa un konstrukcijas uzstādīšana, kas ir izstrādāta un atbilst transportlīdzekļa ražotāja un ES standartiem. Uzstādās uz rūpnīcas paredzētiem montāžas punktiem, vadu pieslēgumi, vadības bloka uzstādīšana
	

	Speciālajam gaismas un skaņas aprīkojumam un trafarēšanai izvirzītās tehniskās prasības
	

	9.
	Operatīvā statusa autotransporta komercfurgoni aprīkojami ar:
	

	9.1.
	uz jumta stacionāri uzstādītu paneļa veida ne mazāk kā  48 diožu bākuguni ar sirēnas skaļruni (jauda ne mazāk kā 100W). Bākuguņu paneļa izmērs proporcionāli jumta platumam, paneļa augstums kopā ar stiprinājumu nedrīkst pārsniegt 120 mm no jumta augšas, panelis izvietots transportlīdzekļa jumta priekšpusē. Speciālo gaismu un skaņas iekārtas elementu uzstādīšana, jānodrošina atbilstība (LVS 63:2024), izvietojuma vietu, veidu un skaitu saskaņot ar pasūtītāju.
	

	9.2.
	2 mirgojoši zilas krāsas led diožu stroboskopi izvietoti uz priekšējās restes galveno lukturu līmenī vai uz priekšējā atdur stieņa, 2 transportlīdzekļa aizmugurē jumta līmenī simetriski, stroboskopi ieslēdzami kopā ar bākuguns galvenā paneļa gaismām
	

	9.3.
	speciālā skaņas iekārta pilnā komplektā atbilstoši 31.08.1999. MK not. Nr.304 „Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem” 2.punktam, 4.punktam un Latvijas Valsts standarta LVS 63:2024. 5.punktam
	

	9.4.
	speciālās gaismas un skaņas iekārtas vada ciparu vadības bloks, vadības pults ar iebūvēto mikrofonu un vadības pogām
	

	9.5.
	Aizmugurējā daļā uz jumta uzstādīts LED tipa diožu prožektors, ieslēdzams atsevišķi. Jumta bākuguns panelī iebūvēti (katrā sānā) LED tipa prožektori. Visi prožektori ir atsevišķi ieslēdzami pie autovadītāja ar ieslēgšanas gaismas indikatoru
	

	10.
	Virsbūves trafarēšana ar speciālo krāsojumu - atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS 63:2024. punkti 2.7., 3. un 4. Uzlīmēt atpazīšanas simbolus - 2 Bauskas novada ģērboņus, brīdinājuma zīmi uzlīmes formā, kas informē, ka tiek veikta video novērošana
trafarēšanas uzlīmju izgatavošanā izmantot tikai speciālās (atstarojošas) pašlīmējošās auto līmplēves, kas ir elastīgas un noturīgas uz liektām virsmām, mainīgo laika apstākļu noturīgas un kurām ir ilgāks ekspluatācijas laiks (5-7gadi).
	

	11.
	Priekšējā panelī jābūt izvietotam patstāvīgam (neatkarīgi no aizdedzes atslēgas stāvokļa), stacionāri iebūvētam   USB strāvas pieslēgumam (5V, 1000 – 2000 mA) papildus elektroiekārtu uzlādei
	

	Operatīvā statusa autotransporta aprīkošana ar video, atļautā braukšanas ātruma kontroles un audio iekārtām
	

	12.
	Videonovērošanas ieraksta iekārtai jānodrošina:
	

	12.1.
	Centrālais vadības bloks 
	

	12.2.
	Iebūvēts A/V ieraksta datu nesējs, 2TB, SSD
	

	12.2.1.
	Nepārtraukts videoieraksts sākot ar datora automātisku ieslēgšanu pēc dzinēja iedarbināšanas līdz automātiskai datora ieslēgšanu pēc dzinēja noslāpēšanas
	

	12.2.2.
	Datora sistēmu nevar manuāli izslēgt
	

	12.2.3.
	Papildus prasības par sistēmas funkcionalitāti:
1. Datums 
2. Laiks 
3. GPS koordinātas 
4. Dzinēja, Bākuguns un Sirēnas statusa attēlošana 
5. Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs 
6. Datora (mērierīces) sērijas numurs 
7. Transporta līdzekļa kustības ātrums (no CAN) 
	

	12.2.4.
	Attālināta pieslēgšanās - jānodrošina funkcionalitāte, no dispečera darba vietas pieslēgties pie transporta līdzekļa video kameras (ar iespēju no dispečera puses izvēlēties nepieciešamo kameru) un redzēt attiecīgās video kameras straumēšanas datus (tiešsaistē)
	

	12.2.5.
	Attālinātā video lejupielādes iespēja - jānodrošina funkcionalitāte, no dispečera darba vietas pieslēgties pie transporta līdzekļa video sistēmas, norādīt nepieciešamo kameru(-as) un laika periodu par kuru veikt video lejupielādi tālākai apskatei un apstrādei
	

	12.3.
	Video kameras  (2 gab.)ciparu ar globālo aizvaru numuru atpazīšanai (vērsta uz priekšu un vērsta uz aizmuguri)
	

	12.4.
	Video kameras (2 gab.), ciparu, Full HD, ar infrasarkano apgaismojumu, ar iebūvēto mikrofonu (izolatorā un salonā)
	

	12.5.
	Ātruma mērierīces sensors (vienā virzienā) - darba attālums ne mazāk kā 150m - nosaka objekta ātrumu, attālumu un kustības virzienu – ar iespēju uztvert vienlaicīgi ne mazāk kā 30 mērķiem
	

	12.6.
	Ātruma kontroles mērierīcei (iekārtu kompleksam) jābūt sertificētam atbilstoši normatīvo aktu prasībām
	

	12.7.
	Ātruma mērierīces pirmreizējā verifikācija - iekļauta kalibrācija - iekļauta verifikācijas procedūra - sertifikāta izsniegšana uz 1 gadu
	

	12.8.
	Numura zīmes meklēšanas sistēma ar automātisko video fiksāciju (TA, OCTA, Meklēšanā), vienai kamerai
	

	12.9.
	Planšete, vismaz 10.1" (ar IP68 un MIL-810G aizsardzību)
	

	12.10.
	Planšetes turētājs, RAM, ar fiksāciju, ērtu izņemšanu un uzlādes iespēju
	

	12.11.
	Antenu komplekts vai kombinētā ar LTE atbalstu
	

	12.12.
	Planšetes turētāja regulējamā kāja, ērtai planšetes pagriešanai
	

	12.13.
	Augstas izturības datu pārraides rūteris, ar iebūvētu 2.4GHz WiFi (automotive)
	

	13.
	Datu pārraides maršrutētājs ar 5GHz bezvadu tīkla atbalstu
	

	13.1.
	Datu pārraides modulis rūterim, ar 2G/3G/4G/4G+ (LTE) atbalstu un frekvenču agregāciju (divi operatori).
	

	13.2.
	GPRS/GPS telemātikas moduļa antenu komplekts
	

	13.3.
	GPRS/GPS telemātikas iekārta 
- ar ieejas strāvas kontrolleri 
- ar pieslēgumu pie CAN-bus 
- ar pieslēgumu pie bākugunīm/sirēnām 
- ar trauksmes pogu 
- ar antenu komplektu 
- saskaņā ar MKN 304, p.3
	

	13.4.
	Android planšetes pārvaldības programmatūra
	

	13.5.
	Centrālā vadības bloka programmnodrošinājums
	

	13.6.
	Informācijas modulis (piekļuve pie WEB-lapām)
	

	13.7.
	Dokumentu modulis (katalogi, likumi, normatīvie akti, pdf pārlūks)
	

	13.8.
	Statusu modulis (ekipāžas statusa pārraide uz telemātikas serveri)
	

	13.9.
	Izsaukumu/Norīkojumu modulis;
	

	13.10.
	Navigācijas modulis
	

	13.11.
	Videokameras izvietojums transportlīdzekļa salonā saskaņojams ar pasūtītāju
	

	13.12.
	Izolatorā izvietojamā videokamera saskaņojama ar pasūtītāju
	

	13.13.
	Uz aizmuguri vērstā videokamera saskaņojama ar pasūtītāju (skats uz transportlīdzekļa aizmuguri, ir nepieciešama numuru nolasīšana vai citas funkcijas)
	

	13.14.
	Iekārtu korpusiem jānodrošina aizsardzība pret triecieniem, vibrācijām, putekļiem un mitrumu (attiecināms uz video kamerām)
	

	13.15.
	Videokameras un iekārtas savienojums nodrošināts pret iespējamiem mehāniskiem bojājumiem
	

	13.16.
	Ieraksta iekārtas darbības uzsākšana automātiska pēc transportlīdzekļa dzinēja iedarbināšanas un pārtraukšana ar vismaz 10 minūšu aizturi pēc transportlīdzekļa dzinēja izslēgšanas
	

	14.
	Citi nosacījumi
	

	14.1.
	Pretendentam, pirms iekārtu uzstādīšanas/integrēšanas transportlīdzeklī, iekārtu izvietojums ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju
	

	14.2.
	garantijas termiņš uzstādītajām video un audio iekārtām un veiktajiem darbiem ne mazāks par 3 (trīs) gadiem, sākot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža
	

	14.3.
	komplektā jābūt sistēmas lietotāja un administratora instrukcijām latviešu valodā
	

	14.4.
	Pēc transportlīdzekļa piegādes Pasūtītājs slēgs līgumu sistēmas uzturētāju par transportlīdzekļa attālināto pārvaldīšanu, datu pārraidi, programmatūru atjauninājumu saņemšanu, ātruma kontroles mērierīces verifikāciju, klienta attālināto atbalstu.
	

	Citas prasības
	

	15.
	Visus jautājumus saistībā ar automašīnu pārbūvi, trafarēšanu, papildus speciālā aprīkojuma uzstādīšanu un citiem saistītiem darbiem (piemēram: iekārtu izvietošana, pielietotie materiāli, tehniskie risinājumi un citi), Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	

	16.
	Transportlīdzeklis jāreģistrē VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), kā operatīvajs transportlīdzeklis.
	

	17.
	Veiktajiem pārbūves un aprīkošanas darbiem garantijas minimālās prasības – ne mazāk kā 2 gadi.
	

	18.
	Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA), saskaņā ar normatīvo aktu prasībām uz 1 (vienu) gadu, uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
	

	19.
	Izpildītājam Preci nodod Pasūtītājam iepriekš saskaņotā vietā (adrese) – savstarpēji saskaņojot.
	




Ja Pasūtītāja Tehniskajās specifikācijās norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, veidu un/vai materiālu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātās ekvivalenta preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.


	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	















[bookmark: _Hlk160803097]


[bookmark: _Hlk160803014]Atklāta konkursa “Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām” nolikums, 
identifikācijas Nr. BNP 2026/86
_______________________________________________________________________________________________________





2. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
“Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”,
identifikācijas Nr. BNP 2026/86
Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________
tās (amats) (vārds, uzvārds) vārdā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesaka savu dalību atklātā konkursā “Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”, identifikācijas Nr. BNP 2026/86 un apņemas ievērot minētā Nolikuma prasības.
2. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas un dati ir patiesi, visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.
3. Apņemas veikt Piegādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līguma projektu.
4. Apņemas un garantē, ka Līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.² panta prasībām.


[bookmark: _Hlk150931993]
	Pretendents atbilst
	
	mikrouzņēmuma statusam[footnoteRef:2]  [2:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.] 


	
	
	mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:3] [3:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.] 


	
	
	vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:4] [4:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
Skat. skaidrojumu IUB tīmekļvietnē: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-mazajiem-un-videjiem-uznemumiem] 









Īsas ziņas par pretendentu:

	1.
	 Juridiskā adrese:

	2.
	 Kontaktpersona:

	3.
	 Tālrunis:

	4.
	 E-pasts:

	5.
	[bookmark: _Hlk127800802] Pretendentam jānorāda personas (ja tādas ir), kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:5]: [5:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.
] 

	Persona/-as kurai/-ām pretendentā ir izšķirošā ietekme
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģ. nr. un/ vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)






	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	







[bookmark: _Hlk160803181]3. pielikums
APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Atklāts konkurss
“Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”,
identifikācijas Nr. BNP 2026/86
Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju attiecībā uz atklātu konkursu “Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”, identifikācijas Nr. BNP 2026/86, apliecinu, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet ar vienu no turpmāk minētajiem):
	
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:6] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [6:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces, pakalpojumus un būvdarbus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	
	

	
	4.2.  tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. 

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	



(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	





[bookmark: _Hlk160803216]
4. pielikums
PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
Atklāts konkurss 
“Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”,
identifikācijas Nr. BNP 2026/86

Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________


	Nr.
p.k.
	Pasūtītājs 
(nosaukums, reģ. Nr., adrese)
	Pasūtītāja kontaktpersona
(vārds, uzvārds, tālr. Nr.)
	Līguma priekšmeta raksturojums
	Piegādes laiks
(no - līdz)

	1.
	
	
	
	

	....
	
	
	
	



Pretendenta pieredzei jāatbilst Nolikuma 3.3.1. apakšpunkta prasībām. Pieredzes aprakstam par katru uzrādīto pieredzi pievieno pasūtītāja pozitīvu atsauksmi vai citus dokumentus, kas apliecina minēto pieredzi, ja pasūtītāja atsauksme nav pieejama.
	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	

	



[bookmark: _Hlk160803246]
5. pielikums
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS[footnoteRef:7] [7:  Pretendents norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

Atklāts konkurss 
“Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”,
identifikācijas Nr. BNP 2026/86
Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	

	









[bookmark: _Hlk160803289]6. pielikums
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS[footnoteRef:8] [8:  Apakšuzņēmēja apliecinājums iesniedzama tikai par tiem apakšuzņēmējiem, kuru nododamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība katram apakšuzņēmējam ir 10 000 euro vai lielāka no kopējās piedāvātās līgumcenas.] 

Atklāts konkurss 
“Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”,
identifikācijas Nr. BNP 2026/86
Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________
Ar šo ________________________ (norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) apliecina, ka:

a) piekrīt piedalīties Bauskas novada pašvaldības organizētajā atklātā konkursā “Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”, identifikācijas Nr. BNP 2026/86, kā ________________ (norāda pretendenta nosaukumu), __________________ (norāda pretendenta reģistrācijas numuru), turpmāk – Pretendents, apakšuzņēmējs, kā arī

b) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

______________________________ (īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam)

un nodot pretendentam šādus resursus:

[bookmark: _Hlk158283762]______________________________ (īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).


	[bookmark: _Hlk158107498]Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	









[bookmark: _Hlk160803357]7. pielikums
[bookmark: _Hlk100582902]FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklāts konkurss 
“Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”,
identifikācijas Nr. BNP 2026/86

Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________
Iepazinies ar atklāta konkursa “Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”, identifikācijas Nr. BNP 2026/86, nolikumu, piedāvāju veikt Nolikumā un tehniskajā specifikācijā paredzēto piegādi par līgumcenu:

	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas cena, EUR bez PVN
	Kopējā piedāvājuma cena,
EUR bez PVN

	1.
	Aprīkota transportlīdzekļa piegāde 
	gab.
	1
	
	

	2.
	Operatīvā transportlīdzekļa iekārtas uzturēšanas izmaksas 
	mēnesis
	12
	
	

	Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN:
	
	




Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļa piegādi, tajā skaitā visi riski, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, nodevas, administratīvās izmaksas, transporta piegādes, materiālu, tehniskās apskates, apdrošināšanas, reģistrēšanas izmaksas, u.c. izmaksas, un mēs saprotam, ka pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas. 


	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
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