Atklātā konkursa “Vieglo transportlīdzekļu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LM VDI 2026/2) nolikuma

2. PIELIKUMS – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(pretendents izkopē un aizpilda tikai tās daļas, kurās sniedz piedāvājumu)

Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2026 .gada 23.jūlijā

Iepirkuma priekšmets: “Vieglais pasažieru transportlīdzeklis”

Pretendents _____________________
Piedāvātais transportlīdzeklis (marka, modelis) _____________________________* 
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums (sniedz papildus ziņas, kur nepieciešams)

	Transportlīdzekļu skaits
	4
	

	Tehniskais stāvoklis
	Jauns (ne vairāk kā 50 km nobraukuma)
	

	Klasifikācija (kategorija)
	M1
	

	Klase pēc Auto asociācijas klasifikatora
	JC-Kompaktā apvidus
	

	Klīrenss
	ne mazāk kā 195 mm
	

	Bagāžas nodalījuma izmērs (litri)
	Ne mazāk kā 285 l
	

	Durvju skaits (ieskaitot aizmugurējās)
	5
	

	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja)
	5
	

	Pilna masa
	ne vairāk 2 100 kg
	

	Degvielas veids
	Dīzeļdegviela vai benzīns vai pašuzlādes hibrīds (HEV)
	

	Jauda, kW
	Ne mazāk kā 103 kW
	

	Pārnesumkārba
	Manuālā/Automātiskā
	

	Piedziņa
	Pilnpiedziņas 4x4
	

	Krāsa
	Balta (vai  pēc piegādātāja izvēles)
	

	Degvielas tvertnes tilpums, litri
	ne mazāk kā 47
	

	Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji kombinētajā (jauktajā) ciklā
	

	Slāpekļa oksīda (NO) emisiju apjoms, g/km
	ne mazāk kā EURO 6
	

	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms, g/km
	ne mazāk kā EURO 6
	

	Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km
	ne mazāk kā EURO 6
	

	Obligātais aprīkojums un prasības
	

	CSDD reģistrācija, numurzīmes
	

	medicīniskā aptieciņa
	

	piespiedu apstāšanās - avārijas zīme
	

	ABC tipa ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts)
	

	auto lietošanas un multimediju centra/radio instrukcija
	

	drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam
	

	dzinēja imobilaizers un signalizācija
	

	stūres pastiprinātājs
	

	spoguļi ar apsildi
	

	ESP stabilitātes sistēma (iekļ. ABS)
	

	kondicionieris
	

	salona apdare, gumijas paklāji priekšā un aizmugurē sēdošajiem
	

	dubļu sargi visiem riteņiem
	

	pilna izmēra rezerves ritenis komplektā ar domkratu un riteņu atslēgu
	

	pastāvīgs tuvo gaismu vai dienas gaismu pieslēgums
	

	izgatavotājrūpnīcas audio sistēma (ar iebūvētu Bluetooth mobilā tālruņa brīvroku sistēmu)
	

	Pastiprināta aizsardzība transportlīdzekļa galvenajiem mezgliem (dzinējs, ātrumkārba u.t.t.)
	

	centrālā atslēga ar tālvadību
	

	Servisa pakalpojuma noteikumi
	
	

	Servisa pakalpojums
	jānodrošina garantijas uzturēšanas pakalpojumi, kā arī tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu, uz kuru nav attiecināmi garantijas nosacījumi - kas ir saistīti ar dilstošo detaļu nomaiņu un citiem neparedzētiem remontdarbiem 
	

	Termiņš
	atbilstoši automašīnas garantijas termiņa periodam
	

	Vieta
	transportlīdzekļa un aprīkojuma apkope jānodrošina vismaz vienā servisa centrā katrā no pilsētām: Liepāja, Jelgava, Daugavpils un Valmiera
	

	Servisa pakalpojumam reaģēšanas termiņš
	ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma pieņemt Transportlīdzekli servisa pakalpojumam (vienādi – garantijas uzturēšanas apkopei, tehniskajai apkopei vai remonta pakalpojumam, uz kuru nav attiecināmi garantijas nosacījumi) 
	

	Detaļas, materiāli
	jānodrošina servisa pakalpojumam visas nepieciešamās detaļas un materiāli.
Detaļas un materiāli, uz kurām nav attiecināmi garantijas nosacījumi, cenu nosaka saskaņā ar servisa līgumā noteikto kārtību, iepriekš starp pusēm saskaņojot tāmi
	

	Garantija
	
	

	Piegādes garantija
	Piegādātājs garantē, ka piegādātais transportlīdzeklis ir bez defektiem attiecībā uz visiem ražotāja materiāliem un ražotāja darbu

	

	Garantijas uzturēšana un servisa pakalpojums
	Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļu garantijas uzturēšanas tehniskās apkopes atbilstoši ražotāja noteikumiem un standartiem
	

	Automašīnas garantijas termiņš
	ne mazāk kā 60 mēneši vai 150 000 km
	

	Garantijas tehniskām apkopēm, remontiem, detaļām un materiāliem termiņš 
	24 mēneši
	

	Piegādes laiks no līguma abpusējas parakstīšanas (noslēgšanas) dienas
	ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešu laikā 
	

	Informācija par Transportlīdzekļa izcelsmi
	norāda datus par ražotāju, piedāvātā transportlīdzekļa izcelsmes/ražošanas valsti 
	



Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķinam dati saskaņā ar WLTP (Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra)**:
	Aprēķinos izmantojamai darbmūža nobraukums (km):
	

	Degvielas veids
	

	Degvielas patēriņš (l/100km):
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas (g/km):
	

	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas (g/km):
	

	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas (g/km):
	

	Cieto daļiņu (PM) emisijas (g/km)
	



* ja piedāvājumā ir atšķirīgi transportlīdzekļi (marka, modelis), tad aizpilda katram transportlīdzeklim atsevišķu veidlapu.
**norādītās vērtības tiks izmantotas Nolikuma 8.1. apakšpunktā kritērija “E – Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas” vērtības noteikšanai, izmantojot IUB mājas lapā pieejamo Autotransporta darbmūža ekspluatācijas izmaksu metodikas kalkulatoru, saite: https://info.iub.gov.lv/transport-calculator. Dati tiek pārbaudīti tehniskajam piedāvājumam pievienotajā dokumentācijā (datos) - transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma sertifikātā (EC CERTIFICATE OF CONFORMITY, turpmāk - COC) vai citu no ražotāja datu bāzes pieejamajā informācijā, ja piedāvātajam modelim uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi vēl nav veikta tipa apstiprinājuma procedūra). Datu atšķirību gadījumā tiek ņemts vērā ražotāja tehniskajā dokumentācijā norādītais raksturlielums.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts*: __________________________________
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________z.v.

Atbilstoši paraksta veidam norāda: Piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu


