1. pielikums
Meža pētīšanas stacijas 
14.07.2026. Nolikumam
 iepirkuma Nr. MPS 2026/67

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkuma procedūrai
[bookmark: _Hlk133997846] „Jaunaudžu aizsardzība pret pārnadžu izraisītajiem bojājumiem” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. MPS2026/67

1. Iepirkuma priekšmets:
1.1. Meža un zinātnisko stādījumu aizsardzība pret pārnadžu izraisītajiem bojājumiem (turpmāk – Pakalpojums);
1.2. Pakalpojuma kopējais apjoms ir  1314.21 ha;
1.3. iepirkuma priekšmets sastāv no 9 (deviņām) iepirkuma daļām:
1.3.1. 1. daļa: meža un zinātnisko stādījumu aizsardzība Jelgavas mežu novadā – 211.68 ha;
1.3.2. 2. daļa: meža un zinātnisko stādījumu aizsardzība Jelgavas mežu novadā – 214.57 ha;
1.3.3. 3. daļa: meža un zinātnisko stādījumu aizsardzība Auces mežu novadā – 120.23 ha;
1.3.4. 4. daļa: meža un zinātnisko stādījumu aizsardzība Auces mežu novadā – 124.06 ha;
1.3.5. 5. daļa: meža un zinātnisko stādījumu aizsardzība Šķēdes un Rucavas mežu novados – 132.66 ha;
1.3.6. 6. daļa: meža un zinātnisko stādījumu aizsardzība Kalsnavas mežu novadā – 136.92 ha;
1.3.7. 7. daļa: meža un zinātnisko stādījumu aizsardzība Kalsnavas mežu novadā – 145.65 ha;
1.3.8. 8. daļa: meža un zinātnisko stādījumu aizsardzība Mežoles mežu novadā – 114.93 ha; 
1.3.9. 9. daļa: meža un zinātnisko stādījumu aizsardzība Mežoles mežu novadā – 113.51 ha.

1.tabula
Meža un zinātnisko stādījumu platību sadalījums pēc lietojamā aizsardzības līdzekļa  
	Iepirkuma daļas Nr.
	Mežu novads
	Meža stādījumi, Cervacol extra
ha
	Meža stādījumi, TRICO, Plantskyyd liquid
ha
	Zinātniskie stādījumi, TRICO, Plantskyyd liquid 
ha
	Kopā, ha

	1. daļa
	Jelgavas
	44.13
	66.04
	101.51
	211.68

	2. daļa
	Jelgavas
	55.82
	61.19
	97.56
	214.57

	3. daļa
	Auces
	42.29
	49.43
	28.51
	120.23

	4. daļa
	Auces
	36.39
	40.45
	47.22
	124.06

	5. daļa
	Šķēdes
	45.50
	20.32
	60.11
	132.66

	
	Rucavas
	-
	-
	6.73
	

	6. daļa
	Kalsnavas
	27.01
	80.29
	29.62
	136.92

	7. daļa
	Kalsnavas
	8.01
	9.48
	128.16
	145.65

	8. daļa
	Mežoles
	11.11
	47.91
	55.91
	114.93

	9. daļa
	Mežoles
	11.78
	20.04
	81.69
	113.51





2. Pakalpojuma izpildes termiņi:
2.1. Pakalpojuma izpildi Pakalpojuma sniedzējs uzsāk ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja;
2.2. Pakalpojuma izpildes gala termiņš: 2026. gada 30. novembris.
3. Prasības Pakalpojuma izpildei:
3.1. Pasūtītāja pārstāvis izsniedz un Izpildītāja pārstāvis saņem repelentus „Trico”, “Plantskydd Liquid”, “Cervacol Extra” šādās izsniegšanas vietās (adresēs):
3.1.1. Jelgavas mežu novadā (1., 2. iepirkuma daļa) – Pulkveža Brieža iela 5, Jelgava;
3.1.2. Auces mežu novadā (3., 4. iepirkumu daļa) – Kalna iela 11, Auce, Dobeles novads;
3.1.3. Šķēdes un Rucavas mežu novadiem (5. iepirkuma daļa) – “Mednieki”, Laucienes pagasts, Talsu novads;
3.1.4. Kalsnavas mežu novadā (6., 7. iepirkumu daļa) – „Audzes”, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads;
3.1.5. Mežoles mežu novadā (8., 9. iepirkumu daļa) – „Rauzas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads;
3.2. prasības zinātnisko stādījumu aizsardzībai izmantojot repelentus „Trico” un “Plantskydd Liquid” :
3.2.1. aizsardzība jāveic visiem mākslīgi iestādītajiem kokiem, neatkarīgi no koka veselības stāvokļa, dabiski ieaugušās koku sugas nav jāaizsargā;
3.2.2. ja konkrētā mērķa koka augstums ir līdz 1 m, tad apstrādā galotnes dzinumu robežās no 15-25 cm, ja atskujojusies arī stumbra vidējā daļa, tad aizsrgā arī to;
3.2.3. ja konkrētā mērķa koka augstums ir no 1 m – 1,8 m, tad jāaizsargā gan stumbra vidējā daļa (vismaz divi vidējie mieturi), gan galotne; 
3.2.4. ja konkrētā mērķa koka augstums ir virs 1,8 m, tad apstrādājama tikai stumbra vidējā daļa (vismaz divi vidējie mieturi) un apstrādājamas 2/3 no koka apkārtmēra;
3.3. prasības meža stādījumu aizsardzībai izmantojot repelentus „Trico” un “Plantskydd Liquid” :
3.3.1. stādījumā aizsargātajiem mērķa sugas kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā nogabala platībā, un apstrādātiem ar repelentu ne mazākā skaitā kā 1000 gabali uz viena hektāra;
3.3.2. primāri jāaizsargā mākslīgi stādītie mērķa sugas koki, ja mākslīgi stādīto mērķa sugas koku skaits ir nepietiekošs, papildus jāaizsargā, dabiski ieaugušos mērķa sugas kokus;
3.3.3. ja konkrētā mērķa koka augstums ir līdz 1 m, tad apstrādā galotnes dzinumu robežās no 15-25 cm, ja atskujojusies arī stumbra vidējā daļa, tad aizsrgā arī to;
3.3.4. ja konkrētā mērķa koka augstums ir no 1 m – 1,8 m, tad jāaizsargā gan stumbra vidējā daļa (vismaz divi vidējie mieturi), gan galotne; 
3.3.5. ja konkrētā mērķa koka augstums ir virs 1,8 m, tad apstrādājama tikai stumbra vidējā daļa (vismaz divi vidējie mieturi) un apstrādājamas 2/3 no koka apkārtmēra;
3.3.6. audzē, kurā ir dažāda augstuma mērķa sugas koki jāaizsargā mazākajiem mērķa sugas kokiem centrālā dzinuma pumpurs, gan garākajiem mērķa sugas kokiem stumbrs;
3.3.7. jāaizsargā veselie koki, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem vai slimībām. Ja veselo koku skaits nav pietiekošs, tad aizsargā pēc iespējas mazāk bojātus kokus.
3.4. prasības meža stādījumu aizsardzībai izmantojot repelentu „Cervacol Extra” :
3.4.1. stādījumā aizsargājami visi mērķa sugas koki;
3.4.2. primāri jāaizsargā mākslīgi stādītie mērķa sugas koki, ja mākslīgi stādīto mērķa sugas koku skaits ir nepietiekošs, papildus jāaizsargā, dabiski ieaugušos mērķa sugas kokus;
3.4.3. apstrādi veic biezā kārtā apsmērējot 5 - 10 cm no mērķa sugas koku galotnes dzinuma;
3.4.4. repelentu mērķa sugas koku galotnes dzinumam uzklāj virzienā no lejas uz augšu;


3.5. Pakalpojuma izpildes vispārīgās prasības strādājot ar repelentiem „Trico” un “Plantskydd Liquid”: 
3.5.1. strādājot ar repelentu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi;
3.5.2. repelentu uzklāj ar muguras vai komerciālo rokas miglotāju, lietojot atbilstošas sprauslas suspendētas emulsijas izsmidzināšanai. Repelenta preventīvā forma ir emulsija ūdenī gatava lietošanai, pirms repelenta šķidruma lietošanas, tas jāsakrata;
3.5.3. repelentu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem pie temperatūras virs 00 C un vismaz divas stundas pirms lietus;
3.5.4. [bookmark: _Hlk50038929]taru un repelenta atlikumu Pakalpojuma veicējs atgriež pasūtītājam tehniskās specifikācijas 3.1. punktā norādītajās adresēs.

3.6. Pakalpojuma izpildes vispārīgās prasības strādājot ar repelentu „Cervacol Extra”: 
3.6.1. strādājot ar repelentu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi;
3.6.2. pirms repelenta iepakojuma atvēŗšanas, tā saturs jāsamīca;
3.6.3. nogriezt iepakojuma stūri, ievietot saturu smērēšanai paredzētā traukā (spainī vai kādā citā tvertnē);
3.6.4. repelentu nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni;
3.6.5.  repelentu lietot sausā laikā (rasas mitrums netraucē), kad gaisa temperatūra ir virs 0 grādiem;
3.6.6. taru un repelenta atlikumu Pakalpojuma veicējs atgriež pasūtītājam tehniskās specifikācijas 3.1. punktā norādītajās adresēs.

4. Pasūtītājs ikmēneša darba uzdevumu pakalpojuma sniedzējam nosūta elektroniski.

5. Pakalpojumu veic un nodod Pasūtītājam, ievērojot iepirkuma līguma prasības, kā arī darba uzdevuma piezīmju laukā norādīto papildus informāciju.
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