Nolikuma 3.pielikums

 ATKLĀTS KONKURSS

 “Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma un uzstādīšana”
Identifikācijas Nr. JVP 2026/108/AK

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1.grupa. Skaņas aparatūra, aprīkojums un uzstādīšana
(Tabula Nr.1)
	Nosaukums
	Nr. p.k.
	Prasības
	Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros**
	Piedāvājums*
	Vienības daudzums

	Nomas laiks stundās
	Vienas vienības cena, EUR bez PVN (cena ir par 24h)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Skandas
	1.1.
	Line Array tipa skanda, 
minimālās prasības:
2 gab 12''zemo frekvenču skaļruņiem, 4 x 6,5'' vidējo frekvenču skaļruņiem un 2 x 3''augsto frekvenču skaļruņiem.
Produktu piemēri:
d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents.
	24
	
	1 skanda
	24
	

	
	
1.2.
	Line Array tipa skanda 
Minimālās prasības:
2 gab 12''zemo frekvenču skaļruņiem un 1 x 4''augsto frekvenču skaļruni. 
Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents.
	48
	
	1 skanda
	24
	

	
	1.3.
	Line Array tipa skanda 
Minimālās prasības:
2 gab 8''zemo frekvenču skaļruņiem un 1 x 3''augsto frekvenču skaļruni.  
Produktu piemēri: 
d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents.
	16
	
	1 skanda
	24
	

	
	1.4.
	Divjoslu skanda 
Minimālās prasības:
1 gab 15''zemo frekvenču skaļrunis un 1 x 3''augsto frekvenču skaļrunis
Produktu piemēri: 
d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents.
	6

	
	1 skanda
	24
	

	
	1.5.
	Divjoslu skanda 
Minimālās prasības:
1 gab 10''zemo frekvenču skaļrunis un 1 x 3''augsto frekvenču skaļrunis.  
Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents.
	12
	
	1 skanda
	24
	

	
	1.6.
	Divjoslu skanda 
Minimālās prasības:
1 gab 8''zemo frekvenču skaļrunis un 1 x 1,5''augsto frekvenču skaļrunis.
Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents.
	16
	
	1 skanda
	24
	

	
	1.7.
	Subbasu skanda 
Minimālās prasības: 2 gab 18''zemo frekvenču skaļruņiem. 
Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents
	12

	
	1 skanda
	24
	

	
	1.8.
	Subbasu skanda 
Minimālās prasības:
1 gab 21''zemo frekvenču skaļrunis.
Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents
	12
	
	1 skanda
	24
	

	
	1.9.
	Skaņu sistēmas procesors ar minimums:
8 x līnijas ieejām, 4 x AES/EBU ieejām, 4 x mikrofonu ieejām un 4 x AVB ieejām, 4 x līnijas izejām, 4 x AES/EBU izejām un 4 x AVB izejām.
Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents
	1
	
	1 skaņu sistēmas procesors
	24
	

	2. Skatuves monitori

	2.1.
	Divjoslu skatuves monitoru skanda, sastāvoša no minimums: 
 1 gab 15" zemo frekvenču skaļruņia un 1 x 3" augsto frekvenču skaļruņa. 
Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents
	12
	
	1 skanda
	24
	

	
	2.2.
	Divjoslu skatuves monitoru skanda, sastāvoša no minimums: 
 1 gab 12" zemo frekvenču skaļruņa un 1 x 3" augsto frekvenču skaļruņa. 
Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents
	18
	
	1 skanda
	24
	

	
	2.3.
	Divjoslu skatuves monitoru skanda, sastāvoša no minimums:
 1 gab 8" zemo frekvenču skaļruņa un 1 x 1,5" augsto frekvenču skaļruņiem. Produktu piemēri: d&b, audiotechnic, L’Acoustics, Meyer Sound vai ekvivalents
	12
	
	1 skanda
	24
	

	3. Skaņu mikserpultis

	3.1.
	Digitāla skaņu mikserpults
Minimālās prasības:
 144 x ieeju kanāliem, 96 x AUX izejām, 24 x MATRIX izejām, aprīkota ar attiecīgo daudzumu ieejas/izejas blokiem, novietotiem uz skatuves. 
Produktu piemēri: DiGiCo,
MIDAS vai ekvivalents.
	2
	
	
1 mikserpults
	24
	

	
	3.2.
	Digitāla skaņu mikserpults ar minimums 96 x ieeju kanāliem, 48 x AUX izejām, 12 x MATRIX izejām, aprīkota ar attiecīgo daudzumu ieejas/izejas blokiem, novietotiem uz skatuves. Produktu piemēri: 
DiGiCo,
MIDAS vai ekvivalents.
	2
	
	
1 mikserpults
	24
	

	
	3.3.
	Digitāla skaņu mikserpults ar minimums 40 x ieeju kanāliem, 16 x AUX izejām, 8 x MATRIX izejām, aprīkota ar attiecīgo daudzumu ieejas/izejas blokiem, novietotiem uz skatuves. Produktu piemēri: 
DiGiCo,
MIDAS vai ekvivalents.
	2
	
	1 mikserpults
	24
	

	4.Bezvadu ausu monitoru sistēmas
	4.1.
	Bezvadu stereo ausu monitoru sistēma ar minimums 60 Mhz maināmu frekvenču diapazonu, raidītāju un pie jostas stiprināmu uztvērēju. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Produktu piemēri: 
Shure, Sennheiser vai ekvivalents.
	12
	
	1 ausu monitoru sistēma
	24
	

	
	4.2.
	Stereo ausu monitoru pastiprinātājs, stiprināms pie jostas, ar XLR/jack kombinēto ieeju, 3,5mm izeju un vismaz minimālo 2x80 mW/16 Ohm izejas jaudu. 
Produktu piemēri: 
Fischer Amps, Shure vai ekvivalents.
	6
	
	1 ausu monitoru sistēma
	24
	

	5.Bezvadu rokas un galvas mikrafoni
	5.1.
	Bezvadu rokas radiomikrofona komplekts ar dinamisko mikrofona kapsulu, ar minimums 160 Mhz maināmu frekvenču diapazonu, DANTE tīkla audio izeju, AES3 izeju. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Produktu piemēri: 
SHURE, Beyerdynamic vai ekvivalents.
	12
	
	1 rokas radiomikrofona komplekts
	24
	

	
	5.2.
	Bezvadu rokas radiomikrofona komplekts ar kondensatora tipa mikrofona kapsulu, ar minimums 160 Mhz maināmu frekvenču diapazonu, DANTE tīkla audio izeju, AES3 izeju. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Produktu piemēri: 
SHURE, Beyerdynamic vai ekvivalents.
	12
	
	1 rokas radiomikrofona komplekts
	24
	

	
	5.3.
	Bezvadu galvas radiomikrofona komplekts ar virziendarbīgu (cardoid) kondensatora tipa mikrofona kapsulu, ar minimums 160 Mhz maināmu frekvenču diapazonu, DANTE tīkla audio izeju AES3 audio izeju. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai. Produktu piemēri:
SHURE, Beyerdynamic vai ekvivalents.
	12

	
	1 galvas radiomikrofona komplekts
	24
	

	
	5.4
	Digitāls radio spektra analizators minimums no 200Mhz – 1,4 Ghz. Sistēmai jābūt savienojamai ar programmatūru spektra skenēšanai un monitorēšanai.
Produktu piemēri:
SHURE, Sennheiser vai ekvivalents.
	2
	
	1 radio spektra analizators
	24
	

	6.Mikrofoni, līniju transformatori
	6.1.
	Dinamiskais vokālais mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 50 Hz-15Khz. 
Produktu piemēri: 
SHURE, Sennheiser, vai ekvivalents.
	24
	
	1 vokālais mikrofons
	24
	

	
	6.2.
	Dinamiskais instrumentu mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 50 Hz-15Khz. 
Produktu piemēri:  
Shure, Sennheiser, vai ekvivalents.
	24
	
	1 instrumentu mikrofons
	24
	

	
	6.3.
	Kondensatora tipa vokālais mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 30 Hz-20Khz. 
Produktu piemēri: 
DPA, Neumann, vai ekvivalents.
	12
	
	1 vokālais mikrofons
	24
	

	

	6.4.
	Kondensatora tipa instrumentu mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums 30 Hz-20Khz. 
Produktu piemēri: 
DPA, Neumann, vai ekvivalents.
	48
	
	1 instrumentu mikrofons
	24
	

	
	6.5.
	Aktīvais līnijas transformators ar vājinātāju. 
Produktu piemēri: 
BSS, KT vai ekvivalents.
	12
	
	1 līnijas transformators
	24
	

	
	6.6.
	Pasīvais līnijas transformators ar vājinātāju. 
Produktu piemēri: 
Radial, Palmer, vai ekvivalents.
	12
	
	1 līnijas transformators
	24
	

	
	6.7.
	Pasīvais mikrofonu, līniju sadalītājs. Minimums 48 ieejas un 3 izejas katram ieejas kanālam. 
Produktu piemēri: 
ARX, Palmer, vai ekvivalents.
	2
	
	1 mikrofonu, līniju sadalītājs
	4
	

	

	7. Ģitāru pastiprinātāji
	7.1.
	Ģitāras pastiprinātājs ar minimums 2x12" skaļruņiem, minimums 80W jaudu. Produktu piemēri: 
Fender, Marshall, vai ekvivalents.
	2
	
	1 pastiprinātājs
	24
	

	
	7.2.
	Ģitāras pastiprinātājs ar minimums 1x12" skaļruni, minimums 40W jaudu. Produktu piemēri: 
Fender, Marshall, vai ekvivalents..
	2
	
	1 pastiprinātājs
	24
	

	
	7.3.
	Basģitāras pastiprinātājs ar minimums 4x10" skandu, minimums 500W pastiprinātāja jaudu. 
Produktu piemēri: 
Ampeg, GK, vai ekvivalents.
	1
	
	1 pastiprinātājs
	24
	

	
	7.4.
	Basģitāras pastiprinātājs ar minimums 8x10" skandu, minimums 1000W pastiprinātāja jaudu. 
Produktu piemēri: 
Ampeg, GK vai ekvivalents.
	1
	
	1 pastiprinātājs
	24
	

	8.Instrumenti
	8.1.
	Bungu komplekts 10",12",14",16",22" ar statīviem, šķīvju komplektu (2x crash,ride,HH) pedāļiem, krēslu un paklāju. 
Produktu piemēri: 
Tama, Yamaha, Pearl, vai ekvivalents.
	2
	
	1 bungu komplekts
	24
	

	
	8.2.
	Digitālā klaviere ar 88 smagajiem taustiņiem un “sustain” pedāli. 
Produktu piemēri: 
Yamaha S90 vai
Nord Stage 3
vai ekvivalents.
	1
	
	1 klaviere
	24
	

	
	8.3.
	CONGO komplekts ar 11" un 12" kongām, ar statīviem. Produktu piemēri: 
 LP, Meinl, vai ekvivalents. 
	1
	
	1 CONGO komplekts
	24
	

	9.Statīvi un stiprinājumi
	9.1.
	Mikrofona statīvs augstais 
	64
	
	1 statīvs
	24
	

	
	9.2.
	Mikrofona statīvs zemais
	24
	
	1 statīvs
	24
	

	
	9.3.
	Mikrofona statīvs taisnais
	12
	
	1 statīvs
	24
	

	
	9.4.
	Ģitāras statīvs
	6
	
	1 statīvs
	24
	

	
	9.5.
	Sintezatora statīvs
	4
	
	1 statīvs
	24
	

	
	9.6.
	Skandu statīvs 3m
	12
	
	1 statīvs
	24
	

	
	9.7.
	Skandu pacēlājs, minimums 6m, celtspēja vismaz 200kg
	4
	
	1 pacēlājs
	24
	

	KOPĀ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	



*Pretendenti piedāvājumā norāda informāciju saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, norādot piedāvātās tehnikas/iekārtas aprakstu. Pretendents piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, kas var labāk palīdzēt izprast piedāvājuma būtību. Tehniskajā piedāvājumā nelietot tikai vārdus “atbilst/neatbilst”. 
** Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros ir norādīts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem pasūtījumiem. Pieteikumā konkrētam pasākumam pasūtītājs norādīs nepieciešamo daudzumu konkrētajam pasākumam un tas var atšķirties no plānotā.

2. grupa. Gaismas aparatūra, aprīkojums un uzstādīšana
(Tabula Nr.2) 
	Nosaukums
	N.p.k.
	Prasības
	Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros **
	Piedāvājums* 
	Vienības daudzums
	Nomas laiks stundās
	 Vienas vienības cena, EUR bez PVN (cena ir par 24h)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Gaismu vadības sistēmas
	1.1.
	Gaismu vadības pults 200x512gb DMX (200 universe) 
vismaz 4 x tīkla izejas Ethercon 3 USB MIDI in/out LTC in/out Audio in 3d vizualizācija HD player for pixel mapping 200 universe un iespēju slēgt vairākas iekārtas vienotā tīklā.
	2
	
	1 vadības pults
	24
	

	
	1.2.
	Gaismu vadības pults ar 
vismaz 64gb DMX izejām un iespēju saslēgt vairākas iekārtas vienotā tīklā
	1
	
	1 vadības pults
	24
	

	
	1.3.
	Artnet konvertieris vismaz 8 kanālu
	2
	
	1 konvertieris
	24
	

	
	1.4.
	Artnet LED kontrolieris vismaz16x512 kanālu
	2
	
	1 kontrolieris
	24
	

	
	1.5.
	DMX spliteris vismaz  6 kanālu
	2
	
	1 spliteris
	24
	

	
	1.6.
	DMX 2x512 raidītājs un uztvērējs vismaz 300m
	2
	
	1 raidītājs
	24
	

	2.Prožektori
	2.1.
	LED panelis 
Minimālās prasības: 
100 cm, 48W RGBMA diodes, 16 pixel grupas, ip 65, ar baterijas strāvas avotu
	24
	
	1 LED panelis
	24
	

	
	2.2.
	LED panelis
Minimālās prasības: 
 100 cm, 92W RGBMA diodes, 32 pixel grupas, ip 65, ar baterijas strāvas avotu
	24
	
	1 LED panelis
	24
	

	
	2.3.
	LED prožektors ar zoom funkciju
 Minimālās prasības: 
38W RGBMA diodes, IP65, ar baterijas strāvas avotu
	24
	
	1 LED prožektors
	24
	

	
	2.4
	LED prožektors ar zoom funkciju
 Minimālās prasības: 
75W RGBMA diodes, IP65, ar baterijas strāvas avotu
	24
	
	1 LED prožektors
	24
	

	
	2.5.
	Freneļ tipa prožektors ar min 2000W lampu
	12
	
	1 prožektors
	24
	

	
	2.6.
	LED panelis 
Minimālās prasības: 
50cm, 18x10w RGBW diodes, 6 pixel grupas
	36
	
	1 LED panelis
	24
	

	
	2.7.
	LED panelis
Minimālās prasības: 
 100cm, 36x10w RGBW diodes, 12 pixel grupas
	24
	
	1 LED panelis
	24
	

	
	2.8.
	LED panelis
Minimālās prasības: 
 12x10w RGBW diodes, 3 pixel grupas
	36
	
	1 LED panelis
	24
	

	
	2.9.
	LED panelis 
Minimālās prasības: 
32x10w RGBW diodes, 3 pixel grupas
	24
	
	1 LED panelis
	24
	

	
	2.10.
	LED panelis 
Minimālās prasības: 
96 x10w RGBW diodes, 12 pixel grupas
	16
	
	1 LED panelis
	24
	

	
	2.11.
	LED panelis
Minimālās prasības: 
 2m garums, 40 pixel grupas
	32
	
	1 LED panelis
	24
	

	
	2.12.
	LED panelis
Minimālās prasības: 
 12x40w RGBL diodes, 12 pixel grupas, ar Tilt kustības iespēju 185 grādu leņķa amplitūdā
	12
	
	1 LED panelis
	24
	

	3.Inteliģentie prožektori
	3.1.
	Beam tipa inteliģentais prožektors ar minimums 440W lampu ar lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 0-2.3 grādiem un wash ar 8 grādiem (IP65)
	24
	
	1 prožektors
	24
	

	
	3.2.
	Beam tipa inteliģentais prožektors ar minimums 230W lampu ar lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 0-2.3 grādiem un wash ar 8 grādiem 
	24
	
	1 prožektors
	24
	

	
	3.3.
	SBW tipa inteleģentais prožektors ar minimums 470W lampu.
	24
	
	1 prožektors
	24
	

	
	3.4.
	Spot tipa inteliģentais prožektors ar minimums 575W lampu ar CMY krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 15-30 grādiem
	24
	
	1 prožektors
	24
	

	
	3.5.
	Wash tipa inteliģentais prožektors ar minimums 1200W lampu ar CMY krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 15-48 grādiem
	32
	
	1 prožektors
	24
	

	
	3.6.
	Spot tipa inteliģentais prožektors ar minimums 760W LED lampu ar CMY krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 10-40 grādiem (IP65)
	16
	
	1 prožektors
	24
	

	
	3.7.
	Wash tipa inteleģentais prožektors 
Minimālās prasības: 
RGBW 19x20w diodēm un lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 15-48 grādiem
	32
	
	1 prožektors
	24
	

	
	3.8.
	Led pixel RGBW 3m x 180pcs x54w ar Ethernet vadības bloku
	12
	
	1 prožektors
	24
	

	
	3.9
	Profilējamais prožektors ar stara resnuma maiņas funkciju minimums no 15-32 grādiem un lampu minimums ar 600W
	12
	
	1 prožektors
	24
	

	4.Dūmu sistēmas
	4.1.
	Dūmu ģenerators ar minimālo jaudu 1500w vadāma ar DMX signālu
	2
	
	1 dūmu ģenerators
	24
	

	
	4.2.
	Ventilators ar DMX vadību
	4
	
	1 ventilators
	24
	

	
	4.3.
	eļļas ģenerators 0.8kw vadāms ar DMX signālu
	2
	
	1 eļļas ģenerators
	24
	

	5.Sekotāj- prožektori
	5.1.
	Sekotājprožektors ar min 1200W lampu
	2
	
	1 sekotājprožektors
	24
	

	
	5.2.
	Sekotājprožektors ar min 2500W lampu
	2
	
	1 sekotājprožektors
	24
	

	6.Spilgtuma regulatori
	6.1.
	Vismaz 12 kanālu spilgtuma regulators ar 16A izeju katram kanālam
	8
	
	1 spilgtuma regulators
	24
	

	KOPĀ:
	


*Pretendenti piedāvājumā norāda informāciju saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, norādot piedāvātās tehnikas/iekārtas aprakstu. Pretendents piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, kas var labāk palīdzēt izprast piedāvājuma būtību. Tehniskajā piedāvājumā nelietot tikai vārdus “atbilst/neatbilst”. 
** Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros ir norādīts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem pasūtījumiem. Pieteikumā konkrētam pasākumam pasūtītājs norādīs nepieciešamo daudzumu konkrētajam pasākumam un tas var atšķirties no plānotā.




3.grupa. Skatuves, teltis un to aprīkojums un uzstādīšana
 (Tabula Nr.3)
	Nosaukums
	N.p.k.
	Prasības
	Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros **
	Piedāvājums* 
	Vienības daudzums
	Nomas laiks stundās
	 Vienas vienības cena, EUR bez PVN (cena ir par 24h)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Alumīnija kopnes
	1.1.
	1m alumīnija kopnes ar minimālo ārējo šķērsgriezuma izmēru 0.29m x 0.29m.
	400
	
	1
kopne
	24
	

	
	1.2.
	Multikubs 0.29m uz 6 pusēm.
	12
	
	1 multikubs
	24
	

	
	1.3.
	1m alumīnija kopnes ar minimālo ārējo šķērsgriezuma izmēru 0.39m x 0.39m.
	200
	
	1 kopne
	24
	

	
	1.4.
	1m alumīnija kopnes ar minimālo ārējo šķērsgriezuma izmēru 0.52m x 0.52m.
	60
	
	1 kopne
	24
	

	
	1.5.
	Apļveida melna alumīnija kopņu konstrukcija, diametrā 6m ar ārējo šķērsgriezuma izmēru 0.29m x 0.29m
	1
	
	1 kompekts
	24
	

	
	1.6.
	Apļveida melna alumīnija kopņu konstrukcija, diametrā 10m ar ārējo šķērsgriezuma izmēru 0.29m x 0.29m
	1
	
	1 komplekts
	24
	

	2.Skatuve
	2.1.
	16m plata x 12 m dziļa x 10m augsta ar 6m platiem skaņas spārniem un 8 torņiem, ar pārsegumu, lai tas nosegtu skatuves laukumu, tai skaitā pilnas drošības trošu un atsaišu, stiprinājumu, atsvaru (metāla, betona, ūdens) komplektiem. Ir jābūt skatuves aizmugures un sānu kanopijām (krāsa tumša, ātri žūstoša, paredzēta āra laikapstākļiem).
	1
	
	1 skatuve
	24
	

	
	2.2.
	12m plata x 10m dziļa x 10m augsta ar 6m platiem skaņas spārniem un 6 torņiem, ar pārsegumu, lai tas nosegtu skatuves laukumu, tai skaitā pilnas drošības trošu un atsaišu, stiprinājumu,atsvaru (metāla,betona,ūdens) komplektiem. Ir jābūt skatuves aizmugures un sānu kanopijām (krāsa tumša, ātri žūstoša, paredzēta āra laikapstākļiem).

	1
	
	1 skatuve
	24
	

	3. Teltis
	3.1.
	Saliekama, mobilā telts – melna, 3m x 3m
	1
	
	1 telts
	24
	

	
	3.2.
	Saliekama, mobilā telts – melna, 4m x 3m
	1
	
	1 telts
	24
	

	
	
	Saliekama, mobilā telts – balta, 5m x 5m
	1
	
	1 telts
	24
	

	4.Telferis
	4.1.
	Telferis ar kravnesību vismaz 0.5 tonnas, minimums 24m ķēdi un vadības bloku
	18
	
	1 telferis
	24
	

	
	4.2.
	Telferis ar kravnesību vismaz 1.0 tonna, minimums 24m ķēdi un vadības bloku
	12
	
	1 telferis
	24
	

	
	4.3.
	Telferis ar kravnesību vismaz 2.0 tonnas, minimums 24m ķēdi un vadības bloku
	6
	
	1 telferis
	24
	

	
	4.4.
	Skandu teleskopiskais pacēlājs 
Minimālās prasības:
ar  augstumu 6m, kravnesība 350kg.
	4
	
	1 pacēlājs
	24
	

	
	4.5.
	 Skandu teleskopiskais pacēlājs 
Minimālās prasības:
augstums 6,5m, kravnesība 400kg.
	4
	
	1 pacēlājs
	24
	

	5.Podests
	5.1.
	1 kvadrātmetrs podesta ar augstumu min 1,4m un kravnesību min.750kg. Podestiem ir jābūt ar iespēju tos izlīmeņot, ja to novietošana tiek veikta uz nelīdzenas virsmas. Līmeņošanas iespējai ir jābūt +/- 0.20m.
	300
	
	1 podests
	24
	

	6.Margas
	6.1.
	Drošības margas vismaz (sastāv viena vienība no 2m), kas stiprināma pie podestiem.
	80
	
	1 drošības marga
	24
	

	7.Kāpnes
	7.1
	Kāpnes ar roku balstiem, iespējai piestiprināt tās pie podesta vietām, tām jābūt ar regulēšanas iespējām augstumā no 1m līdz 1,6m.
	6
	
	1 vienība
	24
	

	
	
	
	
	
	
	KOPĀ:
	


*Pretendenti piedāvājumā norāda informāciju saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, norādot piedāvātās tehnikas/iekārtas aprakstu. Pretendents piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, kas var labāk palīdzēt izprast piedāvājuma būtību. Tehniskajā piedāvājumā nelietot tikai vārdus “atbilst/neatbilst”. 
** Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina viena pasākuma ietvaros ir norādīts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem pasūtījumiem. Pieteikumā konkrētam pasākumam pasūtītājs norādīs nepieciešamo daudzumu konkrētajam pasākumam un tas var atšķirties no plānotā.



4.grupa. Cilvēku resursi pasākumu apkalpošanai
(Tabula Nr.4)
	N.p.k.
	Nosaukums
	Plānotais skaits
	Piedāvājums
	Vienības daudzums
	 Vienas vienības cena, ieskaitot darbaspēka nodokļus EUR bez PVN (cena ir par 1h)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Skaņu operators
	2
	
	1cilvēks 1 stunda
	

	2.
	Skaņu sistēmu inženieris
	1
	
	1cilvēks 1 stunda
	

	3.
	Skaņu tehniķis
	6
	
	1cilvēks 1 stunda
	

	4.
	Gaismu operators
	2
	
	1cilvēks 1 stunda
	

	5.
	Gaismu tehniķis
	2
	
	1cilvēks 1 stunda
	

	6.
	Alpīnists
	1
	
	1cilvēks 1 stunda
	

	7.
	Elektriķis
	1
	
	1cilvēks 1 stunda
	

	8.
	Frontālā iekrāvēja vadītājs
	1
	
	1cilvēks 1 stunda
	

	9.
	Skatuves tehniķis
	6
	
	1cilvēks 1 stunda
	

	KOPĀ:
	



*Pretendenti piedāvājumā norāda informāciju saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, norādot piedāvātās tehnikas/iekārtas aprakstu. Pretendents piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, kas var labāk palīdzēt izprast piedāvājuma būtību. Tehniskajā piedāvājumā nelietot tikai vārdus “atbilst/neatbilst”. 



Skatuves sagatavošana pasākumam (uzbūve, skaņas, gaismas izvietošana un komutācija) nedrīkst pārsniegt 36 stundas.
___________________________________________ ___________________________
Paraksts
___________________________________________ ___________________________
Vārds, uzvārds                    
_________________________________________ ______________________________
Amats, pilnvarojums
2026.gada “___”.____________	


Tehniskā specifikācija sagatavota  24.07.2026
20




