6. pielikums
Atklātam konkursam
VIAA 2026/52 ERAF SaT

DARBA UZDEVUMS

“Saliekamā angāra un inženierkomunikāciju būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība Saldus tehnikumā, Kalnsētas ielā 35, Saldū, Saldus novadā”
Uzdevums: 
Iecere paredz Saldus tehnikuma (turpmāk – SaT) Kalnsētas ielas 35 teritorijā (ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0228) uz esošā asfaltētā laukuma uzstādīt saliekamo angāru ugunsdzēsēju automašīnu novietošanai, elektrotīkla, ūdens un kanalizācijas ārējo tīklu izbūvi.
Iepirkuma priekšmets:
- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde;
- Būvdarbi; 
- Autoruzraudzība;
- Garantijas perioda nodrošināšana.
	1. 
	Objekta nosaukums
un tā būvniecības vieta
	Saliekamā angāra un inženierkomunikāciju būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība Saldus tehnikumā, Kalnsētas ielā 35, Saldū, Saldus novadā

	2. 
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese
	SaT, Reģ. Nr. 90000024436, Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus novads, LV-3801

	3. 
	Objekta būvniecības veids
	Būvniecības ieceres dokumentācija

	4. 
	Projektēšanas uzdevuma saistošie dokumenti
	1) Zemesgrāmatu apliecība;
2) Zemes robežu plāns;
3) Topogrāfiskais plāns;

	5. 
	Izpildītāja pamatuzdevumi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei
	5.1. Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši Līgumam, piemērojamiem Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem un Būvniecības likuma prasībām, u.c. saistošiem normatīviem aktiem;
5.2. Veikt topogrāfiskā plāna izstrādi apjomā, kas ir nepieciešams būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei saliekamā angāra, elektrotīkla, ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecības darbu veikšanai;
5.3. Veikt teritorijā esošās inženierkomunikāciju izpēti projektējamā inženiertīklu pieslēgšanai;
5.4. Nepieciešamības gadījumā papildus saņemt ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešamos tehniskos noteikumus;
5.5. Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas prezentāciju objektā, jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasīs Pasūtītājs;
5.6. Pirms iesniegšanas elektroniskā vidē Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – BIS), saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju ar Pasūtītāja pārstāvi, iesniedzot dokumentācijas digitālā formātā (PDF), nepieciešamības gadījumā veicot Pasūtītāja norādītās korekcijas, ja Pasūtītājs pieprasa precizēt, uzlabot piedāvātos risinājumus, lai nodrošinātu atbilstību projektēšanas darba uzdevumam.

	6. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	6.1. Vispārīgie dati (VD)
6.1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
6.1.2. Skaidrojošais apraksts ar tehniskajiem rādītājiem.
6.2. Ģenerālplāns (GP);
6.3. Tehnoloģiskā daļa (TN);
6.4. Elektroapgāde (ELT un EL);
6.5. Ūdens un kanalizācijas tīkli (ŪKT);
6.6. Ekonomiskā daļa:
6.6.1. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);
6.6.2. Izmaksu aprēķins (T), izmaksu lokālā tāme “Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) uzstādīšanai, kā arī būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas. Izmaksu aprēķinu koptāmē iekļaut visus pieskaitāmos un virsizdevumus.
6.7. Darba organizēšanas projekts (DOP) – Izstrādāt atbilstoši normatīviem aktiem, iekļaujot, bet neaprobežojoties ar grafiskiem pielikumiem. Nodrošināt vides aizsardzības nosacījumus, paredzēt būvgružu šķirošanu pārstrādei un utilizācijai;
6.8.  Izpildītājam jāparedz un jāiekļauj piedāvājumā visi darbi, materiāli, risinājumi un ar darbu izpildi saistītās izmaksas, kas nepieciešamas būvnormatīvu, tehnisko specifikāciju, projekta dokumentācijas un citu normatīvo aktu prasību pilnīgai izpildei, neatkarīgi no tā, vai tie ir tieši un atsevišķi uzskaitīti darba uzdevumā vai tāmes pozīcijās.

	7. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētie darbi








































	7.1. Paredzēt saliekama un pārvietojama angāra jaunbūvi. Angāra sienas un jumts paredzēti no ugunsdroša PVC materiāla uz metāla karkasa. Angāru aprīkot ar diviem paceļamiem vārtiem garākajā fasādē un vieniem paceļamiem vārtiem gala fasādē; 
7.2. Karkasa materiāls – cinkots tērauds, atbilstoši LVS EN 1090 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana” un citiem piemērojamiem standartam;
7.3. Apšuvuma materiāls – jumts un sienas no izturīga pret vides iedarbību un saules UV starojumu PVC materiāla; 
7.4. Angāra konstrukcijas un apšuvuma materiālu noturību pret sniega un vēja slodzēm, kā arī apšuvuma materiāla biezumu aprēķināt saskaņā ar esošiem normatīvajiem aktiem un standartiem ņemot vērā klimatiskos apstākļus dotajā reģionā;
7.5. Angāra izmēri iekšpusē: 
· angāra platums – ne mazāk, ka 10,0m;
· angāra garums - ne mazāk, ka 20,0m;
· angāra augstums sānos – ne mazāk, kā 4,5m;
· angāra kores augstums – ne mazāk, kā 6,0m;
· angāra gala fasādēs augšējā daļā paredzēt atvērumus ventilācijai. Nosūcei paredzēt ventilatorus, ne mazāk par 2 gab.
· angāru aprīkot ar slēdzamiem paceļamiem sendvičpaneļu vārtiem ar automātiku:
· vārtu platums robežās no 3,5 m līdz 4,0 m;
· vārtu augstums robežās no 4,0 m līdz 4,5 m;
· vienam no vārtiem paredzēt iebūvējamas slēdzamas durvis;
· paredzēt vārtu/slēdžu noplombēšanas iespēju.
7.6. Angāra elektroapgādi paredzēts nodrošināt no teritorijā esošās sadalnes, izbūvējot elektropievadu līdz angāram un ierīkojot nepieciešamo iekšējo elektroinstalāciju;
7.7. Paredzēt vairākus elektrificētus paneļus (6), katru ~0.9m augstumā, aprīkotu ar vismaz divām 230V 1F 16A ligzdām un vismaz vienu paneli ar 400V 3F 16A ligzdu. Vienu elektrificētu paneli ar vismaz trīs 230V 1F 16A IP44 aizsargātām ligzdām paredzēt blakus ūdens ņemšanas vietai;
7.8. Paredzēt energoefektīvas LED spuldzes, ar gaismekļu gaismas efektivitāti ≥100 lm/W. Nodrošinot apgaismojumu ne mazāk kā 300 lx saskaņā ar noteiktiem normatīviem.
7.9. Paredzēt elektrības pieslēgumus ventilatoru pieslēgšanai;
7.10. Paredzēt apgaismojuma pārslēdzējus pie ieejas vārtiem;
7.11. Paredzēt aukstā ūdensapgādes pievadu automašīnu mazgāšanas vajadzībām, ierīkojot vienu ūdens ņemšanas vietu blakus angāram;
7.12. Nodrošināt automašīnu mazgāšanas procesā radušos notekūdeņu savākšanu un novadīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
7.13. Angāra izvietojuma vietu Objekta teritorijā saskaņot ar Pasūtītāju ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā;
7.14. Angāra vārtu izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā;
7.15. Angāra krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā;
7.16. Paredzēt teritorijas seguma atjaunošanu, labiekārtošanu pēc būvdarbu pabeigšanas.

	9.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	Atbilstoši MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 20. punktam, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā (BIS).


Angāra novietošanas teritorijas plāns:
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