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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
I Automašīnas tehniskā specifikācija
	Prasības
	Piedāvājums

	Automašīnas marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums (zīmols))
	Marka 
	

	Automašīnas komercnosaukums (modelis)
	Modelis
	

	Automašīnas skaits
	2 gab.
	

	Automašīnas klase
	Vieglais automobīlis
	

	Automašīnas kategorija
	M1
	

	Virsbūves tips
	Krosovers (SUV)
	

	Automašīnas izlaiduma gads
	2026.gads
	

	Sēdvietu skaits
	5
	

	Durvju skaits
	5
	

	Virsbūves krāsa
	Balta, 
	

	Degvielas veids
	Benzīns;
Benzīns-LPG;
	

	Degvielas patēriņš
	Ne vairāk kā 8l/100 kombinētajā WLTP 
	

	Dzinēja tilpums
	0,9-1,6l  
	

	Jauda
	Ne mazāk kā 90kW
	

	Piedziņas veids
	Priekšpiedziņa;
	

	Riepas
	 4 gab, vasaras, ar R17 vieglmetāla diskiem (automašīnai piegādes dienā jābūt uzstādītām sezonai atbilstošām riepām)
	

	Rezerves ritenis
	Nostiprināts rezerves ritenis, domkrats, atslēgu komplekts riteņa nomaiņai vai ražotāja paredzēts riepas remonta komplekts.
	

	Transmisija
	Automātiskā pārnesumkārba; Pārnesumu skaits 6;                 Pārnesumu pārslēgšanas indikators;
	

	Automašīnas garums
	Ne mazāks par 4340mm 
	

	Riteņu bāze
	Ne mazāks par 2600 mm
	

	Stūres iekārta
	Eko ādas stūre; Apsildāma stūre; Stūres statnis ar regulējamu augstumu un dziļumu;
	

	Drošības sistēma
	Droša attāluma brīdinājuma sistēma;                                                Aktīvā avārijas bremzēšanas sistēma ar gājēju un velosipēdistu noteikšanas funkciju;                        Priekšējie sānu un aizkaru drošības spilveni; 3 punktu aizmugurējās drošības jostas;                       Automātiskā bremžu sistēma; Vadītāja un pasažiera drošības spilveni;                                     Priekšējā pasažiera drošības spilvens ar deaktivizēšanas iespēju;                                        Automātiskā stāvbremze;
	

	Gaismas
	Automātiskās tuvās un aizmugurējās gaismas. Gaismas un lietus sensori; 
	

	Automašīnas slēdzene un signalizācijas aprīkojums
	Centrālā atslēga, imobilaizers un signalizācija ar tālvadības pulti (divi aizdedzes atslēgu komplekti)
	

	Spoguļi
	Atpakaļskata spogulis ar dienas/nakts iestatījumu;                  Sānu spoguļi- elektriski regulējami nolokāmi un apsildāmi; 
	

	Palīdzības sistēma
	Joslas saglabāšanas palīgsistēma ; Vadītāja noguruma noteikšanas sistēma;                                    Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma; Adaptīvā kruīza kontrole;            Kalna palīgsistēma;              Aizmugures parkošanās sensori; Avārijas bremzēšanas palīgsistēma;                                   Riepu spiediena kontroles sistēma;                                       Daudzskatu kamera; Tālruņa lādētājs;
	

	Logi
	Elektriski nolaižami un paceļami visi sānu logi, tonēti logi.
	

	Gaisa kondicionēšana
	Automātiskais gaisa kondicionētājs;
	

	Audio aprīkojums
	Ražotāja uzstādīts radio uztvērējs ar antenu, skaļruņiem un brīvroku sistēmu ar Bluetooth telefona lietošanai. 
	

	Salons
	Augsta viduskonsole ar regulējamu roku balstu un slēgtu glabāšanas nodalījumu;             Bez regulējamas bagāžnieka grīdas divās pozīcijās (augšējā un apakšējā);                                      Gumijas grīdas paklāji visām sēdvietām un bagāžas nodalījumā ar uzlocītām malām;                      Apsildāmi priekšējie sēdekļi;     12V ligzda bagāžas nodalījumā; 

	

	Eksterjers
	Moduļu jumta stieņi;                  Priekšējais un aizmugurējais bamperis virsbūves krāsā;                Dubļu sargi visiem riteņiem;

	

	Medicīniskā aptieciņa
	1 gab.
	

	Ugunsdzēšamais aparāts
	1 gab.
	

	Avārijas zīme
	1 gab.
	

	Atstarojoša veste
	1 gab.
	

	Automašīnas atbilstība
	Automašīna atbilst Ministru  kabineta 22.12.2009. noteikumos Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām
	

	
	
	



II Garantija un tehniskās apkopes
	Prasības
	Piedāvājums

	Garantijas prasība 
	Automašīnas garantija 5 gadi  skaitot no Automašīnas reģistrācijas uz Pasūtītāja vārda CSDD dienas, bez nobraukumam ierobežojuma
	

	Tehniskās apkopes
	Norādīt garantijas laikā paredzēto automašīnas tehnisko apkopju biežumu (gan pēc nobraukuma, gan laika) un to izmaksas. Apkopes serviss atrodas ne tālāk par 100km no Aizputes.
	




	Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
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