Pielikums Nr.2
SIA “Krāslavas nami” iepirkumam Nr. KN 2026/5
Tehniskā specifikācija
Vispārīgie būvniecības darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
	Nr.p.k.
	Būvdarbu  nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	 
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	 
	Esošās ēkas cokola iesegumu demontāža
	m2
	78.0

	 
	CPT(Statiskā zondēšana) tests 6m dziļumā, ko paredzēts izpildīt pirms zem pamatiem esošā grunts apjoma pastiprināšanas. Pēc CPT + SPT testu veikšanas  rezultātu iesniegšana apstiprināšanai un saskaņošanai atbildīgajam inženierim un grunts pastiprināšanas darbu veicējam.
	gab
	8.0

	 
	Noniusu uzstādīšana uz esošajām markām un mērījumu nolasīšana
	gab
	15.0

	 
	Pagaidu mobilā būvžoga, montāža bez zemes darbiem
	m
	50.0

	 
	Zemes darbi
	 
	 

	 
	Gruntsūdens novadīšanas vai pazemināšanas darbi (ja nepieciešams)
	kpl.
	1.0

	 
	Grunts injicēšana: Pastiprināms grunts apjoms zem esošajiem ēkas pamatiem, izmantojot Geopolimērinjekcijas  tehnoloģiju grunts stabilizācijai un dobumu aizpildīšanai.
	m3
	432.0

	 
	Palīgmateriāli (mērlentes, atkritumu maisi, individuālie aizsardzības līdzekļi, utt)
	kpl.
	1.0

	 
	Esošo pārseguma plātņu remonts
	 
	 

	 
	Pagaidu stutes uzstādīšana zem bojātās pārseguma plātnes
	gab
	6.0

	 
	Pagaidu stutes
	 
	 

	 
	Esošo bojātā betona demontāža
	m3
	0.3

	 
	Betona virsmas sagatavošana, lai izpildītos raupjas betona virsmas nosacījums, kā arī betona virsmas attīrīšana no putekļiem
	m2
	40.0

	 
	Dobās pārseguma plātnes remonts
	m2
	40.0

	 
	pielipšanas uzlabotājs
	 
	 

	 
	remonta java
	 
	 

	 
	izlīdzinošā kārta 
	 
	 

	 
	Palīgmateriāli (mērlentes, atkritumu maisi, individuālie aizsardzības līdzekļi, putekļu sūcējs, u.t.t.)
	kpl.
	1.0

	 
	Betona apmales atjaunošana
	 
	 

	 
	Pirms darbu uzsākšanas  apsekot esošo apmali, posmus kuri nav bojāti saglabāt un precizēt nepieciešamos apjomus.
	m
	130.0

	 
	Dzelzsbetona apmales atjaunošana
	m2
	78.0





	 
	Betons LVS EN 206:2017, XC2 XF3, C25/30
	m3
	4.7

	 
	Stiegras LVS EN 10080,B500B, ∅6=1700.0 m
	kg
	377.3

	
	
	
	

	 
	Šķembas fr. 20-40
	m3
	8.5

	 
	Drenējošas smiltis
	m3
	17.0

	 
	Elastīga starplika
	m
	130.0

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1.0

	 
	Plaisu remonts
	 
	 

	 
	Šuves izštrobēšana pāri sienas plaisai 20mm dziļumā, 1 m platumā; 0.5m no plaisas katrā pusē;
	gb.
	450.0

	 
	Stiprinājumu uzstādīšana katrā 2-3 ķieģeļu rindā
	gab
	450.0

	 
	Remonta java 
	m3
	2.0

	 
	spirāle, ∅10, L=1.0 m
	gb.
	450.0

	 
	Plaisu aizpildīšana ar injekciju
	gab
	225.0

	 
	injekcijas pakers 13x115
	gb.
	225.0

	 
	Injekcijas 2 in 1
	gb.
	225.0

	 
	Sienu izdrupumu remonts
	m2
	4.0

	 
	Remontjava
	m3
	2.0

	 
	Nobeiguma darbi
	 
	 

	 
	Teritorijas sakopšana,
	m2
	270.0

	 
	Būvgružu utilizācija
	m3
	2.0

	 
	Bojātā zāliena atjaunošana
	m2
	650.0



Īpašie noteikumi:  
1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Objekta apsekošana tiks fiksēta reģistrācijas lapā. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
2. Darbu veikšanas periods – 2026.-2027.gads.
3. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas.
4. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
5. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu (skat. Pielikumā Nr.4), darbi jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas būvnormatīviem, kā arī sertificētu būvizstrādājumu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām.
6. Ja tehniskajā specifikācijā/būvprojektā ir norādīti konkrēti preču zīmoli, ražotāji, vai citi identificējoši apzīmējumi, tie ir norādīti vienīgi, lai raksturotu nepieciešamo materiālu, izstrādājumu vai iekārtu kvalitātes, tehniskās un funkcionālās prasības, kā arī nodrošinātu kontroltāmes sagatavošanu. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus materiālus, izstrādājumus vai iekārtas, kas pēc tehniskajiem, funkcionālajiem, kvalitātes un ekspluatācijas rādītājiem ir līdzvērtīgi vai labāki par norādītajiem. Konkrētu preču zīmolu vai ražotāju norādīšana nav uzskatāma par priekšrocību piešķiršanu noteiktiem ražotājiem, piegādātājiem vai precēm un nekādā veidā neierobežo konkurenci.
7. Piedāvājumā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu.
8. Darbu izpildes laikā Pretendentam ēkā jānodrošina lietotāju funkcionālā darbība un jāparedz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem un darba drošības prasībām;
9. Pretendents pats ir atbildīgs par spēkā esošo darba drošības (tai skaitā darba drošības, strādājot augstumā), ugunsdrošības noteikumu un objekta iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu objektā, kā arī par Pretendenta nodarbināto darbinieku obligātajām veselības pārbaudēm. Pretendents ir pilnībā atbildīgs par savu darbinieku un darbā izmantotās tehnikas lietošanas drošību, par Pasūtītājam un trešajām personām radītiem zaudējumiem, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma pilnībā novērš un/vai kompensē radītus zaudējumus un/vai bojājumus.
10. Pretendenta piedāvātajā kopējā cenā par visiem darbu veidiem jābūt iekļautām visām izmaksām (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas saistītas ar darbu veikšanu pilnā apmērā, tai skaitā visi nepieciešamie darbi, materiāli, palīgmateriāli, mehānismi, transporta izdevumi, pacelšanas mehānismi, būvgružu izvešana, sagatavošanas darbi būvlaukumā, elektrības un ūdens patēriņš, kā arī citi izdevumi, kas nepieciešami darbu kvalitatīvai un pilnīgai izpildei.
11. Izpildot Darbus, jāievēro visas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības.
12. Izpildītājs paredz izpildīto Darbu garantijas termiņu, kas nav mazāks kā 60 mēneši no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, kuras laikā Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs par Būvdarbu rezultātā radušos trūkumu novēršanu. 


