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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
Instrumentu iegāde mobilai darbnīcai     (identifikācijas Nr. NP 1.RNC 2026/025)

Pretendents/ ____________________________________

I. daļa – Optisko šķiedru montāžas un testa instrumenti

	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (pretendents aizpilda tukšās vietas saskaņā ar tehnisko specifikāciju, norādot konkrētus piedāvātās preces parametrus). Tehniskajā piedāvājumā neizmantot tādus jēdzienus kā „ne vairāk”, „ne mazāk”, „ekvivalents”, „ir jābūt”, „atbilst”. „nodrošina”, „piedāvā”, „jā”, u.c.

	1. Optiskās šķiedras metināšanas komplekts  

	Tehniskās prasības
	Optiskās šķiedras metināšanas iekārta:
1.  Metināšanas iekārta  izmanto automātisku optisko šķiedru seržu centrēšanu (core alignment) pirms metināšanas.
2. Metināšanas iekārtai ir noņemams akumulatoru, kuru iespējams uzlādēt atvienotu no iekārtas.
3. Ierīces izvēlne ir pieejama angļu valodā.
4. Ierīce ir aprīkota ar aizsarguzmavas sildīšanas funkciju, kas paredzēta aizsarguzmavas termiskai saraušanai pēc optikās šķiedras metināšanas
5. Iekārta ir saderīga ar vienmoda (single mode) un daudzmoda (multimode) optiskām šķiedrām.
Optiskās šķiedras griezējs:
1. Griezuma leņķa precizitāte ≤ 0,5 0 
2. Piemērotas vienmoda SM un daudzmoda MM optiskām šķiedrām.
Optiskās šķiedras metināšanas iekārta un optiskās šķiedras griezējs ir savstarpēji saderīgi un ir viena ražotāja izstrādājumi.
	

	Komplektācija
	1. Optiskās šķiedras metināšanas iekārta
2. Optiskās šķiedras griezējs
3. Optiskās šķiedras metināšanas un aprīkojuma cietais koferis
	

	Ražotājs, modelis,  interneta vietnes adrese, kur atrodami piedāvātās preces tehniskie parametri
	Ražotājs __________________________________________

Modelis __________________________________________

www.____________________________________________


	2. Optiskās šķiedras montāžas/ testa komplekts

	Tehniskās prasības
	Optiskās šķiedras signāla jaudas testa iekārta:
1. Nodrošina optiskās jaudas un optiskā signāla vājinājuma mērīšanu.
2. Piemērots optisko šķiedru savienojumiem FC (Ferrule Connector), LC (Lucent Connector) un SC (Subscriber Connector) tipa uzgaļiem
3. Iekārta iekļaujas mērījuma diapazonā no -50 līdz +26 dBm

Optisko šķiedru lāzera testeris:
Piemērots darbam ar FC, LC un SC savienojuma tipiem.
	

	Komplektācija
	1. Optiskās šķiedras signāla jaudas testa iekārta
2. Optisko šķiedru lāzera testeris (vizuālais bojājumu meklētājs)
3. Optiskās šķiedras izolācijas noņēmējs
4. Spirta tīrīšanas salvetes vai alternatīvs optikas tīrīšanai piemērots instruments
5. Optisko kabeļu izolācijas noņemšanas instruments
6. Kevlāra šķēres
7. Komplektācija piemērota soma vai koferis. Optiskās šķiedras signāla jaudas testa iekārtai var būt atsevišķa soma
	

	Ražotājs, modelis,  interneta vietnes adrese, kur atrodami piedāvātās preces tehniskie parametri
	Ražotājs __________________________________________

Modelis __________________________________________

www.____________________________________________


	Kopējās kvalitātes prasības
	1. Visām precēm jābūt ar CE sertifikātu;
2. Piegādājamajam aprīkojumam jābūt jaunam, nelietotam un pilnā komplektācijā;
3. Iekārtas vai instrumenta garantijas remonta gadījumā, uz remonta laiku iekārta vai instruments, ir jāaizvieto ar tādu pašu vai ekvivalentu iekārtu vai instrumentu;
4. Bojātā instrumenta nomaiņas laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sagatavošanas dienas.
5. Piegādātājam jāpiegādā lietotāja, apkalpošanas un apkopju rokasgrāmatas latviešu vai angļu valodās.
	

	Piegādes vieta  
	Roņu iela 2, Liepāja
	

	Garantijas termiņš
	Ne mazāk kā 12 mēneši
Garantijas termiņā  mehāniķu instrumentu, elektrisko iekārtu, rokas 
elektrisko instrumentu  bojājumu gadījumā jānodrošina inventāra aizstāšanu vai nomaiņu
	







II daļa – Elektronikas montāžas un testa instrumenti
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (pretendents aizpilda tukšās vietas saskaņā ar tehnisko specifikāciju, norādot konkrētus piedāvātās preces parametrus). Tehniskajā piedāvājumā neizmantot tādus jēdzienus kā „ne vairāk”, „ne mazāk”, „ekvivalents”, „ir jābūt”, „atbilst”. „nodrošina”, „piedāvā”, „jā”, u.c.

	1. Profesionālā lodēšanas stacija ar aprīkojumu

	Tehniskās prasības
	[image: \\mil.lg\u34\Profiles\uldis.urbans\Desktop\WXR_3_T0053500699.jpg]
attēlam ir ilustratīva nozīme

Stacijas funkcijas:
1. Visu lodāmuru temperatūras tiek attēlotas pēc celsija un vienlaicīgi uz displeja.
2. Iekļauts ir pārkaršanas aizsardzības un enerģijas taupīšanas režīms.
3. Lodāmuru temperatūra tiek kontrolēta digitāli.
4. Atlodēšanas un lodēšanas lodāmurus var ieslēgt vienlaicīgi.
5. Atlodēšanas lodāmurs aprīkots ar filtru un ir indikācija par atlodēšanas instrumenta vakuuma problēmu.
6. Stacijas izvēlnes angļu valodā
Tehniskie dati:
1. Regulējama lodāmura temperatūra iekļaujas diapazonā  100 Cº - 450 Cº (maksimālā temperatūra var būt augstāka)
2. Temperatūras precizitāte lodāmuriem ne mazāk kā  +/- 10 Cº
3. Temperatūras stabilitāte lodāmuriem ne mazāk kā +/- 2 Cº
4. Vakuuma sistēma spiediens ne zemāk kā 0.7 bar
5. Stacijas jauda ne zemāka kā 400W 
6. Karstā gaisa plūsma ne mazāk kā 14  l/min
7. ESD (elektrostatiskā izlāde) drošs.
8. Stacijas barošana iekļaujas diapazonā 220 – 240 V maiņspriegums diapazonā.
	

	Komplektācija
	1. Lodēšanas stacija.
2. Lodāmurs ar maināmiem lodēšanas galiem. Iekļauts instrumenta novietošanas statīvs
3. Atlodēšanas lodāmurs ar atsūkšanas funkciju. Atlodēšanas lodāmuram ir maināmi filtri, kā arī uzgaļi. Iekļauts instrumenta novietošanas statīvs
4. Karstā gaisa lodāmurs ar maināmu uzgali. Iekļauts instrumenta novietošanas statīvs
5. Vakuuma tipa komponentu satveršanas instruments
6. Lodēšanas stacijas apkopes inventārs
7. EU tipa barošanas kabelis
	

	Ražotājs, modelis,  interneta vietnes adrese, kur atrodami piedāvātās preces tehniskie parametri
	
Ražotājs __________________________________________

Modelis __________________________________________

www.____________________________________________


	2. Akumulatora testa iekārta

	Tehniskās prasības
	1. Paredzēts svina skābes, AGM, GEL, EFB tipa akumulatoru testēšanai.
2. Piemērots testēt akumulatorus ar 12V spriegums (var būt iespēja testēt 24V akumulatorus).
3. Sprieguma diapazons: 12-24V uzlādes sistēmai.
4. Akumulatora kapacitātes testa diapazons iekļaujas 3-200Ah.
5. Aprīkots ar testēšanas rezultātu izdrukas (printēšanas) funkciju.
	

	Ražotājs, modelis,  interneta vietnes adrese, kur atrodami piedāvātās preces tehniskie parametri
	Ražotājs __________________________________________

Modelis __________________________________________

www.____________________________________________


	3. Laboratorijas galda multimetrs

	Tehniskās prasības
	
[image: ]
attēlam ir ilustratīva nozīme

1. Mērīšanas funkcijas un to diapazoni:
· Līdzsprieguma mērīšanas diapazons iekļaujas no 1µV  līdz 1000V (precizitāte ne zemāka par 0,015% + 8 cipari)
· Iekļaujas līdzstrāvas mērīšanas diapazonā no 0.001 µA līdz10A
· Iekļaujas maiņsprieguma mērīšanas diapazonā no 1µV līdz 750V
· Iekļaujas maiņstrāva mērīšana diapazonā no 1µA līdz 10A
· Pretestība mērīšana 0,001 Ω līdz, ne mazāk par 100M Ω
· Kapacitātes mērīšana 1 pF  līdz, ne mazāk par 10 000µF
· Iekļaujas frekvenču mērīšanas diapazonā no 20Hz līdz 1 MHz
2 Diožu testa funkcija
3 Elektriskās nepārtrauktības pārbaudes funkcija.
4 Displeja apgaismojums
5 Automātiskais un manuālā mērīšanas diapazona režīms
6 Pārsprieguma aizsardzība
7 True RMS mērīšanas funkcija
8 Iekārtas barošanas spriegums 230V maiņspriegums.
	

	Komplektācija
	1. Multimetrs
2. Testa taustu komplekts
3. ES (EU) tipa barošanas kabelis
	

	Standarti
	1. Atbilst CAT II/600 V drošības standartam
2. CE marķējums
3. Ražotāja vai akreditētas kalibrēšanas laboratorijas izsniegts kalibrācijas sertifikāts
	

	Ražotājs, modelis,  interneta vietnes adrese, kur atrodami piedāvātās preces tehniskie parametri
	

Ražotājs __________________________________________

Modelis __________________________________________

www.____________________________________________





	
4. Infrasarkanā termokamera 

	Tehniskās prasības
	1. Iekļaujas temperatūras diapazonā -25 līdz +300 °C
2. Apvieno termālo un vizuālo attēlu displejā
3. Precizitāte ne mazāka par: ±1,5 °C (50 °C līdz 100 °C)
4. Aizsardzības klase ne zemāka par IP54
5. Termokamera izmanto barošanai uzlādējams akumulators ar darbības laiku ne mazāk kā 4 stundas
	

	Ražotājs, modelis,  interneta vietnes adrese, kur atrodami piedāvātās preces tehniskie parametri
	Ražotājs __________________________________________

Modelis __________________________________________

www.____________________________________________


	5. Rokas slīpmašīnas komplekts

	Tehniskās prasības
	1. Slīpmašīnas motora jauda ne mazāk par 130W
2. Barošana no akumulatora Li-ion
3. Iespēja regulēt slīpmašīnas griešanās ātrumu, kas iekļaujas 5000-30000 apgr. / min diapazonā
4. Maināmi uzgaļi
	

	Komplektācija
	1. Slīpmašīna
2. 2 gab. akumulatori
3. Akumulatora lādētājs ar EU tipa kabeli
4. Uzgaļi: griešanai , slīpēšanai, pulēšanai un urbšanai
5. Kaste, kas paredzēts instrumentu uzglabāšanai
	

	Ražotājs, modelis,  interneta vietnes adrese, kur atrodami piedāvātās preces tehniskie parametri
	
Ražotājs __________________________________________

Modelis __________________________________________

www.____________________________________________


	
Kopējās kvalitātes prasības
	1. Visām precēm jābūt ar CE sertifikātu;
2. Piegādājamajam aprīkojumam jābūt jaunam, nelietotam un pilnā komplektācijā;
3. Iekārtas vai instrumenta garantijas remonta gadījumā, uz remonta laiku iekārta vai instruments ir jāaizvieto ar šādu pašu vai ekvivalentu iekārtu vai instrumentu.
4. Bojātā instrumenta nomaiņas laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sagatavošanas dienas;
5. Piegādātājam jāpiegādā lietotāja, apkalpošanas un apkopju rokasgrāmatas latviešu vai angļu valodās.

	


	Piegādes vieta  
	Roņu iela 2, Liepāja
	

	Garantijas termiņš
	Ne mazāk kā 12 mēneši
Garantijas termiņā  mehāniķu instrumentu, elektrisko iekārtu, rokas 
elektrisko instrumentu  bojājumu gadījumā jānodrošina inventāra aizstāšanu vai nomaiņu
	




1. Preces piegādes termiņš: _____________ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2. Garantijas termiņš: ____________ mēneši
3. Nekvalitatīvas preces apmaiņas/ trūkumu novēršanas termiņš garantijas laikā: ______________ dienu laikā no akta parakstīšanas dienas.
4. Servisa centra adrese __________________________________________________
5. Papildus informācija (ja nepieciešams): ________________________________.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto saistību izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Apliecinām, ka mums ir nepieciešamā pieredze, atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minēto preču piegādei. Apliecinām, ka piedāvājumā ievērtēti visi piegādes veikšanai nepieciešamie materiāli un algas, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, t.sk. transporta izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva un savlaicīga līguma izpilde pilnā apmērā.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Tehniskajā - finanšu piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.



Sagatavoja:___________________________  /vārds, uzvārds, amats/
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