[bookmark: _Hlk206496716]3.Pielikums
“Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIZPUTES NAMI” 
Dziļurbuma izbūve un ūdens atdzelžošanas  
iekārtas pārbūve Rokasbirzē, Aizputes pagastā, Dienvidkurzemes novadā”
ID Nr. AN 2026/27

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam Nr. AN 2026/27


	N.p.k.
	Darba pozīcija
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	Urbuma ierīkošana (D125 plastmasas apvalkcaurule, D76 tērauda filtra kolonna), dziļums līdz 85 m
	m
	85

	2
	Urbuma apsaiste un sūkņa piegāde un montāža 
	kompl.
	1

	3
	Pēc urbuma izbūves sagatavot un nodot Pasūtītājam urbuma pasi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	kompl.
	1

	4
	Ārējā ūdensvada izbūve PE 100 SDR17 DN40 (vai ekvivalents) līdz jaunajam dziļurbumam
	m
	37

	5
	Elektrokabeļa izbūve līdz jaunajam dziļurbumam, ieskaitot aizsargcauruli un nepieciešamos pieslēgumus
	m
	37

	6
	Esošās ūdens atdzelžošanas iekārtas pārbūve, paredzot filtru nomaiņu, frekvenču pārveidotāja piegādi un uzstādīšanu, automātikas atjaunošanu, nepieciešamo ūdensvadu nomaiņu un regulēšanas darbu veikšanu, nodrošinot iekārtas darbību ar nominālo ražību vismaz 6,0 m³/h
	kompl.
	1

	7
	Zenner DN40 (vai ekvivalents) ūdens skaitītāja mezgla piegāde un uzstādīšana. Komplektā ietilpst DN40 ūdens skaitītājs ar impulsa devēju, noslēgventiļi un pretvārsts.
	kompl 
	4



Vispārīgās prasības
1. Darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un būvniecības prasībām.
2. Izbūvējamā urbuma debits nedrīkst būt mazāks par 3,0 m³/h. 
3. Izpildītājs nodrošina visus materiālus, mehānismus un darbaspēku.
4. Pēc urbuma izbūves jāveic urbuma izskalošana un atstrāde līdz dzidram ūdenim.
5. Jāveic izmēģinājuma atsūknēšana un debita noteikšana.
6. Jāveic ūdens kvalitātes analīzes (vismaz dzeramā ūdens obligātie rādītāji).
7. Jāsagatavo urbuma pase, izpilddokumentācija.
8. Pēc darbu pabeigšanas teritorija jāsakārto.
9. Iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja garantiju.
