                                                                                                                                                       


Nolikuma 1A.pielikuma “Tehniskā specifikācija 
1.iepirkuma daļai” pielikums Nr.1 
ID Nr. _________________

Apsekošanas atzinuma paraugs
Ēkas (būves) tehniskās apsekošanas atzinums
 ___________________________________________________________________________
(būves nosaukums, būves kadastra numurs, zemes vienības kadastra numurs un adrese)
___________________________________________________________________________
(pasūtītājs, līguma datums un numurs)
___________________________________________________________________________
(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)


Atzinums izsniegts _______. gada____.___________________

 ___________________________________________________________________________
(apsekojuma veicējs - fiziskās personas vārds, uzvārds, sert. Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr.)
                                        
                                                                                                                                         
Atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 „Būvju
                                                                                                                                   tehniskā apsekošana” Pielikumam                                                                                                                              ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 
 nepieciešamajiem  papildinājumiem

1. Vispārīgas ziņas par būvi.
                  
	Objektu raksturojošs attēls



                                                                                        1. attēls. Objekta nosaukums
                                                                                                                                     
Tabula Nr. 1
	1.1.
	Būves veids
	

	1.2.
	Kapitalitātes grupa
	

	1.3.
	Apbūves laukums (m²)
	

	1.4.
	Būvtilpums (m³)
	

	1.5.
	Kopējā / lietderīgā /dzīvojamā  platība (m²)
	

	1.6.
	Stāvu skaits / virszemes stāvi / pagrabs / mansards 
	

	1.7.
	Dzīvokļu skaits
	

	1.8.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	

	1.9.
	Zemesgabala platība (m²)
	

	1.10.
	Būves iepriekšējais īpašnieks
	

	1.11.
	Būves pašreizējais īpašnieks
	

	1.11a.
	Pārvaldītājs, apsaimniekotājs (pārņemšanas datums)
	

	1.12.
	Būvprojekta autors
	

	1.13.
	Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
	

	1.14.
	Būves nodošanas (pieņemšanas) ekspluatācijā gads un datums
	

	1.15.
	Būves konservācijas gads un datums
	

	1.16.
	Būves atjaunošanas (kapitālā remonta), pārbūves, restaurācijas gads
	

	1.17.
	Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, izsniegšanas datums
	

	1.18.
	Konstrukcijas: Pamati
                         Sienas
                         Pārsegumi
                         Jumta iesegums 
	

	1.19.
	Vidējais vizuālais nolietojums
	

	1.20.
	Patvaļīgas būvniecības pazīmes
	

	1.21.
	Ēkas izvietojums zemesgabalā
	

	1.22.
	Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaitē 
	



2. Situācija
Tabula Nr. 2
	2.1.
	zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

	Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām
	



(Apraksts, vērtējums)

	2.2.
	būves izvietojums zemesgabalā

	Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums
			



	
	


x. attēls. Novietnes plāns

(Apraksts, vērtējums, fotofiksācija)              

	2.3.
	būves plānojums

	Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam
	 

(Apraksts, vērtējums)


 
		3. Teritorijas labiekārtojums
Tabula Nr. 3
(Tabulas 2.ailē atstāj apsekoto elementu apzīmējumus ar C vai Nr.)       
	
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums
	Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais
nolietojums
(%)

	[bookmark: _Hlk145322684]1
	2
	3

	3.1.
	brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi
	X

	3.1.1. segums, materiāls, apdare
		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5]75. Ietves, ceļi un iesegti laukumi;
 
	
	



	
	


         x. attēls. Skaidrojums     (kā piemēri)     x. attēls. Skaidrojums

(Apraksts, vērtējums, fotofiksācijas)             
(Nodaļas noformējums analogs visās turpmākajās nodaļās)
	x

	3.2.
	    bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi
	X

	3.2.1. segums, materiāls, aprīkojums 
		75a. Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi;

(Apraksts, vērtējums, fotofiksācijas)
	
	



	x

	3.3.
	apstādījumi un mazās arhitektūras formas
	X vid.

	3.3.1. dekoratīvie stādījumi, zāliens;
lapenes, ūdensbaseini, skulptūras
	76. Zaļie stādījumi;
76a. Mazās arhitektūras formas; 

(Apraksts, vērtējums, fotofiksācijas)
	x

	3.4.
	nožogojums un atbalsta sienas
	X vid.

	3.4.1. nožogojumu veids, materiāls (būvizstrādājums), apdare
	74. Žogi;

(Apraksts, vērtējums, iespējamas fotofiksācijas)
	x

	3.4.2. atbalstsienu veids, materiāls (būvizstrādājums), apdare
	  
   
(Apraksts, vērtējums, iespējamas fotofiksācijas)
	x

	[bookmark: OLE_LINK4]4. Būves daļas
(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

	
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums
	Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais
nolietojums
(%)

	1
	2
	3

	4.1.
	pamati un pamatne
	X vid.

	4.1.1. gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums; ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmju noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmju robežas izpēte teritorijā. 
Veiktie lauka un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīgdarbi: izstrādnes, līmetņošana, laboratorijas analīze, to apjomi. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība
	

















(Vēlams iekļaut iespējamo informāciju no pieejamiem iepriekšējiem pētījumiem)
	

	4.1.2. pamatu veids ārsienām, to iedziļinājums;
pamatos izmantotie būvizstrādājumi, to stiprība;
pamatu hidroizolācija, drenāža;
būves aizsargapmales;
ārsienu aizsardzība pret mitrumu
	C.1 Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra lentveida pamati;
C.2 Betona un dzelzsbetona gatavelementu lentveida pamati;
C.3 Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra stabveida pamati;
C.4 Monolītā dzelzsbetona, betona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra pamati uz pāļu pamatojuma;


(Ja nepieciešams - fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
Šeit un turpmāk ieraksta tās sadaļas, kas attiecas uz apsekoto objektu. Vēlams iekļaut arī iespējamo informāciju no iepriekšējiem pētījumiem. 

	x

	4.1.3. pamatu veids iekšsienām, to iedziļinājums;
pamatos izmantotie būvizstrādājumi, to stiprība;
pamatu hidroizolācija, drenāža;
būves aizsargapmales;
	C.1b Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra lentveida pamati;
C.2b Betona un dzelzsbetona gatavelementu lentveida pamati;
C.3b Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra stabveida pamati;
C.4b Monolītā dzelzsbetona, betona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra pamati uz pāļu pamatojuma;

(Ja nepieciešams - fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
Šeit un turpmāk ieraksta tās sadaļas, kas attiecas uz apsekoto objektu. Vēlams iekļaut arī iespējamo informāciju no iepriekšējiem pētījumiem. 
	x

	4.2.
	nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes
	X vid.

	4.2.1. pagraba nesošo ārsienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādā-jums); konstruktīvās shēmas; galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums, atdalošā un tvaika izolācija; pagraba sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti; kontrolzondēšanas rezultāti;
nesošo sienu mūra vājinājumi; plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati;
koksnes bioloģiskie bojājumi
	C.5 Ķieģeļu mūra sienas;
C.6 Ķieģeļu mūra sienas ar dabiskā un mākslīgā akmens apdari;
C.8 Lielbloku un vienslāņa nesošo paneļu sienas;
C.10 Betona un dzelzsbetona sienas;














(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi; izvērtējums attiecībā uz būves kopējo drošību)
	x

	4.2.2. pagraba nesošo iekšsienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādā-jums); konstruktīvās shēmas; galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums, atdalošā un tvaika izolācija; pagraba sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti; kontrolzondēšanas rezultāti;
nesošo sienu mūra vājinājumi; plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati;
koksnes bioloģiskie bojājumi
	C.5b Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas;
C.6b Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas ar dabiskā un mākslīgā akmens apdari;
C.8b Lielbloku un vienslāņa nesošo paneļu iekšsienas;
C.10b Betona un dzelzsbetona iekšsienas;
C.14b Ķieģeļu mūra iekštelpu nesošie stabi;
C.15b Iekštelpu nesošās dzelzsbetona kolonnas (gatavkonstrukciju un monolītās) un sijas;
C.16b Iekštelpu nesošie koka statņi;










(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi; izvērtējums attiecībā uz būves kopējo drošību)
	x

	4.2.3. virszemes nesošo ārsienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādā-jums); konstruktīvās shēmas; galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums, atdalošā un tvaika izolācija; virszemes sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti; kontrolzondēšanas rezultāti;
nesošo sienu mūra vājinājumi; plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati;
koksnes bioloģiskie bojājumi
	C.5 Ķieģeļu mūra sienas;
C.6 Ķieģeļu mūra sienas ar dabiskā un mākslīgā akmens apdari;
C.7 Sīkbloku, dabiskā un mākslīgā akmens mūra sienas;
C.8 Lielbloku un vienslāņa nesošo paneļu sienas;
C.9 Slāņaino dzelzsbetona paneļu sienas;
C.10 Betona un dzelzsbetona sienas;
C.10a Metāla sienas;
C.11 Koka karkasa (stāvbūves) sienas;
C.12 Baļķu un šķautņu guļbūves sienas;
C.13 Apmūrētas koka stāvbūves un guļbūves sienas; 
C.14 Ķieģeļu mūra stabi un kolonnas;
C.15 Dzelzsbetona kolonnas (gatavkonstrukciju un monolītās);
C.15a Metāla kolonnas
C.16 Koka statņi un kolonnas;





(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi; izvērtējums attiecībā uz būves kopējo drošību)
	x

	4.2.4. virszemes nesošo iekšsienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādā-jums); konstruktīvās shēmas; galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums, atdalošā un tvaika izolācija; virszemes sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti; kontrolzondēšanas rezultāti;
nesošo sienu mūra vājinājumi; plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati;
koksnes bioloģiskie bojājumi
	C.5b Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas;
C.6b Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas ar dabiskā un mākslīgā akmens apdari;
C.7b Sīkbloku, dabiskā un mākslīgā akmens mūra iekšsienas;
C.8b Lielbloku un vienslāņa nesošo paneļu iekšsienas;
C.9b Slāņaino dzelzsbetona paneļu iekšsienas;
C.10b Betona un dzelzsbetona iekšsienas;
C.10ab Metāla nesošās iekšsienas;
C.11b Koka karkasa (stāvbūves) nesošās iekšsienas;
C.12b Baļķu un šķautņu guļbūves nesošās iekšsienas;
C.14b Ķieģeļu mūra iekštelpu nesošie stabi;
C.15b Iekštelpu nesošās dzelzsbetona kolonnas (gatavkonstrukciju un monolītās);
C.15ab Iekštelpu nesošās metāla kolonnas
C.16b Iekštelpu nesošie koka statņi;





(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi; izvērtējums attiecībā uz būves kopējo drošību)
	x

	4.2.5. ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji  
	

(Pārsedžu raksturojums, vēlamas fotofiksācijas ar izvērtējumu attiecībā uz būves kopējo drošību)      
	x

	4.3.
	karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas
	X

	4.3.1. kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls
	C.15 Dzelzsbetona kolonnas (gatavkonstr. un monol.);
C.15b Iekštelpu nesošās dzelzsbetona kolonnas (gatavkonstr. un monol.);
C.15a Metāla kolonnas;
C.15ab Iekštelpu nesošās metāla kolonnas;

(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.4.
	pašnesošās sienas
	X

	4.4.1. pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls

	C.5 Ķieģeļu mūra sienas;
C.5b Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas;
C.6 mūra sienas ar dabiskā un mākslīgā akmens apdari;
C.6b Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas ar dabiskā un mākslīgā akmens apdari;
C.7 Sīkbloku, dabiskā un mākslīgā akmens mūra sienas;
C.7b Sīkbloku, dabiskā un mākslīgā akmens mūra iekšsienas;
C.8 Lielbloku un vienslāņa nesošo paneļu sienas;
C.8b Lielbloku un vienslāņa nesošo paneļu iekšsienas;
C.9 Slāņaino dzelzsbetona paneļu sienas;
C.9b Slāņaino dzelzsbetona paneļu iekšsienas;
C.10 Betona un dzelzsbetona sienas;
C.10b Betona un dzelzsbetona iekšsienas;
C.10a Metāla sienas;
C.10ab Metāla nesošās iekšsienas;
C.11 Koka karkasa (arī stāvbūves) sienas;
C.11b Koka karkasa (stāvbūves) nesošās iekšsienas;
C.12 Baļķu un šķautņu guļbūves sienas;
C.12b Baļķu un šķautņu guļbūves nesošās iekšsienas;

(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams -  fotofiksācijas, papildus skaidrojumi)
	x

	4.5.
	šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija
	X vid.

	4.5.1. hermetizācijas un hidroizolācijas materiāls, stāvoklis
	

(Materiālu stāvokļa raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.5.2. siltumizolācijas materiāls, stāvoklis
	
(Ēkas ārsienu konstrukcijas atbilstība LBN-002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”  prasībām) 
	x

	4.6.
	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
	X vid.

	4.6.1. pagraba pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls; nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums; konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi; plaisu atvērumu mērījumu dati; kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti; nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti
	C.19 Neapmesti koka pārsegumi;
C.20 Apmesti koka pārsegumi;
C.20a Metāla pārsegumi;
C.20d Metāla siju pārsegumi ar betona plātņu vai monolītbetona aizpildījumu;
C.21 Metāla siju pārsegumi ar ķieģeļu velvju aizpildījumu;
C.21a Ķieģeļu velvju pārsegumi;
C.22 Dzelzsbetona gatavkonstrukciju klāja pārsegumi;
C.23 Monolīta dzelzsbetona pārsegumi;
C.24 Pārsegumu un segumu dzelzsbetona monolītās sijas un gatavsijas;

(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.6.2. starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls; nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums; konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi; plaisu atvērumu mērījumu dati; kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti; nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti
	C.19b Neapmesti koka pārsegumi;
C.20b Apmesti koka pārsegumi;
C.20ab Metāla pārsegumi;
C.20db Metāla siju pārsegumi ar betona plātņu vai monolītbetona aizpildījumu;
C.21b Metāla siju pārsegumi ar ķieģeļu velvju aizpildījumu;
C.21ab Ķieģeļu velvju pārsegumi;
C.22b Dzelzsbetona gatavkonstrukciju klāja pārsegumi;
C.23b Monolīta dzelzsbetona pārsegumi;
C.24b Pārsegumu un segumu dzelzsbetona monolītās sijas un gatavsijas;

(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x


	4.6.3. pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas
	
(Pieprasītās informācijas izklāsts, t.sk. stiprinājumu raksturojums, ja nepieciešams -  fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	

	4.6.4. betona stiprība; metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija 
	
(Pieprasītās informācijas izklāsts, t.sk. bojājumu raksturojums, ja nepieciešams -  fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	

	4.6.5. koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi 
	
(Pieprasītās informācijas izklāsts, t.sk. bojājumu raksturojums, ja nepieciešams -  fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	

	4.6.6. skaņas izolācija
	
(Pieprasītās informācijas izklāsts, t.sk. bojājumu raksturojums, ja nepieciešams -  fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	

	4.7.
	būves telpiskās noturības elementi
	X

	4.7.1. shēmas, apraksts

	
(Shēmas raksturojums)
	

	4.8.
	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma
	X vid.

	4.8.1. jumta nesošā  konstrukcija un materiāls;
konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi; tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem
	C.25 Koka jumti (nesošā konstrukcija);
C.25a Koka savietotie jumti; 
C.26 Dzelzsbetona gatavelementu jumti (nesošā konstrukcija);
C.26a Monolīta dzelzsbetona jumti (nesošā konstrukcija);
C.27 Slāņaino dzelzsbetona gatavplātņu savietotie jumti;
C.27a  Metāla jumti (nesošā konstrukcija);

(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams  - fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x


	4.8.2. jumta ieseguma un lietusūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls;
konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi; tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem
	C.28 Ruļļmateriālu segumi;
C.29 Mīksto lokšņu materiālu segumi;
C.30 Skārda segumi;
C.31 Azbestcementa lokšņu segumi;
C.32 Kārniņu segumi;
C.33 Skaidu segumi;


(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams  - fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.8.3. gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos
	

(Pieprasītās informācijas izklāsts)
	

	4.9.
	balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 
	X vid.

	4.9.1. izbūves – balkoni un  uzjumteņi, to  konstrukcija un materiāls;
Terminu skaidrojums: izbūve - izvirzīta (piem., celtnes, konstrukcijas) daļa;  balkons – fasādē iežogots ēkas ārsienas izvirzījums; lievenis – segta vaļēja vai slēgta piebūve pie celtnes ieejas; uzjumtenis - neliels jumtveida pārsegums, piem., virs vārtiem, durvīm
	C.17 Balkoni, lieveņi un uzjumteņi;









(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams  - fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.9.2. izbūves - lodžijas, erkeri, rizalīti un markīzes, to konstrukcija un materiāls;
Terminu skaidrojums: izbūve - izvirzīta (piem., celtnes, konstrukcijas) daļa; erkers – slēgta izbūve ēkas ārsienā, kas atrodas tās fasādē vai stūros, ne vienmēr sniedzas līdz zemei; lodžija  - ēkas fasādē iebūvēta telpa, kuru ārsienas vietā norobežo marga; rizalīts – ēkas daļas izvirzījums visā tās augstumā; markīze -  saules sargs (parasti no audekla) virs logiem, durvīm, balkoniem u.c..     
	C.18 Lodžijas, erkeri, rizalīti un markīzes














(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams  - fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.10.
	kāpnes un pandusi
	X vid.

	4.10.1. kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas; kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās; lieveņi;
avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes;
pandusu konstrukcija un materiāls













	C.34  Koka kāpnes; 
C.34a Metāla kāpnes;
C.35 Kāpnes ar metāla laidsijām; 
C.36 Dzelzsbetona kāpnes;    
C.36a Pandusi;

                  [image: ]                   Kāpnes Nr. 1
Kāpnes Nr. 2

Kāpnes Nr. 4
Kāpnes Nr. 3

         (piemērs)  x. attēls. X. stāva plāns ar kāpņu nosacīto numerāciju  (ieteicams)
         (Vēlams atzīmēt: Kāpnes Nr. 1; Kāpnes Nr. 2 utt.)


(Konstrukciju raksturojums, fotofiksācijas un papildu skaidrojumi, vēlama izvietojuma shēma)     
	x







	4.11.
	starpsienas
	X

	4.11.1. starpsienu veidi un konstrukcijas, materiāls, skaņas izolācija


	C.37 Dzelzsbetona paneļu starpsienas;
C.38 Ķieģeļu mūra starpsienas;
C.38a Stikla vai stiklotas starpsienas;
C.39 Neapmestas koka starpsienas;
C.40 Apmestas koka starpsienas;
C.41 Ģipšbetona un izdedžbetona starpsienas;
C.41a Ģipškartona starpsienas ar koka vai metāla karkasu;
C.41b Fibrolīta un tam līdzīgu materiālu bloku starpsienas;
C.41c Gāzbetona vai keramzītbetona bloku starpsienas;

(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.12.
	grīdas
	X

	4.12.1. grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi; skaņas un siltuma izolācija




	C.42 Smilšcementa, betona klonu grīdas;
C.42a Mozaīkas un slīpēta akmens plātņu grīdas;
C.43 Keramikas flīžu grīdas;
C.44 Parketa grīdas;
C.44a Lamināta grīdas;
C.45 Dēļu grīdas;
C.46 Kokskaidu (kokšķiedras) plātņu grīdas;
C.47 Mīksto ruļļmateriālu grīdas;
C.48 Plastmasas plāksnīšu un plastmasas ruļļmateriālu grīdas;

(Konstrukciju raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.13.
	ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas
	X vid.

	4.13.1. logi, slēģi, balkona durvis: materiāls, veids un konstrukcijas 


	C.49 Logu un balkona durvju bloki, koka;
C.49a Vitrīnas;
C.49b Ailu aizpildījums ar stikla blokiem;
C.50 Logu un balkona durvju bloki, metāla;
C.50a Logu un balkona durvju bloki, plastmasas;

(Ailu aizpildījumu raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.13.2. ārdurvis, iekšdurvis un vārti: materiāls, veids un konstrukcijas 
	C.51 Koka durvis;
C.51a Stiklotas un stikla durvis;
C.51b Koka vārti;
C.51c Plastmasas durvis;
C.52 Metāla  durvis; 
C.52a Metāla vārti;

(Durvju raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.14.
	apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi
	X

	4.14.1. krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un apdare; atbilstība ugunsdrošības prasībām
	C.53 Krāsnis, kamīni, dūmvadi;



(Būvējuma raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	4.15.
	konstrukciju un materiālu ugunsizturība
	X vid.

	4.15.1. betona, metāla, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglīdzekļi, šo līdzekļu atbilstība standartiem
	


(Pieprasītās informācijas izklāsts, īss stāvokļa raksturojums) 
	x

	4.15.2. ugunsaizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām; konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums ugunsizturības un dūmaizsardzības aspektā
	





(Pieprasītās informācijas izklāsts, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	4.16.
	ventilācijas šahtas un kanāli
	X

	4.16.1. veids, materiāls;
gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos
	

(Pieprasītās informācijas izklāsts, īss stāvokļa raksturojums, ja nepieciešams -  fotofiksācijas)
	x

	4.17.
	liftu šahtas
	X

	4.17.1. veids, materiāls

	
(Pieprasītās informācijas izklāsts, īss stāvokļa raksturojums, ja nepieciešams - fotofiksācijas)
	x

	4.18.
	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas
	X

	4.18.1. iekšējo virsmu apdares veidi







	C.54 Ūdens krāsas; 
C.55 Eļļas un sintētiskās krāsas;
C.55a Emulsijas krāsas;
C.56 Tapetes;
C.57 Keramikas flīzes;
C.57a Akmens plātnes;
C.57b Šuvots ķieģeļu mūris;
C.58 Apmetums;
C.58a Apdarināmas (piem., ģipškartona) apšuvuma plātnes;
C.58b Akmens drupnes u.c. apdares uz minerālvielu bāzes;
C.59 Sienu un griestu tīrais apšuvums ar dēļiem u.c. koksnes materiāliem;
C.59a Iekšsienu apdare ar metālu;
C.59b Iekšsienu apšuvums ar kompozītmateriāliem;
C.59c  Piekargriesti;



(Pieprasītās informācijas izklāsts, apdari raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x




	4.19.
	ārējā apdare un arhitektūras detaļas
	X

	4.19.1. fasāžu virsmu apdare; fasādes detaļas, 
to materiāls


	C.54-f  Ūdens krāsas; 
C.55-f  Eļļas un sintētiskās krāsas;
C.55a-f  Emulsijas krāsas;
C.57-f  Keramikas flīzes;
C.57a-f  Akmens plātnes;
C.57b-f  Šuvots ķieģeļu mūris;
C.58-f Apmetums;
C.58a-f Apdarināmas apšuvuma plātnes;
C.58b-f Akmens drupnes u.c. apdares uz minerālvielu bāzes;
C.59-f Sienu tīrais apšuvums ar dēļiem u.c. koksnes materiāliem;
C.59a-f Ārsienu apdare ar metālu;
C.59b-f Ārsienu apšuvums ar kompozītmateriāliem;

(Pieprasītās informācijas izklāsts, apdari raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	4.20.
	citas būves daļas
	X

	4.20.1. citas būves daļas
	
(Citu būves daļu raksturojums, ja nepieciešams – fotofiksācijas, papildu skaidrojumi)
	x

	

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas
(Ietver tikai tos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas  uzdevumam)

                                                    [image: Description: P1060051.JPG]Gāzesvada ievads
d = xx  mm
Kanalizācijas d= xxx mm izvada vieta
Elektroievads   ar  ievadsadali.
Atļautā jauda_xxx  kW, strāva_xx__A
(dati no līguma ar „Latvenergo”, ja iespējams)
Siltumtīkla d= 2 x xx mm 
ievada vieta
Ūdens skaitītāja d = xx mm vieta
ar ūdensvada d = xx mm ievadu ēkā


                                   (piemērs)   xx. attēls. Komunikāciju  ievadu vietas  (ģenerālplānā vai pagraba plānā)



	
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums
	Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais
nolietojums
(%)

	1
	2
	3

	
5.1.
	aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, 
sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji
	X vid.

	5.1.1. iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; spiediens tīklā un citi rādītāji; hidrauliskā pārbaude un atbilstība normatīvo aktu prasībām
	C.60 Aukstā ūdens ūdensvads; 




(Pieprasītās informācijas izklāsts, ūdensapgādi raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums, uzrādot ievadu un uzskaites atrašanās vietas)                                     
	x





	5.1.2. notekūdeņu novadīšanas veids un attīrīšanas iespējas
	C.62 Sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācija; 
C.62a Lietus ūdens notekas  un lietus ūdens kanalizācija;

(Pieprasītās informācijas izklāsts, kanalizācijas sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums) 
	x

	5.2.
	karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi
	X

	5.2.1. iekšējā karstā ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi un sūkņi; siltuma patēriņš karstā ūdens sagatavošanai; ūdens sildītāja novietojums
	C.61 Karstā ūdens ūdensvads;




(Apraksts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	

	5.3.
	ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi
	X vid.

	5.3.1. iekšējās ugunsdzēsības sistēmas veids, tīkla shēma, cauruļvadi, sūkņu iekārtas, ugunsdzēsības krāni, šļūtenes un stobri; hidrauliskā pārbaude
	C.60a Ugunsdzēsības ūdensvads;




(Apraksts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	5.3.2. automātiskās ugunsdzēsības sistēmas veids; uguns dzēšanai lietojamās vielas; ūdensvada ievadi, tīkla shēma, cauruļvadi, ietaises un sūkņu iekārtas; automātiskās vadības nodrošinājums, rezerves elektroapgāde, sistēmas kalpošanas ilgums;
dūmaizsardzības risinājumu veidi, gaisa vadi, ietaises un iekārtas; rezerves elektroapgāde, automātiskā vadība, bloķējums ar citām sistēmām; sistēmas kalpošanas ilgums
	68a. Ugunsdrošības signalizācija;
68b. Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēma;
68c. Automātiskā (gāzes/ūdens) ugunsdzēšanas sistēma;














(Automātisko ugunsdzēsību raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	5.4.
	apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika  un citi elementi
	X

	5.4.1. siltummezgla iekārta; apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne; sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām; būves siltuma zudumi; vietējās katlumājas iekārta, aptuvenā maksimālā jauda
	C.63 Centrālapkure no centralizētiem (pilsētas) siltuma tīkliem;
C.63a Centrālapkure no lokāla siltuma avota (katls, siltuma ģenerators u.c.);







(Pieprasītās informācijas izklāsts, siltumapgādes sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	5.5.
	centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,
siltuma regulatori
	X vid.

	5.5.1. centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums
	C.63b Centrālapkures sildķermeņi;

(Pieprasītās informācijas izklāsts, sildķermeņus raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)            
	x

	5.6.
	ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta
	X

	5.6.1. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi
	66. Dabīgā vēdināšana;
66a. Mehāniskā vēdināšana;
 
(Pieprasītās informācijas izklāsts, vēdināšanas sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums) 
	x

	5.7.
	atkritumu vadi un kameras
	X

	5.7.1. atkritumu vadi un kameras
	

(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	5.8.
	gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, 
gāzes patēriņa skaitītāji
	X

	5.8.1. gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra
	67. Gāzes apgāde  – ārējā tīkla gāze;
67a. Gāzes apgāde – sašķidrinātā gāze


(Pieprasītās informācijas izklāsts, gazifikācijas sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	5.9.
	elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises
	X vid.

	5.9.1. elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas pievadi liftam, siltummezglam, dežūrapgaismojumam,  pretdūmu aizsardzībai, citām iekārtām un ietaisēm; spēka patērētāji, to jauda;
kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, avārijas un evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības ietaises; pretestības mērījumu rezultāti; siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi
	C.64. Elektroiekārtas; 
C.64a. Elektrotīkli;


















(Pieprasītās informācijas izklāsts, elektroapgādes sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	5.10.
	apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas
	X vid.

	5.10.1. apsardzes signalizācijas iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi
	68. Apsardzes signalizācija; 

(Pieprasītās informācijas izklāsts, signalizāciju sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss     
 stāvokļa raksturojums)
	x

	5.11.
	vājstrāvas tīkli un ietaises
	X vid.

	5.11.1. telefonizācijas ietaišu uzskaitījums, centralizētās paziņošanas sistēmas, to veidi, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi
	69. Telefonizācija, ieskaitot telefona centrāles; 



(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	5.11.2. TV ietaišu uzskaitījums, to veidi, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi
	70. TV uztvērējiekārta ar iekšējās sadales tīklu;

(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	5.11.3. datorsistēmas ietaišu uzskaitījums, to veidi, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi
	71. Datorsistēma ar iekšējās sadales tīklu; 

(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	5.11.4. videonovērošanas ietaišu uzskaitījums, to veidi, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi
	72. Videonovērošana;                         


(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	x

	5.12.
	lifta iekārta
	X

	5.12.1. liftu skaits un izmantošanas veids, celtspēja, atrašanās vieta; kabīne, šahtas priekšlaukums; montāžas gads, raksturojumi, elektroninstalācijas tehniskais stāvoklis
	65. Liftu iekārtas;





(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	

	5.13.
	Citas ietaises un iekārtas
	X

	5.13.1. citas iekārtas un ietaises
	73. Citas iekārtas;

(Apraksts, iekārtas raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	     

	
6. Ārējie inženiertīkli
(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)
[image: C-3]
(piemērs)   x. attēls. Komunikāciju izvietojums kadastra uzmērījumu plānā.   

                       

	
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums
	Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais
nolietojums
(%)

	1
	2
	3

	6.1.
	ūdensapgāde
	X

	6.1.1. ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla shēma, cauruļvadi; hidranti
	



(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss sāvokļa raksturojums)
	


	6.2.
	kanalizācija
	X

	6.2.1. ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās kanalizācijas attīrīšanas ietaises. Lietus ūdens kanalizācija un lietus ūdens noteku sistēmas izvadi, cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās sanitārtehniskās ierīces
	









(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	


	6.3.
	drenāžas sistēmas
	X

	6.3.1. drenāžas sistēmas
	
(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	


	6.4.
	siltumapgāde
	X

	6.4.1. siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta
	
(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	


	6.5.
	gāzes apgāde
	X

	6.5.1. gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta
	
(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	


	6.6.
	zibens aizsardzība
	X

	6.6.1. zibens aizsardzība
	
(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	


	6.7.
	citas sistēmas
	X

	6.7.1. citas sistēmas
	
(Pieprasītās informācijas izklāsts, sistēmu raksturojošas fotofiksācijas, īss stāvokļa raksturojums)
	



7. Kopsavilkums
7.1.	būves kopējais vizuāli tehniskais nolietojums.
Tabula Nr. 4

	Konstrukcijas / ēkas
daļas vai apdares
nosaukums
	Konstruktīvā elementa vai apdares  īpatsvars
	Kopējais vizuālais 
nolietojums,
attiecināms uz ēku %

	
	Konstrukcijas / ēkas daļas īpatsvars
(ĒKEĪ) % (piem. MK not. Nr. 48 no 10.01.2012., 5. pielik.)
	Vizuālais nolietojums %
	

	1
	2
	3
	4

	Pamati
	
	
	

	Sienas
	
	
	

	Pārsegumi 
	
	
	

	Jumta nesošā konstrukcija
	
	
	

	Jumta segums
	
	
	

	Kopā
	                                           100
	 
	Rez.


Skaidrojums (aktā nav saglabājams):
Konstruktīvā elementa grupas vidējo nolietojumu no atzinuma Tabulas Nr. 3 ailes Nr. 3, ieraksta Tabulas Nr. 4 ailē Nr. 3 un, to reizinot ar šīs tabulas ailē Nr. 2 norādīto attiecīgo īpatsvara procentu un, iegūto reizinājumu dalot ar 100, iegūst grupas procentuālo nolietojumu, ko ieraksta šīs tabulas ailē Nr. 4. Minētās ailes Nr.4 kopsumma ir vidējais vizuālā nolietojuma procents, ko ieraksta atzinuma Tabulas Nr.1 1.19. punktā. Tabulas Nr. 4 ailē Nr. 2 ieraksta konstruktīvā elementa īpatsvaru (procentos) no atzinuma Pielikumā Nr. 2 norādītā attiecīgā būves konstruktīvā risinājuma.
Atzinuma tabulās norādītā nolietojuma vērtējums: 0-20% - labs; 21-40% - apmierinošs; 41-60% - neapmierinošs; 61-80% - avārijas; 81-100% - sabrucis.   

7.2.	būves nolietojuma raksturojums.
Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā, piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai.
Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām.

7.3.	secinājumi un ieteikumi.
Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (atjaunošana, pārbūve, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi.

Neatliekamie darbi:
- (apraksts un apjoms);
- u.c.

Darbi, kas iekļaujami remontdarbu plānā/sarakstā:
- (apraksts un apjoms);
- u.c.

Piezīmes:
Skaidrojums (aktā nav saglabājams): 
1. Katrā sadaļā uzrāda tās pozīcijas, kas ir objektā un tiek apsekotas;
2. Ņemot vērā apsekošanas uzdevumā noteikto apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta specifiku un veikto apskati vai izpēti, aizpilda tikai atbilstošās atzinuma sadaļas vai papildina esošās sadaļas;
3. Atzinumu var papildināt ar atbilstošo lietošanas veidu būvju piemērojamos standartos noteikto rezultātu apkopojumu (tabulas, teksta informācija u.c.).

Tehniskā apsekošana veikta _______.gada _____.________________
	

	(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))

	

	(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)





Pielikums Nr.1 
Ēku (būvju) atsevišķu daļu (konstruktīvo elementu) un inženierkomunikāciju šifru saraksts iekļaušanai ēkas (būves) tehniskās apsekošanas atzinumā


	Konstrukcijas
šifrs
	                            Ēkas (būves) daļa vai konstruktīvais elements

	I
	Pamati ārējām nesošajām sienām

	C.1
	Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra lentveida pamati

	C.2
	Betona un dzelzsbetona gatavelementu lentveida pamati

	C.3
	Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra stabveida pamati

	C.4
	Monolītā dzelzsbetona, betona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra pamati uz pāļu pamatojuma

	I-1
	Pamati iekšējām nesošajām sienām

	C.1b
	Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra lentveida pamati

	C.2b
	Betona un dzelzsbetona gatavelementu lentveida pamati

	C.3b
	Monolītbetona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra stabveida pamati

	C.4b
	Monolītā dzelzsbetona, betona, dabisko akmeņu un ķieģeļu mūra pamati uz pāļu pamatojuma

	II
	Nesošās ārsienas, kolonnas, stabi, statņi

	C.5
	Ķieģeļu mūra sienas

	C.6
	Ķieģeļu mūra sienas ar dabiskā un mākslīgā akmens apdari

	C.7
	Sīkbloku, dabiskā un mākslīgā akmens mūra sienas

	C.8
	Lielbloku un vienslāņa nesošo paneļu sienas

	C.9
	Slāņaino dzelzsbetona paneļu sienas

	C.10
	Betona un dzelzsbetona sienas

	C.10a
	Metāla sienas

	C.11
	Koka karkasa (stāvbūves) sienas

	C.12
	Baļķu un šķautņu guļbūves sienas

	C.13
	Apmūrētas koka stāvbūves un guļbūves sienas

	C.14
	Ķieģeļu mūra stabi un kolonnas

	C.15
	Dzelzsbetona kolonnas (gatavkonstrukciju un monolītās)

	C.15a
	Metāla kolonnas

	C.16
	Koka statņi un kolonnas

	II-1
	Nesošās iekšsienas, kolonnas, stabi, statņi

	C.5b
	Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas 

	C.6b
	Ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas ar dabiskā un mākslīgā akmens apdari

	C.7b
	Sīkbloku, dabiskā un mākslīgā akmens mūra nesošās iekšsienas

	C.8b
	Lielbloku un vienslāņa nesošo paneļu iekšsienas

	C.10b
	Betona un dzelzsbetona iekšsienas

	C.10ab
	Metāla nesošās iekšsienas

	C.11b
	Koka karkasa (stāvbūves) nesošās iekšsienas

	C.12b
	Baļķu un šķautņu guļbūves nesošās iekšsienas

	C.14b
	Iekštelpu ķieģeļu mūra nesošie stabi

	C.15b
	Iekštelpu nesošās dzelzsbetona kolonnas (gatavkonstrukciju un monolītās)

	C.15ab
	Iekštelpu nesošās metāla kolonnas

	C.16b
	Iekštelpu nesošie koka statņi

	III
	Pagraba pārsegumi

	C.19
	Neapmesti koka pārsegumi

	C.20
	Apmesti koka pārsegumi

	C.20a
	Metāla pārsegumi

	C.20d
	Metāla siju pārsegumi ar betona plātņu vai monolītbetona aizpildījumu

	C.21
	Metāla siju pārsegumi ar ķieģeļu velvju aizpildījumu

	C.21a
	Ķieģeļu velvju pārsegumi

	C.22
	Dzelzsbetona gatavkonstrukciju klāja pārsegumi

	C.23
	Monolīta dzelzsbetona  pārsegumi

	C.24
	Pārsegumu un segumu dzelzsbetona monolītās sijas un gatavsijas

	III-1
	Starpstāvu un bēniņu pārsegumi

	C.19b
	Neapmesti koka pārsegumi

	C.20b
	Apmesti koka pārsegumi

	C.20ab
	Metāla pārsegumi

	C.20db
	Metāla siju pārsegumi ar betona plātņu vai monolītbetona aizpildījumu

	C.21b
	Metāla siju pārsegumi ar ķieģeļu velvju aizpildījumu

	C.21ab
	Ķieģeļu velvju pārsegumi

	C.22b
	Dzelzsbetona gatavkonstrukciju klāja pārsegumi

	C.23b
	Monolīta dzelzsbetona pārsegumi

	C.24b
	Pārsegumu un segumu dzelzsbetona monolītās sijas un gatavsijas

	III-2
	Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi

	C.17
	Balkoni, lieveņi un uzjumteņi

	C.18
	Lodžijas, erkeri, rizalīti un markīzes

	IV
	Jumtu konstrukcijas

	C.25
	Koka jumti (nesošā konstrukcija)

	C.25a
	Koka savietotie jumti

	C.26
	Dzelzsbetona gatavelementu  jumti (nesošā konstrukcija)

	C.26a
	Monolīta dzelzsbetona jumti (nesošā konstrukcija)

	C.27
	Slāņaino dzelzsbetona gatavplātņu savietotie jumti

	C.27a
	Metāla jumti (nesošā konstrukcija)

	IV-1
	Jumtu segumi

	C.28
	Ruļļmateriālu segumi

	C.29
	Mīksto lokšņu materiālu segumi

	C.30
	Skārda segumi

	C.31
	Azbestcementa lokšņu segumi

	C.32
	Kārniņu segumi

	C.33
	Skaidu segumi

	V
	Kāpnes

	C.34
	Koka kāpnes

	C.34a
	Metāla kāpnes

	C.35
	Kāpnes ar metāla laidsijām

	C.36
	Dzelzsbetona kāpnes 

	C.36a
	Pandusi 

	VI
	Starpsienas

	C.37
	Dzelzsbetona paneļu starpsienas

	C.38
	Ķieģeļu mūra starpsienas

	C.38a
	Stikla vai stiklotas starpsienas

	C.39
	Neapmestas koka starpsienas

	C.40
	Apmestas koka starpsienas

	C.41
	Ģipšbetona un izdedžbetona starpsienas

	C.41a
	Ģipškartona starpsienas ar metāla vai koka karkasu

	C.41b
	Fibrolīta un tam līdzīgu materiālu bloku starpsienas

	C.41c
	Gāzbetona vai keramzītbetona bloku starpsienas

	VII
	Grīdas

	C.42
	Smilšcementa, betona klonu grīdas 

	C.42a
	Mozaīkas un slīpēta akmens plātņu grīdas

	C.43
	Keramikas flīžu grīdas

	C.44
	Parketa grīdas

	C.44a
	Lamināta grīdas

	C.45
	Dēļu grīdas

	C.46
	Kokskaidu (kokšķiedras) plašu grīdas

	C.47
	Mīksto ruļļmateriālu grīdas

	C.48
	Plastmasas plāksnīšu un plastmasas ruļļmateriālu grīdas

	VIII
	Logu un balkona durvju ailu aizpildījumi

	C.49
	Logu un balkona durvju bloki, koka

	C.49a
	Vitrīnas

	C.49b
	Ailu aizpildījums ar stikla blokiem

	C.50
	Logu un balkona durvju bloki, metāla

	C.50a
	Logu un balkona durvju bloki plastmasas

	VIII-1
	Durvju un vārtu ailu aizpildījumi

	C.51 
	Koka durvis

	C.51a
	Stiklotas un stikla durvis

	C.51b
	Koka vārti	

	C.51c
	Plastmasas durvis

	C.52
	Metāla durvis

	C.52.a
	Metāla vārti

	IX
	Stacionārās apkures ierīces

	C.53
	Krāsnis, kamīni, dūmvadi

	X
	Iekšējā apdare

	C.54
	Ūdens krāsas

	C.55
	Eļļas un sintētiskās krāsas

	C.55a
	Emulsijas krāsas

	C.56
	Tapetes

	C.57
	Keramikas flīzes

	C.57a
	Akmens plātnes

	C.57b
	Šuvots ķieģeļu mūris

	C.58
	Apmetums

	C.58a
	Apdarināmas (piem., ģipškartona) apšuvuma plātnes

	C.58b
	Akmens drupnes  u.c. apdares uz minerālvielu bāzes

	C.59
	Sienu un griestu tīrais apšuvums ar dēļiem u.c. koksnes materiāliem

	C.59a
	Iekšsienu apdare ar metālu

	C.59b
	Iekšsienu apšuvums ar kompozītmateriāliem

	C.59c
	Piekargriesti

	XI
	Ārējā apdare

	C.54-f
	Ūdens krāsas

	C.55-f
	Eļļas un sintētiskās krāsas

	C.55a-f
	Emulsijas krāsas

	C.57-f
	Keramikas flīzes 

	C.57a-f
	Akmens plātnes

	C.57b-f
	Šuvots ķieģeļu mūris

	C.58-f
	Apmetums

	C.58a-f
	Apdarināmas (materiāls) apšuvuma plātnes

	C.58b-f
	Akmens drupnes  u.c. apdares uz minerālvielu bāzes

	C.59-f
	Sienu tīrais apšuvums ar dēļiem u.c. koksnes materiāliem

	C.59a-f
	Ārsienu apdare ar metālu

	C.59b-f
	Ārsienu apšuvums ar kompozītmateriāliem

	XII-1
	Aukstā ūdens ūdensvads

	C.60
	Aukstā ūdens ūdensvads

	XII-2
	Ugunsdzēsības ūdensvads

	C.60a
	Ugunsdzēsības ūdensvads

	XII-3
	Karstā ūdens ūdensvads

	C.61
	Karstā ūdens ūdensvads

	XII-4
	Kanalizācija un lietus ūdens notekas

	C.62
	Sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācija 

	C.62a
	Lietus ūdens notekas un lietus ūdens kanalizācija

	XII-5
	Centrālapkure (siltumapgāde)

	C.63
	Centrālapkure no centralizētiem (pilsētas) siltuma tīkliem

	C.63a
	Centrālapkure no lokāla siltuma avota (katls, siltuma ģenerators u.c.)

	C.63b
	Centrālapkures sildķermeņi

	XII
	Elektriskās iekārtas un tīkli

	C.64
	Elektroiekārtas 

	C.64a
	Elektrotīkli 

	
	Papildus LVS 412

	XIII
	Liftu iekārtas

	65
	Liftu iekārtas

	XIII-1
	Vēdināšana

	66
	Dabīgā vēdināšana

	66a
	Mehāniskā vēdināšana

	XIII-2
	Gāzes apgāde

	67
	Gāzes apgāde – ārējā tīkla gāze

	67a
	Gāzes apgāde – sašķidrinātā gāze

	XIII-3
	Apsardzes signalizācija

	68
	Apsardzes signalizācija

	XIII-4
	Ugunsdrošība

	68a
	Ugunsdrošības signalizācija

	68b
	Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēma

	68c
	Automātiskā (gāzes/ūdens) ugunsdzēšanas sistēma

	XIII-5
	Telefonizācija

	69
	Telefonizācija, ieskaitot telefona centrāles

	XIII-6
	TV  tīkli

	70
	TV uztvērēj iekārta ar iekšējās sadales tīklu

	XIII-7
	Datorsistēmu  tīkli

	71
	Datorsistēma ar iekšējās sadales tīklu

	XIII-8
	Videonovērošana

	72
	Videonovērošana

	XIII-6
	Citas iekārtas

	73
	Citas iekārtas

	XIV
	Labiekārtojums - žogi

	74
	Žogi

	XIV-1
	Labiekārtojums – ceļi un laukumi

	75
	Ietves, ceļi un iesegti laukumi

	75a
	Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi

	XIV-2
	Labiekārtojums - zaļie stādījumi, mazās arhitektūras formas

	76
	Zaļie stādījumi

	76a
	Mazās arhitektūras formas

	XV
	Patvaļīgas būvniecības pazīmes

	77
	Ir patvaļīgas būvniecības pazīmes

	78
	Nav patvaļīgas būvniecības pazīmju










Pielikums Nr. 2
Ēkas konstruktīvo elementu īpatsvars

(Piemēroti normatīvi: MK 10.01.2012. noteikumu Nr. 48 5. pielikums)

	Nr.
p.k.
	Ēku konstruktīvais risinājums
	Pazīmes
	Konstruktīvā elementa īpatsvars (procentos)

	
	
	
	pamati
	ārsienas (karkasi)
	pārsegumi
	jumts

	
	
	
	
	
	
	nesošā konstrukcija
	segums

	1.
	Pamati
	Ēkai apvidū:
1) eksistē tikai viens konstruktīvais elements – pamati;
2) neeksistē neviena iekštelpa
	100
	0
	0
	0
	0

	2.
	Nojume
	Ēkai piešķirts nojumes tips saskaņā ar būvju klasifikāciju
	9
	10
	0
	41
	40

	3.
	Vienstāva ēka bez pārseguma (izņemot nojumi)
	Ēkai apvidū eksistē:
1) trīs konstruktīvie elementi – pamati, ārsienas (karkasi) un jumts (tai skaitā savietotais jumts);
2) tikai viens virszemes stāvs
	20
	40
	0
	20
	20

	4.
	Ēka ar pārsegumu un vienu vai diviem virszemes stāviem
	Ēkai apvidū eksistē:
1) visi četri konstruktīvie elementi – pamati, ārsienas (karkasi), pārsegumi un jumts;
2) viens vai divi virszemes stāvi
	19
	31
	20
	15
	15

	5.
	Ēka ar trīs līdz pieciem virszemes stāviem
	Ēkai apvidū eksistē:
1) visi četri konstruktīvie elementi – pamati, ārsienas (karkasi), pārsegumi un jumts;
2) trīs, četri vai pieci virszemes stāvi
	19
	41
	20
	10
	10

	6.
	Ēka ar sešiem līdz deviņiem virszemes stāviem
	Ēkai apvidū eksistē:
1) visi četri konstruktīvie elementi – pamati, ārsienas (karkasi), pārsegumi un jumts;
2) seši, septiņi, astoņi vai deviņi virszemes stāvi
	8
	52
	30
	5
	5

	7.
	Ēka ar 10 un vairāk stāviem
	Ēkai apvidū eksistē:
1) visi četri konstruktīvie elementi – pamati, ārsienas (karkasi), pārsegumi un jumts;
2) 10 vai vairāk virszemes stāvu
	6
	60
	30
	2
	2

	8.
	Pazemes ēka
	Ēkai apvidū eksistē:
1) visi četri konstruktīvie elementi – pamati, ārsienas (karkasi), pārsegumi un jumts;
2) viens vai vairāki pazemes stāvi
	19
	41
	30
	5
	5

	9.
	Pazemes ēka bez jumta
	Ēkai apvidū eksistē:
1) trīs konstruktīvie elementi – pamati, ārsienas (karkasi) un pārsegumi;
2) viens vai vairāki pazemes stāvi
	20
	40
	40
	0
	0






Pielikums Nr.3

Ministru kabineta 
2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.48 
Pielikums Nr.2
[bookmark: 421249]
Ēkas konstruktīvo elementu nolietojuma intervāla noteikšanas pazīmes

	Ēkas daļa
	Vizuāli* konstatējamās nolietojuma pazīmes
	Nolietojuma intervāls (procentos)

	
	kods
	apraksts
	 

	I. Pamati

	Cokols, pagraba ārsienas un grīda
	111
	Bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma bojājumi (cokola izliekumi, atšķēlumi, izdrupumi, mitruma radītie un citi bojājumi)
	0–30

	
	112
	Plaisu nav vai konstatējamas atsevišķas nelielas necaurejošas plaisas
	

	
	113
	Sienās un grīdā izspiedumu nav vai atsevišķi neliela apjoma izspiedumi
	

	
	121
	Bojājumi (cokola izliekumi, atšķēlumi, izdrupumi, mitruma radītie un citi bojājumi), vizuāli vērtējot, aizņem 10 līdz 50 % virsmu laukuma
	30–60

	
	122
	Konstrukcijas stabilitāti un noturību neapdraudošas plaisas, vizuāli vērtējot, aizņem 10 līdz 50 % virsmu laukuma, atsevišķas nevienmērīgas nosēšanās plaisas
	

	
	123
	Sienās vai grīdā atsevišķos posmos izspiedumi, nelieli un vizuāli grūti konstatējami virsmas līniju izliekumi
	

	
	131
	Bojājumi (cokola izliekumi, atšķēlumi, izdrupumi, mitruma radītie un citi bojājumi), vizuāli vērtējot, pārsniedz 50 % virsmu laukuma
	60–100

	
	132
	Caurejošas nosēšanās plaisas, kas ietekmē ēkas stabilitāti un noturību
	

	
	133
	Apjomīgi sienu, grīdas izspiedumi un virsmas līniju izliekumi
	

	II. Mūra sienas

	Ārsienas un karkasa konstrukcija
	211
	Bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma bojājumi (atšķēlumi, izdrupumi, paneļu un citu gatavelementu stiprinājuma mezglu aizpildījuma erozija)
	0–30

	
	212
	Plaisu nav vai konstatējamas atsevišķas nelielas necaurejošas plaisas
	

	
	213
	Virsmu, dzegu, jostu un citu līniju izliekumu un noviržu nav vai tās ir nelielas un vizuāli grūti konstatējamas
	

	
	221
	Bojājumi (atšķēlumi, izdrupumi), vizuāli vērtējot, aizņem 20 līdz 60 % virsmu laukuma, paneļu un citu gatavelementu daļēja nobīde, daļēji sabrucis stiprinājuma mezglu aizpildījums
	30–60

	
	222
	Konstrukcijas stabilitāti un noturību neapdraudošas plaisas, vizuāli vērtējot, aizņem 20 līdz 60 % virsmu laukuma, atsevišķas nevienmērīgas nosēšanās plaisas
	

	
	223
	Vizuāli konstatējamas novirzes no vertikālajām un horizontālajām virsmu, dzegu, jostu un citām līnijām
	

	
	231
	Bojājumi (atšķēlumi, izdrupumi, dzegu sabrukums), vizuāli vērtējot, pārsniedz 60 % virsmu laukuma, paneļu un citu gatavelementu nobīde, sabrukuši stiprinājuma mezgli
	60–100

	
	232
	Masveidīgs plaisu tīklojums un caurejošas nosēšanās plaisas
	

	
	233
	Vertikālās novirzes, vizuāli vērtējot, pārsniedz 50 % sienas biezuma
	

	III. Koka sienas

	Ārsienas un karkasa konstrukcija
	311
	Bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma bojājumi (bojāts ārējais apšuvums, plaisas apmetumā vai vainagos, sienu vairogu un citu gatavelementu nobīdes vai spraugas starp tiem, vizuāli grūti konstatējamas trupes pazīmes)
	0–30

	
	312
	Horizontālās līnijas taisnas vai nelieli un vizuāli grūti konstatējami horizontālo līniju izliekumi, ieliekumi, izspiedumi
	

	
	313
	Sienas taisnas vai atsevišķu sienas posmu nelielas un vizuāli grūti konstatējamas novirzes no vertikāles
	

	
	321
	Bojājumi (caurumi vai caurejošas plaisas sienās, apmetumā, vainagā, vairogi un citi gatavelementi nobīdījušies un saplaisājuši, koka materiālā trupes pazīmes), vizuāli vērtējot, aizņem 20 līdz 50 % virsmu laukuma
	30–60

	
	322
	Horizontālo līniju izliekumi, ieliekumi, sienu vai apmetuma izspiešanās, nevienmērīga nosēšanās un citu veidu deformācijas, vizuāli vērtējot, aizņem 20 līdz 50 % virsmu laukuma
	

	
	323
	Novirzes no vertikāles, vizuāli vērtējot, pārsniedz 50 % sienas biezuma
	

	
	331
	Bojājumi (caurumi vai caurejošas plaisas sienās, apmetumā, vainagā, vairogi un citi gatavelementi daļēji sabrukuši, koka materiālā masveidīgas satrunējuma pazīmes), vizuāli vērtējot, pārsniedz 50 % virsmu laukuma
	60–100

	
	332
	Horizontālo līniju izliekumi, ieliekumi, sienu izspiešanās, vizuāli vērtējot, pārsniedz 50 % virsmu laukuma vai ir pagaidu stiprinājumi un balsti
	

	
	333
	Novirzes no vertikāles pārsniedz 100 % sienas biezuma vai ir pagaidu stiprinājumi un balsti
	

	IV. Metāla vai cita materiāla (izņemot mūra un koka) sienas

	Ārsienas un karkasa konstrukcija
	411
	Bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma virsmas vai antikorozijas (aizsargājošā pārklājuma) bojājumi, virsmas izspiedumi
	0–30

	
	421
	Virsmas vai antikorozijas (aizsargājošā pārklājuma) bojājumi, konstrukcijas ieliekumi vai izspiedumi, vizuāli vērtējot, aizņem 10 līdz 40 % virsmu laukuma
	30–60

	
	431
	Virsmas vai aizsargājošā pārklājuma bojājumi, konstrukcijas ieliekumi un izspiedumi, vizuāli vērtējot, pārsniedz 40 % virsmu laukuma vai tādi caurejoši bojājumi virsmas laukumā, kuru dēļ siena vai konstrukcija neveic paredzēto funkciju
	60–100

	V. Pārsegumi

	Pārsegums, grīdas, griesti
	511
	Koka konstrukcijas: bojājumu nav vai neliels un vizuāli grūti konstatējams siju ieliekums, griestu apmetumā atsevišķas neliela apjoma plaisas, vizuāli grūti konstatējamas trupes pazīmes
	0–30

	
	512
	Ķieģeļu mūra un betona konstrukcijas: bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma bojājumi (velves laidumos un piekļāvuma vietās pie ārējām sienām plaisas, caurtecējumi, caursalumi, izspiedumi, izdrupumi)
	

	
	513
	Dzelzsbetona konstrukcijas: bojājumu nav vai plātņu laidumos un piekļāvuma vietās pie ārējām sienām atsevišķas neliela apjoma plaisas
	

	
	514
	Metāla konstrukcijas: bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma siju, plātņu antikorozijas pārklājuma bojājumi
	

	
	521
	Koka konstrukcijas: vizuāli konstatējams siju ieliekums, griestu apmetumā plaisas vai izdrupumi, vizuāli vērtējot, aizņem 20 līdz 50 % virsmu laukuma, atsevišķās vietās satrunējuma pazīmes
	30–60

	
	522
	Ķieģeļu mūra un betona konstrukcijas: bojājumi (plaisas, caurtecējumi, caursalumi, izspiedumi, izdrupumi), vizuāli vērtējot, aizņem 10 līdz 40 % virsmu laukuma
	

	
	523
	Dzelzsbetona konstrukcijas: plātņu bojājumi (gareniskas plaisas un šķērsplaisas, atsegta armatūra, izdrupumi), vizuāli vērtējot, aizņem līdz 30 % virsmu laukuma, neliels un vizuāli grūti konstatējams konstrukciju ieliekums
	

	
	524
	Metāla konstrukcijas: siju, plātņu korozijas bojājumi, vizuāli vērtējot, aizņem 20 līdz 50 % virsmu laukuma
	

	
	531
	Koka konstrukcijas: siju ieliekums, griestu apmetuma plaisas un izdrupumi, masveidīgas satrunējuma pazīmes, vizuāli vērtējot, pārsniedz 50 % virsmu laukuma
	60–100

	
	532
	Ķieģeļu mūra un betona konstrukcijas: plaisas un bojājumi, vizuāli vērtējot, pārsniedz 40 % virsmu laukuma
	

	
	533
	Dzelzsbetona konstrukcijas: bojājumi (plaisas, caurtecējumi, caursalumi, izspiedumi, izdrupumi, atsegta armatūra), vizuāli vērtējot, pārsniedz 30 % virsmu laukuma, vizuāli konstatējams konstrukciju ieliekums
	

	
	534
	Metāla konstrukcijas: siju, plātņu masveidīgi korozijas bojājumi, vizuāli vērtējot, pārsniedz 50 % virsmu laukuma
	

	VI. Jumta nesošā konstrukcija

	Jumta nesošā konstrukcija
	611
	Koka konstrukcijas: bojājumu nav vai atsevišķās vietās neliels un vizuāli grūti konstatējams spāru un latojuma ieliekums, trupes pazīmes
	0–30

	
	612
	Dzelzsbetona konstrukcijas: bojājumu nav vai atsevišķas neliela apjoma plaisas vai izdrupumi spāru sijās, paneļu un plātņu atbalsta posmos
	

	
	613
	Metāla konstrukcijas: bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma korozijas bojājumi
	

	
	621
	Koka konstrukcijas: bojājumi (mūrlatu un spāru galos satrunējuma pazīmes, latojuma bojājumi), vizuāli vērtējot, aizņem 10 līdz 40 % virsmu laukuma, spāru un latojuma ieliekums
	30–60

	
	622
	Dzelzsbetona konstrukcijas: spāru siju, plātņu un paneļu bojājumi (plaisas, caurtecējumi, caursalumi, izdrupumi), vizuāli vērtējot, aizņem 10 līdz 30 % virsmu laukuma vai neliels un vizuāli grūti konstatējams ieliekums
	

	
	623
	Metāla konstrukcijas: korozijas bojājumi, vizuāli vērtējot, aizņem 20 līdz 50 % virsmu laukuma
	

	
	631
	Koka konstrukcijas: bojājumi (mūrlatu, spāru galu un latojuma savienojuma vietu lūzumi, plīsumi un izlūzumi, masveidīgas satrunējuma pazīmes, atsevišķu konstrukcijas daļu iztrūkums), vizuāli vērtējot, pārsniedz 40 % virsmu laukuma
	60–100

	
	632
	Dzelzsbetona konstrukcijas: spāru siju, plātņu bojājumi (caurejošas plaisas, betons vietām sadrupis, atsegta armatūra), vizuāli vērtējot, pārsniedz 30 % virsmu laukuma, konstrukcijas noturību apdraudošs ieliekums
	

	
	633
	Metāla konstrukcijas: masveidīgi korozijas bojājumi, vizuāli vērtējot, pārsniedz 50 % virsmu laukuma
	

	VII. Jumta segums

	Jumta segums
	711
	Bojājumu nav vai atsevišķi neliela apjoma bojājumi (plaisas, atsevišķu lokšņu fragmentu atšķēlumi, virsmas uzpūtumi, materiāla kārtu atdalīšanās)
	0–30

	
	721
	Jumta seguma bojājumi (plaisas, lokšņu fragmentu atšķēlumi, virsmas uzpūtumi, materiāla kārtu atdalīšanās), vizuāli vērtējot, aizņem 10 līdz 40 % virsmu laukuma, atsevišķu ieseguma elementu iztrūkums
	30–60

	
	731
	Jumta seguma bojājumi (plaisas, atšķēlumi atsevišķām loksnēm, virsmas uzpūtumi, atsevišķu materiāla kārtu atdalīšanās vai ieseguma elementu iztrūkums), vizuāli vērtējot, pārsniedz
40 % virsmu laukuma
	60–100


Piezīme. * Nosakot konstatējamo nolietojuma pazīmju apjomu, papildus vizuālajam novērtējumam var veikt mērījumus un aprēķinus, bojājumu daudzumu aprēķinot, izmantojot šādu formulu:
	BD =
	BL ×100
	, kur

	
	KL
	


BD – bojājumu daudzums ēkas konstruktīvajam elementam (%);
BL – konstruktīvā elementa attiecīgās nolietojuma pazīmes kopējais laukums (m2) vai garums (m);
KL – kopējais ēkas konstruktīvā elementa virsmas laukums (m2).
Tieslietu ministrs G.Bērziņš


[bookmark: Pielikums3]Skaidrojošs Pielikums Nr. 4 (piemērs)
Ēkas (būves) tehniskās apsekošanas atzinumam

Rīgas vēsturiskās aizsardzības teritorijas          [image: ]
Teritoriju izmantošana atbilstoši MK 2004. gada 8. marta noteikumiem Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”
 
                                                          Robežu plāna eksplikācija

	Vietas apzīmējums
	Vietas šifrs
	Vietas nosaukums
	Vietas            Nr.

	
	    AZ
	Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zona. 
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums no 29.05.2003.
	

	
	    VT
	Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa daļa
„Rīgas vēsturiskais centrs”. Teritorija
	  7442

	
	    UT
	UNESCO Pasaules kultūras mantojuma vieta
„Rīgas vēsturiskais centrs”. Teritorija
	    852

	
	    AT
	Valsts nozīmes arheoloģiskais komplekss
„Vecrīgas arheoloģiskais komplekss”. Teritorija
	  2070


                                                                                                                                                                                                                     

Robežu apraksti
AZ – Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežas  
Pasaules kultūras mantojuma vietas — RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA — aizsardzības zona aptver teritoriju, kuru ierobežo: Salu tilts, pagrieziens uz Mūkusalas ielu, Bieķensalas iela, Jelgavas iela, Jelgavas ielas trases turpinājums līdz Raņķa dambim, Raņķa dambis, Āgenskalna līča dienvidu un rietumu krastmala, Āzenes rietumu krastmala, Zunda rietumu krastmala, Roņu dīķa viduslīnija un tās turpinājums pāri Daugavai līdz Eksportostas mola vidum, no tā līdz Eksporta ielas un Lugažu ielu krustojumam, Lugažu iela, ostas dzelzceļa atzara līnijas dienvidu puse līdz krustojumam ar Ganību dambi, ostas dzelzceļa atzara līnija uz dienvidiem no Bukultu ielas līdz Laktas ielai, ostas dzelzceļa atzara līnija uz ziemeļiem no Laktas ielas līdz krustojumam ar Saulkrastu — Rīgas dzelzceļu, Saulkrastu — Rīgas dzelzceļš līdz krustojumam ar Lāčplēša ielu, Lāčplēša iela, Salu tilts. 
Ja Rīgas vēsturiskā centra vai tā aizsardzības zonas teritorijas robeža aprakstā noteikta pa ielu, attiecīgās teritorijas robežās tiek ietverta ielas apbūve šīs teritorijas pusē un ielas telpa līdz ielas viduslīnijai.

VT – Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs (vietas Nr. 7442) 

Andrejosta, Eksporta iela, Pētersalas iela, Ganību dambis, Hanzas iela, Kr. Valdemāra iela, Laktas iela, Klusā iela, Klijānu iela, Kr. Barona iela, Pērnavas iela, dzelzceļa loks starp Matīsa un Lāčplēša ielu, Lāčplēša iela, Daugavas krastmala.
Daļā teritorijas ietilps UT - UNESCO Pasaules kultūras mantojuma vieta.
 
UT - Rīgas vēsturiskā centra robežas (vietas Nr. 852)

UNESCO Pasaules kultūras mantojuma vieta (RĪGAS VĒSTURISKAIS CENTRS) — aptver teritoriju, kuru ierobežo: Hanzas iela, E.Melngaiļa iela, K.Valdemāra iela, Palīdzības iela, A.Briāna iela, Tallinas iela, A.Čaka iela, Matīsa iela, Avotu iela, Lāčplēša iela, E.Birznieka-Upīša iela, Elizabetes iela, Satekles iela, Marijas iela, Gogoļa iela, Turgeņeva iela, Krasta iela, 11.novembra krastmala, Muitas iela, Citadeles iela, pilsētas kanāla zaļā josla un Eksporta ielai piegulošā teritorija Andrejostas austrumu pusē.
Daļā teritorijas ietilpst AT – Vecrīgas arheoloģiskā kompleksa vieta.

AT  - Vecrīgas arheoloģiskais komplekss (vietas Nr. 2070)
Teritorija starp Novembra krastmalu, Kr. Valdemāra ielu, Aspazijas un Basteja bulvāriem un 13. janvāra ielu.

P.S. Reģionālajām nodaļām viņu teritoriju aizsardzības robežas jānoskaidro pie vietējām pašvaldībām, informāciju vēlams apkopot pārskatāmā kartē. Pielikums Nr. 4 sniegts paraugam un izmantošanai Rīgas pilsētā.
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Rigas vésturiska centra robezas

Rigas vesturiska oentra aizsardzibas zonas robezas.




