Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
iepirkuma “Meža kameru piegāde” (ID. Nr. BIOR 2026/44) nolikuma
2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMĀ “MEŽA KAMERU PIEGĀDE”
	Tehniskā specifikācija
	Daudzums, gab.
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvājuma apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz raksturojošās dokumentācijas lpp. vai saiti, kur atrodama informācija par atbilstību katrai prasībai.

	Komplektācija un tehniskās prasības
	1. Jauna, monobloka dzīvnieku novērošanas speciālā slēpņa (meža) fotokamera.
1.1. Ierīces izmēri: ne vairāk kā 130 X 90 X 52 mm;
1.2. Ierīces foto vai video režīmu ieslēdz  termo (kustību) sensors;
1.3. Ierīces foto un video režīmi - dienā: redzamā gaisma; pazeminātas redzamības apstākļos (naktī): infrasarkano staru (izstarotā gaisma nav cilvēka redzei bez papildaprīkojuma redzama (No-Glow flash, Invisible (940nm) vai analogs)) spuldze(s). Izgaismošanas attālums iestatāms un variējams no ne tuvāk kā 18 m līdz ne tuvāk kā 30 m. Dienā krāsaini attēli un videoattēli, bet naktī melnbalti attēli un video;
1.4. Ar ierīci iegūto attēlu un videoierakstu veids un kvalitāte: dienā attēliem: krāsains ar lielāko izšķirtspēju ne mazāk kā  46 MPix un iespēju papildus izvēlēties ne  mazāk kā sekojošus režīmus  4MPix, 8MPix un 12MPix, kā arī naktī papildus uzstādīt speciālu kvalitāti uzlabojošu režīmu (HDR vai analogu), video ieraksts ar skaņu: ne mazāk kā Full HD 2560 x 1440 pikseļi (60 att/sek), HD 1920X1080 pikseli (30 att/sek),  vai kvalitatīvāks un ātrdarbīgāks;
1.5. Termo (kustību) sensora maksimālais uztveršanas attālums: ne tuvāk kā 24 m ar iespēju iestatīt tā jūtību;
1.6. Ierīces slēdža darbības  ātrums uz kustīgu objektu: regulējams un ne lēnāks kā 0,1 sekundes foto režīmā un 0,8 sek video režīmā, kā arī ar darbības atjaunošanās laiku ne lēnāk kā 0,6 sek;
1.7. Pēc kārtējās slēdža iedarbināšanas iegūstams viens attēls, video ieraksts,  vai attēlu sērija (attēlu skaits): ne šaurākā intervālā kā  1 līdz 8, ar iespēju iegūt secīgu nepārtrauktu attēlu sēriju, vai attēlu sēriju pēc noteikta intervāla;
1.8. Starp secīgiem attēliem/ video ierakstiem  iestatāmā laika sprīdis: vismaz no 1 sek  līdz 60 minūtes, kā arī iespēja iestatīt attēlu vai video fiksēšanu noteiktā diennakts laikā un biežumā (t.s." Timelapse" vai analogs režīms); 
1.9. Iestatāmā videoieraksta garums vienā reizē: no  ne mazāk kā  5 sekundes līdz ne mazāk kā 2 minūtes. Ierīcei dienas laikam iespējams iestatīt nepārtrauktu video režīmu ne īsāku laiku kā  5 min, vai ilgāk, ja tiek fiksēta nepārtraukta kustība;
1.10. Ierīces iestatījumu displeja tips un lielums: krāsains ne mazāks kā 2"(5cm), tiešos saules staros lasāms, ar iespēju apskatīt ierīces iestatījumus;
1.11. Digitālie foto un /vai video attēli, ar atbilstošo informāciju, tiek glabāti ierīcē ievietojamā, savietojamā un lauka apstākļos  nomaināma līdz 512 GB (vai ietilpīgāka) SDXC  atmiņas karte;
1.12. Ierīces objektīva fiksējamās darbības sektors: ne šaurāks kā 43°;
1.13. Ierīces ārējais korpuss ir Latvijas apstākļiem atbilstošā maskēšanās (ar kamuflāžas rakstu) krāsā, kuru ar papildus aprīkojuma (komplektā pievienots) palīdzību var piestiprināt pie koka vai līdzīga substrāta;
1.14. Ierīci var darbināt ar nomaināmām litija, NiMH, NiCd vai alkaline tipa baterijām, vai ārēji caur speciālu konektoru pievienotu svina - skābes vai analoga strāvas stipruma akumulatoru.
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	2. Slēpņa (meža) foto kameras modelim atbilstoša slēdzama metāla drošības kārba (vēlams ar kamuflāžas rakstu). 
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	3. Plastikāta apvalkā  ietverta speciāla slēpņa (meža) foto kameras piestiprināšanai un  aizsardzībai piemērota metāla trose ar slēdzeni. Troses garums ne mazāk kā 1,8 m, un diametrs ne mazāks kā 8 mm.
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	4. Akumulatori
4.1. Katras meža fotokameras komplektācijā jābūt iekļautiem 2 pilniem AA (R6/Mignon) NiMH akumulatoru komplektiem.
4.2. Vienā akumulatoru komplektā jābūt tādam akumulatoru skaitam, kas atbilst attiecīgās fotokameras akumulatoru nodalījuma ligzdvietu skaitam un nodrošina fotokameras pilnvērtīgu darbību.
4.3. Katram akumulatoram jāatbilst šādām prasībām:
- NiMH tehnoloģija; 
- AA (R6/Mignon) izmērs; 
- kapacitāte ≥ 2500 mAh; 
- zema pašizlāde; 
- pēc viena gada uzglabāšanas saglabā vismaz 85 % no nominālās kapacitātes; 
- vismaz 500 izlādes–uzlādes cikli; 
- darbības temperatūras diapazona apakšējā robeža ≤ –20 °C; 
- ražotāja akceptēti izmantošanai piedāvātajā fotokamerā. 
4.4. Katram no 2 akumulatoru komplektiem jābūt nodrošinātam ar atbilstošu plastikāta uzglabāšanas kārbu.
4.5. Kārbas nodalījumu skaitam jāatbilst vienā akumulatoru komplektā esošo akumulatoru skaitam.
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	5. Akumulatoru lādētāji
5.1. AA (R6/Mignon) NiMH akumulatoru uzlādei piemēroti lādētāji.
5.2. Lādētājam jābūt aprīkotam ar vismaz 16 neatkarīgām uzlādes ligzdām (vai divu pilnu komplektu vienlaicīgu uzlādi), nodrošinot iespēju vienlaikus uzlādēt, izlādēt vai atjaunot katru tajā ievietoto akumulatoru neatkarīgi no pārējiem akumulatoriem.
5.3. Lādētājam jānodrošina katra ievietotā akumulatora individuāla uzlādes un izlādes procesa kontrole.
5.4. Lādētājam jābūt aprīkotam ar displeju vai citu vizuālu indikatoru sistēmu, kas ļauj noteikt vismaz katra ievietotā akumulatora uzlādes procesa statusu un uzlādes līmeni.
5.5. Lādētājam jānodrošina vismaz šādas funkcijas:
· akumulatoru uzlāde;
· akumulatoru izlāde;
· akumulatoru atjaunošana (reģenerācija);
· automātiska uzlādes, izlādes un atjaunošanas procesa parametru pielāgošana atbilstoši konkrētā akumulatora stāvoklim;
· automātiska uzlādes procesa pārtraukšana pēc akumulatora pilnīgas uzlādes;
· automātiska uzlādes beigu noteikšana, izmantojot Negative Delta V (−ΔV) metodi vai tehniski līdzvērtīgu metodi.
5.6. Lādētājam jābūt nodrošinātam ar aizsardzības funkcijām, tostarp:
· aizsardzību pret vienreizlietojamu bateriju uzlādi;
· aizsardzību pret akumulatora ievietošanu ar nepareizu polaritāti;
· bojāta vai neatbilstoša akumulatora atpazīšanu;
· aizsardzību pret īssavienojumu;
· aizsardzību pret pārkaršanu.
5.7. Lādētājam jābūt paredzētam darbībai no maiņstrāvas elektrotīkla ar parametriem 220–240 V, 50 Hz. Komplektācijā jābūt iekļautam lādētāja darbībai nepieciešamajam barošanas vadam un adapterim.
5.8. Lādētāja komplektācijā papildus jābūt iekļautam 12 V līdzstrāvas (DC) barošanas adapterim ar pagarinātāju, kas nodrošina lādētāja pieslēgšanu transportlīdzekļa 12 V barošanas kontaktligzdai.
5.9. Pretendentam piedāvājumā jānorāda piedāvātā lādētāja ražotājs, modelis un tehniskie parametri, kas apliecina tā atbilstību šajā tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
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	6. SDXC tipa atmiņas karte ar ietilpību vismaz 64 GB, kas ir piemērota izmantošanai piedāvātajā ierīcē, ne zemāk kā 10 klases (nolasīšanas ātrums  ne mazāk kā 100 MB/ sek.
Atmiņas kartei jābūt paredzētai lietošanai paaugstinātas slodzes un āra apstākļos, un tai jābūt:
· triecienizturīgai;
· ūdensizturīgai;
· izturīgai pret temperatūras iedarbību. Atmiņas kartes pieļaujamā darbības temperatūra vismaz no –24 °C līdz +84 °C.
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	7. Piekaramā slēdzene: Misiņa vai krāsainā metāla korpusa platums ne šaurāks kā 30 mm, slēdzenes loka augstums ne mazāk kā 21 mm un diametrs ne mazāks kā 4 mm un ne lielāks kā 8 mm.
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Citas prasības
	Garantija
Ražotāja garantija, kas ir spēkā vismaz 12 mēnešus no piegādes brīža.
	

	
	Piegāde uz adresi: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
	

	
	Piegādes termiņš: 1 mēnesis
	



