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APSPRIEDES NOTEIKUMI 
par VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” plānoto atklāto konkursu 
„Jaunu skatuves profilējamu kustīgas galvas LED efekstarmešu iegāde
 (9 (deviņi) gabali) ar aprīkojumu”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2023/19)

1. [bookmark: _Hlk141370379]VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (reģistrācijas Nr. 40103208907), adrese: Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, plāno organizēt atklātu konkursu „Jaunu skatuves profilējamu kustīgas galvas LED efekstarmešu iegāde (9 (deviņi) gabali) ar aprīkojumu”,  (iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2023/19) (turpmāk – iepirkums) un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu rīko apspriedi par plānotā iepirkuma nolikumā iekļaujamo informāciju.
2. Apspriedes mērķis: nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, kā arī sniegt informāciju par Jūsu uzņēmuma viedokli par plānotajām atlases prasībām, aizpildot pievienoto tabulu par paredzētajām atlases prasībām, kā arī izvērtēt pievienoto Tehnisko specifikāciju un iespējamās izmaksas, ņemot vērā, ka Pasūtītāja rīcībā jaunu skatuves profilējamu kustīgas galvas LED efekstarmešu iegāde (9 (deviņi) gabali) ar aprīkojumu ir pieejami 83 000,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Ja, Jūsu ieskatā, izvirzītās prasības nav realizējamas budžeta ietvaros, lūdzam sniegt savu aptuveno prasību novērtējumu, kā arī identificēt prasības, kuras, Jūsuprāt, rada lielāko izmaksu palielinājumu.
3. Apspriedes norise: 
3.1. Apspriede tiek organizēta, nodrošinot ieinteresēto piegādātāju iespējas attālināti iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un elektroniskā pasta formā sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei;
3.2. Iepirkuma komisija Paziņojumu par apspriedi publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā;
3.3. Apspriedes norises laiks: konkrēts datums, līdz kuram sniedzami ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi iepirkuma dokumentācijai, tiek norādīts Paziņojumā par apspriedi. 
4. Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas kārtība:
4.1. Ieinteresētais piegādātājs komentārus, priekšlikumus iesniedz, nosūtot uz e-pastu: Ainars.Kabucis@opera.lv līdz 2023.gada 22.novembrim, plkst. 12.00.
4.2. Ieinteresētā piegādātāja priekšlikumi sagatavojami konstruktīvi un sniedzot pamatojumu noteiktu precizējumu veikšanai. 
5. Priekšlikumu izskatīšanas kārtība: 
5.1. Iepirkuma komisija izskata ieinteresēto piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai iepirkuma dokumentācijā;
5.2. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējamu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā. 
6. Iepirkuma priekšmets: jaunu skatuves profilējamu kustīgas galvas LED efekstarmešu iegāde (9 (deviņi) gabali) un to aprīkojums. Galvenais CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums). Papildus CPV kodi: 31500000-1 (Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes), 31518600-6 (Starmeši), 31300000-9 (Izolēti vadi un kabeļi).

Pretendenta nosaukums:________________________________________________________

E-pasts:_____________________________________________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats:____________________________________________

Kontaktpersonas tālrunis:_______________________ E-pasts:_________________________



	Nr.
p.k.
	Nolikumā paredzētā atlases prasība
	Jūsu komentārs
(Lūdzu apliecināt savu atbilstību atlases prasībai vai sniegt komentāru, kādēļ šāda atlases prasība varētu būt ierobežojoša)

	1.
	Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkura persona vai piegādātāju apvienība, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai uz apakšuzņēmēju (apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumu, kas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam), kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00  centi) ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punkta nosacījumi, izņemot Publisko iepirkuma likuma 42. panta ceturtajā daļā noteikto, uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punkta nosacījumi, izņemot Publisko iepirkuma likuma 42.panta ceturtajā daļā noteikto, uz pretendenta patiesā labuma guvēja ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, izņemot Publisko iepirkuma likuma 42.panta ceturtajā daļā noteikto.
	

	2.
	Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu (tai skaitā uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku (ja pretendents ir nereģistrēta piegādātāju apvienība), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras kavē līguma izpildi. Pasūtītājs veiks pārbaudi atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta noteikumiem.
	

	3.
	Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, apakšuzņēmējs un persona uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, Pretendenta, personālsabiedrības biedra, apakšuzņēmēja vai personas uz kuras iespējām Pretendents balstās patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, apakšuzņēmējs, persona uz kuras iespējām Pretendents balstās vai to patiesie labuma guvēji nav reģistrēti NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, Pasūtītājs pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieprasa atzinumu valsts drošības iestādei.
	

	4.
	Uz pretendentu neattiecas 2022.gada 8.aprīļa Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k pantā ietvertais aizliegums.
	


	5.
	Attiecībā uz pretendenta tehniskajām, profesionālajām spējām pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda iepirkuma komisijai, ka tam faktiski būs pieejami šo personu resursi, kuri pašam nav un kas ir nepieciešami iepirkuma līguma izpildei uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku, ciktāl tie būs nepieciešami, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Attiecībā uz pretendenta saimnieciskajām un finansiālajām spējām, pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, pierādot iepirkuma komisijai, ka tam faktiski būs pieejami šo personu resursi, kuri pašam nav un kas ir nepieciešami iepirkuma līguma izpildei uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku, ciktāl tie būs nepieciešami un ka šīs personas būs solidāri atbildīgas par iepirkuma līguma izpildi.
	

	6.
	Ja pretendents ir personu apvienība, tad pretendentam kopumā jāatbilst prasībām par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, bet uz katru personu apvienības dalībnieku attiecas prasība, ka tai ir jābūt reģistrētai normatīvajos aktos (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, vai Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā nodokļu administrēšanas iestādē ārvalstīs) noteiktajā kārtībā, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju.
	

	7.
	Pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta normatīvajos aktos (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs vai Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā nodokļu administrēšanas iestādē ārvalstīs) noteiktajā kārtībā, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju. Prasība attiecas uz pretendentu un uz katru apakšuzņēmēju, kā arī uz personu, uz kuras spējām pretendents balstās.
	

	8.
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir vecis vismaz 3 (trīs) inteliģento starmešu piegādes klientu labā. Pretendents iesniedz brīvā formā izstrādātu sarakstu par vismaz trīs piegāžu gadījumiem. Sarakstā jānorāda piegādātās preces nosaukumu un tās īsu aprakstu, piegādes apjomu un laiku/termiņus.

	

	9.
	Papildus pretendentam jānorāda klienta kontaktinformācija un par katru sarakstā norādītu piegādi pretendents iesniedz dokumentu (kopiju), kas apliecina preces piegādes izpildi, piemēram - preces pieņemšanas - nodošanas akts, pavadzīme, vai cita dokumenta kopija (kas apliecina kvalitatīvi izpildītu piegādi un atbilstību nolīgtajam. 

	




	Nr. p.k.
	Tehniskās specifikācijas prasības 
Lūdzam nepieciešamības gadījumā sniegt komentārus par atsevišķām tehniskās specifikācijas sadaļām.
	Jūsu komentārs
(Lūdzu apliecināt, ka tehniskajā specifikācijā ietvertā informācija ir skaidra vai arī lūdzu norādīt kāda informācija būtu precizējama)


	1.
	Gaismas avots
	

	1.1.
	Gaismas avota tips: daudzspektru LED diode (MSL), jauda ne mazāka kā 550 W. 
	

	1.2.
	CRI ne mazāks kā 90+
	

	1.3.
	Vadība: automātiska un tālvadības ieslēgšana / izslēgšana.
	

	1.4.
	Gaismas avota garantija vismaz: 3 gadi vai 20 000 stundas.
	

	2.
	Optiskā sistēma
	

	2.1.
	Augstas efektivitātes tālummaiņas optiskā sistēma, attiecība ne mazākā kā 7:1.
	

	2.2.
	Tālummaiņas diapazons ne mazāks kā: 7°- 49, kas aptver labvēlīgos lauka leņķus lielākajai daļai teātra un televīzijas apgaismojuma.
	

	2.3.
	Iekārtas kopējā gaismas izeja ne mazāka kā 10,075 lm.
	

	3.
	Dinamiskie efekti
	

	3.1.
	Rūpnieciski kalibrēta baltā un citas krāsa, ar automātisku vai dežūras kārtībā esošu LED moduļa atkārtotu kalibrēšanu neizmantojot ārēju instrumentus.
	

	3.2.
	Krāsu sajaukšana: CMY, RGB un RGBAL.
	

	3.3.
	Gaismas temperatūras (CTO) maiņas diapazons ne mazāks kā 2,700 K – 8,000 K.
	

	3.4.
	Gaismas filtri: iepriekš ieprogrammēti gaismu filtri (krāsas) ne mazāk kā 237 krāsas un toņi, ieskaitot visbiežāk izmantotos baltos toņus ar krāsu temperatūra vismaz 2700 K, 3200 K, 4200 K, 5600 K un 8000 K.
	

	3.5.
	Volframa lampas emulācijas efekti ne mazāk kā: 750 W, 1000 W, 1200 W, 2000 W, 2500 W. 
	

	3.6.
	Zaļās krāsas +/- korekcijas iespēja.
	

	3.7.
	Pielāgojams - maināms CRI diapazonā no 80 līdz 90+
	

	3.8.
	Rāmēšanas (profilēšanas) slēģi: Rāmju slēģu modulis ar vismaz 4 individuāli novietojamiem asmeņiem un visas rāmja sistēmas pagriešanu +/- 60°.
	

	3.9.
	Rotējošs gobo ritenis (disks) vismaz ar 7 rotējošām indeksējamām un viegli nomaināmām gobām (projicēšanās attēliem), vēlams lai visas gobas (projicēšanas attēli ) ir īpaši piemērotas teātru un televīzijas iestudējumiem.
	

	3.10.
	Animācijas ritenis (disks): alumīnija animācijas ritenis, ko var  lieto atsevišķi vai kopā ar gobo riteni ( disku ), ar iespēju rotējot abos virzienos un ar iespēju mainīt rotācijas ātrumu.
	

	3.11.
	Prizma: vismaz 6 šķautņu 8 prizma, kas rotē abos virzienos , ar iespēju mainīt rotācijas ātrumu.
	

	3.12.
	Iris: motorizēts, bezpakāpju, ar regulējamu pulsācijas efektu vismaz līdz 3 Hz.
	

	3.13.
	Frosts: vismaz 2 veidu: [1] ļoti viegls efekts 0,5, lai tūlītēji mīkstinātu projicēto gobo vai rāmēšanas slēģu projicētu attēlu un [2] vidējs efekts 10, lai vienmērīgi izpludinātu. Abi efekti piemēroti izmantošanai teātrī un televīzijā.
	

	3.14.
	Motorizēta tālummaiņa (zoom) un fokuss.
	

	3.15.
	Elektronisks strobos efekts ar iespēju mainīt ātrumu vismaz līdz 20 Hz.
	

	3.16.
	Iepriekš ieprogrammēti nejauši (random) strobēšanas un pulsācijas efekti.
	

	3.17.
	Dimmers (tumšotājs) jābūt vismaz 18 bitu soļveida aptumšojums, lai panāktu īpaši vienmērīgu pāreju līdz tumsai.
	

	3.18.
	Īpaša LED gaismas pretmirgošanas (flicker free) pārvaldības sistēma priekš HD un UHD kamerām
	

	3.19.
	Īpaši klusas darbība, kas piemērota dažādiem televīzijas un teātru iestudējumiem, pasākumiem.
	

	4.
	Darba trokšņu specifikācija (Iekārtas darbībā radīto trokšņu lielums (mērījumi) 1m attālumā no iekārtas
	

	4.1.
	Trokšņu skaņas spiediena līmenis klusajā režīmā ne lielāks kā 24 dB (A) 
	

	4.2.
	Trokšņu skaņas spiediena līmenis automātiskajā režīmā ne lielāks kā 30 dB (A) 
	

	4.3.
	Trokšņu skaņas jaudas līmeni klusajā režīmā ne lielāks kā 32 dB (A) 
	

	4.4.
	Trokšņu skaņas jaudas līmeni automātiskajā režīmā ne lielāks kā 38 dB (A)
	

	4.5.
	Kopā ar tehnisko piedāvājumu ir jāiesniedz ražotāja trokšņu mērījumu datu lapa. 
	

	5.
	Kontrole un programmēšana
	

	5.1.
	Nodrošināta parametru iestatīšana un adresēšanas iespēja.
	

	5.2.
	Displejs QVGA vai ekvivalents skārienjūtīgs ekrāns ar iebūvēta akumulatora barošanās dublējumu, ar gravitācijas sensoru priekš ekrāna automātiskās pozicionēšanas, operāciju atmiņas pakalpojumu žurnāls, vismaz 3 rediģējamas programmas (katra vismaz līdz 100 soļiem), iebūvēts analizators ērtai kļūdu atrašanai.
	

	5.3.
	Protokoli ne mazāk kā: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN.
	

	5.4.
	Jābūt iebūvētam Web serverim.
	

	5.5.
	DMX protokola režīmi: vismaz 3.
	

	5.6.
	Vadības kanāli vismaz 49, 33, 53.
	

	5.7.
	Panorāmas (Pan) / vertikālie (Tilt ) vadības  izšķirtspēja: ne mazāka kā 16 bitu.
	

	5.8.
	Krāsu sajaukšana: ne mazāka kā 8 vai 16 bitu (iekšējā 18 bitu). 
	

	5.9.
	CTO (krāsu temperatūras ) kontrole: ne mazāka kā 8 bitu.
	

	5.10.
	CRI kontrole: ne mazākā kā 8 bitu.
	

	5.11.
	Zaļās krāsas (plus/mīnus) korekcijas kontrole: ne mazāka kā 8 bitu.
	

	5.12.
	Ierāmēšanas (profilēšanas) slēģu moduļa kustība un pagriešanas kontrole: ne mazāka kā 8 bitu.
	

	5.13.
	Rotējoša gobo riteņa (diska ) pozicionēšanas kontrole: ne mazāka kā 8 bitu.
	

	5.14.
	Gobo indeksēšanas un pagriešanas (rotācijas) kontrole: ne mazāka kā 16 biti.
	

	5.15.
	Animācijas riteņa {diska) kontrole: ne mazāka kā 8 bitu.
	

	5.16.
	Prizmas indeksēšana un rotācijas kontrole: ne mazāka kā 8 bitu.
	

	5.17.
	Irisa kontrole: ne mazāka kā 16 bitu.
	

	5.18.
	Frosta kontrole: ne mazākā kā 8 bitu.
	

	5.19.
	Tālummaiņas (zoom) kontrole: ne mazāka kā 16 bitu.
	

	5.20.
	Fokuss: kontrole : ne mazāka kā  16 bitu.
	

	5.21.
	Dimmera (tumšotāja) kontrole: ne mazāka kā 16 bitu (iekšējais ne mazāks kā 18 bitu).
	

	6.
	Kustības parametri
	

	6.1.
	Panorāmas (Pan) kustība: ne mazāka kā 540.
	

	6.2.
	Vertikālā (Tilt ) kustība: ne mazāka kā 280.
	

	6.3.
	Kustības vadība: standarta un ātruma.
	

	6.4.
	Automātiska Pan/Tilt  pozīcijas stāvokļa korekcija.
	

	6.5.
	Aprīkots ar EMS (elektroniska kustības stabilizatora sistēma) Pan/Tilt (panorāmas/vertikāla pozīcijas stāvoklim), lai samazinātu kopņu kustības vai vibrācijas radīto staru novirzi. 
	

	7.
	Rotējošās gobas (attēlu projekcijas)
	

	7.1.
	Vismaz 7 gab. rotējošas stikla gobas.
	

	7.2.
	Attēla diametrs: robežās no 20 - 24mm.
	

	7.3.
	Ārējais diametrs: robežās no 25 -28mm.
	

	7.4.
	Biezums: robežas no 1.0 -1.5 mm.
	

	7.5.
	Maks. biezums: robežā no 3-5 mm.
	

	7.6.
	Augstas temperatūras borofloat  stikls vai ekvivalents.
	

	7.7.
	SLOT&LOCK sistēma, kas ļauj viegli un ātri veikt gobu nomaiņu/aizvietošanu.
	

	8.
	Efektu ritenis ( disks )
	

	8.1.
	Vismaz 1 gab. animācijas efektu ritenis (disks).
	

	8.2.
	Materiāls: alumīnijs.
	

	8.3.
	Jābūt iespējai izmantot atsevišķi vai kopā ar rotējošām gobām (diskiem).
	

	8.4.
	Iespēja rotēt (griezties) abos virzienos, ar iespēju manīt rotācijas ātrumu.
	

	9.
	Profilēšanas (rāmēšanas)  sistēma
	

	9.1.
	Asmeņi: vismaz 4 gab. ar iespēju katra kustību kontrolēt atsevišķi un kontrolēt griešanās ātrumu.
	

	9.2.
	Kustība: vienmērīga kustība ar iespēju mainīt ātrumu.
	

	9.3.
	Rāmēšanas (profilēšanas) slēģu vienmērīga un ļoti precīza kustība.
	

	9.4.
	Rotācijas iespēja ne mazāka kā: +/- 60° visas kadrēšanas sistēmai.
	

	10.
	Termiskā specifikācija
	

	10.1.
	Maksimālā apkārtējās vides temperatūra: vismaz 45° C.
	

	10.2.
	Maksimālā virsmas temperatūra: līdz 70° C .
	

	10.3.
	Minimālā darba temperatūra: vismaz -5° C.
	

	11.
	Elektriskās jaudas barošanās un savienojumi
	

	11.1.
	Barošanas bloks ar elektroniski automātisku sprieguma diapazona regulēšanu.
	

	11.2.
	Barošanās sprieguma diapazons ne mazāks kā: 100–240 V, 50/60 Hz.
	

	11.3.
	Enerģijas patēriņš: maksimālais patēriņš ne lielāks kā 750 W pie 230 V / 50 Hz (visas gaismas diodes deg (darbojas) ).
	

	11.4.
	Jaudas pieslēguma savienojums: Neutrik powerCON TRUE1 vai ekvivalents.
	

	11.5.
	DMX un RDM datu ieeja / izejas konektori: 3 un 5 kontaktu XLR ar fiksēšanu (bloķēšanu).
	

	11.6.
	Ethernet porta konektora tips: RJ45 vai ekvivalents.
	

	12.
	Iekārtas atbilstība un sertifikācija EU standartiem
	

	12.1.
	Iekārtām jāatbilst CE prasībām. 
CE deklarācija jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu. Dokumentu pieļaujams iesniegt svešvalodā, kuram pievienots tulkojums latviešu valodā.
	

	12.2.
	Iekārtām jāatbilst TUV drošības standartu prasībām. 
Atbilstības sertifikāts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu. Dokumentu pieļaujams iesniegt svešvalodā, kuram pievienots tulkojums latviešu valodā.
	

	13.
	Iekārtas izmēri un svars
	

	13.1.
	Augstums: ne lielāks kā 750 mm - pie galva pozīcijas  horizontālā stāvoklī.
	

	13.2.
	Platums: ne lielāks kā 450 mm.
	

	13.3.
	Dziļums: ne lielāks kā 290 mm, pie galvas pozīcijas horizontālā stāvoklī.
	

	13.4.
	Svars: ne lielāks kā 28 kg.
	

	13.5.
	Aizsardzības klase: ne mazāka kā IP20.
	

	14.
	Montāžas iespējas
	

	14.1.
	Montāžas pozīcijas: horizontāls vai vertikāls stāvoklis.
	

	14.2.
	Iekārtai jādarbojas jebkurā (universāla) darba pozīcijā. 
	

	14.3.
	Montāžas punkti: 2 pāri 1/4 pagrieziena bloķēšanas punktiem, montējami ar 2x Omega adapteri ar 1/4 pagrieziena ātrām slēdzenēm.
	

	14.4.
	Jābūt aprīkotai ar Drošības troses piestiprināšanas vietu.
	

	14.5.
	Transportēšanas režīmā slēdzenes priekš Pan/Tilt mehānismu bloķēšanas. 
	

	15.
	Komplektā ar iekārtu jābūt iekļautam
	

	15.1.
	Gēla filtra rāmja adapterim - 1gab. 
	

	15.2.
	Omega adapterim - 2 gab.
	

	16.
	Gumijota tipa "putu" (Foam) triecienus absorbējoša čaula, kuras forma ir atbilstoša piedāvāto iekārtu uzglabāšanai un transportēšanai 9 gab.
	

	16.1.
	Transporta kaste aparatūras transportēšanai 5 gab. (2 iekārtas kastē).
	

	16.2.
	DMX kabeļi, kas ir Pasūtītāja esošo kabeļu papildinājums 100% savstarpēji savietojami 20 gab 3m, 20 gab 4m, 20 gab 6m, 20 gab. 8m; 20 gab 10m, 20 gab 15m; kabeļa tips: AES/EBU-DMX110 omi; krāsa melna; katras dzīslas šķērsgriezums ne mazāks kā 0.34 mm2; kontaktligzdas tips: Neutrik NC3FXX-BAG (identisks Pasūtītāja esošajiem kabeļiem); kontaktspraudņa tips: Neutrik NC3MXX-BAG (identisks Pasūtītāja esošajiem kabeļiem); kabeļa organizators: Velcro tipa
	

	17.
	Papildu informācija
	

	17.1.
	Tehniskajā piedāvājumā jānorāda piedāvātās iekārtas (preces) ražotāja WEB adrese vai links (saite), kur redzami ražotās iekārtas tehniskie parametri. Ja ražotājs tehniskos parametrus nav ievietojis interneta vidē, tad pretendentam iekārtas ražotāja apstiprinātu tehnisko parametru lapu jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu.
	

	17.2.
	Ierīces piegādes termiņš: no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas 3 (trīs) mēneši.
	

	18.
	Garantija
	

	18.1.
	Pretendentam ir jānodrošina vismaz 2 gadu garantijas laiks iekārtām/precei. 
	

	18.2.
	Pretendents pievieno piedāvājumam aprakstu par iekārtas/ preces garantijas servisa (remonta) nodrošināšanu. Garantijas termiņa laikā pretendentam jānodrošina bez papildus samaksas preces servisa speciālista ierašanās 24 (divdesmit četru) stundu laikā, skaitot no paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja, ierodoties Pasūtītāja adresē: Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, Latvijas Nacionālās operas un baleta telpās, lai konstatētu bojājumu, tai skaitā, lai novērstu iekārtas vai atsevišķas iekārtas komponentes bojājumu uz vietas, vai nopietnāka defekta gadījumā, nogādātu bojāto iekārtu servisa centrā. 
	

	18.3.
	Pretendentam jābūt tiesīgam preces defekta diagnostiku veikt, t.sk. nodrošināt servisu atbilstoši garantijas noteikumiem. Par minēto tiek iesniegts preces ražotāja vai ražotāja pārstāvja izsniegts apliecinājums par piedāvātās tehnikas garantijas servisa nodrošināšanu Pasūtītājam.
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