2. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CN PAP/2026/12/AK
apspriedes noteikumiem

	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI
Atklātam konkursam “Kokskaidu granulu piegāde Raiskuma un Straupes pagastu pašvaldības ēkām”

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
Līgumslēdzējs: Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009116276, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151.
Piedāvājumu drīkst iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām, maksimālais daļu skaits – 2 (divas).
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2027. gada 30. aprīlim.
Izpilde – pa daļām atbilstoši Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju pasūtījumam saskaņā ar piegādes nosacījumu grafiku.
Piegāde - jānodrošina 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītājā darba laikā – darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Kurināmā pieņemšana nav paredzēta brīvdienās, svētku dienās un nakts stundās.
Apjoms – norādītais katras daļas iepērkamais apjoms ir provizorisks un var mainīties atkarībā no faktiskās situācijas un Pasūtītāja saimnieciskajā vajadzībām. 

1) Kokskaidu granulas (1. un 2. daļa)
Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji par kokskaidu granulu piegādi:
1. daļā: Raiskuma pagasta saimniecības vadītājs Matīss Jānis Bušs, mob. 25427395, e-pasts: matiss.buss@cesunovads.lv;
2. daļā: Straupes pagasta saimniecības vadītājs Druvis Kreituzis, mob. 22009250, e-pasts: druvis.kreituzis@cesunovads.lv .



	Iepirkuma daļas Nr./
nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Apjoms 
(tonnās)
	Piegādes vieta un laiks, piegādes nosacījumi

	1. daļa
“Auciemmuiža”
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5 %

Granulu piegāde uzpildīšanai jānodrošina ar pneimatisko padevi (iepilde līdz 2 t granulu vienā reizē, piegādes transports aprīkots ar svariem) un 30% no kopējā piegādē paredzamā apjoma piegādāt fasējumā sataisītos no 15 – 30 kg ietilpības mitrumizturīgos maisos.
	29 t
	1. daļas piegādes adrese: „Auciemmuiža”, Auciems, Raiskuma pagasts, Cēsu novads

	
	
	
	1. [bookmark: _Hlk48146138]2026.gada novembris - 2 t;
2. 2026.gada decembris - 5 t;
3. 2027.gada janvāris – 7 t;
4. 2027.gada februāris – 7 t;
5. 2027.gada marts – 4 t;
6. 2027.gada aprīlis – 4 t.

Piegādātājs nodrošina granulu piegādi un
1) uzpildīšanu ar pneimatisko padevi;
2) granulu palešu izkraušanu un novietošanu telpā.

	2. daļa 
“Tautas nams”
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5 %
Granulu piegāde uzpildīšana jānodrošina ar pneimatisko padevi (piegādes transports aprīkots ar svariem).
	56 t
	2. daļas piegādes adrese: "Katlu māja - malkas novietne", Plācis, Straupes pagasts, Cēsu novads

	
	
	
	1. 2026.gada oktobris – 8 t;
2. 2026.gada novembris – 8 t;
3. 2026.gada decembris – 8 t;
4. 2027.gada janvāris – 8 t;
5. 2027.gada februāris – 8 t;
6. 2027.gada marts – 8 t;
7. 2027.gada aprīlis – 8 t.

Piegādātājs nodrošina granulu piegādi un uzpildīšanu ar pneimatisko padevi (piegādes transports aprīkots ar svariem).




Tehniskās specifikācijas izstrādes datums: 2026. gada 1. septembris.


