Pielikums nr.2 līgumam Nr. 7-7/76/2026

Iepirkuma “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”
Iepirkuma identifikācijas Nr. ViA 2026/06 A
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.
Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

**Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Preces aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

*** Pielikumā jāpievieno Preces ražotāja tehniskā dokumentācija (katalogs), citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu ProVision Baltic SIA, reģ.nr. 40103888490 (pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) apliecina, ka nodrošinās preču piegādi un nodrošinās preču garantiju, atbilstoši iepirkuma procedūras “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”
identifikācijas Nr.ViA 2026/06 A, nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām,


1. iesniedzot piedāvājumu:
	
	
	Pretendenta piedāvājums

	Nr.p.k.
	Prasības*
	Pretendenta piedāvājums, piedāvātās preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts**
	Atsauce uz informatīvo materiālu*** Jānorāda ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām

	
	[bookmark: _Hlk227610057]Telpa C301
	

	1.
	[bookmark: _Hlk227609694]Skārienjūtīgs displejs
	Modelis:
Avtek
TS 8 Lite G 98
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Avtek TS 8 Lite G 98

	

	
	Izmērs pa diagonāli 98” (+/-1”), skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	Izmērs pa diagonāli 98”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 7 (Mohs standarts)
	7 (Mohs standarts)
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	50 000 stundas
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 420 cd/m2
	420 cd/m2
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Kontrasts ne mazākā kā 5000:1
	5000:1
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	8ms
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 3
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C (pilnais) x 2
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
NFC x 1
	Pieslēgumi iebūvēti displejā :
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 3
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C (pilnais) x 2
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
NFC x 1
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x20W + 20W subfoofer
	Iebūvēti audio skaļruņi 2x20W + 20W subfoofer
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 8m
	Displeja korpusā iebūvēti 8 mikrofoni, kuru darbības distance 8m
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm
	2mm
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms
	2,5ms
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm
	1mm
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	32768x32768 punkti
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Displejam jābūt spējīgam darboties 24/7 režīmā, šai prasībai jābūt ražotāja apstiprinātai
	Displejs ir spējīgs darboties 24/7 režīmā, šī prasība ir ražotāja apstiprināta
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli var pasūtītājs ievietot un izņemt no displeja
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Iebūvēts Android 14 vai jaunāka versija
	Iebūvēts Android 14 (uzliekot jaunāko atjauninājumu Android 16 versija)
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā
	Iebūvētā Andriod operētāj sistēma, izvēle, iestatījumi un visas funkcijas latviešu un angļu valodā
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB
	8GB
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 128GB
	128GB
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Jānodrošina vismaz 3 veidu navigācijas režīmi:
-	Žestu navigācija,
-	3 pogu navigācija,
-	Tradicionālā navigācija
	Nodrošina 3 veidu navigācijas režīmi:
-	Žestu navigācija,
-	3 pogu navigācija,
-	Tradicionālā navigācija
	Ražotāja apliecinājums pievienots piedāvājumam

	
	Jābūt iespējai ielādēt un uz Android operētāj sistēmas fona uzlikt savu logo
	Iespējai ielādēt un uz Android operētāj sistēmas fona uzlikt savu logo (possibility to upload your own logo)
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	Eprel Avtek TS 8 Lite G 98

	Eprel Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 320W
	283W (kWh)
	Eprel Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	7 gadi
	Eprel Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	7 gadi
	Eprel Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	Ražotāja dota garantija 5 gadi
	Avtek TS 8 Lite G 98


	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	2.
	Motorizēts stiprinājums displejam
	Modelis:
Multibrackets
M Motorized Wallstand incl camerashelf 120kg Black
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	M Motorized Wallstand


	
	Pret grīdu balstīts pie sienas montēts statīvs displejam ar motorizēti regulējamu augstumu
	Pret grīdu balstīts pie sienas montēts statīvs displejam ar motorizēti regulējamu augstumu
	M Motorized Wallstand


	
	Motorizēti jāvar regulēt augstumu ne mazāk kā 650mm
	650mm
	M Motorized Wallstand

	
	Kravnesība ne mazāk kā 120kg
	120kg
	M Motorized Wallstand

	
	Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x600
	VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x600
	M Motorized Wallstand

	
	Rūpniecisks krāsojums melns
	Rūpniecisks krāsojums melns
	M Motorized Wallstand

	
	Displeja centrs no grīdas minimālajā augstumā vismaz 1200mm un maksimālajā augstumā vismaz 1850mm
	Displeja centrs no grīdas minimālajā augstumā 1200mm un maksimālajā augstumā 1850mm
	M Motorized Wallstand

	
	Jābūt iebūvētai pret sadursmju un drošības aizsardzības sistēmai, kura aptur kustību, ja tiek konstatēts šķērslis, nodrošinot lietotāja drošību un ierīces aizsardzību
	Ir iebūvēta pret sadursmju un drošības aizsardzības sistēma, kura aptur kustību, ja tiek konstatēts šķērslis, nodrošinot lietotāja drošību un ierīces aizsardzību
	M Motorized Wallstand

	
	Jābūt iebūvētu kabeļu pārvaldības sistēmai, kas ierullējas/izrullējās no centrālā skapja statīva lejas daļā
	Ir iebūvētu kabeļu pārvaldības sistēma, kas ierullējas/izrullējās no centrālā skapja statīva lejas daļā
	M Motorized Wallstand

	
	Statīva kustības ātrums ne mazāks kā 35 mm/s
	35 mm/s
	M Motorized Wallstand

	
	Komplektā tālvadības pults un plauks kamerai virs displeja
	Komplektā tālvadības pults un plauks kamerai virs displeja
	M Motorized Wallstand

	
	Statīva konstrukcija no sienas līdz displejam maksimāli plāna, tā nepārsniedz 135mm 
	135mm
	M Motorized Wallstand

	
	Iekārtai jābūt CE sertificētai
	CE sertificēta
	M Motorized Wallstand

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	M Motorized Wallstand

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	3.
	Displejs
	Modelis:
Avtek
DS2 55
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Avtek DS2 55

	

	
	Displeja izmērs 55” (+/-1”)
	55”
	Avtek DS2 55

	
	Spilgtums tipiskais ne mazāks kā 500 cd/m2
	500 cd/m2
	Avtek DS2 55

	
	Dabīgā izšķirtspēja ne mazāka kā 3840 x 2160 attēla punkti
	3840 x 2160 attēla punkti
	Avtek DS2 55

	
	Kontrasts tipiskais ne mazāks kā 5000:1
	5000:1
	Avtek DS2 55

	
	Resurss ne mazāks kā 50 000h
	50 000h
	Avtek DS2 55

	
	Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms
	6,5ms
	Avtek DS2 55

	
	Ekrāna pret atspīdums (Haze) ne mazāks kā 25%
	25%
	Avtek DS2 55

	
	Paredzēts darbā slodzei 24/7
	24/7
	Avtek DS2 55

	
	Displejs izmantojams ainavas un portreta orientācijā
	Displejs izmantojams ainavas un portreta orientācijā
	Avtek DS2 55

	
	Displejā iebūvēta operētājsistēma vismaz Android 14
	Android 14
	Avtek DS2 55

	
	Iebūvētā atmiņa ne mazāka kā 32GB
	32GB
	Avtek DS2 55

	
	Iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka kā 4GB
	4GB
	Avtek DS2 55

	
	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	Eprel Avtek DS2 55

	Eprel Avtek DS2 55


	
	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 120W
	120W (kW/h)
	Eprel Avtek DS2 55


	
	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 8 gadi, jānorāda links uz EPREL
	8 gadi
	Eprel Avtek DS2 55


	
	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	7 gadi
	Eprel Avtek DS2 55


	
	Displejā iebūvēti audio skaļruņi ar jaudu ne mazāk kā 2x10W
	2x16W
	Avtek DS2 55

	
	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja x 3
HDMI izeja x 1
USB-C (pilnais) x 1
LAN(RJ45) x 1
RS232 x 1
Audio izeja x 1
USB x 2
	Pieslēgumi iebūvēti displejā:
HDMI ieeja x 3
HDMI izeja x 1
USB-C (pilnais) x 1
LAN(RJ45) x 1
RS232 x 1
Audio izeja x 1
USB x 2
	Avtek DS2 55

	
	Šaurs metāla rāmis, kura malas ne lielākas kā 10mm visapkārt
	9,9mm visapkārt
	Avtek DS2 55

	
	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli var pasūtītājs ievietot un izņemt no displeja
	Avtek DS2 55

	
	Jānodrošina, ka displejā iebūvētais infrasarkanais sensors tālvadības pultij atrodas tieši zem matricas
	Nodrošina, ka displejā iebūvētais infrasarkanais sensors tālvadības pultij atrodas tieši zem matricas
	Avtek DS2 55

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Avtek DS2 55

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	4.
	Pārvietojams statīvs displejam
	Modelis:
Multibrackets
M Public Floorstand Basic 180 
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	M Public Floorstand Basic 180

	

	
	Pārvietojams statīvs displejam uz 4 ritenīšiem, bloķējamiem
	Pārvietojams statīvs displejam uz 4 ritenīšiem, bloķējamiem
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Riteņu diametrs ne mazāks kā 76mm, lai ērti pārvietot starp telpām un pāri sliekšņiem
	76,2mm
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Piemērots displejiem ar izmēru no 55”- 86”
	55”- 86”
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Krāsa ražotāja rūpnieciski krāsota –  melna
	Krāsa ražotāja rūpnieciski krāsota –  melna
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Atbalsta stiprināšanas izmēru no VESA 200x200 līdz VESA 800x500mm
	VESA 200x200 līdz VESA 800x500mm
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Kravnesība ne mazākā kā 90kg
	90kg
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Augstuma regulācija vismaz 300mm robežās, displeja centram no zemes 1350-1650 mm
	Augstuma regulācija 300mm robežās, displeja centram no zemes 1350-1650 mm
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Statīvam lejas daļā kāju izmēri ne lielāki kā 680mm dziļumā un 1000mm platumā
	Statīvam lejas daļā kāju izmēri 680mm dziļumā un 1000mm platumā
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Pie abām statīv kājām montējams piederumu plaukts ar izmēru ne mazāku kā pl. 505mm un dz. 320mm, komplektā
	Pie abām statīva kājām montējams piederumu plaukts ar izmēru pl. 506mm un dz. 323mm, komplektā
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Virs displeja montējams kameras plaukts ar izmēru ne mazāku kā pl. 250mm un dz. 125mm, komplektā
	Virs displeja montējams kameras plaukts ar izmēru pl. 256mm un dz. 125,3mm, komplektā
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Visi kabeļi integrējami stiprinājuma kājās
	Visi kabeļi integrējami stiprinājuma kājās
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	Ražotāja dota garantija 5 gadi
	M Public Floorstand Basic 180

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	5.
	Sienas stiprinājums displejam
	Modelis:
Multibrackets
M VESA Flexarm Full Motion Dual
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	M VESA Flexarm Full Motion Dual

	

	
	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 45 kg
	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību 45 kg
	M VESA Flexarm Full Motion Dual

	
	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 400x400
	VESA atbalsts no 200x100 līdz 400x400
	M VESA Flexarm Full Motion Dual

	
	Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas vismaz 490 mm
	491 mm
	[image: ]

	
	Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 45 grādu robežās
	45 grādu robežās
	M VESA Flexarm Full Motion Dual

	
	Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi
	- 5 un + 8 grādi
	M VESA Flexarm Full Motion Dual

	
	Paša stiprinājuma svars ne lielāks kā 8kg
	8kg
	M VESA Flexarm Full Motion Dual

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	Ražotāja dota garantija 5 gadi
	M VESA Flexarm Full Motion Dual

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	6.
	PTZ Kamera
	Modelis:
Sony
SRG-A40
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Sony SRG-A40
	

	
	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 12x optisko palielinājumu (zoom)
	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un 20x optisko palielinājumu (zoom)
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina PTZ automātiskās kadrēšanas funkcijas: vairāku personu kadrēšana un sejas reģistrācija
	PTZ automātiskās kadrēšanas funkcijas: vairāku personu kadrēšana un sejas reģistrācija
	Sony SRG-A40

	
	Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS)
	Attēla sensors 1/2.5 (CMOS)
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina PTZ automātiskā kadrēšana ar iebūvētu AI analīzi. Kamerai jāvar automātiski noteikt un izsekot prezentētāja pozīciju kameras kadrā
	PTZ automātiskā kadrēšana ar iebūvētu AI analīzi. Kamera var automātiski noteikt un izsekot prezentētāja pozīciju kameras kadrā
	Sony SRG-A40

	
	Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix
	Attēla sensora efektīvie pikseļi 8,5Mpix
	Sony SRG-A40

	
	IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	IP video izšķirtspēja spēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	Sony SRG-A40

	
	Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K)
	Horizontālā izšķirtspēja 1700 TV līnijas (4K)
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina vairāku personu kadrēšanu. Jāvar automātiski izsekot līdz astoņu cilvēku grupai ar primāro un sekundārajiem priekšmetiem
	Nodrošina vairāku personu kadrēšanu. Var automātiski izsekot līdz astoņu cilvēku grupai ar primāro un sekundārajiem priekšmetiem
	Sony SRG-A40

	
	Kameras funkcijas var vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	Kameras funkcijas var vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	Sony SRG-A40

	
	Kamerā iebūvēts 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītes, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu vai parāda, ka ir aktīvs PTZ automātiskās kadrēšanas režīms
	Kamerā iebūvēts 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītes, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu vai parāda, ka ir aktīvs PTZ automātiskās kadrēšanas režīms
	Sony SRG-A40

	
	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas 256
	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas 256
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	Nodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina barošanas avots (POE++), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	Barošanas avots (POE++), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	Sony SRG-A40

	
	Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux
	Minimālais apgaismojums 1.6 lux
	Sony SRG-A40

	
	Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla
	Attēla fukusēšanu nodrošina automātiska un manuāla
	Sony SRG-A40

	
	Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	Kameras slēdža ātrums 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	Sony SRG-A40

	
	Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi
	Horizontālais skata leņķis 70 grādi
	Sony SRG-A40

	
	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	Sony SRG-A40

	
	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20°
	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli ±170° un vertikāli +90°/-20°
	Sony SRG-A40

	
	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek
	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 300 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 126 °/sek
	Sony SRG-A40

	
	Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana
	Kamera nodrošina attēla iesaldēšana
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek.
	Maksimālais kadru nomaiņas ātrums H.264: 60 kadri/sek.
	Sony SRG-A40

	
	Jābūt iespējamai NDI|HX ar papildus licenci
	NDI|HX ar papildus licenci
	Sony SRG-A40

	
	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	Pieslēgumi iebūvēti kamerā: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	Sony SRG-A40

	
	Komplektā iekļauta NDI licence
	Komplektā iekļauta NDI licence
	Sony SRG-A40

	
	Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Sony SRG-A40

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	7.
	PTZ Kameras sienas stiprinājums
	Modelis:
Multibrackets
M Universal Camera Mount Wall Black
	

	
	Atbilstošs sienas stiprinājums augstāk minētajai PTZ Kamerai
	Atbilstošs sienas stiprinājums augstāk minētajai PTZ Kamerai
	Multibrackets
M Universal Camera Mount Wall Black

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 5 gadi
	Multibrackets
M Universal Camera Mount Wall Black

	8.
	PTZ Kameras POE barošanas bloks
	Modelis:
Edimax
GP-103IT
	

	
	Atbilstošs POE barošanas bloks augstāk minētajai PTZ Kamerai
	Atbilstošs POE barošanas bloks augstāk minētajai PTZ Kamerai
	Edimax
GP-103IT

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	Edimax
GP-103IT

	9.
	AVoIP raidītājs
	Modelis:
Crestron
DM-NVX-E20
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Crestron
DM-NVX-E20
	

	
	Audio, video un kontroles signālu raidošā iekārta caur interneta tīklu ar ļoti zemu aizturi
	Audio, video un kontroles signālu raidošā iekārta caur interneta tīklu ar ļoti zemu aizturi
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Atbalsta vismaz 4K60 video signālu un vismaz HDCP 2.3 standartu
	Atbalsta 4K60 video signālu un HDCP 2.3 standartu
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Raida vismaz RTP,SDP straumēšanas protokolus MPEG-2 konteinerī
	Raida RTP,SDP straumēšanas protokolus MPEG-2 konteinerī
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	HDMI atbalsta vismaz 8 audio kanālus
	HDMI atbalsta 8 audio kanālus
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Vismaz divu kanālu analogā audio izeja
	Divu kanālu analogā audio izeja
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232 un viens IR ports iekārtu vadībai
	Iekārtā iebūvēts viens RS232 un viens IR ports iekārtu vadībai
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	AES67 atbalsts vai ekvivalents
	AES67 atbalsts
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Tīkla pieslēgums vismaz 1Gbps ar POE
	Tīkla pieslēgums 1Gbps ar POE
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Multicast TTL, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	Tīkla pieslēgums atbalsta sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Multicast TTL, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Iekārtas konfigurācija caur iekārtā iebūvētu mājaslapu
	Iekārtas konfigurācija caur iekārtā iebūvētu mājaslapu
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Elektrības patēriņš ne lielāks kā 9W
	Elektrības patēriņš 8,6W
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto AVoIP vadības iekārtas programmēšanā
	Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto AVoIP vadības iekārtas programmēšanā
	

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Crestron
DM-NVX-E20

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	10.
	AVoIP uztvērējs
	Modelis:
Crestron
DM-NVX-D20
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Crestron
DM-NVX-D20
	

	
	Audio, video un kontroles signālu uztverošā iekārta caur interneta tīklu ar ļoti zemu aizturi
	Audio, video un kontroles signālu uztverošā iekārta caur interneta tīklu ar ļoti zemu aizturi
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Atbalsta vismaz 4K60 video signālu un vismaz HDCP 2.3 standartu
	Atbalsta 4K60 video signālu un HDCP 2.3 standartu
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Uztver vismaz RTP,SDP straumēšanas protokolus MPEG-2 konteinerī
	Uztver RTP,SDP straumēšanas protokolus MPEG-2 konteinerī
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	HDMI atbalsta vismaz 8 audio kanālus
	HDMI atbalsta 8 audio kanālus
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Vismaz divu kanālu analogā audio izeja
	Divu kanālu analogā audio izeja
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232 un viens IR ports iekārtu vadībai
	Iekārtā iebūvēts viens RS232 un viens IR ports iekārtu vadībai
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	AES67 atbalsts vai ekvivalents
	AES67 atbalsts
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Tīkla pieslēgums vismaz 1Gbps ar POE
	Tīkla pieslēgums 1Gbps ar POE
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Multicast TTL, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	Tīkla pieslēgums atbalsta sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Multicast TTL, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Iekārtas konfigurācija caur iekārtā iebūvētu mājaslapu
	Iekārtas konfigurācija caur iekārtā iebūvētu mājaslapu
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Elektrības patēriņš ne lielāks kā 9W
	Elektrības patēriņš 8,6W
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto AVoIP vadības iekārtas programmēšanā
	Piegādātājs ir  iesniedzis darbinieka Jāņa Zučika – Crestron sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto AVoIP vadības iekārtas programmēšanā
	

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Crestron
DM-NVX-D20

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	11.
	Kontroles procesors
	Modelis:
Crestron
RMC4
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Crestron
RMC4
	

	
	Kontroles procesors ar ko iespējams vadīt AVoIP iekārtas tīklā, kā arī citas pieslēgtās iekārtas
	Kontroles procesors ar ko iespējams vadīt AVoIP iekārtas tīklā, kā arī citas pieslēgtās iekārtas
	Crestron
RMC4

	
	Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232, divi releji, divi IR/seriālie un divas digitālās ieejas/izejas pieslēgumi
	Iekārtā iebūvēts viens RS232, divi releji, divi IR/seriālie un divas digitālās ieejas/izejas pieslēgumi
	Crestron
RMC4

	
	Iebūvēta operatīvā atmiņa vismaz 1GB un 8GB atmiņa ar atbalstu to paplašināt ārēji caur USB pieslēgumu
	Iebūvēta operatīvā atmiņa 1GB un 8GB atmiņa ar atbalstu to paplašināt ārēji caur USB pieslēgumu
	Crestron
RMC4

	
	Uz iekārtas iespējams publicēt lielotāja saskarsmi iekārtu vadībai caur pārlūkprogrammu, ražotāja izstrādātām Android un Apple aplikācijām
	Uz iekārtas iespējams publicēt lielotāja saskarsmi iekārtu vadībai caur pārlūkprogrammu, ražotāja izstrādātām Android un Apple aplikācijām
	Crestron
RMC4

	
	Vismaz viens tīkla pieslēgums ar POE
	Viens tīkla pieslēgums ar POE
	Crestron
RMC4

	
	Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Bachnet, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	Tīkla pieslēgums atbalsta sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Bachnet, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	Crestron
RMC4

	
	Iespēja izmantot atvērtas programmēšanas valodas (piem., C#, JavaScript)
	Iespēja izmantot atvērtas programmēšanas valodas (piem., C#, JavaScript)
	Crestron
RMC4

	
	Elektrības patēriņš ne lielāks kā 15W caur POE vai ārējo barošanas bloku
	Elektrības patēriņš 12,95W caur POE vai ārējo barošanas bloku
	Crestron
RMC4

	
	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	Crestron
RMC4

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Crestron
RMC4

	
	Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto kontroles un vadības iekārtu konfigurēšanu un programmēšanu.
	Piegādātājs ir iesniedzis darbinieka Jāna Zučika – Crestron sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto kontroles un vadības iekārtu konfigurēšanu un programmēšanu.
	

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	12.
	Skārienjūtīgs kontroles panelis
	Modelis:
Crestron
TS-770-B-S
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Crestron
TS-770-B-S
	

	
	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Kontroles procesors”
	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Kontroles procesors”
	Crestron
TS-770-B-S

	
	Uz galda novietojams skārienjūtīgs vismaz 170mm pa diagonāli displejs ar izšķirtspēju vismaz 1280x800, spilgtums vismaz 350nits
	Uz galda novietojams skārienjūtīgs 178mm pa diagonāli displejs ar izšķirtspēju 1280x800, spilgtums 350nits
	Crestron
TS-770-B-S

	
	Displejs ergonomiski iebūvēts slīpi un priekšējais panelis izgatavots no stikla no malas līdz malai
	Displejs ergonomiski iebūvēts slīpi un priekšējais panelis izgatavots no stikla no malas līdz malai
	Crestron
TS-770-B-S

	
	Skārienjūtīgs displejs vismaz 170mm pa diagonāli. izšķirtspēju vismaz 1280x800, spilgtums vismaz 350nits
	Skārienjūtīgs displejs 178mm pa diagonāli. izšķirtspēju 1280x800, spilgtums 350nits
	Crestron
TS-770-B-S

	
	Kapacitatīvā skārienjūtīgā ekrāna tehnoloģija ar vairāku pieskārienu atbalstu, kā arī drag & drop funkciju
	Kapacitatīvā skārienjūtīgā ekrāna tehnoloģija ar vairāku pieskārienu atbalstu, kā arī drag & drop funkciju
	Crestron
TS-770-B-S

	
	Iebūvēta operatīvā atmiņa vismaz 2GB un 16GB atmiņa
	Iebūvēta operatīvā atmiņa 2GB un 16GB atmiņa
	Crestron
TS-770-B-S

	
	Atbalsta HTML5 izveidotu lietotāja saskarsmi
	Atbalsta HTML5 izveidotu lietotāja saskarsmi
	Crestron
TS-770-B-S

	
	Atbalsta RTSP protokola video un audio uztveršanu vismaz līdz FullHD izšķirtspējai
	Atbalsta RTSP protokola video un audio uztveršanu līdz FullHD izšķirtspējai
	Crestron
TS-770-B-S

	
	Barošana caur POE
	Barošana caur POE
	Crestron
TS-770-B-S

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Crestron
TS-770-B-S

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	Crestron
TS-770-B-S

	13.
	Bezvadu prezentācijas sistēma
	Modelis:
Barco
C-10
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Barco
C-10
	

	
	Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona
	Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona
	Barco
C-10

	
	Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts
	Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts
	Barco
C-10

	
	Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas
	Bezvadu uztvērēja darbība līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas
	Barco
C-10

	
	Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt
	Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt
	Barco
C-10

	
	IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju
	IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju
	Barco
C-10

	
	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	Barco
C-10

	
	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	Barco
C-10

	
	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), otra krāsa – signāla pārraidi uz uztvērēju
	USB poga ir aprīkota ar divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), otra krāsa – signāla pārraidi uz uztvērēju
	Barco
C-10

	
	Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā
	Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā
	Barco
C-10

	
	USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS
	USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS
	Barco
C-10

	
	Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju
	Atbalsta Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju
	Barco
C-10

	
	Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus
	Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus
	Barco
C-10

	
	HDMI video izeja atbalsta izšķirtspēju vismaz līdz 4K30
	HDMI video izeja atbalsta izšķirtspēju līdz 4K30
	Barco
C-10

	
	Vismaz 2 USB pieslēguma porti un 1x LAN 1Gbps ports
	2 USB pieslēguma porti un 1x LAN 1Gbps ports
	Barco
C-10

	
	Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta.
	Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta.
	Barco
C-10

	
	Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam.
	Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam.
	Barco
C-10

	
	Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas
	Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un divas USB-C pogas
	Barco
C-10

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	Ražotāja dota garantija 5 gadi
	Barco
C-10

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	14.
	Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs ar pogām
	Modelis:
Barco
ClickShare Button and Tray Pack
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Barco
ClickShare Button and Tray Pack
	

	
	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	Barco
ClickShare Button and Tray Pack

	
	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	Barco
ClickShare Button and Tray Pack

	
	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	Barco
ClickShare Button and Tray Pack

	
	USB poga ir aprīkota ar vismaz trīs krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), otra krāsa – signāla pārraidi uz uztvērēju, trešā krāsa konferences režīms
	USB poga ir aprīkota ar trīs krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), otra krāsa – signāla pārraidi uz uztvērēju, trešā krāsa konferences režīms
	Barco
ClickShare Button and Tray Pack

	
	Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	Barco
ClickShare Button and Tray Pack

	
	Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas
	Pogu turētājā iespējams glabāt četras pogas
	Barco
ClickShare Button and Tray Pack

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	Barco
ClickShare Button and Tray Pack

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	15.
	AVoIP tīkla komutātors
	Modelis:
Crestron
CEN-SWPOE-48
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Crestron
CEN-SWPOE-48
	

	
	Vadāms tīkla komutātors ar vismaz 48 portiem
	Vadāms tīkla komutātors ar 48 portiem
	Crestron
CEN-SWPOE-48

	
	Vismaz 40 porti ar 1Gbps un POE+
	40 porti ar 1Gbps un POE+
	Crestron
CEN-SWPOE-48

	
	Vismaz 10 porti 10Gbps SFP+
	10 porti 10Gbps SFP+
	Crestron
CEN-SWPOE-48

	
	Kopējā POE jauda vismaz 900W
	Kopējā POE jauda 960W
	Crestron
CEN-SWPOE-48

	
	Komutātorā iebūvēti sagatavoti konfigurācijas profili priekš piedāvātajām AVoIP iekārtām, kā arī citi AV profili, vismaz Dante, NDI, AES67
	Komutātorā iebūvēti sagatavoti konfigurācijas profili priekš piedāvātajām AVoIP iekārtām, kā arī citi AV profili, Dante, NDI, AES67
	Crestron
CEN-SWPOE-48

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Crestron
CEN-SWPOE-48

	
	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā, kā arī tā nodrošina pilnvērtīgu AVoIP signālu pārraidīšanu bez aiztures
	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā, kā arī tā nodrošina pilnvērtīgu AVoIP signālu pārraidīšanu bez aiztures
	Crestron
CEN-SWPOE-48

	16.
	Griestu mikrofons
	Modelis:
Shure
MXA920
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Shure
MXA920
	

	
	Matricu tipa mikrofons 
	Matricu tipa mikrofons 
	Shure
MXA920

	
	Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	Shure
MXA920

	
	Datu pārraide un mikrofona barošana caur vienu RJ-45 portu
	Datu pārraide un mikrofona barošana caur vienu RJ-45 portu
	Shure
MXA920

	
	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	Shure
MXA920

	
	Frekvenču diapazons 125-20000Hz
	Frekvenču diapazons 125-20000Hz
	Shure
MXA920

	
	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu
	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu
	Shure
MXA920

	
	Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar vismaz astoņām pārklājuma zonām
	Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar astoņām pārklājuma zonām
	Shure
MXA920

	
	Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un  to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu
	Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un  to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu
	Shure
MXA920

	
	Kopējais DANTE kanālu skaits ne mazāk kā 10
	Kopējais DANTE kanālu skaits 10
	Shure
MXA920

	
	SNR ne mazāks kā 75 dB
	SNR 75 dB
	Shure
MXA920

	
	Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu
	Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu
	Shure
MXA920

	
	Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru
	Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru
	Shure
MXA920

	
	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	Shure
MXA920

	
	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	Shure
MXA920

	
	Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos 
	Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos 
	Shure
MXA920

	
	Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums nepārsniedz 5,5cm, svars ne vairāk kā 5,5 kg
	Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums 5,469cm, svars 5,4 kg
	Shure
MXA920

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	Shure
MXA920

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	17.
	Audio procesors
	Modelis:
Shure
P300
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Shure
P300
	

	
	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	Shure
P300

	
	Vismaz 2 analogas audio ieejas
	2 analogas audio ieejas
	Shure
P300

	
	Vismaz 2 analogas audio izejas
	2 analogas audio izejas
	Shure
P300

	
	Vismaz viens 3,5 mm TRRS savienojums
	Viens 3,5 mm TRRS savienojums
	Shure
P300

	
	Vismaz viens USB savienojums, audio signālu transportēšanai 2 izeju un 2 ieeju kanāliem
	Viens USB savienojums, audio signālu transportēšanai 2 izeju un 2 ieeju kanāliem
	Shure
P300

	
	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	Shure
P300

	
	DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 10 uztveršanas (RX) un 8 pārraides (TX kanāli)
	DANTE audio protokola atbalsts, 10 uztveršanas (RX) un 8 pārraides (TX kanāli)
	Shure
P300

	
	Iekārtas barošana caur PoE+
	Iekārtas barošana caur PoE+
	Shure
P300

	
	Vismaz šādas funkcijas – Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, automiksēšanai, AEC līdz 8 kanāliem, automatizēta ieeju jūtības kontrole, signāla aiztures funkcija, parametriskais ekvalaizeris
	Šādas funkcijas – Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, automiksēšanai, AEC līdz 8 kanāliem, automatizēta ieeju jūtības kontrole, signāla aiztures funkcija, parametriskais ekvalaizeris
	Shure
P300

	
	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	Shure
P300

	
	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes
	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes
	Shure
P300

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	Shure
P300

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	18.
	Griestu skaļruņi
	Modelis:
Bose
FS4CE
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Bose
FS4CE
	

	
	Griestos iebūvējams pasīvs skaļrunis aizvērtā korpusā
	Griestos iebūvējams pasīvs skaļrunis aizvērtā korpusā
	Bose
FS4CE

	
	Frekvenču josla vismaz no 70 līdz 17000 Hz
	Frekvenču josla no 70 līdz 17000 Hz
	Bose
FS4CE

	
	Skaļruņa jauda ne mazāk kā 40W
	Skaļruņa jauda 40W
	Bose
FS4CE

	
	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 100 dB
	Maksimālais skaņas spiediena līmenis 104 dB
	Bose
FS4CE

	
	Koniskais pārklājums ne mazāk kā 145°
	Koniskais pārklājums 145°
	Bose
FS4CE

	
	Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru
	Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru
	Bose
FS4CE

	
	Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 4 režīmos diapazonā vismaz no 5-40W
	Iespēja pārslēgt transformatoru 4 režīmos diapazonā no 5-40W
	Bose
FS4CE

	
	Skaļruņa izmērs vismaz 110mm
	Skaļruņa izmērs 114mm
	Bose
FS4CE

	
	Skaļruņa krāsa baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī
	Skaļruņa krāsa baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī
	Bose
FS4CE

	
	Piekļuve transformatoram un vada konektoram no skaļruņa priekšpuses
	Piekļuve transformatoram un vada konektoram no skaļruņa priekšpuses
	Bose
FS4CE

	
	Atbilstība UL1480 ugunsdrošības klasei
	Atbilstība UL1480 ugunsdrošības klasei
	Bose
FS4CE

	
	Izmēri nepārsniedz 280x180mm. Svars ne lielāks kā 4kg
	Izmēri 272x172mm. Svars 3,47kg
	Bose
FS4CE

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Bose
FS4CE

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	19.
	Skaļruņu jaudas pastiprinātājs
	Modelis:
Bose
P4150+
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Bose
P4150+
	

	
	Vismaz 4x kanālu pastiprinātājs
	4x kanālu pastiprinātājs
	Bose
P4150+

	
	Izejas jauda vismaz 4x 150 W
	Izejas jauda 4x 150 W
	Bose
P4150+

	
	Iespēja apvienot divu kanālu jaudu 2x 300 W
	Iespēja apvienot divu kanālu jaudu 2x 300 W
	Bose
P4150+

	
	Iespēja izvēlēties 70/100V vai 4-8 Ω izejas
	Iespēja izvēlēties 70/100V vai 4-8 Ω izejas
	Bose
P4150+

	
	Frekvenču diapazons vismaz 20 kH – 20 kHz
	Frekvenču diapazons 20 kH – 20 kHz
	Bose
P4150+

	
	Dinamiskais diapazons vismaz 100 dBA, latence ne lielāka kā 1ms
	Dinamiskais diapazons 100 dBA, latence 1ms
	Bose
P4150+

	
	Iekārtā iebūvēts DSP procesors ar vismaz šādām funkcijām – audio maršrutēšana, līmeņa kontrole, aiztures, ierobežotāji, ekvalaizeri
	Iekārtā iebūvēts DSP procesors ar šādām funkcijām – audio maršrutēšana, līmeņa kontrole, aiztures, ierobežotāji, ekvalaizeri
	Bose
P4150+

	
	Iekārtu iespējams vadīt caur tīkla pieslēgumu
	Iekārtu iespējams vadīt caur tīkla pieslēgumu
	Bose
P4150+

	
	Vismaz 4x analogas ieejas
	4x analogas ieejas
	Bose
P4150+

	
	Vismaz 4x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni
	4x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni
	Bose
P4150+

	
	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstumu
	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums 1U
	Bose
P4150+

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	Bose
P4150+

	
	Piegādātājs iesniedz vismaz divus darbinieka sertifikātus, kas apliecina ka darbinieki ir pabeiguši apmācību audio sistēmas programmēšanā ražotāja apmācības centrā
	Piegādātājs ir iesniedzis divu darbinieku Kristaps Kārkliņš un Zigmārs Zučiks - Bose sertifikātus, kas apliecina ka darbinieki ir pabeiguši apmācību audio sistēmas programmēšanā ražotāja apmācības centrā
	

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	
	Telpa C205
	

	20.
	Displejs
	Modelis:
Avtek
DS2 86
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Avtek DS2 86

	Avtek DS2 86

	
	Displeja izmērs 86” (+/-1”)
	86”
	Avtek DS2 86

	
	Spilgtums tipiskais ne mazāks kā 500 cd/m2
	500 cd/m2
	Avtek DS2 86

	
	Dabīgā izšķirtspēja ne mazāka kā 3840 x 2160 attēla punkti
	3840 x 2160 attēla punkti
	Avtek DS2 86

	
	Kontrasts tipiskais ne mazāks kā 1200:1
	1200:1
	Avtek DS2 86

	
	Resurss ne mazāks kā 50 000h
	
	Avtek DS2 86

	
	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	8ms
	Avtek DS2 86

	
	Ekrāna pret atspīdums (Haze) ne mazāks kā 25%
	25%
	Avtek DS2 86

	
	Paredzēts darbā slodzei 24/7
	24/7
	Avtek DS2 86

	
	Displejs izmantojams ainavas un portreta orientācijā
	Displejs izmantojams ainavas un portreta orientācijā
	Avtek DS2 86

	
	Displejā iebūvēta operētājsistēma vismaz Android 14
	Android 14
	Avtek DS2 86

	
	Iebūvētā atmiņa ne mazāka kā 32GB
	32GB
	Avtek DS2 86

	
	Iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka kā 4GB
	4GB
	Avtek DS2 86

	
	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	Eprel Avtek DS2 86

	Eprel Avtek DS2 86


	
	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 248W
	248W (kW/h)
	Eprel Avtek DS2 86


	
	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 8 gadi, jānorāda links uz EPREL
	8 gadi
	Eprel Avtek DS2 86


	
	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	7 gadi
	Eprel Avtek DS2 86


	
	Displejā iebūvēti audio skaļruņi ar jaudu ne mazāk kā 2x10W
	2x16W
	Avtek DS2 86

	
	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja x 3
HDMI izeja x 1
USB-C (pilnais) x 1
LAN(RJ45) x 1
RS232 x 1
Audio izeja x 1
USB x 2
	Pieslēgumi iebūvēti displejā:
HDMI ieeja x 3
HDMI izeja x 1
USB-C (pilnais) x 1
LAN(RJ45) x 1
RS232 x 1
Audio izeja x 1
USB x 2
	Avtek DS2 86

	
	Šaurs metāla rāmis, kura malas ne lielākas kā 16mm visapkārt
	15,9mm visapkārt
	Avtek DS2 86

	
	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli var pasūtītājs ievietot un izņemt no displeja
	

	
	Jānodrošina, ka displejā iebūvētais infrasarkanais sensors tālvadības pultij atrodas tieši zem matricas
	Nodrošina, ka displejā iebūvētais infrasarkanais sensors tālvadības pultij atrodas tieši zem matricas
	Avtek DS2 86

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Avtek DS2 86

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	21.
	Displeja sienas stiprinājums
	Modelis:
Multibracket
M Universal Wallmount Fixed Large Black
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	M Universal Wallmount Fixed

	

	
	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 60 kg
	60 kg
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x400
	100x100 līdz 800x400
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Distance no sienas ne lielāka kā 25mm
	23mm
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Konstrukcijas materiāls tērauds
	Konstrukcijas materiāls tērauds
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Paša stiprinājuma svars 2kg (+/-1kg)
	2kg
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	Ražotāja dota garantija 5 gadi
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	M Universal Wallmount Fixed

	22.
	PTZ Kamera
	Modelis:
Sony
BRC-X400
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Sony
BRC-X400
	

	
	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 30x optisko palielinājumu (zoom)
	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un 30x optisko palielinājumu (zoom)
	Sony
BRC-X400

	
	Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS)
	Attēla sensors 1/2.5 (CMOS)
	Sony
BRC-X400

	
	Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix
	Attēla sensora efektīvie pikseļi 8,5Mpix
	Sony
BRC-X400

	
	IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	IP video izšķirtspēja spēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	Sony
BRC-X400

	
	Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K)
	Horizontālā izšķirtspēja 1700 TV līnijas (4K)
	Sony
BRC-X400

	
	Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	Kameras funkcijas var vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	Sony
BRC-X400

	
	Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu
	Kamerā iebūvētas 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu
	Sony
BRC-X400

	
	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 100
	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas 256
	Sony
BRC-X400

	
	Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	Sony
BRC-X400

	
	Jānodrošina barošanas avots (POE+), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	Barošanas avots (POE+), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	Sony
BRC-X400

	
	Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux
	Minimālais apgaismojums 1.6 lux
	Sony
BRC-X400

	
	Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla
	Attēla fukusēšana nodrošina automātiska un manuāla
	Sony
BRC-X400

	
	Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	Kameras slēdža ātrums 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	Sony
BRC-X400

	
	Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi
	Horizontālais skata leņķis 70 grādi
	Sony
BRC-X400

	
	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	Sony
BRC-X400

	
	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20°
	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli ±170° un vertikāli +90°/-20°
	Sony
BRC-X400

	
	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek
	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli 300 °/sek. un vertikāli 126 °/sek
	Sony
BRC-X400

	
	Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana
	Kamera nodrošina attēla iesaldēšana
	Sony
BRC-X400

	
	Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek.
	Maksimālais kadru nomaiņas ātrums H.264: 60 kadri/sek.
	Sony
BRC-X400

	
	Jābūt iespējamai NDI|HX ar papildus licenci
	Iespējamai NDI|HX ar papildus licenci
	Sony
BRC-X400

	
	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	Pieslēgumi iebūvēti kamerā: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	Sony
BRC-X400

	
	Komplektā iekļauta NDI licence
	Komplektā iekļauta NDI licence
	Sony
BRC-X400

	
	Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Sony
BRC-X400

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	23.
	PTZ kamera
	Modelis:
Sony
SRG-A40
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Sony SRG-A40
	

	
	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 12x optisko palielinājumu (zoom)
	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un 20x optisko palielinājumu (zoom)
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina PTZ automātiskās kadrēšanas funkcijas: vairāku personu kadrēšana un sejas reģistrācija
	PTZ automātiskās kadrēšanas funkcijas: vairāku personu kadrēšana un sejas reģistrācija
	Sony SRG-A40

	
	Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS)
	Attēla sensors 1/2.5 (CMOS)
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina PTZ automātiskā kadrēšana ar iebūvētu AI analīzi. Kamerai jāvar automātiski noteikt un izsekot prezentētāja pozīciju kameras kadrā
	PTZ automātiskā kadrēšana ar iebūvētu AI analīzi. Kamera var automātiski noteikt un izsekot prezentētāja pozīciju kameras kadrā
	Sony SRG-A40

	
	Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix
	Attēla sensora efektīvie pikseļi 8,5Mpix
	Sony SRG-A40

	
	IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	IP video izšķirtspēja spēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	Sony SRG-A40

	
	Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K)
	Horizontālā izšķirtspēja 1700 TV līnijas (4K)
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina vairāku personu kadrēšanu. Jāvar automātiski izsekot līdz astoņu cilvēku grupai ar primāro un sekundārajiem priekšmetiem
	Nodrošina vairāku personu kadrēšanu. Var automātiski izsekot līdz astoņu cilvēku grupai ar primāro un sekundārajiem priekšmetiem
	Sony SRG-A40

	
	Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	Kameras funkcijas var vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	Sony SRG-A40

	
	Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu vai parāda, ka ir aktīvs PTZ automātiskās kadrēšanas režīms
	Kamerā iebūvēts 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītes, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu vai parāda, ka ir aktīvs PTZ automātiskās kadrēšanas režīms
	Sony SRG-A40

	
	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 256
	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas 256
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	Nodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina barošanas avots (POE++), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	Barošanas avots (POE++), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	Sony SRG-A40

	
	Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux
	Minimālais apgaismojums 1.6 lux
	Sony SRG-A40

	
	Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla
	Attēla fukusēšanu nodrošina automātiska un manuāla
	Sony SRG-A40

	
	Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	Kameras slēdža ātrums 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	Sony SRG-A40

	
	Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi
	Horizontālais skata leņķis 70 grādi
	Sony SRG-A40

	
	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	Sony SRG-A40

	
	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20°
	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli ±170° un vertikāli +90°/-20°
	Sony SRG-A40

	
	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek
	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 300 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 126 °/sek
	Sony SRG-A40

	
	Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana
	Kamera nodrošina attēla iesaldēšana
	Sony SRG-A40

	
	Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek.
	Maksimālais kadru nomaiņas ātrums H.264: 60 kadri/sek.
	Sony SRG-A40

	
	Jābūt iespējamai NDI|HX ar papildus licenci
	NDI|HX ar papildus licenci
	Sony SRG-A40

	
	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	Pieslēgumi iebūvēti kamerā: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	Sony SRG-A40

	
	Komplektā iekļauta NDI licence
	Komplektā iekļauta NDI licence
	Sony SRG-A40

	
	Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Sony SRG-A40

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	24.
	PTZ Kameras sienas stiprinājums
	Modelis:
Multibrackets
M Universal Camera Mount Wall Black
	

	
	Atbilstošs sienas stiprinājums augstāk minētajām PTZ Kamerām
	Atbilstošs sienas stiprinājums augstāk minētajai PTZ Kamerai
	Multibrackets
M Universal Camera Mount Wall Black

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 5 gadi
	Multibrackets
M Universal Camera Mount Wall Black

	25.
	PTZ Kameras POE barošanas bloks
	Modelis:
Edimax
GP-103IT
	

	
	Atbilstošs POE barošanas bloks augstāk minētajai PTZ Kamerai
	Atbilstošs POE barošanas bloks augstāk minētajai PTZ Kamerai
	Edimax
GP-103IT

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	Edimax
GP-103IT

	26.
	PTZ kameru kontrolieris
	Modelis:
Lumens
VS-KB21N
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Lumens
VS-KB21N
	

	
	Iekārtai iespējams vadīt vismaz 255 caur tīklu pieslēgtas PTZ kameras
	Iekārtai iespējams vadīt 255 caur tīklu pieslēgtas PTZ kameras
	Lumens
VS-KB21N

	
	Atbalstītie kontroles protokoli vismaz VISCA, VISCA Over IP, NDI
	Atbalstītie kontroles protokoli VISCA, VISCA Over IP, NDI
	Lumens
VS-KB21N

	
	Papildus iespējams vadīt kameras caur RS232 un RS422 portiem
	Papildus iespējams vadīt kameras caur RS232 un RS422 portiem
	Lumens
VS-KB21N

	
	Iebūvēts LCD ekrāns uz kura iespējams redzēt kameras bildi kura tiek pārraidīta caur RTSP un NDI standartiem
	Iebūvēts LCD ekrāns uz kura iespējams redzēt kameras bildi kura tiek pārraidīta caur RTSP un NDI standartiem
	Lumens
VS-KB21N

	
	Barošana iespējama caur POE un barošanas bloku
	Barošana iespējama caur POE un barošanas bloku
	Lumens
VS-KB21N

	
	Vismaz septiņas ātrās kameru izvēles pogas
	Septiņas ātrās kameru izvēles pogas
	Lumens
VS-KB21N

	
	Iebūvēta četru asu svira
	Iebūvēta četru asu svira
	Lumens
VS-KB21N

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	Lumens
VS-KB21N

	27.
	Griestu mikrofons
	Modelis:
Shure
MXA920
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Shure
MXA920
	

	
	Matricu tipa mikrofons 
	Matricu tipa mikrofons 
	Shure
MXA920

	
	Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	Shure
MXA920

	
	Datu pārraide un mikrofona barošana caur vienu RJ-45 portu
	Datu pārraide un mikrofona barošana caur vienu RJ-45 portu
	Shure
MXA920

	
	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	Shure
MXA920

	
	Frekvenču diapazons 125-20000Hz
	Frekvenču diapazons 125-20000Hz
	Shure
MXA920

	
	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu
	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu
	Shure
MXA920

	
	Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar vismaz astoņām pārklājuma zonām
	Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar astoņām pārklājuma zonām
	Shure
MXA920

	
	Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un  to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu
	Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un  to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu
	Shure
MXA920

	
	Kopējais DANTE kanālu skaits ne mazāk kā 10
	Kopējais DANTE kanālu skaits 10
	Shure
MXA920

	
	SNR ne mazāks kā 75 dB
	SNR 75 dB
	Shure
MXA920

	
	Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu
	Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu
	Shure
MXA920

	
	Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru
	Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru
	Shure
MXA920

	
	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	Shure
MXA920

	
	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	Shure
MXA920

	
	Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos 
	Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos 
	Shure
MXA920

	
	Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums nepārsniedz 5,5cm, svars ne vairāk kā 5,5 kg
	Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums 5,469cm, svars 5,4 kg
	Shure
MXA920

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	Shure
MXA920

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	28.
	Audio procesors
	Modelis:
Shure
ANIUSB
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Shure
ANIUSB
	

	
	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	Shure
ANIUSB

	
	Vismaz 1 analoga audio izeja un 1 ieeja
	1 analoga audio izeja un 1 ieeja
	Shure
ANIUSB

	
	USB pieslēgums ar vismaz 1 ieejas un 1 izejas signālu
	USB pieslēgums ar 1 ieejas un 1 izejas signālu
	Shure
ANIUSB

	
	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	Shure
ANIUSB

	
	DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 4 uztveršanas (RX) un 2 pārraides (TX kanāli)
	DANTE audio protokola atbalsts, 4 uztveršanas (RX) un 2 pārraides (TX kanāli)
	Shure
ANIUSB

	
	Iekārtas barošana caur PoE+
	Iekārtas barošana caur PoE+
	Shure
ANIUSB

	
	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, parametriskais ekvalaizeris
	Šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, parametriskais ekvalaizeris
	Shure
ANIUSB

	
	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	Shure
ANIUSB

	
	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes
	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes
	Shure
ANIUSB

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	Shure
ANIUSB

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	29.
	Aktīvs griestu skaļrunis
	Modelis:
Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W
	

	
	Aktīvs griestos iebūvējams skaļrunis, kurš audio signālu saņem caur tīklu ar AES67 protokolu un nobarojas ar POE
	Aktīvs griestos iebūvējams skaļrunis, kurš audio signālu saņem caur tīklu ar AES67 protokolu un nobarojas ar POE
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W

	
	Pie skaļruņa iespējams pieslēgt papildus vismaz trīs pasīvus skaļruņus
	Pie skaļruņa iespējams pieslēgt papildus trīs pasīvus skaļruņus
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W

	
	Frekvenču josla vismaz no 90 līdz 20000 Hz
	Frekvenču josla no 80 līdz 24000 Hz
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W

	
	Jauda ne mazāk kā 25W
	Jauda 25W
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W

	
	Pārklājums ne mazāk kā 170°
	Pārklājums 170°
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W

	
	Iekārtā iebūvēts DSP procesors ar vismaz šādām funkcijām – līmeņa kontrole, aiztures, ierobežotāji, ekvalaizeri
	Iekārtā iebūvēts DSP procesors ar šādām funkcijām – līmeņa kontrole, aiztures, ierobežotāji, ekvalaizeri
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W

	
	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 95 dB
	Maksimālais skaņas spiediena līmenis 96 dB
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W

	
	Skaļruņa krāsa baltā krāsā
	Skaļruņa krāsa baltā krāsā
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W

	
	Izmēri nepārsniedz 200x120mm. Svars ne lielāks kā 2kg
	Izmēri 191x115mm. Svars 1,2kg
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Crestron
SAROS DM-NAX-IC4A-W

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	30.
	Pasīvs griestu skaļrunis
	Modelis:
Crestron
SAROS IC4P-W
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Crestron
SAROS IC4P-W
	

	
	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Aktīvs griestu skaļrunis”
	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Aktīvs griestu skaļrunis”
	Crestron
SAROS IC4P-W

	
	Pasīvs griestos iebūvējams skaļrunis, kurš audio signālu saņem no “Aktīvs griestu skaļrunis”
	Pasīvs griestos iebūvējams skaļrunis, kurš audio signālu saņem no “Aktīvs griestu skaļrunis”
	Crestron
SAROS IC4P-W

	
	Frekvenču josla vismaz no 90 līdz 20000 Hz
	Frekvenču josla no 90 līdz 30000 Hz
	Crestron
SAROS IC4P-W

	
	Jauda ne mazāk kā 25W
	Jauda 25W
	Crestron
SAROS IC4P-W

	
	Pārklājums ne mazāk kā 170°
	Pārklājums 170°
	Crestron
SAROS IC4P-W

	
	Skaļruņa krāsa baltā krāsā
	Skaļruņa krāsa baltā krāsā
	Crestron
SAROS IC4P-W

	
	Izmēri nepārsniedz 200x120mm. Svars ne lielāks kā 2kg
	Izmēri 191x115mm. Svars 1,06kg
	Crestron
SAROS IC4P-W

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	Ražotāja dota garantija 3 gadi
	Crestron
SAROS IC4P-W

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	31.
	Tīkla komutātors
	Modelis:
TP-Link
TL-SG1008P
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	TP-Link
TL-SG1008P
	

	
	Tīkla komutātors ar vismaz 8x 1Gbps portiem
	Tīkla komutātors ar 8x 1Gbps portiem
	TP-Link
TL-SG1008P

	
	Vismaz 4 porti ar POE+
	4 porti ar POE+
	TP-Link
TL-SG1008P

	
	Kopējā POE jauda vismaz 60W
	Kopējā POE jauda 64W
	TP-Link
TL-SG1008P

	
	Metāla korpusā bez ventilātoriem
	Metāla korpusā bez ventilātoriem
	TP-Link
TL-SG1008P

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	TP-Link
TL-SG1008P

	32.
	Aparatūras stiprinājums mēbelē
	Modelis:
PennElcom
R2550-4U
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	PennElcom
R2550-4U
	

	
	19” rāmja konstrukcija
	19” rāmja konstrukcija
	PennElcom
R2550-4U

	
	Izmērs vismaz 4U
	Izmērs 4U
	PennElcom
R2550-4U

	
	Skrūvju vietas stiprināšanai pie horizontālām un vertikālām konstrukcijām
	Skrūvju vietas stiprināšanai pie horizontālām un vertikālām konstrukcijām
	PennElcom
R2550-4U

	
	Materiāls- metāls, ne plānāks kā 1,5 mm
	Materiāls- metāls, 2mm
	PennElcom
R2550-4U

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	PennElcom
R2550-4U

	
	Telpa C311
	

	33.
	Skārienjūtīgs displejs
	Modelis:
Avtek
TS8 Connect 86
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Avtek TS 8 Connect 86

	

	
	Izmērs pa diagonāli 86” (+/-1”), skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	86”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts)
	9 (Mohs standarts)
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	50 000 stundas
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 500 cd/m2
	500 cd/m2
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Kontrasts ne mazākā kā 5000:1
	5000:1
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms
	6,5ms
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C ieeja (pilnais) x 2
USB-C izeja x 1
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
	Pieslēgumi iebūvēti displejā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C ieeja (pilnais) x 2
USB-C izeja x 1
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W
	2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu 52W
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 8m
	vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance 10m
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm
	2mm
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms
	2,5ms
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm
	1mm
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	32768x32768 punkti
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Displejam jābūt spējīgam darboties 24/7 režīmā, šai prasībai jābūt ražotāja apstiprinātai
	Displejs ir spējīgs darboties 24/7 režīmā, šī prasība ir ražotāja apstiprināta
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli var pasūtītājs ievietot un izņemt no displeja
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija
	Android 13
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā
	Iebūvētā Andriod operētāj sistēma, izvēle, iestatījumi un visas funkcijas ir latviešu un angļu valodā
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB
	8GB
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB
	64GB
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Jābūt iespējai pilnībā izslēgt/ieslēgt iebūvēto operētāj sistēmu Android. Šādā veidā tiktu nodrošināta: paaugstināta drošība, displejs darbojas tikai kā skārienjūtīgs ārējais monitors, vienkāršāka IT administrēšana. Šī funkcija jāapliecina iesniedzot ražotāja izdotu apliecinājumu
	Iespēja pilnībā izslēgt/ieslēgt iebūvēto operētāj sistēmu Android
	Piedāvājumam pievienota ražotāja PDF brosšūra Avtek-TS-8-Connect-86-specifikacija

	
	Ierīces iestatījumos ir jābūt pieejamam kioska režīmam (“kiosk mode”). Ierīcei ieslēdzoties, tā atver noteiktu programmu /lietotni: internets, lietotņu veikals, jebkura displejā instalēta lietotne, datu glabāšanas mākonis, baltā tāfele
	Ierīces iestatījumos ir  pieejams kioska režīms (“kiosk mode”). Ierīcei ieslēdzoties, tā atver noteiktu programmu /lietotni: internets, lietotņu veikals, jebkura displejā instalēta lietotne, datu glabāšanas mākonis, baltā tāfele
	Ražotāja apliecinājums pievienots piedāvājumam

	
	Iekārtas sistēmas visi IESTATĪJUMI (“SETTINGS”) bloķējami ar administratora paroli, lai citi lietotāji nevarētu veikt izmaiņas iekārtas iestatījumos
	Iekārtas sistēmas visi IESTATĪJUMI (“SETTINGS”) bloķējami ar administratora paroli, lai citi lietotāji nevarētu veikt izmaiņas iekārtas iestatījumos
	Ražotāja apliecinājums pievienots piedāvājumam

	
	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	Eprel Avtek TS 8 Connect 86

	Eprel Avtek TS 8 Connect 86


	
	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 212W
	212W (kW/h)
	Eprel Avtek TS 8 Connect 86

	
	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	7 gadi
	Eprel Avtek TS 8 Connect 86

	
	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	7 gadi
	Eprel Avtek TS 8 Connect 86

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	Ražotāja dota garantija 5 gadi
	Avtek TS 8 Connect 86


	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	34.
	Displeja sienas stiprinājums
	Modelis:
Multibracket
M Universal Wallmount Fixed Large Black
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	M Universal Wallmount Fixed

	

	
	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 60 kg
	60 kg
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x400
	100x100 līdz 800x400
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Distance no sienas ne lielāka kā 25mm
	23mm
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Konstrukcijas materiāls tērauds
	Konstrukcijas materiāls tērauds
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Paša stiprinājuma svars 2kg (+/-1kg)
	2kg
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	Ražotāja dota garantija 5 gadi
	M Universal Wallmount Fixed

	
	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	Pretendents ir iesniedzis ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	

	35.
	Pieslēguma panelis
	Modelis:
Euronetwork Single Gang HDMI v2.0 & USB A Wall Plate

Euronetwork USB-C Wall Plate
	

	
	Nepieciešams nodrošināt divus neatkarīgus datora pieslēguma paneļus, kurš viens no viņiem izpildīts kā HDMI un USB, otrs kā USB-C
	Divi neatkarīgi datora pieslēguma paneļi, viens no viņiem izpildīts kā HDMI un USB, otrs kā USB-C
	HDMI USB wall plate

USB-C wall plate


	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	HDMI USB wall plate

USB-C wall plate


	36.
	Aparatūras skapis
	Modelis:
Lanview
RDL12U66BL
	

	
	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	Lanview
RDL12U66BL
	

	
	Uz grīdas liekams aparatūras skapis
	Uz grīdas liekams aparatūras skapis
	Lanview
RDL12U66BL

	
	Izmērs vismaz 12U
	Izmērs 12U
	Lanview
RDL12U66BL

	
	Dziļums vismaz 600mm
	Dziļums 600mm
	Lanview
RDL12U66BL

	
	Priekšējās durvis caurspīdīgas
	Priekšējās durvis caurspīdīgas
	Lanview
RDL12U66BL

	
	Krāsa melna
	Krāsa melna
	Lanview
RDL12U66BL

	
	Atveramas sāna sienas un aizmugures durvis
	Atveramas sāna sienas un aizmugures durvis
	Lanview
RDL12U66BL

	
	Ar atslēgu aizslēdzamas durvis un sānu malas
	Ar atslēgu aizslēdzamas durvis un sānu malas
	Lanview
RDL12U66BL

	
	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	Ražotāja dota garantija 2 gadi
	Lanview
RDL12U66BL

	37.
	Uzstādīšana un palīgmateriāli
	

	
	Instalācijas palīgmateriāli
	Instalācijas palīgmateriāli
	

	
	Piegādātājs nodrošina visus nepieciešamos kabeļus un palīgmateriālus visas sistēmas kopējai darbībai
	Piegādātājs nodrošina visus nepieciešamos kabeļus un palīgmateriālus visas sistēmas kopējai darbībai
	

	
	Uzstādīšana
	Uzstādīšana
	

	
	Piegādātājs veic iekārtu uzstādīšanu un programmēšanu visas sistēmas kopējai darbībai
	Piegādātājs veic iekārtu uzstādīšanu un programmēšanu visas sistēmas kopējai darbībai
	

	
	Piegādātājs integrē esošo klienta tehniku kopējā sistēmā
	Piegādātājs integrē esošo klienta tehniku kopējā sistēmā
	






Pretendents ProVision Baltic SIA apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai” iepirkuma identifikācijas Nr. ViA 2026/06 A nolikuma prasībām un apliecina, ka:
1.  Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2.  apņemas piegādāt Preces piedāvājumā noteiktajā laikā;
3. pretendents Preču piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Preces būs iepakotas, pasargājot tās no defektu rašanās).
4. pretendents veiks Preču Piegādi atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām.



Pielikumā:
· ražotāja tehniskā dokumentācija (katalogs), vai citi līdzvērtīgi dokumenti un/vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par piedāvātās Preces un tās komponenšu atbilstību tehniskās specifikācijas (1. pielikums) minimālajām prasībām. Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā, tehniskajā un finanšu piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.
	
Valdes loceklis					Zigmārs Zučiks
 (Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)                                    (vārds, uzvārds)

 05.08.2026
  (Dokumenta aizpildīšanas datums)

Dokuments parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu.
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