3.pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
„ Poligona “Cinīši” reversās osmozes poligona infiltrāta attīrīšanas kompleksa sekmīgas, efektīvas darbības nodrošināšana un infiltrāta attīrīšanas kompleksa ekspluatācijas pakalpojuma sniegšana, t.sk. ķīmikāliju nodrošināšana”

Identifikācijas numurs SIA AADSO 2026/20

Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskai specifikācijai un ņemot par pamatu šo veidni. Visām sadaļām jābūt aizpildītām. Ja kāda sadaļa uz Pretendentu neattiecas, jānorāda "Nav piemērojams", sniedzot pamatojumu.

1. Vispārīga informācija
	Informācija
	Pretendenta sniegtā informācija

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Atbildīgā persona
	

	Tālrunis
	

	E-pasts
	


2. Tehnoloģiskā procesa apraksts
Pretendents apraksta:
· infiltrāta attīrīšanas procesa organizāciju; 
· tehnoloģiskā procesa vadību; 
· procesa optimizācijas principus; 
· membrānu ekspluatācijas principus; 
· CIP organizēšanu; 
· koncentrāta apsaimniekošanu; 
· SCADA izmantošanu; 
· tehnoloģisko risku pārvaldību. 
Maksimālais apjoms – 3 A4 lapas.

3. Izmantojamās ķīmiskās vielas
Pretendentam jānorāda visas plānotās ķīmiskās vielas.
	Nr.
	Ķīmiskā viela
	Pielietojums
	Ražotājs
	Plānotais gada patēriņš
	Maksimālais uzglabājamais daudzums objektā
	SDS pievienota
	TDS pievienota

	
	
	
	
	
	
	
	



Pievienot:
· Drošības datu lapas (SDS); 
· Tehnisko datu lapas (TDS); 
· Bioloģiskās noārdāmības apliecinājumus (ja piemērojams); 
· Savietojamības apliecinājumus ar DOC membrānām. 

4. Reaģentu dozēšanas apraksts
Pretendentam jānorāda:
	Reaģents
	Plānotā darba deva
	Maksimālā deva
	Dozēšanas princips

	
	
	
	



Jāpievieno īss apraksts par:
· inhibitoru sistēmu; 
· biocīda izmantošanu; 
· pretputošanas reaģenta izmantošanu; 
· pH regulēšanu; 
· CIP reaģentu izmantošanu. 

5. Reaģentu rezerves
Pretendentam jānorāda objektā uzturamās reaģentu rezerves.

	Reaģents
	Rezerves daudzums
	Dienu skaits

	
	
	



Pretendents apliecina, ka objektā tiks uzturēta ne mazāk kā 60 dienu reaģentu rezerve.

6. Attīrīšanas darbu izpildes grafiks

	Ceturksnis
	Attīrāmais infiltrāts (m³)
	Plānotais permeāts (m³)
	Recovery (%)

	I
	
	
	

	II
	
	
	

	III
	
	
	

	IV
	
	
	

	Kopā
	
	
	



Jāpievieno īss grafika pamatojums.

7. Membrānu aizsardzības pasākumi
Pretendentam jāapraksta:
· aizsardzība pret karbonātu nogulsnēm; 
· sulfātu nogulsnēm; 
· silikātu nogulsnēm; 
· biofouling; 
· organisko fouling; 
· metālu nogulsnēm; 
· H₂S ietekmi; 
· membrānu ekspluatācijas resursa saglabāšanu. 

Maksimālais apjoms – 3 A4 lapas.


8. Garantijas saglabāšanas nodrošināšana
Pretendentam jāapraksta:
· kā tiks nodrošināta ražotāju garantijas saglabāšana; 
· kā tiks kontrolēta izmantoto reaģentu atbilstība; 
· kā tiks novērsti garantijas riski. 

Maksimālais apjoms – 3 A4 lapas.


9. Profilaktisko apkopju grafiks
	Iekārta
	Apkopes veids
	Periodiskums
	Izpildes laiks



Jāiekļauj:
· RO sistēma; 
· membrānas; 
· sūkņi; 
· CIP; 
· dozēšanas sistēmas; 
· sensori; 
· mēraparāti; 
· PLC; 
· SCADA; 
· citas iekārtas. 

10. Plānoto remontu grafiks

	Iekārta
	Plānotais remonts
	Periodiskums
	Piezīmes



11. Kalibrāciju grafiks
	Mērierīce
	Kalibrēšanas biežums
	Izpildītājs



12. Laboratoriskās kontroles programma
	Parametrs
	Analīžu biežums
	Laboratorija
	Metode



13. Monitorings un SCADA
Pretendentam jāapraksta:
· attālinātais monitorings; 
· SCADA izmantošana; 
· datu uzskaite; 
· trauksmju kontrole; 
· datu arhivēšana. 

Maksimālais apjoms – 3 A4 lapas.
14. Reaģēšanas kārtība
	Situācija
	Garantētais reaģēšanas laiks stundās

	Kritiska avārija
	

	Būtiska tehnoloģiska novirze
	

	Nekritiska problēma
	



Aprakstīt avāriju vadības kārtību.

Izpildītājs nodrošina diennakts režīmā (24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā) pieteikumu par bojājumiem vai traucējumiem Objekta darbībā, kā arī avārijas situācijām pieņemšanu pa tālruņiem: __________________.

15. Rezerves daļu nodrošinājums
Pretendentam jāapraksta:
· rezerves daļu krājumi; 
· piegādes organizācija; 
· kritisko detaļu pieejamība. 

16. Elektroenerģijas patēriņš

	Rādītājs
	Vērtība

	Garantētais elektroenerģijas patēriņš (kWh/m³ permeāta)
	



Pretendentam jāpievieno aprēķina pamatojums un tehnoloģiskais skaidrojums.

17. Risku pārvaldības plāns
Pretendentam jāapraksta rīcība gadījumos, ja:
· pasliktinās infiltrāta kvalitāte; 
· pieaug elektrovadītspēja; 
· palielinās sulfātu saturs; 
· palielinās silikātu saturs; 
· rodas H₂S; 
· notiek membrānu piesārņošanās; 
· rodas avārijas; 
· rodas elektroapgādes traucējumi. 

18. Ikmēneša atskaišu sagatavošana
Pretendentam jāapraksta, kā tiks sagatavotas līguma izpildes atskaites, ietverot:
· infiltrāta apjomus; 
· permeāta apjomus; 
· koncentrāta apjomus; 
· elektroenerģijas patēriņu; 
· reaģentu patēriņu; 
· laboratoriskos rezultātus; 
· SCADA datus; 
· CIP uzskaiti; 
· remontus; 
· avārijas. 

19. Apliecinājums
Pretendents apliecina, ka:
☐ tehniskais piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai;
☐ tiks nodrošināta nepārtraukta infiltrāta attīrīšanas kompleksa ekspluatācija;
☐ tiks nodrošināta visu garantijas nosacījumu ievērošana;
☐ tiks izmantoti tikai tehniskajai specifikācijai atbilstoši reaģenti;
☐ tiks nodrošināta ne mazāk kā 60 dienu reaģentu rezerve objektā;
☐ tiks sasniegti tehniskajā specifikācijā noteiktie KPI;
☐ tiks nodrošināts elektroenerģijas specifiskais patēriņš atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.


2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
