		




2.pielikums
PLĀNOTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Atklāts konkurss “Medicīnas ierīču iegāde”, SIVA 2026/16/A
1.daļa. Magnetoterapijas iekārta

	Nr.
p.k.
	Vienības nosaukums
	Specifikācijas
(minimālās prasības)

	1.
	Magnetoterapijas iekārta
	- Izmērs bez ratiņiem un aplikatoriem: ne lielāks par (platums x augstums x dziļums) 400 x 200 x 300 mm.
-Svars (bez ratiņiem ar vakuuma iekārtu) ne lielāks par 5 kg.
-Ar 4 (četriem) neatkarīgiem kanāliem un iespēju pieslēgt vienlaicīgi ne mazāk kā 4 (četrus) aplikatorus.
-Vismaz 2 (divi) neatkarīgi procedūru taimeri.
-Automātiska magnētiskā lauka izslēgšanās uzstādītās terapijas laika beigās.
- Skārienjūtīgs ekrāns, ne mazāks kā 7“ pa diagonāli.
- Vienas pogas vadības sistēma, iespēja pārtraukt terapiju jebkurā laikā.
-Biežāk lietoto procedūru operatīva pieeja.
-Alfabētiskā secībā terapiju piedāvājumu saraksts, kur aprakstīti nosacījumi, ar ieteikumiem ārstēšanai.
-Max Impulsu magnētiskā lauka intensitāte ne mazāk kā 1200 Gauss Max.
-Pastāvīgā magnētiskā lauka intensitāte ne mazāk kā 2—Gauss.
Impulsu forma un parametri:
-Taisnstūra (6-255 ms).
-Eksponenciāla (6-500 ms).
-Trijstūra (6-500 ms).
-Sinusoidāla (6-500 ms).
-Impulsu modulācijas parametri:
-Sinusoidāla (1-250 sek.).
-Trapeces formas (1-250 sek.).
-Simetriska (1-250 sek.).
Dubultais disku aplikators:
-Sapāroti aplikatori, kur katrs ne mazāks kā 130 x 130 x 300 mm (garums x platums x augstums).
-Solenoīds ne mazāk kā 30 cm diametrā.
-Lineārais aplikators ne mazāks kā 20 x 60 cm.
-Pa kušeti pārvietojams apdomiāls solenoids, kura diametrs nav mazāks kā 70 cm, komplektā ar kušeti.

	2.
	Ratiņi
	Ratiņi magnetoterapijas iekārtai.
-Augstums ne mazāk kā 96 cm,
-Platums ne vairāk kā 65 cm
-Dziļums ne vairāk kā 60 cm
-Uz riteņiem, priekšējie riteņi ar bremzēm.
Ne mazāk kā 5 (pieci) aizverami plauktiņi aksesuāru glabāšanai.
Ratiņi aprīkoti ar viegli darbināmu fiksācijas ierīci ērtai piestiprināšanai/noņemšanai no ratiņiem.



-Piedāvātajai iekārtai jābūt apzīmētai ar CE marķējumu medicīniskai ierīcei, kas atbilst regulas (ES) 2017/745 prasībām. Jāiesniedz ES atbilstības deklarāciju kā verifikācijas dokumentu, kas uzrakstīts atbilstoši regulas (ES) 2017/745 IV pielikumā noteiktām prasībām.
-Piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana, tai skaitā pie esošā elektrotīkla (barošanas spriegums 220 – 240 W).
-Lietošanas instrukcija latviešu valodā.
-Pretendents nodrošina darbinieku apmācību.
-Garantija: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši.
- Pretendents nodrošina garantijas apkopes 1 (vienu) reizi gadā (garantijas laikā).


2.daļa. Funkcionāla kušete ar elektrisku regulāciju.

	Nr.
p.k.
	Vienības nosaukums
	Specifikācijas
(minimālās prasības)

	1.
	Funkcionāla kušete ar elektrisku regulāciju.


	-Izmērs ne mazāks kā 192 cm x 68 cm (garums x platums).
-Maksimālā celtspēja ne mazāka kā 200 kg.
-Krāsa: pelēka vai citu tumšu toņu.
-Divdaļīga kušete.
-Elektriski regulējams augstums ne mazāk kā 49 – 86 cm.
-Augstuma regulācija ar kājas slēdzi.
-Ar polsterējumu ne mazāku kā 7 cm.
-Galvgalī caurums elpošanai un ērtai gulēšanai.
- 2 (divi) fiksēti un 2 (divi) izlaižami riteņi kušetes pārvietošanai.
-Galvgalis regulējams ar gāzes cilindru līdz -40º līdz +40º.
-Roku balsti regulējami.



-Piedāvātajai iekārtai jābūt apzīmētai ar CE marķējumu.
-Piegāde, uzstādīšana.
-Lietošanas instrukcija latviešu valodā.
-Pretendents nodrošina darbinieku apmācību.
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