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  Pēc pieprasījuma




Par tehniskiem noteikumiem lietus kanalizācijas izbūvei "Lietus kanalizācijas izbūve pie nekustamā īpašuma Klaipēdas iela 98, Liepājā"


[bookmark: _Hlk169860436]Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, ņemt vērā sekojošus nosacījumus:

Lietus notekūdeņus iespējams novadīt esošajā d250mm lietus kanalizācijā, kas atrodas Klaipēdas ielā. Pievienojuma vietā esošajai lietus kanalizācijai, jāparedz jauna aka. Šajā projektētajā posmā jāparedz ceļa gūlijas, lietusūdeņu novadīšanai. Ceļa gūlijas atrašanās vietas jāprecizē projektēšanas laikā. Būvprojekta risinājumus, pieslēgšanās vietu un teknes atzīmes nepieciešams precizēt un saskaņot projektēšanas gaitā.
Pašteces lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem un veidgabaliem var izmantot PP gludsienas 3-slāņu caurules 8kN/m2 (SN8) (jāatbilst LVS EN 13476-2+A1:2009 standarta prasībām) vai  PP dubultsienas 2-slāņu caurules 8kN/m2 (SN8) (jāatbilst LVS EN 13476-3+A1:2009 standarta prasībām).
Plastmasas kanalizācijas akas un ceļa gūlijas var izmanot lietus notekūdeņu novadīšanai PP materiāla cauruļvadiem (jāatbilst LVS EN 13598-1, LVS EN 13598-2 un LVS EN 476 standartu prasībām). Akām un ceļa gūlijām jābūt rūpnieciski izgatavotām no plastmasas materiālam un jāsastāv: pamatnes, augstuma regulēšanas caurules un teleskopiskās caurules vai citas konfigurācijas. Aku pamatnes var būt divu veidu: caurejošas un sazarotas ar papildus pievienojumiem. Ceļa gūlijas paredzēt ar smilšu nosēddaļu. Aku un ceļa gūliju rāmjiem, vākiem un restēm jābūt izgatavotām no kaļamā (GGG) ķeta materiāla ar izbūves klasi D400 (40t) (jāatbilst LVS EN 124-2, RAL-GZ-692 standarta prasībām).Lietus kanalizācijas elementu tehniskos parametrus precizēt un saskaņot projektēšanās gaitā.
Lietus kanalizācijas elementu tehniskos parametrus precizēt un saskaņot projektēšanās gaitā.
Pēc būvdarbu veikšanas, saskaņā ar būvprojektu jāiesniedz šo tīklu un ietaišu izpildshēmas digitālā formā.
 	Būvprojekta LKT daļas eksemplāru elektroniskā formātā pirms būvprojekta saskaņošanas BIS sistēmā saskaņot ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas Komunālā pārvalde” (turpmāk tekstā Liepājas Komunālā pārvalde).
Tehniskie noteikumi derīgi 1 (vienu) gadu no to izsniegšanas dienas, ja nav uzsākta projektēšana. Ja projektēšana ir uzsākta, tehnisko noteikumi derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.


Termiņam beidzoties Liepājas Komunālai pārvaldei ir tiesības pārskatīt tehniskos noteikumus.
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