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  Pēc pieprasījuma




Par tehniskiem noteikumiem lietus kanalizācijas izbūvei "Lietus kanalizācijas izbūve Ventspils - Rudzu ielas krustojumā un iepretim privātīpašumam Ventspils 44, Liepājā"



[bookmark: _Hlk169860436]Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, ņemt vērā sekojošus nosacījumus:

Lietus notekūdeņus no Ventspils - Rudzu ielas krustojuma un iepretim privātīpašumam Ventspils 44, iespējams novadīt d.1000mm Ventspils ielas esošā lietus kanalizācijas kolektorā. Pievienojuma vietas esošas lietus kanalizācijas akas vai pievienojuma vietas montēt jaunas lietus kanalizācijas akas. Šajos projektējamajos posmos jāparedz ceļa gūlijas, lietusūdeņu novadīšanai. Ceļa gūlijas atrašanās vietas jāprecizē projektēšanas laikā. Rudzu ielas virzienā jāparedz perspektīvs lietusūdens atzars ar maksimālo dziļumu. Būvprojekta risinājumus, pieslēgšanās vietas un teknes atzīmes nepieciešams precizēt un saskaņot projektēšanas gaitā.
Pašteces lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem un veidgabaliem var izmantot PP gludsienas 3-slāņu caurules 8kN/m2 (SN8) (jāatbilst LVS EN 13476-2+A1:2009 standarta prasībām) vai  PP dubultsienas 2-slāņu caurules 8kN/m2 (SN8) (jāatbilst LVS EN 13476-3+A1:2009 standarta prasībām).
Plastmasas kanalizācijas akas un ceļa gūlijas var izmanot lietus notekūdeņu novadīšanai PP materiāla cauruļvadiem (jāatbilst LVS EN 13598-1, LVS EN 13598-2 un LVS EN 476 standartu prasībām). Akām un ceļa gūlijām jābūt rūpnieciski izgatavotām no plastmasas materiālam un jāsastāv: pamatnes, augstuma regulēšanas caurules un teleskopiskās caurules vai citas konfigurācijas. Aku pamatnes var būt divu veidu: caurejošas un sazarotas ar papildus pievienojumiem. Ceļa gūlijas paredzēt ar smilšu nosēddaļu. Aku un ceļa gūliju rāmjiem, vākiem un restēm jābūt izgatavotām no kaļamā (GGG) ķeta materiāla (aku vākus DN700mm paredzēt ar betona pildījumu) ar izbūves klasi D400 (40t) (jāatbilst LVS EN 124-2, RAL-GZ-692 standarta prasībām).Lietus kanalizācijas elementu tehniskos parametrus precizēt un saskaņot projektēšanās gaitā.
Lietus kanalizācijas elementu tehniskos parametrus precizēt un saskaņot projektēšanās gaitā.
Pēc būvdarbu veikšanas, saskaņā ar būvprojektu jāiesniedz šo tīklu un ietaišu izpildshēmas digitālā formā.
 	Būvprojekta LKT daļas eksemplāru elektroniskā formātā pirms būvprojekta saskaņošanas BIS sistēmā saskaņot ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas Komunālā pārvalde” (turpmāk tekstā Liepājas Komunālā pārvalde).
Tehniskie noteikumi derīgi 1 (vienu) gadu no to izsniegšanas dienas, ja nav uzsākta projektēšana. Ja projektēšana ir uzsākta, tehnisko noteikumi derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.
Termiņam beidzoties, Liepājas Komunālai pārvaldei ir tiesības pārskatīt tehniskos noteikumus.



	VADĪTĀJS
	Mārtiņš Jākobsons




Kupača 63480749
dina.kupaca@liepaja.lv
 

 



Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
image1.png




