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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pēdējās aktualizācijas datums: 29.06.2026.


I. Vispārīgās prasības:
1.1. Uzmērīšanas darbi: jāveic no pieteikuma saņemšanas – 5 (piecu) darba dienu laikā.
1.2. Piegādāto Preču garantijas termiņam jābūt ne mazākam, kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces saņemšanas dienas.
1.3. Pretendentam jānodrošina:
1.3.1. Žalūziju uzmērīšana;
1.3.2. Žalūziju izgatavošana;
1.3.3. Žalūziju piegāde uz LU struktūrvienībām pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
1.3.4. Žalūziju uzstādīšana.
1.3.5. Žalūziju materiāliem jāatbilst ES ugunsdrošības standartiem, ja ir materiāli uz kuriem tas ir attiecināms. Ugunsdrošajiem standartiem Pretendents iesniedz dokumentu, kas apstiprina tā atbilstību ugunsdrošības standartiem ar pievienotu tulkojumu, ja dokuments ir svešvalodā.
1.3.6. Visiem materiāliem un izstrādājumiem jānodrošina 24 mēnešu garantija (izņemot TS 8. punkta pozīciju), skaitot no to uzstādīšanas brīža un pieņemšanas–nodošanas (PN) akta parakstīšanas dienas.
1.3.7. Iesniedzot piedāvājumu par elektrodzinēju žalūzijām ir jābūt pievienotai ražotāja tehniskajai dokumentācijai par trokšņu līmeni vai testēšanas apliecinājumam par trokšņa līmeni.
1.4. Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz izmantojamo materiālu atbilstības sertifikātu kopijas (tehniskie dati).


II. Tehniskie parametri:
	Prece
	Mērvienība
	Pasūtītāja minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
	Pretendenta piedāvājums –
Preces vizuālā informācija

	1. Horizontālās žalūzijas:

	1.1.  Klasiskās alumīnija horizontālās žalūzijas:
25mm

	m2
	· Mehānisms izgatavots no ekstrudēta metāla, ar horizontālo žalūziju komplektāciju;
· Mehānisma profila virsma krāsota atbilstoši lentu krāsai;
·  Žalūzijas vadība notiek ar vadības auklu paceļot un nolaižot žalūziju, bet ar vadības kātu var regulēt žalūzijas lentas atvēruma leņķi;
· Žalūzijas vadība var atrasties labajā vai kreisajā pusē pēc Pasūtītāja izvēles;
· Horizontālās žalūzijas lentu materiāls ir izgatavots no alumīnija, kas krāsots ar izturīgu krāsojumu;
· Horizontālās žalūzijas lentas platums 25mm;
· Jāpiedāvā ne mazāk kā 5 krāsu toņi;
· Horizontālā žalūzija tiek stiprināta pie sienas vai pie griestiem;

	· 
	· 

	1.2. Horizontālās alumīnija žalūzijas uz pakešu logiem:
25mm
	m2
	· Mehānisms izgatavots no ekstrudēta metāla, ar komplektāciju pakešu logiem;
· Mehānisma virsmas pārklājums tādā pašā krāsā kā izvēlētā lenta vai balta pēc Pasūtītāja izvēles;
·  Žalūzijas vadība notiek ar vadības auklu paceļot un nolaižot žalūziju, kā arī ar to pašu vadības auklu iespējams regulēt žalūzijas lentas atvēruma leņķi;
· Žalūzijas vadība var atrasties labajā vai kreisajā pusē pēc Pasūtītāja izvēles;
· Horizontālās žalūzijas lentu materiāls ir izgatavots no alumīnija, kas krāsots ar izturīgu krāsojumu;
· Horizontālās žalūzijas lentas platums 25mm;
· Jāpiedāvā ne mazāk kā 5 krāsu toņus;
· Horizontālā žalūzija tiek stiprināta pie loga rāmja līstes, žalūzija ir iestiprināta stīgās, kas fiksē žalūziju un ļauj logu atvērt un izmantot to vēdināšanas režīmā.

	· 
	· 

	1.3. Horizontālās alumīnija žalūzijas:
50mm
	m2
	· Mehānisms izgatavots no ekstrudēta metāla, ar horizontālo žalūziju komplektāciju;
· Mehānisma profila virsma krāsota atbilstoši lentu krāsai;
·  Žalūzijas vadība notiek ar vadības auklu paceļot un nolaižot žalūziju, ar otru vadības auklu var regulēt žalūzijas lentas atvēruma leņķi;
· Žalūzijas vadība var atrasties labajā vai kreisajā pusē pēc Pasūtītāja izvēles;
· Horizontālās žalūzijas lentu materiāls ir izgatavots no alumīnija, kas krāsots ar izturīgu krāsojumu;
· Horizontālās žalūzijas lentas platums 50mm; 
· Jāpiedāvā ne mazāk kā 5 krāsu toņi;
· Horizontālā žalūzija tiek stiprināta pie sienas vai pie griestiem;

	· 
	· 

	1.4. Koka horizontālās žalūzijas:
25mm
	m2
	· Mehānisms izgatavots no ekstrudēta metāla, ar horizontālo žalūziju komplektāciju;
· Mehānisma profila virsmu nosedz dekoratīvā karnīze, tādā pašā krāsā kā koka lameles;
·  Žalūzijas vadība notiek ar vadības auklu paceļot un nolaižot žalūziju, bet ar vadības kātu var regulēt žalūzijas lameles atvēruma leņķi;
· Žalūziju lameles ir savienotas ar diega vai lentas trepi;
· Žalūzijas vadība var atrasties labajā vai kreisajā pusē pēc Pasūtītāja izvēles;
· Žalūzijas lameles ir gatavotas no koka;
· Koka horizontālās žalūzijas lentas platums 25mm;
· Jāpiedāvā ne mazāk kā 5 krāsu toņi;
· Koka horizontālā žalūzija tiek stiprināta pie sienas vai pie griestiem;

	
	

	1.5. Koka horizontālās žalūzijas:
50mm
	m2
	· Mehānisms izgatavots no ekstrudēta metāla, ar horizontālo žalūziju komplektāciju;
· Mehānisma profila virsmu nosedz dekoratīvā karnīze, tādā pašā krāsā kā koka lameles;
·  Žalūzijas vadība notiek ar vadības auklu paceļot un nolaižot žalūziju, ar otru vadības auklu var regulēt žalūzijas lentas atvēruma leņķi;
· Žalūziju lameles ir savienotas ar diega vai lentas trepi;
· Žalūzijas vadība var atrasties labajā vai kreisajā pusē pēc Pasūtītāja izvēles;
· Žalūzijas lameles ir gatavotas no koka;
· Koka horizontālās žalūzijas lentas platums 50mm; 
· Jāpiedāvā ne mazāk kā 5 krāsu toņi;
· Koka horizontālā žalūzija tiek stiprināta pie sienas vai pie griestiem;

	· 
	· 

	2. Vertikālās žalūzijas:

	Vertikālo žalūziju audumi.
2.1. Vienkrāsains, bez izteiktas faktūras audums no 100% poliestera ar 89mm auduma slejām, auduma svars – ne mazāk kā 170g/m2, vismaz 10 iespējamie toņi;
2.2. Vienkrāsains, bez izteiktas faktūras  audums no 100% poliestera ar 127mm auduma slejām, auduma svars – ne mazāk kā 170g/m2, vismaz 10 iespējamie toņi;
2.3. Ugunsdrošs audums no stiklašķiedras ar 89 mm auduma slejām, auduma svars – ne mazāk kā 275 g/m2.
2.4. Ugunsdrošs audums no stiklašķiedras ar 127mm auduma slejām, auduma svars – ne mazāk kā 275 g/m2.
2.5. Saules gaismu atstarojošs un ugunsdrošs audums ar alumīnija pārklājumu no ārpuses ar 127mm auduma slejām  Silkshade D Alu vai ekvivalents,  saules gaismas atstarošana 50-52%, atbilst B1, C1 ugunsdrošības klasei.
Ugunsdrošajiem audumiem Pretendents iesniedz dokumentu, kas apstiprina tā atbilstību ugunsdrošības standartiem ar pievienotu tulkojumu, ja dokuments ir svešvalodā.
	m2
	Vertikālo žalūziju mehānisms un vadība:
· Sliedes profils – ekstrudēta alumīnija sakausējums, virsmas pārklājums – baltā krāsā;
· Vertikālo žalūziju mehānisms aprīkots ar 89 vai 127mm auduma slejām un komplektāciju;
· Žalūzijas vadība tiek veikta ar auklas un ķēdītes palīdzību. Ar poliestera auklu veic žalūzijas atvēršanu /aizvēršanu. Auklas galā ir atsvars. Ar ķēdīti veic lameļu pagriešanu izvēlētā leņķī. Aukla un ķēdīte atrodas vienkopus labajā vai kreisajā žalūzijas pusē pēc Pasūtītāja izvēles;
· Žalūziju auduma slejas apakšējā daļā jābūt ievietotam baltam plastmasas atsvaram, kas nodrošina auduma slejas nostiepumu;
· Žalūziju auduma slejas plastmasas atsvari abās pusēs savstarpēji ir savienoti ar ķēdīti, kas nodrošina vienādu attālumu starp auduma slejām;
· Vertikālo žalūziju atvēršanai ir iespējami varianti: slejas var savilkt simetriski uz malām, slejas var savilkt uz vienu vai otru žalūzijas pusi. Savilkšanas variantu izvēlas Pasūtītājs. Kā viens no galvenajiem kritērijiem šādai izvēlei ir, lai, savelkot slejas, netraucētu logu vēršanos;
· Žalūzija ir stiprināma pie sienas vai griestiem.

	
	

	2.6. PV C karnīze vertikālajām žalūzijām

	m
	· Karnīze gatavota no PVC materiāla, komplektā nāk karnīzes plastmasas leņķi;
· Karnīzes platums 127mm.
· Kopšana ar mitru sūklīti.
	
	

	3. Rullo žalūzijas:

	Rullo žalūziju audumi.
3.1. Vienkrāsains, bez izteiktas faktūras  audums no polivinilhlorīda, vismaz 10 iespējamie toņi;
3.2. Pilnībā aptumšojošs audums no polivinilhlorīda, vismaz 10 iespējamie toņi;
3.3. Saules gaismu atstarojošs audums ar akrila pārklājumu no āra puses;
3.4. Ugunsdrošs audums no stiklašķiedras-25% un PVC-75%;
3.5. Auduma slejas Silkshade D Alu vai ekvivalents.
Ugunsdrošajiem audumiem Pretendents iesniedz dokumentu, kas apstiprina tā atbilstību ugunsdrošības standartiem ar pievienotu tulkojumu, ja dokuments ir svešvalodā.

	m2
	Rullo žalūziju mehānisms:
· Rullo žalūzijas caurulei jābūt 25mm - 40mm diametrā;
· Rullo žalūzijas caurulei jābūt izgatavotai no metāla;
·  Žalūziju darbināšanu veic ar PVC ķēdītes palīdzību. Ķēdīte žalūzijas paceļ vai nolaiž vajadzīgajā augstumā;
· Atvēršanas vadība var atrasties labajā vai kreisajā pusē, pēc Pasūtītāja izvēles;
· Gadījumā, ja nepieciešams blakus likt vairākas žalūzijas, tad atstatums starp divām blakus esošām rullo žalūzijām nevar būt lielāks par 10 mm;
· Rullo auduma apakšējā daļā jābūt iestrādātam atsvaram auduma nospriegošanai;
· Rullo žalūzijas stiprināmas pie sienas, pie griestiem vai logu ailēs, saskaņā ar Pasūtītāja izvēli.

	
	

	4. Rullo žalūzijas uz pakešu logiem:

	4.1. Vienkrāsains, bez izteiktas faktūras  audums no polivinilhlorīda, vismaz 10 iespējamie toņi;
4.2. Pilnībā aptumšojošs audums no polivinilhlorīda, vismaz 10 iespējamie toņi;
4.3. Saules gaismu atstarojošs audums ar akrila pārklājumu no āra puses.
4.4. Ugunsdrošs audums no stiklašķiedras-25% un PVC-75%;
4.5. Auduma slejas Silkshade D Alu vai ekvivalents.
Pretendents iesniedz dokumentu, kas apstiprina tā atbilstību ugunsdrošības standartiem ar pievienotu tulkojumu, ja dokuments ir svešvalodā.
	m2
	Rullo žalūzijas uz pakešu logiem mehānisms:
· Rullo žalūzijas caurulei jābūt ne mazāk kā 19mm diametrā;
· Audums satītā veidā ir nosegts ar žalūzijas kasetes vāku;
· Nosedzošais rullo žalūzijas kasetes vāks ir izgatavots no ekstrudēta alumīnija sakausējuma, virsmas pārklājums – baltā krāsā; 
· Žalūziju darbināšanu veic ar ķēdītes palīdzību. Ķēdīte žalūzijas paceļ vai nolaiž vajadzīgajā augstumā;
· Atvēršanas vadība var atrasties labajā vai kreisajā pusē, pēc Pasūtītāja izvēles;
· Rullo auduma apakšējā daļā jābūt iestrādātam smaguma atsvaram auduma nospriegošanai;
· Rullo audumam jābūt nekustīgam loga atvēršanas laikā (vēdināšanas režīmā), tam jābūt nofiksētam ar sānu nosedzošām vadotnēm;
· Rullo žalūzijas stiprināmas pie pakešu loga līstēm loga rūts daļā, ļaujot logam ērti vērties vaļā gan horizontāli, gan vertikāli (vēdināšanas režīmā).

	
	

	5. Dubultrullo žalūzijas:

	Dubultrullo žalūziju audums.
Dubults materiāls, kas izgatavots no horizontāli strīpainām auduma joslām, vismaz 10 iespējamie toņi.

	m2
	Dubultrullo žalūziju mehānisms:
· Rullo žalūzijas caurulei jābūt 25mm - 40mm diametrā;
· Rullo žalūzijas caurulei jābūt izgatavotai no metāla;
·  Žalūziju darbināšanu veic ar PVC ķēdītes palīdzību. Ķēdīte žalūzijas paceļ vai nolaiž vajadzīgajā augstumā. Nedaudz pavelkot ķēdīti, tumšās joslas nostājas viena aiz otras, līdz ar to ļaujot pa caurspīdīgām joslām ieplūst saules gaismai;
· Atvēršanas vadība var atrasties labajā vai kreisajā pusē, pēc Pasūtītāja izvēles;
· Gadījumā, ja nepieciešams blakus likt vairākas žalūzijas, tad atstatums starp divām blakus esošām rullo žalūzijām nevar būt lielāks par 10 mm;
· Rullo auduma apakšējā daļā jābūt iestrādātam atsvaram auduma nospriegošanai;
· Rullo žalūzijas stiprināmas pie sienas, pie griestiem vai logu ailēs, saskaņā ar Pasūtītāja izvēli.

	
	

	6. Dubultrullo žalūzijas uz plastikāta logiem:

	Dubultrullo žalūziju audums.
Dubults materiāls, kas izgatavots no horizontāli strīpainām auduma joslām, vismaz 10 iespējamie toņi.

	m2
	Dubultrullo žalūzijas uz pakešu logiem mehānisms:
· Rullo žalūzijas caurulei jābūt ne mazāk kā 19mm diametrā;
· Audums satītā veidā ir nosegts ar žalūzijas kasetes vāku;
· Nosedzošais rullo žalūzijas kasetes vāks ir izgatavots no ekstrudēta alumīnija sakausējuma, virsmas pārklājums – baltā krāsā; 
· Žalūziju darbināšanu veic ar PVC ķēdītes palīdzību. Ķēdīte žalūzijas paceļ vai nolaiž vajadzīgajā augstumā. Nedaudz pavelkot ķēdīti, tumšās joslas nostājas viena aiz otras, līdz ar to ļaujot pa caurspīdīgajām joslām ieplūst saules gaismai. Atvēršanas vadība var atrasties labajā vai kreisajā pusē, pēc Pasūtītāja izvēles;
· Rullo auduma apakšējā daļā jābūt iestrādātam smaguma atsvaram auduma nospriegošanai;
· Rullo audumam jābūt nekustīgam loga atvēršanas laikā (vēdināšanas režīmā), tam jābūt nofiksētam ar sānu nosedzošām vadotnēm;
· Rullo žalūzijas stiprināmas pie pakešu loga līstēm loga rūts daļā, ļaujot logam ērti vērties vaļā gan horizontāli, gan vertikāli (vēdināšanas režīmā).

	
	

	7. Plisētās žalūzijas:

	Plisēto žalūziju audumi.
7.1. Vienkrāsains, sagofrēts materiāls, bez izteiktas faktūras  audums no 100% poliestera, svars ne mazāk 155g/m2, vismaz 10 iespējamie toņi;
7.2. 100% aptumšojošie audumi no 100% poliestera, svars ne mazāk kā 280g/m2;
7.3. Saules gaismas atstarojošie 40-80%, audums no 100% poliestera, svars ne mazāk kā 90g/m2.
	m2
	Plisēto žalūziju mehānisms:
· Žalūzijas mehānisms izgatavots no ekstrudēta metāla, tas sastāv no diviem profiliem, starp kuriem tiek iestiprināts žalūzijas audums;
· Mehānisma platums no 0.25 – 2.20 m; 
· Žalūziju maksimālais augstums 3.00m standarta komplektācijā;
·  Žalūzijas vadība notiek ar rokturīšu 
palīdzību, kas atrodas gan uz apakšējā profila, gan augšējā profila pa vidu – to var kustināt gan uz augšu, gan leju pa fiksējošām stīgām, novietojot žalūziju sev vēlamajā pozīcijā;
· Katra materiāla gofre ir 20 mm plata; 
· Plisētā žalūzija tiek stiprināta pie loga līstes, sienas vai griestiem;


	· 
	· 

	8. Elektrodzinējs:

	Elektrodzinējs ar iespēju motorizēt visa veida iekštelpu žalūzijas. Ražotāja garantija – vismaz 5 gadi.
	gb
	· Spriegums: 230V-50Hz, Radio frekvencei ir jābūt saderīgai ar pulti.
· Elektrodzinēja trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 45 dB (mērīts pie nominālās slodzes).
[image: Attēls, kurā ir instruments, uzgriežņu atslēga

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
(Attēlam ir ilustratīva nozīme)
	· 
	· 

	9. Tālvadības pults

	Tālvadības pults ar vismaz pieciem kanāliem, un saderību ar piedāvāto elektrodzinēju.
	gb
	Iekštelpu darbības diapazons no 0-20m, komplektā baterija kura der piedāvātajai pultij, vismaz pieci kanāli, jo ja vienā telpā tiek uzstādītas vairākas žalūzijas ar elektrodzinēju vairākiem logiem, lai būtu iespēja tās vadīt ar vienu pulti.
[image: Attēls, kurā ir ierīce, elektroniska ierīce, elektronika, mobilais tālrunis

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
(Attēlam ir ilustratīva nozīme)
	
	




Apliecinām, ka iepirkuma līguma izpildē netiks izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces (Publisko iepirkuma likuma 2.2 pants).
Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona) (ja dokuments tiek parakstīts ar drošu vai EIS elektronisko parakstu, norāda, ka dokuments parakstīts ar drošu vai EIS elektronisko parakstu):
_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/   	 
____________________ 2026. gada ___.________________
            /vieta/  		/datums
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