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[bookmark: _Hlk45096940]1.pielikums 
Iepirkuma “Jaunu, tūrisma klases autobusu piegāde”,
identifikācijas Nr. VR2026/6, nolikumam


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(veidne)

Iepirkuma “Jaunu, tūrisma klases autobusu piegāde”, 
identifikācijas Nr. VR2026/6


I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Ja tehniskajās specifikācijās ietvertas norādes uz ražotāju, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai labāku preci. Visas prasības tehniskajiem parametriem norādītas kā minimālās prasības.

Nepieciešams piegādāt 2 (divus) jaunus M3 kategorijas tūrisma klases autobusus.

1. Galvenie noteikumi – jānodrošina atbilstība visām 1. punkta apakšpunktos 1. tabulā norādītajām obligātajām minimālajām prasībām:
1.tabula
	[bookmark: _Hlk216182203][bookmark: _Hlk216182771]Nr.p.k.
	Obligātās minimālās prasības

	1
	2

	1.1.
	Nepieciešams piegādāt 2 (divus) jaunus M3 kategorijas tūrisma klases autobusus.

	1.2.
	Jāveic piegādāto autobusu sertifikācija un reģistrācija Latvijas valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) uz Pasūtītāja vārda. Uz autobusu piegādes brīdi autobusiem jābūt veiktai tehniskās atbilstības novērtēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tam ir jāatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, jābūt veiktai valsts tehniskai apskatei, pirmspārdošanas sagatavošanai, digitālo tahogrāfu sertificēšanai un pārbaudei, t.sk. nodrošinot atbilstību prasībām, kas ir noteiktas autobusu reģistrēšanai CSDD.

	1.3.
	Uz autobusu piegādes brīdi piegādātajiem autobusam ir jābūt jaunam[footnoteRef:1], iepriekš nelietotam. [1:  Saskaņā ar “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 1.panta devītās daļas a) apakšpunktu] 


	1.4.
	Piegādes noteikumi vieta, laiks: PSIA “Ventspils reiss” autotransporta bāze Robežu ielā 7, Ventspils, Latvija, trīs darba dienas iepriekš, saskaņojot konkrētu laiku ar Pasūtītāja nozīmētu kontaktpersonu.

	1.5.
	Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar autobusu piegādi, un citiem izdevumiem, kas nepieciešami tehnisko specifikāciju prasību izpildei.

	1.6.
	Pieņemšanas – nodošanas procedūra:
Autobusu piegāde ir jānodrošina specifikācijās norādītajā piegādes termiņā. Nav pieļaujama autobusu pirmā reģistrācija ātrāk nekā specifikācijās norādītais gads. 
Visas Līguma prasības autobusiem jāizpilda pilnā apmērā. Autobusi tiek pieņemti ar šādiem nosacījumiem un šādā secībā:

	1.6.1.
	Autobusi tiek nogādāti Tehnisko specifikāciju 1.4. punktā minētajā piegādes vietā reģistrēts uz Pasūtītāja vārda 14 (četrpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

	1.6.2.
	Līguma slēdzēju atbildīgajām pusēm klātesot, tiek pārbaudīta autobusu atbilstība visiem Līguma, tai skaitā Tehnisko specifikāciju noteikumiem, tai skaitā demonstrējot atbilstību parametriem ekspluatācijas režīmā.

	1.6.3.
	Pēc sekmīgas 1.6.1.-1.6.2. punktā minēto darbību veikšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu (gala rēķinu par autobusu piegādi Piegādātājs izraksta pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas). Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža Pasūtītājs rakstiski norāda uz piegādāto autobusu nepilnībām un trūkumiem, Piegādātājam ir pienākums novērst minētās nepilnības un trūkumus Pasūtītāja noteiktajā laikā. Gala rēķina maksājums tiek atlikts par laika periodu, kurā Piegādātājs novērš nepilnības un piegādā atbilstošus autobusus, un iesniedz jaunu pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav iesniedzis rakstisku norādījumu par nepilnībām un trūkumiem, autobusi uzskatāmi par pieņemtiem no Pasūtītāja puses. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt ekspluatācijā un attiecīgi parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu ar nebūtiskiem trūkumiem, kuru esamība nav šķērslis autobusu ekspluatācijai (šādā gadījumā trūkumi tiek fiksēti pieņemšanas – nodošanas aktā, norādot trūkumu novēršanas termiņus un kārtību, un, ja nepieciešams, Piegādātāja saistības pret Pasūtītāju).

	1.7.
	Piegādātājs autobusu komplektācijā iekļauj vismaz šādus dokumentus:
1.) Ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā, drukātas, 1 eksemplārā;
2.) Tehnisko apkopju grāmatiņa latviešu valodā (iespējams digitālā formā).

	1.8.
1.8.1.















1.8.2.






	Autobusu apkopes, diagnostikas un garantijas/pēcgarantijas remonts
Autobusu apkopes un apkalpošanas servisu nodrošinās Pasūtītāja servisa centrs Ventspilī, Robežu ielā 7, LV-3601, lietojot kvalitatīvas rezerves daļas, un autobusu rūpnīcas izgatavotājas noteiktos tehniskos šķidrumus un eļļošanas materiālus.  
Piegādātājs nodrošina iespēju PSIA „Ventspils reiss” servisa centram veikt piegādāto autobusu garantijas remontus un apkopes Ventspilī, nezaudējot autotransporta garantiju.
Piegādātājs nodrošina iespēju veikt autobusu diagnostikas, garantijas/pēcgarantijas remontu Latvijā. Ja piegādāto autobusu diagnostiku nav iespējams veikt ar pasūtītāja rīcībā esoājiem tehniskajiem līdzekļiem (diagnostikas iekārtas, programmas, u.c.), tad Piedāvājumā ir jāiekļauj tehniskais nodrošinājums - nepieciešamās autobusa diagnostikas iekārtas pilnai autobusa un dzinēja diagnostikai, kā arī visas nepieciešamās licences un programmas, kas nepieciešamas autobusa apkopēm un remontiem, t.sk. remontu instrukcijas uz rezerves daļu katalogi digitālā formātā. Licences, programmatūru un katalogu pieejamība ir jānodrošina minimums 7.gadu periodā. 

vai 

Piegādātājs savos servisa centros nodrošina Autobusu apkopes un apkalpošanu, lietojot kvalitatīvas rezerves daļas, un autobusu rūpnīcas izgatavotājas noteiktos tehniskos šķidrumus un eļļošanas materiālus. 
Šajā gadījumā Pretendents piedāvā servisa līgumu, iekļaujot autobusu ekspluatācijas un apkopju izmaksas, kā minimums izmaksu pozīcijas, kas iekļautas pielikumā Nr.___ noteiktajā apjomā. Servisa līgumā var neietvert riepas, bremžu klučus un nodiluma devējus, logu tīrāmās slotiņas, logu mazgājamo un AdBlue šķidrumus.
Autobusu plānotais nobraukums ir vidēji 170`000 km gadā, un piedāvātā Servisa līguma līgumcena nevajadzētu pārsniegt 500 EUR mēnesī, 7 gadu periodā.
Piedāvājumā ir jānorāda piedāvātā servisa līguma izmaksas, un detalizēts apraksts par pozīcijām kas ir ietvertas Līgumā, un Ventspilij tuvāko servisu adreses.


	1.9.
	Rezerves daļu piegāde
Piegādātājs nodrošina rezerves daļu noliktavas Latvijā ar pietiekamu rezerves daļu un materiālu klāstu, kas nepieciešams autobusa tekošajiem remontiem un apkopēm. Piegādātājs (no noliktavām Latvijā) garantē apkopju rezerves daļu piegādi Ventspilī ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ja tas izdarīts darba dienā līdz plkst.12:00. 

Piegādātājs garantē visu oriģinālo rezerves daļu piegādi no noliktavām ne ilgāk kā 2 nedēļu laikā pēc pasūtījuma izdarīšanas. 
Piegādātājs Latvijas noliktavās uzglabā tikai tās ātri piegādājamās rezerves daļas, kuru iegādi apstiprina Pasūtītājs.




2.tabula
	Nr.p.k.
	Prasības garantijai un apkopei
	Pretendenta piedāvājums (pretendentam jāizpilda pelēkie lauki norādot precīzus datus)

	1
	2
	3

	1
	Garantijas prasības
Garantija pēc Autobusu nodošanas Pasūtītājam (Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža) jānodrošina vismaz šādām pozīcijām vismaz šādā apjomā (atkarībā no tā, kurš tiek izpildīts agrāk):

	1.1.
	Kopējais garantijas termiņš visam Autobusam: Min 12 mēneši bez nobraukuma ierobežojuma, vai Min 200000 km. 


	Norādīt piedāvāto kopējo garantijas  termiņu visam autobusam 

	1.2.
	Virsbūve (karkass, rāmis, ārējie un iekšējie paneļi, pasažieru durvis un pārējās durvis, konteineri): nav caurrūsēšanas, neatgriezenisko deformāciju un plaisu: ne mazākai kā 7 (septiņi) gadi.
	Norādīt piedāvāto garantijas  termiņu virsbūvei

	2.
	Apkopes intervāls 
[bookmark: _Hlk216348099]Autobusa rūpnīcas izgatavotāja noteiktais autobusa apkopes intervāls, ieskaitot dzinēja eļļas maiņu, nedrīkst būt mazāks par 60000 km. 
	Norādīt piedāvāto apkopes intervālu 



[bookmark: _Hlk83566432]
Tehniskās specifikācijas/Tehniskais piedāvājums:
3.tabula

	N.p.k.
	Rādītāji
	Parametri
	Pretendenta piedāvājums – pretendentam jāizpilda pelēkie lauki norādot precīzus piedāvātā autobusa parametrus un/vai detalizēti jāapraksta, kādā veidā tiks izpildīta konkrētā prasība.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Vispārējā informācija

	1.1.
	Transportlīdzekļa kategorija:
	Pasažieru autobuss M3

	1.2.
	Transportlīdzekļa  tips, klase
	III klase

	1.3.
	Piedāvātā autobusa marka modelis
	

	1.4.
	Autobusu skaits
	2 (divi) autobusi

	1.5.
	Ražošanas gads
	Piegādātajiem autobusiem ir jābūt jauniem, iepriekš nelietotiem, rūpnieciski ražotiem ne agrāk kā 2027.gadā

	

	1.6. 
	Autobusa pirmās reģistrācijas gads
	2027. gads
	

	1.7.
	Piegādes termiņš
	14 (četrpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža,  iekļaujot: reģistrāciju, sertifikāciju, tehnisko apskati, tahogrāfa aktivizāciju (ieskaitot sertifikātus) atbilstoši Latvijas republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
	

	1.8.
	Piedāvātā modeļa autobusam jābūt ražotam un sertificētam atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK prasībām.

	1.9.
	Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno transportlīdzekļa modeļa foto attēls un gabarītu rasējums mērogā,  vai arī jānorāda links, ja prasītā informācija ir publiski pieejama
	Jāpievieno piedāvātā transportlīdzekļa modeļa foto attēls un gabarītu rasējums mērogā, vai arī jānorāda links, ja prasītā informācija ir publiski pieejama.

	2.
	Izmēri, masa

	2.1.
	Kopējais garums
	14500-15000 mm
	

	2.2.
	Kopējais platums
	Max. 2550 mm
	

	2.3.
	Kopējais augstums ar kondicionieri
	3600 mm - 4000 mm
	

	2.4.
	Pagrieziena rādiuss
	Max. 12000 mm
	

	2.5.
	Pilnā masa
	Max. 26500 kg
	

	3.
	Pasažieru ietilpība

	3.1.
	Sēdvietu skaits; 
	Min.58
	

	4.
	Durvis

	4.1.
	Pasažieru durvju skaits
	2
	

	4.2.
	Pasažieru durvju veids
	Viendaļīgas, automātiskas
	

	5.
	Iekšdedzes dzinējs

	5.1.
	Iekšdedzes dzinēja tips
	Dīzeļdzinējs

	5.2.
	Dzinēja jauda
	Min  420 ZS
	

	5.3.
	Dzinēja izvietojums
	Aizmugurē

	5.4.
	Dzinēja iedarbināšana aukstā laikā 
	Jānodrošina pie -300C.  

	5.5.
	Dzinēja resurss līdz kapitālajam remontam
	Min. 1,5 milj. km

	5.6.
	Degvielas patēriņa dati
	Starppilsētu pārvadājumos, vidēji smagos apstākļos, degvielas patēriņš nedrīkst pārsniegt 27 l/100km
	

	5.7.
	Izplūdes gāzu emisijas
	Autobusa iekšdedzes dzinējam ir jāatbilst EURO VI atgāzu emisijas standartam

	5.8.
	CO2 emisijas
	CO2 emisijas ne vairāk kā 800 g/km
	

	6.
	Degvielas tvertnes

	6.1.
	
	Degvielas tvertnes autobusa dīzeļdzinēja darbības nodrošināšanai ietilpība (lietojamais apjoms) ir ne mazāka  kā 400 l
	

	7.
	Balstiekārta

	7.1.
	
	Pneimatiskā, ar automātisku augstuma regulēšanu

	7.2.
	
	Stabilizatori priekšējam un aizmugurējam tiltam

	8.
	Bremžu sistēma

	8.1.
	
	Divkontūru saspiesta gaisa 
Anti- bloķēšanas bremžu sistēma (ABS)

	8.2.
	
	Pretbuksēšanas sistēma (ASR)

	8.3.
	
	Disku bremzes

	8.4.
	
	Retarders

	8.5.
	
	Avārijas bremzēšanas sistēma

	8.6.
	
	Automātiskā stāvbremze (HOLD funkcija)

	8.7.
	
	Elektroniskās stāvbremzes automātiska atbrīvošana

	9.
	Salona ventilācijas un apsildes sistēma

	9.1.
	
	Ventilācijas un apkures iekārta, kas neatkarīgi no laika apstākļiem, nodrošina tīru gaisu un pastāvīgu temperatūru autobusa salonā robežās no +16oC līdz +24oC (atbilstoši sezonai). Pasažieru salona un autovadītāja kondicionieris
	

	9.2.
	
	Jānodrošina priekšējā loga apsilde pret aizsalšanu un svīšanu visā loga platībā pie āra gaisa temperatūras -200C 

	9.3.
	
	Klimata kontrole ar atsevišķu regulēšanas iespēju vadītāja vietai

	9.4.
	
	Autonomā apkures iekārta ar programmēšanas iespēju minimāli 3 dienu periodam
	

	9.5.
	
	Pasažieru salona apsildes minimālā jauda 25 kW
	

	9.6.
	
	Gaisa kondicionēšanas sistēma ar min jaudu 35 kW
	

	10.
	Autovadītāja vieta

	10.1.
	
	Autovadītāja darba vietai jābūt norobežotai no pasažieru salona, lai nodrošinātu, ka autovadītājs nekādā veidā netiktu traucēts no mugurpuses (lai autovadītāju netraucētu ne pasažieri, ne bagāža), un lai autovadītājs no savas vietas ātri un viegli varētu izkļūt no autobusa

	10.2.
	
	Digitālais tahogrāfs 1dienas/2 autovadītāju

	10.3.
	
	Automātiska klimata kontrole autovadītāja vietai

	10.4.
	
	Konsole kases aparātam

	10.5.
	
	Autovadītāja komforta sēdeklis, apsildāms, ar ventilāciju, ar pneimoatsperojumu un atlokāmiem roku balstiem, pagriežams

	10.6.
	
	Autovadītāja mikrofons

	10.7.
	
	Vadītāja kabīnes apgaismojums ieslēdzams, atsevišķi no salona apgaismojums

	10.8.
	
	Saulessargs autovadītājam priekšā un kreisajā sānā

	10.9.
	
	Elektriski apsildāms priekšējais logs un autovadītāja kreisās puses sānu logs

	10.10.
	
	Priekšējo pasažieru durvīm ir jābūt dubultajam stiklam, vai arī stiklam ir jābūt elektriski apsildāmam

	10.11.
	
	Vismaz divas mantu novietnes un seifs


	11.
	Pasažieru salons

	11.1.
	
	Augstākā komforta pasažieru sēdekļi ar papildus polsterējumu, atlaižamām atzveltnēm, ādas pagalvjiem, paceļamiem roku balstiem ejas pusē, kāju balstiem, mantu tīkliņiem, galdiņiem pie atzveltnēm, pakarināmā āķīšiem. Ejas pusē esošie sēdekļi transformējas uz ejas pusi. Jābūt drošības jostām. Pagalvji ar regulējamu augstumu, un pielāgojamām sānu malām

	11.2.
	
	Attālums starp braukšanas virzienā novietotiem krēsliem 62 cm augstumā no autobusa salona grīdas jābūt vismaz 72 cm, vēlams 80 cm
	

	
	
	Vēlams pagarināti sēdvietu podesti autobusa priekšā
	

	11.3.
	
	Pasažieru sēdvietām ir vizuālā un taktilā numerācija

	11.4.
	
	Autobusa pasažieru salonā ir vismaz divu “līmeņu” apgaismojums, divi apgaismojuma slēdži. Jābūt pasažieru individuālajam apgaismojumam un individuālajai ventilācijai pasažieru sēdvietās
	

	11.5.
	
	Nakts apgaismojums, kas nedrīkst būt traucējošs pasažieriem un autobusa vadītājam

	11.6.
	
	Bagāžas plaukti salonā


	11.7.
	
	Elektriski vadāmas jumta lūkas

	11.8.
	
	Pasažieru salona logu aizkari

	11.9.
	
	Atkritumu šahta pasažieru salonā, savienota ar atkritumu tvertni bagāžas nodalījumā

	11.10.
	
	Blakussēdētāju sēdekļi nobīdīti viens pret otru

	12.
	Pasažieru iekāpšana

	12.1.
	
	„STOP” pogas pasažieriem autobusa salonā

	13.
	Informācijas sistēmas

	13.1.
	

	Elektroniskā maršruta zīme:
Autobusam jābūt aprīkotam ar elektronisko maršruta zīmi, kas izvietota autobusa priekšpusē. Maršruta zīmei ir jābūt skaidri salasāmai un redzamai. Minimālais maršruta zīmes izmērs ir 600 x 200 mm. Maršruta zīmē burtiem un cipariem jābūt kontrastējošiem ar pamatni, piemēram melni burti un cipari uz baltas pamatnes. Maršruta zīmē attēloto burtu un ciparu minimālais augstums ir vismaz 90  mm
	

	13.2.
	



	Maršruta zīme:
Autobusam jābūt aprīkotam ar elektronisko maršruta zīmi, kas izvietota autobusa sānā pie priekšējām ieejas durvīm vai uz priekšējām ieejas durvīm. Rekomendējamais maršruta zīmes novietošanas augstums – 1500 mm augstumā no zemes.  Maršruta zīmei ir jābūt skaidri salasāmai un redzamai arī saulainā laikā. Minimālais maršruta zīmes izmērs ir 600 x 200 mm. Maršrutu zīmē burtiem un cipariem jābūt kontrastējošiem ar pamatni, piemēram melni burti un cipari uz baltas pamatnes. Maršruta zīmē attēloto burtu un ciparu minimālais augstums ir vismaz 60 mm
	

	14.
	Autobusos jāuzstāda aprīkojums:

	14.1.
	



	Videonovērošanas sistēmas. Autobusam jābūt aprīkotam ar videonovērošanas iekārtu, kas fiksē autobusa biļešu tirdzniecības zonu un pasažieru salonu. Pielāgojamas video ieraksta izšķirtspējas rezolūcijas piemērošanas iespēja robežās no 640:480 līdz 1920:1080 pikseļiem. Video ieraksta iespēja, kas ļauj uzglabāt video ierakstus vismaz 14 (četrpadsmit) dienas. Video apskates iespēja, kas pieļauj veikt ierakstītā video ieraksta:
1)	Pārtīšanu;
2)	Konkrēta laika iestatīšanu attiecībā uz video ierakstu, kura apskate ir nepieciešama;
3)	Apskati attālinātā režīmā, izmantojot interneta pārlūkprogrammas tehnisko risinājumu vai citu attālinātas pieejas risinājumu.
Video ierakstu šķirošanas iespēju pēc pārvadātāja izmantoto transporta līdzekļu valsts reģistrācijas numurzīmēm. WiFi datu pārraide
	

	14.2.
	


	Informācijas paziņošana par pieturvietām. Salonā jābūt speciālai elektroniskai sistēmai ar informācijas paziņošanu par pieturvietām audiālā un vizuālā (tablo) formātā ar GPS uztvērēju. Audiālai informācijai jābūt saprotamai arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Skaņai jābūt precīzi dzirdamai bez traucējumiem. Brīdinājuma signālus vai paziņojumus nedrīkst traucēt citi trokšņi vai akustika (prasība var tikt nodrošināta, piemēram, autobusā uzstādot indukcijas cilpas sistēmu). Vizuālai informācijai jābūt redzamai arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Burtiem jābūt kontrastējošiem ar pamatni un burtu augstumam jābūt vismaz 50 mm
	

	15.
	Virsbūve

	15.1.
	
	Virsbūves krāsojums tumši sudrabots, metālisks

	15.2.
	
	Autobusa sānu logi ir ar dubultstiklojumu, tumši tonēti

	15.3.
	
	Elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļ skata spoguļi

	15.4.
	
	Bagāžas nodalījuma tilpums min. 8 m3
	

	16.
	Pārnesuma kārba
	Automātiskā pārnesumkārba, vai pārnesumkārba ar automatizētu vadību, min. 10-pakāpju 

	

	17.
	Riepas

	17.1.
	
	Riteņu/ riepu izmērs minimums ir 295/80R22,5
	

	17.2.
	
	Riepu spiediena kontroles sistēma

	18.
	Nepieciešamais aprīkojums

	18.1.
	
	Elektroniskā stabilitātes sistēma (ESP)

	18.2.
	
	2 (divi) gidu sēdekļi

	18.3.
	
	Gida mikrofons un lasāmā lampa

	18.4.
	
	Vismaz 1 skaļrunis uz 8 pasažieriem

	18.5.
	
	Digitālais pulkstenis, temperatūras, drošības jostu brīdinājuma zīmes un tualetes displejs pasažieru nodalījumā

	18.6.
	
	Vieglmetāla diski vai riteņu dekoratīvie aizsargi
	

	18.7.
	
	Virtuve ar kafijas termosiem, un siltā ūdens boileru

	18.8.
	
	Bagāžas nodalījumu un pasažieru durvju centrālā atslēga. Iespēja atslēgt katras puses bagāžniekus ar pogu panelī 

	18.9.
	
	WC ar slēdzamām durvīm, no autovadītāja vietas un apsildi (vēlams pārslēdzama no ķīmiskās uz ūdens)

	18.10.
	
	Salonā un bagāžas nodalījumā paklājiņi

	18.11.
	
	Salona tapsējums ar audumu

	18.12.
	
	Turēšanās rokturis pie kreisās puses jumta bagāžas plaukta

	18.13.  
	
	Bagāžas telpas apgaismojums, LED

	18.14.
	
	360° kamera ar integrētu atpakaļskata kameras mazgāšanas sistēmu

	18.15.
	
	Full HD panorāmas kamera, ar iespēju attēlu rādīt video monitoros 

	18.16.
	
	Salona siltumizolācija

	18.17.
	
	Ātruma ierobežotājs uz 100km/h

	18.18.
	
	Tuvās un tālās gaismas - LED gaismas 

	18.19.
	
	Tālās gaismas palīgsistēma, Automātiskās tuvās gaismas

	18.20.
	
	Papildu kontūru gabarītlukturi -LED

	18.21.
	
	Miglas lukturi -LED

	18.22.
	
	Dienas gaitas gaismas -LED

	18.23.
	
	Papildus logu tīrītāju slotiņa priekšējā stikla augšā

	18.24.
	
	Autovadītāja braukšanas stila kontroles sistēma

	18.25.
	
	Eļļas mērtausts

	18.26.
	
	Gaisa pieslēgums autobusa priekšā

	18.27.
	
	Papildus apgaismojums braucot uz aizmuguri

	18.28.
	
	Rezerves ritenis, instrumentu komplekts, domkrats

	18.29.
	
	Rezerves dzinēju siksnu komplekts

	18.30.
	
	Elektriski apsildāms vējstikls

	18.31.
	
	Aizsargplēve pret akmeņu šķembām, uz vējstikla apakšas

	18.32.
	
	Avārijas āmurīši

	18.33.
	
	Nepieciešamās piktogrammas un uzraksti

	18.34.
	
	Adaptīvā kruīza kontrole

	18.35.
	
	Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma

	18.36.
	
	Joslu noturēšanas sistēma

	18.37.
	
	Gājēju brīdinājuma sistēma

	18.38.
	
	Iespēja mobilo telefonu saslēgt ar autobusa multimēdiju sistēmu (CarPlay un Android Auto)

	18.39.
	
	Vadītāja vērtējums

	18.40
	
	Autovadītāja uzmanības novēršanas palīgsistēma

	18.41.
	
	Braukšanas un atpūtas laika atbalsta sistēma

	18.42.
	
	Šļakatu aizsargs riteņu arkās

	18.43.
	
	220 V invertors, min 2300 kW, un minimums 2 rozetes pasažieru salonā, un pie autovadītāja

	18.44.
	
	12V piepīpētāja kontaktligzdas 2.gab. autovadītāja panelī, ar pastāvīgu strāvu, un ar strāvu pie ieslēgtas aizdedzes

	18.45.
	
	Autoparka pārvaldības sistēma

	18.46.
	
	Elektriskais degvielas filtra sildītājs

	18.47.
	
	Signalizācija

	18.48.
	
	Bremžu kluču nodiluma informācija autovadītāja panelī

	18.49.
	
	Gaisa signāltaure

	18.50.
	
	Video-Monitori, LCD, Full HD, min 3.gab. Priekšējais monitors min 21`, divi monitori salonā, nolokāmi, min 15`

	18.51.
	
	HDMI signāla savienojuma ligzda video monitoriem, instrumentu paneļa zonā

	18.52.
	
	Papildu HDMI ports gida zonā

	18.53.
	
	USB ligzda pie katra sēdekļa

	18.54
	
	Autobusu priekšai izsargplēve pret akmeņu šķembām 

	19.
	Papildaprīkojums (Vērtējama prasība)

	19.1.
	
	Multimēdiju monitors katram pasažierim ar datu serveri, un iespēju pieslēgties internetam





Sagatavots: 26.04.2026.

Apliecinām, ka ar šī Tehniskā piedāvājuma iesniegšanu izpildīsim visas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.


	Paraksts
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pretendenta pārstāvja amata nosaukums:
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