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Liepājas valstspilsētas pašvaldība 
Iepirkumu komisija
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63422336, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv, www.liepaja.lv




APSTIPRINĀTS
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas
 2026.gada 26.augusta sēdē, protokols Nr.10

Par atklāta konkursa "Dienas aprūpes centra izbūve Grīzupes ielā 96, Liepājā" (LVP 2026/109) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem.

	Jautājums1
	Būvdarbu apjomu lokālajā tāmē Nr. 1-1.1.13 iekļautas pozīcija Nr.66:
	66
	 
	Iekārtas Nr.10  _ Liela krāsu mainoša bumba vai ekvivalents
	gb
	1,00 


Vienlaikus rasējumā IN-3.2 šī iekārta ir marķēta kā iekārta Nr.11.
[image: ]
Tāmē  Nr. 1-1.1.13 kā iekārta Nr.11 ir iekļauta iekārta, kas nav atrodama rasējumā IN-3.2:
	67
	 
	Iekārtas Nr.11 _ Liela un maza krāsu mainošas bumbas vai ekvivalents
	gb
	1,00 


Savukārt lokālajā tāmē Nr.1-1.1.13 nav iekļauta iekārta Nr.10, kas ir norādīta rasējumā IN-3.2, Četru daļu LED panelis vai ekvivalents:
[image: ]
Lūdzam precizēt. 

	Skaidrojums
	Iekārta Nr. 10 ir „Četru daļu LED panelis” vai ekvivalents.
Iekārta Nr. 11 ir „Liela un maza krāsu mainoša bumba” vai ekvivalents.
Atbilstoši precizējumi tiks veikti rasējumā IN-3.2, kā arī veikti labojumi tāmē Nr. 1-1.1.13, pozīcijā Nr. 66. 

	Grozījumi
		66
	 
	Iekārtas Nr.10  _ Četru daļu LED panelis  vai ekvivalents, montēts pie griestiem.
	gb
	1,00 




	

	Jautājums2
	Precizēt tāmes 1-1.1.7. pozīcijas Nr. 47 un Nr. 48 durvju apjomus, nesakrīt ar stāva plānu un specifikāciju.

	Skaidrojums
	Tāmē Nr. 1-1.1.7 precizēti darbu apjomi 47. un 48. pozīcijā.

	Grozījumi
		47
	 
	Montēt iekšdurvis D-9 1100×2200 mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Koka tipa (K1). Slēdzene SFI, slieksnis SL1. Furnitūra PP, rokturi PG. Durvis invalīdu tualetei, nerūsējoša metāla aizsargplāksne abās pusēs h=300 mm.
	gb
	1,00 

	48
	 
	Montēt iekšdurvis D-10, D-11, D-12 1400×2200 mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Koka tipa (K1). Slēdzene BAT, slieksnis SL3, stiklojums 34dB. Furnitūra PK, rokturi PS. Durvis no telpām uz gaiteni, nerūsējoša metāla aizsargplāksne abās pusēs h=300 mm.
	gb
	3,00 




	

	Jautājums3
	Lūdzu sniegt plašāku informāciju par tāmes 1-1.1.15. pozīciju Nr. 14 “Pie sienas interaktīvs izzinošs objekts”.

	Skaidrojums
	Lokālās tāmes Nr. 1-1.1.15, pozīcija Nr.14. “Pie sienas interaktīvs izzinošs objekts” tiek dzēsta. Rasējumā ir norādīta paredzētā vieta interaktīva izzinoša objekta izvietošanai pie sienas. Objekta iegādi, konkrēto veidu un tehnisko risinājumu Pasūtītājs noteiks un nodrošinās atsevišķi, ārpus šī iepirkuma ietvariem.

	Grozījumi
		14
	 
	Pie sienas interaktīvs izzinošs objekts
	gb
	1,00 




	

	Jautājums4
	Tāmes 1-1.2.3. pozīcijās Nr. 111-134 ir ieviesusies kļūda. Šādi pārplūdes restu izmēri neeksistē un nav fiziski uzmontējami uz gaisu vadu galiem. Lūdzu sniegt precizējumus vai veikt labojumus tāmē.

	Skaidrojums
	Atbilde sniegta Komisijas 17.08.2026. skaidrojumos un grozījumos uz 1.jautājumu.

	

	Jautājums58
	Lūdzu precizēt tāmes 1-1.1.8. apjomus – tāmes apjomi nesakrīt ar grīdas un sienu apdares plānu apjomiem.

	Skaidrojums
	Tāmes Nr. 1-1.1.8 darbu apjomi ir precizēti atbilstoši rasējumos norādītajiem apjomiem.

	Grozījumi
	Labotas tāmes Nr. 1-1.1.8 darbu apjomu pozīcijas Nr.3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 48, 58, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80 un 81.

	

	Jautājums5
	Lūdzu labot tāmes 1-1.1.7. pozīciju Nr. 4 un Nr. 5 apjomus pēc logu L-10 un L-9 atsevišķas izdalīšanas.

	Skaidrojums
	Lokālās tāmes Nr. 1-1.1.7 pozīciju Nr. 4 un Nr. 5 apjomi nav jāprecizē. Pozīcijās Nr. 4 un Nr. 5 ir paredzēta logu, tai skaitā L-10 un L-9, montāža, savukārt pozīcijās Nr. 4-1. un Nr. 5-1. ir atsevišķi paredzētas līmplēves logiem L-10 un L-9, lai nodrošinātu nepieciešamo necaurredzamību.

	

	Jautājums6
	Lūdzu precizēt vai tāmes 1-1.1.13. poz. Nr. 140 “Sienas aizsargs” nedublējas ar tāmes 1-1.1.13. poz. Nr. 205

	Skaidrojums
	Atbilde sniegta Komisijas 17.08.2026. skaidrojumos un grozījumos uz 4.jautājumu.

	

	Jautājums7
	Lūdzu precizēt, vai sensorās telpas 10. iekārta ir “Četru daļu LED panelis vai ekvivalents” vai “Liela krāsu mainoša bumba”.

	Skaidrojums
	Iekārta Nr. 10 ir “Četru daļu LED panelis” vai ekvivalents. Rasējumā IN-3.2 tiks precizēts iekārtas Nr. 10 nosaukums.
Skatīt atbildi uz 1.jautājumu.

	

	Jautājums8
	Būvdarbu apjomu lokālajā tāmē Nr. 1-1.1.9 iekļautas pozīcijas Nr.3, 8. un 13 koka latojuma izbūvei zem ārsienu apšuvuma :
	1
	 
	AST-1 Ārsiena ar koka dēļu apdari un dekoratīvām
vertikālām lamelēm
	 
	 

	2
	 
	Stiprināt kokšķiedras plāksni ar spundi 25mm, λ=0.053 W/mK RB&B Multi (vai ekvivalents)
	m2
	544,65 

	3
	 
	Stiprināt koka latas 45x45mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m2
	544,65 

	4
	 
	Stiprināt krāsotu koka dēļu apdari 25mm biezumā, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
Montēti vertikāli ar ventilācijas spraugām
	m2
	544,65 

	5
	 
	Montēt krāsotas dekoratīvas koka lameles 45x145mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m
	1100,4

	6
	 
	AST-3 Ārsiena ar skārda valcprofila apdari
	 
	 

	7
	 
	Stiprināt kokšķiedras plāksni ar spundi 25mm, λ=0.053 W/mK RB&B Multi (vai ekvivalents)
	m2
	121,80 

	8
	 
	Stiprināt koka latas 45x45mm ar soli 600mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m2
	121,80 

	9
	 
	Stiprināt koka latas 120x25mm ar soli 300mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m2
	121,80 

	10
	 
	Apšūt fasādi ar skārda valcprofila segumu, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
Savienotas valcējot
	m2
	121,80 

	11
	 
	AST-2.1 / AST-2.2 / AST-2.3 / AST-4
	 
	 

	12
	 
	Stiprināt kokšķiedras plāksni ar spundi 25mm, λ=0.053 W/mK RB&B Multi (vai ekvivalents)
	m2
	334,15 

	13
	 
	Stiprināt koka latas 45x45mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m2
	334,15 

	14
	 
	Stiprināt krāsotu koka dēļu apdari 25-75mm biezumā, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
Montēti vertikāli ar ventilācijas spraugām
	m2
	334,15 


 Savukārt būvprojekta rasējumā Nr.ARD  7-1 sniegta šāda informācija par sienu tipu AST-1, AST-2.1 / AST-2.2 / AST-2.3 / AST-4 un AST-3 uzbūvi:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	Sienas tips
	Tāmes pozīcijas Nr. 
	Tāmes pozīcijas darbu apraksts 
	Būvprojekta rasējuma lapā Nr. ARD 7.1 iekļautais darbu apraksts

	AST-1 Ārsiena ar koka dēļu apdari un dekoratīvām
vertikālām lamelēm
	


3  
	Stiprināt koka latas 45x45mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	

Koka latojums divās kārtās, vertikāli un horizontāli,
45(h)x25x2=50mm, solis ~400 mm

	AST-3 Ārsiena ar skārda valcprofila apdari
	

8
	Stiprināt koka latas 45x45mm ar soli 600mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	1) Koka latojums vertikāli 75x50, solis ~400 m
2) Koka latojums horizontāli, 25x50, solis ~400 mm

	AST-2.1 / AST-2.2 / AST-2.3 / AST-4
	
13
	Stiprināt koka latas 45x45mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	Koka latojums divās kārtās, vertikāli un horizontāli,
45(h)x25x2=50mm, solis ~400 mm


a) Visiem sienu tipiem atšķiras latojuma kārtu skaits un latojuma dimensijas- būvprojektā paredzēts latojums divās kārtās , savukārt tāmes formā- vienā kārtā. Latojuma kārtu skaits un latojuma izmēri ļoti būtiski ietekmē izbūves izmaksas. Lūdzam precizēt faktiski nepieciešamo un izmaksu aprēķinā iekļaujamo risinājumu; 
b) Tipam AST-3 ir gan atšķirīgs kārtu skaits, gan pavisam citas dimensijas, gan arī atšķirīgi norādītie latojuma soļi. Lūdzam precizēt. 

	Skaidrojums
	Veikti labojumi tāmē Nr. 1-1.1.9 pozīcijās Nr. 3, Nr. 8 un Nr. 13, atbilstoši rasējuma ARD-7.1 risinājumiem.

	Grozījumi
		3
	 
	Stiprināt koka latojumu divās kārtās, vertikāli un horizontāli, 45(h)x25x2=50mm, solis ~400 mm,
ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m2
	544,65 

	8
	 
	Stiprināt koka latojumu horizontāli, 25x50, solis ~400 mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m2
	121,80 

	13
	 
	Stiprināt koka latojumu divās kārtās, vertikāli un horizontāli, 45(h)x25x2=50mm, solis ~400 mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m2
	334,15 




	

	Jautājums9
	Būvdarbu apjomu lokālajā tāmē Nr. 1-1.1.9 iekļauta pozīcija Nr.14:
	14
	 
	Stiprināt krāsotu koka dēļu apdari 25-75mm biezumā, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
Montēti vertikāli ar ventilācijas spraugām
	m2
	       334,15 


Rasējumos iekļautā informācija šajā pozīcijā paredz gan dēļu apdari, gan latojuma apdari:
[image: ]
Attiecīgi 25 līdz 75 mm biezi dēļi vai latas ir pārāk būtiski atšķirīg izmēri, lai būtu objektīvi iespējams noteikt vidējās izmaksas 334,15 m2 apjomam- t.i. 25 vai 75 mm biezs koka dēļi vai faktiski  dažādu šķērsgriezumu latu apdare ir gan atšķirīgi pēc darbietilpības, gan būvizstrādājumu izmaksām.
Lūdzam precizēt ārsienas tipu   AST-2.1 / AST-2.2 / AST-2.3 / AST-4 ārējās apdares materiālu faktiskos biezumus un daudzumus, t.i. apakštipus , norādot precīzu daudzumu katram apšuvuma veidam (piemēram, dēļiem ar 25 mm biezumu un latām ar 75 mm biezumu utml.).

	Skaidrojums
	Veikti labojumi tāmē Nr. 1-1.1.9 pozīcijā Nr. 14. Apdares dēļiem paredzēts vienāds biezums, bet atšķirīgi platumi un spraugas starp dēļiem. Atbilstoši precizējumi tiks veikti rasējumā ARD-7.1.

	Grozījumi
		14
	 
	Krāsotu koka dēļu apdares montāža, izmantojot kalibrētus dēļus trīs platumos: 145×21 mm, 105×21 mm un 80×21 mm, attiecībā attiecīgi 30 %, 30 % un 40 % no kopējā apdares dēļu daudzuma, ieskaitot visus nepieciešamos palīgmateriālus un stiprinājumus. Dēļus montēt vertikāli, paredzot starp tiem ventilācijas spraugas ar mainīgu platumu, vidēji 30 mm.
	m2
	334,15 




	

	Jautājums10
	Atbilstoši būvdarbu tāmju formām, lokālajai tāmei Nr.1-1.1.7:
	48
	 
	Montēt iekšdurvis D-10, D-11, D-12 1400×2200 mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Koka tipa (K1). Slēdzene BAT, slieksnis SL3, stiklojums 34dB. Furnitūra PK, rokturi PS. Durvis no telpām uz gaiteni, nerūsējoša metāla aizsargplāksne abās pusēs h=300 mm.
	gb
	2,00 


Savukārt AR daļas durvju specifikācijā attiecīgi daudzums ir 3 gab., 1 gab. katram atsevišķajam tipam :
[image: ]
Lūdzam precizēt lokālās tāmes Nr.1-1.1.7 pozīcijas Nr.48 daudzumu. 

	Skaidrojums
	Lokālās tāmes Nr. 1-1.1.7 pozīcijā Nr. 48 precizēts apjoms, paredzot 3 durvis.
Skatīt atbildi uz 2.jautājumu.

	

	Jautājums11
	Atbilstoši būvdarbu tāmju formām, lokālajai tāmei Nr.1-1.1.7:
	47
	 
	Montēt iekšdurvis D-9 1100×2200 mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Koka tipa (K1). Slēdzene SFI, slieksnis SL1. Furnitūra PP, rokturi PG. Durvis invalīdu tualetei, nerūsējoša metāla aizsargplāksne abās pusēs h=300 mm.
	gb
	           3,00 


Savukārt AR daļas durvju specifikācijā attiecīgi daudzums ir 1 gab.:
[image: ]
Lūdzam precizēt durvju D-9 daudzumu. 

	Skaidrojums
	Lokālās tāmes Nr. 1-1.1.7 pozīcijā Nr. 47 precizēts apjoms, paredzot  1 durvis.
Skatīt atbildi uz 2.jautājumu

	

	Jautājums12
	Santehnikas specifikācijā iekļauta pozīcija: 
[image: ]
Šāda pozīcija nav atrodama būvdarbu tāmju formā. Lūdzam precizēt vai apstiprināt, ka nav jāiekļauj izmaksās- finanšu piedāvājumā.

	Skaidrojums
	Šī pozīcija ir atrodama lokālajā tāmes Nr. 1-1.1.13 pozīcijā Nr. 125. Attiecīgā pozīcija paredzēta telpā Nr. 1-29 “Apmeklētāju virtuve”.
	125
	 
	Iebūvējama cepeškrāsns (iekārta Nr. IN-A-22)
	gb
	            1,00 


Atbilde sniegta Komisijas 12.08.2026. skaidrojumos un grozījumos uz 26.jautājumu (papildināta tāme ar šo pozīciju).

	

	Jautājums13
	Atbilstoši santehnikas specifikācijas failiem , IN-UK-9  pozīcija: 
[image: ]

[image: ]
Savukārt tāmes formā ir  iekļauts cits tips/marka, ar citu cenu līmeni: 
	94
	 
	Virtuves izlietnes maisītājs Talis M54 270 1jet, hroms, 5 l/min. Ideal Standard (vai ekvivalents)
	gb
	7,00 


Lūdzam precizēt. 

	Skaidrojums
	Veikts labojums tāmē Nr. 1-1.1.13 pozīcijā Nr. 94 atbilstoši santehnikas specifikācijas failos norādītajiem risinājumiem.

	Grozījumi
		94
	 
	Ceraflex virtuves maisītājs ar medicīnas rokturi, 9 l/min. Ideal Standard (vai ekvivalents)
	gb
	7,00 




	

	Jautājums14
	Santehnikas specifikācijā iekļauta pozīcija: 
[image: ]
Šāda pozīcija nav atrodama būvdarbu tāmju formā. Lūdzam precizēt vai apstiprināt, ka nav jāiekļauj izmaksās- finanšu piedāvājumā .

	Skaidrojums
	Šī pozīcija ir atrodama lokālajā tāmes Nr. 1-1.1.13 pozīcijā Nr. 126. Attiecīgā pozīcija paredzēta telpā Nr. 1-29 “Apmeklētāju virtuve”.
	126
	 
	Iebūvējama trauku mašīnaIN-A-28
	gb
	1,00 


Atbilde sniegta Komisijas 12.08.2026. skaidrojumos un grozījumos uz 26.jautājumu (papildināta tāme ar šo pozīciju).

	

	Jautājums15
	Lūdzam precizēt/pārbaudīt,  vai santehnikas specifikācijā norādītais daudzums pozīcijai IN-UK-10 ir atbilstošs un ir pietiekams visiem maisītājiem.  
[image: ]

	Skaidrojums
	IN-UK-10 ir sienā montējams ūdens ventilis apkopējas telpā, kas paredzēts apkopējas trauku piepildīšanai ar ūdeni. Paredzēts 1 gab. Ventiļi izlietņu un citu sanitārtehnisko iekārtu pieslēgšanai ir paredzēti atsevišķi un norādīti Lokālā tāmē Nr.1-1.2.4. “Iekšējie ūdensvadu tīkli, aprīkojums”.

	

	Jautājums16
	Rotaļu iekārtu specifikācijās, faili -TS-L-P-02 Pielikums_Rotaļiekārtas - detaliztets-iekartu-apskats un TS-L-P-02 Pielikums_Rotaļiekārtas - tehniskas-specifikacijas-liepajas-dac-korekcijas iekļauta pozīcija Nr.24: 
[image: ]
[image: ]
Šī pozīcijas nav atrodama būvdarbu tāmes formā. 
Lūdzam precizēt. 

	Skaidrojums
	Šīs pozīcijas ir iekļautas lokālās tāmes Nr. 1-1.1.13 pozīcijās Nr. 178, 179 un 180.
	178
	 
	Produkta kods: FIVTDFLALW P (vai ekvivalents)
Produkta nosaukums: Virtuoso bungas ar zieda rāmi 
	gb
	1,00 

	179
	 
	Produkta kods: FIVCYMFLAL WP (vai ekvivalents)
Produkta nosaukums: Virtuoso šķīvja bungas ar zieda rāmi 
	gb
	1,00 

	180
	 
	Produkta kods: FIVBELFL2AL WP (vai ekvivalents)
Produkta nosaukums: Virtuoso 2 bungas ar ziedu rāmi 
	gb
	1,00 




	

	Jautājums17
	Konteinera nojumei būvdarbu tāmes formā ir paredzēts skārda apšuvums: 
	Stiprināt skārda apšuvumu durvīm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. RAL 7016
	m2
	3,50 


Būvprojektā paredzēts apšuvums ar HPL loksni, 6mm. 
[image: ]

[image: ]
Lūdzam precizēt. 

	Skaidrojums
	Veikts labojums tāmē Nr. 1-1.1.14 pozīcijā Nr. 13, precizējot apdari ar HPL plāksnēm.

	Grozījumi
		13
	 
	Durvju vērtņu apšuvums no vienas puses ar HPL plāksnēm, 6 mm biezumā, ieskaitot visus nepieciešamos palīgmateriālus un stiprinājumus. HPL plākšņu krāsa – tumši pelēka, pietuvināta RAL 7016.
	m2
	3,50 




	

	Jautājums18
	Lūdzam precizēt vai ēkas logi burtiem jābūt atsevišķi un speciāli izgaismotiem, ar apgaismojuma funkciju (t.i. kā gaismas reklāmas elementiem)  un lūdzam precizēt logo burtu biezumu .

	Skaidrojums
	Jā, logotipa burti paredzēti kā atsevišķi telpiski elementi ar netiešu LED izgaismojumu. Burti montējami ar aptuveni 50 mm izvirzījumu no HPL plāksnes, aiz tiem paredzot LED apgaismojumu izgaismota fona veidošanai. Tāmē Nr,1.-1.1.3. pozīcija Nr.81 precizēta norādot logotipa burtu izgatavošanas, stiprināšanas un izgaismojuma risinājums.

	Grozījumi
		81
	 
	Pie sienas stiprināma HPL plāksne, tumši pelēkā tonī, tonis precizējams, izmērs 3500×1250×8 mm, uz kuras izvietots objekta nosaukums “Dienas aprūpes centrs “GAISMAS BIRZS””.
Objekta nosaukuma burti paredzēti kā atsevišķi telpiski elementi, tumši pelēkā tonī, ARIAL fontā, lielie burti – 300 mm augsti, mazie burti – 180 mm augsti. Burtus montēt ar distanci no HPL plāksnes, paredzot aptuveni 50 mm izvirzījumu no HPL plāksnes. Aiz burtiem paredzēt LED apgaismojumu netieša izgaismojuma nodrošināšanai. Burtu izgatavošanas, stiprināšanas un izgaismojuma tehnisko risinājumu precizēt un saskaņot ar izgatavotāju, saglabājot projektā paredzēto vizuālo risinājumu. HPL plāksni stiprināt pie vertikālām lamelēm. Iekļaut visus nepieciešamos palīgmateriālus, stiprinājumus un izgaismojuma elementus.
	gb
	1,00 




	

	Jautājums19
	Lūdzam precizēt kāpēc lokālajā tāmē attiecībā uz sensorās telpas iekārtām ir norādīta telpa Nr.1-29, kas saskaņā ar stāva plānu ir ēdamzāle/virtuve:
 [image: ]
[image: ]
Sensorā telpa- Nr. 1-4:
[image: ]

	Skaidrojums
	Lokālās tāmes Nr. 1-1.1.13 pozīcijā Nr.56 ir precizēts telpas numurs – Nr. 1-4, kā arī papildināts ar telpas nosaukums “Sensorā telpa”.

	Grozījumi
		56
	 
	Telpa Nr 1--4. (Sensorā telpa)




	

	Jautājums20
	Lūdzam apstiprināt, ka attiecībā pozīcijām kur netiek piedāvāti ekvivalenti, tāmes formā nav jādzēš norādes “vai ekvivalents” utml. , t.i.- to ka netiek piedāvāti ekvivalenti apliecina attiecīgās informācijas neesamība pielikumā Nr.10?

	Skaidrojums
	Katra tāmes forma ir “nokodēta” – aizsargāta ar paroli, līdz ar to pozīciju nosaukumos izmaiņas nav iespējams veikt un nav jāveic. 

	

	Jautājums21
	Lūdzam precizēt, vai, piemēram,  gadījumā ja netiek piedāvāti ekvivalenti nevienā pozīcijā- vai nolikuma pielikums Nr.10 nav jāsniedz , vai arī jāsniedz neaizpildīts?

	Skaidrojums
	Nolikuma 10.pielikums “Pretendenta piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu, standartu un/vai tehnoloģiju saraksts” jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja kādā no tāmju pozīcijām tiek piedāvāts materiālu, standartu un/vai tehnoloģiju ekvivalents. Ja nevienā no tāmju pozīcijām ekvivalenti netiek piedāvāti, nolikuma 10.pielikums nav jāiesniedz.

	

	Jautājums22
	Lūdzam precizēt, vai nolikuma punktā 3.12 noteiktie apakšuzņēmēju apliecinājumi attiecas uz visiem apakšuzņēmējiem- arī tādiem uz kuru spējām nebalstās pretendents, tikai tiek plānota attiecīgas darbu daļas nodošana vai kuriem nododamo darbu  vērtība ir, piemēram,  mazāka par 10 000 EUR un uz kuru spējām vienlaikus nebalstās pretendents?

	Skaidrojums
	Saskaņā ar nolikuma 3.12.punktu, piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, neatkarīgi no veicamajiem darbiem.

	

	Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10.punktā noteiktajam. Konkrēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā IUB tīmekļvietnes paziņojumā un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

	



! Atbildes uz iesniegtajiem un vēl neatbildētajiem jautājumiem tiks apstiprinātas kādā no turpmākajām iepirkumu komisijas sēdēm, nepieciešamības gadījumā pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
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AST-1 Arsiena ar koka dalu apdari un dekorativam
vertikalam lamelém
Dekorafivas vertikalas koka lameles, 2x 45x145mm 145 mm
Koka deju apdare, montsti vertiali ar ventiacias spraugam 25mm
Koka latojums divas kartas, vertikali un horizontali, 50mm

45(h)x25x2=50mm, solis ~400 mm

Kokkiedras plaksne, ar spund, A=0.053 WimK, pieméram,
RB8B Muli vai ekvivalents 25 mm

Koka statu karkass, 175x75 vai Ekovates siltumizolacija,
150x75mm, skatit BK dala 2x175 mm| A=0.036 W/mK, pieméram,

RBA&B vai ekvivalents 350

Vieda tvaika izolacija - pro clima INTELLO, mainiga sd no 0,25 lidz 25m

Koka latojums vairakas kartas un Ekovates silumizolacila,
virzienos, 45(h)x25(3x25)mm 75 mm| A=0.036 WimK, pieméram,

RBA&B vai ekvivalents 75

Bérza saplaksnis Riga Decoline 2mm

IekSéja apdare, skatlt apdares darbu tabula un sienu planos

|
|
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AST-21 | Arsiena ar koka déulatu apdari

AST-22 | Arsiena ar koka déulatu apdari

Arsiena ar koka d&lulatu apdari, mitrés

AST-23

45(h)x25x2=50mm, solis ~400 mm

45(h)x25x2=50mm, solis ~400 mm

tehniskaja telpa telpas
Koka délu vai dazadu Skrsgriezumu latu apdare, montsti 2575 mm Koka deju/latu apdare, monteti vertkali ar ventilacijas 2575 mm Koka deju/latu apdare, monteti vertikali ar ventilacijas 2575 mm
vertkali ar ventilacijas spraugam spraugam, dazadi Skersgriezumi spraugam, dazadi Skersgriezumi
Koka latojums divas kartas, vertikali un horizontal, 50mm Koka latojums divas kartas, vertikali un horizontal, 50mm Koka latojums divas kartas, vertikali un horizontal, 50mm

45(h)x25x2=50mm, solis ~400 mm

Kokskiedras plaksne, ar spundi, A=0.053 W/mK, pieméram,
RB&B Mult vai ekvivalents 25mm

Kokskiedras plaksne, ar spundi, A=0.053 WmK, pieméram,
RBAB Muli vai ekvivalents 25mm

Kokskiedras piaksne, ar spundi, A=0.053 W/mK, pieméram,
RB&B Mult vai ekvivalents 25mm

Koka statu karkass, 175x75 vai
150x75mm, skatit BK dala

Ekovates siltumizolacia,
2x175 mm| A=0.036 W/mK, pieméram,
RBAB vai ekvivalents 350 mm

Koka statu karkass, 175x75 vai
150x75mm, skatit BK dala

Ekovates siltumizolacia,
2x175 mm|A=0.036 W/mK, pieméram,
RB&B vai ekvivalents 35 mm

Koka statu karkass, 175x75 vai
150x75mm, skatit BK dala

Ekovates siltumizolacia,
2x175 mm|A=0.036 W/mK, pieméram,
RBAB vai ekvivalents 350 mm

Vieda tvaika izolacija - pro clima INTELLO, mainiga sd no 0,25 lidz 25m

Vieda tvaika izolacija - pro clima INTELLO, mainiga sd no 0,25 lidz 25m

Vieda tvaika izolacija - pro clima INTELLO, mainiga sd no 0,25 lidz 25m

Koka latojums vairakas kartas un Ekovates situmizolacila,
virzienos, 45(h)x25(3x25)mm 75 mm| A=0.036 WimK, pieméram,
RB&B vai ekvivalents. 7

Koka latojums vairakas kartas un Ekovates silumizolacia,
virzienos, 45(h)x25(3x25)mm 75 mn| A=0.036 WimK, piemram,
RBAB vai ekvivalents 75

Koka lalojums vairakas kartas un Ekovates silumizolacia,
virzienos, 45(h)x25(3x25)mm 10,036 WimK, pieméram,
RBAB vai ekvivalents 75

Bérza saplaksnis Riga Decoline 2mm

1ekéja apdare, skatlt apdares darbu tabula un sienu planos

Gip3skiedras plaksnes, pieméram, Fermacell Firepanel AT

vai ekvivalents, montétas 2 kartas 2x12.5 mm

Gip3skiedras plaksnes, pieméram, Fermacell vai ekvivalents, 12 mm
Uzziezama hidroizolacia

2575
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2
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1ekSéja apdare, skatt apdares darbu tabula un sienu planos

1ekSéja apdare, skallt apdares darbu tabula un sienu planos
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AST-3

Arsiena ar skarda valcprofila apdari

Skarda valcprofila loksnes, savienotas valcgjot 25mm
Horizontals koka latojums, 120(h)x25mm, solis 300mm 25 mm
Koka latojums vertikali 75x50, solis ~400 mm 75 mm
Koka latojums horizontali, 26x50, solis ~400 mm 25 mm

RB&B Multi vai ekvivalents

Kokkiedras plaksne, ar spund, A=0.053 WimK, pieméram,

25 mm

Koka statu karkass, 175x75 vai
150x75mm, skatit BK dala

Ekovates silumizolacifa,

2x175 mm) =0.036 WimK, pieméram,

RB&B vai ekvivalents 5 )

Vieda tvaika izolacija - pro clima INTELLO, mainiga sd no 0,25 lidz 25m

Koka latojums vairakas kartas un
virzienos, 45(h)x25(3x25)mm

75 mm|

EXovates STUMmZolaca,
A=0.036 WimK, piemeram,
RB&B vai ekvivalents

75mm

Bérza saplaksnis Riga Decoline

12mm

1ekSéja apdare, skatlt apdares darbu tabula un sienu planos
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AST-21

Arsiena ar koka d&lu/latu apdari

AST-22 | Arsiena ar koka déulatu apdari
| tehniskaja telpa

AST-23

Arsiena ar koka d&lulatu apdari, mitrés
telpas

Koka délu vai dazadu Skérsgriezumu latu apdare, monteli
vertkali ar ventilacias spraugam

25-T5mm

spraugam, dazadi skersgriezumi

Koka daluftatu apdare, monteti vertika ar ventiacias

25-T5mm

Koka délullatu apdare, monteti vertikal ar ventiacias
spraugam, dazadi skersgriezumi

25-T5 mm
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D10
D11
D12

AILE 1400x2.200

2

.

“Durvis no telpam uz gaiteni
Nerisgjosa metala
aizsargplaksne durviu vérines
‘apakséja zona no abam
pusem, h=300mm.

~Dunu okturis 800mm
‘platuma viena pusé durvju
aizversani, skaflt ARIN
sadala
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AILE 1.100x2.200 -Durvis invalidu tualeti
Nertssjosa metzia
aizsargplaksne durvu verines
‘apaksaja zona no abam pusém,|
h=300mm.

~Dunju rokturis 700mm platum
viena pusé durvju aizvérsanai,
o skafft AR N sadala.
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IN-A-22

Electrolux

Electrolux 300 Series Convection, 65 L,
nerusejosa térauda - lebuvejama elektriska
cepeskrasns (bez skarienjutiga ekrana,
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IN-UK-9 |deal Standar

Ceraflex virtuves maisitajs ar medicinas
rokturi, 9 Umin
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Ceraflex virtuves maisitajs ar medicinas f

LK Ay
IN-UK-9 |deal Standar rokturi, 9 Umin ‘ 7

Medmasa BC137AA
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ieblvejama trauku mazgajama masina

IN-A-28 | Electrolux Electrolux E82LA200T
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IN-UK-10

Schell

Schell sienas puspagrieziena ventilis 1/2"
hroms
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24. Virtuoso 2 zvanini ar ziedu rami, Fahr industries FIVBELFL2ALWP, 1 gab. vai
ekvivalents

24.1. Apraksts: Mizikas elements dekorativa ziedu forma ar diviem zvaniniem,
kurus sp&lg. tiem pieskaroties ar elementiem, virzot tos uz zvaniniem:

24.2. Izméri (garums X platums X augstums, mm): 490x430x1030 mm;

243. Izejmateriali un detalas:

24.3.1. Balsts- metals;

24.3.2. Zvanini - neriis§josais térauds;

24.3.3. Dekorativie elementi - HDPE;

24.3.4. Papildelementi, plastmasa, metals;
24.4. Tekarta jauzstada p&c razotaja instrukeijam;
245. Elements piemérots izmantosanai ari lietotajiem ar ipaSam vajadzibam:
24.6. Tekarta ir sp&jiga iziet p&c- uzstadisanas parbaudi.
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lapa 24/32

Produkta kods; FIVBELFL2AL
wp
Produkta nosaukums:  Virtuoso 2 bungas ar ziedu rami 1gab

Apraksts Rotalu iekarta zieda forma miizikas cienitajiem.
Izmérs 490x430x1030mm
Max kritiena augstums (mm) 1030

Produkta sérija

Migzikas instrumenti

RaZotajs;

Fahr-Industries

Tehniskais apraksts

Mizikas elements dekorativa ziedu forma ar diviem zvaniniem,

kurus spélg, tiem pieskaroties ar elementiem, virzot tos uz zvaniniem.
Iekarta jauzstada péc razotaja instrukcijam;
Elements piemérots izmantosanai ari lietotajiem ar ipasam vajadzibam;
Iekarta ir spejiga iziet péc- uzstadisanas parbaudi.

Izejmateriali

Balsts- metals;

Zvanini - neriisgjosais térauds;
Dekorativie elementi - HDPE;
Papildelementi, plastmasa, metals;

Standarts:

EN 1176
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FASADE ASIS 1-2

Skarda nosegelements

[ Koka delu apdare
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 Durvis no arpuses apitas
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Telpa Nr 1-29.

[Tekarta Nr 1 _ Interakc

7 siena, 1 grida, 4 projektori) vai ekvivalents i 12
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lekarta Nr.11 _ Liela krasu mainosa bumba vai ekvivalents

/- Lielsks gaismas terapias paligidzekis, ks veicina izpéti un objekta izzinaSanu.
- Uziadajams. Darbojas lidz 6 stundam.

- Var ietot ekstelpas un lauka.

- Udensdross, IP 65.

-400m.

- Svara izturiba: idz 80 kg

Koda nr. 75546
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lekarta Nr.10 _ Cetru delu LED panelis vai ekvivalents

- LED panelis i stprinams pie griestiem.

- Panelislauj dramu un tumsu elpu parveidot mjig, spilgta vide.

- Loi planie LED panefi aizsts vajadzigo griestu izu skaitu.

- LED panejus var izmantot ar piekartiem griestiem.

- Augstas kvalitstes atels palidz radt majigu atmosféru, kas rada noteiktu
iiziju, izskatoties ka redis logs, caur kuru més redzam reao telu. Tas i ka
redlistisks maksias darbs.

- Komplekta ietipst 4 LED paneli ar grfisko fotoattalu, adapteri un baltu
aluminia atbalstu.

- Viena LED pandla izméri 6060 om.

- Var izvéleties no vairakiem dazadie di
baloniem, ozola lapam, zivim, saulé debesis
baloniem.

- Liels un spilgts vizualais ekrans - redzams no attaluma, civekiem ar
redzes traucjumiem, vienlaikus var apskalit vairaki Giveki.

- Piemrats visiem vecumiem un spajam.

- Var priecaties vii ~ vienkrSi atpiieties un baudiet skatu.

- Staisks skats, kas nerads eiboni.

- Krasaina un inteligenta optiska ilizia ~ 1, it ka ta bitu iespéja izKt

a3, afrodoties slégta tela, kurd nav dabiska apgaismojuma.

- Ideal piemérots cilvekiem, kuri gul gults, un pavada lielako dalu sava laika
pavada skatoties grestos, un kuriem nav iespgjas iietlauka.

- Spilgtas un atraktivis LED panefa izskats var palidzat uzlabot
‘garastavoki, palidz nomierinaties vai mofivét paziivam akivitatem.

- Lielski piemérots lietosani arstniecibas vietas, zobarstu kabinetos un
Tidzigas vietas.

- Palidz maksimaii izmantot minimalu telpu, piemrots mazam istabam.

- Témas var izmantot emociu radisanai un sajitu stiprinaSanai, pieméram,
ar aromadifuzoru, burbuu cauruiém utt.

Kodar. 21491-1

paraugiem: makoni ar gaisa
‘makoniem un roza ziediem,
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