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Liepājas valstspilsētas pašvaldība 
Iepirkumu komisija
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63422336, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv, www.liepaja.lv




APSTIPRINĀTS
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas
 2026.gada 19.augusta sēdē, protokols Nr.9


Par atklāta konkursa "Dienas aprūpes centra izbūve Grīzupes ielā 96, Liepājā " (LVP 2026/109) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem.

	

	Jautājums1
	Būvprojekta dokumentācijas failā, IN2.3.-02 Griestu apdares plāns - tp-grizupes-pielikums-griestu-apdares-2026-dot-04-dot-28 (rasējums bez Nr., Pielikums-Griestu apdares darbu specifikācija) , iekļauts griestu tips GT-3.1:
[image: ]

Būvdarbu tāmju formās šāds griestu tips nav atrodams.
Lūdzam precizēt. 

	Skaidrojums
	Projekta dokumentācijā ir konstatēta tehniska kļūda griestu tipa apzīmējumā. Rasējumā griestu tipa apzīmējums GT-3.1 tiks precizēts uz GT-2, atbilstoši griestu tipam, kas norādīts lokālajā tāmē Nr. 1-1.1.8. Attiecīgi tiks veikti labojumi projekta dokumentācijā.

	Grozījumi
	[image: ]

	

	Jautājums2
	Būvprojekta dokumentācijas failā, IN2.3.-02 Griestu apdares plāns - tp-grizupes-pielikums-griestu-apdares-2026-dot-04-dot-28 (rasējums bez Nr., Pielikums-Griestu apdares darbu specifikācija) iekļauta šāda norāde par daudzumiem griestu tipiem:

[image: ]

Lūdzam izsniegt apdares darbu tabulu. 

	Skaidrojums
	Griestu apdares darbu tabula ir iekļauta rasējumā IN-2.3 “Griestu apdares plāns”.[image: ]

	

	Jautājums3
	Lūdzam precizēt sniegto atbildi, iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.7 no 12.08.2026:
Logu rāmja tonis gan iekšpusē, gan ārpusē paredzēts vienāds – dabisks koka tonis ar bezkrāsainu lazūras pārklājumu
Atbilstoši pieejamai informācijai no ražotājiem, ārpusē nebūtu pieļaujams dabisks koka tonis ar bezkrāsainu lazūras pārklājumu, jo ar šādu pārklājumu ražotāji nevarēs nodrošināt logu garantiju- pigmentu pievienošana nepieciešama koksnes aizsardzībai pret UV starojumu, koka pelēkošanas un degradācijas samazināšanai, toņa noturībai, siltuma absorbcijai un pārklājuma izturībai.  Iespējamais gaišākais tonis, piemēram- Hemlock UV no Remmers, vai līdzvērtīgs. 

	Skaidrojumi
	Tiek veikti labojumi lokālās tāmes Nr.1-1.1.7. pozīcijās 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, precizējot piezīmi par loga rāmja toni: -“Loga rāmja apdares tonis gan no iekšpuses, gan no ārpuses paredzēts vienāds: dabīgs priedes koka tonis ar lazūras pārklājumu, kuru būvniecības procesa laikā precizē un saskaņo ar izvēlēto ražotāju.”

	Grozījumi
	Veikti labojumi lokālās tāmes Nr.1-1.1.7. pozīcijās 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

	

	Jautājums4
	Lūdzam precizēt sniegto atbildi, iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.7 no 12.08.2026:
Tiks precizēts rasējums AR-6.1 “Logu specifikācija”, piezīmi Nr. 1 izsakot šādā redakcijā: “Logu sistēmas kopējais siltumvadītspējas koeficients U ≤ 0,78 W/m²K.”
Aprēķinos izmantots loga profils LASITA INTEGRA PLUS ar būvdziļumu 92 mm, ražotājs “LASITA”, un šāda stikla pakete:
-6 mm rūdīts stikls (18 mm + argons 90%) + 4 mm stikls (18 mm + argons 90%) + 44.2 laminēts selektīvais stikls;
-stikla paketes biezums – 54 mm;
-stikla paketes siltumvadītspējas koeficients Ug = 0,5 W/m²K.
Atbilstoši pieejamai informācijai, nevienam ražotājam pie šādiem tehniskajiem parametriem nav iespējams visiem būvprojektā paredzētajiem logiem nodrošināt kopējo siltumvadītspējas koeficientu U ≤ 0,78 W/m²- katram logu tipam. 
Šādu vērtību loga profiliem ar būvdziļumu 92 mm var nodrošināt tikai standarta loga tipam, kas tiek testēts, un tiek izmantots kā etalonrādītājs, bet ne konkrēti šajā būvprojektā paredzētajiem konkrētajiem logu tipiem, ar konkrētiem logu izmēriem/dimensijām. 
Katram atsevišķajam logam U vērtība tiek noteikta ar aprēķinu formulu, kur maza izmēru logu gadījumā loga rāmja laukums un stikla malas perimetrs ir liels attiecībā pret kopējo loga laukumu. Tā rezultātā rāmja siltuma zudumi veido lielāku daļu no kopējiem zudumiem.
 Savukārt logiem ar lielākiem izmēriem, stiklojums veido lielāko daļu no kopējā loga laukuma. 
Pārējiem parametriem nemainoties, mazo izmēru logu tipu U vērtība ir ievērojami augstāka nekā lielo logu- 
Aptuvenā aprēķina formula konkrēta loga U vērtības noteikšanai:
[image: ]
Attiecīgi vienam un tam pašam loga modelim objektīvi (neatkarīgi no ražotāja , pie vienāda profila būvdziļuma un stiklojuma parametriem)   nav iespējams piemērot vienu Uw vērtību, kas būs piemērojama visiem izmēriem tam pašam loga modelim. 
Tā, piemēram, lielāko izmēru logiem šajā projektā faktiski sasniedzamā U vērtība ar 90/92 loga profilu un paredzēto stiklojumu ir orientējoši ap 0,8-0,85  W/m²K, savukārt mazāko logu izmēru tipiem, piemēram,  L33-38, sasniedzamā U vērtība atbilstoši aprēķinu formulai ir aptuveni tikai ap 1,0  W/m²K. 
Ja noteicošie rādītāji ir  noteiktie stiklojuma parametri un profila būvdziļums, tad lūdzam izslēgt norādes par katra logu tipa kopējo U vērtību ≤0.78 W/m²K (Logiem sistēmas kopējais siltumvadāmības koeficients ≤0.78 W/m²K) , jo šāda prasība objektīvi nebūs izpildāma projekta realizācijas ietvaros un ir pretrunā ar noteiktajiem stiklojuma parametriem un profila būvdziļumu. 

	Skaidrojums
	Prasība “Logu sistēmas kopējais siltumvadītspējas koeficients U ≤ 0,78 W/m²K” attiecas uz logu kopumu, kas ņemts vērā ēkas energoefektivitātes aprēķinā, nevis uz katru logu atsevišķi.
Katram logam, ņemot vērā tā izmērus un konstrukciju, siltumvadītspējas koeficienta vērtība var atšķirties.

	

	Jautājums5
	Lokālā tāmē Nr.1-1.3.1. 1.pozīcija ir Uzlādes stacija. Uzlādes ir 2 komplekti, bet statīvi ir 1 komplekts. Vai tā varētu būt kļūda?

	Skaidrojums
	Tāmē kļūda nav konstatēta. Paredzētas 2 uzlādes stacijas, kuras iespējams izvietot uz viena statīva.

	

	Jautājums6
	Būvprojekta IN daļas rasējumā IN-7, griezumā 2-2 norādītas kājlīstes- saplākšņa kājlīste gar sienu , b=18 mm, skrūvēta pie sienas. 
[image: ]
Grīdlīste/kājlīste grafiskajā daļā atspoguļota arī palodžu izbūves zonā :
[image: ]
Būvdarbu tāmes formā šāda pozīcija, kas paredzētu kājlīstu/grīdlīstu izbūvi,  nav atrodama.
Lūdzam precizēt, nepieciešamības gadījumā papildinot tāmes formu. 

	Skaidrojums
	Tiks precizēti projekta konstruktīvie mezgli, kuros atbilstoši paredzētajam grīdas apdares risinājumam tiks norādīta vinila grīdas seguma kājlīste, kas izgatavota no tā paša materiāla kā grīdas segums.
Kājlīstes izbūve ir iekļauta attiecīgā grīdas seguma darbu apjomā.

	

	Jautājums7
	Ja rasējumā AR-6.1 , Logu specifikācija iekļautā piezīme - Visiem logiem sistēmas kopējais siltumvadāmības koeficients ≤0.78 W/m²K paredz, ka vidējā aritmētiskā vērtība kopējās siltumvadāmības koeficientam ir ≤0.78 W/m²K no visiem būvprojektā iekļautajiem logiem, tad lūdzam precizēt šo piezīmi, izsakot, piemēram šādi: Visu būvprojektā paredzēto  logu aritmētiskais vidējais kopējais siltumvadāmības koeficients ≤0.78 W/m²K (aprēķinot aritmētisko vidējo siltumvadības koeficienta vērtību no visiem logiem) vai arī citā līdzīgā redakcijā, atkarībā no tā vai tiek rēķināts aritmētiskais vidējais vai vidējais svērtais rādītājs (t.sk. ņemot vērā logu skaitu pa konkrētiem tipiem). 
Aktuālā piezīmes redakcija, gramatiskais formulējums faktiski paredz, ka siltumvadāmības koeficients ≤0.78 W/m²K ir jānodrošina katram tipam, t.i. katram logu izmēram atsevišķi. 

	Skaidrojums
	Skatīt atbildi uz 4.jautājumu.

	

	Jautājums8
	Atbilstoši iepirkuma komisijas atklāta konkursa "Dienas aprūpes centra izbūve Grīzupes ielā 96, Liepājā " (LVP 2026/109) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem, Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas 2026.gada 12.augusta sēdē, protokols Nr.7, jautājums -skaidrojums Nr.37: 
	Jautājums37
	Jautājums lokālo tāmi 1-1.2.3.:
Ar Skaidrojumiem un grozījumiem 05.08.2026. lokālās tāmes 1-1.2.3. pozīcijas Nr.p.k. 111-134 visas nomainītas uz Swegon ražotāja DSR materiāliem. Bija nepieciešams mainīt tikai 111. un 112.pozīcijas.

	Skaidrojums
	Saskaņā ar komisijas 05.08.2026. sniegto atbildi, attiecībā uz 20.jautājumu, pasūtītājs lēma precizēt vairākas pozīcijas.


Tāmes formas redakcija uz 22.07.2026:
	109
	 
	RIS-500x200 (FläktGroup vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	110
	 
	RIS-700x200 (FläktGroup vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	111
	 
	DSR-40-325x125 
	gb
	 10 

	112
	 
	DSR-40-425x205
	gb
	 4 

	113
	 
	CRL-125 vai ekvivalents
	gb
	 1 

	114
	 
	SD-11-CMD-200-100 (vai ekvivalents)
	gb
	 12 

	115
	 
	SD-11-CMD-300-100 (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	116
	 
	SD-11-CMD-325-125 (vai ekvivalents)
	gb
	 4 

	117
	 
	COLIBRI Fb 125-VD (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	118
	 
	COLIBRI Fb 200-VD (vai ekvivalents)
	gb
	 4 

	119
	 
	OKE-160 (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	120
	 
	CRL-100 (vai ekvivalents)
	gb
	 5 

	121
	 
	CRL-125 (vai ekvivalents)
	gb
	 4 

	122
	 
	CRL-160 (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	123
	 
	CRL-200 (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	124
	 
	CRL-100 (vai ekvivalents)
	gb
	 5 

	125
	 
	CRL-125 (vai ekvivalents)
	gb
	 7 

	126
	 
	CRL-160 (vai ekvivalents)
	gb
	 5 

	127
	 
	SD-11-CMD-300-100 (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	128
	 
	SD-11-CMD-325-125 (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	129
	 
	SD-11-CMD-500-150 (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	130
	 
	SET-125 (vai ekvivalents)
	gb
	 3 

	131
	 
	SET-160 (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	132
	 
	COLIBRI Fb 125-F (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	133
	 
	COLIBRI Fb 160-F (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	134
	 
	COLIBRI Fb 200-F (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	135
	 
	RIS-500x200 (FläktGroup vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	136
	 
	RIS-700x200 (FläktGroup vai ekvivalents)
	gb
	 2 


Savukārt 05.08.2026 veiktie labojumi ir šādi:
	109
	 
	RIS-500x200 (FläktGroup vai ekvivalents)
	gb
	 1

	110
	 
	RIS-700x200 (FläktGroup vai ekvivalents)
	gb
	2,00

	111
	 
	DSR-40-325x125 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 10

	112
	 
	DSR-40-325x126 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 4

	113
	 
	DSR-40-325x127 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 1

	114
	 
	DSR-40-325x128 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 12

	115
	 
	DSR-40-325x129 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 1

	116
	 
	DSR-40-325x130 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 4

	117
	 
	DSR-40-325x131 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 2

	118
	 
	DSR-40-325x132 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 4

	119
	 
	DSR-40-325x133 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 1

	120
	 
	DSR-40-325x134 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 5

	121
	 
	DSR-40-325x135 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 4

	122
	 
	DSR-40-325x136 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 2

	123
	 
	DSR-40-325x137 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 1

	124
	 
	DSR-40-325x138 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 5

	125
	 
	DSR-40-325x139 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 7

	126
	 
	DSR-40-325x140 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 5

	127
	 
	DSR-40-325x141 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 2

	128
	 
	DSR-40-325x142 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 2

	129
	 
	DSR-40-325x143 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 2

	130
	 
	DSR-40-325x144 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 3

	131
	 
	DSR-40-325x145 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 1

	132
	 
	DSR-40-325x146 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 1

	133
	 
	DSR-40-325x147 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 2

	134
	 
	DSR-40-325x148 (Swegon vai ekvivalents)
	gb
	 2

	135
	 
	RIS-500x200 (FläktGroup vai ekvivalents)
	gb
	 1

	136
	 
	RIS-700x200 (FläktGroup vai ekvivalents)
	gb
	 2


Pozīcijas Nr. 112-134 iespējams un pieļaujams ka  ir tehniski kļūdaini iekopētas, “novelkot” šūnas Excel programmā no Excel rindas Nr.128 līdz Excel rindai Nr.150 un tādējādi iegūstot DSR040-325-127 ar soli viens - DSR040-325-128, DSR040-325-129 utt., līdz DSR040-325-148. 
Vienlaikus ar 05.08.2026 labojumiem ir dzēstas iepriekšējās pozīcijas, kuras visticamāk ir nepieciešamas (gaisa difuzori, restes utml.)   :
	113
	 
	CRL-125 vai ekvivalents
	gb
	 1 

	114
	 
	SD-11-CMD-200-100 (vai ekvivalents)
	gb
	 12 

	115
	 
	SD-11-CMD-300-100 (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	116
	 
	SD-11-CMD-325-125 (vai ekvivalents)
	gb
	 4 

	117
	 
	COLIBRI Fb 125-VD (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	118
	 
	COLIBRI Fb 200-VD (vai ekvivalents)
	gb
	 4 

	119
	 
	OKE-160 (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	120
	 
	CRL-100 (vai ekvivalents)
	gb
	 5 

	121
	 
	CRL-125 (vai ekvivalents)
	gb
	 4 

	122
	 
	CRL-160 (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	123
	 
	CRL-200 (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	124
	 
	CRL-100 (vai ekvivalents)
	gb
	 5 

	125
	 
	CRL-125 (vai ekvivalents)
	gb
	 7 

	126
	 
	CRL-160 (vai ekvivalents)
	gb
	 5 

	127
	 
	SD-11-CMD-300-100 (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	128
	 
	SD-11-CMD-325-125 (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	129
	 
	SD-11-CMD-500-150 (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	130
	 
	SET-125 (vai ekvivalents)
	gb
	 3 

	131
	 
	SET-160 (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	132
	 
	COLIBRI Fb 125-F (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	133
	 
	COLIBRI Fb 160-F (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	134
	 
	COLIBRI Fb 200-F (vai ekvivalents)
	gb
	 2 


Sniegtais skaidrojums 05.08.2026 neatbilst veiktajiem labojumiem tāmēm un arī ir visticamāk tehniski kļūdains, paredzot neatbilstošus darbu aprakstus pozīcijām Nr. 117-134 (kļūdaina Excel šūnu “novilkšana”, iegūstos  secīgas vērtības DSR 40-35-131 līdz 148, ar soli +1,  kas neatbilst reālajiem produktiem): 
[image: ]
Tādējādi sniegtā atbilde ar 12.08.2026 iepirkuma komisijas protokolu Nr.7 nenovērš faktiski visticamāk kļūdainos 05.08.2026 veiktos labojumus, vai vismaz neizskaidro, kāpēc dzēsti visi iepriekš paredzēti gaisa difuzori /restes pozīcijās Nr. 113-134 un kāpēc ir norādīt tādi kodi, kas acīmredzmi ir Excel programmas kļūdaina pielietojuma rezultāts, iegūstot kodus ar soli +1. 
Lūdzam pārbaudīt tāmes  Nr. 1.-1.2.3 apjomus pozīcijās Nr. 111-134 un vajadzības gadījumā veikt atbilstoši nepieciešamās korekcijas vai sniegt skaidrojumu par pozīcijās Nr.111-134 paredzētajiem Swegon produktiem.

	Skaidrojums
	Skatīt Komisijas 17.08.2026. publicētos skaidrojumus un grozījumus uz 1.jautājumu.

	

	Jautājums9
	Atbilstoši iepirkuma komisijas atklāta konkursa "Dienas aprūpes centra izbūve Grīzupes ielā 96, Liepājā " (LVP 2026/109) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem, Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas 2026.gada 12.augusta sēdē, protokols Nr.7, jautājums -skaidrojums Nr.14: 
[image: ]
Lūdzam precizēt un nepieciešamības gadījumā papildināt tāmes formas darbu sastāvu attiecībā uz iekšējās palodzes risinājumu- sniedzot informāciju , kā tiek balstīta palodze , t.i. kāds ir palodzes izbūves risinājums , lai nodrošinātu palodzes noturību un izvietojumu virs grīdas un kā tiek apšūta palodžu daļas vertikālā zona:
1) Pielietojamais vertikālās daļas apšuvuma materiāls? 
2) Pielietojumais izolācijas, aizpildījuma materiāls zem palodzes horizontālās daļas? 

[image: ]

[image: ]

	Skaidrojums
	Palodzes balstījumu un iestrādi paredzēt ārsienas konstrukcijā, tipa AST-1 ietvaros. Ārsienas konstrukciju un palodzes balstījuma risinājumu skatīt tipa AST-1 mezglā.
[image: ]
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Griezums 1-1 (M1:25)
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Jautajums20

Jautajums par lokalo tami 1-1.2.3.:

Lokalaja tamé 1-1.2.3. pozicijam Nr.p.k. 109-136 trikst atSifréjumi, kadi materiali
paredzéti zem Siem apziméjumiem. Ventilacijas projektam nav pievienota specifikacija,
kura noteikti, ka ir noraditi atSifréjumi. Ladzu precizét.

Skaidrojums

Ar Komisijas 22.07.2026. skaidrojumiem un grozijumiem precizéta attiecigas tames
109., 110., 135. un 136.pozicija, ka ari skaidroti 111. lidz 116. un 127. lidz 131.poziciju
risinajumi.
Precizéts razotajs un veikts labojums lokala tamé 1-1.2.3. poz.Nr.117.-126. un Nr.
132.-134.

Grozijums

Izteikt lokalas tames 1-1.2.3. pozicijas 117.-126. un 132.-134 $ada redakcija:

117 DSR-40-325x131 Swegon (vai ekvivalents) gb 2
118 DSR-40-325x132 Swegon (vai ekvivalents) gb 4
119 DSR-40-325x133 Swegon (vai ekvivalents) gb 1
120 DSR-40-325x134 Swegon (vai ekvivalents) gb 5
121 DSR-40-325x135 Swegon (vai ekvivalents) gb 4
122 DSR-40-325x136 Swegon (vai ekvivalents) gb 2
128 DSR-40-325x137 Swegon (vai ekvivalents) gb 1
124 DSR-40-325x138 Swegon (vai ekvivalents) gb 5
125 DSR-40-325x139 Swegon (vai ekvivalents) gb 7
126 DSR-40-325x140 Swegon (vai ekvivalents) gb 5
132 DSR-40-325x146 Swegon (vai ekvivalents) gb 1
133 DSR-40-325x147 Swegon (vai ekvivalents) gb 2
134 DSR-40-325x148 Swegon (vai ekvivalents) gb 2
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Atbilstosi logu specifikacijai
Visiem logiem iekseja palodze koka - saplaksna ar Koksnes Skiedru-plastmasas
kompozitmateriala parklajumu (Riga Poliform vai ekvivalents) - tonis peleks. Argja
palodze skarda, ar PVDF parkiajumu,

tonis tumsi peleks (RR-23).

Sobrid dokumentacia, dazadu dokumentu ietvaros atseviski noradits tikai kopéjais
palodzu garums -lokalajas tames un savukart biezums mezglu rasgjumos (18 mm) ,
bet nesniedzot informacilu par_konkréto palodZu_tehniskajiem parametriem un nav

fespejams_parbaudit, vai bavdarbu apjomos noraditie buvdarbu apjomi_atbilst
bavprojektam.

a)  Lodzam precizét iekssjo palodzu dimensijas, izmérus pa logu tipiem- platums
- vai vienads visiem tipiem, garums katram logu tipam;

b)  Ludzam precizét argjo palodzu dimensiias, izmérus pa logu tipiem-
nepieciesamo skarda biezumu , palodzu platumu — vai vienads visiem tipiem utml.;

) Lodzam definet ieks&jo palodzu toni ;

d)  Atbilstosi pieejamai informacija, PVDF palodzem ar RR-23 toni ir salidzinosi

vieglak redzami mehaniskie bojajumiem (t.sk. skrapgjumi u.c.) .Lidzam apstiprinat, ka
japaredz piedavajuma ietvaros.

Skaidrojums

a) PalodZu izvietojums un apzimajumi fiks noraditi raséjuma IN-7. Rasgjums tiks
precizéts un papildinats ar palodzu specifikaciju, kura tiks noradits iebaves veids,
sasaiste ar logu specifikaciju, ka arf palodzu platums un garums (shéma).

b) Palodzes montét uz nepartraukta nesosa pamata, nodrosinot to noturibu pret
ekspluatacijas slodzém publiska objekta. Visam redzamajam malam paredzet
noapalojumu vai ielociumu, nodrosinot drosu lietoSanu. Palodzes parkare pret dalu
apsuvumu — aptuveni 20 mm. Aréja mala paralela loga plaknei, palodzes platums —
aptuveni 120 mm. Palodzu garums atbilstosi statnu solim, centrats pret loga aili [zméri
ir mainigi un tiks precizéti rasgjuma IN-7 plana mezglos.

¢) Rasgjums IN-7 tiks papildinats ar palodzu krasas noradi — peléks tonis

d) Aréjas palodzes paredzétas no 0,7 mm bieza karsti cinkota térauda ar PURAL (50
um) parklajumu

Afbilstosi veiktajiem precizejumiem labota lokala tame Nr. 1-1.1.7, pozicijas Nr. 26 un
27

Grozijumi

Uzstadit iekS&jo palodzi, ieskaitot visus stiprinajumus
un paligmaterialus.

Visiem logiem iekS&ja palodze koka - saplaksna ar
26 koksnes Skiedru-plastmasas kompozitmateriala m | 7210
parklajumu Riga Poliform (vai ekvivalents) - tonis
peléks.

Raséjums IN-7

Uzstadit aréjo skarda palodzi, ieskaitot visus
stiprinajumus un paligmaterialus

Arsjas palodzes no karsti cinkota térauda, biezums 0,7
mm, ar PURAL (50 pm) parklajumu

Tonis tumsi peleks (RR-23).

Palodzes montét uz nepartraukta nesosa pamata,
nodrosinot noturibu pret ekspluatacijas slodzem

27 publiska objekta. m | 7210
Visas redzamas malas noapalotas vai ielocitas drosai
lietosanai R
Palodzes parkare pret dslu apSuvumu ~20mm. Aréja
mala ir paraléla logu plakne, platums ~120mm.
Garums atbilstosi statu solim, pret centru, tas ir
mainigs, skatit rasgjuma IN-7 plana mezglu, kas ir
precizéts un papildinats
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Palodzes mezgls (M1:25)

Palodze no saplaksna b=18mm "Riga

Poliform" saplaksnis, kas parklats ar
lofi izturigu, augstas veiktspéjas
koksnes Skiedru-plastmasas
kompozitmaterialu (WPC)
Tonis peléks

Saplaksna piere bez
papildus apdares -
ellota

420"

92

120

Loga ramis ar
palodzes profilu

Aréjas palodzes no
karsti cinkota térauda,

biezums 0,7 mm, ar
PURAL (50 um)
parklajumu

2339x1654in
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Palodzes mezgls (M1:25)
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Nodarbibu telpas, Gipskartona apSuvums uz Atklatu ventilacijas kanalu nosegsanai

eédamzale karkasa
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