[image: C:\Users\D.Kede\Desktop\gerbonis_melnbalts.png]

Liepājas valstspilsētas pašvaldība 
Iepirkumu komisija
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63422336, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv, www.liepaja.lv




APSTIPRINĀTS
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas
 2026.gada 5.augusta sēdē, protokols Nr.6

Par atklāta konkursa “Dienas aprūpes centra izbūve Grīzupes ielā 96, Liepājā” (LVP 2026/109) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem.

	

	Jautājums1
	Tehniskā projekta lapā BK-1.02 “Pamatu plātnes plāns, mezgli” un lokālās tāmes Nr.1-1.1.2. pozīcijā 7 paredzēta skrūvpāļu izbūve – 26 gb
	7
	 
	Skrūvpāļu KSFG114x1300-4xM16 (vai ekvivalentu) ierīkošana līdz paredzētai atzīmei.
	gb
	26,00 


Skrūvpāļi paredzēti dekoratīvo režģu-augiem “zaļā siena” Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 izbūvei.
Arī projekta lapā AR-9.1. un AR-9.2. un lokālā tāmē Nr. 1-1.1.13. paredzēti skrūvpāļi augu režģu izbūvei, kurā skrūvpāļu izmēri un apjoms atšķiras ar BK sadaļā dotajiem parametriem:
	1
	 
	Augu režģis Nr.1
	 
	 

	4
	 
	Pāreja starp skrūvpāli, un augu režģi Ø 80,
L≈500mm ar paplāksni galā 160x80x5mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	8,00 

	8
	 
	Augu režģis Nr.2
	 
	 

	9
	 
	Pāreja starp skrūvpāļi, un augu režģi Ø 80,
L≈500mm ar paplāksni galā 160x80x5mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	4,00 

	15
	 
	Augu režģis Nr.3
	 
	 

	16
	 
	Pāreja starp skrūvpāļi, un augu režģi Ø 80,
L≈1000mm ar paplāksni galā 160x80x5mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	6,00 

	22
	 
	Augu režģis Nr.4
	 
	 

	23
	 
	Pāreja starp skrūvpāļi, un augu režģi Ø 80,
L≈1000mm ar paplāksni galā 160x80x5mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	8,00 


Lūdzam precizēt skrūvpāļu apjomu un izmērus augu režģu izbūvei un veikt korekcijas būvprojektā un lokālo tāmju būvdarbu apjomos.

	Skaidrojums
	Būvdarbu apjomos skrūvpāļi ir dublējas gan AR daļas rasējumos AR-9.1 un AR-9.2. un BK daļas rasējumā BK-1.02 (Pamatu plātnes plāns, mezgli). 
Skrūvpālu skaits - 26 gabali, saskaņā ar  BK daļu. Rasējums AR daļā tiks labots, ar atsauci uz BK daļu un papildināts ar savienojuma elementiem augu režģiem.
Režģu izgatavošanu veikt no kvadrātcaurules, kuras izmēri ir 80x80x4mm. Kļūdaini ir norādīts caurules biezums 1mm.
Attiecīgie precizējumi tiek veikti lokālajā tāmē 1-1.1.13 pozīcijās Nr. 2, 3, 4, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27 un 28.

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.13 pozīcijas Nr. 2, 3, 4, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27 un 28 šādā redakcijā:
	2
	 
	Tērauda kvadrātveida stati 80x80x4, L=3330mm
Cinkots krāsots RAL 7016
	gb
	8,00

	3
	 
	Segmentēts apakšējais un
augšējais elements no tērauda kvadrātcaurules 80x80x4, L=6138mm
Cinkots krāsots RAL 7016
	gb
	2,00

	4
	 
	Pāreja starp skrūvpāli, un augu režģi Ø 80,
L≈500mm ar paplāksni galā 160x80x5mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	8,00

	9
	 
	Pāreja starp skrūvpāļi, un augu režģi Ø 80,
L≈500mm ar paplāksni galā 160x80x5mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	4,00

	13
	 
	Tērauda kvadrātveida stati
80x80x4, L=5320mm
Cinkots krāsots RAL 7016
	gb
	4,00

	14
	 
	Segmentēts apakšējais un
augšējais elements no tērauda kvadrātcaurules 80x80x4, L=2674mm
Cinkots krāsots RAL 7016
	gb
	2,00

	16
	 
	Pāreja starp skrūvpāļi, un augu režģi Ø 80,
L≈1000mm ar paplāksni galā 160x80x5mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	6,00

	20
	 
	Tērauda kvadrātveida stati
80x80x4, L=2190
Cinkots krāsots RAL 7016
	gb
	6,00

	21
	 
	Segmentēts apakšējais un
augšējais elements no tērauda kvadrātcaurules 80x80x4, L=5323mm
Cinkots krāsots RAL 7016
	gb
	2,00

	23
	 
	Pāreja starp skrūvpāļi, un augu režģi Ø 80,
L≈1000mm ar paplāksni galā 160x80x5mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	8,00

	27
	 
	Tērauda kvadrātveida stati
80x80x4, L=2190
Cinkots krāsots RAL 7016
	gb
	8,00

	28
	 
	Segmentēts apakšējais un
augšējais elements no tērauda kvadrātcaurules 80x80x4, L=7421mm
Cinkots krāsots RAL 7016
	gb
	2,00




	

	Jautājums2
	Nolikuma 3.pielikuma, Koptāme, kopsavilkums un lokālās tāmes lokālajā tāmē Nr. 1-1.1.3 iekļauta pozīcija Nr. 80:
	79
	 
	Dekoratīvās lamellas
	 
	 

	80
	 
	Montēt C24 koka dekoratīvās lamellas 45x145mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.   
	m3
	7,01


BK 6.01 rasējums:
[image: ]
Lokālajā tāmē Nr. 1-1.1.9 pozīcija Nr.5- analogs darbu apraksts, bet citu daudzumu un mērvienību. 
	5
	 
	Montēt krāsotas dekoratīvas koka lameles 45x145mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m
	1 100,40 


Lūdzam precizēt, vai šīs pozīcijas  nolikuma pielikuma lokālajās tāmēs Nr.1-1.1.3 un 1-1.1.9 nedublējas. 
Sienu tipu rasējumā norādīts- dekoratīvas, vertikālas koka lameles, 2x45x145 mm: 
[image: ]
BK daļas specifikācija- 7,01 m3, 1074,82 m . 
[image: ]
AR daļas rasējumi: 
[image: ]

	Skaidrojums
	Būvprojekts tiks labots BK daļā - 7,01m3 uz 7,20m3.
Attiecīgie precizējumi tiek veikti lokālajā tāmē 1-1.1.9. pozīcija 5 tiek svītrota, bet lokālās tāmes 1-1.1.3 pozīcija 80 papildināta ar piezīmi par krāsošanu pēc AR daļas krāsu pases.

	Grozījums
	Svītrot lokālās tāmes 1-1.1.9 pozīciju 5:
	5
	 
	Montēt krāsotas dekoratīvas koka lameles 45x145mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m
	1100,4



Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.3 pozīciju 80 šādā redakcijā:
	80
	 
	Montēt C24 koka dekoratīvās lamellas 45x145mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.   
Un krāsot saskaņā ar fasādes krāsu pasi, skatīt AR sadaļā
	m3
	7,20 




	

	Jautājums3
	Rasējuma lapā AR 4.1 norādīts ēkas logo, uzraksts:
[image: ]
Lūdzam precizēt, vai nav nepieciešams ietvert izmaksu piedāvājumā. Gadījumā ja ir nepieciešams ietvert- lūdzam norādīt attiecīgo tāmes pozīciju vai papildināt nolikuma pielikumu Nr.3  un izsniegt specifikācijas datus par logo- izmērus, pielietojamo materiālu, burtu izmērus utml.

	Skaidrojums
	Būvprojekta  AR fasādes risinājumu daļā ir norādīta tikai vieta ēkas logo izvietošanai. 
Ēkas logo izgatavošanas izmaksas ir jāiekļauj piedāvājumā. 

	Grozījums
	Papildināt lokālo tāmi 1-1.1.3 ar pozīciju 81 šādā redakcijā:
	81
	 
	Pie sienas stiprināma plāksne no HPL materiāla, tumši pelēka, tonis precizējams 3500x1250x8mm uz kuras ir dotais objekta nosaukums.
 "Dienas aprūpes centrs "GAISMAS BIRZS'
Atseviški ar distanci montēti burti tumši pelēkā tonī, fonts -ARIAL lielie burti 300mm austi, mazie - 180mm. Plāksne stiprināta pie vertikālām lamelēm. 
	gb
	1,00 




	

	Jautājums4
	Nolikuma 3.pielikuma, Koptāme, kopsavilkums un lokālās tāmes lokālajā tāmē Nr. 1-1.2.1 iekļauta pozīcija Nr.6
	6
	 
	Saules paneļi ar invertoru (sk. lapu EL-P4)
	kpl
	 1 



Vispārīgo datu lapā:
[image: ]
[image: ]

Rasējumu , failu sarakstā nav atrodama lapa EL-P4, bet ir vairāki faili ar EL-P2 marķējumu (pēc satura- fasādes apgaismojuma aprēķini). 
[image: ]
Rasējumos, kas marķēti failu nosaukumā ar EL-P2-0  katrā failā ir atsevišķa informācija, tehniskie dati par invertoru, saules paneļu datiem un aprēķini, nevis fasādes apgaismojumu. 
Nav pieejama informācija par saules paneļu stiprināšanu pie jumta papildus vai speciāli stiprinājumi, lai nodrošinātu noturību pie noteikta vēja stipruma utml. 
AR daļas rasējumā AR-3 norādīts, ka saules paneļi jāmontē ar papildus alumīnija profiliem:
[image: ]
Lūdzam precizēt un iekļaut nolikuma pielikuma Nr.3 sastāvā nepieciešamos darbus saules paneļu izbūvei, t.sk. papildus alumīnija profilus.

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1.-1.2.1. pozīciju 6 šādā redakcijā:
	6
	 
	Saules paneļi ar invertoru (sk. lapu EL-P4)
Saules paneļu montāžu veikt pie jumta ieseguma skārda profila valcēm ar tam paredzētiem stiprinājumiem un alumīnija sliedēm, katram panelim ir pa diviem alumīnija montāžas profiliem 2x40x40x1100mm perpendikulāri profila valcēm, kas stiprinās ar  pie valcēm ar speciāliem stiprinājumiem Ruukki Solar UniSeam vai ekvivalents – 4 gabali uz paneli.
Tāmē veikts labojums.
	kpl
	 1 




	

	Jautājums5
	Vairākos AR daļas fasāžu rasējumos ir norādīta koka latu norobežojošā siena. Lūdzam precizēt, kurā lokālo tāmju pozīcijā iekļaujamas attiecīgās konstrukcijas izbūves izmaksas?
[image: ]     [image: ]


	Skaidrojums
	Norobežojošā koka latu siena ir detalizēta rasējumā AR-12 kopā ar vārtiem.
Dotajā rasējumā ir gan vārti, gan norobežojošā siena, kur ir nesošā apakš konstrukcija un arī latas. Vertikālas koka latas 80x40 C24, skrūvētas pie tērauda sijām, iegremdētas. Krāsotas - 1,9m3, lokālā tāme 1-1.1.13 pozīcijas 29 -38.

	Grozījums
	Papildināt lokālo tāmi 1-1.1.13 ar pozīciju 38-1 šādā redakcijā:
	38-1
	 
	Vertikālas koka latas 80x40 C24, skrūvētas pie tērauda sijām, iegremdētas. Krāsotas
	m3
	1,90 




	

	Jautājums6
	Lūdzam apstiprināt, ka dekoratīvie režģi ZS-1 -4, kas norādīti AR daļas rasējumos,  ir iekļauti lokālās tāmes Nr. 1-1.1.13 pozīcijās Nr.1-28, augu režģi.

	Skaidrojums
	AR daļas rasējumos norādītie dekoratīvie režģi ZS- 1 līdz ZS-4 ir iekļauti lokālajā tāmē 1-1.1.13 pozīcijās 1 līdz 28.

	

	Jautājums7
	BK daļas rasējuma lapā BK-1.03 iekļauta pamūrējuma specifikācija, 20,5 m3, paredzot, ka blokus mūrē uz sāniem:
[image: ]   [image: ]

[image: ]
Savukārt nolikuma pielikuma Nr.3 tāmē Nr.1-1.1.2 iekļauta pozīcija Nr. 24 ar darbu daudzumu 12,47 m3:
	22
	 
	Keramzīta bloku pamūrējums vainagam
	 
	 

	23
	 
	Ieklāt horizontālo hidroizolāciju pa pamatu virsmu, ieklājot divās kārtās ruberoīdu uz bituma līmes kārtas
	m2
	62,35 

	24
	 
	Mūrēt keramzītbetona bloku sienu 185mm biezumā, 200mm augstumā uz mūrjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus      
	m3
	12,47 


Lūdzam precizēt darbu daudzumu. 
Būvprojekta specifikācijā ir norādīti 5 MPa stiprības Fibo Efekt bloki,  nolikuma pielikumā Nr.3, tāmēs Nr.1-1.1.2 nav sniegta informācija par nepieciešamo keramzītbetona bloku spiedes izturību. Lūdzam precizēt un norādīt lokālajā tāmē nepieciešamo spiedes izturību.

	Skaidrojums
	Daudzums precizēts pēc BK daļas rasējuma lapā 1.03 norādītā, t.i.,  20,5m3 un stiprības klase 5MPa, Fibo Efekt bloki, vai ekvivalenti. 

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.2 pozīciju 24 šādā redakcijā:
	24
	 
	Mūrēt keramzītbetona bloku sienu 185mm biezumā, 200mm augstumā uz mūrjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.
Bloku stiprības klase 5MPa, Fibo Efekt bloki, vai ekvivalenti.      
	m3
	20,50 




	

	Jautājums8
	Atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.3, lokālās tāmes Nr. 1.-1.1.2 pozīcijām Nr.11 un 13: 
	11
	 
	Siltināt pamatus ar 100mm biezu ekstrudētu putupolistirolu uz līmjavas kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.      
XPS FINNFOAM (vai ekvivalents)
	m2
	87,03

	13
	 
	Siltināt pamatu plātni horizontāli ar 100mm biezu ekstrudētu putupolistirolu
XPS FINNFOAM (vai ekvivalents)
	m2
	1 128,37



Ievērojot noteikto biezumu, siltinājuma apjoms 121,54 m3.

BK daļas rasējuma lapā BK-1.02 aprēķinātais izolācijas daudzums 364,61 m3:
[image: ]
T.sk. atbilstoši rasējumiem- 300 mm bieza izolācija zem pamatu plātnes: 
[image: ]
Grīdu sastāvs uz grunts atbilstoši AR daļas rasējumiem:
[image: ]
Lūdzam precizēt lokālās tāmes Nr.1.-1.1.2 būvdarbu aprakstu- kas šobrīd paredz 100 mm izolāciju , vai arī darbu daudzumu , nodrošinot atbilstību BK daļas rasējumiem un AR daļas rasējumiem, kas zem pamatu plātnes paredz 300 mm biezu XPS Finnfoam siltimizolāciju. Ja tiek precizēts izolācijas biezums pozīcijā Nr. 13, lūdzam precizēt darbu daudzumu , jo 1128,37x0,3 + 87,03x0,1 =347,21 m3, kas neatbilst BK daļā specficifētajam apjomam 364,61 m3.

	Skaidrojums
	Būvprojekts tiks labots BK daļā.
Lokālās tāmes 1-1.1.2 pozīcija 13 ir siltinājums zem plātnes, kas tiek labots uz 300mm biezumu, kā projektā, tāmē labots apjoms uz 1215,36 m2 
1215,36x0,3=364,61m3
10. pozīcijā labots apjoms - 104,9m2
Tāmes pozīcija 11 un 13 ir dažādas pozīcijas un biezumi, kas ir m2 un nav skaitāmi kopā.

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.2 pozīciju 10 un 11 šādā redakcijā:
	10
	 
	Izveidot pamatu hidroizolāciju no bituma mastikas divās kārtās,
cokola vertikālā izolācija
	m2
	104,90 

	11
	 
	Siltināt pamatus ar 100mm biezu ekstrudētu putupolistirolu uz līmjavas kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.      
XPS FINNFOAM (vai ekvivalents)
cokola vertikālais siltinājums
	m2
	110,40 


Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.2 pozīciju 13 šādā redakcijā:
	13
	 
	Siltināt pamatu plātni horizontāli ar 300mm biezu ekstrudētu putupolistirolu
XPS FINNFOAM (vai ekvivalents)
	m2
	1 215,36 




	

	Jautājums9
	Atbilstoši BK daļas rasējumam BK 1.01:
Pirms Šķembu pamatnes ierīkošanas esošo irdeno smilšu slāni (ĢTE-7''') papildus noblietēt. Būvdarbu apjomos nav paredzēta esošā smilts slāņa blietēšana zem pamatiem un grīdas. Lūdzam precizēt.

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.pozīciju 2 šādā redakcijā:
	2
	 
	Ierīkot blietētu šķembu 0-45 kārtu zem pamatiem 200mm biezumā
stiprības klase LA30
Pirms tam veikt esošā irdenā smilšu slāņa (ĢTE-7’’’) blietēšanu. 
	m3
	244,00 




	

	Jautājums10
	Atbilstoši BK daļas rasējumam, ar marķējumu SP1 visticamāk ir marķēti skrūvpāļi , kopā plānā 26 gab. 
[image: ]
Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1-1.1.2:
	7
	 
	Skrūvpāļu KSFG114x1300-4xM16 (vai ekvivalentu) ierīkošana līdz paredzētai atzīmei.
	gb
	26,00 


Vienlaikus skrūvpāļi ir ietverti arī pie augu režģu izbūves, lokālā tāme Nr. 1-1.1.13, ar kopējo daudzumu 14 gab. 
	4
	 
	Skrūvpāļi, Ø 80,
L≈1800mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	4,00 

	9
	 
	Skrūvpāļi, Ø 80  ,
L≈1800mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	3,00 

	16
	 
	Skrūvpāļi, Ø 80  ,
L≈1800mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	3,00 

	23
	 
	Skrūvpāļi, Ø 80  ,
L≈1800mm
Cinkots. Precizē ražotājs.
	gb
	4,00 


Augu režģa plāna rasējums atbilst BK daļas pamatu plānā norādītajam SP1 izvietojumam:
[image: ]
Lūdzam precizēt skrūvpāļu faktiski nepieciešamo daudzumu, t.sk. vai tāmē Nr.1-1.1.13 pozīcijās Nr.4, 9, 16 un 23 iekļautie darbu daudzumi nedublējas ar lokālās tāmes Nr. 1.-1.1.2 pozīciju Nr.7, vienlaikus tāmē 1-1.1.13 ir paredzēts cits skrūvpāļu diametrs, garums. 
Tāmē Nr. 1.-1.1.13 iekļautie skrūvpāļi atbilst AR lapai Nr. 9.2  un attiecīgajai specifikācijai:
[image: ]
Savukārt tāmē Nr.1-1.1.2 pozīcijā Nr.7 iekļautais darbu daudzums un darbu apraksts atbilst BK daļas daudzumam plānā, rasējums BK- 1.02.

	Skaidrojums
	Skatīt atbildi (skaidrojums un grozījumi) uz 1.jautājumu.

	

	Jautājums11
	Lūdzam rast iespēju izsniegt ēkas arhitektūras un būvkonstrukciju modeļus tieši .ifc failu formātā (šobrīd izsniegts BK modelis Autodesk Revit , .rvt formātā, kas prasa faila apstrādei izmantot tieši Autodesk programmnodrošinājumu vai skatīšanu Autodesk pārlūkā, bez iespējām iegūt informāciju no faila, veikt nepieciešamos mērījumus).

	Grozījums
	Nolikuma dokumentācija tiek papildināta ar ēkas arhitektūras un būvkonstrukciju modeļiem .ifc failu formātā.

	

	Jautājums12
	Tāmes 1-1.1.13. pozīcija Nr. 63 “Iekārta Nr. 7 – uz grīdas” nav norādīta sensorās telpas detalizācijā. Precizēt, kas šī ir par iekārtu.

	Skaidrojums
	Tāmes 1-1.1.13. pozīcija Nr. 63 “Iekārta Nr. 7 – uz grīdas” ir krāsu vadības pults. Detalizēti pozīciju apraksti un izvietojums ir redzams rasējumā IR-3.2 no 2026.05.11
(Sensorās telpas detalizācija).

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.13. sadaļu 56 “Telpa Nr.1-29” šādā redakcijā:
	57
	 
	Iekārta Nr.1 _ Interaktīvās telpas sienu un grīdas sistēma (1 siena, 1 grīda, 4 projektori) (vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	58
	 
	Iekārta Nr.2 _  Sensorā spīdoša želeja plāksnīte(vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	59
	 
	Iekārta Nr.3 _ Aktivitāšu sienas panelis vai ekvivalents
	gb
	1,00

	60
	 
	Iekārta Nr.4 _ Interaktīva tuva attāluma SENSE sistēma 2.0 (COMPL) (vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	61
	 
	Iekārta Nr.5 _ sliede pie  griestiem, pacēlājs (vai ekvivalents),
- Guldmann griestu pacēlāju sliežu sistēmas ir paredzētas ikdienas pārcelšanai no gultas un gultā, ratiņkrēslā, no grīdas, tualetes.
- Pacēlājs ar vienu sliedi L=2000mm. 
- Komplektā ar Celšanas siksna Basic High
	gb
	1,00

	62
	 
	Iekārta Nr.6 _ NENKO (vai ekvivalents) sensorais stūris ar burbuļu cauruli un ūdens gultu 
	gb
	1,00

	63
	 
	Iekārta Nr.7 _ Krāsu vadības pults
	gb
	1,00

	64
	 
	Iekārta Nr.8 _ NENKO (vai ekvivalents) paklājs "Piena ceļš" ar gaismas avotu 200x120 cm
	gb
	1,00

	65
	 
	Iekārta Nr.9 _ Taktilais abstrakto formu panelis (vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	66
	 
	Iekārtas Nr.10  _ Liela krāsu mainoša bumba (vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	67
	 
	Iekārtas Nr.11 _ Liela un maza krāsu mainošas bumbas (vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	68
	 
	Iekārta Nr.12 _ Taktilā taciņa iela (vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	69
	 
	Iekārta Nr.13 _ pie sienas - NENKO interaktīvais sienas panelis "Rhapsody" (vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	70
	 
	Iekārta Nr.14 _ pie sienas - interaktīvais sienas panelis "Sniegs" (vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	71
	 
	Iekārta Nr.15 _ pie sienas - interaktīvais sienas panelis "Bezgalība" (vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	72
	 
	Iekārta Nr.16 _ Akustiskais olveida krēsls ar skaļruni (vai ekvivalents)
	gb
	1,00

	73
	 
	Iekārta Nr.17 _ ImSand interaktīvais galds (vai ekvivalents)
	gb
	1,00




	

	Jautājums13
	Vai tāmes 1-1.1.2. pozīcija Nr. 23 un tāmes 1-1.1.3. pozīcija Nr.1 ar vienādiem nosaukumiem un apjomiem nav dublējušās?

	Grozījums
	Svītrot lokālās tāmes 1-1.1.2 pozīciju 23: 
	23
	 
	Ieklāt horizontālo hidroizolāciju pa pamatu virsmu, ieklājot divās kārtās ruberoīdu uz bituma līmes kārtas
	m2
	62,35




	

	Jautājums14
	Būvprojekta IN daļā iekļauta lapa  “IN3-02 Mēbeļu plāns - tp-grizupes-pielikums-mebelu-specifikacija-2026-dot-04-dot-13”  ar neiebūvējamo mēbeļu specifikāciju.  Lūdzam apstiprināt, ka rasējuma lapā IN3-02 Mēbeļu plāns - tp-grizupes-pielikums-mebelu-specifikacija-2026-dot-04-dot-13 norādītās neiebūvējamās mēbeles,  pozīcijas  no IN-M-001 līdz Nr.  IN-M-026 nav jāiekļauj piedāvjuma izmaksu sastāvā.

	Skaidrojums
	Neiebūvējamās mēbeles tiks iepirktas atsevišķi. Projekta dokumentācijā ir norādīts tikai izvietojums.

	

	Jautājums15
	Rasējuma lapā IN3-02 Mēbeļu plāns - tp-grizupes-pielikums-mebelu-specifikacija-2026-dot-04-dot-13 norādītās iebūvētās mēbeles pozīcijās Nr. IN-I-M-001 līdz IN-I-M-012 un IN-ZAL  lokālajā tāmē Nr. 1-1.1.13 pozīcijās Nr.45-55 nav  vienādiem apzīmējumiem marķētas (tāmē- pozīcijas bez marķējuma, Mēbeļu montāža)  un nav pārbaudāms vai pozīcijas atbilst lokālajā tāmē attiecībā pret būvprojektu utml. 
a) Lūdzam veikt precizējumus lokālās tāmes pozīcijās Nr.45-55, norādot precīzu un konkrētu atsauci attiecīgajai pozīcijai uz marķējumu/ apzīmējumu, kas atbilst marķējumam rasējumu lapā IN3-02 Mēbeļu plāns - tp-grizupes-pielikums-mebelu-specifikacija-2026-dot-04-dot-13- šobrīd tāmu un būvprojekta specifikācijā pozīcijas nav tajā pašā secībā un ar tiem pašiem darbu aprakstiem lokālajā tāmē un rasējumā; 
b) Lūdzam apstiprināt, ka rullo žalūzijas nav jāiekļauj piedāvājumā- nav iekļautas tāmju apjomos.  
[image: ]

	Skaidrojums
	Žalūzijas nav iekļautas būvdarbu apjomos.

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.13 pozīcijas 44-55 šādā redakcijā:
	44
	 
	Mēbeļu izgatavošana un montāža
	 
	 

	45
	 
	Garderobes skapītis, piemēram Oxford Blend (vai ekvivalents), 10 nodalījumi, metāla kājiņas, dziļums ~45 cm.
Garderobes zona, telpā Nr. 1-2
Rasējums IN-3.1
	gb
	3,00

	46
	 
	Nodaloša koka līstu siena
	gb
	1,00

	47
	 
	Iebūvējams sienas skapis vadītāja kabinetā, telpa Nr. 1-3, individuāli izgatavojams, laminētas plātnes 
Rasējums IN-8, 
Pozīcija IN-I-002 pēc mēbeļu plāna.
	gb
	1,00

	48
	 
	Darba zona ar izlietni un skapīšiem medmāsas kabinetā, individuāli izgatavota, lamināta virsma.
Telpa Nr. 1-5, rasējums IN-4.8
Pozīcija IN-I-003 pēc mēbeļu plāna.
	gb
	1,00

	49
	 
	Iebūvējams sienas skapis darbinieku virtuvē (telpa Nr. 1-10), laminētas plātnes 
Rasējums IN-6, 
Pozīcija IN-I-004 pēc mēbeļu plāna.
	gb
	1,00

	50
	 
	Virtuves iekārta darbiniekiem ar izlietni, individuāli izgatavota. 
Telpa Nr. 1-10, rasējums IN-4.7.
Pozīcija IN-I-005 pēc mēbeļu plāna.
	gb
	1,00

	51
	 
	Darba zona ar izlietni fizioterapeita kabinetā, individuāli izgatavota.
Telpa Nr. 1-23. Rasējums IN-4.8
Pozīcija IN-I-006 pēc mēbeļu plāna.
	gb
	1,00

	52
	 
	Darba zona ar izlietni apkopējas/veļas telpā (telpa Nr. 1-25) ar iekārtu vietām
Rasējums IN-4.5.
Pozīcija IN-I-007 pēc mēbeļu plāna.
	gb
	1,00

	53
	 
	Iebūvēts sienas sakpis ar plauktiem un veramām durvīm, apkopējas telpā.Nr. 1-29, rasējums IN-4.6.
Pozīcija IN-I-008 pēc mēbeļu plāna 
	gb
	1,00

	54
	 
	Virtuve klientiem ar izlietni (telpa Nr. 1-29), individuāli izgatavota.
Rasējums IN-4.6.
Pozīcija IN-I-009 pēc mēbeļu plāna 
	gb
	1,00

	55
	 
	Bīdāmās durvis ar alumīnija profilu un laminētām plātnēm, trīsdaļīgas.
Telpa Nr 1-29. 
Pozīcija IN-I-010 pēc mēbeļu plāna 
	gb
	1,00




	
		 
	 
	Atvērti plaukti pie sienām, modulāra sistēma ar vadulām pie sienas, solis ~800mm, L =4300mm, dziļums 600mm, augstums =3000mm pie vienas sienas
pie otras sienas L =2800mm, dziļums 300mm, augstums =3000mm
Telpa Nr 1-30. 
Pozīcijas IN-I-011 pēc mēbeļu plāna 
	gb
	1,00




	

	Jautājums16
	08.07.2026 veikts labojums lokālās tāmes Nr. 1-1.1.1 pozīcijā Nr.4 :
	4
	 
	Izbūvēt rievsienu aizsardzībai pret izskalošanu ūdensvada D600 bojājuma gadījumā. Rievsienas izbūves dziļums 7m, stiklašķiedras kompozīts (COMPOR vai ekvivalents) materiāls .
	m
	60,00 


Vienlaikus nākamajā tāmes versijā, 08.07.2026 veiktie labojumi nav ņemti vērā- tāmes 1-1.1.1 aktuālā versija 15.07.2026 :
[image: ]
Lūdzam precizēt.

	Skaidrojums
	Ar Komisijas 22.07.2026. skaidrojumiem un grozījumiem minētā nesakritība precizēta un grozītā tāme satur arī 08.07.2026. veiktos grozījumus tāmes Nr.1-1.1.1 pozīcijā Nr.4.

	

	Jautājums17
	Atbilstoši būvprojektam paredzēta saules paneļu sistēma, elektroenerģijas ražošanai un pašpatēriņam, taču nav paredzēta akumulatoru/bateriju sistēma saražotās enerģijas uzkrāšanai. Lūdzam apstiprināt, ka nav nepieciešama un nav jāiekļauj piedāvājuma izmaksās.

	Skaidrojums
	Akumulatoru/bateriju sistēma saražotās enerģijas uzkrāšanai nav jāiekļauj piedāvājuma izmaksās.

	

	Jautājums18
	15.07.2026 publicēts skaidrojums: 
[image: ]
Tāmes versija  15.07.2026:
[image: ]
Atsauce uz PM1 tipu nav dzēsta. Lūdzam precizēt.

	Skaidrojums 
	Ar Komisijas 22.07.2026. skaidrojumiem un grozījumiem minētā nesakritība precizēta un grozītajā tāmē svītrots ārsienu aiļu tips PM1.

	

	Jautājums19
	Lokālajā tāmē  Nr.1-1.1.8  pozīcijā Nr.60 iekļauts griestu tips GT-1.4: 
	59
	 
	GT-1.4
	 
	 

	60
	 
	Montēt piekārtos griestus, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.     
Akustiskas griestu lameles, iekārtas vertikāli
ar trosītēm, 300x1800/2400mm
Cewood Baffle/ Rockfon Contour (vai ekvivalents)
Stiprinātas ar iekārtām trosītēm
	m2
	104,40 




	
	Būvprojekta IN daļā:

[image: ]
Būvprojekta IN daļā norādīts ka pielietojamais materiāls ir Rockfon Contour, savukārt tāmes 1-1.1.8 pozīcijā- ka gan Cewood Baffle, gan Rockfon Contour.

	
	1) Lūdzam precizēt pielietojamo būvizstrādājumu, norādot kurš no tiem jāiekļauj izmaksu aprēķinā vai arī norādīt, ka pretendents var izvēlēties vienu no tiem un neviens no tiem nav jāiekļau ekvivalentu sarakstā, ja tiek piedāvāts kāds no šiem būvizstrādājumiem;

	
	2) Tā kā plāksnes tiek stiprinātas vertikāli, tad lūdzam norādīt, vai pozīcijā dotais apjoms ir plākšņu apjoms (nevis griestu platība, piemēram)? 

	
	3) Lūdzam precizēt ar kādu soli paredzēts izbūvēt vertikāli stiprināmās plāksnes?

	
	4) Lūdzam precizēt pielietojamo plākšņu biezumu, piemēram, iespējamie Cewood Baffle biezumi:


Baffle plātne sastāv no 2 CEWOOD Akustiskajām plātnēm 15 mm vai 25 mm biezumā
[image: ]

	
	5) Lūdzam precizēt pielietojamo plākšņu platumu, piemēram, Cewood Baffle iespējami 5 standarta platumi: 

[image: ]

	
	6) Lūdzam precizēt pielietojamo plākšņu toni.

	Skaidrojums
	Tāmes pozīcijā 60 paredzētas plāksnes Rockfon Contour, kas norādītas projekta dokumentācijas sadaļā IN pielikumā APDARES APRAKSTI UN APJOMI_2026.04.28 pozīcija GT-1.4.

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.8  pozīciju 54 šādā redakcijā:
	54
	 
	Montēt piekārtos griestus, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.     
Ēveļskaidu plāksnes, iekārtas, 600x1200mm
Biezums - 25mm; Skaidas izmērs - 1 mm (Super fine (vai ekvivalents));Ugunsnoturība - B-s1, d0
Cewood (vai ekvivalents)
Stiprina pie karkasa ar skrūvēm
	m2
	275,50 


Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.8  pozīciju 60 šādā redakcijā:
	60
	 
	Montēt piekārtos griestus, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.     
Akustiskas griestu lameles, iekārtas vertikāli
ar trosītēm, 300x1800/2400mm
Rockfon Contour (vai ekvivalents)
Stiprinātas ar iekārtām trosītēm.
Tonis – balts
Plāksnes izvietotas radiāli, skatīt rasējumu IN-2.3 (griestu plāns), dots plāķšnu apjoms m2. solis starp tām ir no ~370mm iekšpagalma ārsienas pusē, pie ass M līdz ~580 otrā gaiteņa pusē. 
Taisnajos gaiteņos ar soli 400mm.
Dots plākšnu apjoms.
	m2
	104,40




	

	Jautājums20
	Jautājums par lokālo tāmi 1-1.2.3.:
Lokālajā tāmē 1-1.2.3. pozīcijām Nr.p.k. 109-136 trūkst atšifrējumi, kādi materiāli paredzēti zem šiem apzīmējumiem. Ventilācijas projektam nav pievienota specifikācija, kurā noteikti, ka ir norādīti atšifrējumi. Lūdzu precizēt.

	Skaidrojums
	Ar Komisijas 22.07.2026. skaidrojumiem un grozījumiem precizēta attiecīgās tāmes 109., 110., 135. un 136.pozīcija, kā arī skaidroti 111. līdz 116. un 127. līdz 131.pozīciju risinājumi.
Precizēts ražotājs un veikts labojums lokālā tāmē 1-1.2.3. poz.Nr.117.-126. un Nr. 132.-134.

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.2.3. pozīcijas 117.-126. un 132.-134 šādā redakcijā:
	117
	 
	DSR-40-325x131 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	118
	 
	DSR-40-325x132 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 4 

	119
	 
	DSR-40-325x133 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	120
	 
	DSR-40-325x134 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 5 

	121
	 
	DSR-40-325x135 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 4 

	122
	 
	DSR-40-325x136 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	123
	 
	DSR-40-325x137 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	124
	 
	DSR-40-325x138 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 5 

	125
	 
	DSR-40-325x139 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 7 

	126
	 
	DSR-40-325x140 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 5 

	132
	 
	DSR-40-325x146 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 1 

	133
	 
	DSR-40-325x147 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 2 

	134
	 
	DSR-40-325x148 Swegon (vai ekvivalents)
	gb
	 2 




	

	Jautājums21
	Lūdzam precizēt konkursa nolikuma līgumprojekta (turpmāk – līgums) 8.9. punktu. 10.3.punktu un citus attiecināmos punktus, paredzot, ka gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts tādu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar Būvdarbu veicēja darbību vai bezdarbību, vai Pasūtītājs veic Būvdarbu daudzumu samazināšanu (10.3.punkts), Pasūtītājs veic norēķinus ne tikai par faktiski izpildītajiem un pieņemtajiem būvdarbiem, bet arī par būvobjektam piegādātājiem, iegādātajiem vai pasūtītajiem materiāliem, konstrukcijām un iekārtām, ja Būvdarbu veicējam nav iespējams tos atgriezt piegādātājiem bez zaudējumiem (ja šie materiāli, konstrukcijas un iekārtas netiek nodotas Pasūtītājam).

	Skaidrojums
	Pasūtītājs nepiekrīt piedāvātājam risinājumam, jo līguma projektā 8.9.punktā iestrādātā kārtība ir atbilstoša Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 26.punktam.

	

	Jautājums22
	Lūdzam precizēt Līguma 12.3.2.punktu, jo PVN summa avansa rēķinā netiek iekļauta.

	Grozījums 
	Pasūtītājs nepiekrīt 12.3.2.punkta precizējumam. Neskatoties uz to, ka avansa rēķinā PVN summa netiek iekļauta, avansa nodrošinājumam jābūt par pilnu summu – ar PVN. Atbilstoši līguma 6.2.punktam, PVN maksā pasūtītājs, tāpēc apdrošināšanas iestāšanās gadījumā atgūstamā summa ir ar PVN.

	

	Jautājums23
	Lūdzam precizēt Līguma 12.4.2. punktu, paredzot ka polise jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kurš iesniedzams garantijas saistību nodrošinājuma izsniedzējam nodrošinājuma saņemšanai.

	Skaidrojums
	Pasūtītājs nepiekrīt piedāvātajām redakcionālajām izmaiņām 12.4.1. punktā, bet piekrīt pagarināt polises iesniegšanas termiņu. Skatīt atbildi (grozījumus) uz 40.jautājumu.

	
	

	Jautājums24
	Lūdzam precizēt Līguma 12.5.2. punktā noteikto saistību izpildes garantijas summu (bez PVN), atbilstoši 2022. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 29.punktam

	Grozījums
	Izteikt Līguma 12.5.2.punktu šādā redakcijā: “Līguma saistību izpildes garantijai jābūt pirmā pieprasījuma, par summu ne mazāku kā 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas un tai jābūt spēkā līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu.

	

	Jautājums25
	Lūdzam skaidrot Līguma 13.3.3.punktā noteikto “īpašu apsardzes dienestu” un vai ir pietiekami nodrošinot būvlaukuma apsardzi ar tehniskajiem līdzekļiem un/vai videonovērošanu 24/7.

	Skaidrojums
	Ar jēdzienu “īpašs apsardzes dienests” Līguma 13.3.3. punktā ir domāta licencēta apsardzes komersanta piesaiste būvlaukuma fiziskajai apsardzei. Būvdarbu veicējs ir  pilnībā atbildīgs par materiālo vērtību saglabāšanu un riskiem būvlaukumā jebkurā gadījumā – neatkarīgi no izvēlētās apsardzes metodes.

	

	Jautājums26
	Lūdzam precizēt Līguma 13.4.3. punktu nosakot, ka atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanās būvobjektā jānodrošina saskaņā ar Pasūtītāju saskaņotu grafiku.

	Skaidrojums
	Pasūtītājs nepiekrīt ierosinājumam. Normatīvie akti neaizliedz būvdarbu vadītājam atrasties objektā kad vien norit būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās), Pasūtītājs ir tiesīgs šādu paaugstinātu prasību ieviest, lai maksimāli mazinātu savus riskus un nodrošinātu kvalitātes kontroli.

	

	Jautājums27
	Lūdzam Līgumā paredzēt samērīgu risku sadali starp līdzējiem, nepārlikt risku uz Būvdarbu veicēju un Līguma 22.7.punktā paredzēt, ka gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts ar Būvdarbu veicēju nesaistītu darbību vai bezdarbību (tas ir, kad nav Būvdarbu veicēja vaina), Pasūtītājs veic arī norēķinu par būvobjektam iegādātajiem un piegādātajiem būvizstrādājumiem, materiāliem un iekārtām, kuru atgriešana to piegādātājiem bez zaudējumiem nav iespējama.

	Skaidrojums
	Pasūtītājs nepiekrīt piedāvātājam ierosinājumam, jo Līguma projektā 8.9.punktā iestrādātā kārtība ir atbilstoša Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 26.punktam.

	

	Jautājums28
	Projektā lapā BK-3.03 koka konstrukciju elementiem A6.1; A5.1; A6.K1; A4.1; A7.1 materiāls ir norādīts – “līmēta koksne, stiprības klase GL24c, savukārt lokālās tāmes nr.1-1.1.3 pozīcijā nr.81 šie koka konstrukciju elementi norādīti kā – “C24 koka palīgkonstrukcija”. Lūdzu precizēt kāds materiāls ir jāparedz izmaksu piedāvājumā?

	Skaidrojums
	Izmaksu piedāvājumā paredzēt līmētu koksni ar  stiprības klasi GL24C. Lokālās tāmēs 1-1.1.3 pozīcijā 65 neprecīzi norādīta. Uz projektā lapā BK-3.03 koka konstrukciju elementiem A6.1; A5.1; A6.K1; A4.1; A7.1 attiecas lokālās tāmes pozīcija 65.

	Grozījumi
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.3 pozīciju 65 šādā redakcijā:
	65
	 
	Montēt GL24c līmēta koka palīgkonstrukciju A6, A5, A4, A7, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.   
	m3
	1,88 




	

	Jautājums29
	Projektā lapā BK-3.04 koka konstrukciju elementiem A7.K; A7.2; A7.4; A7.1; A7.3 materiāls ir norādīts – “līmēta koksne, stiprības klase GL24c, savukārt lokālās tāmes nr.1-1.1.3 pozīcijā nr.83 šie koka konstrukciju elementi norādīti kā – “C24 koka palīgkonstrukcija”. Lūdzu precizēt kāds materiāls ir jāparedz izmaksu piedāvājumā?

	Skaidrojums
	Izmaksu piedāvājumā paredzēt līmētu koksni ar  stiprības klasi GL24C. Lokālās tāmes 1-1.1.3 pozīcijā 67 neprecīzi norādīta. Uz projektā lapā BK-3.04 koka konstrukciju elementiem A7.K; A7.2; A7.4; A7.1; A7.3 attiecas lokālās tāmes pozīcija 67.

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.3 pozīciju 67 šādā redakcijā:
	67
	 
	Montēt GL24c līmēta koka palīgkonstrukciju A7, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.   
	m3
	1,03 




	

	Jautājums30
	Lokālajā tāmē 1-1.1.2. poz.Nr.4 ‘’Betonēt veidņos pamatu PL1’’ norādītais apjoms 246,27m3 nesakrīt ar projekta dokumentācijas BK-1.02 specifikācijā norādīto apjomu 246,92 m3. Lūdzam koriģēt apjomu tāmes sagatavē.

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.2 pozīciju 4 šādā redakcijā:
	4
	 
	Betonēt veidņos pamatu PL1 ar C30/37 XA1 XC2 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. (ietvert veidņu montāžu/demontāžu/īre)
	m3
	246,92 




	

	Jautājums31
	Lūdzam precizēt, vai lokālajā tāmē 1-1.1.2. poz.Nr.7 “Skrūvpāļu KSFG114x1300-4xM16 ierīkošana’’ nedublējas ar 1-1.1.13 lokālajā tāmē iekļautajiem augu režģu skrūvpāļiem?

	Skaidrojums
	Skatīt atbildi uz 1.jautājumu.

	

	Jautājums32
	Lokālajā tāmē 1-1.1.2. poz.Nr.23 ‘’Ieklāt horizontālo hidroizolāciju’’ 62,35m2 dublējas ar 1-1.1.3 poz.Nr.1 ‘’ Ieklāt horizontālo hidroizolāciju pa pamatu virsmu’’ 62,35m2. Lūdzam vienu pozīciju izslēgt no apjomiem!

	Skaidrojums
	Skatīt atbildi uz 13.jautājumu

	

	Jautājums33
	Lokālajā tāmē 1-1.1.2. poz.Nr.13 “Siltināt pamatu plātni horizontāli ar 100mm biezu ekstrudētu putupolistirolu’’ 1128.37m2 nav norādīts pareizais siltinājuma biezums, jo projekta lapā BK-1.02 šķēlumā un ARD-7.3 šķēlumos GT-1.1 un GT-1.2 norādīts izolācijas biezums ir 300mm . Lūdzam precizēt un labot tāmes pozīcijas aprakstu.

	Skaidrojums
	Skatīt atbildi uz 8.jautājumu

	

	Jautājums34
	Lokālās tāmes 1-1.1.4. ārsienai AST-2.3 28.poz.paredzēts apšūt ar Fermacell Firepanel A1 divās kārtās, bet projekta specifikācijā lapā ARD-7.1 paredzēts apšūt ar Fermacell 12,5mm vienā kārtā . Lūdzam precizēt un labot tāmes pozīcijas aprakstu.

	Grozījumi
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.4. pozīciju 28 šādā redakcijā:
	28
	 
	Apšūt karkasu ar Fermacell 
vai ekvivalents 12,5mm ģipššķiedras loksnēm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu
	m2
	4,08 




	

	Jautājums35
	Lokālās tāmes 1-1.1.4. starpsienai ‘’ST-2 Koka karkasa starpsiena sanmezglos’’ nav iekļauta hidroizolācijas ierīkošana, kā tas ir norādīts projekta lapā ARD-7.2, sienas šķēlumā. Lūdzam precizēt un papildināt apjomu tabulu.

	Grozījumi
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.4. pozīciju 54 šādā redakcijā:
	54
	 
	Apšūt karkasu ar Fermacell (vai ekvivalents) 12,5mm ģipššķiedras loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu.
Smērējama hidroizolācija zem apdares, telpā ar paaugstinātu mitrumu.
	m2
	70,67 




	

	Jautājums36
	Lūdzam precizēt augu “kastu” risinājumu:
a) Atbilstoši rasējumiem un gramatiskajam formulējumam, kastēm vajadzētu būt ar noslēgtu perimetru, t.sk. apakšējo daļu , pamatni- termins “kaste” un oranžā līnija rasējumā arī apakšējā daļā. 

[image: ]

Vienlaikus ražotāja rekomendācijās paredzēts, ka kastes aizpildāmas ar šādu materiālu sastāvu , bez informācijas par to vai kastes pamatne izgatavojama no tērauda – aizpildījuma sastāvs atbilst norādei par drenējošo pamatni dobei: 

[image: ]

Lūdzam apstiprināt, ka kaste ir tikai nosacīts termins un faktiski izgatavojamas un montējamas, uzstādāmas tikai dobju apmales, neizbūvējot tērauda vai cita materiāla pamatni “kastēm”- bet tikai tērauda norobožojumus pa “augstās dobes” perimetru. 

Lūdzam precizēt, kurās tāmju pozīcijās ir ietverts  drenējošā slāņa aizpildījums “kastēm”- piemēram, ģeotekstils, šķembu slānis, izlīdzinošais slānis, kā arī priežu mizu mulča un auglīgā augsne (tieši “augstajām dobēm” augu “kastēs”).

	Skaidrojums
	Augu kastes ir nosacīts termins. Tās ir bez dibena, sienas ir metāla, kā dots rasējumā un drenējošai pamatnei izmantot ģeotekstilu 200g/m2, to ieklājot, gan apakšā, gan gar sienām atdalot auglīgo augsni no pamatnes un metāla sienām. 

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.13 pozīcijas 192 līdz 197 šādā redakcijā:
	192
	 
	Individuāla izmēra "kaste" Nr.1 izgatavošana un montāža.
(augstā dobe, skatīt rasējumu TS-7)
Izgatavots no 5 mm bieza karsti velmēta konstrukciju tērauda S355JR (EN 10025-2), kas paredzēts mehāniski noslogotām konstrukcijām un izmantošanai āra apstākļos.
Konstrukcijas augstums ir mainīgs, ar zemāko augstuma atzīmi – 150 mm, augstāko augstuma atzīmi – 800 mm, atbilstoši projektētajam risinājumam.
Ražošanas procesā ir iekļautas šādas tehnoloģiskās operācijas: tērauda detaļu velcēšana, metināšana, nodrošinot konstrukcijas mehānisko noturību, virsmas smilšu strūklošana (abrazīvā apstrāde), rūsināšana dekoratīvas rūsas virsmas iegūšanai.
Izstrādājums paredzēts ilgstošai ekspluatācijai āra vidē.
	gb
	1,00




	
		193
	 
	Individuāla izgatavota "kaste" Nr.2 izgatavošana un montāža.(augstā dobe, skatīt rasējumu TS-7)
Izgatavots no 5 mm bieza karsti velmēta konstrukciju tērauda S355JR (EN 10025-2), kas paredzēts mehāniski noslogotām konstrukcijām un izmantošanai āra apstākļos.
Konstrukcijas augstums ir mainīgs, ar zemāko augstuma atzīmi – 150 mm,augstāko augstuma atzīmi – 800 mm, atbilstoši projektētajam risinājumam.
Ražošanas procesā ir iekļautas šādas tehnoloģiskās operācijas: tērauda detaļu velcēšana, metināšana, nodrošinot konstrukcijas mehānisko noturību, virsmas smilšu strūklošana (abrazīvā apstrāde), rūsināšana dekoratīvas rūsas virsmas iegūšanai.
Izstrādājums paredzēts ilgstošai ekspluatācijai āra vidē.
	gb
	1,00

	194
	 
	Individuāla izmēra "kaste" Nr.3  izgatavošana un montāža.(augstā dobe, skatīt rasējumu TS-7)
Izgatavots no 5 mm bieza karsti velmēta konstrukciju tērauda S355JR (EN 10025-2), kas paredzēts mehāniski noslogotām konstrukcijām un izmantošanai āra apstākļos.
Konstrukcijas augstums ir mainīgs, ar zemāko augstuma atzīmi – 150 mm,augstāko augstuma atzīmi – 800 mm, atbilstoši projektētajam risinājumam.
Ražošanas procesā ir iekļautas šādas tehnoloģiskās operācijas: tērauda detaļu velcēšana, metināšana, nodrošinot konstrukcijas mehānisko noturību, virsmas smilšu strūklošana (abrazīvā apstrāde), rūsināšana dekoratīvas rūsas virsmas iegūšanai.
Izstrādājums paredzēts ilgstošai ekspluatācijai āra vidē.
	gb
	1,00

	195
	 
	Individuāla izmēra "kaste" Nr.4.  izgatavošana un montāža.(augstā dobe, skatīt rasējumu TS-7)
Klāt komplektā - Konsolēts sols H=450mm, pie metāla apmales. Latas 75x150(h) solis 100mm. L=1800x3=5400mm. 
Sola koka materiāls paredzēta - priede, eļļota , tonis :Balodis MB-7 pēc PAINT ECO krāsu kataloga.
Izgatavots no 5 mm bieza karsti velmēta konstrukciju tērauda S355JR (EN 10025-2), kas paredzēts mehāniski noslogotām konstrukcijām un izmantošanai āra apstākļos.
Konstrukcijas augstums ir mainīgs, ar zemāko augstuma atzīmi – 150 mm,augstāko augstuma atzīmi – 800 mm, atbilstoši projektētajam risinājumam.
Ražošanas procesā ir iekļautas šādas tehnoloģiskās operācijas: tērauda detaļu velcēšana, metināšana, nodrošinot konstrukcijas mehānisko noturību, virsmas smilšu strūklošana (abrazīvā apstrāde), rūsināšana dekoratīvas rūsas virsmas iegūšanai.
Izstrādājums paredzēts ilgstošai ekspluatācijai āra vidē.
	gb
	1,00

	196
	 
	Individuāla izmēra "kaste" Nr.5  izgatavošana un montāža.(augstā dobe, skatīt rasējumu TS-7)
Izgatavots no 5 mm bieza karsti velmēta konstrukciju tērauda S355JR (EN 10025-2), kas paredzēts mehāniski noslogotām konstrukcijām un izmantošanai āra apstākļos.
Konstrukcijas augstums ir mainīgs, ar zemāko augstuma atzīmi – 150 mm,augstāko augstuma atzīmi – 800 mm, atbilstoši projektētajam risinājumam.
Ražošanas procesā ir iekļautas šādas tehnoloģiskās operācijas: tērauda detaļu velcēšana, metināšana, nodrošinot konstrukcijas mehānisko noturību, virsmas smilšu strūklošana (abrazīvā apstrāde), rūsināšana dekoratīvas rūsas virsmas iegūšanai.
Izstrādājums paredzēts ilgstošai ekspluatācijai āra vidē.
	gb
	1,00

	197
	 
	Individuāla izmēra "kaste" Nr.6  izgatavošana un montāža.(augstā dobe, skatīt rasējumu TS-7)
Izgatavots no 5 mm bieza karsti velmēta konstrukciju tērauda S355JR (EN 10025-2), kas paredzēts mehāniski noslogotām konstrukcijām un izmantošanai āra apstākļos.
Konstrukcijas augstums ir mainīgs, ar zemāko augstuma atzīmi – 150 mm, augstāko augstuma atzīmi – 800 mm, atbilstoši projektētajam risinājumam.
Ražošanas procesā ir iekļautas šādas tehnoloģiskās operācijas: tērauda detaļu velcēšana, metināšana, nodrošinot konstrukcijas mehānisko noturību, virsmas smilšu strūklošana (abrazīvā apstrāde), rūsināšana dekoratīvas rūsas virsmas iegūšanai.
Izstrādājums paredzēts ilgstošai ekspluatācijai āra vidē.
	gb
	1,00



Papildināt lokālo tāmi ar pozīcijām 198 -līdz 202 šādā redakcijā:
	198
	 
	Priežu mizu mulčas slānis 4-7cm augstajās dobēs.
	m3
	9,30

	199
	 
	Auglīgā augsne augstajās dobēs
	m3
	62,00

	200
	 
	Ģeotekstils 200g/m2
	m2
	75,00

	201
	 
	Šķembu pamatne frakcija 8-16 mm, B=50mm blietēta.
	m3
	7,75

	202
	 
	Šķembu pamatne frakcija 16-32 mm, B=200mm, blietēta
	m3
	31,00




	

	Jautājums37
	Lūdzam precizēt sniegto atbildi 24.07.2026:
[image: ]

Citām pozīcijām tāmē 1-1.1.13 nav atsevišķas sadaļas materiāliem- tad attiecīgi pozīcijām 45., 47-55 ir jāietver gan montāžas izmaksas, gan būvizstrādājumu izmaksas piedāvājuma tāmē un tikai un vienīgi attiecībā uz nodalošo koka līstu sienu ir jāparedz atsevišķi norādīt materiālu izmaksas (pozīcijas Nr. 40-43)  un montāžas izmaksas (pozīcijā Nr. 46)? 

[image: ]

Vai arī pozīcijām Nr. 45., 47-55 paredzēta tikai montāža un mēbeles piegādās pasūtītājs cita iepirkuma ietvaros? Lūdzam precizēt.

	Skaidrojums
	Skatīt atbildi uz 15.jautājumu.

	

	Jautājums38
	Lūdzam precizēt sniegto atbildi 24.07.2026:
[image: ]

Aktuālā informācija neļauj saņemt objektīvi salīdzināmus piedāvājumus no piegādātājiem, jo nav pieejama detalizēta tehniskā specifikācija par izmaksām iekļaujamo iekārtu tehniskajiem parametriem. 
Lai būtu iespējama piedāvājumu sagatavošana, tiktu nodrošināta piegādātāju brīva konkurence un piedāvājumu salīdzināmība, lūdzam izsniegt detalizētu piegādājāmo pacēlāju tehnisko specifikāciju un par iekļaujamo papildus aprīkojumu (siksnas, vestes utml.).

	Grozījumi
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.13 pozīcijas 75, 76 un 77 šādā redakcijā
	75
	 
	Pacēlājs Guldman GH3 250 kg (vai ekvivalents) un sliedes telpā Nr. 1-15 (Higiēnas telpa ar WC) un to montāža.
Pacēlājs ar divām paralēlām sliedēm L=4000mm un šķērssliedi ~2400 mm, sliežu izvietojumu skatīt rasējumā IN-4.3.  Komplektā ar Celšanas siksna Basic High Net (tikla). 
Sliedes montētas pie griestiem un iekārtas pie jumta nesošās konstrukcijas, detalizāciju veic piegādātājs.
- Pacēlājs tiek vadīts ar pulti.
- Pacēlājs darbojas ar elektromotoru un uzlādējamu bateriju palīdzību.
- Skaņas līmenis: 52 dB.
- CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas prasībām medicīnas ierīcēm.
- Citi sertifikāti: : EN/ISO 10535:2006; UL 60601-1:2003; IEC/EN 60601-1-2:2001, +A1:2006.
- Šķērseniskās sliežu sistēmas (pacēlājus) var izmantot arī telpās, kurās ir liels mitrums: baseinos,vannas istabās, dušās.
	kpl
	1,00

	76
	 
	Pacēlājs Guldman GH3 250 kg (vai ekvivalents) un sliedes telpā Nr. 1-23 (Nodarbību telpa-ergoterapeitam/fizioterapeitam) un to montāža.
Pacēlājs ar divām paralēlām sliedēm L=5000mm un šķērssliedi ~4700 mm, sliežu izvietojumu skatīt rasējumā IN-3. 
Sliedes montētas pie griestiem un iekārtas pie jumta nesošās konstrukcijas, detalizāciju veic piegādātājs.
Komplektā ar Celšanas siksnu Basic High un staigāšanas vingrinājumu siksnu Active Trainer.
- Pacēlājs tiek vadīts ar pulti.
- Pacēlājs darbojas ar elektromotoru un uzlādējamu bateriju palīdzību.
- Skaņas līmenis: 52 dB.
- CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas prasībām medicīnas ierīcēm.
- Citi sertifikāti: : EN/ISO 10535:2006; UL 60601-1:2003; IEC/EN 60601-1-2:2001, +A1:2006.
	kpl
	1,00

	77
	 
	Pacēlājs Guldman GH3 250 kg (vai ekvivalents)  un sliedes telpā Nr. 1-4 (Sensorā telpa) un tā montāža.
Pacēlājs ar vienu sliedi L=2000mm, iekārta pie jumta konstrukcijas, pozīcija Nr.5, izvietojumu skatīt rasējumā IN-3.2. 
Sliedes montētas pie griestiem un iekārtas pie jumta nesošās konstrukcijas, detalizāciju veic piegādātājs.
Komplektā ar Celšanas siksnu Basic High.
- Pacēlājs tiek vadīts ar pulti.
- Pacēlājs darbojas ar elektromotoru un uzlādējamu bateriju palīdzību.
- Skaņas līmenis: 52 dB.
- CE marķējums un atbilst ES 93/42/EEK direktīvas prasībām medicīnas ierīcēm.
- Citi sertifikāti: : EN/ISO 10535:2006; UL 60601-1:2003; IEC/EN 60601-1-2:2001, +A1:2006.
	kpl
	1,00




	

	Jautājums39
	Lai būtu iespējams noteikt pozīcijas izmaksas, lūdzam definēt pielietojamo materiālu L-veida apmalei:
Būvprojektā:
[image: ]

Lokālā tāme 1-1.1.11 :
	69
	 
	Apmales
	 
	 

	70
	 
	Uzstādīt L veida ainavas apmali, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
	m
	       923,00 



Pielietojamais būvizstrādājuma materiāls šobrīd nav definēts un attiecīgi nav iespējams noteikt tāmes pozīcijas izmaksas.

	Grozījums
	Izteikt lokālās tāmes 1-1.1.11 pozīciju 70 šādā redakcijā:
	70
	 
	Uzstādīt L veida ainavas apmali, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus.
L veida ainavu apmale, tērauda, 100mm augsta un 3 mm bieza karsti velmēta konstrukciju tērauda S355JR (EN 10025-2), kas paredzēts mehāniski noslogotām konstrukcijām un izmantošanai āra apstākļos.
	m
	923,00 




	

	Jautājums40
	21.5. Par Līguma 12.4.1. punktā noteiktā dokumenta neiesniegšanu vai termiņa neievērošanu Būvdarbu veicējs maksā līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas.
Lūdzam precizēt līguma projekta punktu Nr. 12.4.1.punkta nosacījumus:
a)	Līguma projekta 12.4.1 punktā , ievērojot objektīvi praksē zināmos apdrošināšanas sabiedrību un banku dokumentu aprites, t.sk. dokumentu izskatīšanas un sagatavošanas termiņus, noteikt 10 darba dienu termiņu, izsakot 12.4.1 punktu šādā redakcijā  12.4.1.	Būvdarbu veicējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā ir jāiesniedz Pasūtītājam dokumenta oriģināls – kredītiestādes izsniegta garantija vai apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama būvniecības darbu Defektu novēršanai, ja Būvdarbu veicējs atteicies veikt būvniecības darbu Defektu novēršanu.

	Grozījums
	Izteikt Līguma 12.4.1.punktu šādā redakcijā:
 “Būvdarbu veicējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā ir jāiesniedz Pasūtītājam dokumenta oriģināls – kredītiestādes izsniegta garantija vai apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama būvniecības darbu Defektu novēršanai, ja Būvdarbu veicējs atteicies veikt būvniecības darbu Defektu novēršanu;”

	

	Jautājums41
	Līguma projekta aktuālā redakcija šobrīd paredz līgumsodu 5% apmērā gan par 1 dienas dokumenta iesniegšanas termiņa kavējumu, gan vispār neiesniegšanu. Lai nodrošinātu samērīgu līgumsoda apmēru attiecībā pret līguma noteikumu pārkāpuma smaguma pakāpu un faktisko kavējuma ilgumu, lūdzam precizēt līguma projekta 21.5 punktā nosacījumus un izteikt, piemēram, šādā redakcijā : 
· Par Līguma 12.4.1. punktā noteiktā dokumenta termiņa neievērošanu , pārsniedzot 12.4.1 punktā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņu par 1 līdz 10 darba dienām-  Būvdarbu veicējs maksā līgumsodu 0,5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas;
· Par Līguma 12.4.1. punktā noteiktā dokumenta termiņa neievērošanu , pārsniedzot 12.4.1 punktā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņu par vairāk kā 10 darba dienām vai dokumenta neiesniegšanu -  Būvdarbu veicējs maksā līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas.

	Grozījums
	Izteikt Līguma 21.5.punktu šādā redakcijā: 
21.5. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu par līguma 12.4.1.punktā noteiktā dokumenta:
21.5.1. iesniegšanas termiņa kavēšanu par 1 (vienu) līdz 10 (desmit) darba dienām  0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas;
21.5.2. iesniegšanas termiņa kavēšanu vairāk par 10 (desmit) darba dienām vai neiesniegšanu 5 % (pieci procentu) apmērā no Līgumcenas.”

	

	Jautājums42
	Lai nodrošinātu nolikuma pielikumā Nr.4 Līguma projekts punktā Nr.21.7 noteiktā līgumsoda apmēra samērīgumu attiecībā pret kavējumu, lūdzam precizēt nolikuma pielikuma Nr.4, Līguma projekts nosacījumus, paredzot, ka līgumsoda apmērs tiek noteikts atkarībā no kavējuma ilguma, izsakot līguma projekta 21.7 punktu , piemēram, šādā redakcijā: 
21.7.	Pasūtītājs Būvdarbu veicējam par Līguma 5.2, 5.4., 5.5., vai 5.9. punktos minēto termiņu kavējumu ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no līgumcenas par katru nokavētu dienu no pirmās līdz desmitajai kavējuma dienai un  0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavētu dienu , sākot ar vienpadsmito kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

	Grozījums
	Izteikt Līguma 21.7.punktu šādā redakcijā: 
21.7. Pasūtītājs Būvdarbu veicējam par Līguma 5.2, 5.4., 5.5., vai 5.9. punktos minēto termiņu kavējumu ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no līgumcenas par katru nokavētu dienu no 1. (pirmās) līdz 10. (desmitajai) kavējuma dienai un  0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavētu dienu , sākot ar vienpadsmito kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

	



! Atbildes uz iesniegtajiem un vēl neatbildētajiem jautājumiem tiks apstiprinātas kādā no turpmākajām iepirkumu komisijas sēdēm, nepieciešamības gadījumā pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
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Dekorativo lamelu specifikacija
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Marka | Skérsgriezums Apjoms (m?) Materials
DLt 45x145 5930 21345 139 Koks, stipribas klase C24
DL2 45x145 16 5300 8484 055 Koks, stipribas klase C24
DL3 45x145 2 3820 764 0.05 Koks, stipribas klase C24
DL4 45x145 2 3800 760 005 Koks, stipribas klase C24
DL5 45x145 2 3780 756 0.05 Koks, stipribas klase C24
DL6 45x145 2 3760 751 005 Koks, stipribas klase C24
DL 45x145 2 3740 747 0.05 Koks, stipribas klase C24
DL8 45x145 2 3710 743 005 Koks, stipribas klase C24
DL9 45x145 2 3690 738 0.05 Koks, stipribas klase C24
DL10 45x145 2 3670 734 005 Koks, stipribas klase C24
DL11 45x145 2 3650 729 005 Koks, stipribas klase C24
DL12 45x145 2 3620 724 005 Koks, stipribas klase C24
DL13 45x145 2 3600 720 005 Koks, stipribas klase C24
DL14 45x145 2 3580 715 005 Koks, stipribas klase C24
DL15 45x145 64 3570 22837 149 Koks, stipribas klase C24
DL16 45x145 2 3550 710 005 Koks, stipribas klase C24
DL17 45x145 88 3540 31169 203 Koks, stipribas klase C24
DL18 45x145 2 3530 7.06 005 Koks, stipribas klase C24
DL19 45x145 2 3510 701 005 Koks, stipribas klase C24
DL20 45x145 2 3480 6.96 005 Koks, stipribas klase C24
DL21 45x145 2 3460 6.92 005 Koks, stipribas klase C24
DL22 45x145 2 3440 6.87 004 Koks, stipribas klase C24
DL23 45x145 2 3410 6.83 004 Koks, stipribas klase C24
DL24 45x145 2 3390 6.79 004 Koks, stipribas klase C24
DL25 45x145 2 3370 6.74 004 Koks, stipribas klase C24
DL26 45x145 2 3350 6.70 004 Koks, stipribas klase C24
DL27 45x145 2 3330 6.66 004 Koks, stipribas klase C24
DL28 45x145 2 3310 6.62 004 Koks, stipribas klase C24
DL29 45x145 2 3290 6.59 004 Koks, stipribas klase C24
DL30 45x145 2 3280 6.55 004 Koks, stipribas klase C24
DL31 45x145 2 3260 6.52 004 Koks, stipribas klase C24
DL32 45x145 2 3240 649 004 Koks, stipribas klase C24
DL33 45x145 2 2330 467 003 Koks, stipribas klase C24
DL34 45x145 2 2120 424 003 Koks, stipribas klase C24
DL35 45x145 2 2100 420 003 Koks, stipribas klase C24
DL36 45x145 2 1900 381 002 Koks, stipribas klase C24
DL37 45x145 2 1870 373 002 Koks, stipribas klase C24
DL38 45x145 2 1690 337 002 Koks, stipribas klase C24
DL39 45x145 2 1630 3271 002 Koks, stipribas klase C24
DL40 45x145 2 1470 294 002 Koks, stipribas klase C24
DL41 45x145 2 1400 2380 002 Koks, stipribas klase C24
DL42 45x145 2 1250 250 002 Koks, stipribas klase C24
DL43 45x145 2 1040 207 001 Koks, stipribas klase C24
DL44 45x145 2 820 164 001 Koks, stipribas klase C24

1074.82 701
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EL-P4 | Pielikums Nr.4. Saules panelu aprekins 12lpp./ A4
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EL-P2

Pielikums Nr.2. Apgaismojuma aprékins. Fasades apgaismojums

221pp./ A4
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EL-P1-02 lektelpu apgaismojuma aprekins - grizupes-96-el-p1-2026-dot-03-dot-03.pdf
EL-P2-0 Saules panelu aprékins - db-plenticore-plus-g2-en.pdf

EL-P2-0 Saules panelu aprékins - dienas-aprupes-centra-izbuve-grizupes-iela-96-liepaja.pdf
EL-P2-0 Saules panelu aprékins - vertex.pdf

EL-SA-02 Skaidrojosais apraksts - grizupes-96-el-sa-2026-dot-01-dot-26.pdf

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

Adobe Acrobat Document

P2-0 Fasades apgaismojuma aprékins - grizupes-96-el-p2-2026-dot-01-dot-19.pdf

Adobe Acrobat Document

P3-0 Avarijas apgaismojuma aprékinu shéma - grizupes-96-el-p3-2026-dot-03-dot-27.pdf

Adobe Acrobat Document
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KeramzTta bloku pamurejums vainagam
Merogs 1: 150
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Pamuréjuma materialu apjoms
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Rullo tipa Zalazijas "diena-nakts" ar
siltumstarojumu atstarojosu materialu, dazadi
izmeri
IN-ZAL-1 2,9x1,0m (1 gab)

IN-ZAL-2 - IN-ZAL-14 1,8%0,9m (13 gab)
IN-ZAL-15 - IN-ZAL-17 0,8x0,8m (3 gab)

IN-ZAL
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Izbiivat rievsienu aizsardzibai pret izskalosanu idensvada
D600 bojajuma gadfjuma.
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Jautajums

Bavdarbu apjomu tamé sadala 1-1.1.8. “lek$éjie apdares darbi” pozicijas no Nr.111 Iidz
115 minéti bavdarbu apjomi, kuri izpildami saskana ar Arsienu ailu tipu MP1. Pieejamos
Buavprojekta risindjumos nav identific§jams $ads arsienu ailu tips. Ladzu noradrt, kura
Buvprojekta risinajumu raséjumu lapa var iepazities ar iepriekSminéto arsienu ailu tipu.

Skaidrojums

Skatit projekta ARD 8.1.lapu (PLM tipi).

Skaidrojums

Lokalas tames sadalas 1-1.1.8. “lek$&jie apdares darbi” pozicijas Nr.111 un Nr.115 tiek
precizétas dzédot tekstu "PM1", jo BA ir ieklauti visi arsienu ailu tipi, nevis tikai viens
konkréts tips.

Grozijums7

Dzeést lokalas tames sadalas 1-1.1.8. “lek3é&jie apdares darbi” pozicijas Nr.111 un Nr.115
tekstu "PM1”:

|Arsienu ailu tips PM4





image24.png
111

Arsienu ailu tips PM1

Stiprinat saplaksni 12mm, feskaitot visus paligmaterialus un

12 stiprinajumus. m 27955
113 Gruntat, $paktelat un slipat ailes m 279,55
114 Gruntét un krasot ailes divas kartas m 279,55
115 Arsienu ailu tips PM1

L6 Stiprindt koka noseglfstes. ieskaitot visus palfgmaterialuswm | 19725

stiprinajumus.
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GT-1.4 Gaiteni Akustiskas griestu lameles, |lzmérs - 300x1800/ 300x2400mm; Rockfon Contour Balts Stiprinatas ar iekartam trositém
iekartas vertikali
ar trositém,
I300x1800/2400mm
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Tehniskas ipasibas:

Skaidas platums: 1.0 mm un citas skaidas péc pasatijuma

Platnes biezums: 30 mm (2x15 mm); 50 mm (2x25 mm)

Baffle garumi: 600 mm (2 troses), 1200 mm (2 troses), 1800 mm (3 troses), 2400 mm (4 troses)

Baffle platumi: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm

Krasas: dabiga (natural), balta, melna, peléka un jebkurs tonis RAL vai NCS krasu sistéma péc pasatijuma

Profils: P5
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Grunts sagatavoSana (raZotaja rekomendacija)

RaZotajs rekomendé izstradajumu uzstadiSanai nodroSinat dren&jamu un nestspéjigu pamatni, pieméram:
geotekstils (= 200 g/m?), nesoSais Skembu slanis (frakcija 16-32 mm vai 32-63 mm, biezums ~200 mm) un izlidzinoSais slanis (frakcija 4-8 mm vai 8-16 mm, biezums ~50 mm).

Konkrétais pamatnes risinajums un slanu biezumi pielagojami objekta apstakliem un ainavw/blvdarbu specialistu kompetencé.
RaZotajs neuznemas atbildibu par pamatnes sagatavos$anu un tas nestspéju.
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Jautajums3

Ladzam parbaudtt, vai lokalas tames Nr.1-1.1.13. pozicijas 39+43 nedubultojas ar
0zicija 46 dotajiem apjomiem.

39 Garderobes zonas dekorativas
starpsienas IN-I-M-1 detalizacija

40 Koka latas, kalibrétas 30x82mm m 134,40
Plakantérauds, kalibréts 10x60mm, krasots
41 m
melns 9,00
42 Metala kvadratcaurule 25x25mm, krasota m
melna 3,10
43 Augstuma reguléjama metala b
stipringjuma péda g 3,00
46 Nodalosa koka listu siena gb 1.00

Skaidrojums

Pozicijas savstarpéji nedubléjas, jo viena pozicija ir paredzéta materialu piegade, bet
pozicija Nr. 46 — to montazas darbu izpilde. Lokalaja tamé Nr. 1-1.1.13. pozicijas Nr.39
"Garderobes zonas dekorativas starpsienas IN-I-M-1 detalizacija" un Nr.44 "Mébelu
montaza" ir sadalu virsraksti, zem kuriem ieklautas attiecigas darbu pozicijas.
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44

Mebelu montaZa

Garderobes skapitis, pieméram Oxford Blend (vai

45 . N . X b 3,00
ekvivalents), 10 nodalijumi, metala kajinas, dzilums ~45 cm. B

46 Nodalosa koka listu siena gb 1.00

47 ?ebuve_]al.ns sienas .sliapls v?dna_]a Kkabineta. individuali b 1.00
izgatavojams, laminétas platnes
Darba zona ar izlietni un skapiSiem medmasas kabineta,

48 o o e ob 1.00
individuali izgatavota, laminata virsma

49 Iel}uvejams sienas skapis darbinieku virtuve, laminétas b 140
platnes

50 Ymuves iekarta darbiniekiem ar izlietni, individuali b 100
izgatavota

51 ]?arba zona ar izlietni fizioterapeita kabineta. individuali o 1,00
izgatavota

52 Darba zona ar izlietni apkop&jas/velas telpa ar iekartu vietam gb 1.00

53 Darba zona apkopgjas/velas telpa gb 1.00

54 Virtuve klientiem ar izlietni. individuali izgatavota gb 1.00

55 Bidamas durvis ar aluminija profilu un laminétam platném, o 1,00

trisdaligas
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Jautajums8

Projekta dokumentacija nav atrodama pacélaju Guldman specifikacija. Ladzam
izsniegt pacélaju specifikaciju, lai varétu sagatavot precizu piedavajumu.

Skaidrojums

Pacélaji paredzéti Guldmann GH3 modela slieZu griestu pacel$anas sistémai ar 250
kg celtspéju (vai ekvivalents risinajums ar [idzvértigiem tehniskajiem parametriem), tai
skaita telpas Nr. 1-15 (Higiénas telpa ar WC), Nr. 1-23 (Nodarbibu telpa —
ergoterapeitam/fizioterapeitam) un Nr. 1-4 (Sensora telpa), ieskaitot slieZu sistémas
montazu.

Papildu informacija par paredzéto risindjumu pieejama raZotaja/piegadataja
informacija: https://www.slaugivita.com/Produktu/privati/aprupe/stacionarie-un-
mobilie-pacelaji/pacelaji/sliezu-griestu-celsanas-sistema-gh 1-200kg





image33.png
Projekteta L veida ainavas
apmale





image1.png
Merogs 1: 150

0080 L=
TTT : nj
- B
‘ ‘ ‘ oLt >
®
O~ - N
— 2
I :
(oL
- 3 g D2-4f= =
505 C1 =~ e
d ® .
(é\ — D]
N b1
g
\L\
Y, "‘ ‘ ‘
oo)e, @
€ (z\ ©) ®

e

\_]\-\JIMIWH T, ]

|
8

Bl

o ;
B
nun; /

Dekorativo lamelu specifikacija

Garums
Marka | Siérsgriezums | Skaits [Vienibas (mm) | Kopa (m) | Apjoms (m’) Materils

[} 1t % EE) 545 [E Kok, Stpribas iase 28
o2 50145 T 5500 481 055 Kok, Stpribas Kiase C24
o3 50145 2 20 76t 005 Kok, Stpribas Kiase 24
oLt 50145 2 3800 750 005 Kok, Stpribas Kiase C24
o5 50145 2 780 7% 005 Kok, Stpribas Kiase 24
[ 50145 2 %0 751 005 Kok, Stpribas Kiase 24
o7 50145 2 10 747 005 Kok, Stpribas Kiase C24
o8 50145 2 3710 75 005 Koks. Stpribas Kiase 24
[ 50145 2 %0 73 005 Kok, Stpribas Kiase C24
L0 50145 2 370 734 005 Koks. Stpribas Kiase 24
DLt 50145 2 %0 729 005 Kok, Stpribas Kiase C24
L2 50145 2 20 728 005 Koks. Stpribas Kiase 24
Lz 50145 2 50 720 005 Kok, Stpribas Kiase C24
DL 50145 2 3580 715 005 Koks. Stpribas Kiase 24
DL 50145 ) 3570 T 149 Kok, Stpribas Kiase C24
DLis 50145 2 3% 710 005 Koks. Stpribas Kiase 24
L7 50145 ) 310 316 20 Kok, Stpribas Kiase C24
DLie 50145 2 %0 706 005 Koks. Stpribas Kiase 24
DL 50145 2 310 7ot 005 Kok, Stpribas Kiase C24
D20 50145 2 3180 5% 005 Koks. Stpribas Kiase 24
DL2t 50145 2 350 5% 005 Kok, Stpribas Kiase C24
b2 50145 2 10 687 00t Koks. Stpribas Kiase 24
) 50145 2 30 [ 00t Kok, Stpribas Kiase C24
L24 50145 2 3% 579 00t Kok, Stpribas Kiase C24
D5 50145 2 E) 7 00t Kok, Stpribas Kiase 24
b2 50145 2 350 570 00t Kok, Stpribas Kiase C24
D27 50145 2 30 3 00t Kok, Stpribas Kiase 24
DLz 50145 2 310 552 00t Kok, Stpribas Kiase C24
D28 50145 2 2% 559 001 Kok, Stpribas iase C2¢
L% 50145 2 280 55 00t Kok, Stpribas Kiase C24
L3t 50145 2 %0 552 001 Kok Stpribas Kiase 24
e 50145 2 200 549 00t Kok, Stpribas Kiase C24
[ 50145 2 70 467 00 Kok Stpribas Kiase 24
oL 50145 2 2120 420 003 Kok, Stpribas Kiase C24
L% 50145 2 2100 7} 00 Kok Stpribas Kiase 24
L% 50145 2 1900 381 ) Kok, Stpribas Kiase C24
L7 50145 2 1870 3 00 Kok Stpribas Kiase 24
L 50145 2 160 337 002 Kok, Stpribas Kiase C24
L3 50145 2 160 307 00 Kok Stpribas Kiase 24
L0 50145 2 70 204 002 Kok, Stpribas Kiase C24
DLat 50145 2 1400 260 00 Kok Stpribas Kiase 24
L2 50145 2 1250 250 ) Kok, Stpribas Kiase C24
L3 50145 2 040 207 [ Kok Stpribas Kiase 24
L 50145 2 2 168 oot Kok, Stpribas Kiase C24

3 07282 7ot
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AST- Arsiena ar koka ddlu apdari un dekorafivam
vertikalam lamelém

Dekoralivas vertikalas koka lameles, 2x 45x146mm 145 mm
Koka deu apdare, mon(et verlikal ar venlilacias spraugam 25 mm
Koka latojums divas kartas, verticall un horizon(al, 50mm
45(n)x25x2=50mm, solis ~400 mm
Kokiedras plaksne, ar spundi, =0.053 WK, pieméram,
RB8B Mult vai ekvivalents 2%mm
Koka slatu krkass, 175x75 vai Ekovates silumizolacia,

150x75mm, skait BK dald 2175 mm) A=0.036 WimK, piemeram,
RBAB vai ekvivalents g 1

Vieda tvaika izolacija - pro cima INTELLO, mainiga sd no 0,25 fidz 25m

Koka latojums vairakas kartas un Ekovates siftumizolacia,

virzienos, 45(h)x25(3x25)mm 75 mim| A=0.036 W/mK, pieméram,
RB88 vai ekvivalents 75 1

Bérza saplaksnis Riga Decoline. 12mm

Tekéja apdare, skalft apdares darbu tabula un sienu planos

145
|| s
50
425
462

537
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