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    nolikumam 
Piedāvātās preces tehniskais apraksts
 “Transporta un personāla pārmeklēšanas un aizturēšanas inventāra iegāde”
1.DAĻA
	PASŪTĪTĀJA PRASĪBA
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS


	1.1. Transporta pārmeklēšanas spogulis ar lukturi

	Tehniskie parametri
	1. Materiāls –  Dūralumīnijs vai ekvivalents;

2. Krāsa – Tumšas krāsas;

3. Regulējams teleskopisks rokturis;
4. Roktura garums regulējams no 500mm(+/- 15mm) līdz 1050mm(+/- 15mm);
5. Piestiprināma apgaismes iekārta; 

6. Spogulis – apaļš, sfērisks;
7. Spoguļa diametrs – 160mm(+/- 10mm);
8. Pārnēsājama aizsargsoma.
	1. Materiāls - __________;
2. Krāsa - _________;
3. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
4. Garums: no _____mm līdz ______mm;
5. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
6. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
7. Diametrs - ________mm;
8. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Iespējamais izskats
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	(vieta attēlam vai interneta vietnes saite uz piedāvāto preci) 

	Garantija
	Garantijas laiks ne mazāks kā 24 mēneši.
	Garantijas laiks ______ mēneši.


	PASŪTĪTĀJA PRASĪBA
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	1.2. Metāla detektors

	Pielietojums
	Personu pārmeklēšanai.

	Tehniskie parametri
	1. Augsta jutība uz metālu;

2. Vienkārša lietošana;

3. Darbību neietekmē baterijas voltāžas samazināšanās;

4. Zems enerģijas patēriņš, darbojas vismaz 40 h ar vienu uzlādi vai vienu bateriju;

5. Kad baterija ir tuvu izlietošanai, ir nepārtraukts skaņas signāls;

6. Ir kontakts lādējamas baterijas uzlādei;

7. Metāla konstatēšanai var izmantot skaņas signālu vai vibrāciju;

8. Komplektā: metāla detektors un lence pielikšanai pie jostas;

9. Barošanas avots: 9V baterija;

10. Darbības frekvence: 22 KHz +/- 1KHz;

11. Darbības jauda: vismaz 50mA +/-1mA;

12. Darbības vides temperatūra: no -10°C līdz +50°C

13. Svars: 350 g +/-20g; 

14. Izmēri: 410(+/- 10mm) x 85(+/- 10mm) x 40 mm(+/- 10mm);

15. Metāla konstatēšanas attālumi:
15.1. Adata: 45mm +/- 10mm;
15.2. Pistole: 150 mm +/- 10mm;
15.3. 2,5 cm asmens: 160 mm +/- 10mm;
15.4. Metāla lode: 90 mm +/- 10mm;
	1. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
2. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
3. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
4. Darbības ilgums:__________h;
5. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
6. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
7. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
8. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
9. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
10. Darbības frekvence:__________KHz;
11. Darbības jauda:____________mA;
12 Darbības vides temperatūra: no ______°C līdz _______°C;
13. Svars _____ g;
14. Izmēri:__________________mm;
15. Attālumi:

      15.1. Adata:_______mm;
      15.2. Pistole:_________mm;
      15.3. Asmens:_________mm;
      15.4. Lode:_________mm.

	Iespējamais dizains
	[image: image2.jpg]



Attēlam ir tikai informatīvs raksturs.
	(vieta attēlam vai interneta vietnes saite uz piedāvāto preci)

	Garantija
	Garantijas laiks ne mazāks kā 24 mēneši.
	Garantijas laiks ______ mēneši.


	PASŪTĪTĀJA PRASĪBA
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	1.3. Savilcēji (roku dzelži)

	Pielietojums
	Personu aizturēšanai.

	Tehniskie parametri
	1.Stiepes izturība – no 1500N līdz 1700 N;
2.Materiāls: plastmasa vai ekvivalents;

3.Tips – pašbloķēšanas;

4.Krāsa – melna, balta vai sarkana.
	1.Izturība:_______N;
2.Materiāls - __________;

3. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);

4.Krāsa - __________.

	Iespējamais dizains
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Attēlam ir tikai informatīvs raksturs
	(vieta attēlam vai interneta vietnes saite uz piedāvāto preci)


2.DAĻA
	PASŪTĪTĀJA PRASĪBA
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	2.1.  Piparu gāzes balons

	Pielietojums
	Aizsarg funkcijas veikšanai.

	Tehniskie parametri
	1. Strūklai jāsaglabājas stabilai arī vējainā laikā;

2. Satur oleosveķu kapsiku (OC) ar tūlītēju iedarbību;

3. Tilpums: 400ml +/- 10ml
4. Maksimālais izsmidzināšanas attālums: no 4m līdz 7m;
5. Darba temperatūra:  no -20°C līdz +50°C;
	1. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
2. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);
3. Tilpums:_______ml;
4. Izsmidzināšanas attālums:__________m;
5. Darba temperatūra: no______°C līdz_______°C.

	Iespējamais izskats
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 Attēlam ir tikai informatīvs raksturs.
	(vieta attēlam vai interneta vietnes saite uz piedāvāto preci)

	Derīguma termiņš
	Ne mazāk kā 24 mēneši pēc piegādes brīža.
	Derīguma termiņš: ____________mēneši.


3.DAĻA
	PASŪTĪTĀJA PRASĪBA
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	3.1. Elektrošoka ierīce (elektrošoka pistole)

	Tehniskais apraksts
	Ergonomiska pistoles tipa ierīce, kas nēsājama makstī, kas stiprināma pie jostas. Elektrošoka pistoles ir individuāls neletālais speciālais līdzeklis, kura augstsprieguma elektriskais lādiņš, ar saspiestu gāzi izšaujamu vadu un elektrodu palīdzību, īslaicīgi paralizējoši iedarbojas uz cilvēka vai dzīvnieka organismu. Elektrošoka pistoles korpusa aizmugurē ir displejs, kurā tiek atspoguļots atlikušais laiks līdz baterijas izlādei, kā arī cita ar elektrošoka pistoles darbību saistītā informācija. Ir iespējama elektrošoka pistoles savienošana ar datoru, lai saņemtu informāciju par elektrošoka pistoles lietošanu (vismaz par izdarītajiem šāvieniem), kā arī veiktu diagnostiku un aparātu programmatūras atjauninājumu. Elektrošoka pistolei ir ūdensizturīgs korpuss.  Elektrošoka pistoles aprīkojumā ir taktiskās gaismas avots, lāzera mērķa norādītājs un mehāniskais tēmēklis. Papildus elektrošoka pistoles korpusa galā ir divi elektrodi (dzelkšņi) ar kuru palīdzību pieskaroties pie cilvēka vai dzīvnieka ķermeņa augstsprieguma elektriskais lādiņš īslaicīgi paralizējoši iedarbojas uz to organismu.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Iespējamais izskats
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Attēlam ir tikai informatīvs raksturs.
	(vieta attēlam vai interneta vietnes saite uz piedāvāto preci)

	Materiāls
	Triecienizturīgs polimērs vai ekvivalents.
	Materiāls:___________

	Izmēri
	1. Garums ar pievienotu elektrodu vadu kaseti - ne vairāk kā 200 mm;
2. Augstums bez akumulatora baterijas - ne vairāk kā 110 mm;
3. Biezums ar pievienotu bateriju - ne vairāk kā 45 mm.
	1.Garums:________mm;
2.Augstums:________mm;
3.Biezums:_________mm.

	Izejošais spriegums
	50000 volti +/-1000 volti.
	Spriegums:__________volti

	Izlādes impulsa nepārtrauktās darbības laiks
	No 15 līdz 35 sekundēm.
	Darbības laiks:________ sekundes.

	Darbības vides temperatūras diapazons
	No -20°C līdz +50°C
	Darbības temperatūra: no _____°C līdz _____°C 

	Darbības vides relatīvā mitruma diapazons
	Līdz 80%
	Darbības mitruma diapazons:_______%

	Centrālais informācijas displejs
	Centrālajā informācijas displejā (CID) ir baterijas enerģijas līmeņa indikators/ikona. CID ir attēlotas sistēmas statusa ikonas, lai informētu par elektrošoka pistoles sistēmas statusu, tas ir: 

   1.  Kļūmes indikācija, kas norāda. ka reģistrācija vai datuma un laika funkcijas nedarbojas pareizi; 

   2. Kritiskas kļūmes indikācija, kas norāda uz sistēmas kļūmi, kad elektrošoka pistoli nedrīkst izmantot; 

   3. Nederīga baterija, kas norāda, ka elektrošoka pistole neatpazīst bateriju; 

   4. USB pieslēguma statusa ikona; 

   5. Lāzera mērķa norādītāja (lāzera) un apgaismes ierīces (luktura)  uzstādījumu apzīmējumi: 

             5.1.Neiedegsies ne lāzers un nedz lukturis;  

             5.2.Iedegsies tikai lāzers; 

             5.3.Iedegsies tikai lukturis; 

             5.4.Iedegsies lāzers un lukturis.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
1.JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
2. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
3. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
4.JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
5.Apzīmējumi:

     5.1. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
     5.2. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
     5.3. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
     5.4. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Tēmēšanas ierīces
	Elektrošoka pistoles korpusā ir integrēts/uzstādīts mehāniskais tēmēklis (grauds un tēmēklis), kas nodrošina manuālu notēmēšanu un lāzera mērķa norādītājs. Lāzera mērķa norādītāja viļņu garums ne mazāks kā 650 nm.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
Viļņu garums:______nm.

	Apgaismes ierīces
	Elektrošoka pistoles korpusā ir integrēts/iebūvēts taktiskās gaismas avots - lukturis.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).


	Apgaismes ierīces un lāzera mērķa norādītāja lietošana
	Elektrošoka pistole aprīkota ar 4 (četru) pozīciju slēdzi, kuru pārslēdzot tiek nodrošināts sekojošais: 

     1. Tikai lāzera mērķa norādītāja darbība; 

     2. Tikai luktura darbība;

     3. Lāzera mērķa norādītāja un luktura darbība; 

     4. Lāzera mērķa norādītāja un luktura izslēgšana.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
1. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);

2. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);

3. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot);

4. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Drošības svira
	Elektrošoka pistolei ir abpusēja divu pozīciju drošības svira.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Elektrodu vadu kasetes ievietošana
	Elektrošoka pistoles priekšējā daļā ir paredzēta vieta standartizētu elektrošoka pistoles elektrodu vadu kasešu ievietošanai.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Marķējums un iepakojums
	Ražotāja noteiktais marķējums un ražotāja standarta iepakojums.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Ražošanas gads
	Ne vecāks par 2023. gadu.
	Ražošanas gads:_________

	Garantija
	Ne mazāk kā 12 mēneši pēc piegādes brīža.
	Garantijas laiks ______ mēneši.


	PASŪTĪTĀJA PRASĪBA
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	3.1.1. Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) baterijas bloks

	Baterijas bloka konstrukcija
	Elektrošoka pistoles baterijas bloks konstruktīvi veidots kā elektrošoka pistoles aptveres, kas apvieno bateriju konteineru un ārējo rezerves kasetes turētāju.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Iespējamais izskats
	Attēlam ir tikai informatīvs raksturs.[image: image6.emf]
	(vieta attēlam vai interneta vietnes saite uz piedāvāto preci)

	Baterijas bloka kapacitāte
	Ražotāja norādītais, pilnas kapacitātes barošanas elements – ne mazāk kā 400 (četri simti) 5 (piecu) sekunžu izlādēm/šāvieniem (istabas temperatūrā).
	Kapacitāte:_________

	Darbības vides temperatūras diapazons
	No -20°C līdz +50°C
	Darbības temperatūra: no _____°C līdz _____°C

	Materiāls
	Polimērs vai ekvivalents.
	Materiāls:__________

	Ūdens izturība
	International Electrotechnical Commission Standard 60529 - IPX2 Rating vai ekvivalents.
	Izturība:__________

	Marķējums un iepakojums
	Ražotāja noteiktais marķējums un ražotāja standarta iepakojums.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Ražošanas gads
	Ne vecāks par 2023. gadu.
	Ražošanas gads:_________

	Garantija
	Ne mazāk kā 12 mēneši pēc piegādes brīža.
	Garantijas laiks ______ mēneši.

	Citas prasības
	Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) baterijas blokam jābūt savietojamam/izmantojamam ar šī iepirkuma 3.daļas elektrošoka ierīci (elektrošoka pistoli).
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).


	PASŪTĪTĀJA PRASĪBA
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	3.1.2. Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) maksts

	Maksts vispārējs apraksts
	Maksts paredzēta elektrošoka pistoles nēsāšanai uz jostas. Makstij jābūt maksimāli kompaktai, lai būtu iespēja to lietot gan virs apģērba, gan zem apģērba. Maksts stiprinājumu savienojums tiek nodrošināts ar ātras saslēgšanas sistēmas palīdzību. Maksts speciāli izgatavota elektrošoka pistolei un tā precīzi atbilst šīs pistoles izmēriem. Elektrošoka pistole noslēgtā makstī ir droša pret izkrišanu un nesankcionētu citas personas elektrošoka pistoles izņemšanu.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Iespējamais izskats
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Attēlam ir tikai
 informatīvs raksturs.
	(vieta attēlam vai interneta vietnes saite uz piedāvāto preci)

	Konstrukcija
	1. Elektrošoka pistoles maksts konstrukcija nodrošina tās lietotājam ātru - operatīvu elektrošoka pistoles izņemšanu. 
2. Elektrošoka pistoles maksti var ātri savienot ar jostas piekari, kura paredzēta nēsāšanai uz 43mm  līdz 60mm platas jostas, kuras biezums ir  3 - 5 mm. 
3. Elektrošoka pistoles maksts komplektējās ar pievienojamu (pieskrūvējamu) taktisko pārejas moduļi (slēdzi).  
4. Elektrošoka pistole tiek fiksēta makstī ar vienu vai divu līmeņu bloķēšanas sistēmas palīdzību, kas nepieļauj tās izkrišanu un tās nesankcionētu  izņemšanu. 
5. Maksts konstrukcija nodrošina elektrošoka pistoles     displeja aizsardzību.
	1.JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
2.Paredzēta _______________ mm platai jostai.

   Jostas biezums:_______mm.

3. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
4. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
    Līmeņu skaits:________

5. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Fiksācijas/bloķēšanas sistēmas apraksts
	Elektrošoka pistoles izņemšana no maksts iespējama tikai to dabiski satverot un ar pirkstu nospiežot īpašu pogu un nobīdot (nolaižot) pie elektrošoka pistoles maksts augšējās malas piestiprināto U veida skavu. Elektrošoka pistoles bloķēšanas sistēma makstī aktivizējas, kad elektrošoka pistole tiek ievietota makstī un virs elektrošoka pistoles displeja tiek uzbīdīta (pacelta) pie elektrošoka pistoles maksts augšējās malas piestiprinātā U veida skava.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Materiāls
	Elektrošoka pistoles maksts un jostas piekare izgatavota no cieta triecienizturīga polimēra vai ekvivalenta.
	Materiāls:__________

	Komplektācija
	1. Elektrošoka pistoles maksts ar bloķēšanas sistēmu -   1 gab.

2. Elektrošoka pistoles maksts jostas piekare - 1 gab.
	1. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
2. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Marķējums un iepakojums
	Ražotāja noteiktais marķējums un ražotāja standarta iepakojums.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Garantija
	Ne mazāk kā 12 mēneši pēc piegādes brīža.
	Garantijas laiks ______ mēneši.

	Citas prasības
	Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) makstīm jābūt savietojamām/izmantojamām ar šī iepirkuma 3.daļas elektrošoka ierīci (elektrošoka pistoli).
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).


	PASŪTĪTĀJA PRASĪBA
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	3.1.3. Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) elektrodu vadu kasete

	Elektrodu vadu kasetes vispārējs apraksts
	Divas šautriņas (elektrodi) ar savienojošiem vadiem, saspiestas gāzes iedarbībā izlido (izšaujas) no kasetes (konteinera), ieduras cilvēka (caur apģērbu) vai dzīvnieka ķermeni un izlādē impulsveida elektrisko strāvu, kas ir pietiekoša, lai ieslēgtu elektrisko ķēdi un īslaicīgi paralizējoši iedarbotos uz cilvēka vai dzīvnieka organismu.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
(vieta attēlam vai interneta vietnes saite uz piedāvāto preci)

	No elektrodu vadu kasetes izšaujamo šautriņu (elektrodu) savienojošo vadu garums
	Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) elektrodu vadu kasete ar izšaujamo šautriņu (elektrodu) savienojošo vadu garumu - attālumam no 4m līdz 8 m.
	Vadu garums:___________m.

	Darbības vides temperatūras diapazons
	no -20° C līdz + 50° C
	Darbības temperatūra: no _____°C līdz _____°C

	Materiāls
	Kasetes korpuss izgatavots no triecienizturīga polimēra vai ekvivalenta.
	Materiāls:__________

	Prasības kasetes priekšējās nosedzošās plāksnes marķējumam un kasetes drošības iepakojumam
	1. Dažādam attālumam paredzēto elektrošoka pistoļu kasetes priekšējās nosedzošās plāksnes krāsai (marķējumam) jābūt atšķirīgai (atšķirīgam) un ražotāja standartizētam.

2. Katrai elektrošoka pistoles elektrodu vadu kasetes  priekšējai daļai jābūt nosegtai ar cieta materiāla transportēšanas (drošības) pārsegu.
	1. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
2. JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Marķējums un iepakojums
	Ražotāja noteiktais marķējums un ražotāja standarta iepakojums.
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).

	Ražošanas gads
	Ne vecāks par 2023. gadu.
	Ražošanas gads:_________

	Ražotāja ieteiktais glabāšanas termiņš pēc izgatavošanas
	Ne mazāks kā 5 gadi.
	Glabāšanas termiņš: ______ gadi.

	Citas prasības
	Elektrošoka ierīces (elektrošoka pistoles) elektrodu vadu kasetei jābūt savietojamai/izmantojamai ar šī iepirkuma 3.daļas elektrošoka ierīci (elektrošoka pistoli).
	JĀ/NĒ (piedāvāto pasvītrot).
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